1. Plan de Ferraillage de Fondation

[bookmark: _GoBack]Cours N°02 : Plan de ferraillage de fondation
Chapitre I : Introduction
1-1/ Définition :
Les dessins d’armatures donnent une description complète des aciers qui entrent dans la composition des ouvrages en béton armé.
Les dessins d’armatures (ou de ferraillage) comprennent :
- Des plans d’ensemble et des élévations d’ouvrages,
- Des coupes verticales partielles (échelles : 1 :20 et 1 :10),
- Des nomenclatures ou cahiers de ferraillage qui regroupent sous forme de tableaux toutes les caractéristiques des armatures.
1-2/ Les éléments de fondation :
Le ferraillage des ouvrages en béton armé sous terrain qui doit être représenté pour les éléments suivants :
· Les semelles de fondations (isolées, filantes ou radier) ;
· Les poutres de redressement (cas des semelles isolées) ;
· Les nervures ou les libages (cas des semelles filantes) ;
· Le voile périphérique ;
· Les longrines ;
· La dalle flottante ou plateforme. 
Chapitre II : Dessin de ferraillage de fondation
2-1/ Indications générales
· Les indications concernant les armatures doivent définir complètement, sans ignorance,leurs formes et leurs positions, donc les dessins d'armatures doivent représenter tous les détails nécessaires pour permettre l'exécution complète du ferraillage.
· La longueur (façonnage) de chaque barreet la distance entre elles doivent être définies soit sur les plans ou soit sur les bordereaux d'acier.
· Les dessins doivent faire ressortir clairement la nuance d'acier (acier tor ou lisse) des diverses barres.
· Pour les aciers de haute adhérence (Tor) on utilise la lettre T, ex : T12, T14.
· Pour les ronds lisses on utilise la lettre Ø, ex : Ø6, Ø5
· Pour désigner les treillis soudés, on peut utiliser les deux lettres TS suivies des diamètres et l’espacements des fils porteurs et de répartition exprimée en millimètres.
Ex : TS Ø6 150 x 150.
2-2/ Représentation conventionnelle :
· Contours du béton :
En trait fin sur les élévations et coupes.
· Les aciers :
Représentés en trait renforcé sur les élévations et par un cercle foncé sur les coupes.
Si l’échelle le permet, il est conseillé d’utiliser des épaisseurs de traits qui soient proportionnelles aux diamètres nominaux des barres.
· Armatures transversales (cadres, étriers et épingles) :
Représentées en trait fort sur les vues (ou coupes). En élévation, on représente seulement le premier élément pour chaque espacement différent.
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[image: ]2-3/ Symboles graphiques :

2-4/ Ancrage normalisé des aciers transversaux :
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2-5/ Représentation des ouvrages de fondation :
2-5-1/ les semelles isolée :
[image: D:\Cours dessin\semelle isolé.jpg]








2-5-2/ les semelles filantes :
[image: D:\Cours dessin\semelles filante.jpg]

















2-5-3/ Radier général :
[image: D:\Cours dessin\radier.jpg]










[image: D:\Cours dessin\poutre red.jpg]2-5-4/ Poutres de redressement (cas de la semelle isolée excentrée) :
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Semelle filante sous poteau
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Semelle filante sous poteau
Avec poutre de rigidité ou nervue
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Coupe sur radier général avec nervure
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POUTRE DE REDRESSEMENT
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