المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني شيهان امحمد – الشلف                                               برنامج الأتوكاد
تطــبيــــق نهــــــــائي:
مـراحل انجاز مخطط معمــاري من مخطط مرفوع على بــرنامج الأتوكــــــاد:    
المرحلة الأولــــى:
   انشاء المحاور الافقية والعــمودية مع تسميتـــها.  [image: ]

المرحلة الثانيــــة:
   انــشــاء الأعمدة وتحويـــلها لوحـــــدة، ثـــم يتـــم وضع مركــزها عـــــند تقاطــع المــــــحاور.
 

المرحلة الثالثــــة: 
انشاء الجـــدران بنوعيــــها:
 -الجـــدران المزدوجــة الخارجيـــة والتــــي تأخـــذ
     القياس 15+5+ 10 سم من الخارج الى الداخل. 
-الجدران المنفردة الداخلية والتي يكون سمكها 10 سم   


[image: ]
المرحلة الرابعـــة: 
انشاء الأبواب والنوافذ بعد احداث الفتحات في الجدران.
           -اطار الأبواب: 07 سم. 
           -اطار النوافذ: 07 سم. 







المرحلة الخامـــسة: [image: ]
   انساء السلالم البالغ عدد أدراجها 18 بالبعد: 18 سم 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]بيــن الأدرج.







المرحلة الســــادسة: 
  ادراج القيـــــاســـات الخارجية والداخلية والتي نستطيــــع من خلالهــــا التطلع على الأطوال الحقيقيــة, مع استخراج المساحات . [image: ]
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