Spécialité : Métreur vérificateur et étude de prix    Module : E. des facturations et situation des travaux réalisés
Cours N03 : Attachement des travaux réalisés
1-/ Définition : 
Dans les marchés publics de génie civil, les attachements sont constitués par les relevés faits sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et aux approvisionnements réalisés, ainsi que par les calculs effectués, en partant de ces éléments, pour déterminer les quantités directement utilisables pour l'établissement des décomptes.
L’attachement est un document écrit ou figuré (accompagnés de dessins ou croquis représentant les représentant les ouvrages en leur état de constat) qui constate l’exécution de travaux qui ne peuvent plus être constatés ultérieurement. 
L’attachement est généralement établi par l’entrepreneur et signé par le maître d’œuvre, il sert de pièce justificative à l'entrepreneur.
2/ Etablissement d’un attachement :
Les quantités réellement réalisées des différents ouvrages sont établies après mesurage, c’est-à-dire d’après un relevé quotidien sur chantier, les résultats de calcul seront présentés en deux parties et chaque mois :
2-1/ Les minutes des travaux :
Il s’agit d’un tableau de métré qui contient les détails de relevé et les calculs effectués afin de quantifier les ouvrages réalisés :
Minute des travaux N° : ….
Arrêtée au : ../../….
	N°
	Désignation
	Unité
	DIMENSIONS
	Nombre
	QUANTITES

	
	des ouvrages 
	
	Longueur ou largeur    
	Largeur ou hauteur    
	Hauteur ou épaisseur
	
	à Déduire
	Partielles
	Totales

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL GENERAL
	 
	 
	 
	 



· Les règles de présentation des calculs :
· Les multiplications ou les divisions se font horizontalement ;
· Les additions ou soustractions s’écrivent verticalement ;
· Les quantités à additionner doivent être dans la même colonne, on trace un trait dessous on écrit « ensemble » ou « ens » et on reporte de l’addition à droite ;
· Les soustractions se font verticalement, les quantités sont signaler par « A déduire », complètement à gauche de la zone des calculs. Bien souvent, nous aurons besoin de faire un « ensemble à déduire » ;
· Les deux quantités à soustraire doivent être dans la même colonne ;
· En bas de page, lorsque les calculs ne sont pas terminés, il convient d’indiquer sur la ligne « A reporter » les valeurs nécessaires pour pouvoir poursuivre sue la page suivante (linge « reports » ;
· Les mètres et mètres carrés sont écrits avec deux chiffres après la virgule ;
· Les mètres cubes et masse sont écrits avec trois chiffres après la virgule ;
Exemple 01 : Extrait d’une minute pour calcul de la quantité de la maçonnerie en brique ep =15 cm 
Minute des travaux N° : 01
Arrêtée au : 12/10/2019
	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité
	DIMENSIONS
	Nombre
	QUANTITES

	
	
	
	Longueur ou largeur    
	Largeur ou hauteur    
	Hauteur ou épaisseur
	
	à Déduire
	Partielles
	Totales

	01
	Maçonnerie en brique ep= 15 cm
	m2
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	- Niveau RDC
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Axe 01
	 
	3,50
	 -- 
	3,05
	3
	
	32,03
	 
	 

	 
	Axe 02
	 
	3,80
	 -- 
	3,15
	2
	
	23,94
	 
	 

	ens 
	 
	55,97
	 
	 

	 
	- Niveau 1er étage
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	Axe 01
	 
	3,50
	 -- 
	2,85
	3
	
	29,93
	 
	 

	 
	Axe 02
	 
	3,80
	 -- 
	2,85
	2
	
	21,66
	 
	 

	ens 
	 
	51,59
	 
	 

	ens
	 
	 
	107,55
	 

	A déduire
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1/ Fenêtres
	 
	1,20
	 -- 
	1,20
	4
	5,76
	
	 
	 

	 
	2/ Portes
	 
	0,94
	 -- 
	2,20
	2
	4,14
	
	 
	 

	ens à déduire
	9,90
	 

	Reste
	 
	97,65


Exemple 02 :
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	 MINUTE DES TRAVAUX N° 01

	ARRETE AU :  31/ 01 /2017

	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité
	DIMENSIONS
	Nombre
	 

	
	
	
	Longueur ou largeur    
	Largeur ou hauteur    
	Hauteur ou épaisseur
	
	Totales

	 
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
 
 
 
	Béton de propreté
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	AXE 01 ET 02
	m3
	6,10
	0,70
	0,10
	2
	0,854

	
	AXE A ET C
	
	2,40
	0,70
	0,10
	2
	0,336

	
	AXE B
	
	2,40
	1,10
	0,10
	1
	0,264

	ens
	1,454

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AXE 01 ET 02
	m3
	5,90
	0,50
	0,30
	2
	1,770

	 
	AXE A ET C
	
	2,60
	0,50
	0,30
	2
	0,780

	 
	AXE B
	
	2,60
	0,90
	0,30
	1
	0,702

	ens
	3,252

	3
	Béton armé pour nervures
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AXE B
	m3
	3,00
	0,30
	0,30
	1
	0,270

	ens
	0,270



	MINUTE DES TRAVAUX N° 02

	ARRETE AU :  28/ 02 /2017

	N°
	Désignation des ouvrages 
	Unité
	DIMENSIONS
	Nombre
	 

	
	
	
	Longueur ou largeur    
	Largeur ou hauteur    
	Hauteur ou épaisseur
	
	Totales

	 
	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AXE 01 ET 02
	
	5,00
	0,15
	1,20
	2
	1.800

	 
	AXE A ET C
	 
	3,00
	0,15
	1,20
	2
	1,080

	ens
	2,880

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	
	0,30
	0,30
	1,50
	6
	0,810

	ens
	0,810

	6
	Béton armé longrines
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	AXE A,B ET C
	
	3,00
	0,30
	0,30
	3
	0,810

	 
	AXE 01 ET 02
	 
	5,00
	0,30
	0,30
	2
	0,900

	ens
	1,710

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2,50
	3,00
	0,12
	2,00
	1,800

	ens
	1,800



2-2/ Les attachement des travaux :
	N°
	[bookmark: _GoBack]DESIGNATION DES OUVRAGES
	UNITE
	QUANTITE PRECEDENTE 
	QUANTITE DU MOIS
	QUANTITE CUMULEES 

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


Après avoir les minutes des travaux réalisés au cours d’un mois, il est indispensable d’établir un récapitulatif sous forme le tableau suivant :  





Exemple : Suivant les résultats de l’exemple 01, on peut établir les attachements des travaux réalisés du mois de janvier et février comme suivant :
ATTACHEMENT DES TRAVAUX N° 01
ARRETE AU : 31/ 01 /2017
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QUANTITE PRECEDENTE 
	QUANTITE DU MOIS
	QUANTITE CUMULEES 

	1
	Béton de propreté
	m3
	0,00
	1,454
	1,454

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	0,00
	3,252
	3,252

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	0,00
	0,270
	0,270



ATTACHEMENT DES TRAVAUX N° 02
ARRETE AU : 28/ 02 /2017
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	QUANTITE PRECEDENTE 
	QUANTITE DU MOIS
	QUANTITE CUMULEES 

	1
	Béton de propreté
	m3
	1,980
	0,00
	1,980

	2
	Béton armé pour semelles filantes
	m3
	0,810
	0,00
	0,810

	3
	Béton armé pour nervures
	m3
	0,540
	0,00
	0,540

	4
	Béton pour voile périphérique
	m3
	0,00
	2,880
	2,880

	5
	Béton armé pour avants poteaux
	m3
	0,00
	0,810
	0,810

	6
	Béton armé longrines
	m3
	0,00
	1,710
	1,710

	7
	Béton armé pour dalle flottante
	m3
	0,00
	1,800
	1,800



APPLICATION : 
Voici un plan de coffrage des semelles filantes, il est demandé d’établir les minutes des travaux et les attachements correspondants du mois de juin 2019, juillet 2019 et mois d’Aout 2019 sachant que les travaux exécutés sont :
· Mois de juin : béton de propreté, semelles filantes ;
· Mois de juillet : Nervures une partie des voiles périphériques.
· Mois d’Aout : Avants poteaux, avants voiles de contreventement et le reste des voiles périphérique.
2
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