Spécialité : Métreur vérificateur et étude de prix    Module : E. des facturations et situation des travaux réalisés
Cours N02 : Relevé d’un bâtiment existant
1-/ Définition
Le relevé d’ouvrage ou d’un bâtiment consiste à exécuter des dessins à main levée d’un ouvrage en vue de l’établissement des plans à l’échelle de l’état existant. 
Les différents dessins effectués sur place seront claire, renseignés et cotés de manière à permettre le dessin des plans. 
Le relevé sera accompagné d’une note descriptive, précisant la nature des matériaux que l’on pourra identifiés en précisant l’état. 
La note descriptive pourra avantageusement accompagnée de photos.
2/- Objectif :
Le relevé d’un bâtiment existant consiste généralement à :
· La reconstitution les plans d’exécution de l’état existant du bâtiment (plan, coupe, façade, détail) ; 
· Estimer les des travaux de réaménagement, réhabilitation, démolition ou autre ;
· L’établissement des supports contractuels d’état des lieux dans le cas de litiges (copropriété, constat d’huissiers...) ;
· La création de répertoires historiques (relevés archéologiques, patrimoniaux...) ;
3-/ Processus : 
Le processus de relevé d’un bâtiment existant comporte les phases suivantes :
· 1ère Phase : Visite des lieux :  
Il est nécessaire de faire une visite approfondie de l’ouvrage à relever, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, afin de repérer les particularités et l’organisation spatiale de l’ouvrage, 
Repérer donc : 
· La forme et les volumes de l’ouvrage ;
· Disposition des différentes parties ;
· Position des structures porteuses : Murs, poteaux, poutres ; 
· Sens de portée des planchers.
· 2ème Phase : Réalisation des croquis : 
Il faut déterminer le nombre et les différentes vues nécessaires à l’établissement des plans (Plan de masse, plans de chaque niveau, Détails en plans et coupes, Façades).
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· 3ème Phase : Prise de cotations :
· Lors de la prise des mesures, on ne peut pas négliger les déformations où les formes relevées sont généralement des rectangles qui deviennent soit des trapèzes, des parallélogrammes ou des quadrilatères.
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Déformations possible d’un rectangle

· Pour repérer les déformations dans les plans généralement de forme rectangulaire, il faut procéder par triangulation. Le triangle est une forme géométrique élémentaire qui a des propriétés spécifiques qui permettent de le définir par ses trois cotés sans référence à aucun de ses trois angles. En plus presque chaque figure géométrique peut être divisée complètement en triangle. Cette opération est appelée triangulation.
[image: ]    Utilisée dans les relevés, elle permet de reproduire chaque plan quel que soit sa forme (sauf les formes arrondies).



Triangulation d’une forme compliquée

· La cotation doit être toujours complète de manière à pouvoir reproduire la forme de plan et de tous les autres éléments de manière exacte.
Donc La prise de cote sur les croquis pourra s’effectuer de la façon suivante : 
· Pour l’extérieur : prendre les cotes horizontales par coordonnées ou partiel. 
· Pour l’intérieur : dans chaque pièce en respectant toujours le même ordre. 
· Cotes horizontales périphériques en cumulé si possible. 
· Longueur des diagonales. 
· Epaisseur des murs et cloisons. 
· Profondeur des ouvertures. 
· Hauteur d’allèges, d’ouverture, de retombées de linteaux, hauteur sous plafonds, solives, poutres.
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Cotation par coordonnées (chaine de cote).


[bookmark: _GoBack]Quelques méthodes pour relever des ouvrages particuliers : 
 Relevé un angle intérieur : 
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[image: ]Relevé d’un angle extérieur : 
 


Vérification d’un angle droit : 
 	[image: ]
[image: ]Relevé d’un cintre : 
[image: ] Relevé d’un décrochement :
· 4ème Phase : Dessin technique :
Dessin technique à l’échelle fait au propre à la base des croquis de la phase 02 et 03.
 


[image: ]Exemples :Croquis de plan dessiné à main levée (phase 02 et 03)
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Relevé de plan dessiné au propre (phase 04)




5ième Phase : Rédaction de la notice descriptive, prise de photos : 
 Le descriptif et là pour compléter les dessins. Il décrit les matériaux et les structures de façon exhaustive, en précisant l’état dans lequel ils se trouvent au moment du relevé. 
Le descriptif peut être avantageusement complété par des photos. Ce relevé photographique doit permettre de : 
· Préciser des détails : 
· Couleur des enduits. 
· Éléments de façade, appareillage de pierres, linteaux, conduits divers (électricité, gaz, téléphone, végétation…) 
· Éléments intérieurs (cheminée, placard…)
· Préciser les désordres : fissures, humidité,  
6ième Phase : Vérifications et conclusions : 
 Le travail ne peut être considéré comme terminé tant que toutes les pièces réalisées n’ont pas été vérifiées avec soin. Il y a donc lieu de les reprendre une à une et de vérifier qu’il ne manque pas d’informations ou de cotes, Afin de permettre un dessin complet, en tout point conforme à l’ouvrage relevé.
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