الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

       المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن

            المهنــــــي

بـــرنامـــــج الــــدراســـــــــة
عـــــون صيانــــة أنظمـــة التطهيــــر

MEE 07  الـــرمـــز :

التـأشيـــــرة

تأشيــرة رقــم   04 / 289

      ش . ك . م                                                                                                                      مستـــوى : ІІ
2004

9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .9
بنيـــــة البـــرنامـــــج
   التخـصـص : عـون صيانــة أنظمـة التطهيــر .

   مـــدة التكـــويـــن : 1728 ساعـــة .

	المــــدة


	تعييــــــن الـ   و . ن .ت
	الــرمــــز

	1056 سا
	 - صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية .
	و . ن . ت . 1 



	672 سا
	 - تصليح شبكة التطهير .
	و . ن . ت . 2 




بطاقـــة تقــديـم الـ  و . ن . ت
و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية .

الـرمــــز :  و ن ت . 1 

المــــدة :  1056 ساعة .

غـــرض الـ  و ن ت 
السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية .

شــــروط التقييـــــم :
                  إنطـلاقا مــن :
                                  * المعلـومات :

                                         - الشفهية ( رئيس فرع ) .

                                         - الكتابية ( تنهيج ) .

                   بــواسطـــــة :

                                 * مخططات المدينة ،

                                 * المواد : مبيد الجرذان ، مواد التنظيف ،

                                 * المعدات التالية :

                                    - مكنسة ، مجرفة ، مكشطة ، نقالة ، صهريج الماء ، مضخة ، قادوس ، سكين ، كابلات 

                                      مخل ، كاحت مائي ، معدات التشوير للورشة ، شاحنة أو جرار ( لنقل المعدات                                                 والنفايات ) .

 المعاييـــر العامـــة للكفاءة :

                              * إحترام التوصيات المستلمة ،

                              * الاختيار النبيه للمعدات ،

                              * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                              * نوعية العمل ،

                              * إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                              * إحترام تقنيات الشحن والتفريغ ،

                              * إحترام الآجال .

بنيـــــة الـ  و ن ت

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية .
الــرمــــز :   و ن ت . 1 

المـــدة :   1056 سا .

	المـــدة


	تعييـــــن المقاييـــــس
	الــرمــــز

	96 سا
	 - صيانة المبالع ومجاري المياه .


	م ت . 1 . 1 

	192 سا
	 - صيانة فتحات المشاعب والقنوات .


	م ت 1 . 2 

	96 سا
	 - صيانة المطرودات الغير مجمعة .


	م ت 1 . 3 

	192 سا
	

 - تنظيف محطات الرفع والتصفية .
	م ت 1 . 4 



	192 سا
	 - إبعاد النفايات ، الرمال والطين .


	م ت 1 . 5 

	48 سا
	 - السلامة والأمـن .


	م مك 1 . 6 

	96 سا
	 - البيئــــــة .


	م مك 1 . 7 

	48 سا
	 - الـرياضيات .


	م مك 1 . 8 

	96 سا
	 - الــرســم .


	م مك 1 . 9 


بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  صيانـة المبالـع ومجاري المياه .

رمـز المقياس :   م . ت . 1 . 1 

المـــدة :   96 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على صيانة المبالع ومجاري المياه .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * مخططات المـدينـــة ،

                                      * المعـدات التاليـــة :

                                - مكنسـة ، مجـرفــة ، مكشطــة ، نقالـــة ، صهـريج الماء ، مضخــة ، شاحنة أو جرار                                         ( لنقل المعـدات والنفايات ) .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلـومات :

                                 - الشفهيـــة ( رئيـس فـرع ) ،

                                 - الكتابيـــة ( تنهيـــج ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،

                                      * الأختيار النبيه للمعـدات ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * نوعيــة العمـل ،

                                      * إحترام قواعـد السلامـة والأمـن ،

                                      * إحترام تقنيات الشحن والتفريغ ،

                                      * إحترام الآجال .

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	 المـقــــدمـــــة :

 - تعريف مفهوم الصيانة ،

 - تقنيات البرمجة والتدخل ،

 - مسؤولي الهيئة المستخدمة المتسلسلين ،

 - معاينة الخدمة .

 شبكة تصريف مياه الأمطار :

           * تحديد الشبكة ،

           * مبدأ اشتغال الشبكة .

 المبالع ومجاري المياه :

            * أنواع المبالع ومجاري المياه ،

            * المميزات ( الشكل ، الأبعاد ، المواد ،                مبدأ الإشتغال ، الإيجابيات والسلبيات 

            * معاينة الشبكة .

 المعدات اللازمة لصيانة شبكة تصريف مياه       الأمطار:

            * تقـديم المعـدات ،

            * مميزات المعـدات .


	 - التفسير الصحيح لبرنامج الأشغال ،

 - إحترام التوصيات المستلمـة .

 - التعريف الصحيح لشبكة تصريف مياه الأمطار،

 - التمييز الجيد لأنواع المبالع ومجاري المياه .

 - الإختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات .
	 1 – يتعـرف على العمل المراد تنفيـذه .



 2 – يعـرف أنواع المبالع ومجاري المياه المختلفة .
 3 – يحضر المعدات اللازمة لصيانة شبكة تصريف مياه        الأمطار .


	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	           * معاينة حظيرة المعدات .

 معاينة المبالع ومجاري المياه :

 - أغـراض المعاينة ،

 - أنواع العيوب .

 كحت المبالع ومجاري المياه :

           * مميزات النفايات ،

           * إستعمال معدات الكحت ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 لـم النفايات :

            * إستعمال معدات اللم ،

            * تطبيق قواعد السلامة والأمن .


	 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - التعريف الجيد للعيوب ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - إحترام تقنيات الشحن والتفريغ ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .


	 4 – يعاين المبالع ومجاري المياه .



 5 – يكحت المبالع ومجاري المياه .
 6 – يلـم النفايات المعوقــة .



التـوصيات البيـداغـــوجيــــة

التنظيـــــــم :

تقدم الدروس النظرية في الأقسام والأشغال التطبيقية في الموقع .

يعتبر هـذا المقياس تأهيلي ويضم مجموعة معينة من التقنيات البسيطة في مظهرها لاكنها ذات أهمية كبيرة لاستغلال الشبكة ، من المهم جدا أن يفتح المكون حوارا موسعا في اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب رؤية إجمالية وواقعية على ممارسة هـذه المهنة .

خلال الأشغال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرس عليها بطريقة تترسخ في عقله الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار الصحية ، على نفسه وعلى المحيطين به في العمل .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )




	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	
التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي





بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  صيانـة فتحات المشاعب والقنوات .

رمـز المقياس :   م . ت . 1 . 2 

المـــدة :   192 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على صيانة فتحات المشاعب والقنوات .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * مخططات المـدينـــة – الرسومات ،

                                      * المــواد : - مبيـد الجـرذان .

                                      * المعـدات التاليـــة :

                                - مكنسـة ، مجـرفــة ، معول ، مكشطــة ، قادوس ، سكين ، كابلات ، مخل ، نقالـــة ،                                          صهـريج الماء ، مضخــة ، كاحت مائي ، شاحنة أو جرار ( لنقل المعـدات والنفايات )                                         معدات التشوير للورشة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلـومات :

                                 - الشفهيـــة ( رئيـس فـرع ) ،

                                 - الكتابيـــة ( أمر الخدمة -  تنهيـــج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،

                                      * الأختيار النبيه للمعـدات والعـدة ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * الإستعمال الخاص للمعدات ،

                                      * نوعيــة العمـل ،

                                      * إحترام الآجال ،

                                      * إحترام قواعـد السلامـة والأمـن ،

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	المـقــــدمـــة :

 - البنية المحملة لصيانة شبكة التطهير ،

              - معاينــة الخـدمـــة .

 شبكة التطهير:

           * تحديد الشبكة ،

           * مبدأ الإشتغال ،

           * مميزات فتحات المشاعب والقنوات                  ( الشكل ، الأبعاد ، المعدات ، مبدأ                   الإشتغال ، الإيجابيات والسلبيات ) ،

           * معاينة الشبكة .

 معاينة الشبكة :

            * أغراض المعاينة ،

            * أنواع العيوب .

 المعدات اللازمة :

             * تقديم المعدات :
                    - الكاحت المائي .

             * مميزات المعدات .
	 - التعريف الصحيح لشبكة التطهير ،

 - التمييز الجيد لمميزات فتحات المشاعب والقنوات .

 - لإكتشاف السريع والملائم للعيوب .

 - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات .


	 1 – يعرف عناصر شبكة التطهير .



 2 – يعاين الشبكة بهـدف اكتشاف العيوب 

       ( الإنسدادات ، الفيضانات ) .
 3 – يحضر المعدات اللازمة .


	


	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	           * معاينة حظيرة المعدات .

 تشويـر الورشـــة:

 - أهمية التشوير ،

 - مأطورات التشوير ،

 - طريقة استعمال مأطورات التشوير .

 تقنية تصريف المياه الراكدة :

           * مميزات المياه الراكدة ،

           * إستعمال المعدات ،

           * قواعد السلامة والأمن ،

           * الأشغال التطبيقية .

تشخيص الإنسدادات :

            * أنواع الإنسدادات ،

            * دراسة حالة ،

            * تقنيات المركزة ،

            * إختيار الحلول والمعدات حسب أنواع                الإنسدادات .

 تنظيف فتحات المشاعب :

           * تقنية التنظيف ،

           * استعمال المعدات ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 
	 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - التعريف الجيد لمأطورات التشوير المختلفة ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - المركزة السريعة الإنسداد ،

 - الأختيار الملائم للمعدات اللازمة ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .
	 4 – يضع مأطورات تشوير الورشة عند اللزوم .



 5 – يصرف ويطرد المياه الراكدة .
 6 – يمركز طبيعة الإنسداد .
 7 – يختار المعدات الملائمة .

 8 – ينظف فتحات المشاعب .




	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	           * الأشغال التطبيقية .

تسريح القنوات :

          * تقنية تسريح القنوات ،

          * استعمال المعدات ،

          * تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

          * الأشغال التطبيقية .

 تنظيف الأماكـــن :

 إبادة الجرذان :

           * التعريف ،

           * تقنية إبادة الجرذان ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

تنظيف وترتيب المعدات :

            * تقنيات صيانة المعدات .
	 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - الأختيار النبيه لمبيد الجرذان ،

 - التطبيق الصحيح لتقنيات إبادة الجرذان .

 - التنظيف والترتيب الجيد للمعدات .


	 9 – يسرح القنوات .



 10 – ينظف الأماكـــن .
 11 – ينفذ عمليات إبادة الجرذان .

 12 – ينظف ويرتب المعدات كلها .



التـوصيات البيـداغـــوجيــــة

التنظيـــــــم :
تقدم الدروس النظرية في الأقسام والأشغال التطبيقية في الموقع . 

يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية حتى تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

يتمحور نشاط التدريب أكثر على تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، من الهام إذا تنويع حالات التدخل بطريقة تسمح لهم باكتشاف وتقدير الصعوبات الممكنة إلى حد أقصى .

يجرى تحسيس للمتربصين خلال الأشغال التطبيقية بطريقة دائمة عن قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرس عليها بطريقة ترسخ في ذهنه الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة ، على نفسه وعلى من يحيطون به   في العمل . 

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  صيانـة المطرودات الغير مجمعة .

رمـز المقياس :   م . ت . 1 . 3 

المـــدة :   96 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على صيانة المطرودات الغير مجمعة .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * مخططات المـدينـــة  ،

                                      * المــواد : - كلــس .

                                      * المعـدات التاليـــة :

                                - مكنسـة ، مجـرفــة ، معول ، مكشطــة ، قادوس ، سكين ، نقالـــة .                                     

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلـومات :

                                 - الشفهيـــة ( رئيـس فـرع ) ،

                                 - الكتابيـــة ( أمر الخدمة -  تنهيـــج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،

                                      * الأختيار النبيه للمعـدات والعـدة ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * الإستعمال الخاص للمعدات ،

                                      * نوعيــة العمـل ،

                                      * إحترام قواعـد السلامـة والأمـن ،

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	المقـــدمــــة :

          * أنواع المطرودات ،

          * مميزات المطرودات الغير مجمعة ،

          * تقنيات البرمجة والتدخل .

 المعـــدات اللازمــــة :

           * تقديم المعدات،

           * مميزات المعدات .

معاينة المطرودات :

            * أغراض المعاينة ،

            * أنواع العيوب .
 تنظيف تدفقات الطرد :

            * تقنية التنظيف ،

            * استعمال المعدات ،

            * قواعد السلامة والأمن ،

            * الأشغال التطبيقية .
	 - التمييز الجيد لمميزات المطرودات ،

 - التفسير الصحيح لبرنامج العمل ،

 - إحترام التوصيات المستلمة .

 - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - الأختيار النبيه لمبيد الجرذان ،

 - التطبيق الصحيح لتقنيات إبادة الجرذان .

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .


	 1 – يعرف أنواع المطرودات .



 2 – يحضر المعـدات اللازمــة .
 3 – التمييز الجيد للعيوب .

 4 – ينظف تدفقات الطرد .



	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	تقنية الإصلاح بالكلس :

          * الإصلاح بالكلس ،

          * مميزات الكلس ،

          * استعمال المعدات ،

          * تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

          * الأشغال التطبيقية .

 تنظيف وترتيب المعدات :

           * تقنيات صيانة المعدات .

            
	 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - التنظيف والترتيب الجيد للمعدات .


	 5 – ينفذ الإصلاح بالكلس .



 6 – ينظف ويرتب المعدات كلها .



التـوصيات البيـداغـــوجيــــة

التنظيـــــــم :
تقدم الدروس النظرية في الأقسام والأشغال التطبيقية في الموقع . 

يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية حتى تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

يتمحور نشاط التدريب أكثر على تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، من الهام إذا تنويع حالات التدخل بطريقة تسمح لهم باكتشاف وتقدير الصعوبات الممكنة إلى حد أقصى .

يجرى تحسيس للمتربصين خلال الأشغال التطبيقية بطريقة دائمة عن قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرس عليها بطريقة ترسخ في ذهنه الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة ، على نفسه وعلى من يحيطون به   في العمل . 

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي



	


	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  تنظيف أعمال محطات الرفع والتصفية .

رمـز المقياس :   م . ت . 1 . 4 

المـــدة :   192 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على تنظيف أعمال محطات الرفع والتصفية .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * شبكة مياه الخدمة ،

                                      * المعـدات التاليـــة :

                                - مكنسـة ، مجـرفــة ، معول ، مكشطــة ، أنابيب مسلحة بحربات ، موتر الأسلاك ، رافعة .                                     

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلـومات :

                                 - الشفهيـــة ( رئيـس فـرع ) ،

                                 - الكتابيـــة ( أمر الخدمة -  تنهيـــج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،




                                      * الأختيار الملائم للمعدات ،

                                      * نوعيــة العمـل ،

                                      * إحترام الآجال ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * إحترام قواعـد السلامـة والأمـن ،

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	محطات الرفع :

          * مبدأ الإشتغال ،

          * مميزات العمل ( الشكل ، الأبعاد ،                   المواد ، المعدات .... ) ،

          * معاينة محطة الرفع ،

          * المسؤولين المتسلسلين ،

          * تقنيات البرمجة والتدخل في محطة                   الرفع .

 محطات التصفية :

           * مبدأ الإشتغال ،

           * مميزات العمل ( الشكل ، الأبعاد ،                   المواد ، المعدات .... ) ،

           * معاينة المحطة ،

           * المسؤولين المتسلسلين ،

           * تقنيات البرمجة والتدخل في محطة                   التصفية .

          
	 - التعريف الجيد لعناصر محطة الرفع ،

 - التفسير الصحيح لبرنامج الأشغال .

 - التعريف الجيد لمحطة التصفية .

 - التفسير الصحيح لبرمجة الأشغال .


	 1 – يعرف محطة الرفع .



2 – يعرف محطة التصفية .



	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	تقنية تنظيف فتحات المشاعب ذات عوامات :

          * تقديم المعدات ،

          * مميزات المعدات ،

          * تنظيف فتحات المشاعب ذات عوامات 

          * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تقنية تنظيف الشبكات :

           * تقديم المعدات ،

           * مميزات المعدات ،

           * تنظيف الشبكات ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تقنية تنظيف البلاعات :

           * تقديم المعدات ،

           * مميزات المعدات ،

           * تنظيف البلاعات ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

            
	 - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

  - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

- الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،


 - إحترام الآجال .


	 3 – ينظف فتحات المشاعب ذات عوامات .



 4 – ينظف الشبكات .
 5 – ينظف البلاعات .

 


	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	تقنية تنظيف الأعمال :

          * تقديم المعدات ،

          * مميزات المعدات ،

          * تنظيف الأعمال ،

          * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تقنية كحت المجاري:

           * تقديم المعدات ،

           * مميزات المعدات ،

           * كحت المجاري ،

           * تسريح المجاري ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تنظيف وترتيب المعدات :

           * تقنية صيانة المعدات .

            
	 - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

  - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

- تنظيف وترتيب المعدات جيدا .


	 6 – ينظف الأعمال .



 7 – يكحت مجاري التغذية .
 8 – ينظف ويرتب المعدات كلها .

 


التـوصيات البيـداغـــوجيــــة

التنظيـــــــم :
تقدم الدروس النظرية في الأقسام والأشغال التطبيقية في الموقع . 

يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية حتى تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

يتمحور نشاط التدريب أكثر على تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، من الهام إذا تنويع حالات التدخل بطريقة تسمح لهم باكتشاف وتقدير الصعوبات الممكنة إلى حد أقصى .

يجرى تحسيس للمتربصين خلال الأشغال التطبيقية بطريقة دائمة عن قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرس عليها بطريقة ترسخ في ذهنه الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة ، على نفسه وعلى من يحيطون به   في العمل . 

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :  تصليح شبكــــة التطهيــــر . 
المقياس :  طـرد النفايات ، الرمال والطيـــن .

رمـز المقياس :   م . ت . 1 . 5 

المـــدة :   192 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على طرد النفايات ، الرمال والطين الجاف .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * المعـدات التاليـــة :

                                - مكنسـة ، مجـرفــة ، نقالة ، مقطورة ، جرار ، محملة خلفية .                                     

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلـومات :

                                 - الشفهيـــة ( رئيـس فـرع ) ،

                                 - الكتابيـــة ( أمر الخدمة -  تنهيـــج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،




                                      * الأختيار الملائم للمعدات ،

                                      * نوعيــة العمـل ،

                                      * إحترام الآجال ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * إحترام قواعـد السلامـة والأمـن ،

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	تقنية كحت الرمال :

          * تقديم المعدات ،

          * مميزات المعدات ،

          * كحت الرمال ،

          * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تقنية تسليك مطرودات الشبكات :

           * تقديم المعدات ،

           * مميزات المعدات ،

           * تسليك مطرودات الشبكات ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تقنية طرد الطين الجاف :

           * تقديم المعدات ،

           * مميزات المعدات ،

           * طرد الطين الجاف ،

           * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

           
	 - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات ومراحل العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

  - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات ومراحل العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

  - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات ومراحل العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .
	 1 – يكحت الرمال .



 2 – يسلك مطرودات الشبكات .
 3 – يطرد الطين الجاف .




	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	تقنية تسليك مصارف العواصف ، مزيلات الرمل وخزانات الإمتصاص :

          * تقديم المعدات ،

          * مميزات المعدات ،

          * تسليك مصارف العواصف ، مزيلات               الرمل وخزانات الإمتصاص ،

          * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تنظيف وترتيب المعدات :

           * تقنيات صيانة المعدات .


	 - الأختيار النبيه للمعدات ،

 - التعريف الجيد لمميزات المعدات ،

 - إحترام التقنيات ومراحل العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ، 

 - إحترام الآجال .

 - التنظيف والترتيب الجيد للمعدات .



	 4 – يسلك مصارف العواصف .



 5 – ينظف ويرتب المعدات كلها .



التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
تقدم الدروس النظرية في الأقسام والأشغال التطبيقية في الموقع . 

يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية حتى تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

يتمحور نشاط التدريب أكثر على تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، من الهام إذا تنويع حالات التدخل بطريقة تسمح لهم باكتشاف وتقدير الصعوبات الممكنة إلى حد أقصى .

يجرى تحسيس للمتربصين خلال الأشغال التطبيقية بطريقة دائمة عن قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرس عليها بطريقة ترسخ في ذهنه الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة ، على نفسه وعلى من يحيطون به   في العمل . 

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  السلامــــة والأمـــــم .

رمـز المقياس :   م . مك . 1 . 6 

المـــدة :   48 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على تطبيق قواعد السلامة والأمن  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * تجهيزات الوقاية الفردية والجماعية ،

                                      * مواد الصيانة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المجلات ، 

                                      * التنظيمات ،

                                      * مواصفات الأمن .
المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * التعريف الصحيح لقواعد السلامة والأمن ،

* الإستعمال الأمني للعـدة ، التجهيز والمواد،               

                                      * الإستعمال الملائم للوسائل الوقائية .

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	قواعد السلامة ، الصحة والأمن :

          * التأريخ ، 

          * الإطار القانوني لقواعد السلامة ،                     الصحة والأمن .             

  الأخطار والأضرار :

         * الأخطار البدنية ،

         * الأخطار الكيماوية ،

         * الأخطار البيولوجية ،

         * عوامل الأخطار .
 الأحتياطات الوقائية :

         * الوقاية في وسط العمل ،

         * وسائل الوقاية ،

         * الأحتياطات المتخذة في حالة حادث .


	 - المعرفة الجيدة لقواعد السلامة ، الصحة والأمن .

 - التعريف الجيد للأخطار المرتبطة بالمهنة .

  - التطبيق الصحيح لمختلف الأحتياطات الوقائية               المرتبطة بممارسة المهنة .



	 1 – يعرف قواعد السلامة والأمن .

 2 – يعرف الأخطار المرتبطة بالمهنة .

3 – يطبق الأحتياطات الوقائية .                                                                                  



التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . تتبع بتنظيم الخروج للموقع الذي يجب أن يحدث حوارات تقنية تطبيقية حول      الموضوع .

   فهو من الضروري تفضيل تبادل التلاميذ – المكون حول تعريف الأخطار المختلفة ووسائل الوقاية الخاصة بها .

   لتسهيل الفهم ، يجب على المكون استعمال الوسائل البصرية مثل : الأفلام ، الأسيتات ،الشفافات .

   خلال الفصل المخصص للأحتياطات الوقائية يستحسن طلب تدخل متخصص معتمد .

   نشير في الأخير بأنه من الأحسن توضيح الروابط التي تظهر أهمية المهارات خلال ممارسة المهنة واستعمال أمثلة تطبيقية مستوحاة من حالة شغل عامل المجاري هـذا .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :  تصليح شبكــــة التطهيــــر . 
المقياس :  البيئـــة .

رمـز المقياس :   م . مك . 1 . 7 

المـــدة :   96 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على تطبيق قواعد وقاية البيئة  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * الوثائق الخاصة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * حوادث الساعة ، 

                                      * حالات حقيقية .
المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * الوصف الصحيح للوسط البيئي ،

* التعريف الصحيح للأضرار على البيئة ،               

                                      * التعريف الملائم للحلول الخاصة للمشاكل البيئية المختلفة .

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	المكونات البيئية :

          * الماء ،

          * الهواء ،

          * التربة ،

          * العطم والنباتات ،

          * الإنسان .

 الأنظمة البيئوية :

           * التعاريف . 

 التهديدات :

           * الظواهر الطبيعية ،

           * أفعال الإنسان ،

           * التكاثر البشري .

 التلــوث :
          * النظام البيئوي ،

          * الإطار المؤسساتي البيئوي .


	 - الوصف الصحيح للوسط البيئي .

 - التعريف الصحيح لمختلف الأنظمة البيئية .

  - معرفة التهديدات المختلفة للبيئة .

 - تمييز الإصابات المختلفة للبيئة .

 - إحترام النظام المعمول به ، 

 - تعريف المؤسسات التي تتكفل بوقاية البيئة .
	 1 – يقدر حالة البيئة  .




 2 – يعرف الإصابات البيئية .
 3 – يعرف أعمال وقاية البيئة .




التـوصيات البيـداغـــوجيــــة



التنظيـــــــم :
يوزع هذا المقياس على المخطط البيداغوجي حسب طريقة النشاط الحواري الكلاسيكي . يجب أن تتبع حصص الدرس بدراسة الحالات وزيارات ذات علاقة بالمواضيع المتطرق لها .

الغرض من هذا المقياس هو إعطاء ثقافة بيئوية للمتربص تسمح له بتقويم ثروته المعرفية وفهم تفاعل النظام البيئي لكي ينمي يوميا سلوك احترام البيئة .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  رياضيات .

رمـز المقياس :   م . مك . 1 . 8 

المـــدة :   48 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على تنفيذ حساب المحيطات ، المساحات والأحجام  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * صيغ الحساب الخاصة ،

                                      * حاسبة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * الرسومات التخطيطية والرسومات الإعدادية ، 

                                      * حالات حقيقية .
المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * دقة التسطيرات ،

* صحة الحساب .                                               

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	العناصر الهنـدسيـــة :

          * تسطير الخطوط المستقيمة ،

             ( قطع المستقيم ، الأفقية ، العمودية ،                  المائلة ، المتوازية ، القائمة ) ،

          * تقسيم المستقيم ،

          * تسطير عناصر الدائرة ( الشعاع ،                 القطر ، محيط الدائرة ، القوس ، الوتر ،            السهم ، القاطع ، المماس ) . 

 الأشكال المستـويــــة :

           * الأشكال المستوية المألوفة ،

              ( المثلثات ، المضلعات المربعة ،                 المضلعات المنتظمة والغير منتظمة ) ،

           * حساب قطر الأشكال المستوية المألوفة

           * حساب مساحة الأشكال المستوية                     المألوفة ،

           * التطبيـــق .


	 - التعريف الصحيح لمختلف العناصر الهندسية .

 - دقة التسطير .

 - التعريف الصحيح لمختلف الأشكال المستوية المألوفة .

 - دقة الحساب .

.
	 1 – يسطر العناصر الهنـدسيـــة  .




 2 – يحسب محيط الأشكال المستوية المألوفة .
 3 – يحسب مساحة الأشكال المستوية المألوفة .




	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	الأحجام :

          * الأحجام المألوفة ( المكعبات ،                       الأسطوانات ، الأهرام ، المنشورات ) ،

          * حساب الأحجام ،

          * التطبيـــق .


	 - التعريف الصحيح للأشكال الثلاثية الأبعاد المألوفة ،

 - دقة الحساب .


	 4 – يحسب حجم الأشكال الثلاثية الأبعاد المألوفة  .




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . يجب أن تتبع بتمارين تطبيقية تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة          لممارسة مهنته .

   خلال أشغال التدريب يوصي بتوضيح الروابط التي تظهر أهمية هذه المهارات لممارسة المهنة واستعمال أمثلة تطبيقية مستوحاة من حالة اشتغال عامل المجاري هذا .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس :  رســــم .

رمـز المقياس :   م . مك . 1 . 9 

المـــدة :   96 سا .

الغــــرض النمطــــــي
السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على قراءة وتفسير المخططات  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * أدوات الرسم ،

                                      * ورق الرسم .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * رسومات ، 

                                      * مجسمات ،

                                      * أشياء حقيقية .
المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * التعريف الصحيح لاتفاقيات الرسم المختلفة ،

* التعريف الصحيح لمميزات الإسقاطات المتعامدة ،       

                                      * القراءة الصحيحة للمخططات والمقاطع .

	العناصـــر المحتـواة


	المعاييـر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــراض الـوسيطـــــة

	اتفاقيات الرسم :

          * مقاسات الرسم ،                       

          * جدول التعريف ،

          * المقاييس ،

          * أدوات الرسم ،

          * الخطوط الموحدة ،

          * رسم الحروف والأرقام الموحدة ،

          * تحديد بعد الرسومات ،

          * التظليلات .

 الإسقاط المتعامــــد :

          * تعريف الرسومات التخطيطية                         والرسومات الإعدادية ،

          * مستوى الإسقاط ،

          * المسقطات ،

          * إسقاط الأوجه ،

          * المساقط المألوفة .

 قراءة المساقط على المستوى :

          * التعريف ،

          * التمثيل .

 قراءة المقاطع : 

          * التعريف ،

          * التمثيل .

 تطبيقات على تحديد الأبعاد على المستوى وعلى المرتسمات .


	 - التعريف الصحيح للظواهر المختلفة المرتبطة باتفاقيات    الرسم .

 - التعريف الصحيح للمساقط والمقاييس ،

 - الربط  النبيه بين مساقط الإسقاط المتعامد .

 - قراءة المخططات بطريقة صحيحة .

 - قراءة المقاطع بطريقة صحيحة .

- دقة تحديد الأبعاد ،                                            

 - إحترام الأبعاد .


	 1 – يعرف اتفاقيات الرسم المختلفة  .

 2 – يفسر الرسومات الإعدادية والرسومات التخطيطية .

 3 – يفسر المخططات والمقاطع .




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . والتطبيقات في قاعة الرسم .

   تقديم أدوات الرسم .

   تبادل التلاميذ – المكون على تعريف اتفاقيات الرسم المختلفة .

  لفهم تصور الإسقاط المتعامد ، يجب على المكون استعمال الوسائل البصرية مثل : السبورة ، الأسيتات ، المجسمات    ويجب عليه كذلك التأكيد على التمييز بين أنواع الخطوط المختلفة المستعملة أثناء تمثيل المساقط والمقاطع .

  نشير في النهاية بأنه يستحسن توضيح الروابط التي تظهر أهمية هذه المهارات خلال ممارسة المهنة واستعمال أمثلة تطبيقية مستوحاة من شغل عامل المجاري هذا .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :  تصليح شبكـــة التطهيـــر . 
الــرمـز:   و ن ت 2 . 

المـــدة :   672  سا .

غـــــرض الــ   و ن ت

السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على تصليح شبكة التطهير  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * مخططات المدينة – الرسومات ،

                                      * المواد :

                                 - أسمنت ، حصى ، ماء ، رذاذات ، آجـر ، حجر الربط .

                                      * المعدات التالية :

                                 - مكنسة ، مجرفة ، معول ، مهدة ، مطرقة ، منقط ، مخل ، مسجة ، قلم رصاص البناء ،                                       مقياس الإستواء للبناء ، متر شريطي .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلومات :

                                      - الشفهية ( رئيس فرع ) ،

                                      - الكتابية ( أمر الخدمة – تنهيج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،

* الأختيار الملائم للأدوات ،                                   

                                      * نوعية العمل ،

                                      * إحترام الآجال ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * إحترام قواعد السلامة والأمن .

بـنـيـــــــة الــ  و ن ت

و ن ت 2 :   تصليح شبكــــة التطهيـــــر .                                                                                                

الــرمـــز :    و ن ت . 2 .

المـــــدة :   672 ساعـــة .
	المـــــدة


	تعييــــن المقاييـس
	الـــرمــــز

	144 سا
	 تصليــح التسريبات على المجاري .
	م ت . 2 . 1 



	192 سا
	 تبـديـل القنــوات .
	م ت . 2 . 2 



	192 سا
	 تصليح فتحات المشاعب من الخرسانة والخرسانة المسلحة .
	م ت 2 . 3 



	96 سا
	 المعلـــوماتيــــة .
	م مك . 2 .4 



	48 سا
	 الإتصال .
	م مك . 2 . 5 




بطاقـــة تقـديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :      تصليح شبكــــة التطهيــــر .

المقياس :     تصليح التسريبات على المجاري .

رمـز المقياس :     م ت . 2 . 1 

المــــدة :       144 سا .

الغــــــرض النمطــــــي

السلـــوك المـرتقب :

          يجب أن يكون المتربص قادرا على تصليح التسريبات على المجاري .

شـــروط التقييــــم :

              بــواسطـــــة :

                                   * مخططات المدينة – الرسومات .

                                   * المـواد :

                           - أسمنت ، حصى ، ماء .

                                  * المعـدات التاليــة :

                           - مكنسة ، مجرفة ، معول ، مهدة ، مطرقة ، منقط ، مخل ، مسجة .

             إنطـلاقا مـــن :
                                  * المعلـــومات :

                           - الشفهيــة ( رئيس فرع ) ،

                           - الكتابية ( أمر الخدمة – تنهيج المعاينة ) .

المعاييـر العامــة للكفاءة :

                           * إحترام التوصيات المستلمة ،

                           * الإختيار الملائم للأدوات ،

                           * إحترام الآجال ،

                           * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                           * إحترام قواعد السلامة والأمن .

	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 المقـــدمــــــة :

             * أنواع المجاري ،

             * مميزات المجاري ،

             * التسريبات ( الأسباب والتأثيرات ) ،

             * تقنيات التدخل .
 المعدات اللازمة لتصليح المجاري :

             * تقديم المعدات ،

             * مميزات المعدات ،

             * معاينة حظيرة المعدات .
 الأشغال التحضيريـــة :

             * مركزة منطقة التدخل ،

             * تركيب مأطورات التشوير للورشة ،

             * التقنيات لتعرية المجرى ،

             * تطبيق قواعد السلامة والأمن .


	 - التعريف الصحيح للمجاري ،

 - التعريف الجيد لمميزات المجاري ،

 - إحترام التوصيات المستلمة .

 - الإختيار الملائم للمعدات .
 - التأمين النبيه لمنطقة التدخل ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
	 1 – تعريف أنواع المجاري .

 2 – يحضر المعدات اللازمة لتصليح المجاري .

 3 – ينفذ الأشغال التحضيرية .


	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 تقنية التطمية :

             * تطمية المجاري ،

             * مميزات مواد التطمية ،

             * تحضير مواد التطمية ،

             * إستعمال المعدات ،

             * تنظيف الأماكن ،

             * تطبيق قواعد السلامة والأمن . 
 تنظيف وترتيب المعدات :

             * التقنيات لصيانة المعدات .

	 - التحضير الصحيح للمعدات ،

 - الإستعمال الصحيح للمعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - نوعية العمل ،

 - تطبيق قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - إحترام تقنيات الشحن والتفريغ ،

 - تطبيق قواعد السلامة والأمن .
	 4 – ينفذ أشغال التطمية .

 5 – ينظف الأماكن .

 6 – ينظف ويرتب المعدات كلها .




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . والأشغال التطبيقية في الموقع .

   يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

   يتمركز نشاط التدريب أكثر حول تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، فهو إذا من المهم تنويع حالات التدخل         بطريقة تسمح لهم باكتشاف و تقدير إلى أقصى حد الصعوبات الممكنة . 

  تفضيل العمل في فريق لتدعيم مفهوم روح الفريق الذي يجعل المشتركين يعملون للوصول إلى نفس الغرض .

  خلال الأشغال التطبيقية ، يحسس المتربصين بطريقة دائمة على قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرسوا عليها    بطريقة ترسخ في عقولهم الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة على أنفسهم وعلى من يحيطون بهم       في العمل  .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :  تصليح شبكـــة التطهيـــر . 
المقياس:   تبديل القنوات .

رمـز المقياس :    و ت . 2 . 2  

المـــدة :   192  سا .

غـــــرض الــ   و ن ت

السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على تبديل جزء من القنوات  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * مخططات المدينة ،

                                      * المواد : المخططات .

                                 - أسمنت ، حصى ، ماء ، رذاذات ، آجـر ، حجر الربط .

                                      * المعدات التالية :

                                 - مكنسة ، مجرفة ، معول ، مهدة ، مطرقة ، منقط ، مخل ، قلم رصاص البناء ، مقياس                                        الإستواء للبناء ، متر شريطي ، مسجة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلومات :

                                      - الشفهية ( رئيس فرع ) ،

                                      - الكتابية ( أمر الخدمة – تنهيج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،

* الأختيار الملائم للأدوات ،                                   

                                      * نوعية العمل ،

                                      * إحترام الآجال ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * إحترام قواعد السلامة والأمن .

	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 المقــدمــــة :

           * تقنيات التدخل . 
 المعدات اللازمة :

             * تقديم المعدات ،

             * مميزات المعدات ،

             * معاينة حظيرة المعدات .

 الأشغال التحضيرية :

             * مركزة منطقة التدخل ،

             * تركيب معدات تشوير الورشة ،

             * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

	 - إحترام التوصيات المستلمة .

 - الأختيار الملائم للمعدات .

 - التأمين النبيه لمنطقة التدخل ،

 - التحضير النبيه للمعدات ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
	 1 – يعرف تقنيات التدخل .

 2 – يحضر المعدات اللازمة لتبديل القنوات .

 6 – ينفذ الأشغال التحضيرية .




	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	             * تحضير المعدات ،

             * التقنيات لرفع المجاري المعيبة ،

             *التقنيات لموضعة المجاري الجديدة ،

             * مجاري التشغيل ،

             * تحضير مكان الوضع ،

             * وضع القنوات ،

             * تنظيف الأماكن ،

             * تطبيق قواعد السلامة والأمن .
 تنظيف وترتيب المعـدات :

             * التقنيات لصيانة المعدات .

	 - الإستعمال الصحيح للمعدات ،

 - إحترام التقنيات ومراحل التشغيل ،

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - إحترام تقنيات الشحن والتفريغ ،

 - تطبيق قواعد السلامة والأمن .
	 4 – ينفذ أشغال التحضير و الموضعة .

 5 – ينظف الأماكن .

 6 – ينظف ويرتب المعدات كلها .




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . والأشغال التطبيقية في الموقع .

   يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

   يتمركز نشاط التدريب أكثر حول تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، فهو إذا من المهم تنويع حالات التدخل         بطريقة تسمح لهم باكتشاف و تقدير إلى أقصى حد الصعوبات الممكنة . 

  تفضيل العمل في فريق لتدعيم مفهوم روح الفريق الذي يجعل المشتركين يعملون للوصول إلى نفس الغرض .

  خلال الأشغال التطبيقية ، يحسس المتربصين بطريقة دائمة على قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرسوا عليها    بطريقة ترسخ في عقولهم الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة على أنفسهم وعلى من يحيطون بهم       في العمل  .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :  تصليح شبكـــة التطهيـــر . 
المقياس:   تصليح فتحات المشاعب من الخرسانة والخرسانة المسلحة .

رمـز المقياس :    و ت . 2 . 3  

المـــدة :   192  سا .

غـــــرض الــ   و ن ت

السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على تصليح عناصر فتحات المشاعب  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * مخططات المدينة ،

                                      * المواد : المخططات .

                                 - أسمنت ، حصى ، ماء ، فولاذ ، خشب القولبة ، رذاذات ، آجـر ، حجر الربط .

                                      * المعدات التالية :

                                 - مكنسة ، مجرفة ، معول ، مهدة ، مطرقة ، منقط ، مخل ، قلم رصاص البناء ، مقياس                                        الإستواء للبناء ، متر شريطي ، مسجة  ، منشار.

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعلومات :

                                      - الشفهية ( رئيس فرع ) ،

                                      - الكتابية ( أمر الخدمة – تنهيج المعاينة ) .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * إحترام التوصيات المستلمة ،

* الأختيار الملائم للأدوات ،                                   

                                      * نوعية العمل ،

                                      * إحترام الآجال ،

                                      * إحترام التقنيات وطرق العمل ،

                                      * إحترام قواعد السلامة والأمن .

	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 المقـدمــــة :

             * تعريف فتحات المشاعب ،

             * مميزات فتحات المشاعب .

 المعدات اللازمـــة :

             *تقديم المعدات،

             * مميزات المعدات .

 الأشغال التحضيريـــة :

             * مركزة منطقة التدخل ،

             * إقامة مأطورات تشوير الورشة ،

             * تطبيق قواعد السلامة والأمن .

 تبـديـل السـدادات مـن الـزهــر :

             * تحديد السدادات ،

             * مميزات السدادات ،

             * التقنيات لتبديل سدادات من الزهر .

	 - التعريف الصحيح لفتحات المشاعب ،

 - التعريف الجيد لمميزات فتحات المشاعب .

 - الأختيار الملائم للمعدات .
 - التأمين النبيه لمنطقة التدخل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
 - الإستعمال الصحيح للمعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
	 1 – يعرف طرازات فتحات المشاعب .

 2 – يحضر المعدات اللازمة . 

 3 –  ينفذ الأشغال التحضيرية .

 4 – يبدل السدادات ( حالة سدادات من الزهر ) .




	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 مفاهيم الخرسانة والخرسانة المسلحة :

             * التعاريف ،

             * مكونات الخرسانة ،

             *طرازات التسليح ،

             * القولبة ،

             * وضع الحديد لعناصر الخرسانة المسلحة .

 التقنيات لتصليح فتحات المشاعب من الخرسانة           المسلحة :

             * إتلاف فتحات المشاعب ( الأسباب                             والتأثيرات )،

             * إنجاز سدادات من الخرسانة المسلحة ،

             * تصليح جوانب فتحة المشعب ،

             * تصليح التقاء المجاري ،

             * تنظيف الأماكن ،

             * تطبيق قواعد السلامة والأمن .


 تنظيف وترتيب المعدات :

             * التقنيات لصيانة المعدات .

	 - التعريف الصحيح لتقنيات صناعة الخرسانة المسلحة .

 - التحضير الصحيح للمعدات ،

 - الإستعمال الصحيح للمعدات ،

 - إحترام التقنيات وطرق العمل .

 - نوعية العمل ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

 - إحترام الآجال .

 - إحترام تقنيات الشحن والتفريغ ،

 - تطبيق قواعد السلامة والأمن .
	 5 –  يعرف تقنيات صناعة الخرسانة المسلحة .  

 6 –  ينجز سدادات من الخرسانة المسلحة .

 7 – يصلح جوانب فتحات المشاعب . 

 8 – يصلح التقاء المجاري .

 9 – ينظف الأماكــن .

 10 – ينظف ويرتب المعدات كلها .




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . والأشغال التطبيقية في الموقع .

   يجب أن تتبع الدروس النظرية بتمارين تطبيقية تسمح للمتربص باكتساب المهارات اللازمة لممارسة مهنته .

   يتمركز نشاط التدريب أكثر حول تكرار التقنيات من طرف المتربصين ، فهو إذا من المهم تنويع حالات التدخل         بطريقة تسمح لهم باكتشاف و تقدير إلى أقصى حد الصعوبات الممكنة . 

  تفضيل العمل في فريق لتدعيم مفهوم روح الفريق الذي يجعل المشتركين يعملون للوصول إلى نفس الغرض .

  خلال الأشغال التطبيقية ، يحسس المتربصين بطريقة دائمة على قواعد السلامة والأمن التي يجب أن يحرسوا عليها    بطريقة ترسخ في عقولهم الوقاية من أخطار الحوادث والأخطار على الصحة على أنفسهم وعلى من يحيطون بهم       في العمل  .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب




	التقييم التكوينـــي



	التعليم التصحيحـــي




	التقييم التكوينــــي




بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 1 :  صيانة شبكة التطهير ، محطات الرفع والتصفية . 
المقياس:   المعلـــوماتيـــــة .

رمـز المقياس :    و مك . 2 . 4  

المـــدة :   96  سا .

الغـــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على إستعمال الحاسوب  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * معـــدات المعلـــوماتيــــة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * المعطيات والمعلـومات .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * التعريف الصحيح لمعدات المعلوماتية ،

* الإستعمال الصحيح لبرمجي معالجة النص .              

	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 التعـريف : ( المعلـوماتيـــة ) .

 بنية الحاسوب :

             * الرسم التخطيطي للحاسوب ،

             * مبدأ التشغيل ،

             * الأجهزة المحيطة ،

             * دعائم التخزين .

 أنظمـة الإستغلال :

             * التعاريف ( التطور ) ،

             * تقديم الويندووز ،

             * إستعمال التحكمات ،

             * إقامة البرمجيات ،

             * تطبيق .

 البطاقيات :

              * أنواع البطاقيات .
 معالجة النصوص :

             * تقديم برمجي الوورد ،

             * إستعمال التحكمات ،

             * الطباعة ،

             * تطبيقات .

	 - التمييز الجيد لتكوينات الحاسوب والأجهزة المحيطة به  

 - الإستعمال الصحيح لنظام الإستغلال .
 - الإستعمال الصحيح لبرمجي معالجة النصوص .

	 1 – يعرف مكونات الحاسوب والأجهزة المحيطة به .

 2 – يستعمل برمجي معالجة النصوص . 




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . والأشغال التطبيقية في القاعات المخصصة للمعلوماتية .

   يجب أن يؤكد المدرس على أهمية هـذا المقياس ، ويحث المتربصين على المشاركة بهمة في نشاطات التكوين          المقترح .

   المتابعة الحذرة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين أن يجنوا فوائد حسنة  .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )

	
التقييم التكوينـــي




	التعليم التصحيحـي


	التقييم التكوينـــي



	نشاطات التـدريب ( ن )






	التعليم التصحيحـــي




..................................................................................................................................................

	نشاطات التـركيب
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بطاقـــة تقـــديـم المقياس التأهيلي

و ن ت 2 :  تصليح شبكة التطهير . 
المقياس:   الإتصال .

رمـز المقياس :    و مك . 2 . 5  

المـــدة :   96  سا .

الغـــــرض النمطــــــي

السلــــوك المـرتقب :

   يجب أن يكون المتربص قادرا على الإتصال الصحيح  .

شــروط التقييـــم :

               بـواسطـــــة :

                                      * وسائل الكتابة والتحرير ،

                                      * الوثائق والمعدات الخاصة .

              إنطـلاقا مــن :

                                      * دراسة حالة .

المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      * الإستعمال الصحيح لأدوات الإتصال ،

* الإتصال الواضح والدقيق .              

	العناصــــر المحتــواة


	المعاييـــر الخاصـة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 المفاهيم العامة حول الإتصال :

             * الإتصال ، أداة الفعالية والتفتح ،

             * الإطار المرجعي والإدراك ،

             * الأغراض ، السيرورات وعوائق الإتصال ،

             * أشكال الإتصال الشفهي .

 الإتصال الكتابي في المؤسسة :

             * نموذج تحرير : رسائل المعللات – الصفة                   الذاتية – طلب شغل ،

             * الرسالة ذات طابع مهني ،

             * أنواع أخذ الملاحظات ،

             * المحضر .


	 - الإستعمال الصحيح والخاص للغة التقنية .  

 - التفسير الصحيح للرسائل ذات طبع مهني ،
 - التحرير الصحيح للمراسلات ذات طابع إداري .

	 1 – يعبر شفهيا بلغة تقنية .

 2 – يطبق قواعد استعمال التعبير الكتابي . 




التوصيات البيداغوجية

التنظيـــــــم :
    توزع الدروس النظرية في الأقسام . يجب أن توضح المفاهيم العامة حول الإتصال بأمثلة مميزة بغرض إظهار         أهمية الإتصال في الوسط المهني .

 فهو إذا من المهم التأكيد على أهمية هذا المقياس وحث المتربصين على المشاركة الفعالة في نشاطات التكوين المقترحة .

   من خلال دراسات الحالة ، التأكيد على المظاهر التي تظهر غاية الإتصال ما بين الموظفين حول نوعية العمل .

الإستراتيجية :  

	نشاطات التـدريب ( 1 )
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	 م مك . 2 . 5 

الإتصال


	 م مك . 2 . 4 

المعلـوماتيـــة
	 م مك . 1 . 8 

الــرســم
	 م مك . 1 . 7 

الـرياضيات
	 م مك . 1 . 6 

البيئــــة
	 م مك . 1 . 5 

السلامة والأمن
	                                     المقاييس المكملة
 المقاييس التأهيليـــــــة

	11
	10
	5
	4
	2
	1
	

	
	
	
	
	x
	x
	 م ت . 1 . 1 : صيانة المبالع ومجاري الماء .
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	 م ت . 1 . 2 : صيانة فتحات المشاعب والقنوات .
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	 م ت . 1 . 3 : صيانة المطرودات الغير مجمعة .
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	 م ت . 1 . 4 : تنظيف محطات الرفع والتصفية .
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	 م ت . 1 . 5 : طرد النفايات ، الرمل والطين .
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	 م ت . 2 . 1 : تصليح التسريبات على المجاري .
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	 م ت . 2 . 2 : تبديل القنوات .
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	 م ت . 2 . 3 : تصليح فتحات المشاعب من الخرسانة                    المسلحة .





