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جــــدول المــــــواد

 المقـــدمـــــة

 І -  ملمـــح حـــول المهنـــة
 ІІ -  تقـــديـم المناصب المـــوحــــدة
 ІІІ -  تحـديـد كفاءات البــرنامــــج

          1 - تقـديـم الكفاءات المهنيـــة

          2 - تقـديـم الكفاءات المكملـــة

          3 - وصف الكفاءات

                 أ - المهنيـــة

                ب- المكملــــة
 vІ -  جـدول الربط بين الكفاءات
 المقــــدمـــــــة
        الوثيقة المرجعية للتصديق هـذه خاصة بـ « العامل المؤهـل في الرياشـــة » . معـد إنطلاقا من المعلومات المحتواة في مرجع النشاطات المهنية لنفس التخصص .

        يضم مجموعة الكفاءات المهنية  والكفاءات المكملة اللازمة لإتمام المهام المختلفة لهـذه المهنة .

Ι -  ملمـح حـــــول المهنــــــة                                                                                                                         
   1 - تقـديم التخصص :

      B.A.M.     * الشعبـــة المهنيـــة : 
     * عائلــــة المهنـــة :

      تسمية التخصص :   رياشـــــــة
       وصف التخصص :  يضمن الرياش إنتاج أو ترميم الأثاث أو أجزاء الأثاث أو المعدات مع إحترام العصور                                         والطرازات .                                                                                        
      المهام :

              المهام الرئيسية للرياش هــي :

                        .   تنظيم منصب العمل

.    دراسة النموذج الأصلــي .                                                                                 

.   تقطيع الخشب حسب القياسات المرغوبة .                                                                

.    تنفيذ عمليات التفريز .                                                           

                           .    إنجاز قوالب ونقش القطع حسب الطراز والعصر .

                           .    تجميع القطع المختلفة .

                           .    تركيب عناصر العمل .

                           .    صيانة الآلات والعــــدة .

  1 . التجهيزات والمواد المستعملـــــة :

  أ ( الآلات والأجهـــزة المستعملــــــة :

      - آلات النشــر : ( المناشير الدائريـة ، المناشير الشريطيــة ، المناشير الشعاعية ، مناشير التقطيع ومناشير                 المأطورات ) .

       - آلات التطرية : المساجح ، المكاشط ) .

       - آلات تشكيل التجميع : ( النقارات ، مخرطة تاجية ، الملسنة ، الثقابة ) .

       - آلات التجنيب : ( الدوامات ، مخرقة ، المقولبات ، المجنبات ) .

       - آلات الصقل : الصاقلة ذات قرص ، الصاقلة ذات شريط ، الصاقلة ذات طبل ، الصاقلة ذات قرص ) .

       - آلات التغرية : ( آلات التغرية ذات لفيفات ، آلات تغريه على الساخن ) .

       - آلات التجميع : ( ضاغطات التسمير ، ضاغطات الشد بالبراغي ) .  

       - آلات الخراطة : ( مخارط ذات مقاعد متوازية ، مخارط آليـــة ) . 

       - آلات التصفيح : ( موصلات ، ماسيكو أو مقصلات ، ضاغطات التصفيح ) .

       - آلات تركيب الحدائد : ( آلات آليــة ذات تحزيزات والأقفال ) .

 ب ) العـــــدة ، المعــــدات المتنـوعـــــة :

       - شوكات التسطير .

       - البراكير.

       - أكواس شنا كير .

       - مسطرات الرياش .

       - المطارق .

       - مطارق الدسر .

       - المهـدات .

       - مناشير الشجر .

       - مناشير الألسـن .

       - مناشير لنشر طرف الخشبة .

       - مناشير التصفيح .

       - علبة القطع .

       - علبة الإلصاق .

       - علبة التعديل .

       - مناجر التمهيـد .

       - مقاومات الإنكماش .

       - مسحج .

       - مناقش .

       - أجنات .

       - مناقير .

       - مشاعب .

       - مخارز .

       - نصلات البريمات .

       - الفريزات .

       - المخددات .

       - مناحت .

       - المضلعات .

       - مكشطات .

       - علبة الصقـل .

       - سنـدات .

       - طاولات مع مضغطات .

       - أسنان مخلبية .

       - الساندات .

       - مشد الوصلات على منصبات .

       - هياكل الشـد .

       - مبارد .

       - مثلث الرؤوس .

       - ملازم الشحذ .

       - ملاقط التوسيع .

       - مشاحـــذ .

       - دويلابات .

       - مسنات .

      - حجر الزيت .

      - آلات الشحــذ .

      - شفرات المناشير المستديرة .

      - شفرات المناشير الشريطية .

      - شفرات المناشير الشعاعية .

      - الشفرات الرفيعة .

      - الشفرات السميكة .

      - حدائد بسيطة مسننة ، مستقيمة أو مقوسة .

      - أدوات بعدد أسنان مختلفة .

      - فريزات متنوعة .

      - صينيات أو أقراص للتلسين .

ج ( مادة العمــــل والمواد المستعملـــــة :

      - الأنواع الراتنجي : ( الصنوبر ، التنوب ، الأرز ) .

      - نوع الجثـل : ( البلوط ، الزان ، الكستناء ، الجوز ، المران ، الدردار ، الزيتون ، القيقب ، البلاطان ،                   صفصاف الحور ) . 

      - النوع الإستوائي والمداري :  ( أكاجو ، سابلي ، أوكومة ، بولي سندر ، سيبو ، تاك ، ميران ) .

      - النوع الطبيعـــي : ( تصفيح مشكل من جديد من النوع المختلف ، إما للداخل أو الخارج ) .

      - مأطورات المعاكس : ( داخلي أو خارجي أنواع البنزين كلها ) .

      - مأطورات اللاطة : ( مأطورات اللاطة أكومة ، مأطورات اللاطة بنوع  متمم : أكاجو ، بلوط ، تاك ) .

      - مأطورات من جزيئات الخشب :

                        الأبعاد المتنوعـــة : 360 × 170 سمك ( 10 – 12 م / م ) .

                                                 350  × 153 سمك ( 16 – 19 م/ م) .

                                                 420 × 170 سمك ( 22 م / م ) .

     - مأطورات من ألياف الخشب : للأدراج العادية أو المثقوبة بأبعاد مختلفة .

     - الخشب المحسن : صفائحي – ملصق ، خشب معلوم الضغط .

     - منتوجات من مواد متنوعة : الزجاج ، الدهان ، البرنيق ، الغراء ، اللوينات ، الملاط ، ورق الفور ميكا ، ورق          الإلتصاق الذاتي .           
    - الخردوات : الأجزاء المتحركة وتركيب الحدائد .

    - إزلاج الأدراج والأبواب : المزالق والزلاقات المعدنية أو البلاستيكية ، المدحرجات المتنوعة ، السكك .

    - إنعال الدوران : المفصلات ، الأوتاد ، مفاصل بركار مرتكز .

    - إنعال متنوع : عناصر الزخرفة : الأقفال ، الزليجات ، براغي الإسترجاع ، المقابض ، الأزرار ، مداخل الأقفال .

          3 .  ظــروف العـمـــــل :
                    - الإضاءة :  إضاءة جيدة ، إما طبيعية أو إصطناعية .

                    - درجة الحرارة والرطوبة :   درجة الحرارة المحيطة ورطوبة نسبية مع الهواء ، ر . ن = 45 %                                                             ( محل ساخن وجاف ) .
                    - الضجيج والأهتزازات :  مضـــــر .

                    - الغبار :  غبار مكان العمــــل .
                    - الأخطار المهنيـــة :  

                            - أخطار مرض الحساسية والربو .

                            - الحوادث المرتبطة بـ : سقوط القطع ، الشحن والتفريغ اليدوي أو الممكنن .

                            - الأخطار المرتبطة باستعمال المعدات الكهربائية الثابتة أوالمحمولة .

                            - الأخطار المرتبطة باستعمال المواد الكيماوية في محال الإتمام .

                  - الإتصالات الإجتماعيــة :  

                           - مع كل الشركاء المعنيين .

   4 . مسؤولية العامـــل المؤهـــل في الرياشـــة :
                  - المعـــدات ( التجهيــزات ، العــــدة ) :

                           - صيانـة المعــدات والعـــدة .
                  - القــــراري :
                           - أخذ المبادرات داخل مجال كفاءته .

                           - مواجهـــة صعـوبـــة ما  .

                  - الأخلاق ( نوعية المنتوج أو الخدمة ):
                           - تبني استعداد يقظ للاستعمال الملائم لمعداته .

                           - الحرس على تطابق المنتوجات المنجزة .

                           - الحرس على نوعية أداء الأشغال .

                  - الأمـــن ( على نفسه ، على الآخرين أو على المعدات ) :

                           - تنظيم منصب العمل باحترام مواصفات السلامة والأمن على نفسه وعلى الآخرين .
                - متطلـبـــات المهـنــــــة :  

                     -البـدنيـة :
                             -  لــه قوة بدنية ممتازة .

                             -  لـــه بصـر جيـد .

                             - لــــه سمع عادي .

                     - الثقـافـات :  

                             -  لـــه حـس الملاحظة جيدة .

                             -  لــه الدوق الفنــي .

                             - لـــه تخيلات إبداعيــة .

ذ

                     - المعـــوقات :  ( الحساسية ، إعاقــة ) :
                             -  غير مصاب بالربو .

                             -  غير مصاب بالصرع .

                             -  غير مصاب بالحساسية للغبار .

                     - إمكـــــانيـــــــــة التــــرقيــــــــــة :  

                             - الإطار القانوني : ( القانون الأساسي ) .

                             - الإرتقاء إلى المناصب العليا : - بالخبرة المهنية : رئيس فريق ، رئيس عمال ، رئيس ورشة 

                                                                        رئيس الإنتاج .

                                                                     - بالتكوين الخاص .

                    - التـكـــــويــــــن :                                                                              
                           - شـروط القبـول :  

                                   -  المستوى الدراسي : 9 أساسي ، 4 متوسط .

                                   -  اختبار المستوى .

                                   - اختبار بسيكوتقني .

                                   - لاتطلب أي معرفة مهنية .

                         - مـدة التكـويـن :  

                                  - 12 شهرا ، من بينها 6 أسابيع ( 216 ساعة ) تربص تطبيقي .

                        مستـوى التأهيـل :  

                                  -  ІІ . 
                       الشهـــادة :   
                                                   شهادة الكفاءة المهنية : عامل مؤهـل في الرياشـــة .

تقـــديم المناصب المـوحــــدة :
	المهام المهنيــــة


	تسميـة المناصب الموحـدة

	 مـه 1 . 1 : تجفيف وتخزين الخشب .

 مـه 1 . 2 : تحضير أوراق تقطيع الأعمال .


	  المنصـب Ι  :  تحضير الأعمال المراد تصنيعها .


	 مـه 2 . 1 : تقطيع الخشب ومشتقاته .

 مـه 2 . 2 : تطرية القطع .

 مـه 2 . 3 : تسطير القطع .

 مـه 2 . 4 : تجنيب القطع .

  
	  المنصـب ΙΙ : تصنيع الخشب ومشتقاتـه .


	 مـه . 3 . 1 : تجميع وتركيب عناصر العمل .

 مـه . 3 . 2 : إتمام العمل .

 مـه . 3 . 3 : صيانة الآلات والعـــدة .


	المنصب ІІІ : تركيب وإتمام الأعمال .

 


  بطاقـة تقـديم الكفاءات المهنيــــة :
	الكفاءات المهنيــة


	المهام

	 ك . م 1 : يجفف ويخزن الخشب .
	 مـه 1 : تجفيف وتخزين الخشب . 


	 ك . م 2 : يحضر ورقة تقطيع العمل .
	 مـه 2 : تحضير ورقة  تقطيع العمل .



	 ك . م 3 : يقطع الخشب والمشتقات .
	 مـه 3 : تقطيع الخشب والمشتقات .



	 ك . م 4 : يرطب القطع الخشبية .
	 مـه 4 : ترطيب القطع الخشبية .



	 ك . م 5 : يسطر القطع الخشبية .
	 مـه 5 : تسطير القطع الخشبية .



	 ك . م 6 : يجنب القطع .
	 مـه 6 : تجنيب القطع .



	 ك . م 7 : يركب عناصر العمل .
	 مـه 7 : تركيب عناصر العمل .



	 ك . م 8 : يتمم العمل .
	 مـه 8 : إتمام العمل .



	 ك . م 9 : يصون الآلات والعـــدة .
	 مـه 9 : صيانة الآلات والعـــدة .




بطاقـــة تقـديم الكفاءات المكملــــة :

	الكفاءات المكملـــــة


	الدروس / المياديــــن

	 ك . مك 1 : يطبق المفاهيم الأساسية للحساب المهني                     الموضوع في الميدان المهني .
	الحساب المهنــــي



	 ك . مك 2 : يستعمل الحاسوب .
	المعلـــــوماتيـــــــة



	 ك . مك 3 : يطبق قواعد السلامة والأمن .
	السـلامــــة والأمـــــن



	 ك . مك 4 : يقرأ ويفسر المخطط .
	الـــــرســــم


	 ك . مك 5 : يطبق مفاهيم البيئة .
	البيئــــــــة



	 ك . م 6 : يطبق مفاهيم  التشريع الأساسية .
	التشـــريــع



	 ك . م 7 : يطبق مفاهيم التعبير التقنية .
	تقنيات التعبيـــــر




بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 1 : يجفف ويخزن الخشب .
 عناصر الكفاءة :

                       - يكدس الخشب المصنع ،

                       - يجفف ، كمر الخشب ،

                       - يخزن الخشب حسب اختيار الأنواع ، السمك والطول والتصنيع .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                             * الفرش ،

                             * مـرذاذ ،

                             * نفق الإمتصاص ،

                             * أحواض ،

                             * أوعيــة ،

                             * مبيد الحشرات ،

                             * مبيد الفطر ،

                             * موائع الإحتراق .
         إنطـلاقا مـــن :

                             * وسائل الشحن والتفريغ والرفع .

 معاييــــــر الكفاءة :
                         - التعريف الصحيح لأنماط التكديس ، التجفيف وكمر القطع الخشبية . 
                             - التحديد الصحيح لكمية الخشب المراد تجفيفها حسب سعة المجففة .

                             - التحديد الصحيح لنسبة الرطوبة المائوية المحتواة في القطع الخشبية .

                             - إحترام تعليمات قواعد السلامة والأمن .
بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 2 : يحضر ورقة تقطيع الأعمال .
 عناصر الكفاءة :

                           - يرسم الموضوع المراد إنجازه ،

                           - يعد كشف وصفي وتقديري ،

                           - يراقب التكويس ،

                           - يعد ورقة التقطيع .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                  - طاولة الرسم ،

                                  - أدوات الرسم ،

                                  - قياسات القطع ،

                                  - مادة العمل ،

                                  - الخردوات .
         إنطـلاقا مـــن :

                                  - سعر مادة العمل ،

                                  - ضريبة القيمة المضافة ،

                                  - التكاليف ،

                                  - كاتالوغ .
 معاييــــــر الكفاءة :
                             - إحترام طريقة العمل ،

                             - دقة الحساب ،

                             - إحترام الأبعاد ،
                             - إحترام الآجال ،

                             - إحترام تعليمات قواعد السلامة والأمن ،

                             - الإعداد الصحيح لورقة التقطيع .
بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 3 : يقطع الخشب والمشتقات .
 عناصر الكفاءة :

                          - يقيس القطع المراد تقطيعها ،

                          - يقطع القطع الخشبية ،

                          - يصفف القطع الخشبية .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - أجهزة التسطير ،

                                   - منشار دائري منقول ،

                                   - منشار شعاعي ،

                                   - منشار دائري ،

                                   - منشار التقطيع ،

                                   - منشار شريطي ،

                                   - مسجحـــة ،

                                   - منجـر ،

                                   - منضدة العمل ،

                                   - ملسنة ذات سلسلة ،

                                   - ملسنة ذات نصل ،

                                   - ناقرة ،

                                   - خشب .

         إنطـلاقا مـــن :

                                  - ورقـــة التقطيع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                              - إحترام طريقة العمل ،
                                  - إحترام الأبعاد ،

                                  - دقة القياسات ،

                                  - الإستعمال الملائم للأدوات ، الأجهزة والتجهيزات ،

                                  - تطبيق قواعد الصحة والأمن ،

                                  - نسبة البقايا دنيا .
بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 4 : يرطب القطع الخشبية .
 عناصر الكفاءة :

                         - يعرف التجهيزات ،

                         - يقوم القطع الخشبية ،

                         - ينجر القطع الخشبية .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - دوامــــة ،

                                   - الفريزات المختلفة 4 ، 5 ، 6 ، .... 12 ملم ،

                                   - الفريزات ذات محزات ،

                                   - مسحجـــة ،

                                   - منجــــر ،

                                   - منضدة العمل ،

                                   - الورق الكاشط ،

                                   - الخشب .
         إنطـلاقا مـــن :

                                   - ورقـــة التقطيع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                              - إحترام طريقة العمل ،

                                  - إحترام الأبعاد ،

                                  - دقة القياسات ،

                                  - الإستعمال الملائم للأدوات ، الأجهزة والتجهيزات ،

                                  - تطبيق قواعد الصحة والأمن .
بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 5 : يسطر القطع .
 عناصر الكفاءة :

                            - يثني القطع المجففة ،

                            - يعد العلامات الإتفاقية ،

                            - يحدد تسطير التجميع .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - منشار وثاب ،

                                   - منشار شريطي ،

                                   - دوامـــة ،

                                   - مناقش ،

                                   - مسجحـــة ،

                                   - منجــــر ،

                                   - منضدة العمل ،

                                   - قلم رصاص ،

                                   - ورق الصنفرة ،

                                   - خشب .
         إنطـلاقا مـــن :

                                  - ورقـــة التقطيــع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                             - إحترام طريقة العمل ،

                                 - إحترام الأبعاد والعلامات الإتفاقية ،

                                 - دقة القياسات والتحديد ،

                                 - الإستعمال الملائم للأدوات ، الأجهزة والتجهيزات ،

                                 - تطبيق قواعد الصحة والأمن .
بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 6 : يجنب القطع .
 عناصر الكفاءة :

                            - ينجز النقرات ،

                            - ينجز الألسـن ،

                            - ينجز الحزز والشقوق ،

                            - ينتأ القطع ،

                            - يخرط القطع ،

                            - يقوس القطع ،

                            - تجويف القطع .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - مخرطة الخشب ،

                                   - ملسنات ،

                                   - مقوســة ،

                                   - ناقرة ذات نصل وذات سلسلة ،

                                   - دوامـــة ،

                                   - مطــرقـــة .
         إنطـلاقا مـــن :

                                  - ورقــــة التقطيـــع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                             - إحترام طريقة العمل ،

                                 - إحترام الأبعاد ،

                                 - دقة الإنجازات ،

                                 - إنجاز النتوءات ، الخراطة ، التقويس والتجويف للقطع بطريقة صحيحة ،

                                 - الإستعمال الملائم للأدوات ، الأجهزة والتجهيزات ،

                                 - تطبيق قواعد الصحة والأمن .
بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 7 : يجمع ويركب عناصر العمل .
 عناصر الكفاءة :

                           - يلصـق القطع ،

                           - يشــد القطع ،

                           - يوتد ويشد القطع بالبراغي ،

                           - يراقب التكويس .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - مفكات البراغي ،

                                   - بيزر ،

                                   - مشد الوصلات اليدوي ،

                                   - آلة الصقل ،

                                   - مطرقــة ،

                                   - غراء أبيض ،

                                   - أوتاد ،

                                   - براغـــي ،

                                   - أكواس .
         إنطـلاقا مـــن :

                                   - ورقـــة التقطيــع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                  - إحترام طريقة العمل ،

                                  - الشد الصلب للقطع ،

                                  - التطبيق الصحيح للغراء ،

                                  - التوتيد والشد بالبراغي للقطع بطريقة صحيحة ،

                                  - المراقبة الدقيقة للتكويس ،

                                  - الإستعمال الملائم للأدوات ، الأجهزة والتجهيز ،

                                  - تطبيق قواعد الصحة والأمن .

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 8 : يتمم العمل .
 عناصر الكفاءة :

                           - يكتشف العيوب ،

                           - يصقـل الأسطح ،

                           - يثبت عناصر الخردوات على العمل ،

                           - يبرنق العمل المتمم ،

                           - يثبت الزجاج .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                     - ضاغط الهواء ،

                                     - فــرد ،

                                     - صاقلـــة ،

                                     - الورق الكاشط ،

                                     - مفكات البراغي ،

                                     - عناصر الخردوات ،

                                     - البرنيــق ،

                                     - الملونات ،

                                     - المحلل ،

                                     - الزجاج ،

                                     - الملاط .
         إنطـلاقا مـــن :

                                    - ورقـــة التقطيــع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                    - إحترام طريقة العمل ،

                                    - العيوب مكتشفة بطريقة جيدة ،

                                    - صقل الأسطح ناعم ،

                                    - عناصر الخردوات مثبتة جيدا ،

                                    - التطبيق الصحيح للبرنيق ،

                                    - الزجاج مثبت جيدا ،

                                    - الإستعمال الملائم للأدوات ، الأجهزة والتجهيزات ،

                                    - تطبيق قواعد الصحة والأمن ،

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . م 9 : يصون الآلات والعـــدة .
 عناصر الكفاءة :

                             - ينظف آلات التشغيل ، الآلات المنقولة وكذلك الأدوات المستعملة ،

                             - يزيت الأعضاء الميكانيكية ،

                             - يضبط القطع أو الأعضاء الميكانيكية ،

                             - يرتب المعدات والمواد ،

                             - ينظف مكان العمل .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                 - ضاغط الهواء ،

                                 - مشحذة ،

                                 - شحـــم ،

                                 - معدات التنظيف ،

                                 - عـــدة التنظيف . 
         إنطـلاقا مـــن :

                                - ورقــــة التقطيــع .
 معاييــــــر الكفاءة :
                               - إحترام طريقة العمل ،

                               - آلات التشغيل ، الآلات المنقولة وكذلك الأدوات المستعملة معتنى بها جيدا ،

                               - ضبط القطع أو اّلأعضاء الميكانيكية جيد ،

                               - موضعة ملائمة للمعدات والمواد ،

                               - ورشـــة نظيفة ،

                               - تطبيق قواعد الصحة والأمن .

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . مك 1 : يطبق  المفاهيم الأساسية للحساب المهني الموضوع في ميدان المهنة .
 عناصر الكفاءة :

                            - يطبق مفاهيم الحساب الأساسية ،

                            - يطبق المفاهيم الأساسية للهنـدسة ،

                            - يطبق المفاهيم الأساسية لحساب المثلثات .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                      - المعطيات الخاصة .
         إنطـلاقا مـــن :

                                      - التوثيق التقني ،

                                      - تمارين تطبيقية .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                     - إحترام استدلالات الرياضيات ،

                                     - لايسمح بأي خطأ .

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . مك 2 : يستعمل الحاسوب .
 عناصر الكفاءة :

                            - يعرف مكونات الحاسوب ،

                            - يستعمل أدوات العمل بالنظر لأنظمة الإستغلال .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                     - الحاسوب والأجهزة المحيطة بـه .
         إنطـلاقا مـــن :

                                     - البيانات والمعطيات ،

                                     - البرمجيات .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                    - التعريف الصحيح لمكونات الحاسوب والأجهزة المحيطة بـه ،

                                    - ملاءمة استعمال الوحدة البينية للويندوز . 

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . مك 3 : يطبق قواعد السلامة والأمن .
 عناصر الكفاءة :

                             - يعرف الأخطار والأحتياطات الوقائية .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                    - تجهيزات الوقاية الفردية والجماعية ،

                                    - تجهيزات الإسعاف .
         إنطـلاقا مـــن :

                                    - المعطيات الخاصة ،

                                    - حالات حقيقية .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                   - التعريف الصحيح للأسباب وتأثيرات حوادث العمل ،

                                   - التعريف الصحيح للإحتياطات الوقائية في ممارسة المهنة ،

                                   - التطبيق الصحيح للإحتياطات اللازمة في حالة حادث .

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . مك 4 : يقرأ ويفسر المخطط .
 عناصر الكفاءة :

                              - يعرف المواصفات وترتيبات الرسم ،

                              - يطبق مفاهيم الهندسة الوصفية .
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - أدوات الرسم .

         إنطـلاقا مـــن :

                                  - الرسومات ،

                                  - الخرائط .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                  - إحترام اتفاقيات الرسم ،

                                  - التطبيق الصحيح لمفاهيم الهندسة الوصفية ،

                                  - الإستنساخ الجيد للوثائق المرسومة .

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . مك 5 : يطبق مفاهيم البيئة .
 عناصر الكفاءة :

                                - يعرف الأضرار المختلفة على البيئة في الوسط الحضري والأعمال التي تؤخذ في إطار                                      التنظيم المعمول بـــه ،

                                - يحدد عمل التحسيس والتربية البيئية ووسائل الوقاية .  
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                    - التوثيق الخاص .
         إنطـلاقا مـــن :

                                   - التعليمات الخاصة ،

                                   - القوانين .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                  - التعريف الصحيح للأضرار المختلفة على البيئة في الوسط الحضري والأعمال المتخذة                                        في إطار التنظيم المعمول بــه ،

                                  - التحديد الصحيح لعمل التحسيس والتربية البيئية ووسائل الوقاية .

بطاقـــــة وصف الكفاءة

 تسميــة الكفاءة :

               ك . مك 6 : يطبق مفاهيم التعبير الأساسية .
 عناصر الكفاءة :

                                   - يعرف مفاهيم التعبير الشفوي ،

                                   - يعرف مفاهيم التعبير الكتابي .                
 شـروط الإنجاز :

         بـــواســطـــــة :

                                   - دعائم الإتصال التعليمية ،

                                   - توريدات المكتب ،

                                   - حاسوب + قرص مضغوط باللغة العربية .

         إنطـلاقا مـــن :

                                  - التوثيق حول الإتصال ،

                                  - معجم تقني للعمارة ،

                                  - مصطلحات العمارة ،

                                  - كتيبات ومجلات تقنية .
 معاييــــــر الكفاءة :
                                 - الإتصال واضح ومفهوم ،

                                 - يكون التعبير تقنيا ومهنيا ،

                                 - يكون النص واضحا وبدون تواطؤ ،

                                 - بنية النص تكون محترمة .

جــــدول الـربط بيـن الكفاءات المهنيـــة والكفاءات 

المكملــــــــة
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	 ك . مه 3 : يقطع الخشب                             والمشتقات
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	 ك . مه 7 : يجوف ويصقل القطع
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	 ك . مه 8 : يجمع ويركب العمل
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	 ك . مه 9 : يصون الآلات والعدة




