الجمهــوريـــة الجــزائــريــــة الــديمقــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــــويــــن والتعليـــم المهنييـــــن

      المعهــــد الــوطنـــي للتكـــويــــن

                    المهنــــــــــي 

بــــــرنامــــــج الــــدراســـــــــة
ميكانيكا تصليـــح آليات الــورش والنقــــل

الـــــرمـــــز :  MME 04

التــأشيـــــرة
MME 01/05/06
            ش . ك . م                                                                   مستـــوى ІІ
2006

9 ، طريق حيدرة – الأبيار – الجزائر : هتف : 36 / 27 . 24 .92 – ف : 18 . 23 .
  الملمـــــح المهنـــــــي

   الشعبــة المهنيـــة :

                       - ميكانيكا المحــركات والآليات .

   تسميــة التخصص :

                     - تصليـح آليات الورش والنقــل .

   وصف التخصص :

      الحاصل على شهادة تصليح آليات الورش والنقل يكون قادرا على ضمان التحضير ، الصيانة وتصليح الآليات                                                                                                                                                                                                                                         

      والمعدات الفلاحية .
            لهـذا يكلف بــ :
         - تحضير الآليات والمعدات الفلاحية ،

         - الصيانة الوقائية الدورية للجرارات ،
         - تخزين الآليات والمعدات الفلاحية ،

         - تنفيذ أشغال الورشة ،

         - تحضير الآليات والمعدات الفلاحية .

    مسؤوليـــــة العامــــــــل :

           * الماديـــــــة :

                        مسؤول على التجهيزات والمعدات الموضوعة تحت تصرفه .
           * القـــراري :
                       يرجع عموما إلى التوصيات مع إمكانية أخذ القرارات .
           * الأخــــــلاق :

                       احترام الآجال ونوعية تقديم الخدمة .
           * الأمــــــــن :

                     ضروري باحترام المواصفات والقواعد المعمول بها فيما يخص الوقاية وأمن الأشخاص

                     والممتلكات .

           * إمكانية الترقيـة :

                      بإمكانه الارتقاء إلى مناصب عليا ( رئيس فريق ، رئيس ورشة ) بالخبرة المهنية
                      أو بالتكوين الخاص .

       التـكـــــــويــــــن :

          * شروط القبول :

                   الســـن الأدنى :  16 سنــــة ،

                   اختبار أو امتحان بسيكو تقني .

          * مـــدة التكــويـــن :

                  18 شهــــــرا .
         * الـشـهادة :

                 ش . ك . م ( شهادة الكفاءة المهنيـــة ) .

بنيـــــــة البـــرنامــــــج

    التخـصـص :  ميكانيكا تصليح آليات الورش والنقـــل .
    مـــدة التكـويــن :  1836 ساعــــة .
	المـــدة ( ساعات )

	التعييــــــن ( و ن ت ، و ن تك )
	الـــرمـــــز

	755 سا

865 سا 
	 صيانة وتصليح الآليات والمعدات الفلاحية

 تصليح الآليات والمعدات الفلاحية
	و ن ت 1 

و ن ت 2 




     الحجـم الإجمالــي للتكــويـــن : 1836 ساعــــة .

     الحجـم الإجمالــي لــ و ن ت :  1620 ساعــــة .

     الحجـم الإجمالـــي للتربص التطبيقي :  216 ساعــــة .
بطاقــــة تقـــديــم ( و ن ت )
  و ن ت : ميكانيكا تصليح آليات الورش والنقــل .
  الــرمــــز :  و ن ت 1 .

  المـــدة :  755 ساعــة .

غـــــرض الــ و ن ت
  السلـــــوك المرتقـب :
                 يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :
                              * إجراء الصيانة وتحضير الآليات والمعدات الفلاحية .
  شـــروط التقييــــم :

            فــــــرديا .

    * على الآليات والمعدات الفلاحية .

                بـواسطـــــة :

                                     - المواد وقطع الغيار،

                                     - العدة والأجهزة ،

                                     - وسائل الرفع والإسناد ،

                                     - كتيبات الضبط ، كتيبات الصيانة .
             إنطــــلاقا مــــن :
                                     - التوصيات .
   معاييــــر الكفاءة :
                            - احترام قواعد الصحة وأمن العمل ،

                            - احترام النمط العملي ،

                            - تطابق الشغال مع توصيات الشركات الصانعة ،

                            - التحضير ملائم للآليات والمعدات الفلاحية ،

                            - التسوية ملائمة لأنظمة الأمن والتخزين ،

                            - احترام الوقت الممنوح .

بطاقــــة تقـــديــم ( و ن ت )
  و ن ت : ميكانيكا تصليح آليات الورش والنقــل .
  الــرمــــز :  و ن ت 2.

  المـــدة :  865 ساعــة .

غـــــرض الــ و ن ت
  السلـــــوك المرتقـب :

                 يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

                              * تحضير الآليات والمعدات الفلاحية  .
  شـــروط التقييــــم :

            فــــــرديا أو بمساعدة مرافق .

                بـواسطـــــة :

                                     - العدة والأجهزة ،

                                     - تجهيزات الورشة والتوريد ،

                                     - قطع الغير ،

                                     - وسائل الأمان ،

                                     - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .
             إنطــــلاقا مــــن :

                                     - التوصيات ،
                                     - مشكل الإشتغال الحقيقي أو المحاكي على الآليات والمعدات الفلاحية .
   معاييــــر الكفاءة :
                            - احترام قواعد الصحة وأمن العمل ،

                            - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيز الورشة ،

                            - دقة التشخيص ،

                            - احترام توصيات الشركات الصانعة ،

                            - الإشتغال الملائم للآليات والمعدات الفلاحية بعد التصليح ،

                            - احترام الوقت الممنوح .

بنيـــــــة الــ  و . ن . ت
  و . ن . ت :  صيانـة وتحضير الآليات والمعدات الفلاحية .

  الــرمـــــز :  و . ن . ت  1 .

  المــــــدة :  755 ساعـــة .

	الـــرمــــــز
	تعييـــــن المقاييـــس
	المـــــدة
(ساعات )



	م ت 01 
            م ت 02 
  م ت 03 

  م ت 04 

  م ت 05 

  م ت 06 

  م ت 07 

  م ت 08 

  م ت 09 
           م مك 1 

           م مك 2 

           م مك 3 

           م مك 4 

           م مك 5 

           م مك 6 

           م مك 7 

           م مك 8 

           م مك 9 

           م مك 10 

           م مك 11 

           م إ – 1 
	الصيانة الدورية للجرارات
تحضير معدات تشغيل التربة ، معدات الغرس و معدات الجني
تحضير المباذر 
تحضير معدات التخصيب ومعدات المعالجة
تحضير معدات الكلأ ومعدات التخزين
تحضير اللاقطة الضاغطة
تحضير الحاصدة الدارسة
صيانة الأنظمة الكهربائية للآليات الفلاحية
خزن الآليات والمعدات الفلاحية
رياضيات
فيزياء
رسم صناعي

القياسة الميكانيكية

معلوماتية

تقنيات التعبير

السلامة والأمان

كهرباء وإلكترونيك

الهيدروليكا والغازيات

المزيتات والمواد البترولية

أعضاء الآلات واللوازم
تحضير مجموعة الآليات والمعدات الفلاحية
	60

45

30
30
40
45
60
30
30

30

30

30

30

60

30

30

30

30

30

30

25

 


بنيـــــــة الــ  و . ن . ت
  و . ن . ت :  صيانـة وتحضير الآليات والمعدات الفلاحية .

  الــرمـــــز :  و . ن . ت  2 .

  المــــــدة :  865 ساعـــة .

	الـــرمــــــز
	تعييـــــن المقاييـــس
	المـــــدة

(ساعات )



	م ت 10 

            م ت 11 

  م ت 12 

  م ت 13 

  م ت 14 

  م ت 15 

  م ت 16 

  م ت 17 

  م ت 18 

            م ت 19

            م ت 20

            م ت 21 

            م ت 22 

            م ت 23 

           م إ – 2 
	الشغل العام في الورشة

تصليح معدات تشغيل التربة ، معدات الغرس ، معدات الجني

والبدرات 

تصليح معدات الإخصاب ومعدات المعالجة
تصليح معدات الكلأ ومعدات التخزين
تصليح اللاقطة الضاغطة
تصليح ميكانيزمات الحاصدة الدارسة
تصليح الأنظمة الهيدروليكية والغازية والهيدروليكية الإلكترونية
تصليح أنظمة التوجيه
تصليح علب السرعات
تصليح المقابض

تصليح أنظمة نقل الحركة

تصليح أنظمة الكبح

تصليح محركات الديزل

تصليح أنظمة التغذية لمحرك الديزل

تصليح الحاصدة الدارسة


	75
45

30
30
45
60
60
60
75
60
60 
60 

120 

60 

25

 


بطاقـــــة وصـف المقياس المهنــــــي
  و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  الصيانة الدورية للجرارات 
  الــرمــز :  م . ت 1  

  المــدة :  60 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على إجراء الصيانة الدورية للجرارات .
   شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على الجرارات الفلاحية .
 بــــواسطــــــة :
        - المواد وقطع الغيار ،

        - العدة والأجهزة ،

        - وسائل الرفع والإسناد ،

        - جدول الصيانة ،

        - الكتيبات التقنية للشركات الصانعة .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - احترام النمط العملي ،

          - تطابق الأشغال مع توصيات الشركات الصانعة ،

          - نظام نظافة منصب العمل ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	 - تطور الجرارات 
 - ترتيب الجرارات :

   * الجرارات ذات عجلات

   * الجرارات ذات سلاسل

 - وصف ملخص لوظائف                       الأنظمة

 - تمييز الأنظمة ووضعيتها               على الجرار

 - مميزات وخصايص :
     * المحركات

     * علب السرعات والتحكمات

     * أخذ القوة والرفع

     * المكابح ، التخفيضات النهائية والفرقيات                                                                                                                                                                                     
     * أنظمة التوجيه

 - إجراءات الإقلاع على البارد
  - الأخطار المرتبطة باستعمال            الجرار 
  - قواعد الأمان المتعلقة باستعمال الجرار

 - التحقق المراد إجرائه قبل تشغيل 
   الجرار :

        * مستوى الزيت

        * مستوى الماء

        * الوقود

 - الساعات المختلفة للوحة القيادة

   والمنبهات

 - قراءة الساعات

 - تفسير المنبهات الضوئية

 - وظائف التحكمات الكهربائية
	- التعريف الصحيح لأنواع الجرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  المختلفة وتعديلاتها   
 - التعريف الصحيح لوظائف الأنظمة

   الأنظمة المختلفة
- تعريف أنواع المحركات ،                                                     الميكانيزمات وأنظمة الجرار            المتنوعة
                 - المعرفة الصحيحة   لإجراءات الإقلاع على البارد        
 - التعريف الصحيح لقواعد الأمان    المتعلقة باستعمال الجرار
  - الوصف الصحيح
 - التفسير الصحيح لإشارات الساعات

   والمنبهات الضوئية
 - الوصف الصحيح
	- يتعرف على البنية القاعدية للجرارات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   الفلاحية و التعديلات الخاصة
- يتعرف على اشتغال الأنظمة الميكانيكية ،                                                                                                                                                                                          الهيدروليكية والكهربائية للجرارات
 - تمييز أنواع المحركات ، علب السرعات ،   أخذ القوة ، الرفع الهيدروليكي ، المكابح والتخفيضات النهائية
 - يتعرف على إجراءات الإقلاع               على البارد 
 - يتعرف على قواعد الأمان الخاصة          باستعمال الجرار
  - يصف التحقق الأدنى المراد إجرائه قبل التشغيل
 - يصف وظائف أجهزة المراقبة للوحة

     القيادة


	- قابض التقدم

- قابض أخذ القوة

- القرن

- قابض السحب الأمامي ( 4 عجلات

  سحب )
- مكبح التوقف
 - مسرعات القدم واليدوية
 - حصر الفرقية
 - تحكمات الرفع

 - عتلات السرعة

 - منتقي أخذ القوة

 - استعمال وقيادة الجرار
 - استعمال الرفع

 - استعمال كتيب الشركة الصانعة
  - جدول الصيانة الدورية
  - جدول التشحيم والتزييت
 - مخطط لتسوية أبعاد العجلات
 - التحويلات المراد إجرائها 

   على الجرار

 - الشروط الحرارية للزيوت
 - مدة استعمال الزيوت
 - الزيوت المستعملة ( الأنواع

   والكميات )

 - وسائل التزييت

 - المصافي المستعملة ( المراجع )

 - تنفيس الأنظمة بالطرد المركزي

 - تنفيس الأنظمة تحت الضغط


	 - الوصف الصحيح لدور كل عتلة

     أو دواسة تحكم

- الاستعمال المرن للجرار
- احترام قواعد الأمان وقواعد القيادة

- التعريف الصحيح لعمليات صيانة 

  الجرار                                                                                                                                                                                                                                             
- ملاءمة الشروح
- ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح
 - الاختيار الخاص للزيوت والمصافي
 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل

 - احترام تقنيات التنفيذ


	- يصف دور كل عتلة أو دواسة تحكم

- يقود الجرار
 - يتعرف على عمليات صيانة الجرار
- يشرح المعطيات المتعلقة بالصيانة الدورية
 - يشرح الإجراءات المختلفة لتبديل إبعاد عجلات الجرار
  - يعرف الشروط الحرارية لتبديل الزيت
 - انتقاء الزيوت والمصافي الخاصة
 - ينفس هواء أنظمة الديزل



	- التلوث ، التشريع البيئي 

 - استرجاع وتخزين الزيوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
   المستعملة

 - استعمال الهواء المضغوط لأغراض
   التنظيف

 - المواد المستعملة لتنظيف المصافي 

 - الاحتياطات الخاصة للأمان
· تنظيم العمل
· النمط العملي
· تفريغ المحرك
· تبديل مصافي الزيت والوقود

· التحقق من مستويات زيت
      نقل الحركة والتخفيضات النهائية

· تنظيف المصافي المعدنية

· تفريغ وملء أحواض الزيت

  - تفسير مخطط التشحيم
  - أنواع الشحوم المستعملة
  - نقاط التشحيم المختلفة
  - وسائل التشحيم
  - الطرق للتحقق من التقدير
  - نتائج الإفراط في الشحم لــ :
      * تشحيم مصدات القابض
      * تشحيم القبب الكاتمة
  - احتياطات الأمان الخاصة
  - تشحيم الجرار
  - تقدير الاتساخ

  - طريقة تنظيف المشعات

  - طريقة تنظيف مصافي الهواء 

    الجافة وذات حمام الزيت

  - مواد التنظيف المستعملة 
  - استعمال الهواء المضغوط

  - الطرق لمراقبة التنظيف
	 - ملاءمة الشروح


 - ملاءمة الشروح     
 - احترام مواصفات الشركة الصانعة
 - التنظيم الجيد لمنصب العمل

 - احترام الدورية

 - احترام تقنية التنفيذ
 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل

  - الانتقاء الخاص للشحوم
 - احترام توصيات الشركة الصانعة
 - احترام الدورية
 - احترام نوع الشحم والتقدير

 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل

 - ملاءمة الشروح 
	- يشرح إجراءات استرجاع الزيوت  

  المستعملة 
- يشرح الإجراءات لتنظيف المصافي 
  المعدنية المعادة الاستعمال

 - يبدل الزيوت والمصافي
 - ينتقي أنواع الشحوم الخاصة
 - ينفذ التشحيم
  - يشرح إجراءات تنظيف المشعات 

    ومصافي الهواء



	- استعمال : رافعات الألواح ، 
  ركيزات الدعم ، كتلات الحصر
 - احتياطات الأمان

 - الإجراءات لضبط :
     * خلوص الدواسات 

     * توازن الدواسات
 - الإجراءات لضبط القابض المكابح
 - التحقق من الخلوص
 - تقدير احتياجات التسوية
 - تسوية المدحرجات المخروطية
 - القضيب القابل للضبط
- قرن ثلاث نقاط

 - ركيزات الرفع القابلة للضبط

 - القضيبات الخارجية للقرن
 - تفسير محقق الضغط
 - موضعة العجلة المصبرة
 - تنظيم منصب العمل

 - احتياطات الأمان

 - العـدة ، المواد والوسائل اللازمة

 - انجاز التحقيقات وضبوط الجرار

   الموصى بها من قبل الشركة 

   الصانعة


	 - الاختيار المتقن لأجهزة الرفع

   والإسناد 
 - ملاءمة الشروح
-   ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح

  - ملاءمة الشروح
 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل
 - احترام توصيات الشركة الصانعة

 - احترام الوقت الممنوح
	- ينتقي أجهزة الرفع والإسناد
- يشرح إجراءات تسوية قضيبات المكابح والقابض
 - يشرح تسوية قب العجلة
 - يشرح تحقيقات اشتغال لواحق القرن
· يشرح طريقة التحقق من ضغط هواء
      العجلات مع أو بدون تصبير سائل
 - ينفذ التحقيقات والضبوط الموصى بها
   من قبل الشركة الصانعة


بطاقـــــة وصـف المقياس المهنــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس : تحضير معدات تشغيل التربة ، معدات الغرس ومعدات الجني . 
  الــرمــز :  م . ت 02 

  المــدة :  45 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير معدات تشغيل التربة ، معدات الغرس
                  معدات الجني .

     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على معدات تشغيل التربة ، غارسة البطاطس ، جانية البطاطس وجرار .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - المزيتات ،

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - التحضير الملائم لمعدات العمل ،

          - تسوية موافقة لأنظمة الأمان والإقران ،
          - تطابق الحرث مع المواصفات ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	 - الخصائص الفيزيائية للتربة :

    * التعريف

    * نسيج التربة

    * بنية التربة

             . بنية متماسكة

             . بنية مؤلفة جزيئات

             . بنية من الحصى
- أهداف الحرث ، صدم اشتغال التربة

   على البنية :
     * التهوية ، الإدماج
     * التجفيف ، الرص
     * الانجراف
 - المميزات العامة للحرث :
     * الظاهرة

     * شروط التنفيذ

     * الترتيب

  - المعدات ذات سكك مركبة على
     أسنان :
        * المعدات الأساسية ، الوصف
           ومميزات العمل

        * القطع العاملة ، أشكال السكك
           المختل
 - المعدات ذات أسنان :
        * المعدات الأساسية ، الوصف

           ومميزات العمل

        * أشكال الأسنان المختلفة

 - المعدات ذات رؤوس ( أمشاط ) :
        * المعدات الأساسية ، وصف

           ومميزات العمل

· أنواع المحاريث المختلفة ، الوصف
      ومميزات العمل

· أنواع المحاريث

· أنواع المحاريث الأساسية :

· السكة ، المقلب وأشكاله

· سكين المحراث ، مزحف
           المحراث

      * الأقراص


	- ملاءمة الشروح

 - الوصف الصحيح
· التفسير الصحيح للمميزات التقنية
· التعريف الصحيح للأعضاء 

      الأساسية
   -   التفريق بين أنواع المحاريث 
 -   التفسير الصحيح لمميزات العمل
 
	- يشرح نسيج وبنية التربة
- يصف صدم اشتغال التربة على البنية
 - يتعرف على المعدات ذات سكك مركبة 
   على أسنان ، ذات رؤوس ووظائفها

 - يفرق أنواع المحاريث ، القطع العاملة
   الاختيارات ومميزات عملها 




	- أنظمة أمان الأجسام
     * بلولب القطع ، بضغط النوابض

        بتمدد النوابض

    * الهيدروليكا مع مخمدات ، 

       الهيدروليكا بدون مخمدات 
- الوصف ، الأعضاء الرئيسية
  ومميزات المشحبات
- الكاربات ذات أقراص ( الأمشاط 
    * الأنواع

    * الوصف ، الأعضاء الرئيسية

       ومميزات العمل

-  معاميل اختيار معدات تشغيل التربة
 - تقنيات غرس البطاطس
 - الوصف ، الأعضاء الرئيسية
   ومميزات معدات الغرس ومعدات

   جني البطاطس

 - معدات تشغيل التربة :
     * النقاط المراد تشحيمها ، الدورية

        المواد والوسائل المستعملة

     * الأعضاء المراد مراقبتها

 - غارسة وجانية البطاطس :

     * النقاط المراد تشحيمها ، الدورية

        المواد والوسائل المستعملة

     * الأعضاء المراد مراقبتها
 - الصيانة والتحقق :
     * من معدات تشغيل التربة

     * من الغارسة وجانية البطاطس

- تركيب وتسوية المعدات ذات
  سكك وذات رؤوس على الجرار

  - ضبط وتسوية المعدات ذات سكك
     وذات رؤوس في الميدان
	 - ملاءمة الشروح
 - التفسير الصحيح للمميزات التقنية

 - التعريف الصحيح للأعضاء                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   الرئيسية
 - المعرفة الجيدة لتحديد عمل كل نوع

- الاختيار المتقن لمعدات تشغيل التربة

- ملاءمة الشروح

- التعريف الصحيح للأعضاء الرئيسية
- التفسير الصحيح للمميزات التقنية

- ملاءمة الشروح
- ملاءمة الشروح

 - احترام توصيات الشركات الصانعة
 - الضبط والتسوية ملائمان
 - دقة الضبوط
 - احترام توصيات الشركات الصانعة
   والمواصفات


	- يشرح اشتغال أنظمة الأجسام
 - يتعرف على المعدات ذات أقراص

- ينتقي معدات تشغيل التربة
 - يشرح تقنيات غرس البطاطس
- يتعرف على معدات الغرس ومعدات جني البطاطس
· يشرح الأعمال المختلفة لصيانة معدات تشغيل التربة ، غارسة 
     وجانية البطاطس              

-  يعرف الشروط الحرارية لتبديل الزيت

· ينفذ صيانة معدات تشغيل التربة ، الغارسة وجانية البطاطس
- يركب ويسوي المعدات ذات سكك
   المركبة على الأسنان وذات رؤوس

   على الجرار
 - ينفذ الضبوط والتسويات في الميدان 



	- القوى العاملة 

- خط السحب الأمثل
- ترحيل الشحن
- توازن السحب

- عرض العجلات
 - نسبة عمق العمل 

 - عرض الجسم
 - عدم إمكانية الحصول على خط

    السحب الأمثل

 - انطلاق المحراث على قضيب الإقران
 - ارتفاع نقاط القرن

 - وضعية عمل قضيب النقاط الثلاثة
 - استعمال وتسوية القرن
 - العمق الأمامي
- المعايرة الخلفية
- الإنتصاب
- عرض الخط الأول

· تسوية السكاكين ومكاشط المحراث
 - انطلاق الحرث بمحراث غير
   قابل للقلب

 - تقدير الحرث

  - التسوية الخاصة عند انطلاق 
    الحرث

  - ترتيب التنفيذ
  - العلاقة بين الضبوط
  - تسوية المحاريث في الموقع
  - تركيب وتسوية المعدات ذات
     أقراص على الجرار

     
	 - ملاءمة الشروح
 - المعرفة الصحيحة لضغوطات
   الإستعمال     
 - التركيب والتسوية ملائمان
 - الإستعمال الخاص للرفع
 - دقة الضبوط
 - التسوية ملائمة
- ملاءمة الشروح
  - التسوية ملائمة
 - ملاءمة الشروح
 - احترام توصيات الشركات الصانعة
 - تركيب وتسوية ملائمان

	- يشرح تأثيرات السحب سلوك الجرار والمحراث والوسائل لتحسينها
- يتعرف على ضغوطات الإستعمال
 - يركب ويسوي المحاريث على الجرار
 - استعمال رفع الجرار المعتبر

- ينفذ ضبوط التشغيل حسب أنواع    
  المحاريث

 - يسوي السكاكين والمكاشط حسب 

   شروط الحرث
  - يشرح القصد من – الدف – ومميزات الحرث الجيد
 - يسوي القرن والمحراث لتنفيذ الدف

 - يشرح ترتيب تنفيذ ضبوط التشغيل
   والمراقبة المراد تنفيذها أثناء التسوية
 - يسوي المحراث في الميدان
 - يركب ويسوي المعدات ذات أقراص 

   على الجرار


	- ضبوط اشتغال المعدات ذات أقراص
 - تركيب وتسوية الغارسة وجانية البطاطس
 - ضبط اشتغال معدات غارسات
   وجانيات البطاطس

 - تركيب ، تسوية وضبط معدات 
   تشغيل التربة

- تركيب ، تسوية وضبط الغارسة وجانية البطاطس
 - إجراءات التحقق من اشتغال :

      * معدات تشغيل التربة

      * الغارسة ، جانية البطاطس

 - التحقق من اشتغال معدات تشغيل
   التربة

· التحقق من اشتغال الغارسات 
      وجانيات البطاطس


	 - دقة الضبوط
 - تركيب وتسوية ملائمان
-   دقة الضبوط
· تركيب وتسوية ملائمان
· دقة الضبوط

  - ملاءمة الشروح
 - التحقق الشامل
	- ينفذ ضبوط تشغيل المعدات ذات أقراص
- يركب ويسوي الغارسة وجانية البطاطس
 - ينفذ ضبوط اشتغال الغارسة وجانية 
   البطاطس

 - ينفذ التركيب ، التسوية وضبط معدات
   تشغيل التربة ، للغارسة وجانية 

   البطاطس

 - يشرح إجراءات التحقق من تشغيل

   التربة ، الغارسة وجانية البطاطس                          
 - يتحقق من الاشتغال


بطاقـــــة وصـف المقياس المهنــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس:  تحضير المبذر
  الــرمــز :  م . ت 03
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير المباذر
    شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على المباذرالمتعددة الخدمات والدقيقة وجرار  .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - المزيتات ،

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - دقة المعايرة ،

          - الاشتغال حسب المواصفات  ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	 - شروط الإنبات الجيد للبذور :

    * درجة الحرارة ، نسبة الرطوبة
    * عمق الطمر
    * تنوع البذر
    * نسبة الإنبات
- فراش البذر وأهميته :

     * اتصال الحب / التربة
     * انتظام العمق
     * اختراق الحرارة
 - أنواع الحبوب الأكثر استعمالا :
     * القمح اللين ، القمح الصلب

        الشعير

     * الدرة 

- ايجابية المبذر الميكانيكي
- أنواع المباذر ( مبذر متعدد الخدمات ، مبذر الدقة )

- الأعضاء واشتغال المباذر :

        * الثقوب

        * أعضاء التوزيع ( ذات مخالب ، ذات تضليع ، ذات ملاعق
        *  أنابيب الانحدار
        * أعضاء الطمر

        * الأعضاء الملحقة

 - خصائص استعمال المباذر
 - المميزات التقنية الأساسية للمباذر

 - النقاط المراد تشحيمها ، نوع الشحم
   المستعمل ، الوسائل اللازمة

 - النقاط والأعضاء المراد التحقق منها
 - تحضير منصب العمل
 - تنفيذ أعمال الصيانة
 - استعمال قرن الجرار

 - تقنيات تركيب المباذر


	- ملاءمة الشروح

 - التعريف الصحيح لأنواع الحبوب
 - ملاءمة الشروح

 - الاختيار المتقن للمبذر
 - ملاءمة الشروح
 - احترام خصائص الشركة الصانعة

 - التعريف الصحيح لتقنيات التركيب
 
	- يشرح الشروط التي تضمن الإنبات الجيد للبذور وأهمية فراش
البذر

- يعرف الحبوب الأكثر استعمالا
 - يشرح اشتغال وتكوين المباذر

 - ينتقي المباذر
- يشرح الأعمال المختلفة لصيانة المباذر
 - ينفذ صيانة المباذر
 - يعرف تقنيات تركيب المباذر 
   على الجرار




	- التسويات المراد إجرائها 
   في الميدان :

     * العمـــــق
    * التغطية ورص البذور
    * البعد بين الخطوط
    * تسوية الأعضاء الثانوية للمباذر

- تركيب وتسوية المباذر على الجرار
- جدول لمعايرة المبذر المتعدد

- تقنية معايرة تدفق المبذر المتعدد

-  جدول تزويد مبذر الدقة
 - تقنية معايرة تدفق مبذر الدقة
   مع جدول التزويد

 - معايرة تدفق أنواع المباذر المختلفة
 - طريقة التحقق من التدفق
 - مواصفات انتظام المباذر
 - مراقبة اشتغال المباذر
- مراقبة انتظام المباذر

	 - ملاءمة الشروح

 - تركيب وتسوية صحيحة للمباذر
   على الجرار

 - التسوية الملائمة للقرن
- التفسير الصحيح لجدول المعايرة
- التفسير الصحيح لجدول التزويد
- المعايرة الدقيقة
- ملاءمة الشروح
- التحقق الشامل
- احترام المواصفات


	- يشرح التسويات المراد إجرائها                                    
  في الميدان
 - يركب ويسوي المباذر على الجرار
- يفسر جدول موازنة المبذر المتعدد
  ويسوي التدفق

 - يفسر جدول تزويد مبذر الدقة ويعاير التدفق
- يعاير تدفق : 
    * المبذر المتعدد

    * مبذر الدقة

 - يشرح إجراءات التحقق من المباذر 
  - يتحقق من اشتغال المباذر



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  تحضير معدات التخصيب ومعدات المعالجة

  الــرمــز :  م . ت 04

  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير معدات التخصيب ومعدات المعالجة
     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على فارشات الأسمدة ، الكاربات وجرار  .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - المزيتات والمواد ،

        - مقاومة الطفيليات ، مواد الصحية النباتية

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة ، جدول تدفق الرذاذات .

        - وسائل الأمان

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - دقة المعايرة ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة والمواصفات  ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- عموميات عن معالجات دفاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   الزراعات

- المعا ميل المراد معرفتها لمعالجة
   الزراعات

 - ترتيب مقاومات الطفيليات :

     * الإستعمال
     * التكوين
- القوانين المتعلقة باستعمال مقاومات
  الطفيليات

- شروط الإستعمال
 - تفسير البطاقات الملصقة
 - الأخطار المرتبطة باستعمال مقاومات
   الطفيليات :

      * حول الإستعمال

      * البقايا في مواد الإستهلاك

      * التلوث

 - احتياطات الأمان المتعلقة باستعمال
   مقاومات الطفيليات

 - تناول واستعمال مقاومات الطفيليات

	- ملاءمة الشروح
 - الترتيب صحيح
 - التفسير الصحيح للقوانين المتعلقة
   باستعمال مقاومات الطفيليات

 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح للأخطار
 - التعريف الصحيح لاحتياطات

   الأمان المراد اتخاذها

- تناول الأمني
- التفسير الصحيح للبطاقات الملصقة

 
	- يشرح أهمية معالجة دفاع الزراعات
- يرتب مقاومات الطفيليات
 - يفسر القوانين عن مقاومات الطفيليات
 - يفسر البطاقات الملصقة للمواد
- يعرف الأخطار المرتبطة بمقاومات 
  الطفيليات

 - يتعرف عن الاحتياطات المراد اتخاذها
   أثناء الإستعمال ورش مقاومات 
   الطفيليات

 - يتناول مقاومات الطفيليات



	- يتعرف على أنواع الكاربات ومكوناتها 


	- التعريف الصحيح لأنواع الكاربات

- التعريف الصحيح للمكونات المختلفة
	- أنواع واستعمال الكاربات :

      * الكاربة الهوائية

      * كاربة ذات ضغط ومنفث القذف

      * كاربة ذات ضغط ومنفث ميال

- الأعضاء الأساسية للكاربات :

      * حوض ونظام الإثارة ، جهاز التصفية ، مضخة ، مزلقة  رذاذات ، منظم

      * موزع مصفاة ، حاقن مائي

      * مخمد أو جرس هوائي




	- أنواع المضخات ومميزاتها :
    *ذات ملفاف 
    * مضخة ذات مكبس
    * مضخة ذات غشاء
- وصف أنواع الرذاذات :
     * رذاذات ذات تدوم

     * رذاذات من الزهر

     * رذاذات ذات درج

- دور ، مبدأ الإشتغال واستعمال المنظم
- دور ومبدأ اشتغال الموزع مصفاة دور وتكوين المصفاة 

- الدور والقطع المكونة للحاقن المائي

- دور ، الأجزاء المختلفة ، الإشتغال والإستعمال
  - أنواع الأحواض ونظام الإثارة

- هدف التخصيب
- أنواع الأسمدة
- أنواع الزبال 

- أنواع واشتغال فارشات الأسمدة :

     * الموزعات على شكل شريط
     * الموزعات النابذة أو البندولية

     * مموضعات السماد

     * موزعات السماد السائل

- الأعضاء الأساسية فارشات الأسمدة

 - المواد ووسائل الإستعمال
 - إجراءات الصيانة
- صيانة فارشات الأسمدة
- صيانة فارشات الزبال
- صيانة الكاربات

	 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح

 - التعريف صحيح
- التفسير الصحيح لجدول المعايرة

- ملاءمة الشروح
- احترام توصيات الشركات الصانعة

- احترام الوقت الممنوح


	- يصف أنواع المضخات ، مميزاتها ،
  المكونات ومبدأ الاشتغال

 - يعرف أنواع الرذاذات
- يشرح الدور ومبدأ اشتغال لواحق 
  الكاربات

 - يشرح هدف التخصيب
- يعرف أنواع فارشات الأسمدة ومكوناتها
 - يشرح أشغال صيانة الكاربات 

   والفارشات

  - ينفذ صيانة الكاربات والفارشات



	- تقنية التركيب والتسوية

- العـــدة الخاصة

- احتياطات الأمان

- التركيب وتسوية الكاربات 

  والفارشات على الجرار

- استعمال الرذاذات
- الجداول لتسوية الرذاذات ،
  ضبط المزلقة

- ضبط ضغط أجراس الهواء
- اختيار قريصات الرجوع المعير
- جداول تدفق المنافث
- اختيار المروحة ، القريصة
   أو الرذاذ

- تسوية تدفق الرذاذات
- ضبط تطابق التدفق
- معايرة الكاربات ذات مزلقات 

  وذات مزلقات مثمرة

 - الإجراءات الميكانيكية لتبديل التدفق
   وعرض الفرش

.
- تفسير جداول التدفق
- معايرة فارشات الأسمدة والزبال

	- ملاءمة الشروح

- التركيب صحيح

- تسوية القرن ملائمة

 - الاختيار الخاص للرذاذات
- التكييف الجيد للمزلقة على ارتفاع 

  الزرع

 - الضبط الصحيح للضغط
 - الاختيار المتقن لقرصات الرجوع

   المعير

 - الاختيار الخاص للمروحة ،
   القريصة أو الرذاذ

- التفسير الصحيح لجدول المعايرة

- تطابق التدفق
- المعايرة الخاصة
- ملاءمة الشروح
 - الإستعمال الخاص
 - المعايرة الخاصة
	- يشرح تقنيات التركيب وتسوية الفارشات

  والكاريات على الجرار

 - يركب ويسوي الفارشات الكاربات

   على الجرار

- يجهز المزلقة برذاذات خاصة ويكيف
   المزلقة على ارتفاع الزراعة

 - يسوي ضغط أجراس الهواء وينتقي 
   قريصات الرجوع المعير

- يختارا لمروحة ، القريصة أو الرذاذ
  الخاص
 - يسوي تدفق الرذاذ ونسبة التطبيق
  - يسوي تطابق التدفق بفارق 10 ٪
 - يعاير الكاربات ذات مزلقات
   كلاسيكية والمزلقات المثمرة
 - يشرح الإجراءات الميكانيكية المستعملة

   أو يغير التدفق وعرض فرش الأسمدة
 - يستعمل جداول التدفق
 - يعاير فارشات الزبال والأسمدة


	- إجراءات التحقق من اشتغال 
     * الفارشات

     * الكاربات

     * المواصفات

- التحقق من اشتغال الفارشات 

   الكاربات


	- ملاءمة الشروح

- التحقق الشامل

- احترام المواصفات


	- يشرح إجراءات التحقق من اشتغال 

  الفارشات والكاريات

 - يتحقق من اشتغال الفارشات والكاريات

 


بطاقـــــة وصـف المقياس المهنــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  تحضير معدات الكلأ ومعدات الخزن

  الــرمــز :  م . ت 05

  المــدة :  40 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير معدات الكلأ ومعدات الخزن

    شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على معدات الكلأ ، معدات التخزين وجرار  .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - المزيتات ،

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - التسويات مطابقة لتوصيات الشركة الصانعة ،

          - التحضير ملائم مع العمل  ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- هدف التشنين والوضع في الحصد :
      * النسبة المائوية للرطوبة

      * القيمة الغذائية

- أنواع المماشط
- أنواع المجففات

- أنواع مماشط التجفيف

 - المماشط ، المجففات ومماشط 

   التجفيف :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     * مبدأ التشغيل
     * الأعضاء المكونة
     * الضبط في الحقل ( ارتفاع الشغل
        زاوية الشغل ( الإسناد ) ،

      موضعة الأسنان ( مماشط التجفيف )

- النوع ومبدأ اشتغال الحاصدات :
    * الحاصدات ذات شفرات

    * الحاصدات الدوارة ذات أقراص

       أو ذات صينيات

    * الحاصدات الدوارة ذات طبلات 

    * الحاصدات ذات دفات 

- الأعضاء ( شفرة ، حامل الشفرة 
   الأصابع )

- نقل الحركة
 - ضبوط الحاصدات :
    * تقديم قضيب القطع

    * وضعية الشفرة بالنسبة للأصابع

    * ارتفاع القطع

    * إسناد قضيب القطع

    * رفع قضيب القطع

    * أعضاء نقل الحركة   

 
	- ملاءمة الشروح

 - التمييز الصحيح لأنواع المماشط
   المجففات ومماشط التجفيف

 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح لأنواع الحاصدات
 - التعريف الصحيح للمكونات

 - ملاءمة الشروح

	- يشرح أهداف التشنين والوضع 

  في الحصد 
- يميز أنواع المماشط ، المجففات ، مماشط التجفيف
 - يشرح الاشتغال والضبوط في الحقل 
   للمجففات ، المماشط ومماشط التجفيف

 - يفرق أنواع الحاصدات ويشرح مبادئ اشتغالها
- يعرف الأخطار المرتبطة بمقاومات الطفيليات
 - يشرح الضبوط في الميدان للحاصدات



	- يفرق ويقارن الحلول التقنية المستعملة لإنجاز التجهيز

 - ينتقي معدات الكلأ


	- التفريق الصحيح

- الأختيار المتقن لمعدات الكلأ
	- التجهيز ذو لفائف

 - التجهيز ذو مدقات

 - تجهيز النجيليات ، السنفيات

 - مميزات اشتغال معدات الكلأ   




	- اشتغال المنافخ
- أنظمة التغذية
- ضبط منافخ الخزن
- تكوين واشتغال علب التخزين
- تسوية علب التخزين

- اشتغال المخزنة ذات سكاكين
- الأعضاء الأساسية
- الاختيارات 
- الضبوط الرئيسية للخازنة

   ذات سكاكين

- العلاقة بين تسوية القطع ، سعة المخزنة والجرار
- اشتغال المناقير القاطفة للسيقان
- ميكانيزم القطع 

- طريقة تسوية مناقير القطف
- النقاط المراد تشحيمها والدورية
- المواد والوسائل
- النقاط المراد التحقق منها
 - احتياطات الأمان
- صيانة معدات الكلأ
- صيانة معدات التخزين

	 - ملاءمة الشروح

 - دقة التسويات
 - ملاءمة الشروح
 - دقة التسوية
 - ملاءمة الشروح

- ملاءمة الشروح
- ملاءمة الشروح

- ملاءمة الشروح
- ملاءمة الشروح

- احترام توصيات الشركات الصانعة


	- يشرح اشتغال المنافخ وأنظمة تغذيتها 
 - يسوي المنافخ
- يشرح اشتغال علب التخزين
- يسوي علب التخزين

 - يشرح مبادئ اشتغال المخزنة ذات سكاكين
- يشرح ضبوط المخزنة ذات سكاكين

- يشرح العلاقة بين تسويات القطع وسعة 
  المخزنة والجرار

 - شرح اشتغال مناقير قطافة السيقان ،
   طريقة تسويتها وآلية القطع الخاص بها
- يشرح الأشغال المختلفة لصيانة معدات الكلأ ومعدات التخزين
  - ينفذ صيانة معدات الكلأ ومعدات 
    التخزين




	- إجراءات التركيب
- العـــدة الخاصة

- احتياطات الأمان

- تركيب وتسوية معدات الكلأ على الجرار
 - تركيب وتسوية معدات التخزين على الجرار 
- ضبط المماشط ، المجففات 
  مماشط التجفيف

- ضبط الصادات ذات شفرات

- يضبط المخزنة ذات سكاكين
- إجراءات التحقق من اشتغال :
      * معدات الكلأ

      * معدات التخزين

- التحقق من اشتغال معدات الكلأ
- التحقق من اشتغال معدات التخزين

	- ملاءمة الشروح

- التركيب والتسوية الصحيحة
- دقة الضبوط
- احترام توصيات الشركات الصانعة

 - الاختيار الخاص للرذاذات

- التكييف الجيد للمزلقة على ارتفاع 

  الزرع

 - ملاءمة الشروح
 - الاختيار المتقن لقرصات الرجوع

   المعير

 - التحقق الشامل

	- يشرح تقنيات التركيب ، تسوية معدات
  الكلأ ومعدات التخزين بالجرار

 - ينفذ التركيب ، يسوي ويضبط اشتغال 
   معدات الكلأ ومعدات التخزين

- يجهز المزلقة برذاذات خاصة ويكيف

   المزلقة على ارتفاع الزراعة

 - يشرح إجراءات التحقق من اشتغال 
   معدات الكلأ ومعدات التخزين

- يتحقق من اشتغال معدات الكلأ ومعدات 

  التخزين

 


بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  تحضير اللاقطة الضاغطة 

  الــرمــز :  م . ت 06

  المــدة :  45 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير اللاقطة الضاغطة

     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على اللاقطة الضاغطة وجرار  .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - المزيتات والتوريد ،

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - التسويات مطابقة لتوصيات الشركة الصانعة ،

          - التحضير ملائم مع العمل  ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- أنواع وخصائص اللاقطات الضاغطة :

      * اللاقطة الضاغطة ذات حزمة مستطيلة
      * اللاقطة الضاغطة ذات حزمة مستديرة
      * اللاقطة الضاغطة بمرشد ذو تحكم إلكتروني
- وصف سير الكلأ داخل اللاقطة الضاغطة ( رسم تخطيطي تكنولوجي )

- تكوين واشتغال الآليات      المختلفة :
       * لاقطات الحصدة

       * أنظمة التغذية

       * نظام الضغط

       * أنظمة الربط

       * أنظمة الطرد

       * مزامنة الميكانيزمات المختلفة

       * نقل الحركة

- الصيانة والتحقق من اللاقطة الضاغطة
       * النقاط المراد التحقق منها

       * النقاط المراد تشحيمها

       * أنواع الشحوم

       * الدورية والوسائل        - استعمال كتيب الصيانة
- نمط تنفيذ أشغال صيانة اللاقطة الضاغطة
- تقنية التركيب وتسوية اللاقطة 
  الضاغطة على الجرار

- العدة الخاصة
- احتياطات الأمان
 - تركيب وتسوية اللاقطة الضاغطة

   على الجرار   

- العدة الخاصة

	- التعريف الصحيح لأنواع اللاقطات
  الضاغطات المختلفة

 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح
 - احترام توصيات الشركة الصانعة
 - احترام الوقت الممنوح

 - ملاءمة الشروح
 - التركيب والتسوية ملائمان

	- يعرف الأنواع المختلفة للاقطة الضاغطة
- يشرح اشتغال الآليات المختلفة
  لضاغطة الحزمات المستطيلة

 - يشرح الأشغال لصيانة اللاقطة
   الضاغطة

- ينفذ أشغال صيانة اللاقطة الضاغطة
 - يشرح إجراءات التركيب وتسوية
   اللاقطة الضاغطة على الجرار
 - يركب ويسوي اللاقطة الضاغطة
   على الجرار




	- النقاط لضبط اللاقطة الضاغطة
- تأثير الثوابت المختلفة على اشتغال
  اللاقطة الضاغطة
- نمط تنفيذ الضبوط
- العدة الخاصة
- احتياطات الأمان الخاصة
- نمط برمجة اللاقطة الضاغطة ذات مرشد بتحكم إلكتروني
- انجاز الضبوط المختلفة

- برمجة المرشد ذو تحكم إلكتروني

- تقنيات المراقبة والتحقق
- قواعد الأمان الخاصة
- التحقق من اشتغال ميكانيزمات

  اللاقطة الضاغطة ذات حزمات 
  مستطيلة 

- التحقق من الحزمات

	 - ملاءمة الشروح

 - دقة الضبوط

 - احترام الوقت الممنوح
 - ملاءمة الشروح

 - التحقق الشامل
 - احترام توصيات الشركة الصانعة

 - احترام قواعد أمان العمل


	- يشرح ضبوط اشتغال ضاغطة الحزمات المستطيلة
 - ينفذ ضبوط اشتغال اللاقطة الضاغطة ذات حزمات مستطيلة
 - يشرح الإجراءات لمراقبة اشتغال اللاقطة الضاغطة
- يتحقق من اشتغال اللاقطة الضاغطة
  ذات حزم مستطيلة




بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  تحضير الحصادة الدارسة

  الــرمــز :  م . ت 07

  المــدة :  60 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

     السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير الحصادة الدارسة

       شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على الحاصدة الدارسة  .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - الشحوم والزيون ،

        - التوريد

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - دقة الضبط ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة  ،

          - التحضير الملائم للعمل ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- الحاصدات الدراسات :
- الإستعمال
- الأنواع ، الأختيار والخصوصيات
- سير الجني في الحاصدة الدارسة
 - الرسم التخطيطي التكنولوجي
   للسيرورة

- اشتغال وتكوين الميكانيزمات
  وأنظمة الحاصدة الدارسة :

      * التغذية

      * الدرس

      * الفصل

      * التنظيف

      * مناولة الحبوب

- المزامنة بين الميكانيزمات المختلفة
- الأنظمة المائية والهوائية
 - أنظمة نقل الحركة
 - مقصورة القيادة :
      * الرافعات

      * المنبهات

      * التحكمات

 - قيادة الحاصدة الدارسة
 - قوانين سير الحاصدات الدراسات
 - نقاط التشحيم ودورياتها

 - التحقق المراد إجراءه قبل الاستعمال   

 - الشحوم ، الزيوت المراد استعمالها
 - نمط تنفيذ أشغال الصيانة

 - العدة والوسائل اللازمة

 - قواعد الأمان الخاصة
	- ملاءمة الشروح

 - الوصف الصحيح لسير الجني
 - ملاءمة الشروح

 - التعريف الصحيح
 - احترام قواعد القيادة
- قيادة آمنة وملائمة

 - ملاءمة الشروح

	- يعرف أنواع الحاصدات الدراسات المختلفة
- يصف سير الجني في الحاصدة الدارسة
 - يشرح اشتغال الميكانيزمات وأنظمة الحاصدة الدارسة
 - يعرف دور الرافعات ومنبهات مقصورة
   القيادة

- قيادة الحاصدة الدارسة
 - يشرح عمليات الصيانة المتعلقة 
   باستعمال الحاصدة الدارسة



	- المراقبة قبل الإستعمال
- انجاز أشغال الصيانة
- العوامل المأثرة على اشتغال 
  الحاصدة الدارسة

- الضبط لأنواع الجني المختلف :
     * ميكانيزم التغذية

     * ميكانيزم الدرس

     * ميكانيزم الفصل والتنظيف

     * التحويل أو الإضافة المراد

        تنفيذها للمرور من جني لآخر
- احتياطات أمان العمل
- العدة الخاصة
- الطرق لضبط الميكانيزمات 
  المختلفة

- ضبط الحاصدة الدارسة لمختلف  

  الجني

- الإجراءات لمراقبة الإشتغال الجيد
  للميكانيزمات المختلفة

- الإستعمال الأمثل لسعة للآلة 

- تسوية الحاصدة الدارسة مع ظروف
  العمل في الميدان
- البحث عن السعة الجيدة
- التحقق من الضياع
- مراقبة نوعية الجني

	 - التحقق الشامل
 - احترام توصيات الشركة الصانعة

 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح

 - دقة الضبوط
 - احترام قواعد الصحة والأمان

- ملاءمة الشروح

- التحقق الشامل
- احترام توصيات الشركة الصانعة

- الإستعمال الأمثل للآلة


	- يتحقق ويصون الحاصدة الدارسة 

 - يشرح العوامل المأثرة على اشتغال الحاصدة الدارسة
- يشرح ضبط آليات الحاصدة
  الدارسة لجني معطى والمرور من جني لآخر
 - ينفذ ضبوط اشتغال الحاصدة الدارسة
- يشرح التسويات والتحقق من العمل
 - يتحقق من اشتغال الحاصدة الدارسة



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  صيانة الأنظمة الكهربائية للآليات الفلاحية
  الــرمــز :  م . ت 08
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تنفيذ صيانة الأنظمة الكهربائية للآليات الفلاحية
      شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· على الأنظمة الكهربائية للآليات الفلاحية  .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة والأدوات ،

        - قطع الغيار ،

        - المواد والكاشطات ،
        - كتيب الصيانة ،
        - وسائل الأمان

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - طريقة التحقق الخاصة ،

          - المناولة الصحيحة والآمنة لأجهزة المراقبة  ،

          - التركيبات والتوصيلات الملائمة ،

          - الإشتغال الملائم للأنظمة الكهربائية ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- اشتغال البطاريات
- دورة الشحن والتفريغ
- المميزات التقنية للبطاريات
 - الطرق لوضع البطاريات في الخدمة
- التحقق البصري للبطاريات
- استعمال المكثاف 
- استعمال الفولت متر
 - التحقق بمساعدة المكثاف والفولت متر
 - احتياطات الأمان
 - مراقبة حالة البطاريات
 - طرق الشحن
 - استعمال شاحن البطاريات   

 - احتياطات الأمان
 - شحن بطارية
 - تقنية الوضع وإنزال البطاريات
 - المناوب :
       * التكوين

       * الدور ومبدأ الاشتغال

 - وظائف المنظم

 - إنزال ووضع المناوب

 - تفكيك وتركيب المناوب


	- ملاءمة الشروح

 - المعرفة الجيدة
 - ملاءمة الشروح
 - الاستعمال الملائم لأجهزة القياس
 - التعريف الصحيح لحالة البطاريات

 - الوصف الدقيق
 - التناول الملائم والآمن
 - اختيار أمبيرية الشحن الجيدة
 - الاستعمال الخاص لأجهزة الشحن
   والتحقق

 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل
 - التركيب والتفكيك خاص

 - ملاءمة الشروح
 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل

 - احترام مراحل التركيب والتفكيك

   الوضع والإنزال 
	- يشرح اشتغال البطاريات
 - يتعرف على طرق وضع البطاريات 
   في الخدمة

 - يشرح التحقيقات البصرية وبمساعدة
   أجهزة المراقبة

- يتحقق من حالة البطاريات
 - يشرح طريقتي الشحن 
 - تناول شاحن البطاريات
 - يشحن البطاريات

 - وضع وإنزال البطاريات الخاصة 
 - يشرح اشتغال المناوب والمنظم 
· ينفذ الوضع ، الإنزال ، التفكيك وتركيب المناوب




	- مراقبة وتنظيف مكونات المناوب 
       * المدحرجات ، الفحمات 

          ونوابضها

       * حالة شد الحزمات

       * مقياس الديودات ، العضو 

          الساكن ، العضو المتحرك 

       * توتر السير
- المواد والكاشطات المستعملة
- دارة الإقلاع :
       * تكوين واشتغال الدارة

       * مكونات المقلع ومبدأ الاشتغال

- إنزال ووضع المقلع
- تفكيك وتركيب المقلع

- التحقق وتنظيف مكونات المقلع :
       * العضو الدوار ، العضو الساكن

          المقوي

       * حامل الفحمات ، الفحمات 

           والنوابض

- الترس ، العجلة الحرة ، أسورة
  المجمع
- المواد والكاشطات المستعملة
- عناصر دارة الإضاءة والتشوير
   للجرار ومميزاتها

- عناصر دارة الإضاءة والتشوير

   للحاصدة الدارسة ومميزاتها 

- احتياطات الأمان
- تنظيف دارات الإضاءة والتشوير

	 - التحقق الشامل

 - احترام توصيات الشركة الصانعة

 - ملاءمة الشروح

 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل
 - احترام مراحل التركيب والتفكيك ،
   الوضع والإنزال
 - التحقق الشامل
 - احترام توصيات الشركة الصانعة

- التعريف الصحيح لمكونات الدارات
- طرق التحقق الخاصة
- التفسير الصحيح لمخطط الدارات

	- يتحقق ويصون دارة الشحن
 - يشرح اشتغال دارات الإقلاع والمقلعات
 - ينفذ الوضع ، الإنزال ، التفكيك 

   وتركيب المقلع

 - يتحقق ويصون دارة الإقلاع
- يعرف دارات الإضاءة والتشوير للآليات
  الفلاحية

 - يتحقق وينظف دارات الإضاءة والتشوير



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  المقياس :  خزن الآليات والمعـــدات الفلاحية

  الــرمــز :  م . ت 09

  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تنفيذ تخزين الآليات والمعدات الفلاحية

     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

· الحاصدة الدارسة والمعدات الفلاحية بغرض الفلاحة .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - المزيتات والشحوم ،

        - الزيت المضاد للصدأ ،

        - وسائل النقل ، السندات ، الأغطية ،

        - كتيب الصيانة .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
      معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - التخزين مطابق لتوصيات الشركة الصانعة ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- أهمية التنظيف والتحقق من الآليات
  الفلاحية توقعا لدورية لاتفاعلية

- المواد والوسائل المستعملة
- الأعضاء والمجموعات المراد التحقق
  منها وتنظيفها

- تنظيف المعدات الفلاحية
- تنظيف الحاصدة الدارسة
- استعمال الهواء المضغوط
- شروط تخزين البطاريات
 - إنزال البطاريات
 - تخزين البطاريات
 - شروط تخزين سلاسل نقل الحركة
 - شروط تخزين السيور

 - تفكيك وتنظيف سلاسل نقل الحركة
 - تزييت وتخزين

 - إنزال وتخزين السيور

 - تفريغ أحواض الزيت   

 - استعمال الزيت المضاد للصدأ

 - ظاهرة التآكل وتأثيرها على مدة
   حياة مكونات الآليات والمعدات

    الفلاحية


	- ملاءمة الشروح

 - التحقق الشامل
 - الإستعمال الخاص لمواد التنظيف

   والهواء المضغوط

 - خصائص الآليات والمعدات 

   الفلاحية

 - ملاءمة الشروح

 - احترام شروط التخزين
 - ملاءمة الشروح

 - احترام شروط التخزين
 - احترام تقنيات التنفيذ
 - احترام قواعد الصحة ، الأمان
   وحماية البيئة 

 - ملاءمة الشروح

	- يشرح أهمية التنظيف والتحقق 
  من الآليات الفلاحية توقعا لدورية 

  لاتفاعلية

 - ينفذ التنظيف والتحقق من الآليات
   والمعدات الفلاحية

 - يشرح شروط تخزين البطاريات
- إنزال وتخزين البطاريات
 - يشرح شروط تخزين سلاسل نقل 
   الحركة والسيور
 - ينفذ التفكيك ، التنظيف وتخزين سلاسل
   نقل الحركة والسيور

 - ينفذ تفريغ أحواض الزيت والملء
   بالزيت المضاد للصدأ 

 - يشرح تأثير ظاهرة التآكل على مدة

   حياة المواد 



	- الشروط لحفظ الحاصدات الدراسات
- الشروط لحفظ اللاقطة الضاغطة
- الشروط لحفظ المعدات الفلاحية
   المتنوعة الأخرى

- حماية الآليات والمعدات الفلاحية
- الوضع على السندات

	 - ملاءمة الشروح
 - احترام توصيات الشركات الصانعة
 - احترام الوقت الممنوح


	- يشرح الشروط لحفظ الحاصدة الدارسة
  والمعدات الفلاحية

 - ينفذ عمليات حفظ الآليات والمعدات 
   الفلاحية




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمــــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  رياضيات
  الــرمــز :  م . مك  1
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تطبيق مفاهيم الرياضيات .
     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - الصيغ ، اللوحات البيانية والجداول ،

        - حاسبـــــة ،

        - التوثيق التقني
 انطلاقا مـــن :

              - المعطيات التي ترتكز على إنجاز أشغال الورشة أو الضبط على الآلة الفلاحية ،
              - مسائل نظرية ،
              - التعليمات .

      معاييـــــر الكفاءة :
          - الاختيار والإستعمال الخاص لوحدات القياس ،

          - التطبيق الصحيح للعلاقات ،

          - صحة ودقة الحسابات ،

          - التفسير الصحيح لجداول وللوحات البيانية ،
          - العرض واضح ومتقن :

                        * للسير التطبيقي ،

                        * للنتائج .

          - سرعة التنفيـذ .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- عمليات الحسابي الأربعة
- العدد الصحيح ، الأعداد العشرية
- الكسور
- القاعدة الثلاثية

- النسبة المائوية ، للألف

 - نظام القياس الدولي ( ن د )
 - نظام القياس العلوي

- تحويل النظام الدولي ( ن د ) إلى
   نظام على والعكس

- الأشكال الهندسية 

- حساب المثلثات
 - حساب الأقطار ، المساحات والأحجام
 - الجداول ، اللوحات البيانية وأنماط 

   الإستعمال


	- صحة ودقة الحسابات
- التقديم واضح ومتقن :
         * للسير المطبق

         * للنتائج

 - التمييز الصحيح بين وحدات القياس 
   للأنظمة ( ن د والعالية )

 - الأختيار والتطبيق الخاص لعوامل 
   التحويل

- ملاءمة الشروح

- صحة الحسابات

- احترام وحدات القياس

 - التفسير الصحيح للمعلومات 
   المحتواة في الجداول وللوحات

   البيانية

 
	- ينفذ الحسابات القاعدية بالحسابي
 - يتعرف على وحدات القياس لأنظمة 
   ( ن د ) والعالية

 - ينفذ تحويل النظام الدولي إلى نظام 
   علوي والعكس

- يشرح المبادئ القاعدية في حساب 
  المثلثات

 - يحسب المساحات والأحجام
 - يفسر الجداول واللوحات البيانية



بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  الفيـــزياء
  الــرمــز :  م . مك 2
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تطبيق مفاهيم فيزياء الميكانيكا
      شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - وثائق مرجعية
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
            - حالــة العمل
       معاييـــــر الكفاءة :
          - ملاءمة الشروح ،

          - الإستعمال الصحيح لوحدات القياس ،

          - التفسير الصحيح للمقادير الفيزيائية المختلفة .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- حالة الأجسام :
     * الأجسام الصلبة

     * الأجسام السائلة

     * الأجسام الغازية

     * التحويــل

- حركة الجسم الصلب في الانتقال :

      * السرعة الخطية

      * التسارع

      * الإنتقال الخطي

- حركة الجسم الصلب في الدوران :
      * السرعة الزاوية 

      * التسارع الزاوي
 - ديناميكا الجسم الصلب :
      * مفاهيم الكتلة ، الثقل

      * الإحتكاك ، معامل الإحتكاك 

         والإلتصاق  
- القوى ، قيمة القوى ، عزم القوة
- خصائص الموائع
- خصائص السوائل
 - مفاهيم الضغط والتدفق
 - مفاهيم :
     * الشغل ، الطاقة

     * الإستطاعة ، المردودية


	- الإحصاء الصحيح لحالات الأجسام
 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح

 - الاستعمال الملائم لأجهزة القياس

 - التعريف الصحيح لحالة البطاريات

 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح
   
	- يحصي ويفرق حالات الأجسام
 - يشرح المفاهيم الميكانيكية للأجسام
   الصلبة

 - يشرح التحقيقات البصرية وبمساعدة

   أجهزة المراقبة

- يتحقق من حالة البطاريات

 - يشرح المفاهيم الميكانيكية المطبقة على السوائل والغازات
 - يشرح الشغل ، الطاقة ، الإستطاعة
   و المردودية 




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمــــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  الـــرسـم الصناعــــي
  الــرمــز :  م . مك 3
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على قراءة ، تفسير المخططات ورسم الرسومات 
                   الإعدادية .

     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - المعدات وأجهزة الرسم ،

        - أجهزة القياس ، حاسبـــة ،

        - قطع ميكانيكية ( بكرات ، أعدة ، تروس ) ،

        - الرسومات التخطيطية والمخططات ،

        - الكتيبات التقنية والمواصفات .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - حالة العمل .
      معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد العمل والمواصفات ،

          - التفسير الصحيح للمخططات والرسومات التخطيطية ،

          - التنفيذ الصحيح للرسومات وتحديد الأبعاد  ،

          - العمل نظيف ومتقن ،

          - الإشتغال الملائم للأنظمة الكهربائية ،

          - سرعة التنفيذ .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- صنف الرسم 
- مواصفات العرض :
         * المقاسات
         * موضع التعريف

- تسطير الخطوط المختلفة ، الأسطر 
   الموحدة ، القواس ، محيطات الدوائر

- الحروف والأرقام نمط عصوي مستقيم
- الإسقاطات المتعامدة
- المساقط المختلفة 

- اختيار المساقط
 - المقاطع ، نصف المقاطع
 - القطاع الداخلي ، القطاع الخارجي
 - أنواع التظليلات المختلفة ( الزهر ،
    الفولاذ ، الألومينيوم ، النحاس

    الخشب ، البلاستيك )

 - تعريف المساقط في الإسقاط المتعامد

 - المساقط المقطوعة

 - المساقط المفككة

 - قواعد تحديد الأبعاد
 - وضعية المساقط
- اختيار القياسات
 - اختيار مستوى القطع
 - تحديد الأبعاد

	- التعريف الصحيح
 - احترام تقنيات التسطير
 - احترام تقنيات التسطير
 - دقة التعريف
 - صحة التفسير
 - دقة التعريف
 - صحة التفسير
 - ملاءمة الشروح
 - الاختيار المتقن للمساقط والمقاطع
 - تطابق وضعية المساقط
 - الوضوح والنظافة
 - احترام مواصفات تحديد الأبعاد 
 
	- يعرف أصناف الرسومات ومواصفات 
  عرضها
 - يسطر الخطوط المتنوعة ، الأسطر 
   والأشكال الهندسية

 - يسطر الحروف والأرقام نمط عصوي مستقيم
- يعرف المساقط المختلفة الممثلة 
  في الإسقاط المتعامد

 - يحصي أصناف المقاطع
 - يعرف التظليلات ، رموز المعادن
   في المساقط المقطوعة

 - يفسر :
      * الإسقاطات المتعامدة

      * المساقط الإضافية البسيطة

      * مساقط القطع الكلي أو الجزئي

      * المساقط المفككة

 - يشرح قواعد تحديد الأبعاد
 - يرسم الرسومات الإعدادية المحددة
   الأبعاد لقطعة في الإسقاط المتعامد 

  وفي القطع




	- المخطط التجميعي الميكانيكي :
      * أعضاء الإنشاء الميكانيكي

 ( عناصر التجميع ، السكوك

المرزات ، سيركليبس

 نوابض )   
      * أعضاء إنشاء الآلات

         ( المدحرجات ، الوسادات )

      * أعضاء النقل الميكانيكي ( البكرات والسيور   ( البكرات والسيور ،السلاسل

   التروس )


	 - صحة التفسير

	- يفسر الرسم التجميعي الميكانيكي




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2 
  المقياس:  القياسة الميكانيكية
  الــرمــز :  م مك 4 
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على استعمال أجهزة القياس والمراقبة
     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - أجهزة القياس والمراقبة ( قدم القياس ، مايكرو متر ، مقارن ذو ميناء ، مرمر الدقة ، الخ ) ،

        - معايير ،

        - قطع ميكانيكية ( أعمدة ، بكرات ، مدحرجات ، ) ،

        - مخططات ورسومات تخطيطية ،

        - كتيبات تقنية ، لوحات بيانية .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - حالة العمل .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - دقة القياسات والمراقبة ،

          - المعايرة والضبط الصحيح ،

          - المناولة الصحيحة والآمنة لأجهزة المراقبة  ،

          - الإستعمال الخاص لأجهزة القياس والمراقبة ،

          - احترام تقنيات العمل والمواصفات ،

          - الصيانة والترتيب الخاص لأجهزة القياس والمراقبة .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- السماحات البعدية
- سماحات الوضعية
- سماحة الشكل
- استعمال أجهزة القياس والمراقبة :
    * مسطرة ، قدم القياس ، مايكرو متر

    * مقارن بميناء

    * مرمر التسطير

    * شنكار

 - تقنية المعايرة وضبط أجهزة القياس والمراقبة
 - القياس البعدي للقطع
 - مراقبة شكل القطع
 - صيانة وترتيب أجهزة القياس 
   والمراقبة


	- ملاءمة الشروح

 - الأختيار المتقن لأجهزة القياس 
   والمراقبة

 - المعايرة والضبط الصحيحان
 - احترام تقنية الإستعمال
 - دقة القياس والمراقبة
 - الصيانة الخاصة

 - الترتيب الملائم
	- يفسر السماحات البعدية ، الوضعية

  والشكل 
 - ينتقي أجهزة القياس والمراقبة
 - يعاير ويضبط أجهزة القياس والمراقبة
- يقيس ويراقب القطع
 - يصون ويرتب أجهزة القياس والمراقب



بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس:  إعلام آلــــــي
  الــرمــز :  م مك 5
  المــدة :  60 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على استعمال الحاسوب
     شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
         - حاسوب والأجهزة المحيطة به ،

        - برمجيات الإستغلال ، البرامج الموحدة   ،

        - دعامة التوثيق ( أقراص صلبة ، أقراص لينة ، )  ،

        - الإنترنت  ،

        - التوثيق التقني .
 انطلاقا مـــن :

      - مهمة مهنية ،
           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام سير الإستغلال ،

          - التحكم في برمجيات استغلال معالجة النصوص والمجدول ،

          - احترام مواصفات التمثيل  ،

          - الأختيار الخاص لمواقع الإنترنت ،

          - سرعة التنفيذ .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تأريخ المعلوماتية والحواسيب
- الهندسة العامة للحاسوب
- وظائف محيطات الإدخال والخروج     - الربط بين المحيطات 
- المميزات التقنية للمحيطات الرئيسية
- ربط المحيطات بالوحدة المركزية                                
   للحاسوب

- أنظمة الإستغلال ( دوس ، ترجمات 

  الويندووس المختلفة )   
 - تكوين وإلغاء البطاقيات والفهارس ،
   الشجرانية 

 - حفظ البطاقيات
 - فتح ، غلق البطاقية 
 - الو ورد ، الإكسل
 - استعمال الإنترنت والإنترنت
 - محركات البحث   

 - الرسائل الإلكترونية
 - استعمال دعائم التوثيق ( أقراص
   صلبة ، أقراص لينة ، فلاش ديسك )

 - تحرير التقرير ، الكشوف 
 - تحرير عرض حال عن الأشغال

   المنفذة

 - طباعة الوثائق


	- التعريف الصحيح لعناصر الحاسوب
 - احترام السير المتبع
 - التوصيل الصحيح للمحيطات

 - التحكم في برمجيات الإستغلال
 - الإستعمال الخاص لبرمجيات 
   معالجة النصوص والمجدول

 - الأختيار الملائم للمواقع
 - الإستغلال الجيد للمعلومات التقنية

 - احترام مواصفات العرض
 - التحرير صحيح
 - سرعة التنفيذ

	- يعرف العناصر المكونة للحاسوب
 - توصيل المحيطات بالوحدة المركزية
   للحاسوب

 - يتحكم في أنظمة الإستغلال المختلفة
- يستغل برمجيات معالجة النصوص
  والمجدول

 - يتحكم في البحث عن التوثيق

   في الإنترنت 
 - يعد الوثائق التقنية ذات علاقة مع المهنة




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2 
  المقياس :  تقنيات التعبير
  الــرمــز :  م . مك 6
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تطبيق تقنيات الإتصال الكتابية والشفاهية
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - مبادئ وتقنيات الإتصال ،

        - حاسوب ،

        - التوثيق التقني ،

        - التقارير ، الكشوف ، عرض حال ، توصيات الخدمة .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - حالة معاشة شخصية أو مهنية ،

           - لعب الدور مع الزملاء .
      معاييـــــر الكفاءة :
          - ملاءمة ودقة المعلومة المرسلة ،

          - لغة واضحة ووجيزة ،

          - استعمال المصطلحات الخاصة  ،

          - الأختيار الملائم لنمط الإتصال ،

          - نوعية الإتصال الشفهي والكتابي .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تعريف الإتصال
- عناصر سيرورة الإتصال :

    * المرسل ، رسالة المرسل ،

    * المستقبل ، الرسالة المستلمة 
    * فك الرموز ، الرد

- أشكال الإتصال :

     * شفهي ،

     * غير شفهي .

- حدود قدرات الإتصال :
     * اللغة الراهنة ، الدور الاجتماعي

        المعارف

     * الإدراك الشخصي

     * القدرات الشخصية

     * طريقة إرسال الرسالة

     * الإنفعالات ، المواقف

     * المكان ، اللحظة ومدة 
        التفاعل   

- العوامل المؤثرة على الإتصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         * السن ، الجنس ، التربية ،
       الثقافة

    * الوسط الإجتماعي 

       الإقتصادي                            
- الكفاءات المؤثرة على الإتصال 
     * تفتح الفكر ، الثقة في النفس

     * احترام الآخرين ، الصدق ،

        الإستماع الفاعل
- الكفاءات المؤثرة على في الإتصال :
     * موهبة التكيف

     * المصداقية الشخصية

- تقنيات الإتصال الشفهي :

     * الصدى ، السؤال ، التركيب

     * المفعول الرجعي ، إعادة   

        الصياغة


	- ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح

 - التعريف الصحيح
 - التعرف الصحيح

	· يشرح أشكال الإتصال وعناصر سيرورة الإتصال بين الأشخاص 
- يشرح القدرات الكامنة للإتصال
 - يعرف العوامل المؤثرة على الإتصال
 - يتعرف على معايير الفعالية للإتصال الشفهي



	- وسائل الإتصال الشفهي

- معايير فعالية الإتصال الشف  

     * بساطة الرسالة                                                                                                                                                                                  الوضوح والدقة

        الإختصار

     * المدة ، التعبير ، الإلقاء

- إرسال المعلومة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- استلام المعلومة

- الإطلاع على المواضيع          

- إعطاء الرأي عن المواضيع

- دور العوامل المتنوعة :

      * المظهر البدني ، السير

      * الوضعية ، التعبير السهل

      * الإنتقال ، حركة اليدين              

- حدود وسائل الإتصال الغير شفهي

- تعريف الفوج
- تعريف فعالية الفوج

- العناصر المكونة لفعالية الفوج :

      * الإستطاعة في الفوج

      * الانفعال في الفوج

      * العمل في الفوج

      * مبادئ فعالية الفوج

 - العوامل المؤثرة على فعالية الفوج :
      * أسلوب القيادة

      * نمط اخذ القرار

      * سلوك الأعضاء ، تماسك 

         الفوج ، المفعول الرجعي

      * الإتصال بين أعضاء فريق العمل الفعال
- مواصفات عرض تحرير التقارير
   الكشوف وعرض حال
	 - احترام تقنيات الإتصال
 - التعرف الجيد
 - ملاءمة الشروح
 - احترام مواصفات العرض  

 - ملاءمة المعلومات المجمعة

	- يطبق تقنيات الإتصال الشفهي
- يتعرف على العوامل التي تتدخل 
  في الإتصال الغير شفهي
 - يشرح مميزات فريق العمل الفعال
 - يطبق تقنيات الإتصال المكتوب



بطاقـــــة وصـف المقياس المكمــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  السلامة والأمان
  الــرمــز :  م . مك 7
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تطبيق قواعد الصحة وأمان العمل
         شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - وسائل الحماية والوقاية ،

        - وسائل مكافحة الحرائق ،

        - حقيبة العلاجات الأولية ،

        - كتيب تعليمات قيادة التجهيزات ،

        - قوانين السلامة والأمان ، معلقات الأمان ، مواصفات الأمان المعمول بها ، قوانين حماية البيئة .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - الوضع في الحالة ،

           - حالات خاصة للمهنة .
      معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة ، الأمان وحماية البيئة ،

          - ملاءمة الشروح ،

          - قائمة شاملة للأخطار الرئيسية والأحتياطات القابلة للتطبيق ،

          - احترام احتياطات الشغالة والمواصفات المسجلة ،

          - الإشتغال الصحيح لوسائل الحماية والوقاية ،

          - التحديد الصحيح والمنظم للمراحل المراد إتباعها في حالة حادث أو حريق ،

          - احترام نظام قبول العلاجات الأولية .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- قوانين وتنظيمات الصحة وأمان العمل
  المتعلقة بالميكانيكا الفلاحية

- الأخطار الأساسية المرتبطة :
     * ببعض الأشغال

     * بأماكن الشغل ( ورشة           
        أو ميدان )

     * استعمال الآلات الفلاحية ،    
        العدة ، تجهيزات الورشة

        المواد واللوازم   

- حقوق وواجبات المستخدمين والأجراء
 - بنية وتنظيم الأمن
 - الحقوق ، الواجبات ، الأدوار

   ومسؤوليات مختلف ممثلي التنظيم وتطبيق الأمان
- الأحتياطات الوقائية القابلة للتطبيق
- وسائل الحماية والحماية الفردية

  والجماعية

- مواصفات الشغالة
 - مناصب الشغل الخاصة
 - الأخطار في حالة عدم احترام 
   مواصفات الشغالة

 - مراحل التنفيذ المراد اتخاذها في حالة حادث أو توعك العامل
 - معدات مكافحة الحريق أو استعمالها

	- ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح
 - الفهم الصحيح
 - الوصف الصحيح

 - القائمة الشاملة للأحتياطات القابلة
   للتطبيق

 - احترام مواصفات الشغالة مع الشغل
 - الشرح الدقيق للأحتياطات المراد
   اتخاذها

 - الإستعمال الخاص لمعدات مكافحة
   الحريق


	- يشرح الإطار القانوني للصحة وأمان العمل
 - يشرح الأخطار العامة للمهنة
 - يميز الحقوق وواجبات المستخدمين
   والأجراء

 -  يصف الحقوق ، الواجبات ، الأدوار ومسؤوليات المسؤولين

وأعوان الأمن

 - يعرض أحتياطات الوقاية القابلة للتطبيق
 - يكيف مناصب الشغل الخاصة
 - يطبق الأحتياطات الأساسية المراد
   اتخاذها في حالة الإستعجال أو الحادث
 - يستعمل المعدات لمكافحة الحريق



	- تعريف العلاجات الولية
- طبيعة وأهداف العلاجات الأولية
- مكونات علبة العلاجات الأولية
- قبول العلاجات الولية لضحية حادث
- الأحتياط ومواصفات الأمان المتعلق
  بتهيئة الورشة :

       * الإضاءة
       * مخارج الإغاثة
       * مواصفات غرس التجهيزات

       * وسائل مكافحة الحريق

       * الوسائل الوقائية القابلة

          للتطبيق


	 - التعريف الصحيح
 - الوصف الصحيح
 - احترام نظام قبول العلاجات الأولية
 - المناولة الخاصة لمعدات المعالجات

   الأولية

 - احترام حد مجال التدخل
 - ملاءمة الشروح


	- يعرف العلاجات الأولية وأهدافها
 - يصف مكونات حقيبة العلاجات الأولية
 - يقدم العلاجات الأولية لضحية
 - يتحقق ويصون دارة الإقلاع

- يشرح القواعد الرئيسية للأمان الخاص

لتهيئة الورشة




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  كهرباء وإلكترونيك
  الــرمــز :  م . مك 8
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تطبيق المبادئ الكهربائية والإلكترونيك .
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - عناصر الكهرباء والمكونات الإلكترونية ، الدعائم ،

        - أجهزة القياس ، العدة الكهربائية الخاصة ،

        - السبورات التعليمية ،

        - وسائل الأمان ،

        - مكواة التلحيم ،قصدير ، مضخة إزالة اللحام ، فرشة ،
        - دارات كهربائية ومكونات إلكترونية مستعملة في الميكانيكا الفلاحية ،

        - الوثائق التقنية ،

        - المخططات والرسومات التخطيطية .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - حالة العمل .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - ملاءمة الشروح ،

          - الإستعمال الخاص للأدوات وأجهزة القياس الكهربائية ،

          - التحقق الشامل من العناصر الكهربائية والمكونات الإلكترونية ،

          - التفسير الصحيح للمخططات والرسومات التخطيطية ،

          - استعمال المصطلحات الخاصة .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- الأنظمة والدارات الكهربائية للآليات
  الفلاحية :

      * الدارات الأساسية

      * دارات اللواحق

 - نمط إنتاج الكهرباء 
 - الناقلات والناقلية

 - شبه الناقلات ، العازلات 

 - التيار المستمر

 - التيار المتناوب

 - الجهد ، الشدة ، الإستطاعة الكهربائية ، المقاومة
- المكونات الكهربائية :
      * أجهزة الوقاية

      * أجهزة التحكم

      * التأريض

      * بطاريات التركيم

- الدارات الكهربائية : 

      * الدارات البسيطة

      * الدارات المتتالية ، المتوازية ، المختلطة
 - الرموز لتمثيل المكونات الكهربائية
 - المخططات الكهربائية
 - الإشتغال واستعمال أجهزة القياس
   الكهربائية :

      * فولت متر

      * أوم متر

      * أمبير متر

      * متعدد القياس التماثلي والرقمي

- احتياطات الأمان المتعلقة بالكهرباء

      
	- إحصاء كامل وصحيح
 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح

 - التعريف الصحيح
 - دقة التفسير
 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح

	- يحصي تطبيقات الكهرباء في الآليات
  الفلاحية

 - يشرح طبيعة وخصائص الكهرباء
 - يشرح التحقيقات البصرية وبمساعدة أجهزة المراقبة
- يعرف المكونات والدارات الكهربائية
 - يفسر المخططات الكهربائية
 - يشرح الإشتغال ونمط استعمال أجهزة القياس الكهربائية
 - يشرح احتياطات الأمان المراد اتخاذها
   لإستعمال أو قياس الدارات والمكونات الكهربائية



	 - قياس وتفسير المميزات الكهربائية
- تشخيص أسباب خلل الدارة 
   الكهربائية

- تصليح أو تبديل الدارات أو المكونات
  المعيبة :

    * تبديل المرابط ، المصاهر

       والمكونات الكهربائية الأخرى

    * ترصيع الأسلاك الكهربائية

    * تقنية القصدرة

- المغناطيسية والتطبيقات
- الكهرومغناطيسية والتطبيقات

- مبادئ إشتغال المكونات الكهربائية

   المرتبطة بالكهرو مغناطيسية :

     * زر التماس اللولبي

     * المقويات

     * ملف الإشعال

     * محرك بالتيار المستمر

     * المناوب
- شبه الموصلات :

     * الموصلات

     * المقاومات

- المكونات الكهربائية :

     * الصمامات الثنائية

- التحقق من شبه الموصلات 
  والمكونات الكهربائية


	 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - الإستعمال الخاص لأجهزة القياس

 - دقة القراءة والتفسير

 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - دقة التشخيص

 - تطابق التصليحات
 - احترام الوقت الممنوح

 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح
 - احترام إجراءات التحقق

	 - يستعمل أجهزة القياس :
       * فولت متر

       * أوم متر

       * أمبير متر

       * متعدد القياس التماثلي والرقمي

 - يشخص ويصلح الأعطال في الدارات الكهربائية
 - يشرح المغناطيسية ، الكهرومغناطيسية
   وتطبيقاتها في بعض الأجهزة والأنظمة الكهربائية للآليات الفلاحية
- يشرح استعمال شبه الموصلات 
  والمكونات الكهربائية في أنظمة الآليات

   الفلاحية

 - يتحقق من شبه الموصلات والمكونات 
   الكهربائية




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  الهيدروليكا والغازيات
  الــرمــز :  م . مك 9
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تطبيق مبادئ الهيدروليكا والغازيات
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - القطع ولواحق الأنظمة الهيدروليكية والغازية ،

        - أحادي الوزن ، مقياس التدفق ،

        - الرسومات التخطيطية ومخططات الدوائر الهيدروليكية والغازية ،

        - كتيبات تقنية .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - حالة العمل .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - التفسير الصحيح للمخططات والرسومات التخطيطية ،

          - ملاءمة الشروح ،

          - استعمال المصطلحات الخاصة .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- الأنظمة والدائرات الهيدروليكية
  والغازية للآلات الفلاحية

- المكونات الهيدروليكية :
    * مصافي الزيت ، الخزانات

    * الأنابيب المرنة ، الموصلات

        الأنابيب

    * المضخة الهيدروليكية ، المكونات

       والإشتغال

    * الدافع الهيدروليكي 

    * الزيوت الهيدروليكية

    * الكتامة

- إجراءات الصيانة                           - التحقق من المكونات والأنظمة
   الهيدروليكية

- رموز المكونات الهيدروليكية
- مكونات الغازيات :
    * المروحات

    * المصاصات

    * الرافعة الغازية

    * الكتامة ، المستنزف

    * مصفاة الهواء

- إجراءات الصيانة
- التحقق من المكونات والأنظمة الغازية

- رموز المكونات الغازية

	- الإحصاء الكامل والدقيق
 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الدقيق للمكونات

 - استعمال المصطلحات الخاصة

 - ملاءمة الشروح

 - التفسير الدقيق للرسومات 
   التخطيطية للدوائر الهيدروليكية

 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الدقيق للمكونات

 - استعمال المصطلحات الخاصة

 - ملاءمة الشروح
 - التفسير الدقيق للرسومات 
   التخطيطية للدائرات الغازية


	- يحصي التطبيقات الهيدروليكية والغازية في الآليات الفلاحية
 - يعرف مكونات الأنظمة الهيدروليكية
   ويشرح الإشتغال

 - يشرح إجراءات الصيانة والتحقق من الأنظمة الهيدروليكية
- يفسر الرسومات التخطيطية للأنظمة
  الهيدروليكية

 - يعرف مكونات الأنظمة الغازية ويشرح
   الإشتغال
 - يشرح إجراءات الصيانة والتحقق
   من الأنظمة الغازية

 - يفسر الرسومات التخطيطية للأنظمة
   الغازية




	- مبدأ اشتغال واستعمال :

       * مقياس التدفق
       * أحادي القياس
       * المحر 

       * مثبت الحرارة
       * منبهات المستوى

       * أحادي التماس

- احتياطات الأمان الخاصة بالأنظمة

  الهيدروليكية والغازية 


	 - التفسير الدقيق للمنبهات
 - ملاءمة الشروح


	- يستعمل الأجهزة وأدوات المراقبة
 - يشرح قواعد الأمان الخاصة بالأنظمة 
   الهيدروليكية والغازية




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  المقياس :  المزيتات والوقود
  الــرمــز :  م . مك 10
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على انتقاء المواد المزيتة والوقود
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - الزيوت ، الشحوم ، الوقود ،

        - مضخة الشحم ، مزيتة ، فرشة التنظيف ،

        - الأنظمة لتشحيم الآلات الفلاحية المتنوعة ،

        - عناصر الكتامة ، قطع دائرات التشحيم المتنوعة ،

        - الوثائق التقنية ،

        - تنهيج التشحيم .      

انطلاقا مـــن :

           - التوصيات ،
           - حالة العمل .
     معاييـــــر الكفاءة :
            - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

            - ملاءمة الشروح ،

            - التفسير الدقيق لتنهيج التشحيم ،

            - الإنتقاء الدقيق للمزيتات والوقود ،

            - التعريف الصحيح لعناصر أنظمة التشحيم المتنوع .
	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- طبيعة المزيتات والوقود
- مفاهيم اللزوجة
- خصائص ومميزات الزيوت والشحوم
- خصائص ومميزات الشحوم
- خصائص ومميزات الوقود
- أنواع الزيوت والشحوم
- ترتيب اللزوجة وخدمة زيوت المحرك
  زيوت نقل الحركة والشحوم
 - مدة استعماله
 - جدول التكافؤ
 - تسجيل المحتويات
 - أنظمة تزييت الآلات الفلاحية
   ( كتيب وجيز ، نصف آلي ، آلي )

 - لواحق التشحيم
 - استعمال مضخة الشحم
 - التحقق من مستوى زيت الأحواض
 - مؤشرات المستوى

 - إجراءات التفريغ وملء الأحواض

 - استرجاع الزيوت المستعملة

- الرموز لتمثيل مخططات التشحيم

	- ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح

 - المعرفة الجيدة للأنواع ، ترتيب
   اللزوجة وخدمة الزيوت والشحوم

 - التفسير الدقيق لجداول التكافؤ

   وتسجيل المحتويات
 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الدقيق

 - الإستعمال الخاص لمضخة الشحم
 - ملاءمة الشروح   

 - دقة التفسير

	- يشرح باختصار طبيعة المزيتات والوقود
 - يشرح الخصائص ومميزات الزيوت
   الشحوم والوقود

 - يتعرف على ترتيب اللزوجة وخدمة 
   زيوت المحرك ، الزيوت لنقل الحركة والشحوم
- يشرح خصائص أنظمة تزييت الآلات
  الفلاحية

 - يعرف أنواع الوصلات ، لواحق التشحيم
   ويستعمل مضخة الشحم

 - يشرح تقنيات التحقق من مستوى زيت
    الأحواض ، يفرغ ويملأ 

 - يفسر مخططات تشحيم الآليات 
   والمعدات الفلاحية




	· احتياطات الصحة والأمان المتعلقان باستعمال ونقل المزيتات
     والوقود

 - الأختيار المتقن للزيوت ، الشحوم

   والوقود


	 - ملاءمة الشروح
 - الأختيار المتقن للزيوت ، الشحوم
   والوقود


	- يشرح قواعد الصحة والأمان المتعلقان
  باستعمال ونقل المزيتات والوقود

 - ينتقي زيوت المحرك ، زيوت نقل 
   الحركة ، الشحوم والوقود




بطاقـــــة وصـف المقياس المكمـــــل
   و . ن . ت :  1 ، 2
  الــوحـــدة :  أعضاء الآلات واللوازم
  الــرمــز :  م . مك 11
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على انتقاء أعضاء ا؟لآلات واللوازم
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - المواد المتنوعة ( زهر ، فولاذ ، نحاس ، بلاستيك ،

        - دولاب الشحذ ،

        - مجموعة ميكانيكية ( مخفضات ، نظام ساعد مدور ، منحرف المركز ، إلـخ  ،

        - أعضاء الآلات ( براغي ، صامولات ، سكك ، نوابض ، مرزات ، بكرات ، سلاسل ) ،

        - وسائل الأمان ،
        - رسومات بيانية وألواح بيانية ،

        - وثائق تقنية .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - حالة العمل .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - التعريف الصحيح للمعادن ، المزائج وأعضاء الآلات ،

          - ملاءمة الشروح  ،

          - التفسير الصحيح للرسومات البيانية ، اللوحات البيانية والمواصفات ،

          - الإشتغال الملائم للأنظمة الكهربائية ،

          - استعمال المصطلحات الخاصة .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- ركاز المعادن المختلفة ( حديد ، نحاس ، ألومينيوم ، إلــخ )
- نمط الحصول على المعادن الرئيسية
   ( حديد ، نحاس ، ألومينيوم )

- إجراءات الحصول على :
     * مزائج حديد كربون

     * مزائج النحاس

     * مزائج الألومينيوم

 - المميزات الرئيسة :
     * للفولاذ

     * للزهر

     * للمزائج الغير حديدية

     * المواد الرئيسية الغير معدنية
- الطرق لتعريف المواد :
    * البصرية

    * بواسطة الشرارات

- استعمال دولاب الشحذ 

- استعمال المواد
 - المعالجات الحرارية للفولاذ وأهدافها
   ( السقاية ، المراجعة )

 - الأنماط لحماية المعادن والمزائج
   ضد التآكل

 - الاختبارات الميكانيكية وأهدافها

 - المفاهيم القاعدية عن :
     * الأعمدة ، المحاور

     * الهياكل والدعائم

     * عناصر التوجيه في الدوران ( محامل ناعمة ، وسادات ، محامل ذات مدحرجات )
     * أنواع المدحرجات

	- ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح
 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل
 - التعريف الصحيح

 - استعمال المصطلحات الخاصة

 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح للوظائف
 
	- يشرح الإجراءات للحصول على المواد
  المعدنية المختلفة والغير المعدنية
· يشرح الإجراءات للحصول على المزائج المختلفة
 - يشرح المميزات الرئيسية للمعادن
   والمزائج الحديدية  ، الغير حديدية ،

   الغير معدنية

- يشرح الطرق لتعريف المواد
 - ينتقي المواد
 - يشرح المعالجات الحرارية المختلفة ،حماية المواد والأختبارات
الميكانيكية
 - يعرف الوظائف الرئيسية للأعضاء
   الميكانيكية




	- الربط الثابت :
   * التجميع الملحم

   * التجميع المبرشم ( أنواع البراشيم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- الربط القابل للفك :
   * التجميع بالتلولب ( الأنواع

      والمميزات )

   * التجميع بالسك ( أنواع السكك )

   * التجميع بالمرزات ( أنواع

      ومميزات المرزات )

   * التجميع بالتضليعات 

- الأنواع ، المميزات وأعضاء نقل
  الحركة :

* النقل بالأحتكاك

* النقل بالسيور
* النقل بالتروس ، بالمخفضات
     مغير السرعات

* النقل بالسلسلة

* النقل بالكاردان

- أنظمة نقل الحركة :

- الدور والمميزات :
      * حشوات الكتامة الساكنة 

          والمتحركة

      * النوابض

      * السيركليبس

- انتقاء الأعضاء الميكانيكية للآليات والمعدات الفلاحية

	 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح
 - ملاءمة الشروح
 - الأختيار المتقن للأعضاء الميكانيكية
 - استعمال المصطلحات الخاصة


	- يشرح أنواع الربط والتجميع 

  الميكانيكي
 - يعرف أنماط نقل الحركة وتحويل 
   الحركة

 - يشرح دور ومميزات عناصر الكتامة
   سير كليبس والنوابض

 - ينتقي الأعضاء الميكانيكية للآلات 


الفلاحية



بطاقـــــة وصـف مقياس الإدماج
   و . ن . ت :  صيانة وتحضير الآليات والمعـدات الفلاحيــة

  الــوحـــدة :  تحضير مجموعة الآليات والمعدات الفلاحية
  الــرمــز :  م إ . 1 
  المــدة :  25 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تحضير الآليات والمعدات الفلاحية
         شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

        * على الآليات والمعدات الفلاحية .
 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة والأجهـــزة ،

        - الزيوت والشحوم ،

        - التوريد ،

        - كتيب الضبط ، كتيب الصيانة .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - دقة الضبوط ،

          - احترام توصيات الشركات الصانعة  ،

          - التحضير الملائم للآليات أو المعدات الفلاحية للعمل ،

          - احترام الوقت الممنوح .

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- التحقق المراد إجراءه قبل استعمال
  الجرار

- اختيار معدات تشغيل التربة
- تشحيم ، تركيب وتسوية معدات تشغيل

  التربة بالجرار

 - الضبط والتحقق من اشتغال معدات 
    تشغيل التربة

- انتقاء المباذر
- تركيب وتسوية المباذر على الجرار

- معايرة تدفق المباذر
 - التحقق من الإشتغال
 - اختيار مواد التخصيب
- اختيار فارشات الأسمدة
 - تركيب وتسوية فارشات الأسمدة
   على الجرار

 - معايرة تدفق فارشات الأسمدة   

 - التحقق من الإشتغال
 - اختيار مقاوم الطفيليات
 
	- احترام قواعد الصحة وأمان العمل
- احترام توصيات الشركة الصانعة

- الأختيار المتقن لمعدات تشغيل التربة
 - احترام توصيات الشركة الصانعة
 - التركيب والتسوية صحيحتان

 - تسوية القرن ملائمة
 - دقة الضبوط
 - تطابق الحرث مع المواصفات
 - الأختيار المتقن لنوع المبذر
- التركيب والتسوية صحيحان
- التسوية القرن ملائمة

 - المعايرة دقيقة
 - الإشتغال مطابق
 - الأختيار الدقيق لفارشات الأسمدة
   ومواد التخصيب

 - التركيب والتسوية صحيحان
 - تسوية القرن ملائمة
 - المعايرة دقيقة
 - الإشتغال ملائم
 - الأختيار الدقيق لمقاوم الطفيليات 
	- ينفذ التحقيقات اللازمة قبل استعمال الجرار
 - ينتقي معدات تشغيل التربة
 - ينفذ التشحيم ، التركيب وتسوية معدات الجرار
- ينفذ الضبط والتحقق من الإشتغال
 - ينتقي المباذر 
 - يركب ويسوي المباذر على الجرار
 - يعاير تدفق المبذر ويتحقق من الإشتغال
 - ينتقي مواد التخصيب فارشات الأسمدة 

 - يركب ويسوي فارشة الأسمدة 
   على الجرار

 - يعاير تدفق فارشة الأسمدة ويتحقق

   من اشتغالها
 - ينتقي مقاوم الطفيليات


	- تركيب وتسوية الكاربات 
  على الجرار

- معايرة تدفق الكاربات
- التحقق من الإشتغال
- مراقبة الحاصدات ذات شفرات
- تشحيم الحاصدات ذات شفرات
- تركيب وتسوية الحصادة ذات
   شفرات على الجرار
- الضبط والتحقق من اشتغال الحصادة
   ذات شفرات

- تشحيم ، تركيب وتسوية الممشط 
   الميبس على الجرار

- الضبط والتحقق من اشتغال الممشط
   الميبس

- التحقق وصيانة اللاقطة الضاغطة
- تركيب وتسوية اللاقطة الضاغطة
- ضبط اللاقطة الضاغطة
· التحقق من اشتغال اللاقطة الضاغطة

- التحقق من الحاصدة الدارسة قبل
  الإستعمال

- صيانة الحاصدة الدارسة
- ضبوط الحاصدة الدارسة فارشة
  الأسمدة على الجرار

- التحقق من الإشتغال


	 - التركيب والتسوية صحيحان
 - تسوية القرن ملائمة
 - المعايرة دقيقة
 - الإشتغال ملائم
 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل

 - احترام توصيات الشركة الصانعة
 - التركيب والتسوية صحيحان
 - تسوية القرن ملائمة
- دقة الضبوط
- الإشتغال ملائم

- التركيب والتسوية صحيحان
- احترام توصيات الشركة الصانعة
- تسوية القرن ملائمة
- دقة الضبوط
- الإشتغال ملائم

- التحقق الشامل
- احترام توصيات الشركة الصانعة

- التركيب والتسوية صحيحان
- تسوية القرن ملائمة

- دقة الضبوط
- الإشتغال ملائم
- تطابق الحزمات
- التحقق الشامل

- احترام توصيات الشركة الصانعة
- دقة الضبوط
- احترام مواصفات الشركة الصانعة

- نوعية الحصد

- الإستعمال الأمثل لقدرة الآلية 
	- يركب ويسوي الكاربة على الجرار
 - يعاير تدفق الكاربة والتحقق من الإشتغال
 - ينفذ التحقق وتشحيم الحصادة ذات شفرات
 - يركب ويسوي الحصادة ذات شفرات على الجرار
- ينفذ الضبط والتحقق من اشتغال الحصادة ذات شفرات
 - ينفذ التشحيم ، التركيب وتسوية الممشط الميبس على الجرار
 - ينفذ الضبط والتحقق من اشتغال الممشط الميبس
 - يتحقق ويصون اللاقطة الضاغطة
- يركب ويسوي اللاقطة الضاغطة على الجرار
- ينفذ ضبوط اللاقطة الضاغطة
- يتحقق من اشتغال اللاقطة الضاغطة
- ينفذ الصيانة والتحقق من الحصادة الدارسة
- ينفذ ضبوط الحاصدة الدارسة لحصد معطى ويتحقق من الأشغال
  


بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  الأشغال العامة في الورشة

  الــرمــز :  م . ت 10

  المــدة :  75 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تنفيذ الأشغال العامة في الورشة

        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العـــدة المتنوعة للورشة ،

        - قطع معيبة للآليات والمعدات الفلاحية ،

        - المواد والتوريد المتنوع ،

        - تجهيزات الورشة واللواحق ،

        - وسائل الأمان ،
        - وسائل النقل ،

        - كتيبات تقنية مرجعية ، المواصفات واللوحات البيانية ،

        - الشحوم ، المواد ، زيت القطع .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،
           - الرسومات التخطيطية والرسومات الإعدادية .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،

          - احترام تقنيات التنفيذ ،
          - احترام السماحات والمواصفات ،

          - دقة القياسات ،

          - نظافة ودقة العمل ،

          - احترام الوقت الممنوح 
	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- القواعد العامة داخل الورشة والمتعلقة
  بتنصيب التجهيزات وعدة الورشة

- أنواع المبارد ، المناشير ، منقاش 
  التسطير ، المناقط ، الأجنة ونمط 

  الإستعمال ،
- ملزمة ، مطرقة ، أنواع

  المثاقب ، المماسك ، اللوالب والملولبات

  واستعمالاتها 
- اختيار سرعة دوران المثاقب تبعا 
  لأقطارها والمعدن المراد تثقيبه

- اختيار قطر
- الإشتغال ومميزات تجهيزات الورشة :
       * المثقبة ذات عمود

       * دولاب الشحذ
       * ضاغطة الورشة

       * منشار ميكانيكي

       * طاوية المطيلات

 - استعمال تجهيزات الورشة :
       * المثقبة ذات عمود

       * دولاب الشحذ

       * ضاغطة الورشة

       * منشار ميكانيكي

       * طاوية المطيلات ، قطاعة 
          المطيلات

 - استعمال العدة المتحركة في الورشة :
      * المثقبة اليدوية

      * المقطعة

      * المبرشمة

 - وسائل النقل واستعمالاتها :
      * الرافعات الكهربائية

      * لوحات الرفع

      * العربات الرافعة 

      * الرافعات


	- ملاءمة الشروح

 - الأختيار المتقن للعدة
 - الإستعمال ملائم
 - التفسير الدقيق للمميزات التقنية
   للتجهيزات

- الفهم الصحيح للشروط وحد 
  الإستعمال

 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - الإستعمال الملائم للتجهيزات

 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - الإستعمال الملائم للعدة المتحركة

 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - الإستعمال الملائم لوسائل النقل

 
	- يشرح قواعد الصحة وأمان العمل
 - ينتقي ويستعمل العدة الموحدة للورشة
 - يتعرف على التجهيزات الثابتة للورشة
 - يستعمل تجهيزات الورشة
 - يستعمل العدة المتحركة
 - يستعمل وسائل النقل
 


	- تسنين المثاقب ، الأزاميل والمناقط
- ضبط دعائم الشحذ

- اختيار المشاحذ

- طريقة تسنين المثاقب ، الأزاميل 

  والمناقط

- التحقق من زوايا المثاقب

- تطريق ، تسخين ممركز

- تسخين وتبريد سريع
- أنواع النازعات ونمط استعمالها

- الطرق لنزع البراغي المكسورة

- استعمال نازع المدحرجات والبكرات

- إجراء التلحيم بالقوس الكهربائي

- إجراء التلحيم بالأوكسي أستلنيك

- المميزات التقنية ومكونات أجهزة 

  التلحيم بالقوس الكهربائي والأوكسي

  أستلنيك

- تقنية القط بالغاز  

- ضبوط أجهزة التلحيم
- اختيار معدن الإضافة

- اختيار الرذاذات

- هدف السقاية والمراجعة

- الإجراءات لتنفيذ السقاية والمراجعة

- المعدات والمواد اللازمة

- تنفيذ مختلف أشغال الورشة :

      * يسطر ، ينشر 

      * يبرد ، يشحذ ، يسنن

      * يثقب ، يلولب خارجيا ، يلولب

         داخليا

      * ينفذ السقاية والمراجعة

      * ينزع البراغي واللوالب 
      * يلحم ، يلحم بالمونة


	 - احترام قواعد الصحة وأمان العمل
 - احترام تقنيات التنفيذ

 - احترام زوايا التسنين
 - الأختيار الخاص لمشاحذ التسنين

 - احترام تقنيات التنفيذ
 - ملاءمة الشروح
- احترام قواعد الصحة والأمان
- الإستعمال الخاص لمعدات التلحيم 

  والقطع بالغاز

- ملاءمة الشروح
- احترام قواعد الصحة والأمان
- احترام تقنيات التنفيذ

- احترام الأبعاد
	- يسن المثاقب ، الإزميل والمناقط
 - يستعمل أدوات النزع
- يشرح إجراء التلحيم بالقوس الكهربائي

  ، بالأوكسي أستلنيك والقطع بالغاز

- يستعمل جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي

  الأوكسي أستلنيك والقطع بالغاز
- يشرح هدف السقاية والمراجعة وإجراء

  التنفيذ
- ينفذ أشغال الورشة


	- طرق التحقق من الأشغال

- المواصفات السماحات القابلة 

  للتطبيق

- صيانة العدة وتجهيزات الورشة


	 - التحقق الشامل والدقيق من تطابق 

   الأشغال

 - تنظيف وترتيب ملائم

 - الصيانة مطابقة لتوصيات الشركة

   الصانعة


	- يتحقق من نوعية الشغل

 - يصون التجهيزات ، العدة ولواحق 

   الورشة




بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح معدات تشغيل التربة ، معدات الغرس ، معدات الحصد والمبادر
  الــرمــز :  م . ت 11
  المــدة :  45 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح معدات تشغيل التربة ، معدات الغرس
                   ومعدات الحصد

        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،
        - تجهيزات الورشة والتوريد ،

        - قطع الغيار ،

        - وسائل الأمان ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .
 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة حقيقية أو محاكاة على معدات تشغيل التربة .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم للمعدات بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تقنيات التفكيك وتركيب مكونات :
     * معدات تشغيل التربة

     * الغارسة وجانية البطاطس

     * المباذر 
- العدة الخاصة
- احتياطات الأمان

- نتائج الضبط والتسوية السيئة :
      * لمعدات تشغيل التربة

      * الغارسة وجانية البطاطس

      * المباذر
- قطع التآكل
- قطع الكسر

- تقييم الإشتغال
- تقييم حالة المكونات
 - احتياطات الأمان
 - تبديل الأقراص والمحامل المعيبة

 - تصليح المحاريث
 - تصليح المكونات المكسورة

 - احتياطات الأمان
 - تبديل المحامل المعيبة

 - تصليح المكونات المكسورة

 - تبديل الأعضاء الثانوية للمباذر

 - التحقق من اشتغال المعدات بعد 
    التصليح

	- احترام قواعد الصحة والأمان
- احترام مراحل التركيب والتفكيك

- الإستعمال الخاص للعدة

 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح
 - التعريف الصحيح لعدم الإشتغال
 - التعريف الصحيح للمكونات المعيبة
- الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات
  الورشة

- احترام قواعد الصحة والأمان

- تطابق التصليح

- الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات
  الورشة

- احترام قواعد الصحة والأمان

- تطابق التصليح

 - التركيب والتسوية صحيحان
 - الإشتغال متطابق مع المعدات

	- ينفذ التفكيك وتركيب مكونات المعدات
 - يشرح تأثير التسوية السيئة للمعدات 
   على الإشتغال وعلى مكوناتها

- يعرف قطع التآكل والكسر
- تقييم الإشتغال وحالة مكونات المعدات 
 - يصلح مكونات معدات تشغيل التربة
- يصلح المكونات المعيبة للغارسة

  وجانية البطاطس

 - يبدل ويسوي الأعضاء الثانوية للمباذر
 - يتحقق من الإشتغال



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح معدات التخصيب ومعدات المعالجة

  الــرمــز :  م . ت 12

  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح الرذاذات وفارشات الأسمدة

        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - تجهيزات الورشة والتوريد ،

        - قطع الغيار ،

        - وسائل الأمان ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة حقيقية أو محاكاة على معدات التخصيب ومعدات المعالجة .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،

          - دقة التشخيص ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم للمعدات بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تقنيات تفكيك وتركيب :

     * فارشات الزبال وفارشات الأسمدة
     * الرذاذات
     * المضخات
- العدة الخاصة

- احتياطات الأمان

- قطع التآكل :
      * فارشات الزبال وفارشات الأسمدة
      * الرذاذات
      * المضخات
- حوادث اشتغال :
      * فارشات الزبال وفارشات الأسمدة

      * الرذاذات

      * المضخات

- الأنابيب
- تسريبات أنظمة الرذاذات

- تشخيص مشاكل اشتغال الرذاذات
  والمضخات

- تصليح مكونات الرذاذات والمضخات
 - تشخيص مشاكل اشتغال فارشات
   الزبال والأسمدة

 - تصليح مكونات فارشات الزبال
   والأسمدة

 - التحقق من اشتغال معدات التخصيب
   ومعدات المعالجة بعد التصليح


	- احترام قواعد الصحة والأمان

- احترام مراحل التركيب والتفكيك

- الإستعمال الخاص للعدة

 - التعريف الدقيق لقطع التآكل
 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الدقيق
 - دقة التشخيص
 - تطابق التصليح

- دقة التشخيص
- تطابق التصليح

- الإشتغال متطابق مع المعدات
- احترام قواعد الصحة والأمان

- تطابق التصليح

  
	- ينفذ التفكيك وتركيب معدات التخصيب
  ومعدات المعالجة
 - يميز قطع التآكل لمعدات التخصيب
   ومعدات المعالجة

- يشرخ حوادث اشتغال معدات التخصيب
  ومعدات المعالجة

- يعرف التسريبات على مستوى أنظمة

  الرذاذات 
 - يشخص ويصلح مشاكل اشتغال 
   الرذاذات

- يشخص ويصلح مشاكل اشتغال فارشات
  الأسمدة والزبال

- يتحقق من الإشتغال
 - يبدل ويسوي الأعضاء الثانوية للمباذر



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح معدات الكلأ ومعدات التخزين
  الــرمــز :  م . ت 13
  المــدة :  30 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح معدات الكلأ ومعدات التخزين
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - تجهيزات الورشة والتوريد ،

        - قطع الغيار ،

        - وسائل الأمان ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة حقيقية أو محاكاة على معدات الكلأ ومعدات التخزين .
        معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم للمعدات بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تقنيات التفكيك وتركيب مكونات :

     * المحشة ذات شفرات
     * المماشط ، الميبسات والمماشط
        الميبسة

     * نافخات التخزين ، علب التخزين
        والمخزنات ذات سكاكين

- العدة الخاصة

- احتياطات الأمان

- تأثير التسوية التسوية في الميدان 
   على اشتغال المعدات

- قطع التآكل للمحشة ذات شفرات
- قطع التآكل للمماشط ، الميبسات ،
  المماشط الميبسة  

- قطع التآكل لنافخات التخزين ، علب
  التخزين ، للميبسة ذات سكاكين

- إجراء خلوص طرد الزاوية
 - التحقق من خلوص :
       * أعمدة نقل الحركة

       * طرد الزاوية

 - تشخيص مشاكل اشتغال معدات الكلأ
 - التحقق من تآكل شفرات منضدة القطع
 - تسنين شفرات منضدة القطع للمحشة
   ذات شفرات


	- احترام قواعد الصحة والأمان

- احترام مراحل التركيب والتفكيك

- الإستعمال الخاص للعدة

 - ملاءمة الشروح

 - التعريف الدقيق لقطع التآكل
 - ملاءمة الشروح
 - التحقق الشامل
- دقة القياسات
- دقة التشخيص
- احترام قواعد الصحة والأمان
- التعريف الدقيق للقطع المعيبة
- احترام قواعد الصحة والأمان
- احترام زوايا القطع


	- ينفذ التركيب وتفكيك مكونات معدات
  الكلأ ومعدات التخزين
 - يشرح أهمية تسوية معدات الكلأ ومعدات

   التخزين وتأثيرها على اشتغال المعدات
- يعرف قطع التآكل لمعدات التخزين
  ومعدات الكلأ

- يشرح إمكانية استدراك الخلوص لطرد 
  الزاوية
- يتحقق الخلوص المتجمع لأعمدة نقل
   الحركة وطرد الزاوية

 - يشخص أسباب مشاكل معدات الكلأ
 - يفكك منضدة القطع ذات أصابع وينتقي
   القطع المعيبة

- يسن الشفرة المتآكلة



	- الإجراءات لتصليح المماشط ،
  الميبسات ، المماشط الميبسة

- تشخيص مشاكل اشتغال معدات خزن : 
     * نافخات الخزن
     * علب الخزن

     * المخزنات ذات سكاكين

- تصليح أنظمة النقل ولويحات التحميل
   لقذف نافخات الخزن
- تصليح أنظمة النقل والنقال الآلي
- تصليح المخزنة ذات سكاكين :
     * تصليح السكاكين

     * تصليح أنظمة النقل

- تصليح سلاسل الرؤوس الجانية
- تصليح أنظمة القطع للرؤوس الجانية
- التحقق من معدات الكلأ ومعدات
  التخزين بعد التصليح


	- احترام قواعد الصحة والأمان

- تطابق التصليح
 - التشخيص الدقيق
 - تطابق التصليح
- تطابق التصليح
 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - تطابق التصليح

 تطابق التصليح
- الإشتغال ملائم

	- يصلح المماشط ، الميبسات والمماشط
  الميبسة
 - يشخص أسباب مشاكل معدات الخزن
· يصلح نافخات الخزن
- يصلح علب التخزين
 - يصلح مكونات المخزنة ذات سكاكين
 - يصلح الرؤوس الجانية للسيقان
- يتحقق من معدات الكلأ ومعدات الخزن



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح اللاقطة الضاغطة
  الــرمــز :  م . ت 14
  المــدة :  45 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح ضاغطات العلف
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - تجهيزات الورشة والتوريد ،

        - قطع الغيار ،

        - وسائل الأمان ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة حقيقية أو محاكاة على اللاقطة الضاغطة .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،
- دقة التشخيص ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم للمعدات بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تقنيات تفكيك وتركيب :

     * أنظمة النقل
     * مكونات آلية التغذية
     * مكونات آلية الدرس والضغط
     * مكونات آلية القذف

- العدة الخاصة للخازنات ذات سكاكين
- قواعد الصحة والأمان
- ارتباط الأنظمة وتأثيرها على اشتغال
   اللاقطة الضاغطة

- الحوادث الرئيسية للاشتغال ، الأسباب
  والعلاج

- قطع التآكل وقطع الكسر للاقطة
  الضاغطة

- السماحات الرئيسية للمكونات
- تشخيص مشاكل اشتغال اللاقطة 
  الضاغطة :

        * لأنظمة النقل

        * لآلية التغذية

        * لآلية الدرس والضغط

        * لآلية الربط

        * لآلية القذف

	- احترام مراحل التفكيك والتركيب
- احترام قواعد الصحة والأمان
- الإستعمال الخاص للعدة

 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الدقيق للأسباب

 - ملاءمة العلاجات 

 - التعريف الدقيق
 - التفسير الدقيق
- دقة التشخيص

	- ينفذ التفكيك وتركيب المكونات وأنظمة
  النقل اللاقطات الضاغطة
 - يشرح أهمية ارتباط الأنظمة
- يشرح الحوادث الرئيسية لاشتغال اللاقطة
  الضاغطة ، أسبابها وعلاجها
- يعرف قطع التآكل والكسر 

 - يفسر السماحات الرئيسية للمكونات
   المبينة من طرف الشركة الصانعة

- يشخص مشاكل اشتغال اللاقطة 
  الضاغطة




	- تصليح مكونات النقل للاقطة الضاغطة

  ( سلاسل ، تروس ذات سلاسل ، الخ )

- الطرق لتصليح الأعضاء المختلفة

- تصليح مكونات آليات اللاقطة

   الضاغطة

- التحقق من اشتغال اللاقطة الضاغطة

  بعد التصليح


	- احترام قواعد الصحة والأمان

- الإستعمال الخاص للعدة

 - تصليح وظيفي

 - احترام قواعد الصحة والأمان

- الإستعمال الخاص للعدة

 - تصليح وظيفي

 - الإشتغال ملائم للاقطة الضاغطة

 - مزامنة جيدة بين الآليات المختلفة


	- يصلح مكونات أنظمة النقل
 - يصلح مكونات آليات اللاقطة الضاغطة

- يتحقق من الإشتغال




بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح يصلح آليات الحصادة الدارسة 
  الــرمــز :  م . ت 15
  المــدة :  60 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

   السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح آليات الحاصدة الدارسة
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - تجهيزات الورشة والتوريد ،

        - قطع الغيار ،

        - وسائل الأمان ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة حقيقية أو محاكاة على الحاصدة الدارسة .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،
          - دقة التشخيص ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم للحاصدة الدارسة بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تقنيات التفكيك وتركيب مكونات آليات
  الحاصدة الدارسة :

     * آلية التغذية
     * آلية الدرس
     * آلية الفصل والتنظيف

- العدة الخاصة
- احتياطات الأمان
 - ترابط آليات الحاصدة الدارسة 

   وتأثيرها على اشتغالها

- قطع التآكل والكسر للحاصدة الدارسة
- المواصفات وسماحة تسوية المكونات
   الرئيسية لآليات الحاصدة الدارسة

 - حوادث الإشتغال الرئيسية لآليات
   الحاصدة الدارسة ، الأسباب والعلاج

 - تشخيص مشاكل اشتغال الحاصدة
   الدارسة

 - تقييم التآكل
 - التقنيات لتصليح مكونات آليات الحاصدة
   الدارسة :

         * آلية التغذية

         * آلية الدرس

         * آلية الفصل والتنظيف

 - احتياطات الأمان
 - التحقق من اشتغال آليات الحاصدة
   الدارسة بعد التصليح


	- احترام مراحل التركيب والتفكيك

- احترام قواعد الصحة والأمان

- الإستعمال الخاص للعدة

 - ملاءمة الشروح

 - التعريف الدقيق
 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الدقيق للأسباب
- ملاءمة العلاجات
- دقة التشخيص
- احترام قواعد الصحة والأمان
- الإستعمال الخاص للعدة 

  وتجهيزات الورشة

- تطابق التصليح
- الإشتغال الملائم للآليات
- المزامنة الجيدة بين الآليات

   المختلفة


	- ينفذ التفكيك وتركيب مكونات آليات 
  الحاصدة الدارسة

 - يشرح الترابط بين آليات الحاصدة 
   الدارسة

- يعرف قطع التآكل ، الكسر ومواصفات
  التسوية

- يشرح حوادث الإشتغال الرئيسية لآليات
  الحاصدة الدارسة وأسبابها وعلاجها
 - يشخص مشاكل اشتغال آليات الحاصدة
   الدارسة

- يصلح مكونات آليات الحاصدة الدارسة
- يتحقق من اشتغال آليات الحاصدة الدارسة



بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح الأنظمة الهيدروليكية والهيدروليكية الإلكترونية
  الــرمــز :  م . ت 16
  المــدة :  60 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح الرفع الهيدروليكي والهيدروليكي 

                  الإلكتروني .                                                                                                                                                                                                      
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - الزيوت الهيدروليكية ،

        - قطع الغيار ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة اشتغال حقيقية أو محاكاة على الأنظمة الهيدروليكية والهيدروليكية الإلكترونية للآليات الفلاحية .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،
- دقة التشخيص ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم للأنظمة بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- تقنيات التفكيك وتركيب الرفع 
  الهيدروليكي والهيدروليكي الإلكتروني

  وتحكماتها

- العدة الخاصة

- احتياطات الأمان

- حوادث اشتغال الرفع الهيدروليكي
  والهيدروليكي الإلكتروني
- حوادث اشتغال تحكمات الرفع 
   الهيدروليكي والهيدروليكي الإلكتروني

- العدة اللازمة للتحقق
- الوسائط المراد التحقق منها
- مواصفات الشركة الصانعة
 - قطع التآكل للرفع
 - تشخيص مشاكل اشتغال الرفع
   الهيدروليكي

 - طريقة وضع وإنزال كتل الرفع
   ومكوناتها

 - التحقق من المكونات الداخلية
 - التسوية الداخلية
 - التسوية والتحقق الخارجي
 - مراقبة الدائرات الهيدروليكية 

 - مراقبة الدارات الكهربائية
 - طريقة الوضع والإنزال
 - التسوية والتحقق

 - تفسير مخطط التوزيع 

   الهيدروليكي

 - مراقبة التدفق والضغط

 - طريقة التصليح والتسوية


	- احترام مراحل التفكيك والتركيب
- احترام قواعد الصحة والأمان
- الإستعمال الخاص للعدة

 - ملاءمة الشروح

 - اختيار العدة بعناية 
 - التعريف الدقيق للوسائط المراد

   التحقق منها والمواصفات

 - التعريف الدقيق
- سير التحقق صحيح
- الإستعمال الخاص لأدوات  المراقبة
- دقة التشخيص
- احترام مواصفات التسوية
- تطابق التصليح
- احترام سير التحقق
- استعمال الأدوات الخاصة
  وأجهزة المراقبة

- دقة التشخيص

 - احترام مواصفات التسوية
 - تطابق التصليح

 - دقة التشخيص
 - احترام مواصفات الشركة

   الصانعة

 - التسوية صحيحة
	- ينفذ التفكيك وتركيب الرفع الهيدروليكي
  والهيدروليكي الإلكتروني وتحكماتها
 - يشرح حوادث اشتغال الرافعات
   الهيدروليكية والهيدروليكية الإلكترونية

   وتحكماتها
- يتعرف عن المعطيات المتعلقة بالتحقق 
  من الرفع

- يعرف قطع التآكل للرفع
- يشخص مشاكل اشتغال الرفع 
  الهيدروليكي

- يصلح ويسوي الرفع الهيدروليكي
  والتحكم الميكانيكي

 - يشخص مشاكل اشتغال الرفع الهيدروليكي الإلكتروني
 - يصلح الرفع الهيدروليكي
   الإلكتروني

- يتحقق ويسوي الأنظمة 
  الهيدروليكية للحاصدة الدارسة





بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح أنظمة التوجيه
  الــرمــز :  م . ت 17
  المــدة :  60 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح التوجيهات الهيدروليكية
         شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - قطع الغيار ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة الإشتغال حقيقية أو محاكاة على أنظمة التوجيه للآليات الفلاحية .
       معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،

          - دقة التشخيص ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم لأنظمة التوجيه ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- نوع العلب
- اشتغال العلب
- الدعامات ، المحاور ، قضيبات 
  المزاوجة
- قضيبات التحكم
- زاوية الطرد
- زاوية الميل
- تأثير زوايا الطرد وزاوية الميل
  على قيادة الآلية 

- التقنيات للتحقق من المكونات 
  الميكانيكية لأنظمة التوجيه

 - العدة اللازمة
 - التحقق من مكونات أنظمة التوجيه
 - مبدأ اشتغال التوجيه المساعد
   والهيدرو ستاتيكي

 - الطريقة للتحقق من الأنظمة
   الهيدروليكية

 - تشخيص أسباب الإشتغال السيئ
   للتوجيه المساعد والهيدرو ستاتي

 - استعمال الإسناد الأمني لإنزال 

   المكونات الثقيلة

 - طريقة الإنزال
 - العدة الخاصة
 - مراقبة المكونات
 - طريقة تصليح المحاور


	- التعريف صحيح للمكونات
 - ملاءمة الشروح

 - ملاءمة الشروح
 - طريقة التحقق الخاصة
 - دقة التقييم
- ملاءمة الشروح
- ملاءمة الشروح
- طريقة التحقق الخاصة
- التعريف صحيح لأسباب الإشتغال

   السيئ

- احترام قواعد الصحة والأمان

- الإستعمال الخاص للأدوات
- احترام مراحل الإنزال
 - الإنتقاء الخاص للمكونات المراد
   تبديلها
 - التصليح صحيح للمحاور
 
	- يتعرف على العلب 
  الميكانيكية ومجموعة

  قضيبات التحكم

 - يشرح أهمية زوايا 
   الطرد والميل

- يشرح تقنيات التحقق
  من المكونات الميكانيكية

  لأنظمة التوجيه

- يقيم تآكل المكونات 
  الميكانيكية لأنظمة

  التوجيه
 - يشرح اشتغال التوجيه 
   المساعد والهيدرو

   ستاتيكي

- يشرح الطرق للتحقق 
  من الأنظمة 

  الهيدروليكية

 - يعرف أسباب الإشتغال
   السيئ للتوجيه المساعد

   والهيدرو ستاتي
 - ينزل مكونات أنظمة
   التوجيه المساعد

  والهيدرو ستاتي

- يصلح أو يبدل المكونات
  المعيبة الميكانيكية

  والهيدروليكية


	- قبض العجلات
- تركيب مكونات أنظمة التوجيه
- التسوية اللازمة 


	- ملاءمة الشروح
 - احترام قواعد الصحة والأمان
 - احترام مراحل التركيب

 - التسوية مطابقة مع توصيات الشركة

   الصانعة

 - الإشتغال صحيح

 
	- يشرح مفهوم قبض 
  العجلات

 - ينفذ التركيب وتسوية
   مكونات أنظمة التوجيه




بطاقـــــة وصـف المقياس المهنـــــي

   و . ن . ت :  تصليح الآليات والمعدات الفلاحية

  المقياس :  تصليح علب السرعات
  الــرمــز :  م . ت 18
  المــدة :  75 ساعـــة

الغـــــــرض النمطــــــــي

    السلـــوك المـرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذا المقياس قادرا على تصليح علب سرعات ا؟لآلات الفلاحية
        شـــروط التقييــــــم :

                 فـــرديا .

 بــــواسطــــــة :
        - العدة والأجهزة ،

        - تجهيزات الورشة والتوريد ،

        - قطع الغيار ،

        - وسائل الأمان ،

        - كتيب التصليح ، كتيب الضبط .

 انطلاقا مـــن :

           - التعليمات ،

           - مشكلة الإشتغال حقيقي أو محاكي على علب سرعات الآليات الفلاحية .
 معاييـــــر الكفاءة :
          - احترام قواعد الصحة وأمان العمل ،

          - دقة التشخيص ،

          - الإستعمال الخاص للعدة وتجهيزات الورشة ،

          - احترام توصيات الشركة الصانعة ،

          - الإشتغال الملائم لعلة السرعات بعد التصليح ،

          - منصب العمل نظيف ومرتب ،

          - احترام الوقت الممنوح 

	

العناصــــر المحتواة
	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطـــة


	- أنواع القوابض
- المميزات
- تحكمات القابض
- تكوين القوابض وتحكمها
- مبدأ اشتغال القوابض وتحكماتها
- ضبوط القوابض وتحكماتها
- قطع التآكل للقوابض وتحكماتها
- السماحات المقبولة للمكونات
 - حوادث اشتغال القوابض وتحكماتها
 - التأثيرات ، الأسباب والعلاج الرئيسي
   لعدم اشتغال القوابض وتحكماتها

 - تشخيص مشاكل القوابض ذات قرص
   وتحكماتها

 - قواعد الأمان
 - تقنية الإنزال والتفكيك
 - العدة الخاصة
- تنظيف ومراقبة المكونات
- التقنيات لتصليح المكونات
- العدة الخاصة
 - قواعد الأمان الخاصة

	- التعريف الصحيح
- ملاءمة الشروح
 - ملاءمة الشروح
 - التعريف الصحيح
 - ملاءمة الشروح
- دقة تفسير الأسباب المؤثرة
- ملاءمة العلاج
- دقة التشخيص
- احترام قواعد الصحة والأمان
- احترام مراحل الإنزال والتفكيك

- الإستعمال الخاص للعدة

- التعريف الصحيح للمكونات المعيبة
- احترام قواعد الصحة والأمان
- الإستعمال الخاص لعدة التصليح
- احترام المواصفات وتوصيات
  الشركة الصانعة


	- يعرف أنواع القوا بض
  المختلفة
 - يشرح اشتغال القوابض 
   وتحكمها

- يشرح ضبوط القوابض
  وتحكماتها

- يعرف قطع التآكل 
  للقوابض وتحكماتها

 - يشرح حوادث اشتغال 
   القوابض

- يعد جدول للأسباب 
  المؤثرة وعلاج عدم

  اشتغال القوابض

 - يشخص مشاكل 
   القوابض ذات قرص

 - ينزل ويفكك القوابض
   ذات قرص وتحكماتها
- يصلح أو يبدل المكونات

  المعيبة


	- قواعد الأمان
- تقنية التركيب والوضع
- العدة الخاصة
- ضبوط القوابض وتحكماتها
- طريقة التحقق من اشتغال القوابض
  الميكانيكية وتحكماتها

- تقنية التفكيك والتركيب
- الضبوط
- التحقق من الدائرات الهيدروليكية

- العدة الخاصة

- قواعد الأمان الخاصة


	- احترام قواعد الصحة والأمان
- احترام مراحل التركيب

- احترام التسوية

- دقة الضبوط

- التحقق المتقن والدقيق 
- الإشتغال ملائم

 - احترام تقنيات العمل
 - الإشتغال ملائم


	- ينفذ التركيب وضبط
  القوابض الميكانيكية

  وتحكماتها
 - يتحقق من اشتغال 
   القوابض الميكانيكية

   وتحكماتها

- يصلح القوابض 
  الهيدروليكية
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	 م 33 – يصلح أنظمة الكبح
	
	
	
	
	
	
	
	15 سا
	45 سا
	
	60 سا


	 م 34 – يصلح محركات الديزل 
	
	
	
	
	
	
	
	30 سا
	90 سا
	
	120 سا


	 م 35 – يصلح أنظمة تغذية محرك الديزل
           رسم إعدادي
	
	
	
	
	
	
	
	15 سا
	45 سا
	
	  60 سا

	 م 36 – يصلح الحاصدة الدارسة
	
	
	
	
	
	
	
	05 سا
	20 سا
	
	25 سا


	 م 37 – تربص في الوسط المهني
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	216 سا
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