الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
	
المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
      و البيـداغـوجـي



	برنامج الدراسات  

التركيـب الصـحي و الغــاز




برنامج الدراسات 


التـركيـب الصحــي و الغــاز

بـنـيـة البـرنـامـج 

التخصص : تركيب صحي و غاز 

مدة التكوين : 2304 سا 

	الرمز
	تعيين لـ و.ن.ت أو و.ن.تك
	المدة

	و.ن.تك.1
	تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
	810 سا

	و.ن.تك.2
	تركيب أنظمة التصريف ، التهوية الضخ و الأجهزة الصحية
	687 سا

	و.ن.تك.3
	العناية و تصليح التركيبات الصحية
	324 سا

	و.ن.تك.4
	لإنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة
	483 سا


بـطاقـة لــتقـديم الـ و.ن.تك

و.ن.تك : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الرمز : و.ن.تك .1

المدة : 810 سا 

غرض الـ و.ن.تك

السلوك المرتقب :


- يحب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :



. تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن

شروط التقييم :


إنطلاقا من :



- كشف وصفي



- مخطط التركيب و الرسومات التخطيطية



- اللوحات التقنية 


بواسطة :



- اللوحات التقنية



- المواد و العدة اللازمة 



- مجلات الصانع

المعايير العامة للأداء:


- احترام قواعد السلامة و الأمان 


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية 


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام معطيات المخطط


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال 


- كتامة التركيب 

بـنـيـة  الـ و.ن.ت أو و.ن.تك

و.ن.ت ، و.ن.تك : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الرمز : و.ن.تك .1

المدة : 810 سا

	الرمز
	تعيين الوحدات
	المدة

	و.1.1
	 تشكيل الأنابيب
	120 سا

	و.2.1
	 أعمال التجميع
	120 سا

	و3.1
	 تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 
	120 سا

	و.م.1
	 رياضيات تطبيقية 
	72 سا

	و.م.2
	 التسطيرات المألوفة الأساسية 
	72 سا

	و.م.3
	 رسم صناعي 
	108 سا

	و.م.4
	 السلامة والأمان
	72 سا

	و.م.5
	 مفاهيم الإنشاء 
	54 سا

	و.إ.1
	 تركيب تغذية بالجاذبية للماء البارد و الماء الساخن لحجرات الماء 
	72 سا


بـطاقـة تـقـديم الوحـدة النـمطـية التـأهـليـة 

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : تشكيل الأنابيب 

الرمز : و.1 .1

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تنفيذ تشكيل مختلف طرازات الأنابيب 
شروط التقييم :


بواسطة :



- المدونات التقنية 



- المواد : أنابيب نحاسية ، بلاستيكية و فولاذية مجلفنة 



- صندوق الأدوات كاملا للمركب الصحي 



- جهاز تلحيم بالبوتان


إنطلاقا من :



- الرسومات الإعدادية 



- الرسومات التخطيطية 
المعايير العامة للأداء :


- الإستعمال الخاص لمختلف طرازات العدة 


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال 


- احترام قواعد السلامة و الأمان 

الوحدة : تشكيل الأنابيب 

رمز الوحدة : و.1.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للأداء
	العناصر المحتوية 

	
	1- اشرح الرسومات الإعدادية و الرسومات التخطيطية 

2- سطر الرسومات الإعدادية و المصورات 
	- شرح صحيح للرموز و المعطيات الأخرى الممثلة على الرسومات الإعدادية و الرسومات التخطيطية 

- احترام القواعد الأساسية الخاصة لتسطير الرسومات الإعدادية و المصورات 

- الإعداد الصحيح للرسومات الإعدادية للتركيبات الموجودة 


	- الرسومات الإعدادية للأنابيب 

 . تسطير الرسومات الإعدادية 

 . الرموز في الأنابيب 

- أشغال تتطلب تمارين تسطير الرسومات الإعدادية و المصورات 


الوحدة : تشكيل الأنابيب 

رمز الوحدة : و.1.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- اختر الأدوات  المعدات و المواد 
	- انتقاء الأدوات و المعدات الخاصة بالعمل المرد فعله 
	- المواد :

 . الخاصيات الأساسية للأنابيب الفولاذية ، النحاسية و البوليتيلان(PE)

خاصة للمياه

- الأدوات :

1- وصف أدوات القطع :

 . قاطع الأنابيب :

  * اختيار الأداة

  * الإستعمال

  * العناية 

  * الأمان 

 . منشار معدني :

  * اختيار الشعرات

  * وضعية الشفرة

  * سرعة القطع

  * مسك الأنبوب 

  * الأمان 




الوحدة : تشكيل الأنابيب 

رمز الوحدة : و.1.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- اختر الأدوات  المعدات و المواد

(تابع)
	
	2- وصف أدوات القياس و التسطير :

   . شوكة التسطير 

   . فرجار 

   . مسطرات ، خيط البناء 

   . أشرطة القياس 

   . قدم القياس 

3- وصف أدوات التجويف :

   . مجوف ذو شفرة 

   . مجوف ذو سقاطة 

4- وصف أدوات البرد :

   . مبرد مستطيل

   . مبرد نصف دائري 

5- وصف أدوات اللولبية :

   . الملولبات اليدوية 

   . الملولبات الكهربائية 

   . المزيتات 

   . الأمان 

6- وصف أدوات الشد :

   . المفاتيح

   . الملاقط

   . الملازم و المنضدة

   . مثبت الأنبوب  


الوحدة : تشكيل الأنابيب 

رمز الوحدة : و.1.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- اختر الأدوات  المعدات و المواد

(تابع)
	
	7- وصف أدوات الشد :

   . ملقط التقويس

   . مقوسة المنضدة

   . مقوسة هيدروليكية 

   . مقوسة كهربائية 

8- وصف أدوات الغرز على الأنبوب 

النحاسي :

   . جهاز الغرز اليدوي 

   . جهاز الغرز الكهربائي 

9- وصف أدوات التلحيم :

   . جهاز التلحيم بالبوتان

   . حملاجات البوتان

   . الأمان




الوحدة : تشكيل الأنابيب

رمز الوحدة : و.1.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	4- قطع الأنابيب

5- جوف و ابرد الأنابيب 

6- لولب الأنابيب الفولاذية و البلاستيكية 
	- الحساب الصحيح للأطوال 

- الإعتلام الدقيق

- التقطيع المستقيم

- احترام قواعد السلامة و الأمان

- تجويف مساو و للسطح الداخلي 

- تحكم في تقنيات :

   . التجويف

   . البرادة

- الطول و الحالة الخاصة بأسنان اللولب 

- الإستعمال الصحيح للمزيت 
	- أشغال تتطلب تمارين التقطيع لمختلف طرازات الأنابيب 

- هدف التجويف و البراءة 

- طريقة التجويف و البراءة 

- العناية 

- أشغال تتطلب تمارين التجويف و براءة الأنابيب 

- الطريقة للولبة الأنابيب الفولاذية و البلاستيكية 

- أشغال تتطلب تمارين للولبة الأنابيب الفولاذية و البلاستيكية 




الوحدة : تشكيل الأنابيب 

رمز الوحدة : و.1.1
	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	7- شكل الأطواق المطروقة و المندمجات

8 – نفذ الغرز على الأنابيب النحاسية 
	- تحكم في تقنيات تشكيل :

  . الأطواق المطروقة 

  . المندمجات أو المشبكات 

- احترام تقنيات الغرز

- احترام قواعد الأمان 
	- الطريقة لتشكيل الأطواق المطروقة و المندمجات 

- أشغال تتطلب تمارين لتشكيل الأطواق المطروقة و المندمجات على الأنبوب النحاسي 

- أشغال تتطلب تمارين للغرز على أنبوب نحاسي 




الوحدة : تشكيل الأنابيب 

رمز الوحدة : و.1.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	9- قوس الأنبوب النحاسي

10- قوس الأنابيب الفولاذية 
	- احترام تقنية التقويس

- احترام قواعد السلامة و الأمان

- الإعتلام الدقيق

- احترام تقنية التقويس

- احترام قواعد السلامة و الأمان 


	- الطرق لتقويس الأنابيب النحاسية :

 . تقويس بالنابض

 . التقويس بالملء بالرمل

 . التقويس بملقط التقويس 

 . التقويس بمقوسة المنضدة 

- أشغال تتطلب تمارين للتقويس على أنبوب نحاسي 
- أشغال تتطلب تمارين لتقويس الأنابيب الفولاذية  


التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في الورشة 

الإستراتيجية :

 . هذه الوحدة هي الأساس لكل النشاطات التي تنفذ أثناء التكوين ، من المهم أن يفتح  المكون مناقشة بمجرد اللقاء الأول حتى يسمح للمتربصين باكتساب نظرة شاملة و واقعية  لممارسة المهنة 

 . يجب أن يلح على أهمية هذه الوحدة الأولى و يحث المتربصين على المشاركة بهمهة في  نشاطات التكوين المقترح 

  . التحضير الصارم و المتابعة اليقظة لهذه النشاطات تسمح للمتربصين بجني أحسن الفوائد
  . حتى نحقق أغراض الوحدة الأولى هذه يجب على المكون أن ينطلق من : 

        - الشروحات الخاصة بأهمية قراءة الرسومات التخطيطية أو الرسومات الإعدادية ، 

           تسطير الرسومات الإعدادية و المصورات

        - البراهين على التسطير 

        - البراهين على استعمال الأدوات المختلفة و أجهزة تشكيل الأنابيب ملحقة 

          بالإستعمال من قبل كل المتربصين و هذا على بقايا من الأنابيب 

. خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة والأمان بحيث يجب عليه الحرس بطريقة ننسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار الصحية على نفسه و على المحيطين به في العمل .

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : أعمال التجميع أو التوصيل 

الرمز : و.1 .2

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تنفيذ أعمال تجميع الأنابيب  

شروط التقييم :


بواسطة :



- المواد : أنابيب فولاذية ، نحاسية و بلاستيكية ، قضبان التلحيم بالمونة 

                   (فضة ، قصدير ، فوسفور) ، قضبان التلحيم (معدن الإصافة) و المنظفات 



  الوصلات القابلة للفك و التلحيم ، فتائل القنب ، عجين الحشوات ، زيت 

                   القطع 

                
- العدة الملائمة 



- جهاز تلحيم بالبوتان و الأكسي أستيلين


إنطلاقا من  :



- الرسومات التخطيطية و الرسومات الإعدادية 

المعايير العامة للأداء :


- الإستعمال الخاص للتجهيز و العدة 


- احترام قواعد السلامة و الأمان 

 
- كتامة التجميع


- نوعية الأشغال 

الوحدة : أعمال التجميع
رمز الوحدة : و.2.1 

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- حضر العمل :

  . حدد إجراءات التجميع اللازمة لتنفيذ الأشغال 


	- التمييز الصحيح لمختلف إجراءات التجميع بطرازات الأشغال 
	. الإجراءات لتجميع الأنابيب :

 1- تجميع الأنابيب النحاسية :

- التجميع بوصلات التلحيم :

*تلحيم الأنابيب النحاسية 

*الإحتياطات المتخذة في التلحيم 

*تنفيذ التلحيم 

*التجميع على الوصلات على شكل T
- التجميع بالوصلات الميكانيكية :

* وصلات بالإنضغاط

* وصلات بالأطواق المطروقة 

* وصلات بأطواق الضغط 

- تجميع بدون وصلة وسيطة وصل بواسطة المندمج

 


الوحدة : أعمال التجميع
رمز الوحدة : و.2.1
	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	- انتق مواد الأجهزة و العدة 
	- الإنتقاء الخاص بالمواد تبعا لتقنية التجميع 

- الإنتقاء الذكي لطراز قضبان و القطر 
	2- تجميع الأنابيب الفولاذية :

- التجميع بالبرغلة

- وصلات من الزهر الطروق

- وصلات فولاذية 

- وصلات برانزية 

- لجام من الزهر أو الفولاذ

- بالتلحيم 

3- تجميع الأنابيب البلاستيكية :

- التجميع بالبرغلة 

- بالتغرية 

 . إجراءات التلحيم :

- التلحيم بالإنصهار :

   * التلحيم بالقوس 

   * التلحيم بالحملاج

- التلحيم بدون إنصهار :

   * التلحيم بالمونة 

   * التلحيم بالفضة 

- أجهزة التلحيم بالبوتان و الأوكسي أستيلين

   * وصف أجهزة التلحيم 

   * إختيار معدن الإضافة 




الوحدة : أعمال التجميع
رمز الوحدة : و.2.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- نفذ العمل :

. اجمع الأنابيب الفولاذية ، النحاسية و البلاستيكية 

. نفذ مختلف طرازات التلحيم بالبوتان على أنبوب نحاسي 


	- احترام إجراء التجميع 

- احترام تقنية الكبح

- ترميل صحيح للأجزاء المراد ربطها ببعض

- تطبيق مطابق للغراء على جزئين

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- معدن الإضافة مقسم بطريقة صحيحة 

- اختراق كاف لمعدن الإضافة 

- الضغط الخاص للغازات 


	- تذكير حول تقنيات تشكيل الأنابيب 

- أعمال تتطلب تمارين لتجميع الأنابيب الفولاذية ، النحاسية و البلاستيكية 

- تقنية التلحيم بالبوتان :

 . ضبط اللهب

 . أعمال تتطلب تمارين للتلحيم بالبوتان على أنابيب نحاسية 


الوحدة : أعمال التجميع
رمز الوحدة : و.2.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- نفذ العمل : (تابع)

. نفذ عمليات القطع بالغاز و التلحيم بالأكسي أستيلين 

. على المطيلات 

. على حد زاوية 

. على أنابيب نحاسية و فولاذية 
	- احترام تقنية التنفيذ

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- معدن الإضافة مقسم بطريقة صحيحة 

- اختراق كاف لمعدن الإضافة 

- اختيار خاص للرذاذ
	- التلحيم بالأكسي أستيلين متجانس :

 . مبدأ التلحيم المتجانس 

 . فتائل التلحيم المتجانس 

 . تلحيم مطيلتان 

- تلحيم أكسي أستيلين غير متجانس :

 . مبدأ التلحيم 

 . لحام غير متجانس 

 . لحام المونة 

 . الإيجابيات و السلبيات 

 . تنظيف المطيلات 

 . اختيار الزداد

 . اختيار اللهب 

 . فتيل التلحيم 

 . لحام غير متجانس (لحام المونة)

- التقنيات لتنفيذ لحام المونة 




الوحدة : أعمال التجميع
رمز الوحدة : و.2.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	- تلحيم المطيلات المجلفنة بالمونة

- تنظيف التلحيم 

- تلحيم بالمونة 

 . إجراء تلحيم بالمونة

 . تلحيم أنبوب نحاسي بالمونة مع وصلة نحاسية 

- قواعد الأمان

- أعمال تتطلب تمارين للتلحيم بالمونة على أنبوب فولاذي و نحاسي 




الوحدة : أعمال التجميع
رمز الوحدة : و.2.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. نفذ عمليات القطع بالغاز :

 - على المطيلات

 - على حديد زاوية 

 - على أنابيب نحاسية و فولاذية 
	- احترام تقنية التنفيذ 

- احترام قواعد السلامة والأمان 

- اختيار الخاص بالرذاذ 

- نظافة و انتظام القطع

- الضغط الخاص بالغاز 
	- القطع بالغاز :

 . مبدأ القطع بالغاز 

 . تطبيقات

 . الحملاجات القاطعة 

 . تعديل الضغوط في مضخات الضغط

 . إشعال الغازات

 . تقنية التنفيذ

 . قطع حديد زاوية بالغاز 

 . قواعد الأمان

 . أعمال تتطلب تمارين للقطع بالغاز على مطيلات حديد زاوية و الأنابيب الفولاذية 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في المشاغل 

الإستراتيجية :

 . يتطرق للمواضيع التقنية على إنفراد و في مجموعات فرعية و يجب أن تسمح بالتحقق من استعاب المواضيع النظرية 

 . يجب أن تسبق التمارين التطبيقية للتجميع بالبراهين لتنفيذ التجميعات بالوصلات القابلة للفك على أنابيب فولاذية ، نحاسية و بلاستيكية 

  . لأعمال التلحيم : 

  . البدأ بالبراهين لتنفيذ خط الإنصهار بدون و مع معدن الإضافة متبوعا بتحليل لبراهين المكون حول :

        - تحضير جهاز التلحيم بالبوتان و الأوكسي أستيلين ( ضبط مخفضات الضغط ، إشغال 

          الحملاجات ، ضبط اللهب )

        - وضعية الحملاج بالنسبة للصحيفة المعدنية ( الزاوية و المسافة ) إنتقال الحملاج 

          بالإنتقال

        - مسك الحملاج و وضعية الأنابيب 

        - وضعية التلحيم القاعدة 

        - استعمال النظارات 

        - وضعية صحيفة المطيلة على محمل التلحيم و أسباب استعمال المحمل 

        - ملاحظة تعاقب حالات المعدن و حدود الإنصهار 

        - ملاحظة معايير الإختراق الجيد للإنصهار و حدود الإحترام 

        - ملاحظة الإحتياطات المتخذة لتجنب الحوادث المادية أو الجسدية كلها 

        - ملاحظة تشوه المطيلة أثناء تنفيذ خط الإنصهار 

       - لخص طرق التنفيذ

       - نفذ تدريب أولي على صحيفة مطيلة مسطرة سلفا ثم بعد ذلك على بقايا أنابيب 

       - استغل إشكالات التشغيل الطارئة أثناء التدريب الأولي كلها و اعط المعلومات اللازمة 

         لكل عيوب التشغيل بطريقة صحيحة ( إطفاء ، فرقعة ، إنثقاب ،…الخ )

       - غير بعد ذلك مراحل التدريب لتنفيذ خط الإنصهار مع الأعمال الأخرى للتجميع 

       - أثناء الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطرقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان 

         حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار 

         الصحية على نفسه و على المحيطين به في العمل.

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الرمز : و.1 .3

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن  

شروط التقييم :


بواسطة :



- المواد : أنبوب نحاسي ، بلاستيكي و فولاذي ، وصلات قابلة للفك و قابلة 

                   للتلحيم ، فتيل القنب ، عجين الحشوات ، قضبان التلحيم بالمونة ( قصدير ، 

                   فضة ، فسفور ) ، قضبان التلحيم ( معدن الإضافة ) منظفات و زيت القطع



- العدة اللازمة : عدة الشد ، أجهزة التلحيم 



- مجلات الصانع



- التجهيزات المراد تركيبها : سخانات الماء و لواحق الترصيص و الصهاريج 


إنطلاقا من  :



- كشف وصفي 



- مخطط التركيب يشتمل على التفاصيل التالية :

  


. الطراز و قطر الأنابيب 




. مميزات سخان الماء المراد تركيبه




. موضعه و موضع الأجهزة الصحية 




. الخزانات و اللواحق

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة والأمان 


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية 


- احترام تقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال 


- كتامة التركيب 

الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- اشرح ملف التنفيذ 
	- الشرح الصحيح للمعطيات و الرموز المتعلقة بأنظمة توزيع الماء البارد و الماء الساخن 
	- الرموز المتعلقة بنظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن :

 . الأنابيب و اللواحق 

 . حنفيات العمارة 

 . عداد الماء 

 . منظم الضغط

 . صمامات الأمان

 . مضاد ضربة كبش 

 . سخان الماء 

 . سخان الحمام

 . المبدلات

 . خزان التخزين بدون ضغط الماء 

 . الرسومات التخطيطية لتوزيع الماء البارد و الساخن 

 . قراءة ملف التنفيذ 

 . قراءة دفتر الشروط 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق ( عدادات حنفيات التوقيف ، مخفض الضغط ،…الخ )
	- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات ، العدة و اللواحق :

 . الإختيار الخاص لطراز التركيب 

 . الإختيار مع الإخذ بعين الإعتبار تخصيص المخططات و الكشف 
	- عدادت الماء :

 . طرازات العداد

  * عدادات ذات توربنية 

  * عدادات الحجم 

  * مبدأ الإشتغال 

 . عداد من الطراز المغمور 

 . عداد من الطراز الجاف 

 . مينا القراءة 

 . اختيار المعيار 

 . شروط استعمال العدادات 

- حنفيات العمارة :

 . أنواع الحنفيات المختلفة 

 . حنفية التوقيف العادية 

 . حنفية التوقيف ذات مرور كامل 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- اختر المواد ، المعدات ، العدة و اللواحق ( عدادات حنفيات التوقيف ، مخفض الضغط ،…الخ )

(تابع)
	
	- حنفية ذات صمام ، ذات ساق صاعد ، ذات برغي خارجي 

- حنفية ذات صمام ، ذات ساق صاعد ، ذات برغي داخلي 

-حنفية سكر ، ذات ساق ثابت ، و برغي داخلي

- حنفية ذات دوار 

- دسامات الحفظ 

- حنفية الغرف 

- صمام الأمان 

. مخفضات الضغط :

  * اختيار المخفض 

- لواحق التحمل :

 * أجهزة الحفر أو تثقيب مجاري مملوءة 

 * حنفية التحمل 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	- وصف أدوات التثقيب :

 . مهدة 

 . مطرقة الزخرفة 

 . مقص الآجر 

 . مقص البناء 

 . بوانترول 

 . موتد

 . المثقبات 

- أنواع المسواة :

 . مسواة ذات فقاعات عمودية و  أفقية 

 . الفادن

 . مسواة مطاطية 

 . خيط البناء (كورداكس)

 


الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- نفذ العمل :

 . سطر مسار الأنابيب 

 . اثقب الجدران ، الجدران الفاصلة و الأرضيات 

 . ثبت الأطواق و المحامل 
	- التنفيذ الصحيح للتسطير باحترام المخططات و بالمعدات الملائمة 

- الإستعمال الصحيح و الفعال لعدة الثقب 

- تثقيب خاص لكبر الأنبوب 

- الإستعمال الخاص للسلاللم

- احترام بنيات العمارة و ممنوعات التثقيب 

- الإعتلام الصحيح و الكلي لمختلف الشبكات الموجودة 

- صلابة الأطواق و المحامل 

- احترام البعد بين المحامل و الأنابيب 

- تطبيق خاص لتقنيات :

 . تحضير مواد سد الثقوب 
	- المعايير التقنية لإختيار مسار التقنية 

- الطرق لتسطير الجدران 

- المعايير التقنية لإختيار مواضع أطواق التثبيت 

- طرق التثقيب :

 . التقنية 

 . قواعد الأمان 

- السلالم :

 . احتياطات الإستعمال 

- وضع التقنية :

 . البعد الأقصى لمحامل الأنابيب 

- أنظمة التثبيت 

- الأطواق و المحامل ذات ترسيخ و ذات برغي 

- تقاطع الجدران ، السقف و الأرضيات 

- تثبيت المجاري الظاهرة 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	- ركب أنابيب توزيع الماء البارد و الماء الساخن 
	- تطابق تركيب الأنابيب مع خصوصيات المخطط

- احترام التقنيات لنقل الأنابيب 
	- وضع المجاري غير الظاهرة 

- أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . تثقيب 

 . ترسيخ الأطواق بالجبس 

- نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن في المساكن :

 . الأوامر لتنظيم الأنابيب و أجهزة الحنفيات 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. نفذ التوصيلات و التغذيات عند انطلاق الصهريج أو الخزان الماء المضخي 
	- التنفيذ الصحيح للتوصيل بمنطلق الصهريج أو خزان الماء المضخي 
	- التوزيع المفرع :

 . الإيجابيات 

 . السلبيات 

- التوزيع المشبك :

. الإيجابيات 

 . السلبيات

 . ميدان الإستعمال 

- توزيع مع مستودع إضافي :

 . الإيجابيات 

 . السلبيات

 . ميدان الإستعمال

- توصيلات البيانات :

 . التحمل 

 . أعمال تتطلب التمارين التالية :

- التحمل على مجاري فولاذية 

- تغذية بالماء إنطلاقا منى صهريج التخزين 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. ركب و وصل سخانات الماء ( ماعدا التوصيل الكهربائي) : سخان الماء اللحظي بالغاز و سخان الماء بالكهرباء المجمعة و للواحقه 
	- تطابق التركيب مع مواصفات الصانع 
	- أعمال تتطلب تمارين للتغذية بالماء البارد و الماء الساخن :

 . تغذية حوض المطبخ 

 . تغذية المغطس 

 . تغذية مستقبل القناة 

 . التغذية عند انطلاق خزان التخزين بدون ضغط 

- أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي :

 . نظام فردي 

 . نظام جماعي 

- أنواع إنتاج الماء الساخن الصحي :

 . لحظي 

 . بالتجميع 

- مختلف طرازات أجهزة الإنتاج اللحظي :

 . سخان الحمام 

  * الإستعمال 

  * جهاز الأمان 

 . سخان الماء اللحظي :

  * الإستعمال 

 * جهاز الأمان 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	- مختلف طرازات أجهزة مجمعة :

 . أجهزة الغاز (محضر الماء الساخن ) 

 . الوصف التقني 

 . جهاز الأمان

- الأجهزة الكهربائية :

 . الوصف التقني 

 . الطرازات 

 . أجهزة الأمان 

 . مميزات الإستعمال 

 . مناضيد الماء الساخن الصحي 

- مميزات الإزدحام و تثبيت أجهزة إنتاج الماء الساخن الصحي 

 . شروط التركيب 

 . أعمال تتطلب تمارين التركيب و توصيل سخان الماء و الجهاز الكهربائي المجمع 




الوحدة : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
رمز الوحدة : و.3.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	4- نفذ الإختبارات اللازمة :

 . شبكة أجزاء التوزيع  

 . نفذ الإختبارات اللازمة 

 . نفذ التصحيحات اللازمة 

 . اجعل النظام عمليا 

5- اكمل و أنهى العمل :

 . رتب المعدات و الأدوات 
	- عزل كاتم للقطع 

- تطبيق خاص للإختبارات بالماء و الهواء 

- تطبيق خاص لتقنيات :

 . تبديل الحشوات 

 . تبديل اللواحق 

- كتامة كلية للنظام 

- الإستيداع المطابق لمختلف طرازات المعدات و الأدوات 


	- تقنية الملء الهيدروليكي للتركيب الصحي 

- الطرق لإكتشاف التسربات 

- إجراءات التصليح أو تخفيض العيوب 

- تقنية استيداع قطع الترصيص 

- الخزانات :

 . الطرازات 

 . التهيئة 

 . الدواليب و الرفوف 

- المساند :

 . الطرازات 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأشغال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

 . للوصول إلى نشر مهارة هذه الوحدة ، يقترح تكييف تقريب عملي أكثر و واقعي جدا ، يجب أولا تقديم التمرين ملخصا و وزع مخطط التركيب المراد إنجازه 

 . يجمع المتربصين في 3 أو 4 مجموعات فرعية و يطلب منهم دراسة هذا المخطط  

  . يستغل المكون هذه الدراسة و يحرر ملخص أولي بدفع الشروحات اللازمة لفهم المعدات الجديدة ( سخان الماء ، خزان الماء …)
  . أثناء الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان التي يجب أن يحرس عليها بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار الصحية ، على نفسه و على من حوله في العمل .

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المـكمـلة  

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : رياضيات تطبيقية  

الرمز : و.م.1

المدة : 72 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تطبيق مفاهيم الرياضيات 

شروط التقييم :


بواسطة :



- أدوات القياس 



- حاسبة 


إنطلاقا من :



- تمارين تعكس الخاص لصيغة الرياضيات 



- الرسومات التخطيطية و الرسومات الإعدادية 

المعايير العامة للأداء :


- الإستعمال الخاص لصيغة الرياضيات 


- الإستعمال الخاص لنظام القياس الدولي (S I  )

الوحدة : رياضيات تطبيقية 

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- قس القطر ، الطول و المسافة بين الأنابيب 
	- سماحة الخطأ في قياسات الطول : 2 ملم 
	- وحدات القياس في النظام الدولي (S I  )

- أدوات القياس 

 . المسطرة 

 . قدم القياس 

 . شريط القياس 

 . أخطاء القياس 

- استعمال أدوات القياس 




الوحدة : رياضيات تطبيقية 

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- احسب الطول و شعاع تقويس الأنابيب 
	- التحديد الصحيح للطول و شعاع التقويس تبعا للقواعد و بعمليات الرياضيات 
	- الكسور 

- حواصل القسمة ، النسب 

- القاعدة الثلاثية 

- استخراج الجذر التربيعي 

- الدائرة :

 . المركز ، الشعاع ، القطر ، المحاور 

 . طول المحيط و قوس المحيط 

- حساب طول التقويس 




الوحدة : رياضيات تطبيقية 

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- استعمل الصيغ لحساب المساحات ، الأحجام ، السعات و التدفقات 
	- الإستعمال الخاص للصيغ و قواعد التكافؤ في النظام الدولي 
	- المربع :

 . مساحة المربع

 . الوحدات 

 . التطبيقات 

- المكعب :

 . الأحجام 

 . الوحدة 

 . تطبيقات 

- الأسطوانة المقعرة :

 . الأحجام 

 . تطبيقات 

- الأعداد المركبة :

 . تعريف 

 . تحويل 

- حساب تدفقات التقنية 

- حساب قطاعات الأنابيب 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

 . يجب على لمكون أن يذكر بوحدات القياس في النظام الدولي (S I  ) ، و كذلك تقديم أدوات التسطير  

 . تبادل بين المتربص و المكون حول التعريف و استعمال أدوات التسطير هذه  

  . يجب أن تسمح مفاهيم حساب المثلثات و الهندسة للمتربص لحساب :

         - طول محيط قوس الدائرة 

         - طول التقويس 

         - مساحات بعض الأشكال المألوفة 

         - أحجام و قطاع الأنابيب 

         - تدفقات التقنية 
  . يجب ألا يقدم الإختيار و تطبيق الصيغ مشكلا للمتربص  

   . أهل المتربصين على الحساب بدون حاسبة و بدون مرجع 

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المكـمـلة 

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : المسطرات المألوفة القاعدية 

الرمز : و.م .2

المدة : 72 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تنفيذ رسومات الأشكال الهندسية الأساسية المألوفة 

شروط التقييم :


بواسطة :



- أدوات التسطير 


إنطلاقا من  :



- الرسومات التخطيطية و الرسومات الإعدادية 



- التمارين 

المعايير العامة للأداء :


- الإستعمال الخاص لأدوات التسطير 


- دقة التسطيرات 


- احترام تقنيات العمل 

الوحدة : المسطرات المألوفة القاعدية 

رمز الوحدة  : و.م .2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- عرف أدوات التسطير 
	- تعريف صحيح لأدوات التسطير بغرض تسطير الشكل الملائم 
	- أدوات التسطير 

 . أقلام رصاص 

 . شوكة التسطير 

 . كوس 

 . منقلة الزوايا 

 . فرجار 

 . نموذج الدائرة 

 . نموذج الإهليلجي 

 . نموذج الأشكال المتنوعة 

 . طباشير 

- الخط المستقيم 

- المتعامدات

- المتوازيات 

- تطبيق عملي :

 . تسطير مستطيل 

 . تسطير مربع 

 


الوحدة : المسطرات المألوفة القاعدية 

رمز الوحدة  : و.م .2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- طبق  مبادئ الهندسة التي تسمح بتسطير أشكال منتظمة و غير منتظمة 

 . مسطر الخطوط المتعامدة و الخطوط المتوازية 

 . تنصيف المستقيم 

 . تنصيف الزاوية 

 . تقسيم ثان للمستقيمات إلى أجزاء متساوية 

 . رسوم التوصيلات 
	- التطبيق الخاص لمبادئ الهندسة :

 . دقة المسطرات 

 . احترام الأبعاد

 . نظافة التقديم 
	- الخط المستقيم

- المتعامدات

- المتوازيات

- تطبيق عملي 

 . تسطير مستطيل 

 . تسطير مربع

- تقسيم المستقيم 

- الزوايا 

- المماسات و المحيط 

- التوصيلات 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

 . تقديم أدوات الرسم 

   تبادل بين التلميذ و المكون حول تعريف الأدوات  

 . بواسطة الشففيات ، الوثائق السمعية البصرية و الأمثل ، اشرح الطرق المختلفة لتسطير خطوط متوازية ، متعامدة و التوصيل ، قسم مستقيم و زاوية  

  . نلفت الإنتباه في النهاية بأنه يستحسن اكتشاف التلاميذ الذين لهم القدرة قليلة على الفهم ، تشجيعهم و إعطائهم تمارين في البيت حتى يتوصلوا الأغراض المحددة في الوحدة 
بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المـكمـلة

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : رسم صناعي  

الرمز : و.م .3

المدة : 108 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تنفيذ الرسم الصناعي  

شروط التقييم :


بواسطة :



- الأدوات المألوفة للرسم



- ورق الرسم 


إنطلاقا من:



- رسم على شكل منظور أو مجسم 

المعايير العامة للأداء :


- احترام تقنيات الرسم 


- نظافة و وضوح التمثيل 


- احترام المواصفات و اتفاقيات الرسم 


- توازن تركيب الصفحة 

         - دقة العمل 

الوحدة : الرسم الصناعي 

رمز الوحدة : و.م.3

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- ارسم الحروف و الأرقام 

2- ارسم و حدد أبعاد المساقط الخارجية 

3- ارسم و حدد أبعاد المساقط المقطوعة 
	- التباعد المناسب 

- وضوح و دقة المسطرات 

- نظافة التمثيل 

- الإختيار الدقيق للمساقط و المقاييس 

- الوضعية الخاصة للمساقط على الورقة 

- انضباط تحديد الأبعاد 

- احترام الأبعاد 

- انضباط تمثيل المساقط المقطوعة 

- انضباط تحديد الأبعاد 

- احترام الأبعاد 

- احترام تقنية تنفيذ التظليلات 


	- مقاسات الرسم 

- جدول التعريف

- المقاييس 

- الخطوط المواصفة 

- رسم الحروف و الأرقام المواصفة 

- تحديد أبعاد الرسومات

- مفهوم الإسقاط المتعامد 

- تركيب الصفحة للمساقط

- رسم و تحديد أبعاد المساقط الخارجية 

- مبادئ القطع 

- تمثيل مسطر مستوي القطع 

- التظليلات 

- رسم و تحديد أبعاد المساقط المقطوعة 




الوحدة : الرسم الصناعي 

رمز الوحدة : و.م.3

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	4- ارسم و حدد أبعاد المنظور المتقايس 
	- احترام تقنية الإنشاء 

- احترام الأبعاد

- انضباط تحديد الأبعاد 


	- مبادئ و تقنيات الإنشاء 

 . المحاور المتقايسة 

 . الخطوط 

- رسم و تحديد أبعاد منظور متقايس 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم دروس الرسم الصناعي في أقسام خاصة للرسم  

الإستراتيجية :

 . للوصول إلى نشر هذه المهارة ، يجب علينا البدأ بتدريس تسطير الحروف مستقيمة بواسطة الخطوط الموجهة أفقيا و عموديا ( مسطرة سلفا من قبل المتربص )

 . يستحسن المرور بسرعة لكتابة نص هام للمتربص ، أجدر من أن تجري تمارين عديدة على تكرار الحروف على خطوط كاملة 

  . عند التحكم في تسطير الحروف المستقيمة ، أظهر تقنية تسطير الحروف المائلة 
  . يجب كذلك إظهار تسطير الأعداد كاملة 

    . لفهم تصور الإسقاط المتعامد ، يجب على المكون استعمال وسائل بصرية مثل الصبورة ، اسيتات و مجسمات كما يجب أن يصر على التمييز بين مختلف طرازات الخطوط المستعملة أثناء تمثيل المساقط و القطاعات 

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المـكمـلة

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : السلامة و الأمان  

الرمز : و.م.4

المدة : 72 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. احترام قواعد السلامة و أمان العمل 

شروط التقييم :


بواسطة :



- الوثائق السمعية البصرية 


إنطلاقا من  :



- التوصيات الخاصة 

المعايير العامة للأداء :


- التعريف الصحيح و الدقيق للأسباب و تأثيرات حوادث العمل 


- التعريف الدقيق للإحتياطات الوقائية في ممارسة المهنة 

الوحدة : السلامة و الأمان  

رمز الوحدة : و.م.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- عرف أسباب الحوادث الأكثر شيوعا في ممارسة المهنة

2- عرف احتياطات الوقاية المتعلقة بتنفيذ العمل 
	- التعريف الصحيح و الدقيق للأسباب و تأثيرات حوادث العمل 

- التعريف الصحيح و الدقيق للإحتياطات الوقائية في ممارسة المهنة 


	- الأخطار الرئيسية المرتبطة بالمواد و التجهيزات

- أخطار الحريق 

 . أخطار تأثيرات الحريق على الصحة 

- أخطار الإنصعاق

- أخطار الشغالة 

- الأخطار و الحوادث 

- إحتياطات الوقاية :

 . ترقية الوقاية 

 . الوقاية الفردية 

 . التدخل في حالة حادث 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

 . يجب على المكون أن :

      - ينفذ الشروحات و الرباهين على مختلف أسباب الحوادث الأكثر شيوعا في ممارسة 

         المهنة 

      - يوضح أهمية القراءة و احترام توصيات الصانع للعدة و تجهيزات التلحيم 

      - العمل على تحسيس المتربصين حول :

          . الإستعمال الصحيح للعدة و التجهيزات بواسطة البراهين و الشروحات 

          . الملاحظة و التنصت لمختلف العدة و التجهيز في حالة اشتغال سيئة 

     - بواسطة المعدات السمعية البصرية أو معلقات و أمثلة ، اشرح مختلف تجيزات الوقاية .

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المـكمـلة 

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : مفاهيم الإنشاء 

الرمز : و.م.5

المدة : 54 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. معرفة مفاهيم الإنشاء  

شروط التقييم :


إنطلاقا من :



- كشف دفتر الشروط

المعايير العامة للأداء :


- المعرفة الصحيحة لعناصر الإنشاء 


- التعريف الصحيح للمواد الأساسية المستعملة في الإنشاء 

الوحدة : مفاهيم الإنشاء

رمز الوحدة : و.م.5

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- عرف المتدخلين الأساسيين و دورهم في البناء 

2- عرف العناصر الهامة للكشف و دفتر الشروط 
	- التعريف الصحيح لمبادئ المتدخلين و دورهم في إنشاء العمارة 

- التعريف الصحيح للعناصر الهامة للكشف و دفتر الشروط
	- المتدخلين الأساسيين و دورهم في إنشاء العمارة :

  . المالك 

  . المهندس المعماري 

  . المهندس 

  . التقني 

  . المقاول 

  . المتقاعد الفرعي 

  . المراقب 

- العناصر الهامة للكشف و دفتر الشروط  :

  . دور الكشف

  . أنواع الكشف

- المكونات الأساسية للكشف :

  . عموميات 

  . الخضوع (عقد التعهد)

  . العقد 

  . مسؤولية المقاول 

  . المواد

  . الأشغال

  . التسديدات ، الإقتطاع

  . الترتيبات النهائية 


الوحدة : مفاهيم الإنشاء

رمز الوحدة : و.م.5

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- عرف مختلف طرازات الجدران و الأرضيات 


	- التعريف الصحيح لمختلف طرازات الجدران و الأرضيات 
	- مختلف أنواع الجدران

  . القبو أو تحت الأرض 

  . في الإرتفاع 

  . الواجهة

  . جدار داخلي 

  . فواصل

- مختلف طرازات الأرضيات :

  . أرضيات خشبية 

  . أرضيات فولاذية 

  . أرضيات من الخرسانة المسلحة 

  


الوحدة : مفاهيم الإنشاء

رمز الوحدة : و.م.5

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	4- عرف مختلف أنواع

البناءات

5- عرف المواد الأساسية المستعملة في الإنشاء 
	- التعريف الصحيح لمختلف طرازات البناء 

- التعريف الصحيح للمواد الأساسية المستعملة في الإنشاء
	- مختلف طرازات البناء

  . كتل الحجارة

  . حجارة

  . آجر

  . خرسانة

  . كتل الخرسانة

  . لبنات مجوفة 

- المواد الأساسية المستعملة في الإنشاء:

  . الإسمنت

  . الجبس

  . الخرسانة 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

 . يجب على المكون أن يجري :

    - التقديم النظري عن :

        . المتدخلين الأساسيين و دورهم في إنشاء العمارة 

        . العناصر الهامة للكشف و دفتر الشروط

    - برهنة عن فائدة معرفة مختلف طرازات الجدران ، الأرضيات و البناء 

    - تقديم نظري عن المواد الأساسية المستعملة في الإنشاء و تنظيم الزيارات للمشغل لتعريف 

      هذه المواد و بنيات العمارة .

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة الإدمـاجيـة

و.ن.تك .1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

الوحدة : تركيب تغذية بالجاذبية بالماء البارد و الماء الساخن لغرف الماء  

الرمز : و.إ .1

المدة : 72 سا 

الأغراض النـمـطية


- دعم التدريبات المنفذة في الوحدات 

- اضمن إدماج الأغراض الجوهرية لبرنامج الـ و.ن.تك

 
- عرف و صحح نواقص المتربصين


- طور استقلالية المتربص 


- حضر المتربص للتقييم الإجمالي 

شروط التقييم :


بواسطة :


 
- صندوق أدوات كامل للتركيب الصحي 



- تجهيز التلحيم 

- المواد : أنبوب نحاسي و فولاذ مجلفن ، وصلات قابلة للفك و التلحيم ،  فتائل القنب ، عجينة الحشوات ، قضبان لحام المونة (قصدير ، فضة ، فوسفور   قضبان التلحيم ( معدن الإضافة ) منظفات و زيت القطع 



- العدة اللازمة : عدة الحبك ، أجهزة التلحيم 



- مجلات الصانع

- التجهيزات المراد تركيبها : سخانات الماء ، خزانات التخزين و لواحق الترصيص 

بواسطة :



- كشف وصفي 



- مخطط التركيب يشتمل على التفاصيل التالية :

. الطراز و قطر الأنابيب ، مميزات سخان الماء و الخزان المراد تركيبه ، مواضعها و مواضع الأجهزة الصحية و اللواحق

المعايير العامة للأداء :

- الإستعمال الخاص لمختلف طرازات العدة 


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية  


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 

الوحدة : تركيب تغذية بالجاذبية بالماء البارد و الماء الساخن لغرف الماء  

رمز الوحدة : و.إ .1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- جمع شبكة الأنابيب

2- ركب و وصل سخان الماء 
3- ركب و وصل خزان التخزين المفرط الإرتفاع 
4- نفذ اختبار الإشتغال 
	- الشرح الدقيق لمعطيات المخطط

- احترام التقنيات لتجميع الأنابيب 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 
- احترام تقنيات التركيب و توصيل سخان الماء 

- احترام تقنيات التركيب و توصيل خزانات التخزين 

- التطبيق الخاص لتقنية اختبار الأشتغال 

- كتامة التركيب 


	- نشاطات التلخيص :

أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . تجميع شبكة الأنابيب 

 . تركيب و توصيل سخان الماء 

 . تركيب و توصيل خزان التخزين مفرط الإرتفاع

 . تنفيذ اختبار الإشتغال 


بـطاقـة تـقديم الـو.ن.تـك

و.ن.تك  : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الرمز : و.ن.تك.2

المدة : 687 سا 

غرض الـ و.ن.تك

السلوك المرتقب :


- في نهاية الوحدة ، يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تركيب نظام تصريف المياه الوسخة ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية

شروط التقييم :


إنطلاقا من :



- كشف وصفي

 

- مخطط التركيب و الرسومات التخطيطية 


بواسطة : 



- الملاحظات التقنية 




- المواد و العدة اللازمة 



- مجلات الصانع



- الأجهزة الصحية و نظام الضخ 

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان



- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية  



- احترام التقنيات و طرق العمل 



- احترام الوقت الممنوح



- احترام معطيات المخططات



- نوعية الأشغال



- كتامة التركيب 

بـنـيـة الـ و.ن.ت أو الـ و.ن.تك 

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الرمز : و.ن.تك.2

المدة : 687 سا 

	الرمز
	تعيين الوحدات
	المدة

	و 1.2
	 تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 
	120 سا

	و 2.2
	 تركيب الأجهزة الصحية 
	120 سا

	و 3.2
	 تركيب نظام الضخ
	120 سا

	و 4.2
	 تشغيل التركيبات الصحية 
	75 سا

	و.م.1
	 ميكانيكا الموائع
	108 سا

	و.م.2
	 الإتصال 
	54 سا

	و.إ .2
	 تركيب نظام التغذية القصرية بالماء البارد و تصريف المياه الوسخة لمجموعة مغاسل جماعية 
	90 سا


بـطاقـة تـقديم الـوحدة المؤهلـة

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
رمز الوحدة : و.1.2

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية

شروط التقييم :

 
بواسطة :

- المواد : أنبوب من الـ PVC و لواحقه



- الأ دوات المناسبة 


إنطلاقا من :



- كشف وصفي 



- مخطط تصريف الياه الوسخة يشتمل على التفاصيل التالية :

. موضع المشاعب ، المجمعات الأساسية ، مواسير التصريف ، مساقط  التقنية الصاعدة ، مجمعات ، الأجهزة و اللواحق .




. قطر الأنابيب

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية  


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح

- احترام معطيات المخططات



- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 


- التسوية المتطابقة

الوحدة : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
رمز الوحدة : و.1.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- اشرح مخططا 

أو رسما تخطيطيا 
	- الشرح الدقيق للمعطيات و الرموز المتعلقة بنظام التصريف 
	- الرموز المتعلقة بنظام تصريف المياه الوسخة و التهوية :

 . الأنابيب و اللواحق

 . الأنابيب المعقوفة 

 . المشاعب 

- أعمال تسطير أنظمة التصريف :

 . التصريف بدون تهوية ثانوية 

 . تفريغ منفصل بدون تهوية ثانوية 

 . تفريغ منفصل مع تهوية ثانوية 

 . مساقط مياه المراحيض 

 . مساقط فريدة بدون تهوية ثانوية 

 . مساقط فريدة مع تهوية ثانوية 

 


الوحدة : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
رمز الوحدة : و.1.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- اختر المواد : المعدات  العدة و اللواحق المناسبة و الأدوات  
	- الإختيار الدقيق للمواد ، المعدات ، العدة و اللواحق :

 . الإختيار الخاص بطرازات التركيب

 . الإختيار مع الأخذ بعين الإعتبار تخصيصات المخطط و الكشف 
	- الخصائص الأساسية لأنابيب الـ PVC
- مختلف طرازات الوصلات

- وصف أدوات العمل لأنابيب من الـ PVC
- اختيار مجرى التصريف 

- اختيار الأنبوب المعقوف

- اختيار اللواحق للأنبوب المعقوق 




الوحدة : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
رمز الوحدة : و.1.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- فكك جزئيا و كليا التركيبات القديمة 
	- الإختيار الملائم للأدوات للعملية المراد تنفيذها

- الإستعمال العقلاني للعدة مع الحركات الخاصة 

- التطبيق و احترام إجراء التفكيك

- احترام قواعد السلامة و الأمان 


	- أعمال تتطلب تمارين لتفكيك التركيب القديم :

 . اختيار عدة التفكيك 

 . قواعد السلامة و الأمان 


الوحدة : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
رمز الوحدة : و.1.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	4- نفذ العمل :

 . سطر مسار الأنابيب

 . اثقب الجدران و الأرضيات

 . ضع قيد العمل و جمع الأنابيب 

 
	- التنفيذ الصحيح للتسطير مع احترام المخططات و المعدات الملائمة 

- التطبيق الخاص لتقنيات :

 . القطع

 . التقويس 

 . تشكيل المندمجات

 . تجميع أنابيب من الـ PVC
 
	- تذكير حول التسطير و التثقيب

- أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . قطع أنابيب من الـ PVC
 . تقويس 

 . تغرية الوصلات على الأنابيب 

 . تشكيل المندمجات 

 


الوحدة : تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية
رمز الوحدة : و.1.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. ركب و وصل المساقط و أنابيب التصريف بالمشاعب 

. ركب و وصل توصيلات الأجهزة و المجمعات بمختلف أنابيب التصريف و المساقط 
	- تطابق التركيب مع تخصيصات المخطط

- التطبيق الخاص لتقنية توصيل أنابيب التصريف و المساقط بالمشاعب 

- تطابق التركيب مع تخصيصات المخطط 

- الإنحدارات الخاصة 

- صلابة و كتامة التجميع 

- التحديد الصحيح لأماكن خروج الأجهزة 
	- ترتيب المياه الوسخة 

- عناصر نظام تصريف المياه الوسخة داخل العمارة 

- المشاعب 

- المزراب 

- تهوية الشبكات :

 . تهوية إبتدائية 

 . تهوية ثانوية 

 . نشاقة 

- التوصيات لوضع تقنيات التصريف في محال الإسكان 

 . ابتعاد المحامل 

 . أطواق التثبيت 

 . تقاطع الجدران 

- أعمال تتطلب تمارين لتركيب نظام التصريف و التهوية 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

       - للوصول إلى أغراض هذه الوحدة ، يجب على المكون أن يبدأ بـ :

- تذكير خاص بـ :

              . أهمية قراءة مخطط ، رسم تخطيطي و مسطر الرسومات الإعدادية  

              . تسطير مسار الأنابيب و التثقيب 

        - البراهين لإستعمال الأدوات المختلفة و الأجهزة لتشكيل الأنابيب متبوعة بالإستعمال 

           من طرف كل المتربصين على بقايا أنبوب

        - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان 

           حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و أخطار 

           الصحة على نفسه و على المحيطين به في العمل .

بطاقة تـقديم الـوحدة المؤهـلة 

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : تركيب الأجهزة الصحية 
رمز الوحدة : و.2.2

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي أو غرض المقيـاس 

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تركيب الأجهزة الصحية

شروط التقييم :

بواسطة :



- مجلات الصانع



- الأدوات الخاصة 

- الأجهزة الصحية مثل ، مغطس ، مغسل ، حوض المطبخ ، مستقبل المرش ، مقعد تركي مع خزان الطرد السفلي ، حوض إنجليزي مع خزان الطرد السفلي حنفية الطرد ، حنفيات صحية و اللواحق 

إنطلاقا من :



- كشف وصفي



- مخطط التركيب يشتمل على موضع الأجهزة الصحية 

المعايير العامة للأداء :

- احترام قواعد السلامة و الأمان



- احترام مواصفات الصانع  



- تطابق التركيبات مع مواصفات الصانع 



- احترام الوقت الممنوح



- نوعية الأشغال



- كتامة وصلابة التركيب 

الوحدة : تركيب الأجهزة الصحية 
رمز الوحدة : و.2.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- يحدد أو حدد موضع الأجهزة الصحية

2- عرف مختلف أنواع الأجهزة الصحية واللواحق 
	- المركزة الصحيحة لموضع الأجهزة المتنوعة :

 . المخططات و الرسومات الإعدادية 

 . مواصفات الصانع 

- التعريف الصحيح للواحق و الأجهزة تبعا للحالة و الكشف 


	- الرموز المتعلقة بالأجهرة الصحية المتنوعة 

- البطاقات الوظيفية 

* الأنواع المختلفة للأجهزة الصحية :

1 - المغاسل :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 

2 - مغاسل الأيدي 

  . الوصف 

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات 

  . اللواحق 





الوحدة : تركيب الأجهزة الصحية 
رمز الوحدة : و.2.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	- المرشات 
	3 - أحواض الإستبراء :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 

4 - المغاطس :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 

5 - مستقبلات المرش :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 




الوحدة : تركيب الأجهزة الصحية 
رمز الوحدة : و.2.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	6 - أحواض المطبخ :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 

7 - المبولات :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 

8 - أحواض المراحيض :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 




الوحدة : تركيب الأجهزة الصحية 
رمز الوحدة : و.2.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	9 - المقاعد التركية 

  . الوصف 

  . طريقة الوضع

10 - المغاطس الصناعية 

  . الوصف

  . الأنواع

  . التركيب

11 - أجهزة الطرد :

  . الوصف

  . الأنواع

  . الأبعاد المألوفة

  . طرق التثبيت 

  . إمكانية التجهيز بالحنفيات

  . اللواحق 




الوحدة : تركيب الأجهزة الصحية 
رمز الوحدة : و.2.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- نفذ العمل :

  . اثقب الجدران

  . ثبت الركيزات

  . ركب و وصل الأجهزة الصحية بالأنابيب و اللواحق 
	- الإستعمال الصحيح و الفعال لأداة التثقيب 

- صلابة الركيزات

- التركيب المطابق لمواصفات الصانع

- التوصيل الكاتم للأجهزة الصحية بالأنابيب و اللواحق 
	- أعمال تتطلب تمارين لتركيب الأجهزة الصحية التالية :

 . مغسل

 . حوض مطبخ

 . مغطس

 . مستقبل المرش

 . حوض الإستبراء

 . الحوض الإنجليزي 

 . مقعد تركي 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث ، حوادث الصحة على نفسه و على المحيطين به في العمل 

    - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل 

بـطاقـة تـقديم الـوحدة المؤهلـة 

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : تركيب نظام الضخ 
رمز الوحدة : و.3.2

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي أو غرض المقياس 

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :


. تركيب نظام الضخ
شروط التقييم :


بواسطة :



- محلات الصانع 



- الأدوات الخاصة 



- نظام الضخ المراد تركيبه : مضخة و مضخة الضغط الزائد و لواحقها 


إنطلاقا من :



- لوحة المضخات 



- مخطط التركيب يشتمل عل موضع نظام الضخ ، الطراز و قطر الأنابيب 

المعايير العامة للأداء :

- احترام التقنيات و طرق العمل

- احترام قواعد السلامة و الأمان


- تطابق التركيبات مع مواصفات الصانع  


- احترام الوقت الممنوح

- احترام معطيات المخطط



- نوعية الأشغال


- كتامة وصلابة التركيب 

الوحدة : تركيب نظام الضخ 
رمز الوحدة : و.3.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- حدد موضع نظام الضخ

2- عرف نظام الضخ 
	- التموضع الصحيح  لنظام الضخ

- الإختيار الخاص تبعا للتركيب المراد تأمين استخدامه 
	- الرموز المتعلقة بأنظمة الضخ و مضخة الضغط الزائد 

- قراءة المخطط :

 . مساقط على مستوى و قطاعات لمحل تقني 

- مميزات مختلف طرازات الضخ :

 . مختلف طرازات المضخة :

  * مضخات حجمية 

  * مضخات نابدة 

 . المضخات النابدة :

  * مكونات المضخات النابدة 

  * أنواع التوصيلات 

 . تنوع تطبيقات أنظمة الضخ :

  * حساب المضخات 

 . مضخات الضغط الزائد :

  * الوصف

  * تكوين مضخة الضغط الزائد 

  * الطرازات

  * اللواحق 

  * حساب مضخات الضغط الزائد

 


الوحدة : تركيب نظام الضخ 
رمز الوحدة : و.3.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- ركب و وصل نظام الضخ بالأنابيب و اللواحق

 4- نفذ الضبط و الإختبارات اللازمة 
	- تطابق التركيب مع المخطط 

- احترام تقنيات التوصيل

- الضبط الخاص 

- التطبيق الخاص للإختبارات


	- أعمال تتطلب تمارين لتركيب مضخة و مضخة الضغط الزائد

- التقنية لضبط زر التماس المضغطي 


التوصيــات البيـداغوجـيـة

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار على الصحة ، على نفسه و على المحيطين به في العمل 

    - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل 

بـطاقـة تـقديم الـوحدة المؤهـلـة

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : تشغيل التركيبات الصحية  
رمز الوحدة : و.4.2

المدة : 75 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تشغيل التركيب الصحي

شروط التقييم :


بواسطة :



- مجلات الصانع



- الأدوات الخاصة 


إنطلاقا من :



- تركيب منهي 



- الرسومات التخطيطية المبدأية 

المعايير العامة للأداء :


- الإنجاز الصحيح لوضع التركيب في الضغط


- التصليح الصحيح للتسربات 

- احترام التقنيات و طرق العمل

- احترام قواعد السلامة و الأمان




- كتامة التركيب 

الوحدة : تشغيل التركيبات الصحية  
رمز الوحدة : و.4.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- اخضع التركيب للضغط 

 . املأ تدريجيا التركيب بالحرس على غسل التركيب 

2- راقب كتامة التركيب كله ( التغذية و التصريف) و نفذ أعمال الضبط اللازمة 
	- التطبيق الخاص لتقنية ملء التركيب

- التطبيق الخاص لمؤاقبة الكتامة

- التطبيق الخاص لأعمال الضبط اللازم
	- تقنية وضع التركيب في الضغط

- شرح الرسومات التخطيطية المبدأية للتشغيل و مكونات التركيب الصحي 

 . سخانات الماء اللحظية و بالتجميع

 . خزانات الطرد

 . مضخات الضغط الزائد

- أجهزة القياس و مراقبة درجة حرارة ، الضغط و التدفق 

 . الدور 

 . الطرازات

 . مبدأ الإشتغال 

 . التوصيل

- ضبط درجة الحرارة 

- ضبط الضغط 




الوحدة : تشغيل التركيبات الصحية  
رمز الوحدة : و.4.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- صحح الخلل

4- اعلم المستعمل 
	- التطبيق الخاص لتقنيات :

  . تصليح التسربات

  . تبديل الحشوة

- الشرح الصحيح لتعليمات الإستغلال الصحي 
	- أعمال تتطلب تمارين لتشغيل التركيب الصحي 

- التعليمات لإستغلال التركيب الصحي 

 . المعلومات لإعطاء العناصر 

 . مراقبات و أعمال مجرى التركيب (مستوى الماء ، الضغط)

 . العمل المراد تنفيذه في حالة حوادث الإشتغال و المراقبات الدورية اللازمة 

 . توقيف و تشغيل 

- الأعمال غير المنصوح بها أو الممنوعة 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

 . يجب أن ينجز تشغيل التركيب في حالة حقيقية أو مصطنعة في السياق المهني ، يسمح للمتربصين بمواجهة حالات حقيقية و في حجمه الحقيقي لإكتساب :

         - الإستقلالية في أعمالهم 

         - تنظيم التشغيل 

 . يسترعى انتباهم على :

         - الحرس على العناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل 

         - تطوير مبادراتهم لتسيير التقدم و نوعية العمل 

         - تطوير إتصالاتهم و الإعداد مع المفاوضين العلاقات الإجتماعية 

بـطاقـة تـقديم الـوحدة المكملة 

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : ميكانيكا الموائع المطبقة  
رمز الوحدة : و.م.1

المدة : 108 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. تطبيق المفاهيم حول ميكانيكا الموائع  

شروط التقييم :


بواسطة :



- حاسبة 



- الجداول و اللوحات البيانية 

إنطلاقا من :



- الرسومات التخطيطية لتوزيع الماء البارد



- جعل للتلميذ في حالة يحسب فيها التدفقات ، الضغوط و ضياع الشحن 

المعايير العامة للأداء :

                      - الإستعمال الخاص لصيغ الرياضيات

                      - الإستعمال الخاص لنظام القياس الدولي (S I ) 

                      - الإستعمال الخاص للجداول و اللوحات البيانية 

الوحدة : ميكانيكا الموائع المطبقة  
رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- عرف مبادئ ميكانيكا الموائع

2- احسب تدفقات الماء البارد و الماء الساخن لتركيبة صحية 
	- التعريف الصحيح للمبادئ

- الإستعمال الخاص للصيغ لحساب التدفقات

- الحساب الدقيق
	- هدف ميكانيكا الموائع

- المميزات الأساسية للموائع 

- مفاهيم الضغط

 . مفهوم القوة

 . مفهوم الكتلة 

 . مفهوم الثقل

 . الوحدات و التحويلات 

- توازن الموائع

- الضغط الجوي 

- القوى الدافعة

- ديناميكا الموائع

- مفهوم سرعة الجدران

- مفهوم تدفق المجرى المرغوم

- تطبيقات حول حساب التدفقات 




الوحدة : ميكانيكا الموائع المطبقة  
رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- استعمل الصيغ لحساب الضغوط و ضياع الشحن

4- استعمل اللوحات البيانية و الجداول لحساب أقطار التقنية 
	- الإستعمال الخاص لصيغ الحساب 

- الإستعمال الخاص للجداول و اللوحات البيانية 
	- تحديد فرق الضغط السكوني بين نقطتين لتوزيع الماء البارد

- تحديد ضياع الشحن و الضغوط المتبقية 

- الجداول و اللوحات البيانية لحساب :

  . التدفق

  . ضياع الشحن

  . السرعة

  . القطر 

- تمارين الإستعمال الجداول و اللوحات البيانية 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

     - تقديم نظري لمبادئ ميكانيكا الموائع 

     - تقديم الجداول و اللوحات البيانية لحساب :

                     . التدفقات

                     . فقدان الشحنات

                     . سرعات الجريان (التدفق)

                     . الأقطار

    - تبادل المتربصين و المكون حول استعمال الصيغ ، الجداول و اللوحات البيانية للحساب 

بـطاقـة تـقديم الـوحدة المـكمـلة

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : الإتصالات المهنية ، وسائل الإعلام المهنية  
رمز الوحدة : و.م.2

المدة : 54 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. الإتصال في وسط العمل   

شروط التقييم :


بواسطة :



- الوسائل الخاصة 

إنطلاقا من :



- الوضع في الحالة و دراسة حالة 

المعايير العامة للأداء :


- التحرير الصحيح للطلبيات ، الفواتير و تقارير النشاط 


- التطبيق الخاص للمبادئ و تقنيات الإتصال المهني  

الوحدة : الإتصال المهني 
رمز الوحدة : و.م.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- حرر الطلبيات و الفواتير 
2- حرر تقرير النشاط
3- طبق المبادئ و تقنيات الإتصال الخاصة بوسط العمل 
	- التحرير الصحيح للطلبيات و الفواتير 

- التحرير الصحيح لتقارير النشاط

- التطبيق الخاص لمبادئ و تقنيات الإتصال الخاصة بوسط العمل
	- التقنية لتحرير للطلبيات و الفواتير 

- التقنية لتحرير لتقارير النشاط

- ترجمة الرسائل ذات الطابع تقني 

- شرح شفهي للمشاكل ذات طابع تقني 

- تحرير التقارير و عروض حال 

- دراسة حالات

 


التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام 

الإستراتيجية :

 . يجب على المكون أن :

      - يحسس المتربصين على أهمية الإتصال 

      - تفحص مع المتربصين مختلف الإستمارات المستعملة لإرسال المعلومة المكتوبة :

         طلبيات ، فواتير ، عرض حال تقارير ، … الخ

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة الإدماجـية 

أو تقـديـم وحـدة الإدمـاج

و.ن.ت أو و.ن.تك : تركيب نظام التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة الصحية  

الوحدة : تركيب نظام التغذية المرغمة بالماء البارد و تصريف المياه الوسخة لمجموعة مغاسل جماعية 
رمز الوحدة : و.إ.2

المدة : 90 سا 

الأغراض النـمـطية


- دعم التدريبات المنفذة في الوحدات 

- اضمن إدماج الأغراض الجوهرية لبرنامج الـ و.ن.تك

 
- عرف و صحح نواقص المتربصين


- طور استقلالية المتربص 


- حضر المتربص للتقييم الإجمالي 

شروط التقييم :


بواسطة :


 
- صندوق أدوات كامل للتركيب الصحي 



- تجهيز التلحيم 

- المواد : أنبوب نحاسي و فولاذ مجلفن و PVC ، وصلات قابلة للفك و التلحيم ،  فتائل القنب ، عجينة الحشوات ، قضبان تلحيم المونة (قصدير ، فضة ، فوسفور)   قضبان التلحيم ( معدن الإضافة ) منظفات و زيت القطع  



- مجلات الصانع

- التجهيزات المراد تركيبها : مضخة الضغط الزائد ، خزانات التخزين و المغاسل الجماعية 


إنطلاقا من :



- كشف وصفي 



- مخطط التركيب يشتمل على التفاصيل التالية :

. الطراز و قطر الأنابيب ، مميزات مضخة الضغط الزائد و الخزان المراد تركيبه ، مواضعها و مواضع الأجهزة الصحية و اللواحق

المعايير العامة للأداء :

- الإستعمال الخاص لمختلف طرازات العدة 


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية  


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 

الوحدة : تركيب نظام التغذية المرغمة بالماء البارد و تصريف المياه الوسخة لمجموعة مغاسل جماعية 
رمز الوحدة : و.إ.2

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- جمع شبكة الأنابيب

2- ركب المغاسل الجماعية 

3- ركب و وصل مضخة الضغط الزائد بالخزان و أنابيب التركيب 
4- نفذ التشغيل 
	- الترجمة الصحيحة لمعطيات المخطط

- احترام التقنيات لتجميع الأنابيب

- احترام قواعد السلامة و الأمان
- احترام تقنيات تركيب المغاسل

- احترام تقنيات التركيب و توصيل مضخات الضغط الزائد

- التطبيق الخاص لتقنيات التشغيل 

- كتامة التركيب 


	- نشاطات التلخيص :

أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . تركيب المغاسل الجماعية 

 . تركيب و توصيل مضخات الضغط الزائد

 . تشغيل التركيب المنجز 


بـطاقـة تـقديم الـ و.ن.تك  

و.ن.تك : العناية و تصليح التركيبات الصحية   

الرمز : و.ن.تك.3
المدة : 324 سا 

غرض الـ و.ن.تك

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. العناية و تصليح التركيبات الصحية
شروط التقييم :


بواسطة :



- مشكلة للحل



- مخططات التركيب و الرسومات التخطيطية 

إنطلاقا من :



- التجهيزات الصحية المعيبة 



- المواد و العدة اللازمة 



- مجلات الصانع 

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 

بـطاقـة تـقديم الـ و.ن.ت أو و.ن.تك  

و.ن.تك : العناية و تصليح التركيبات الصحية   

الرمز : و.ن.تك.3
المدة : 324 سا 

	الرمز
	تعيين الوحدات
	المدة

	و.1.3

و.2.3

و.م.إ

و.إ.3
	- العناية و تصليح التجهيزات الصحية 

- العناية و تصليح سخان الماء و أنظمة الضخ

- مفاهيم الكهرباء و الكهروتقني 

- تصليح التركيب الصحي 


	108 سا

90 سا

72 سا

54 سا


بـطاقـة تـقديم الـوحدة المؤهلـة 

 و.ن.تك .3 : العناية و تصليح التركيبات الصحية

الوحدة : العناية و تصليح التجهيزات الصحية
رمز الوحدة : و.1.3

المدة : 108 سا 

الغرض الـنمطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. العناية و تصليح الأنابيب ، الحنفيات ، الأجهزة الصحية و اللواحق 
شروط التقييم :


بواسطة :



- المواد و العدة الخاصة  

إنطلاقا من :



- التجهيزات الصحية التي تقدم مشاكل في الإشتغال

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 

الوحدة : العناية و تصليح التجهيزات الصحية
رمز الوحدة : و.1.3

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- تعرف على العمل المراد تنفيذه :

 . حدد طبيعة و أسباب الخلل الوظيفي 

 . اختر المواد : الأدوات و اللواحق 

2- نفذ العمل :

 . نفذ أعمال العناية المألوفة (مراقبة الكتامة ، تنظيف و ضبط وسائط الإشتغال )

 . نفذ تصليح أجهزة الحنفيات 


	- التشخيص الدقيق

- الإختيار الدقيق تبعا لطبيعة الأعمال 

- التطبيق الخاص لتقنيات العناية 

- التطبيق الخاص لتقنيات :

 . ترويض مقعد الحنفية 

 . تبديل لواحق الحنفية (حشوات ، دسامات …الخ )
	- حالة تتطلب العناية و تصليح شبكة التغذية و التصريف 

 . تسربات في الحنفيات 

 . مشاكل التصريف 

- وصف أدوات التسريح

 . منفس

 . مضخة يدوية 

 . كشاف

- أعمال تتطلب تمارين للعناية بنظام التصريف ، التهوية و كذلك الماء البارد و الماء الساخن 

- التقنية لتصليح التسربات في الحنفيات 

- أعمال تتطلب تمارين لترويض مقاعد الحنفيات 




الوحدة : العناية و تصليح التجهيزات الصحية
رمز الوحدة : و.1.3

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	 . صلح أو جدد الأجهزة الصحية 

. اصلح خزانات الطرد

. نفذ تصليح الأنابيب و اللواحق 


	- التطبيق الخاص لتقنية التصليح أو تجديد الأجهزة الصحية 

- التطبيق الخاص لتقنية الخزانات و حنفيات الطرد 

- التطبيق الخاص لتقنيات التصليح 
	- التقنية لتبديل مغسل ، حوض المطبخ و حوض الإستبراء 

- التقنية لتجديد و تصليح مغطس 

- التقنية لتبديل حوض المرحاض

- التقنية لإغاثة الخزانات و حنفيات الطرد  

- التقنية لتصليح الأنابيب الفولاذية النحاسية و الـ PVC
- أعمال تتطلب تمارين لتصليح الأنابيب المختلفة 




التوصيــات البيـداغوجـيـة

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار على الصحة ، على نفسه و على المحيطين به في العمل 

    - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل 

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

و.ن.تك .3 : العناية و تصليح التركيبات الصحية  

الوحدة : العناية و تصليح سخان الماء و أنظمة الضخ 

الرمز : و.2.3

المدة : 90 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. العناية و إغاثة سخان الماء و نظام الضخ

شروط التقييم :


بواسطة :



- المواد و العدة الخاصة 



- مجلات الصانع

إنطلاقا من :

- مشكلة للحل تتطلب التدخل على سخان الماء ، المضضخة و مضخة الضغط   الزائد

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- الإستعمال الخاص للعدة


- الإشتغال الجيد لسخان الماء ، المضخة و مضخة الضغط الزائد 

- احترام الوقت الممنوح

الوحدة : العناية و إغاثة سخان الماء و أنظمة الضخ 

رمز الوحدة : و.2.3

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- تعرف على العمل المراد تنفيذه :

 . حدد الطبيعة و أسباب الخلل الوظيفي 

 . اختر المواد : المعدات و الأدوات 

2- نفذ العمل :

 . اغث ، اضبط أوبدل لواحق سخان الماء 

 . اغث ، اغث أو بدل مضخة و مضخة الضغط الزائد و لواحقها  


	- التحديد الدقيق لأسباب الخلل الوظيفي :

 . التحقق الخاص 

 . التشخيصات الملائمة 

- التطبيق الخاص لتقنية التصليح ، الضبط و تبديل لواحق سخان الماء 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- التطبيق الخاص لتقنية

 إغاثة المضخات و مضخات الضغط الزائد
	- مبدأ اشتغال الأجهزة المختلفة :

 . مراقبة درجة الحرارة 

 . الوقاية ضد مشاكل الضغط على سخان الماء 

- عيوب إشتغال سخان الماء

- عيوب إشتغال الخزانات و حنفيات الطرد

- عيوب إشتغال المضخات و مضخات الضغط الزائد 

- تقنية التصليح ، الضبط و تبديل سخان الماء 

- تقنية العناية بسخان الماء 

 . إزالة أوساخ الأنبوب الحلزوني لسخان الماء 

- تقنية العناية و تصليح المضخات و مضخات الضغط الزائد 




التوصيــات البيـداغوجـيـة

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار على الصحة ، على نفسه و على المحيطين به في العمل 

    - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل 

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المـكمـلة

و.ن.تك .3 : العناية و تصليح التركيبات الصحية  

الوحدة : مفاهيم الكهرباء و الكهروتقني  

رمز الوحدة : و.م.1

المدة : 72 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. معرفة المفاهيم الكهربائية و الكهروتقنية

شروط التقييم :


بواسطة :



- أجهزة القياس الكهربائية مثل : الفولت متر ، الآمبير متر ، و الأوم متر 

إنطلاقا من :



- الرسومات التخطيطية الكهربائية 

المعايير العامة للأداء :

- التعريف الصحيح للمقادير الكهربائية 


- التعريف الصحيح لشبكة الكهرباء الداخلية  


- الإستعمال الخاص و الملائم لجهاز القياس الكهربائي 

الوحدة : مفاهيم الكهرباء و الكهروتقني  

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- حدد مقادير التيارات المستعملة في الكهرباء 

2- عرف الشبكة الكهربائية الداخلية 
	- التعريف الصحيح لمقادير التيارات المستعملة في الكهرباء 

- التعريف الصحيح لشبكة الكهرباء الداخلية 
	- نوع التيار الكهربائي :

 . مستمر 

 . متناوب 

- المقادير الكهربائية :

 . الجهد

 . الشدة 

 . المقاومة 

 . الإستطاعة 

- الرسومات التخطيطية الكهربائية :

 . ارسم تخطيطا الأجهزة و الموصلات

- التكوين العام للتركيب الكهربائي :

 . منبع الطاقة 

 . الأجهزة الكهربائية 

 . أجهزة الإستعمال 




الوحدة : مفاهيم الكهرباء و الكهروتقني  

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- استعمل جهاز القياس الكهربائي 
	- الإستعمال الخاص لجهاز القياس الكهربائي 
	- أجهزة الوقاية :

 . مصاهر

 . الفاصلات

- المستقبلات :

 . محرك أحادي و ثلاثي الطور 

 . مقاومات مسخنة 

 . مزاوجة نجمي – مثلث 

- أجهزة القياس الكهربائية :

 . فولت متر 

 . آمبير متر 

 . أوم متر 

- قياس التيلرات 

 . الجهد

 . الشدة

 . المقاومة 

- أعمال تتطلب تمارين للقياسات الكهربائية 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

 . التقديم النظري بالإرتكاز على الوثائق السمعية البصرية 

. تقديم و شرح اشتغال جهاز القياس الكهربائي 

. تبادل مكون متربصين حول استعمال جهاز القياس 

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

 و.ن.تك.3 : العناية و تصليح التركيبات الصحية   

الوحدة : إغاثة التركيب الصحي 
رمز الوحدة : و.إ.3

المدة : 54 سا 

الغرض النـمـطي


- دعم التدريبات المنجزة سابقا في الوحدات 

- اضمن إدماج الأغراض الجوهرية لبرنامج الـ و.ن.تك

 
- عرف و صحح نقائص المتربصين


- نمي استقلالية المتربص 


- حضر المتربص للتقييم الإجمالي 

شروط التقييم :


بواسطة :


 
- صندوق أدوات كامل للتركيب الصحي 



- تجهيز التلحيم 

- المواد : أنبوب نحاسي و فولاذ مجلفن و PVC ، وصلات قابلة للفك و التلحيم ،  فتائل من القنب ، عجينة الحشوات ، قضبان تلحيم المونة (قصدير ، فضة ، فوسفور)   قضبان التلحيم ( معدن الإضافة ) منظفات و زيت القطع  



- مجلات الصانع

- التجهيزات المراد تركيبها : مضخة الضغط الزائد ، خزانات التخزين و المغاسل الجماعية 

إنطلاقا من :

  
- مشكلة للحل تتطلب التدخل على التركيب و على التجهيز الصحي 

المعايير العامة للأداء :


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية  


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 

الوحدة : إغاثة التركيب الصحي 
رمز الوحدة : و.إ.3

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- شخص الخلل الوظيفي للتركيب الصحي أو التجهيز 

2- صلح التركيب الصحي 
3- صلح التجهيز الصحي  
 
	- التحديد الدقيق لأسباب الخلل الوظيفي :

 . التحقق الخاص 

 . التشخيصات الملائمة 

- التطبيق الخاص لتقنية تصليح التركيب الصحي و اللواحق 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 

- الإشتغال الجيد للتركيب 

- التطبيق الخاص لتقنية إغاثة التجهيزات الصحية 
	- نشاطات التلخيص :

أعمال تتطلب تمارين لتصليح التركيب الصحي  

( تغذية و تصريف ) إغاثة التجهيزات الصحية  


بـطاقـة تـقديم الـ و.ن.تك  

و.ن.تك : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة    

الرمز : و.ن.تك.4
المدة : 483 سا 

غرض الـ و.ن.تك

السلوك المرتقب :


- في نهاية هذه الوحدة ، يحب على المتربص أن يكون قادرا على :

. إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة ( الوقاية من الحريق ، هواء مضغوط )   

شروط التقييم :

بواسطة :



- مخططات التركيب و الرسومات التخطيطية 

إنطلاقا من : 



- المواد و العدة اللازمة 



- مجلات الصانع 



- نظام الوقاية من الحريق



- نظام الوقاية و معالجة الهواء المضغوط 



- أجهزة الغاز 

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام معطيات المخطط

- احترام المواصفات المتعلقة بأنظمة الوقاية من الحريق و التركيبات الغازية 


- كتامة التركيب 

- نوعية الأشغال


- احترام الوقت الممنوح

بـطاقـة تـقديم الـ و.ن.ت أو و.ن.تك  

و.ن.تك : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة

الرمز : و.ن.تك
المدة : 483 سا 

	الرمز
	تعيين الوحدات
	المدة

	و.1.4

و.2.4

و.3.4

و.م.إ

و.إ.4
	- توزيع الغاز 

- تركيب الموزع الداخلي للغاز

- التركيبات الخاصة 

- استعمال الحاسوب 

- تركيب التغذية بالغاز للمطبخ و تركيب الوقاية من الحريق 


	120 سا

120 سا

108 سا

45 سا

90 سا 


بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

و.ن.تك .4 : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة  

الوحدة : توصيل الغاز 

الرمز : و.1.4

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. إنجاز توصيل الغاز  

شروط التقييم :


بواسطة :



- المواد مثل : أنابيب فولاذية سوداء ، نحاس و بوليتيلان (PE) و لواحقها 



- أدوات التلحيم

- تجهيز التلحيم : جهاز اللحام ، جهاز اللحام بالإنصهار الكهربائي مولد التيار المستمر ، مجمعة و لواحقها 



- العدة الخاصة 



- تجهيزات الغاز : عداد الغاز و مخفض الضغط 

إنطلاقا من :



- كشف وصفي 



- مخطط التركيب يشتمل على التفاصيل التالية :



النوع و القطر و موضع الأنابيب و كذلك عداد الغاز و مخفض الضغط 

المعايير العامة للأداء :

- احترام قواعد السلامة و الأمان


- تطابق التوصيل بمواصفات تركيبات الغاز 

- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام معطيات المخطط


- كتامة التركيب 

- نوعية الأشغال


- احترام الوقت الممنوح

الوحدة : توصيل الغاز 

رمز الوحدة : و.1.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- ترجم مخططا أو رسما إعداديا

2- عرف المواد ، المعدات  العدة و اللواحق :

عداد ، أعضاء القطع ، مخفضات الضغط ، منظمات منزلية ، مقعدي التوصيل PE ، مقعد التوصيل ، وصلات للحام المونة ، صندوق و مشكاة 


	- الترجمة الدقيقة للمعطيات و الرموز المتعلقة بتوصيل الغاز 

- الإختيار الدقيق للمواد المعدات ، العدة و اللواحق 
	- قارئ مخطط توصيل الغاز 

- اللواحق للتوصيل الخاص :

 . العدادات :

   * الموضع

 . أعضاء القطع :

   * الإختيار

   * الموضع

   * احتياط الوضع

. مضخات الضغط و المنظم :

   * ضغط الإستعمال

   * الموضع

   * الطراز 


الوحدة : توصيل الغاز 

رمز الوحدة : و.1.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	- تخصيص تقنيات مواد الغاز :

 . أنابيب فولاذية 

 . أنبوب نحاسي

 . أنبوب من البوليتيلان 

 . لواحق الأنابيب 

- وصف معدات الإنصهار و الإنصهار الكهربائي :

 . مجمعة و لواحقها

 . آلة الإنصهار الكهربائي

 . مولد التيار الكهربائي 




الوحدة : توصيل الغاز 

رمز الوحدة : و.1.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- نفذ العمل :

 . سطر مسارات الأنابيب 

 . نفذ التثقيب و التحريزات في الجدران 

 . ضع قيد العمل و جمع الأنابيب PE و النحاسية 

. نفذ الوقاية و إدماج الأنابيب في الجدران 


	- التنفيذ الصحيح للتسطير باحترام المخطط بالمعدات الملائمة 

- الإستعمال الصحيح و الفعال لعدة التثقيب

- احترام تقنيات الوضع قيد العمل و تجميع الأنابيب النحاسية و البوليتيلان 

- التطبيق الخاص لتقنيات :

 . وقاية الأنابيب 

 . إدماج الأنابيب في الجدران 
	- تذكير تقنيات التذكير :

 . الممنوعات 

 . التقيدات

- تذكير تقنيات التثقيب :

  . الممنوعات 

 . التقيدات

- التقنية لتجميع أنابيب البوليتيلان بمتعدد الإنصهار :

 . طرف لطف 

 . وصلات قابلة للتلحيم كهربائيا 

- أعمال تتطلب تمارين لإنجاز قطعة تجميعية 

- تقنية الوقاية و إدماج الأنابيب في الجدران 




الوحدة : توصيل الغاز 

رمز الوحدة : و.1.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. موضع مخفضات الضغط

. ركب التقنية الصاعدة 
	- الموضعة الصحيحة 

- تطابق تركيب التقنية الصاعدة و مماسك التوصيل بالمواصفات المتعلقة بالتركيبات الغازية 
	- التقنية لموضعة مخفضات الضغط

- المجاري الصاعدة :

 . شروط و مواصفات الوضع

- الأعمدة التقنية :

 . مقطع العمد

 . تهوية الأعمدة التقنية 

- التوصيلات الخاصة :

 . فردية و جماعية 

- أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . تركيب التقنية الصاعدة 

 . موضعة مخفض الضغط و العداد 




الوحدة : توصيل الغاز 

رمز الوحدة : و.1.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. نفذ مماسك على أنابيب فولاذية ، نحاسية ومن PE
	- التطبيق الخاص لتقنيات :

 . مماسك التوصيل

 . اختبارات التجارب الميكانيكية و الكتامة 


	- تكنولوجية التوصيل :

 . ماقبل العداد

 . ما بعد العداد

- تعيين التوصيل

- المواد المستعملة لإنجاز التوصيل 

- الضغط المقبول في التوصيل

- التقنيات لمسك التوصيل

- شبكة فولاذية 

 . بوصيل من النحاس

 . توصيل من الفولاذ

- شبكة من البوليتيلان

 . شبكة من النحاس 

- أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . توصيل على أنبوب فولاذي 

 . توصيل على أنبوب نحاسي 

 . توصيل على أنبوب PE



الوحدة : توصيل الغاز 

رمز الوحدة : و.1.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	 . وصل وضع التقنية في الخنادق

 . اعزل القطع

 . نفذ الإختبارات اللازمة 

 . اجعل النظام عملي

 . غط الأنابيب 


	- التطبيق الخاص لتقنيات :

 . التوصيل

 . الإختبارات الميكانيكية و الكتامة 

 . وقاية التقنية 

 . الردم 
	- التقنيات لموضعة التقنية في الخنادق 

 . مسطر 

 . الإشارات

 . فتحة الحفر

- التذكير بقواعد الأمان 




التوصيــات البيـداغوجـيـة

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار على الصحة ، على نفسه و على المحيطين به في العمل 

    - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل 

بـطاقـة تـقديم الـوحدة المؤهلـة 

و.ن.تك .4 : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة  

الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

الرمز : و.2.4

المدة : 120 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. إنجاز توزيع داخلي للغاز 

شروط التقييم :

بواسطة :



- المواد و العدة اللازمة 



- تجهيز الغاز مثل : موقد الغاز ، حنفيات السد و حنفيات التحكم 

إنطلاقا من : 



- مجلات الصانع 



- مخطط التركيب يشتمل على موضع تجهيزات الغاز 

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام معطيات المخطط

- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الداخلية للغاز 


- كتامة التركيب 

- نوعية الأشغال


- احترام الوقت الممنوح

الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

رمز الوحدة : و.2.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- ترجم مخططا 

2- عرف المواد ، المعدات  العدة ، التجهيزات و اللواحق :

(حنفيات ، السد ،حنفيات التحكم ) 

3- نفذ العمل :

 . سطر مسارات الأنابيب 

 . نفذ التثقيب في الجدران
	- الترجمة الدقيقة للمعطيات و الرموز المتعلقة بالتوزيع الداخلي  للغاز 

- الإختيار الدقيق للمواد المعدات ، العدة ، التجهيزات و اللواحق

- التنفيذ الصحيح للتسطير باحترام المخطط بالمواد الملائمة 

- الإستعمال الصحيح و الفعال لعدة التثقيب

- احترام قواعد الأمان

 
	- قارئ مخطط لتركيب التوزيع الداخلي للغاز

- شروط الإستعمال :

 . أنابيب فولاذية 

 . أنبوب نحاسي

 . حنفيات السد 

 . حنفيات التحكم  

- قراءة مجلات الصانع

- المبادئ العامة لمسطر الأنابيب في التعلية :

 . الممنوعات 

 . التقيدات

- المبادئ العامة لمسطر الأنابيب المدمجة :

 . الممنوعات 

 . التقيدات

- التذكير بقواعد الأمان التي يجب احترامها أثناء التثقيب 




الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

رمز الوحدة : و.2.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	- التعليمات المكملة المتعلقة بمسطر الأنابيب ما بعد العداد :

 * أنابيب خارجية في المبيت 

 . ما بعد العداد

 . ما بعد المحل التقني 

 * أنابيب مثبتة داخل المبيتات 

- الطريقة و إنجاز تجميع الأنابيب 

 * أنابيب من طبيعة واحدة 

  . فولاذ 

  . نحاس 

 * أنابيب من طبيعة مختلفة 

  . فولاذ مع نحاس 




الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

رمز الوحدة : و.2.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	 . ضع قيد العمل و جمع الأنابيب النحاسية 

 . نفذ الوقاية و وضع الأنابيب و الحنفيات 
	- التطبيق الخاص بـ :

. تقنية الوضع قيد العمل و تجميع الأنابيب 

- التثبيت الصلب للأنابيب 

- التطبيق الخاص لتقنية وقاية الأنابيب 
	- التذكير بتقنيات الوضع قيد العمل و تجميع الأنابيب النحاسية 

- الشروط لوضع الأنابيب :

 . التثبيت

 . الإدماج

 . تقاطع الجدران و الأرضيات :

   * الأغلفة 

 . وقاية الأنابيب 

- أعمال تتطلب تمارين لتركيب شبكة التوزيع الداخلي للغاز 




الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

رمز الوحدة : و.2.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. ركب و وصل جهاز الغاز (موقد الغاز) بالأنابيب ، اللواحق و مجاري الدخان 
	- التركيب الصحيح 

- وصلات ميكانيكية مقاومة 
	- أجهزة إستعمال بالغاز: 

- طراز أجهزة الإستعمال 

 . أجهزة ذات دائرة كاتمة 

 . أجهزة ذات دائرة غير كاتمة

 * موضع الأجهزة 

 * شروط توصيل الأجهزة بتغذية الغاز :

   - أنابيب ثابتة

   - أنابيب مرنة

   - تثبيت الأجهزة 

- تصريف مواد الإحتراق:

 . أجهزة ذات دائرة كاتمة

 . أجهزة ذات دائرة غير كاتمة




الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

رمز الوحدة : و.2.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	
	
	- أجهزة موصلة :

 . المميزات العامة للمجرى 

 . الشروط لإنجاز مجرى التوصيل و مجرى التصريف 

- مسطر

- المسارات 

- الوصل بمجرى التصريف

- وقاية منفذ المجرى 

- تهوية المجال و التغذية بالهواء لإحتراق الأجهزة 

 . جلب الهواء 

- أعمال تتطلب تمارين لتركيب جهاز الغاز 




الوحدة : تركيب توزيع داخلي للغاز 

رمز الوحدة : و.2.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	4- نفذ الإختبارات اللازمة :

 . اعزل القطع

 . راقب كتامة الشبكة 

 . نفذ التصحيحات اللازمة 

 . نفذ ضبط اللهب 

 . اجعل النظام عملي 

 (أو شغل النظام )
	- العزل الكاتم للقطع

- التطبيق الخاص لتقنيات :

 . مراقبة الكتامة

 . التصليح أو تبديل إحدى اللواحق

 . ضبط اللهب 

- الكتامة الكلية للنظام 
	- التذكير بتقنية الإختبار و مراقبة الكتامة 

- إشتغال مطارق أجهزة الإستعمال 

 . المبدأ

 . مراقبة و ضبط الشعلات

 . تحديد قطر حاقن أجهزة الغاز تبعا للغاز المستعمل 

 


التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - للوصول إلى نشر مهارة الوحدة ، يقترح التأكيد على القواعد و المواصفات لإنجاز التركيبات الداخلية للغاز 

        - يجمع المتربصين في 3 أو 4 مجموعات فرعية و يطلب منهم دراسة هذا المخطط 

        - يشتغل المكون هذه الدراسة و يستنتج تلخيص أولي بدفع الشروح اللازمة لفهم المعدات الجديدة المراد تركيبها (وقد الغاز)

       - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار الصحية  على نفسه و على المحيطين به في العمل 

     - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل .

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

و.ن.تك .4 : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة  

الوحدة : التركيبات الخاصة  

الرمز : و.3.4

المدة : 108 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :

. إنجاز التركيبات الخاصة : تركيب الوقاية من الحريق و شبكة توزيع الهواء  المضغوط  

شروط التقييم :


بواسطة :



- المواد و العدة اللازمة 



- مجلات الصانع



- نظام الوقاية و معالجة الهواء المضغوط



- نظام الوقاية من الحريق 

إنطلاقا من : 



- مخطط التركيب لشبكة الوقاية من الحريق و يشتمل على التفاصيل التالية :



الطراز ، قطر الأنابيب و كذلك أجهزة الإطفاء 



- مخطط التركيب لشبكة الهواء المضغوط و يشتمل على التفاصيل التالية :

الطراز ، القطر و موضع الأنابيب و كذلك نظام الوقاية و معالجة الهواء 

المضغوط  

المعايير العامة للأداء :


- احترام قواعد السلامة و الأمان


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام معطيات المخطط

- احترام المواصفات المتعلقة بأنظمة الوقاية من الحريق و نظام معالجة الهواء المضغوط  


- كتامة و صلابة التركيب 

- نوعية الأشغال


- احترام الوقت الممنوح

الوحدة : التركيبات الخاصة  

رمز الوحدة : و.3.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- ترجم مخططا 

2- عرف المواد ، المعدات  العدة ، الأجهزة و اللواحق 


	- الترجمة الدقيقة للمعطيات و الرموز المتعلقة بشبكة الوقاية من الحريق و شبكة الهواء المضغوط

- الإختيار الدقيق للمواد المعدات ، عدة الأجهزة و اللواحق

 
	- الإتفاقيات الرمزية للمخططات و الرسومات التخطيطية التقنية لشبكة الوقاية من الحريق و نظام توزيع الهواء المضغوط 

- مآخذ الماء للحريق :

 . منافذ الحريق

 . أعمد الحريق 

- أنابيب الحريق :

 . أنابيب مرنة

 . أنابيب نصف صلبة 

 . مميزات الإزدحام 

- قطع وصلات :

 . وصلات تماثلية 

 . وصلات طراز كايزيز

 . وصلات غير مواصفة 

 . عقفات المسك

 . حجر بالحنفية

 . تقسيمات 




الوحدة : التركيبات الخاصة  

رمز الوحدة : و.3.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- نفذ العمل :

 . سطر مسارات الأنابيب 

 . اثقب الجدران و السطحيات
	- التنفيذ الصحيح للتسطير باحترام المخطط مع المعدات الملائمة 

- الإستعمال الصحيح و الفعال لعدة التثقيب


	- السنان :

 . الوصف

 . الطراز 

- حنفيات الحريق المسلحة :

 . الوصف

 . التكوين 

 . المميزات التقنية 

- الأجهزة المتنوعة :

 . سبرانكلير

 . درانشير

- التذكير بمفاهيم التسطير و التثقيب 




الوحدة : التركيبات الخاصة  

رمز الوحدة : و.3.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	. ركب الشبكة و أجهزة الإطفاء 

. ركب نظام الوقاية و معالجة الهواء و كذلك شبكة التقنية 
	- تطابق التركيب مع تخصيصات المخطط 

- تطابق التركيب مع تخصيصات المخطط
	- أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . تركيب التقنية الصاعدة الجافة 

 . تركيب أجهزة إطفاء الحريق

- تطبيقات الهواء المضغوط

- مكونات نظام توزيع الهواء المضغوط 

- وصف وظيفة المكونات المختلفة 

- أعمال تتطلب تمارين لتركيب شبكة توزيع الهواء المضغوط 




التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس النظرية في الأقسام و الأعمال التطبيقية في المشغل 

الإستراتيجية :

    - للوصول إلى نشر مهارة الوحدة ، يقترح التأكيد على القواعد و المواصفات بأنظمة الوقاية من الحريق و أنظمة معالجة الهواء المضغوط

        - يجمع المتربصين في 3 أو 4 مجموعات فرعية و يطلب منهم دراسة المخططات 

        - يشتغل المكون هذه الدراسة و يستنتج تلخيص أولي بدفع الشروح اللازمة لفهم المعدات الجديدة (نظام الوقاية من الحريق و أنظمة معالجة الهواء المضغوط)

       - خلال الأعمال التطبيقية ، يحسس المتربص بطريقة دائمة على قواعد السلامة و الأمان ، حيث يجب عليه الحرس بطريقة تنسخ فيه روح الوقاية من أخطار الحوادث و الأخطار الصحية  على نفسه و على المحيطين به في العمل 

     - يسترعى انتباهه على الحرس بالعناية التي تقدم لتنفيذ أي عمل .

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المـكمـلة

و.ن.تك .4 : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة  

الوحدة : استعمال الحاسوب 

الرمز : و.م.1

المدة : 45 سا 

الغرض النـمـطي

السلوك المرتقب :


- يحب على المتربص أن يكون قادرا على :



. استعمال الحاسوب 

شروط التقييم :

إنطلاقا من :



- حاسوب



- أقراص مرنة ، أقراص مضغوطة 

المعايير العامة للأداء :


- التعريف الكامل لعناصر الحاسوب 


- التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام الإستغلال ( وينداوز DOS )

         - الإستعمال الملائم لبرمجي معالجة النص 

         - احترام القواعد لإستعمال الحواسيب 

الوحدة : استعمال الحاسوب 

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	- عرف العناصر المكونة لمحيط الحاسوب 
	- التعريف الكامل للعناصر المكونة لمحيط الحاسوب 
	- وظائف الحاسوب 

- العناصر المكونة لمحيط الحاسوب 

 . لوحة المفاتيح 

 . الشاشة 

 . الأقراص

    * المرنة 

    * الصلبة 

 . الطابعة 

 . الفأرة 

- توصيل الوسائط المختلفة بالحاسوب 




الوحدة : استعمال الحاسوب 

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	2- نفذ العمليات إنطلاقا من نظام الإستغلال 

( وينداوز DOS )
	- التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام إستغلال 

( وينداوز DOS )
	- دور أنظمة الإستغلال 

- التحكمات الأساسية لـ ( وينداوز DOS )

- نفذ العمليات القاعدية :

 . انسخ

 . امسح

 . اطبع

 . احفظ ، …الخ

 . نسق أسطوانة مرنة 




الوحدة : استعمال الحاسوب 

رمز الوحدة : و.م.1

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	3- استعمل برمجي معالجة النص 
	- الإستعمال الملائم لبرمجي معالجة النص 
	- تعريف برمجي معالجة النص (وورد )

- إطلاق الوورد (بدء الوارد)

- التصورات :

 . عارضة العنوان 

 . ادخل القائمة 

 . اغلق القائمة 

 . اخرج من التحكم 

 . ألغ التحكم الأخير 

 . عارضات التتابع 

 . أنماط العرض 

 . الإنتقالات في الوثيقة 

 . انتقاء التص 

 . نسخ النص

 . إلغاء النص

 . طباعة النص 

 


التـوصـيـات البـيـداغوجـية 

التنظيم :
 . تقدم الدروس في الإعلام الآلي في أقسام خاصة لهذا الهدف 

الإستراتيجية :

- حتى نسمح لكل متربص بنشر المهارة المرتقبة داخل الوقت الممنوح ، يجب أن يحتوي المحل المتوقع لتدريس الإعلام الآلي على الأقل على حاسوب واحد لكل متربصين 

- يجب أن يجري التدريس على استعمال الحاسوب تدريجيا ، حتى نسمح للمتربص باستيعاب الوحدة ، يحرس المدرس عاى إظهار بعض التحكمات مرة واحدة 

- عندما يتحكم المتربص في هذه التحكمات ، يمكننا تقديم تمرين آخر يتطلب استعمال تحكمات أخرى 

- نستمر هكذا إلى أن يصبح المتربص قادرا على إنجاز جميع المراحل على السلوك المرتقب مع الأخذ بعين الإعتبار محتواها و معايير النجاعة 

بـطاقـة تـقـديم الوحـدة المؤهـلة 

و.ن.تك .4 : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة  

الوحدة : تركيب التغذية بالغاز للمطبخ و تركيب الوقاية من الحريق 

الرمز : و.إ.4

المدة : 90 سا 

الغرض النـمـطي


- دعم التدريبات المنفذة في الوحدات 

- اضمن إدماج الأغراض الجوهرية لبرنامج الـ و.ن.تك

 
- عرف و صحح نقائص المتربصين


- طور استقلالية المتربص 


- حضر المتربص للتقييم الإجمالي 

شروط التقييم :


بواسطة :


 
- المواد مثل : أنابيب فولاذية سوداء ، نحاسية و من البوليتيلان و لواحقها  



- مواد التلحيم 

- جهاز التلحيم : جهاز اللحام ، جهاز اللحام بالإنصهار الكهربائي ، مولد التيار المستمر ، المجمعة و لواحقها 



- صندوق الأدوات كاملا للمركب الصحي 

- تجهيز الغاز : عداد الغاز و مخفض الضغط 



- التجهيزات للوقاية من الحريق 

إنطلاقا من :

  
- مخططات التركيب و الرسومات التخطيطية 

المعايير العامة للأداء :

- الإستعمال الخاص لمختلف طرازات العدة 


- احترام قواعد السلامة و الأمان 


- احترام المواصفات المتعلقة بالتركيبات الصحية  


- احترام التقنيات و طرق العمل 


- احترام الوقت الممنوح


- احترام معطيات المخطط


- نوعية الأشغال


- كتامة التركيب 

الوحدة : تركيب التغذية بالغاز للمطبخ و تركيب الوقاية من الحريق 

رمز الوحدة  : و.إ.4

	الرمز
	الغرض الوسيط
	المعايير الخاصة للناجعة
	العناصر المحتوية 

	
	1- جمع شبكة الأنابيب 

(CU ; PE)

2- ركب التقنية الصاعدة 

3- ركب التوزيع الداخلي للغاز

4- ركب نظام الوقاية من الحريق 
	- احترام التقنية لتنفيذ تجميع الأنابيب 

- تطابق التركيب مع المواصفات 

- تطابق التركيب مع المواصفات 

- احترام قواعد السلامة و الأمان 
	- نشاطات التلخيص :

- أعمال تتطلب التمارين التالية :

 . تجميع شبكة الأنابيب 

(CU ; PE)

- تركيب التقنية الصاعدة 

- تركيب نظام الوقاية من الحريق 




رسـم تـخطيـطي للإسـتراتيجيـة العـامة للتـدريـب

المـرحـلـة 1


المـرحـلـة 2

التـربـص التـطبيـقي في المؤسـسـة

. التربص التطبيقي في المؤسسة هو نشاط مكمل لأغراض برنامج التكوين ، يجري في الوسط المهني 

. يسمح هذا النشاط للمتربصين بالتدرب على التمارين المهنية 

الأهداف :

 
.وضع المكتسبات في التطبيق في الواقع المهني 


. التكييف مع شروط ممارسة المهنة و تنظيم العمل 


. تحديد الفروق المحتملة بين الطرق المكتسبة في التكوين و المستعملة في المؤسسة 


. تطوير استقلالية المتربص 

تنظيم التربص :


. الفريق البيداغوجي المكلف بتأطير المكتربصين ، ينظم التربص كالآتي :

1- تحضير التربص :


يشتمل هذا التحضير على :



. اضبط الطرق لمتابعة المتربصين 



. عين معايير التقدير التي تسمح بالتحقق من أغراض التربص 



. أعد التنهيج لنشر التربص ( خلال التكوين في نهاية التكوين ، المدة ،..الخ )



. أعد ىالإتصالات مع المؤسسات لإستقبال المتربصين 

2- سير التربص :

. يحرس الفريق البيداغوجي على السير الجيد للتربص ، ولهذا يجب أن يعد اتقاف بين المتربص و المدرس ، الوصي لتناسق التكوين 

3- تقييم التربص :

. في نهاية التربص ، يسمح التقييم بالتحقق من بلوغ الأغراض المدرسة لهذا التربص بإمكان طريقة التقييم أن تغطي عدة أشكال :

ملاحظة :

الفريق البيداغوجي الذي يضمن تأطير المتربصين ، يعد بطاقة التربص في المؤسسة حسب النموذج التالي : 



غرض التربص :


. بين في هذه الخانة الأغراض المقصودة من هذا التربص التطبيقي في المؤسسة 

متابعة التربص :

. لمتابعة التربص ، توضع الطرق لمتابعة التربص خلال هذه الدورة التطبيقية في المؤسسة ( زيارة منتظمة ، ملء استمارة الأسئلة ، تقرير التربص ، …الخ )

معايير التقدير :


. مبدأ الإستنتاج الذي يسمح بإبداء الرأي على القيمة و محتويات القرار 

قالـب وحـدات التكـوين للـ و.ن.تك.1

و.ن.تك.1 : تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن 

المدة : 810 سا 

	المدة
	
	72 سا
	72 سا
	108 سا
	72 سا
	54 سا

	
	الوحدات المكملة

الوحدات المؤهلة 
	
	و.م

الرياضيات التطبيقية
	و.م

المسطرات المألوفة القاعدية
	و.م

السلامة و الأمان
	و.م

الرسم الصناعي
	و.م

مفاهيم الإنشاء

	
	
	ترتيب
	1
	2
	3
	5
	8

	120 سا
	و.1.1

تشكيل الأنابيب
	4
	×
	×
	×
	×
	

	120 سا
	و.2.1

أعمال التجميع
	6
	×
	
	×
	×
	

	120 سا
	و.3.1

تركيب نظام توزيع الماء البارد و الماء الساخن
	7
	
	×
	×
	×
	×

	72 سا
	و.إ.1

تركيب تغذية بالجاذبية للماء البارد و الماء الساخن الصحي حجرات الماء 
	9
	×
	×
	×
	×
	×


قالـب وحـدات التـكوين للـ و.ن.تك.2

و.ن.تك.2 : تركيب أنظمة التصريف ، التهوية ، الضخ و الأجهزة  الصحية 

المدة : 687 سا 

	المدة
	
	108 سا
	54 سا

	
	الوحدات المكملة

الوحدات المؤهلة 
	
	و.م

ميكانيكا الموائع
	و.م

الإتصال

	
	
	ترتيب
	3
	5

	120 سا
	و.1.2

تركيب نظام تصريف المياه الوسخة و التهوية 
	1
	
	

	120 سا
	و.2.2

تركيب الأجهزة الصحية 
	2
	
	

	120 سا
	و.3.2

تركيب نظام الضخ
	4
	×
	

	75 سا
	و.4.2

تشغيل التركيبات الصحية  
	6
	
	×

	90 سا
	و.إ :

تركيب نظام التغذية بالماء المرغم و تصريف المياه الوسخة لمجموعة مغاسل جماعية 
	7
	×
	×


قالـب وحـدات التـكوين للـ و.ن.تك.3

و.ن.تك.3 : العناية و تصليح التركيبات الصحية  

المدة : 324 سا 

	المدة
	
	72 سا

	
	الوحدات المكملة

الوحدات المؤهلة 
	
	و.م

مفاهيم الكهرباء الكهروتقني 

	
	
	ترتيب
	2

	108 سا
	و.1.3

العناية و تصليح التجهيزات الصحية  
	1
	×

	90 سا
	و.2.3

العناية و إغاثة سخان الماء و أنظمة الضخ 
	3
	×

	54 سا
	و.3.2

إغاثة التركيب الصحي 


	4
	×


قالـب وحـدات التـكوين للـ و.ن.تك.4

و.ن.تك.4 : إنجاز التركيبات الغازية و التركيبات الخاصة 

المدة : 483 سا 

	المدة
	
	54 سا

	
	الوحدات المكملة

الوحدات المؤهلة 
	
	و.م

استعمال الحاسوب 

	
	
	ترتيب
	5

	120 سا
	و.1.4

توصيل الغاز  
	1
	

	120 سا
	و.2.4

تركيب التوزيع الداخلي للغاز 
	2
	

	108 سا
	و.3.4

التركيبات الخاصة  


	3
	

	90 سا
	و.م.4

تركيب التغذية بالغاز للمطبخ و تركيب الوقاية من الحريق 
	4
	


ش.ت.م 





جانفي 2003



































نشاطات التدريب





تقييم التتويج





تعليم تصحيحي





تقييم تكويني





نشاط التلخيص





تعليم تصحيحي








تقييم تكويني





نشاطات التدريب








تعليم تصحيحي





تقييم تكويني 














   بطاقة التربص التطبيقي في المؤسسة 


   التخصص :


   المدة :


    


غرض التربص�
متابعة التربص�
معايير التقدير�
�









�
�
�
�



  طرق التقييم :�
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