بطاقة تقنية للحصة رقم05
		المستوى : السنة ثانية /ر/ت.ر
المجال    :  الميكانيك والطاقة. 
الوحدة 02: العمل و الطاقة الحركية (حالة حركة دورانية).
الموضوع:5- عزم العطالة.  
	الأستاذ  :
المؤسسة:

	
	نوع الحصة : عملي. 
المدة الزمنية : 2 سا




	مؤشرات الكفاءة:   - يتعرف على مفهوم عزم العطالة .
                              - يطبق نظرية هويغنز

	1. الأدوات المستعملة:  عربتين، صوف، رمل، أقراص.


	المحتوى المعرفي
	ما يقوم به الأستاذ
	ما يقوم به التلميذ
	المدة

	1- مركز الثقل.


2- العطالة.












3- مركز العطالة

















4- مفهوم عزم العطالة.


















6- عزم عطالة بعض الأجسام الصلبة المتجانسة.

7- حالة دوران جسم حول محور لا يمر بمركز عطالته.




	- يطلب من التلاميذ تعريف مركز الثقل.


- تجربة: 
خذ عربتين متماثلتين وضع عليهما إناءين متماثلين فارغين .
- أملأ أحد الإناءين بالرمل والأخر بالصوف .
ادفع العربتين بواسطة مسطرة ليتحركا بحركة انسحابية : 
س: ما هي العربة التي أحسست أنها تقاوم أكثر التغير في السرعة ؟
- نشاط: 
ضع صفيحة من زجاج على طاولة ثم خذ قطعة صابون واغرز فيها ثلاثة أعمدة صغيرة ( أعواد ثقاب مثلا ) في مواضع مختلفة حيث أحد الأعمدة يكون في مركز القطعة؛ بلل قطعة الصابون ثم ضعها على اللوح الزجاجي وادفعها لتتحرك عليه .
1- هل لكل الأعمدة مسارات متشابهة خلال الحركة ؟
2- ماهو العمود الذي له مسار خاص ؟ وما نوع هذا المسار ؟



- تجربة1: 

[image: ][image: ]
قرصين متماثلين ( نفس القطر ونفس السمك ) واحد من خشب والأخر من رصاص مثلا. نطبق نفس القوة على القرصين. أيهما يدور بصعوبة؟ 
- تجربة2:
نأخذ قرصين من نفس المادة يختلفان في نصف القطر و نطبق عليهما قوة.
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عزم عطالة بعض الاجسام الكتاب المدرسي ص63

- يعطي الأستاذ نظرية هويغنز: 
عزم عطالة جسم صلب بالنسبة لمحور(’) لا يمر من مركزه يساوي عزم عطالة هذا الجسم بالنسبة لمحور  مار من مركز الجسم و يوازي المحور (’ ) زائدا جداء كتلة الجسم في مربع المسافة الفاصلة بين هذين المحورين        JS/ ’ = JS/ + md2

	- يقترح التلاميذ عدة إجابات. في الأخير يصلون أنه خلال دراستنا نتعامل مع أجسام صلبة متجانسة و بالتالي مركز الثقل يوافق المركز الهندسي.


-  يجيب التلاميذ على أنها العربة المحملة بالرمل.



- يعطي التلاميذ تعريفا للعطالة تعبر عن مقاومة الجسم لتغيير حالته الحركية في الحركة الإنسحابية.

  -  مسارات الأعمدة غير متشابهة  خلال الحركة .
  - العمود الذي له مسار خاص يقع في مركز القطعة و له مسار مستقيم .

- في الأجسام الصلبة التي نعتبرها مجموعة نقط مادية , توجد نقطة واحدة لها حركة خاصة ( حركة مستقيمة منتظمة إذا كانت الجملة معزولة ) ندعوها مركز عطالة الجملة ونرمز لها عادة بالرمز C





- القرص الذي يبدي مقاومة أكبر هو القرص الثقيل.
- تتعلق هذه المقاومة للأثر الدوراني بالكتلة.



- القرص الذي يبدي مقاومة أكبر للأثر الدوراني لهذه القوة هو الصغير في نصف القطر.
- تتعلق هذه المقاومة للأثر الدوراني بنصف القطر.

- عزم العطالة يعبر عن مقاومة الجسم القابل للدوران حول محور ثابت لتغيير حالته الحركية.



- يطبقون هذه النظرية في تطبيق.
	














	التقويم:   -  يحسب التلاميذ عزم عطالة ساق معدنية محور دورانها لا يمر من المركز (10 د )
	المراجع: الكتاب المدرسي – المنهاج – الوثيقة المرفقة – بعض المراجع الخارجية – انترنت.

	النقد الذاتي:
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