الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـيين
	
  المعـهـد الوطـنـي 
  للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
    و البيـداغـوجـي



	بـرنـامج الدراسـات
التـلفيـف الكـهربـائي




                           بـرنـامج الدراسـات 
                                                  التلـفيـف الكهـربـائي 
بـنيـة البـرنـامج
التخـصص : التلفيف الكهربائي 
مـدة التكـوين : 1620 ساعة 

	الرمـز
	التعيـين 
	المـدة (بالساعات)

	و.ن.ت.1

و.ن.ت.2

التربص التطبيقي في المؤسسة 


	- إعادة تلفيف الآلات السكونية 

- إعادة تلفيف الآلات الدوارة 

- تربص تطبيقي في المؤسسة 
	 540 سا

864 سا

216 سا




بـطاقة لتـقديـم الـ و.ن.ت

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 
الرمز : I
المـدة : 540 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- تطبيق المفاهيم الرياضياتية 

- تطبيق المفاهيم القاعدية للرسم التقني 

- استعمال الأدوات و الأجهزة

- تطبيق المبادئ القاعدية للكهرباء

- انجاز الرسومات التخطيطية للتركيب و التلفيف 

- معرفة تكنولوجية التجهيزات

- فهم و تحليل اشتغال المحولات 

- إعادة تلفيف المحولات أحادية الطور 

- إعادة تلفيف المحولات الثلاثية الطور 


- استعمال لغة ثانية 

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- توجيهات 

- الوثائق الخاصة 

- الرسومات التخطيطية للنصبات و التلفيف 
بواسطة :


- الأدوات ، الأجهزة و التجهيزات اللازمة 

- المعدات التعليمية الخاصة 
المعاييـر العـامة للأداء :


- الإختيار النبيه للأدوات و أجهزة العمل

- سير العمل المنظم 

- التمثيل الصحيح للرسومات التخطيطية للتركيب و التلفيف 

- المعرفة الدقيقة لمواصفات النظافة و الأمان 
بـنيـة البـرنـامج

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 
الرمز : I
المـدة : 540 ساعة (15 أسبوعا)

	الرمـز
	التعيـين 
	المـدة (بالساعات)

	و م.1.1

و م.2.1

و م.3.1

و م.4.1

و م.5.1

و م.6.1

و م.7.1

و ت.1.1

و ت.2.1

و م.8.1
	الرياضيات 

الإنشاء الميكانيكي 

الرسم التقني

الكهرباء القاعدية 

الرسم التخطيطي و التكبيل 

التكنولوجيا 

المحولات 

إعادة تلفيف المحولات الأحادية الطور (صغيرة و متوسطة الإستطاعة)

إعادة تلفيف المحولات الثلاثية الطور (صغيرة و متوسطة الإستطاعة)

تقنية التعبير 


	30 سا

90 سا

60 سا

60 سا

90 سا

30 سا

30 سا

60 سا

60 سا

3 سا


بـطاقة لتـمثـيل الوحـدة
و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 
الوحدة : رياضيات 
رمز الوحدة  : و م 1.1 
المـدة : 30 ساعة 

الغـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :

- تطبيق المفاهيم الرياضياتية القاعدية المرتبطة بميدان التلفيف الكهرابئي حسب الشروط ، المعايير و الإيضاحات التي تتبع 
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- الوثائق الخاصة 

- التمارين و المسائل المراد حلها 
بواسطة :


- حاسبة علمية 

- لوازم الكتابة (ورق ، قلم رصاص ، قلم ، ممحاة ، مسطرة ..)
المعاييـر العـامة للأداء :


- التطبيق الصحيح لقوانين الحساب 

- الحل الدقيق للمعادلة و المتراحجة من الدرجة الأولى 

- التمثيل الصحيح للأشكال الهندسية 

- الإستعمال الخاص للصيغ لحساب المساحة 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يجري الحسابات 

- يحلل المعادلات و متراحجات من الدرجة الأولى 

- يمثل الأشكال الهندسية حساب بالمساحات 
	- الأعداد الكاملة 

- الكسور 

- الأعداد العشرية 

- الأساسات و الجذور 

- النسب و التناسب 

- الجذر التربيعي 

- الوحيد الحد و المتعددة الحدود 

- معادلة من الدرجة الأولى 

- متراجحة من الدرجة الأولى 

- الخط 

- المحيط 

- الأشكال الهندسية القاعدية (المثلث، المستطيل ، الدائرة)

- الزوايا 

- حساب المساحة (المثلث ، المستطيل ، الدائرة )


	- التطبيق الصحيح لصيغ الحساب 

- الحل الصحيح للمعادلات و المتراحجات

- التمثيل الصحيح للأشكال الهندسية 


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يستعمل أجهزة القياس 

- يتعلم قراءة القياسات 

- يسطر المستقيمات حسب الأبعاد

- يسطر المحيطات المنحنية للقطع 

- يتحكم في الأزملة و قطع معدن المجنبات المختلفة بالأجنة 

- يعلم شحذ الأدوات القاطعة 

- يتعلم تعديل الموصلات من أصناف مختلفة 

- يتحكم في مكتسبات طي القطع المعدنية للمجنبات المختلفة 

- يتحكم في مكتسبات نشر القطع المعدنية 


	- تكوين أجهزة القياس (بالمير ، قدم القياس)

- قراءة القياسات 

- أدوات التسطير 

- إنشاء المستقيمات 

- إنشاء المنحنى البياني 

- قواعد الأزملة و القطع بالأجنة 

- أدوات الأزملة و القطع بالأجنة 

- إجراءات الشحذ و المراقبة 
- أدوات التعديل 
- تعديل الموصلات 
- تعديل الأعمدة
- تعديل المطيلات الرفيعة 
- الطي بمساعدة قالب الطي 
- طي المطيلات بمساعدة أجهزة الطي 

- منشار معدني 

- اختيار الأسنان 

- تركيب الشفرة 

- النشر اليدوي 

- نشر المواد الرفيعة 

	- الوصف الملائم للإستعمال و قراءة الأجهزة 

- الوصف البالغ الأهمية للإحتياطات المراد اتخاذها لإستعمال الأجهزة 

- إحكام القياسات المراد أخذها 

- التحكم في العمليات التالية : 

  . التسطير 

  . الشحذ 

  . البرادة 

  . التقطيع 

  . اللولبة 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتعلم الإجراءات لبرادة الأسطح المختلفة 

- يتحكم في أزرار المخرطة الميكانيكية 

- يتدرب على الخراطة 


	- الربادة 

- المبارد 

- تركيب و فك مقبض المبرد 

- تنظيف المبرد بالفرشة 

- خراطة 

- تكوين المخرطة 

- أنواع الأعمال 

   . تسطين 

   . تقطيع

	


بـطاقة لتـقديـم الوحـدة
و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 
الوحدة : الإنشاء الميكانيكي  
رمز الوحدة  : و م 2.1 
المـدة : 90 ساعة 

الغـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :

- تنفيذ الأعمال القاعدية التي تدربه على استعمال الأدوات و الأجهزة 
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 
بواسطة :


- بالمير ، قدم القياس 

- مسطرة ، شوكة ، التسطير ، منقط ، مطرقة ، منشار معدني 

- إزميل ، أجنة ، مقرض ، مبارد ، ملولبة ، لولب ، مخرطة 

- جهاز التلحيم 


- مثقبة 

المعاييـر العـامة للأداء :


- الإختيار الخاص للأدوات و الأجهزة 

- سير العمل منظم 

- نظافة و دقة العمل 

- احترام قواعد النظافة و الأمان 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتعلم التثقيب بمختلف الأدوات 

- يتعلم تشفر و تجويف الثقوب 
- يتحكم في مكتسبات اللولبة على السيقان و الأنابيب 

- يتحكم في مكتسبات اللولبة الداخلية اليدوية 

	- التثقيب
- المثاقب الحلزونية 
- قواعد التثقيب 
- المثقبة الكهربائية 
- مشعب 
- تصنيع الثقوب 
- مجوف إصطناعي 
- قطر التثقيب 
- سرعة الدوران 
- جدول السرعة تبعا للقطر 
- تجويف يدوي و على آلة التثقيب 
- الإحتياطات المتخذة أثناء التجويف 
- اللولبة الداخلية 
- الملولبة الموشورية الإتساعية 
- أنماط اللولبة 
- اللولبة اليدوية 
- اللولبة على المثقبة 
- أدوات من الفولاذ المسيقي 
- اللولبة الداخلية 
- الإيجابيات و السلبيات 
- جدول اللولبة الداخلية لقطر التثقيب  
	- الوصف الملائم للإستعمال و قراءة الأجهزة 

- الوصف البالغ الأهمية للإحتياطات المراد اتخاذها لإستعمال الأجهزة 

- دقة القياسات المراد أخذها 
- التحكم في تقنيات العمليات التالية :
  . التسطير 

  . الشحذ 

  . البرادة 

  . الطي

  . التقطيع 

  . اللولبة الخارجية 


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتدرب على التلحيم بالمونة اللينة و القوية 

- يتعمل طبيعة التلحيم و صناعة التلحيمات 

- ينجز أداة (طارد المساند)

- يتعلم انجاز مختلف أطراف الموصلات 


	- محول التلحيم 

- أنواع التجميعات الملحمة و الفواصل 

- تلحيم الأسلاك 

- رسم إعدادي للأداة المراد انجازها ( طارد المساند ) 

- تحضير أطراف السليكات النحاسية مع تكوين ساق 

 . عقدة 

 . مربط أنبوبي 

 . مربط ملحم بالمونة 

 . مربط مشدود 

- تعرية الأسلاك

- تكوين العقدات

	


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- تدرب على أنواع إجراءات الوصل و تطبيق القصدرة و تلحيم الأسلاك الموصلة النحاسية بالمونة 

- يصنع القطع العازلة 
	- توصيل السليكات النحاسية الأحادية السلك بواسطة جدالة ملحمة بالمونة 

- كفرع السلكيات النحاسية الأحادية السلك بواسطة جدالة ملحمة بالمونة 

- توصيل السليكات النحاسية المتعددة الأسلاك للموصلات بواسطة جدالة ملحمة بالمونة 

- قواعد قص القطع العازلة مستطيلة و مستديرة 

- تسطير القطع العازلة على ورق بريسفان حسب أبعاد الحزات 

- شكل القطع العازلة للحزة 


	- الوصف الملائم للإستعمال و قراءة الأجهزة 

- الوصف البالغ الأهمية للإحتياطات المراد اتخاذها لإستعمال الأجهزة 

- دقة القياسات المراد أخذها 

- التحكم في تقنيات العمليات التالية :

  . التسطير 

  . الشحذ 

  . البرادة 

  . الطي

  . التقطيع 

  . اللولبة الخارجية




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة
تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : رسم تقني 
رمز الوحدة  : و م 3.1 
المـدة : 60 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- تطبيق المفاهيم القاعدية للرسم التقني 
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 

- ورق التمارين 
بواسطة :


- أدوات الرسم (مسطرة مسطحة ، فرجار ، T ، ممحاة ، قلم رصاص )

- ورق مربع

- طاولة الرسم 
المعاييـر العـامة للأداء :


- الإستعمال الملائم لأجهزة التسطير و الرسم 

- نظافة العمل و الأماكن 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتعلم المفاهيم القاعدية للرسم التقني 
- يتعلم كتابة الأرقام و الحروف 

- يتدرب على الرسم الهندسي لقطعة (مسندة)

- يمثل بالسلم الحروف المخفية للثقب 
- يتدرب على تحديد أبعاد الثقب 
- يمثل هندسيا قطعة مقطوعة (حامل عازل)

	- التعريف و هدف الرسم التقني 
- مواصفات الرسم التقني 
- أبعاد الحروف 
- عرض الخطوط 
- الفسحات 
- الفواصل 
- مختلف المساقط المألوفة 
- وضعية المساقط 
- عدد المساقط المراد  اختيارها 
- تركيب الصفحة 

- السلالم
- تحديد الأبعاد
- التنفيذ المادي للرسم (مسندة)
- تمثيل الحروف المخفية للإستقراب للثقوب غير النافذة 
- تحديد بعد الثقب لإستقراب الثقب غير النافذ 
- ميدان استعمال الثقوب غير النافذة 
- تعريف القطاعات 
- تمثيل القطاعات 
- التظليلات 
- تمثيل قطاع القطعة (حام عازل) 

	- التطبيق الصحيح لمواصفات الرسم 
- التمثيل الصحيح لمساقط القطع 

- التمثيل الصحيح للقطاعات و نصف القطاعات 



	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يمثل إنعال 

- ينجز توصيلات الدائرة 

- يمثل و يحدد بعد قطع الدوران 

- ينجز تسطير الزاوية و الخطوط المتوازية بالفرجار 

- يمثل توصيف اللولبة الخارجية 

- يدرس و يمثل اللولبات 

- يدرس و يمثل نصف القطاعات 


	- توصيف الفولاذ

- مقاطع داخلية 

- التمثيل المواصف للمادة العازلة 

- تنفيذ رسم قطاع قطعة (ممر عازل)

- تقنية التسطير 

- تمثيل قطعة (فرع الفك) 

- تمثيل البرغي للزلاجة 

- تمثيل اللولبة الداخلية او الخارجية 

- تمثيل ركاب 

- نصف القطاع 

- تمثيل نصف قطاع المسيكة 


	


بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : الكهراباء القاعدية
رمز الوحدة  : و م 4.1
المـدة : 60 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- تطبيق المبادئ القاعدية في الكهرباء
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسومات التخطيطية للدارات الكهربائية البسيطة 
بواسطة :


- المعدات التعليمية 
المعاييـر العـامة للأداء :

· الفهم الصحيح للمبادئ القاعدية في الكهرباء
· دقة الحسابات للوسائط الكهربائية المتنوعة 
· الشرح الدقيق لإستعمال المنطقي للدارة الكهربائية 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يصف طبيعة و مصادر الكهرباء 
- يعرف خصائص الموصل و العازل 

- يحصى مختلف مكونات الدارة الكهربائية 

- يميز مختلف التركيبات 


	. نظرية الكهرباء 

-  طبيعة الكهرباء 

- الطرق لإنتاج الكهرباء 

- الأجسام الموصلة و العازلة 

. مكونات الدارة الكهربائية 

- مولد القوة الكهرومحركة 

- مستقبل الطاقة الكهربائية 

- تركيب متسلسل

- التركيب المتوازي 

 - التركيب المختلط 

. التيار المستمر :

- التعريف 

- وحدة التيار 

- اتجاه التيار 
- تأثير التيار 

. التوتر الكهربائي 

- وحدة التوتر 

. المقاومة الكهربائية 

- الإستطاعة 

. تطبيق قانون أوم 

- تعريف قانون أوم 

- الدارة المتسلسلة 


	- التعريف الدقيق للتيار الكهربائي و تأثيرته
- التعريف الصحيح للوسائط الكهربائية 
- الشرح الدقيق للمبادئ القاعدية للكهرباء 
-  دقة الحسابات للوسائط الكهربائية المتنوعة 
- الشرح الصحيح للإشتغال المنطقي للدراة الكهربائية 
- الإستعمال الملائم لأجهزة القياس و كذلك الأدوات الخاصة بالكهرباء 
- التعريف الصحيح للكهرومغناطيسية و تأثيرتها 


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	
	- الدارة المتوازية 

- الدارة المختلطة 

. التيار المتناوب 

- عموميات 

-  المستقبلات الإبتدائية 

- معاميل الإستطاعة 

- التيار الثلاثي الطور 

. المغناطيسية 

- الكهروميغناطيسية 

- الحث الكهرو مغناطيسي 

- القوى الكهرومغناطيسية 


	


بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : الرسم التخطيطي و التكبيل 
رمز الوحدة  : و م 5.1
المـدة : 90ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إنجاز الرسومات التخطيطية للتركيب و التلفيف 
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسومات التخطيطية للتركيب و التكبيل 
بواسطة :


- مأطورة خشبية أو هيكل معدني للتكبيل 

- أسلاك موصلة صلبة و مرنة - أسلاك الربط ، براغي التثبيت ، دومينو 10 ملم 

- مسطرة ، قلم رصاص ، طباشير 

- قاطعات ( v/a , d/a , s/a  ) ، مأخذ التيار ، أزرار دافعة ، جرس ، مرحل الوقاية ، مرحلات مؤخرة ، قاطع عن بعد ، مؤقتة ، أنبوب لاصق 
- أدوات ملاقط ، مفكات براغي ...الخ 
المعاييـر العـامة للأداء :


- القراءة و التفسير الصحيح للرسومات التخطيطية 

- التمثيل المضبوط للرسومات التخطيطية 


- التمثيل الدقيق للرموز و الإتفاقات 


- احترام المواصفات 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- ينصب إشعال بسيط و منشب التيار على مأطورة خشببية أو هيكل التكبيل المعدني 

- ينصب و يكبل الإشعال المزدوج على المأطورة الخشبية أو هيكل التكبيل 

- ينجز نصبة ذهاب ، إياب على المأطورة الخشبية أو هيكل التكبيل 

- ينجز نصبة جرس على المأطورة الخشبية أو هيكل التكبيل 

- ينجز نصبة القاطع عن بعد على هيكل التكبيل أو مأطورة خشبية 

- ينجز نصبة مؤقتة على هيكل التكبيل المعدني أو المأطورة الخشبية

	- رمز القاطع و منشب التيار 

- فصل ووقاية الدارات 

- الإحتياطات المتخذة أثناء تعرية الأسلاك 

- رمز القاطع البسيط 

- الإشعال 

- رمز مأخذ التيار 

- رمز القاطع المزدوج 

- الإشعال

- الرسم التخطيطي للتركيب 

- رمز القاطع

- الرسم التخطيطي للتركيب
- رمز الجرس

- الرسم التخطيطي للتركيب

- رمز القاطع عن بعد

- رمز الزر الدافع 

- الرسم التخطيطي للقاطع عن بعد

- الرسم التخطيطي للتكبيل

- رمز المؤقتة 

- رمز الزر الدافع 

- الرسم التخطيطي للمؤقتة و الرسم التخطيطي للتركيب

- أسباب الأعطاب و نظام الإغاثة 

- خطورة التيار أثناء الإغاثة 
	- التمثيل المضغوط لرموز الأجهزة 
- تالتمثيل الصائب للرسومات التخطيطية للنصبات و التمديدات الكهربائية 
- الإستعمال الملائم لمعدات الإنجاز 


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يستعمل أجهزة القياس و التوتر 

- ينجز تركيب الأنبوب اللاصق على المأطورة الخشبية أو هيكل التكبيل 

- ينجز تركيب التحكم عن بعد لمحرك ثلاثي الطور بواسطة التماس بسيط 

- ينجز تركيب التحكم عن بعد لمحرك ثلاثي الطور بواسطة فاصل التماس 

- ينجز نصبة محرك لا متزامن ثلاثي الطور يتحكم فيه بواسطة مقلع نجمي مثلث آلي 

- ينجز الإقلاع اليدوي لمحرك ثلاثي الطور بعضو دوار ملفوف 
	- أجهزة القياس : فولت متر ، أمبير متر ، متعدد القياس 

- مختلف سلالم القراءة 

- رمز الأنبوب اللاصق و لواحقه 

- الرسم التخطيطي للتركيب

- رمز زر التماس 

- رمز مرحل الوقاية 
- رمز عليه أزرار (AT/MA)
- الرسم التخطيطي للتكبيل (تحكم و استطاعة )
- رمز فاصل التماس العاكس 

- رمز مرحل الوقاية 

- رمز عليه أزرار (AT/MAR/MAV)
- الرسم التخطيطي للتكبيل (تحكم و استطاعة)

- رمز المرحل المؤخر 
- رمز المزاوجات النجمية – المثلثة 
- يدوي و آلي 
- الرسم التخططي لتكيبل التحكم (يدويا و نصف آلي)
- رمز العضو الدوار الملفوف 
- رمز معدلة الإقلاع
- الرسم التخطيطي للتكبيل 

	- التمثيل المضغوط لرموز الأجهزة 

- تالتمثيل الصائب للرسومات التخطيطية للنصبات و التمديدات الكهربائية 

- الإستعمال الملائم لمعدات الإنجاز 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : تكنولوجيا  
رمز الوحدة  : و م 6.1 
المـدة : 30 ساعة 

الغـرض الـنمـطي 
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- معرفة تكنولوجية الأجهزة ، الأدوات والآلات  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الوثائق التقنية  

بواسطة :


- الأدوات و الأجهزة اللازمة 
المعاييـر العـامة للأداء :


- المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الالات 

- الوصف المضبوط لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس التلحيم 


	- تلحيم تحديدة التلحيم و تلحيم بالقوس 

- حديدة التلحيم (شكل الحد و الحجم)

- القصدير (تكوين متنوع ، انصهار)

- ميدان التطبيق 

- أنواع فاصلات التلحيم 

- التلحيم بالمونة 

- الخصائص و تخصيص الإلحامات و عجينة التلحيم 

- تحضير أطراف الأسلاك 

- الموصلات المختلفة : كابلات و أسلاك 

- الأدوات المستعملة : 

 . ملقط شامل      . ملقط قاطع

 . ملقط الترصيع    . سلك التطويق 

- جدالة الأسلاك 

- أنواع وصلات الأسلاك

- المواد العازلة الكهربائية

 1- الخصائص 

 2- ترتيب العازلات 

 . العازلات الصلبة  . العازلات السائلة 

 . العازلات الغازية 

- المواد المغناطيسية 

 1- الخصائص 

 2- تصنيف المواد المغناطيسية 

 . الحامل الميكانيكي و الدارة المغناطيسية 

 . مطيلات للدارة المغناطيسية 

 . المغانط الدائمة 
	- الوصف الدقيق لمختلف  الأجهزة 

- الشرح الدقيق للإشتغال المدروس 


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس تكنولوجية الأجهزة 
	- أجهزة القياس و التسطير 

- أدوات الأزملة و القطع بالأجنة 

- الأجهزة و آلة الشحذ 

- جهاز صناعة الحلقات 

- جهاز النشر و القطع 

- قاطع الأنابيب 

- المنشار الميكانيكي 

- الأجهزة و لوازم الطي 

- أجهزة القرض 

- المقرضية اليدوية 

- المقرضة ذات عتلة 

- المقرضة الكهربائية 

- أجهزة التثقيب 

- المثقبة اليدوية

- المثقبة الكهربائية 

- إختيار ايقاع التثقيب 

- الأجهزة لتجويف الثقوب 

- جدول خاص لإختيار الأجهزة 

- المجوغة 

- أداة التثبيت 

- فريزة مخروطية 


	- الوصف الدقيق لمختلف  الأجهزة 

- الشرح الدقيق للإشتغال المدروس 




	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يصف مختلف عمليات الإستصناع 

- يتعرف على مختلف أجهزة القياس 
	- البرادة 

- تخصيص البرادة 

- المميزات و اشكال المبارد

- الخراطة 

- تكوين المخرطةو تحكمها 

- اختيار ايقاع القطع

- اللولبة الداخلية و الخارجية 

- اللولبة اليدوية بالمخرطة 

- الملولبة 

- حامل الملولبة 

- ملولبة ذات أنبوب 

- حامل اللولب 

- اللولب 

- أجهزة القياس الكهربائية 

- التكوين و استعمال أجهزة القياس الكهربائية 

- مختلف سلالم القراءة 


	- الوصف الدقيق لمختلف  الأجهزة 

- الشرح الدقيق للإشتغال المدروس 




	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس اشتغال المحولات 
	- التصنيف العام للمحولات 

1- محولات الإستطاعة 

2- محولات الإستطاعة الصغيرة 

3- محولات القياس 

4- محولات التلحيم 

- تكوين المحولات 

1- التنظيم العام 

 . الجزء المغناطيسي 

 . الجزء الكهربائي 

 . الجزء الميكانيكي 

2- دراسة الجزء المغناطيسي  

 . الدارة المغناطيسية 
3- دراسة الجزء الكهربائي 
 . التلفيف 
 . مرابط الوصل 
 . العدة لتسوية مقدار الخروج 
 . الكهرو ديناميكية 
 . العزل الكهربائي / الحراري 

4- دراسة الجزء الميكانيكي 
 . الأعضاء الميكانيكية  
 . المشاكل الميكانيكية 
 . أنماط التبريد 

	- الوصف الدقيق لمختلف  الأجهزة 

- الشرح الدقيق للإشتغال المدروس 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : المحولات  
رمز الوحدة  : و م 7.1 
المـدة : 30 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- فهم مبدأ إشتغال الآلات السكونية  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- الوثائق التقنية 
بواسطة :


- المعدات التعليمية (مسلاط خلفي ، الشفافات) 

المعاييـر العـامة للأداء :


- الشرح الدقيق لمبدأ الإشتغال 

- التطبيق الصحيح للصيغ 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يفهم اشتغال المحولات 

- يطبق صيغ حساب المحولات 

- يطبق القواعد لمزاوجة المحولات 
	- المحولات 
- مبدأ الإشتغال 
- الرسم التخطيطي النظري 
- الإستطاعة 
- نسبة التحويل 
- حساب المحاولات 
1- حساب مساحة المقطع المستعرض للنواة 
2- حساب عدد لفات التلفيفات 
3- حساب قطر السلك للتلفيفات 
4- مثال جدول معطيات التلفيفات 
- مزاوجة التلفيفات 
1- الإستطاعة الإسمية 
2- إعتلام المرابط 
3- المخططات الشعاعية و المزاوجات المأفلوفة للتلفيفات 
4- جدول مزاوجة التلفيفات للمحولات الثلاثية الطور 

	- الوصف الدقيق لمختلف  الأجهزة 

- الشرح الدقيق للإشتغال المدروس 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : إعادة تلفيف المحولات الأحادية الطور 
رمز الوحدة  : و ت 1.1
المـدة : 60 ساعة 

الغـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف المحولات الأحادية الطور  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 
بواسطة :

- مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص ، ورق عازل ، برسيفان ، قماش ، ميرنق ، شريط لاصق  

- الآلة المراد تلفيفها بالمير ، بيزر ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح ، سلك مطلي ، قصدير ، برنيق بالهواء 

- مقوام ، متعدد القياس 

- محولات أحادية الطور صغيرة الإستطاعة 

المعاييـر العـامة للأداء :


- المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الالات  


- الوصف الدقيق لطريقة الاستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 


- الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 


- الرشاقة اليدوية  


- نظافة الأعمال و الأماكن 


- احترام قواعد الصحة و الأمان

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يكتشف أنواع العيوب و اسبابها

- يستعمل أجهزة الكشف 

- يتحكم في الفك و فك تلفيف المحولات 

- يحسب أبعاد الورق العازل 

- يعزل نموذج بالكارتون العازل 

- ينفذ التليفيف في حزة (ذات طوابع على النموذج)

- يبرنق و يجفف التلفيف 

- يتعلم العل بالشريط اللاصق 

- يركب و يلحم أسلاك المخرج 

- ينفذ التطيوق 

- يركب الدارة المغناطيسية 

- يراقب العزل 

- يجرب المحول 


	- أعطال المحولات و أسبابها 
- قياس مقاومة العزل 
- طريقة الإعتلام 
- نقل الرسم التخطيطي 
- قياس مقطع السلك 
- عد عدد اللفات 
- الإحتياطات المتخذة أثناء الفك 
- الحساب لتقطيع ورقة العزل 
- الإحتياطات المتخذة أثناء العمل بجهاز القطع 
- ضبط الآلة المراد تلفيفها 

- أساليب التلفيف 
- أنواع التلفيف 
- إرشادات الأمان 
- تقنيات التغرية 
- التقنيات لتريكب أسلاك المخرج و عزلها 
- تقنيات التطيوق 
- اساليب التركيب 
- خطورة الأحرف الحادة لمطيلات النواة 
- استعمال متعدد القياس
	- التحقق الصحيح من اسباب الأعطاب 

- التحكم في تقنية الفك 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 


 بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : إعادة تلفيف المحولات الثلاثية الطور 
رمز الوحدة  : و ت2.1  
المـدة : 60 ساعة 

الغـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف المحولات الثلاثية  الطور  (صغيرة و متوسطة الإستطاعة)
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 

بواسطة :

- مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص ، ورق عازل ، برسيفان ، قماش ، ميرنق ، شريط لاصق  

- الآلة المراد تلفيفها بالمير ، بيزر ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح ، سلك مطلي (أقطار مختلفة) ، قصدير ، برنيق بالهواء 

- مقوام ، متعدد القياس 

- محولات أحادية الطور صغيرة الإستطاعة 

المعاييـر العـامة للأداء :


- المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الالات  


- الوصف الدقيق لطريقة الاستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 


- الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 


- الرشاقة اليدوية  


- نظافة الأعمال و الأماكن 


- احترام قواعد الصحة و الأمان

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يكتشف أنواع العيوب و اسبابها

- يستعمل أجهزة الكشف 

- يتحكم في الفك و فك تلفيف المحولات 

- يحسب أبعاد الورق العازل 

- يعزل نموذج بالكارتون العازل 

- يصنع ثلاثة ملفات متوازية لحزة (ذات طابق)

- يبرنق و يجفف التلفيف 

- يتعلم العزل بالشريط اللاصق 

- يركب و يلحم أسلاك المخرج 

- ينفذ التطويق

- يترجم الرسم التخطيطي لإقران و يقرن مختلف تلفيفات الثلاثية الطور  

- يركب الدارة المغناطيسية 

- يراقب العزل 

- يجرب المحول 
	- أعطال المحولات و أسبابها 

- قياس مقاومة العزل 

- طريقة الإعتلام 

- نقل الرسم التخطيطي 

- قياس مقطع السلك عند كل أخذ وسط
- عد عدد اللفات 

- الإحتياطات المتخذة أثناء الفك 

- يحسب لتقطيع الورقة العازلة
- الإحتياطات المتخذة أثناء العمل بجهاز القطع 

- يضع اللفافة في الخدمة  

- تعليمات الأمان 

- تقنيات التغرية 

- إجراءات لتركيب  أسلاك المخرج و عزلها 

- تقنيات التطويق

- الرسم التخطيطي لربط التلفيفات  

- خطورة الأحرف الحادة لمطيلات النواة 


	- التحقق الصحيح من اسباب الأعطاب 

- التحكم في تقنية الفك 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 


بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الوحدة : تقنيات التعبير  
رمز الوحدة  : و م 10.1 
المـدة : 30 ساعة 

غـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- استعمال لغة ثانية حسب الظروف ، المعايير و التوضيحات التالية :
شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- الوثائق الخاصة  

بواسطة :


- المعدات التعليمية الخاصة : 


. سبورة 



. الشفافات 



. داطاشو 



. أفلام ، فيديو ..الخ 

المعاييـر العـامة للأداء :

· التحكم في المفرادات التقنية ، النحو و الصرف 
· القراءة الصحيحة للنصوص 
· التلخيص الصحيح للنصوص 
· الدقة في أخذ الملاحظات 
· التحرير الصحيح لعروض الحال ، التقارير 
· التحضير و التقديم الملائم للعروض  

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	-يدرس المفردات اللغوية التحو و الصرف من خلال النصوص 

- يلخص النصوص 

- يأخذ الملاحظات 

- يحرر عروض الحال التقارير 

- يحضر العروض 
	- دراسة المواضيع 
- دراسة المفرادات اللغوية ، النحو و الصرف من خلال المواضيع التي ترتكز عموما على:
 . التكنولوجيا 
 . الثقافة العامة 
- تقنيات التعبير 

 . طرق القراءة 

 . نوعية الأسلوب 
 . ملخص النص 

 . أخذ الملاحظات 
 . المذكرة (إدارية)
 . عرض حال ، تقرير 

 . محضر 
- العروض 
 . كل متربص يحضر عرض مؤخوذ من ميدان : 

    * التلفيف الكهربائي 


	- التحكم في المفرادات التفنية النحو و الصرف ...الخ
- القراءة الصحيحة للنصوص 

- التلخيص الصحيح للنصوص 

- الدقة في إخذ الملاحظات 

- التحرير الصحيح لعروض الحال و التقارير و المحاضر 

- التحضير و التقديم الملائم للعروض 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات السكونية 

الرمز : II
المـدة : 864 ساعة (24 أسبوعا) 
غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- معرفة تكنولوجية التجهيزات 

- انجاز الرسومات التخطيطية للتركيب و التلفيف 


- فهم و تحليل اشتغال المحركات ذات اليتار المتناوب 


- إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الأحادية الطور 


- إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الثلاثية الطور 


- إعادة تلفيف العضو المتحرك لمحرك بعضو متحرك ملفوف 


- إعادة تلفيف المحث 


- استعمال الحاسوب 

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الوثائق التقنية  

بواسطة :


- الأدوات ، الأجهزة و التجهيز الخاص 
المعاييـر العـامة للأداء :

· الإختيار النبيه للأدوات و أجهزة العمل 
· سير العمل منظم 
· التمثيل الصحيح للرسومات التخطيطية للتركيب و التلفيف
· المعرفة الدقيقة لمواصفات النظافة و الأمان 
بنـيـة الـ و.ن.ت
و.ن.ت.II : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 

الرمـز : II

المـدة : 864 ساعة 
	الرمـز
	تعيين الوحدات 
	المدة (ساعات) 

	و.م.2.1

و.م.2.2 

و.م.2.3

و.ت.2.1

و.ت 2.2

و.ت3.1

و.م.2.4

و.ت 2.4 

و.ت 2.5 

و.م.2.5


	- تكنولوجيا 

- رسم تخطيطي و تكبيل 

- محركات التيار المتناوب 

- إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الأحادية الطور 

- إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الثلاثية الطور 

- إعادة تلفيف العضو المتحرك لمحرك بعضو متحرك ملفوف 

- محركات التيار المستمر 

- إعادة تلفيف المحث 

- إعادة تلفيف المستحث 

- معلوماتية 
	24 سا
192 سا

24 سا

96 سا

96 سا

96 سا

24 سا

88 سا

88 سا

48 سا




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 
الوحدة : تكنولوجيا  
رمز الوحدة  : و م 2.1 
المـدة : 24 ساعة 

الغـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- معرفة التجهيزات  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الوثائق التقنية 
بواسطة :


- المعدات التعليمية (مسلاط خلفي ، الشفافات )
المعاييـر العـامة للأداء :

· المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الآلات 

· الوصف الدقيق لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يعرف تكوين الآلات الدوارة 

- يدرس تكنولوجية الآلات التيار المتناوب 


	* الآلات الدوارة 

- التعريف 

- جدول الترتيب العام للآلات الكهربائية الدوارة 

- الأعضاء المكونة للآلات الدوارة 

  . الجزء الكهربائي 

  . الجزء المغناطيسي 

  . الجزء الميكانيكي 

- آلات التيار المتناوب 

- محركات لا متزامنة ثلاثية الطور ذات عضو متحرك ملفوف 

  . التعريف 

  . تلفيف المستحث 

  . الخواتم 

- تعيين المحركات لا متزامنة الثلاثية الطور 

- محركات أحادية الطور 

  . التعريف 

  . محركات ذات الحث 

  . محركات بخواتم قصر الدارة (لفة فراجي) 

- المحركات الشاملة 

- محركات التيار المستمر 


	- الوصف الدقيق للآلات الدوارة  

- الوصف الدقيق لآلات التيار المتناوب و المستمر 


	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس تكنولوجية آلات التيار المستمر 

- يحصي مختلف أنواع محركات التيار المستمر 
	  . التعريف 

  . الجزء الكهربائي 

  . الجزء المغناطيسي 

  . الجزء الميكانيكي

- أنواع محركات التيار المستمر 

  . محركات بالتحريض في التفرع 

  . محركات بالتحريض المركب 

  . محركات بالتحريض المتسلسل 

  . الوقاية الكهربائية لمحركات التيار المستمر 


	- الوصف الدقيق للآلات الدوارة  

- الوصف الدقيق لآلات التيار المتناوب و المستمر 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 
الوحدة : الرسم التخطيطي و التكبيل  
رمز الوحدة  : و م 2.2 
المـدة : 192 ساعة 

الغـرض الـنمـطي 
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- انجاز الرسومات التخطيطية للتركيب و التلفيف  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتريكب و التلفيف 

بواسطة :


- مأطورة خشبية أو هيكل معدني للتكبيل  


- أسلاك موصلة صلبة و مرنة 

- أسلاك الربط ، برغي التثبيت ، دومينو 10 ملم 

- مسطرة ، قلم رصاص ، طباشير 

- أدوات ، ملاقط ، مفكات ، براغي ...الخ 

- زر التماس ، فاصل التماس ، أزرار دافعة 

- محركات لا متزامنة (أحادية الطور ، ثلاثية الطور ) 

- معدلة الإقلاع 
المعاييـر العـامة للأداء :

· القراءة و التفسير الصحيح للرسومات التخطيطية
· التمثيل الدقيق للرسومات التخطيطية 
· التمثيل الدقيق للرموز و الإتفاقيات ، احترام المواصفات 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- ينجز الرسم التخطيطي للربط المبسط للتلفيفات الثلاثية الطور قطبين ، ملفين على التسلسل 

- ينجز الرسم التخطيطي للربط المبسط للتلفيفات الثلاثية الطور قطبين ، ملفين على التوازي 

- ينجز الرسم التخطيطي للربط المبسط للتلفيفات الثلاثية الطور أربعة أقطاب ، أربعة ملفات متسلسلة 

- ينجز الرسم التخطيطي للربط المبسط للتلفيفات الثلاثية الطور أربعة أقطاب ، أربعة ملفات على التوازي 
- ينجز الرسم التخطيطي للربط المبسط للتلفيفات الثلاثية الطور أربعة أقطاب ، ملفين على التوازي

- ينجز الرسم التخطيطي للربط المبسط للتلفيف الثلاثية الطور ستة أقطاب ، ستة ملفات على التسلسل


	- توصيل على التسلسل 

- تمثيل الرسم التخطيطي للملفات 
- توصيل على التوازي 

- الرسم التخطيطي لتمثيل ملفين على التوازي 

- توصيل متسلسل 

- الرسم التخطيطي للتمثيل 

- توصيل متوازي 

- الرسم التخطيطي للتمثيل

- نمط التوصيل على التوازي 

- الرسم التخطيطي للتمثيل 

- نمط التوصيل على التسلسل


	- التمثيل المضبوط لرموز الأجهزة 
- التمثيل الصائب للرسومات التخطيطية للتركيب و التجهيز 

- الإستعمال الملائم لمعدات الإنجاز 




	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يمثل الرسم التخطيطي لمولدة مجزئة التيار 

- يخبر عن توصيل المولدات المتسلسلة 

- يمثل الرسم التخطيطي للإنجاز 

- ينجز توصيل المولدة المركبة 

- يحدد و يمثل الأجهزة المستعملة 

- يمثل الرسم التخطيطي لإنجاز محرك مجزئ 

- يدرس نمط الإقلاع

- يحدد الوسائل اللازمة لإقلاع محرك متسلسل 

- يمثل الرسم التخطيطي لإنجاز هذه المحركات المتسلسلة 

- يدرس و يمثل الرسم التخطيطي لتوصيل المحرك المركب (توزيع طويل)

- يمثل الرسم التخطيطي للتلفيف للف المستحث المتراكب البسيط 


	- رمز العناصر 

- الرسم التخطيطي المفصل 

- رمز كل عنصر 

- الرسم التخطيطي المفصل 

- الرمز و الرسم التخطيطي المفصل للمولدة المركبة 

- محرك التجزئ 

- الرسم التخطيطي المفصل 

لمحرك مجزئ 

- معدلة الإقلاع 

- نمط اقلاع المحركات المتسلسلة 

- الرسم التخطيطي المفصل 

- المحرك المركب 

- تفريغ طويل و قصير 

- الرسم التخطيطي للتلفيف

- حساب الخطوة 


	- التمثيل المضبوط لرموز الأجهزة 

- التمثيل الصائب للرسومات التخطيطية للتركيب و التجهيز 

- الإستعمال الملائم لمعدات الإنجاز 




	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يمثل الرسم التخطيطي للتلفيف للف المستحث المتراكب المركب 

- يمثل الرسم التخطيطي للتلفيف للف المستحث المتموج البسيط 

- يمثل الرسم التخطيطي للتلفيف للف المستحث المتموج المركب 


	- الرسم التخطيطي للتلفيف

- حساب الخطوة 

- الرسم التخطيطي للتلفيف

- حساب الخطوة 

- الرسم التخطيطي للتلفيف

- حساب الخطوة
	- التمثيل المضبوط لرموز الأجهزة 

- التمثيل الصائب للرسومات التخطيطية للتركيب و التجهيز 

- الإستعمال الملائم لمعدات الإنجاز 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 
الوحدة : محركات التيار المتناوب 
رمز الوحدة  : و م 2.3 
المـدة : 24 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- فهم مبدأ اشتغال محركات التيار المتناوب  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- الوثائق التقنية  

بواسطة :


- المعدات التعليمية (مسلاط خلفي ، رفوف شفافة) 
المعاييـر العـامة للأداء :

· الشرح الدقيق لمبدأ الإشتغال 
· التطبيق الصحيح للصيغ 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس مبدأ المحركات الأحادية الطور 

- يدرس مبدأ المحركات الثلاثية الطور 

- يعرف على مختلف أنواع التلفيف 


	- محركات أحادية الطور 

- محركات شاملة 

- التكوين و الإشتغال 

- محرك بطور مساعد للإقلاع

  . التكوين 

  . المبادئ 

  . محرك بتلفيف واحد 

  . محرك بطور مساعد 

  .التطبيقات 
- محرك بمكثف الإقلاع 
- محركات لا متزامنة ثلاثية الطور 
- تلفيفات
- محركات لا متزامنة ثلاثية الطور ذات عضو متحرك ذو قفص 
  . التكوين 
  . العضو الساكن 
  . العضو المتحرك للتلفيف 
  . تلفيفات ذات مقاطع متمركزة 
  . تلفيفات بمقطع
  . متشابكة 
- إقلاع المحركات ذات القفص 
  . إقلاع مباشر 
  . إقلاع نجمي مثلث 
  . إقلاع بعضو سكوني 
  . إقلاع بمحول ذاتي
	- الشرح الدقيق لإشتغال المحركات الأحادية الطور و الثلاثية الطور

- المعرفة الدقيقة لمختلف أنواع الإقلاع

- الشرح الصحيح لإجراءات اللف 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس مختلف أنظمة الإقلاع 
	- محركات بسرعات متعددة 

  . محركات بتلفيفات منفصلة 

- محركات بإقران الأقطاب (DL )

- محركات بعضو متحرك ملفوف 

  . التكوين 

  . الإشتغال 

  . إقلاع المحركات ذات العضو المتحرك الملفوف 

- كبح المحركات اللامتزامنة ثلاثية الطور 

  . الكبح المكبح الكهربائي 

  . الكبح بالتيار المضاد 

  . الكبح بقذف التيار المستمر 


	- الشرح الدقيق لإشتغال المحركات الأحادية الطور و الثلاثية الطور

- المعرفة الدقيقة لمختلف أنواع الإقلاع

- الشرح الصحيح لإجراءات اللف 


بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 
الوحدة : إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الأحادية الطور  
رمز الوحدة  : و ت 2.4 
المـدة : 96 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الأحادية الطور  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 

بواسطة :

· مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص كهربائي ، ورق عازل بريسفان ، قماش مبرنق ، شريط لاصق 

· آلة التلفيف بالمير ، بيز بلاستيكي ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح شوكية ، سلك مطلي ، قصدير ، برنيق بالهواء 
· مقوام ، متعدد القياس  
· أعضاء ساكنة للمحركات ذات التيار المتناوب 
· ضاغط الهواء 
· مخرطة 
· حملاج 

المعاييـر العـامة للأداء :

· المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الآلات 

· الوصف الدقيق لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 
· الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 
· الرشاقة اليدوية 
· نظافة المنجزات و الأماكن
· احترام قواعد الصحة و الأمان  

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتحقق و يعرف الأسباب المحتملة للأعطال  

- يفك المحرك
- يتدرب على تحضير العضو الساكن 
- يصنع نموذج اللف (من الخشب ، من الألمنيوم)
- يصنع ملفات اللف 

	- جدول الأعطال المحتملة 
- استعمال أجهزة التحقق و القياس 
- استعمال أدوات الفك 
- فصل أجزاء المحرك 
- الطرق لعد عدد اللفات 
- قياس قطر السلك العاري 
- استعمال أجهزة القياس 
- اعداد الرسم التخطيطي 
- فك الملفات من الهيكل و تعريتها 
- تنظيف الحزات (المحلل ، بنزين معدني ، نفخ)
- تحديد أبعاد الأغطية 
- الإجراءات لعزل الحزات 
- استعمال أجهزة القياس ، النشر ، التسطير ، اللولبة الخارجية ، اللولبة الداخلية و التسوية 
- استعمال المخرطة 
- تحديد الأبعاد اللازمة لصناعة النماذج 
- الإحتياطات المتخذة أثناء العمل بالأجهزة القاطعة 
- ضبط النموذج 
- تشغيل الآلة 

	- التحقق الصحيح من أسباب الأعطال 
- التحكم في تقنية الفك و التركيب 
- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 
- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 
- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 
- احترام الوقت الممنوح 
- احترام قواعد الصحة و الأمان 



	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يعيد تلفيف العضو الساكن لمحرك لا متزامن أحادي الطور 36 حزة 1500 د/د 

- يعيد تلفيف العضو الساكن لمحرك لا متزامن أحادي الطور بـ 24 حزة 3000 د/د

- يتحكم في الإسناد و التطويق 

- يتحكم في أقران التلفيفات 

- يتحكم في الإشباع و تنشيف التلفيفات 

- تركيب المحرك 
	- الإجراء لوضع التلفيفات المتمركزة لحزمة في الحزات  

- الإجراء لوضع التلفيفات المتمركزة ذات حزمتين في الحزات 

- صناعة المسندات و نمط الإسناد 

- تقنية تقويس رؤوس الملفات 

- تطويق الكعيكعات 

- ربط أسلاك الخروج 

- تلحيم أسلاك الخروج 

- برنقة ، تجفيف ، كشط 

- تجميع أجزاء المحرك 

- النمط لمراقبة عزل التلفيف 

- اختبار المرحك الفارغ ثم في الشحن 


	  - التحقق الصحيح من أسباب الأعطال 

- التحكم في تقنية الفك و التركيب 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 

الوحدة : إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الثلاثية الطور  
رمز الوحدة  : و ت 5.2 
المـدة : 96 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف العضو الساكن للمحركات الثلاثية  الطور  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 

بواسطة :

· مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص كهربائي ، ورق عازل بريسفان ، قماش مبرنق ، شريط لاصق 

· آلة التلفيف بالمير ، بيز بلاستيكي ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح شوكية ، سلك مطلي ، قصدير ، برنيق بالهواء 
· مقوام ، متعدد القياس  
· أعضاء ساكنة للمحركات ثلاثية الطور 
· ضاغط الهواء 
· مخرطة 
· حملاج 

المعاييـر العـامة للأداء :

· المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الآلات 

· الوصف الدقيق لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 
· الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 
· الرشاقة اليدوية 
· نظافة المنجزات و الأماكن
· احترام قواعد الصحة و الأمان  

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتحقق و يعرف الأسباب المحتملة للأعطال  

- يفك المحرك

- يتدرب على تحضير العضو الساكن 

- يصنع نموذج التلفيف (من الخشب ، من الألمنيوم)

- يصنع ملفات التلفيف (بسيطة ، مجموعة ملفات) 
	- جدول الأعطال المحتملة 

- استعمال أجهزة التحقق و القياس 

- استعمال أدوات الفك 

- فصل أجزاء المحرك 

- الطرق لعد عدد اللفات 

- قياس قطر السلك العاري 

- استعمال أجهزة القياس 

- اعداد الرسم التخطيطي 

- فك الملفات من الهيكل و تعريتها 

- تنظيف الحزات (المحلل ، بنزين معدني ، نفخ)

- تحديد أبعاد الأغطية 

- الإجراءات لعزل الحزات 

- استعمال أجهزة القياس ، النشر ، التسطير ، اللولبة الخارجية ، اللولبة الداخلية و التسوية 

- استعمال المخرطة 

- تحديد الأبعاد اللازمة لصناعة النماذج 

- الإحتياطات المتخذة أثناء العمل بالأجهزة القاطعة 

- ضبط النموذج 

- تشغيل الآلة 


	- التحقق الصحيح من أسباب الأعطال 

- التحكم في تقنية الفك و التركيب 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 




	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يعيد تلفيف العضو الساكن لمحرك لا متزامن الثلاثي الطور 24 حزة 3000 د/د 

- يعيد تلفيف العضو الساكن لمحرك لا متزامن ثلاثي الطور بـ 36 حزة 1500 د/د

- يعيد تلفيف العضو الساكن لمحرك لا متزامن ثلاثي الطور ذو عضو متحرك ملفوف بسرعتين بـ 36 حزة 1500 /3000د/د

- يعيد تلفيف العضو الساكن لمحرك لا متزامن ثلاثي الطور بسرعتين بـ 36 حزة 1500 /3000د/
- يتحكم في الضبط و التطويق 

- يتحكم في أقران التلفيفات 

- يتحكم في الإشباع و تنشيف التلفيفات 

- يركب المحرك 
	- الإجراء لوضع التلفيفات المتمركزة لحزمة في الحزات  

- الإجراء لوضع التلفيفات المتشابكة ذات حزمة في الحزات
- الإجراء لوضع التلفيفات المتشابكة ذات حزمتين في الحزات 

- الإجراء لوضع التلفيفات المتمركزة ذات حزمتين في الحزات 

- صناعة المسندات و نمط الإسناد 

- تقنية تقويس رؤوس الملفات 

- تطويق الكعيكات 

- ربط أسلاك الخروج 

- تلحيم أسلاك الخروج 

- برنقة ، تجفيف ، كشط 

- كشط
- تجميع أجزاء المحرك 

- النمط لمراقبة عزل التلفيف 

- اختبار المحرك الفارغ ثم في الشحن 


	  - التحقق الصحيح من أسباب الأعطال 

- التحكم في تقنية الفك و التركيب 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 

الوحدة : إعادة تلفيف العضو المتحرك لمحرك ذو عضو متحرك ملفوف  
رمز الوحدة  : و ت 6.2 
المـدة : 96 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف العضو المتحرك لمحرك ذو عضو متحرك ملفوف  

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 

بواسطة :

· مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص كهربائي ، ورق عازل بريسفان ، قماش مبرنق ، شريط لاصق 

· آلة التلفيف بالمير ، بيز بلاستيكي ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح شوكية ، سلك مطلي ، قصدير ، برنيق بالهواء 
· مقوام ، متعدد القياس  
· أعضاء ساكنة للمحركات ثلاثية الطور 
· ضاغط الهواء 
· مخرطة 
· حملاج 

المعاييـر العـامة للأداء :

· المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الآلات 

· الوصف الدقيق لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 
· الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 
· الرشاقة اليدوية 
· نظافة المنجزات و الأماكن
· احترام قواعد الصحة و الأمان  
-
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	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتحقق من تلفيفات العضو المتحرك (محرك بالتيار المتناوب)

- يتدرب على تحضير حزات العضو المتحرك 

- يعيد تلفيف العضو المتحرك لمحرك بعضو متحرك ملفوف (بسلك مسحوب)

- يتحكم في الضبط و التطويق 

- يتحقق و يراقب العضو المتحرك 

- يصلح خواتم التماس 

- يراقب و يبدل المدحرجات 


	- استعمال أجهزة التحقق 

- النمط لإكتشاف العيوب (ميكانيكية و كهربائية)

- تعريف نمط التلفيف 

- تنظيف الحزات 

- عزل العضو المتحرك (برنيق ، ورق عازل)

- الإجراءات للتلفيف اليدوي ذو حزمة 

- ضبط الملفات 

- التقنيات لتلحيم أسلاك الخروج بالخواتم 

-تقنية التطويق 

- استعمال الآلات لموازنة العضو المتحرك 

- الإجراء لتثبيت أثقال الموازنة أو تثقيب ثقوب أو وضع لا توازن 
- استعمال المدمدم 
- النمط للعناية بخواتم التماس و تبديلها 
- التقنية لضبط حاملات الفحمات 
- قياس الضغط 
- ضبط الفحمات 
- الإجراء لفك و مراقبة المدحرجات 
-  تركيب المدحرجات 
	- التحقق الصحيح من أسباب الأعطال 

- التحكم في تقنية الفك و التركيب 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان 




بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 
الوحدة : محركات التيار المستمر 
رمز الوحدة  : و م 2.7
المـدة : 24 ساعة 

الغـرض النمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- فهم مبدأ اشتغال محركات التيار المستمر

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- الوثائق التقنية  

بواسطة :


- المعدات التعليمية (مسلاط خلفي ، رفوف شفافة) 

المعاييـر العـامة للأداء :

· الشرح الدقيق لمبدأ التشغيل 

· التطبيق الصحيح للصيغ 
	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس مبدأ اشتغال المحركات التيار المستمر 
- يحصي الإجراءات المختلفة للتلفيف

	- محركات التيارالمستمر  

 . مبدأ الإشتغال 

 . التكوين

 . المحث 

 . المستحث 

 . الدارة المغناطيسية 

- تكوين نظام المحث 

 . اختبار العزل بالأرض 

 . الأقطاب المساعدة أو أقطاب التبديل 

 . إقران تلفيفات الأقطاب 

- النمط لتحريض الآلة الكهربائية ذات التيار المستمر "مفرع ، متسلسل ، مركب " 

 . الرسم التخطيطي للمبدأ 

 . الرسم التخطيطي للتركيب 

 . المقارنة بين الثلاثة 

 . أنواع المحركات "مفرعة ، متسلسلة مركبة "

- المستحث "هيكل المستحث" 

 . التعريف 

 . المجمع 

 . الفحمات 

- دراسة تلفيفات المستحث 

- تكوين مقطع التلفيف 

- إجراءات التلفيف
	- الفهم الدقيق لمبدأ التشغيل

- الشرح المضبوط لإجراءات اللف 
- التطبيق الملائم لصيغ الحساب 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يحصي الإجراءات المختلفة للتلفيف (تابع)
- يدرس التلفيف المتراكب البسيط 

- يدرس التلفيف المتراكب المركب 

	 . الأنواع 

 . تمثيل الرسم التخطيطي للتلفيفات المتراكبة ، متموجة 

- الرموز المستعملة في التلفيف 

 . التعريف 

 . الصيغ لحساب الخطوة 

 . مثال عن حساب الخطوة 

- تلفيف متراكب بسيط 

 . جدول المعطيات للتلفيف 

- حساب و تمثيل الرسم التخطيطي للتلفيف (الرسم التخطيطي للمبدأ أو التفصيل)
- تلفيف متراكب مركب 

 . جدول المعطيات للتلفيف بسلك مستطيل 

- مثال عن الحساب و تمثيل الرسم التخطيطي 

- التلفيف المتموج البسيط 

 . تلفيف متموج بسيط مع رؤوس الملفات متقاطعة 

 . تلفيف متموج بسيط مع رؤوس غير متقاطعة 

 . مثال عن الحساب و تمثيل الرسم التخطيطي للتلفيف مع رؤوس الملفات متصالبة 
	- الفهم الدقيق لمبدأ التشغيل

- الشرح المضبوط لإجراءات اللف 

- التطبيق الملائم لصيغ الحساب 

	الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يدرس التلفيف المتموج المركب 


	- التلفيف المتموج المركب 

 . مثال عن الحساب 

 . تمثيل الرسم التخطيطي للتلفيف 

 . حساب المعطيات 

- تطويق تلفيفات المستحث 

 . التكوين 

 . نمط التطويق 

- ضبط تلفيفات المستحث 

 . نمط تثبيت التلفيفات 

- إزالة عطب 

 . عمليات إزالة العطب 

- مراقبة تلفيفات المستحث 

 . إجراءات المراقبة 


	- الفهم الدقيق لمبدأ التشغيل

- الشرح المضبوط لإجراءات اللف 

- التطبيق الملائم لصيغ الحساب 


بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 

الوحدة : إعادة تلفيف المحث   
رمز الوحدة  : و ت 2.8 
المـدة : 88 ساعة 

غـرض الـ و.ن.ت

السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف المحثات لآلة كهربائية ذات التيار المستمر   

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 

بواسطة :

· مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص كهربائي ، ورق عازل بريسفان ، قماش مبرنق ، شريط لاصق 

· آلة التلفيف بالمير ، بيز بلاستيكي ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح شوكية ، سلك مطلي ، قصدير ، برنيق بالهواء 
· آلة التيار المستمر (مولدة ، دينامو ، منوب السيارة ، مساحة الزجاج) 
· ضاغط الهواء 
المعاييـر العـامة للأداء :

· المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الآلات 

· الوصف الدقيق لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 
· الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 
· الرشاقة اليدوية 
· نظافة المنجزات و الأماكن
· احترام قواعد الصحة و الأمان  
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الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتعلم إعادة تلفيف المحثات (المولدة ، اليدنامو ، منوب السيارة ، مساحة الزجاج)

- يتحكم في تركيب المحثات (أقطاب التحريض)


	- استعمال الأدوات و عدة الفك 

- أسلوب فك الأقطاب المحثات 

- أسلوب فك تلفيف المحث 

- الإجراء لعزل نواة الأقطاب "حزات" المحثات 

- صناعة الحشوات الفاصلة 

- الطريقة لإعادة تلفيف المحثات 

- الإجراء لعزل ملفات التحريض (برنقة ، التغرية)

- ضبط الحزات 

- مراقبة العزل 

- تقنية التطويق 

- البرنقة و التجفيف 
- تركيب و اختيار المنوب 
- النمط لتثبيت الأقطاب 
- إقران ملفات التحريض (حسب نمط التحريض) 
- الإجراء لتلحيم الأسلاك و عزل مرابطها 
- مراقبة ملفات التحريض و اختبار الآلة 

	- التحقق الصحيح من أسباب الأعطال 

- التحكم في تقنية الفك و التركيب 

- الإختيار و الإستعمال الخاص للأدوات و الأجهزة 

- التحكم في مراحل إعادة التلفيف 

- الضبط ، الدقة و نظافة العمل 

- احترام الوقت الممنوح 

- احترام قواعد الصحة و الأمان



بـطاقة لتـقديـم الـوحـدة

تسمية الـ و.ن.ت : إعادة تلفيف الآلات الدوارة 

الوحدة : إعادة تلفيف المستحث   
رمز الوحدة  : و ت 2.9 
المـدة : 88 ساعة 

الغـرض الـنمـطي
السـلوك المرتقب :

يجب أن يكون المتربص في نهاية هذه الوحدة قادرا على :


- إعادة تلفيف المستحثات للآلة الكهربائية ذات التيار المستمر   

شـروط التقـييم :

إنطلاقا من : 


- التوجيهات 


- الرسم التخطيطي للتلفيف 

بواسطة :

· مسطرة معدنية ، قلم رصاص ، مقص كهربائي ، ورق عازل بريسفان ، قماش مبرنق ، شريط لاصق 

· آلة التلفيف بالمير ، بيز بلاستيكي ، حديدة التلحيم ، ملقط قاطع ، سكين كهربائي ، مجموعة مفاتيح شوكية ، سلك مطلي ، قصدير ، برنيق بالهواء 
· آلة التيار المستمر (مولدة ، دينامو ، منوب السيارة ، مساحة الزجاج) 
· ضاغط الهواء 
· مخرطة
· حملاج
المعاييـر العـامة للأداء :

· المعرفة الصائبة للأدوات ، أجهزة القياس و عناصر الآلات 

· الوصف الدقيق لطريقة الإستعمال و العناية بالأدوات و الأجهزة 
· الإستعمال الملائم للأدوات و الأجهزة 
· الرشاقة اليدوية 
· نظافة المنجزات و الأماكن
· احترام قواعد الصحة و الأمان  
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الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يتحقق من تلفيفات المستحث (مولدة) الدينامو ، منوب السيارة ، مساحة الزجاج 

- يتدرب على تحضير حزات المستحث 

- يعيد تلفيف تلفيفات المستحث 

- يتدرب على موازنة المستحث 

- يتعلم العمليات لإغاثة المجمع 

- يصلح وز يضبط عدة الفحمات 

- يراقب و يبدل المحردجات 


	- استعمال الأجهزة
	


	
الأغراض الوسيطة
	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للأداء 

	- يستعمل تحكمات الـ MS DOS بطريقة صحية و كذلك النفعية اليت ترافقه 

- يحجر النص 

- يضبط و يطبع الوثيقة

- يدرج و يضبط الجداول 

- يستعمل ورقة الحساب (جدول إكسال)

- يعد الإحصائيات الرسومات البيانية 


	- المقدمة :

   . التعريف ، التأريخ 

   . ميادين التطيبق 

- مقدمة على الوينداوز :

  . التقديم العام 

  . مفهوم النافذة 

  . تسيير النوافذ 

  . تسيير المجموعات 

  . وينداوز 95 

- استعمال الحاسوب :

  . استعمال برمجي لمعالجة النص 


	- الوصف الصائب للوظائف القاعدية للبرمجيات 

- استعمال الوينداوز :

  . الوورد

- الإستعمال الخاص للمصطلحات 

- الإستعمال و الإستغلال الخاص لبرمجيات الإستغلال 

 .وينداوز : وورد ، مجدول ، إكسال 


أفريل  2004
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