الجمهــــوريـــــة الجـــزائـــريـــة الـديمقـــراطيـــة الشعبيــــة

وزارة التكــويـــن والتعليــم المهنيـيــــن

 المعهــد الـوطنـي للتكـــويـن

              المهنــــــي                                                                            

بــــــرنامـــــج الــــدراسات
اختصاصــــي التــدفئــــة

BTP 10  الـــرمـــز :

لـجـنـــــة الـتـصـــــــديـــــــــــق

تأشيــرة رقــم  01 / 05 / 06

ش . ك . م                                                            مستـــوى : ІІ
                                                  2006                 
9 , طريـق حيدرة الأبيار- الجزائر- هاتف: 36 / 27 .24 .92 – فاكس: 18 .23 .92

بنيــــــة البــــرنامــــج

التخصـص :     اختصاصــــي التـدفئـــــة .

 مـدة التكـويـــن :   1728 ساعــــة .

	المـــــدة


	التعييــــــن ( و . ن . ت )
	الــرمــز

	732 سا

564 سا

432 سا
	  - تركيب شبكة التدفئة المركزية الداخلية .

  - تركيب شبكة التدفئة المركزية الخارجية .

  - تشغيـل ، صيانة وتصليح تركيبات التدفئة المركزية  
	و . ن . ت 1 

و . ن . ت 2 

و . ن . ت 3




بطاقــــة تقـــديـم ( و . ن . ت )

 و . ن . ت  :     تركيب شبكـة التـدفئـة المـركـزيــة الـداخليـــة .

 الـــــرمــــز :     و . ن . ت 1 .

 المـــــــدة :      732 سا .

أغـــــــراض الـ  و . ن . ت  

 السلــــوك المـــرتقب :

                      يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحـدة قادرا على :

                             - تنفيذ أشغال التحضير لتركيب التجهيزات ،

                             - تجهيز وموضعة أجزاء التسخين ،

                             - تشغيل أنواع الأنابيب المختلفة ،

                             - إنجاز التجميع وتثبيت الأنابيب .
 شـــروط التقييـــــم :

         بـــواسطـــــة :

                                - عـدة القطع ، البرادة ، التجويف ، اللولبة ، التقويس والوخز ، جهاز طرق الأطواق ، سقالة ،                                    أدوات التسطير والتثقيب ، قضيب التركيب ، مفاتيح الشـد ، دعائم ،

                                - مشعات فولاذية ،

                                - عناصر مشعات الزهر والنيبل ، لواحق المشعات ،

                                - أنابيب نحاسية ، فولاذية ، مطيلات ، حديد زاوية ، عدة الشد ، وصلات قابلة للفك ، معدات                                      التعليق والتثبيت ، جهاز التلحيم بالبوتان ، جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي و الأوكسي أستلين ،

                                - تجهيزات امتصاص التمدد ، المزيتات .
        إنطــلاقا مــن :

                               - الملف التقني ، الرسومات التخطيطية ، الإعدادية ، لوحات التركيب .                                        
المعاييــــر العامـــة للكفاءة :

                                      - إحترام قواعد تخزين المواد الأولية وتجهيزات التدفئة المركزية ،

                                      - الإستعمال الخاص للأدوات ،

                                      - إحترام مراحل تنفيذ الأشغال المختلفة ،

                                      - إحترام بيانات المخططات واللوحات التقنية ،

                                      - إحترام مواصفات الشركة الصانعة ،

                                      - إحترام تقنيات التركيب وتوصيل مختلف الأجهزة واللواحق ،

                                      - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                      - التثبيت صلب وذي نوعية ،

                                      - كتامة التركيب والتجميع .

بنيــــــة الـ  و . ن . ت 1

	المـــدة


	تعييــــن المقاييـــس
	الـــرمـــــز

	60 سا

120 سا

120 سا 

216 سا 

48 سا

96 سا

72 سا


	  - أشغال التحضير لتركيب التجهيزات .

  - التجهيز وموضعة أجزاء التسخين .

 - تشغيل أنواع الأنابيب المختلفــة .

 - التجميع وتثبيت الأنابيب .

  - رياضيات .

  - الــــرســـم التقنــــي .

  - تربص تطبيقـــي في المؤسســـة .
	م . ت 1 . 1 

م . ت 1 . 2 

م . ت 1 . 3 

م . ت 1 . 4 

م . مك 1 . 1 

م . مك 1 . 2 

ت . ف . م 01 




بطاقــــة تقـــــديـم المقياس التأهيلــــي

 و . ن . ت 1 :     تركيب شبكــة التـدفئــة المـركـزيـــة الـداخليـــة .
 المقياس :    أشغال التحضيـــر لتركيب التجهيـــات .

 رمـــز المقياس :   م ت 1 . 1 .

 الـمـــــــدة :   60 سا .
أغــــراض المقاييـــــس
 السلــــوك المــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                      - قراءة وتفسير الملف التقني ،

                                      - تحضير مادة العمل ، العدة ، المعدات وتجهيزات التدفئة المركزية ،

                                      - تركيب السقالات والسلالم ،

                                      - تسطير مسار القنوات ومكان أجزاء التسخين ،

                                      - ثقب الجدران ، الفواصل والأرضيات .
 شــــروط التقييـــــم :

               بــواسطـــــة :

                                     - السقالة والسلالم ، العدة والمعدات ، مادة العمل ،                                                                                        - تجهيزات التدفئة المركزية ووسائل الوقاية .

             إنطــــلاقا مـــن :

                                    - الملف التقنـــي .    

 المعاييـــر العامـــة للكفاءة :

                                      - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                                      - إحترام قواعد تخزين مادة العمل وتجهيزات التدفئة المركزية ،

                                      - إحترام قواعد تركيب السقالة والسلالم ،

                                      - إحترام تقنية التسطير ،

                                      - إحترام بنيات العمارة وممنوعات الخرق ،

                                      - إحترام قواعد السلامة والأمن .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 مـلاحـظــــــة :  تعالج عناصر المحتوى في مقياس                             الرسم .

  ...................................................................

 - التحقق من مادة العمل :

              * الكميــــة ،

              * النـوعيـــة .

 - التحقق من العدة ، المعدات والتجهيزات :

              * الكميـــة ،

              * النـوعيــة .

 - تهيئـــة الأماكـــن :

              * الاختيار ،

            - النظافــة ،

            - المساحـة .

               * ترتيب مادة العمل ، العدة ، المعدات                           والتجهيزات ،

               * التحقق من وفرة الخدمات :

               * كهـرباء ، ماء ،

   - تقنيات الإستعمال ، النقل وتخزين مادة العمل                 وتجهيزات التدفئة المركزية .


	 - أنظـــر مقياس الـــرسـم . 

 ..................................................................

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

 - إحترام قواعد تخزين مادة العمل وتجهيزات التدفئة         المركزية .


	  1 . يقرأ ويفسر الملف التقنـــي .

 .................................................................

 2 . يحضر مادة العمل ، العدة ، المعدات وتجهيزات            التدفئة المركزية .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - السلامــة والأمـــن :

 - الأحتياطات المتخذة بعين الإعتبار أثناء نقل وتخزين        تجهيزات التدفئة المركزية . 

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية : 

 - تمارين الإستعمال ، النقل وتخزين مادة العمل                وتجهيزات التدفئة المركزية .

	
	 - يحضــر مادة العمل ، العـدة ، المعدات وتجهيزات         التدفئة المركزية  ( تابـــع ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - السلالـم والسقالات :

 - أنواع السلالـم .

 - أنواع السقالات المختلفة المستعملة في ورشة                 الإنشاءات .

 - مكـونات السقالــــة  .

 - السلامـة والأمــن .

 - الأحتياطات لاستعمال السقالات والسلالم .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

      - تمرين التركيب وفك السقالة .

      - تمرين استعمال السلالـم .


	 - إحترام مراحل تنفيذ عمليات تركيب السقالات ،

 - سقالـــة صلبـــة ،

 - إحترام زاوية ميل السلالـم .


	  3 . يـركب السقالات والسلالـم .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أدوات القياس والتسطيـــر .

              * شوكة التسطير ، بركار ، مسطرة                              الميكانيكي ، كوس ، خيط الإعتلام الخاص                  بالبناء ،

              * أشرطة القياس ، قدم القياس .

              * مقياس الإستواء مطاطي ، مقياس الإستواء                  ذي فقاعة .

              * فادن .
 - المعايير التقنية لاختيار مسارات القنوات .

 - طرق التسطير على الجـدران .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

 - تمرين التسطير : التدرب على التسطير على الجدران .

 - تمارين على استعمال مقاييس الإستواء المختلفة . 

	 - الاختيار النبيه لأدوات التسطير الخاصة بالدعامة . 

 - تنفيذ التسطير بطريقة صحيحة .

 - إحترام جمال التسطير .

 - الإستعمال الصحيح لأجهزة القياس .

 - الإستعمال الصحيح لمختلف مقاييس الإستواء .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .


	  4 . يسطر مسارات القنوات ومكان أجزاء التسخيــن .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أدوات التثقيب : 

              * المطارق ، المخارز والأزاميل ، المثقبات                    الكهربائية اليدوية ،

              * المثاقب ، المطارق الخارقة .

              * عمليات التثقيب .

              * تثقيب المعادن .

              * تثقيب مواد الإنشاء .

 - السلامة والأمـن :

 - ممنوعات التثقيب :

             * قواعد السلامة والأمن المتعلقة باستعمال                     العدة الكهربائية .

             * اختيار المواد .

             * اختيار وسائل الوقاية الخاصة بالشغل :

                لبس النظارات ، الخوذة ، القفازات ، وضع                  الشاشة .

 - مواد الإنشاء :

             * خصائص الجص .

             * المساعدات .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

             * تمارين تثقيب الجدران ، الفواصل                             والأرضيات .


	 - الإستعمال الصحيح والفعال لعـدة التثقيب .

 - التثقيب الخاص حسب حجم الأنبوب .

 - إحترام بنيات العمارة .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .


	  5 . يثقب الجـدران ، الفواصل والأرضيات .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	
         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1




	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	         تقييــم تكـوينـــــي




	      التعليـم التصحيحــي



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  


	         تقييـم تكـوينــــي




    

                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	
           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

و . ن . ت 1 :    تركيب شبكة التدفئة المركزية الداخلية .
 المقياس :    التجهيز وموضعة أجزاء التسخين .
 رمـز المقياس :  م . ت 1 . 2 .

 الـمـــــــدة :      120 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - قراءة وتفسير الملف التقني ،

                                     - تعريف أنواع التسخين المختلفة ولواحقها  ،

                                     - تنفيذ تجميع عناصر مشعات من الزهر ،

                                     - تركيب الدعائم .

                                     - موضعة وتجهيز أجزاء التسخين .
 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                             - أجزاء التسخين : مشعات من الفولاذ ومن الزهر ولواحقها ، معدات التثبيت ،                                         المواد ، قضيب التركيب ، مفاتيح الشد ووسائل الأمن . 
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - الملف التقنــــي .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                                        - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                        - إحترام بيانات المخططات واللوحات التقنية ،

                                        - كتامة التجميع ،

                                        - الإستعمال الخاص للأدوات .
	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 ملاحظــــة :  تعالج عناصر المحتوى في مقياس الـرسـم 

 .....................................................................

 - أجزاء التسخيـــن : 

             * التعريف ،

             * المعايير لاختيار أجزاء التسخين .

 - أنواع أجزاء التسخين المختلفة :

             * المشعات :

     - التعريف .

     - أنواع المشعات .

     - توصيل المشعات .

     - لواحق المشعات .

             * حاملات الحرارة ونعال الجدران المسخنة :

     - التعريف ،

     - وضع حاملات الحرارة ،

     - الإيجابيات والسلبيات ،

            * المروحات الحاملة للحرارة والتهوية                          الحرارية :

      - التعريف ،

      - التشغيل .

 - السلامة والأمن :

            * الحركة ووضعية الجسم .
	 - أنظر مقياس الــرسـم .

 ....................................................................

 - التعريف الصحيح لأنواع التسخين المختلفة ولواحقها .

 
	 1 . يقرأ ويفسر الملف التقنـــي .

 ...................................................................

 2 . يعرف أنواع أجزاء التسخين المختلفة ولواحقها .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تجميع عناصر مشعات الزهـر :

 - النيبل ،

 - قضيب التركيب .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * تمرين نقل المشعات .

           * تمرين تجميع عناصر مشعات الزهـر .


	 - إحترام طريقة التنفيـذ ،

 - كتامة التجميع ،

 - إحترام قواعد السلامة والأمن . 



	  3 . ينفــذ تجميع عناصر مشعات الزهـر .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - مكان المشعات .

 - تقنيات الوضع والتركيب ،

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية : 

            * تمارين تركيب الـدعائــم .

 ...................................................................

 - ضبط المشعات :

          * حنفيات المشعات .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * تمارين الموضعة وتجهيز مشعات الزهر                     والفولاذ . 


	 - إحترام بيانات لوحات التركيب التقنية ،

 - التركيب مطابق للمواصفات ،

 - صلابة المحامل ،

 - جمال التركيب .

 ....................................................................

 - إحترام تقنيات التوصيل .

 - الإستعمال الخاص للعـــدة .



	  4 . يركب الـدعائـــم .

 .................................................................

 5 . موضعة وتجهيز أجزاء التسخيــن .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس

 و . ن . ت 1 :    تركيب شبكة التدفئة المركزية الداخلية .
 المقياس :    تشغيل أنواع الأنابيب المختلفة .
 رمـز المقياس :  م . مك 1 . 3 .

 المـــــــدة :     120 سا .

الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                           - يجب أن يكون المتربص قادرا : 

                                     - قراءة وتفسير الرسومات التخطيطية والإعدادية ،

                                     - تعريف أنواع الأنابيب المختلفة ،

                                     - تقطيع ، براد وتجويف الأنابيب الفولاذية ،

                                     - لولبة الأنابيب الفولاذية ،

                                     - تقويس الأنابيب الفولاذية ،

                                     - إنجاز الإدماج على أنابيب النحاس ،

                                     - إنجاز الأطواق المطروقة على الأنابيب النحاسية ،

                                     - إنجاز الوخز على الأنابيب النحاسية ،

                                     - إنجاز الأنابيب الحلزونية للأرضيات المسخنة .
 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                       -  أجزاء التسخين : مشعات من الفولاذ ومن الزهر ، معدات التثبيت .

                                       - المواد ، لواحق المشعات ، قضيب التركيب .

                                       - مفاتيح الشــد ، وسائل الأمــن .
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                       -  الرسومات التخطيطية والإعدادية .        
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الرسومات التخطيطية والإعدادية ،

                                        - التعريف الصحيح لأنواع الأنابيب المختلفة ،

                                        - الإستعمال الخاص للعـــدة ،

                                        - إحترام قواعد السلامة والأمـن ،

                                        - إحترام تقنية تشكيل الأنابيب .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - ملاحظــــة : تعالج العناصر المحتواة في مقياس الرسم 

 ....................................................................

 - الأنابيب .

 - الخصائص الأساسية للأنابيب الفولاذية .

 - الأصناف المختلفة للأنابيب الفولاذية .

 - الخصائص الأساسية للأنابيب النحاسية .

 - مميزات الأبعاد .

 - الأصناف المختلفة للأنابيب النحاسية .

 - المميزات التقنية للأنابيب البلاستيكية : 

 ، المتعددة الطبقات .P P R C - 

 - الحساب المهنــــي :

 - حساب المبعدات عن المحاور البسيطة والمركبة .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

            * تمرين قياس الطول وقطر أصناف الأنابيب                  المختلفة .

.
	    - أنظر مقياس الـــرســم .
 .................................................................
 - التعريف الصحيح لأنواع الأنابيب ملائمة مع العمل .

 - التمييز الصحيح لطبيعة المواد ، أجزائها ، خصائصها    الفيزيائية الكيمائية .


	 1 . يقرأ ويفسر الرسومات التخطيطية والإعدادية .

 .................................................................

 2 . يعرف أنواع الأنابيب المختلفة .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أدوات القطع ، الشـد ، البرادة والتجويف :

            * أدوات القطع :

 - قاطع الأنابيب النحاسية .

 - قاطع الأنابيب الفولاذية .

 والمتعددة الطبقات ، P P R C - قاطع أنابيب الـ 

 - قاطع الأنابيب الشاطف .

 - منشار معدني .

            * أدوات الشـــد :

            - ملزمة ، منضدة ، رائد ،

            - مثبت الأنابيب ،

            * أداة البرادة :

 - المبارد ومباشر .

            * أداة التجويف :

            - مجوف ذو شفرة وذو سقاطة .

 - السلامة والأمــــن : 

             * خطورة زوائد القطع .

             * علاج الإسعاف المراد تقديمه في حالة                        الجروح .

             * طبيعة والعدوى التكززية .

             * الأحتياطات المتخذة أثناء نقل الرائد .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

             * تمرين قطع الأنابيب بالقاطع .

             * تمرين قطع الأنابيب بمنشار المعادن .

             * تمرين قطع الأنابيب البلاستيكية .

             * تمارين البرادة .

	 - حساب الأطوال صحيح .

 - الإعتلام دقيق .

 - القطع مستقيم .

 - التجويف مساويا للسطح الداخلي .

 - التحكم في تقنيات :

             * التجويف ،

             * البرادة .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .

	3. يقطع ويجوف الأنابيب .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أدوات اللولبة .

           * وصف أدوات اللولبة :

           - الملولبات اليدوية .

           - الملولبات الكهربائية .

           - مزية الزيت .

 - السلامة والأمـــن :

           * الأحتياطات المتخذة أثناء تثبيت الأنابيب وأثناء               اللولبة .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية : 

           * تمرين لولبة الأنابيب الفولاذية على اليمين                 وعلى اليسار بملولبة ذات رؤوس قابلة للتبديل            * تمرين لولبة الأنابيب الفولاذية على اليمين                   وعلى اليسار بملولبة قابلة للضبط .

.
	 - طول وحالة خصائص سن اللولب .

 - الإستعمال الصحيح للمبردات .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـــن .


	 4 . يلولب الأنابيب .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أجهزة تقويس الأنابيب الفولاذية :

               * مقوسة هيدروليكية .

               * مقوسة كهربائية .

 - طريقة تقويس الأنابيب الفولاذية .

 - الحساب المهنــــي :

                * حساب طول التقويس .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

             - تمرين التدرب على تسطير مطيلة المصورة . 

             - تمرين تسطير مصورة .

             - تمارين التقويس بالمقوسة الهيدروليكية . 

             - تشكيل عقفة 90º - 45º - حربة ( مسمار                    ملولب ) - قباعة الدركي - عقفة التطابق .

             - التقويس بالأكرات و وفتيلة إشعال ( بمقبض) 

             - تشكيل قباعة الدركي على طرف أنبوب                      ( مسمار ملولب ) .

.
	 - إحترام تقنية تقويس الأنابيب الفولاذية .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .

	 5 . يقوس الأنابيب الفولاذية .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أدوات تقويس الأنابيب النحاسية :

            * ملاقط التقويس اليدوي والكهربائي .

            * مقوسة قذافة  .

            * مقوسة المنضدة .

 - الطرق لتقويس الأنابيب النحاسية :

            * التقويس بالنابض الداخلي والخارجي .

            * التقويس بملء الرمل .  

            * التقويس بأجهزة التقويس المختلفة .  

  - جهاز التلحيم بالبوتان والبر وبان :

        - حمالج البوتان .

        - قارورات غاز البروبان والبوتان .

  - السلامــة والأمـــن : 

            * الأحتياطات المتخذة أثناء استعمال المحالج .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

            * تمرين التقويس بالمقوسة اليدوية .

            * تمرين تقويس الأنبوب النحاسي حسب الرغبة

.
	 - إحترام تقنية تقويس الأنابيب النحاسية .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .


	 6 . تقويس الأنابيب النحاسية .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أدوات تشكيل الإدماج :

 - جهاز الإدماج ذو جنيحات .

 - جهاز الإدماج ذو ممسك زالق (  ملقط قاطع )  .

 - جهاز الإدماج ذو نقر .

 - تقنية تشكيل الإدماجات .

 - السلامـة والأمــن :

            * التذكير بالاحتياطات المتخذة أثناء استعمال                   المحالج  .  

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

            * تمارين تشكيل الإدماجات على الأنبوب                      النحاسي بأجهزة تشكيل الإدماجات المختلفة .

 ...................................................................

  - جهاز لطرق الأطواق :

          * جهاز لطرق الأطواق .

          * تقنية تشكيل الأطواق المطروقة . 

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية  :

            * تمارين تشكيل الأطواق المسطحة على أنبوب                نحاسي .

.
	 - التحكم في تقنيات تشكيل الـ : 

             * الإدماجات .

 - إحترام قواعـد السلامة والأمــن .

 ....................................................................
 - التحكم في تقنيات تشكيل الـ : 

              * الأطواق المطـروقـــة .
	 7 . ينجز الإدماج على أنبوب نحاسـي .

 ..................................................................

 8 . ينجز الأطواق المطروقة على الأنابيب النحاسية .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الأجهزة للوخز على الأنبوب النحاسي :

            * جهاز الوخز اليدوي .

            * جهاز الوخز الكهربائي  .

            * تقنية الوخـز .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

            * تمارين الوخز على الأنبوب النحاسي .

 ..................................................................

  - الأرضيات المسخنـــة .  

  - الأشغال التي تطلب التمارين التالية .

            * تمارين تشكيل الأنابيب الحلزونية النحاسية .

            * تمرين تشكيل الأنابيب الحلزونية البلاستيكية                المتعددة الطبقات .

.
	 - إحترام تقنية الوخـز .

 - إحترام قواعـد الأمــن .

 ..................................................................
 - الإستعمال الخاص لأدوات تشكيل الأنابيب .

 - إحترام تقنية تشكيل الأنابيب الحلزونية .
	 9 . ينجـز الوخز على الأنابيب النحاسية .

 ..................................................................

 10 . ينجـز الأنابيب الحلزونية للأرضيات المسخنـة .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

 و . ن . ت 1 :    تركيب شبكــة التدـفئــة المـركـزيـــة الـداخليـــة .
 المقياس :    تجميـع وتثبيت الأنابيب .
 رمـز المقياس :  م .ت 1 . 4 .

 المــــــدة :    216 سا .
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                   - تنفيذ التجميع المسيك بالوصلات القابلة للفك .

                                   - تنفيذ الأنابيب النحاسية بلحام المونة اللينة ولحام المونة الصلبة .

                                   - تنفيذ التجميع بالترصيع على الأنابيب البلاستيكية المتعددة الطبقات .

                                   - تنفيذ تلحيم الأوكسي أستلين .

                                   - تنفيذ قطع الأنابيب ، المطيلات وحديد الزاوية بالغاز .

                                   - تنفيذ التلحيم بالقوس الكهربائي .

                                   - تنفيذ تثبيت الأنابيب .

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                      - أنابيب فولاذية ، نحاسية وبلاستيكية متعددة الطبقات .

                                      P P R C - جهاز الانصهار الكهربائي                                      
                                      - الأجهزة لترصيع الأنابيب المتعددة الطبقات .
                                      - معدل الأنابيب ، معاير ، مزيل الزوائد .

                                      - عدة الشد ، الوصلات القابلة للفك ، معدات التعليق والتثبيت ، جهاز التلحيم بالبوتان ،                                              جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي والأوكسي أستلين .
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                      - ملف التنفيــــذ .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                     - إحترام تقنيات التجميع ،

                                     - كتامة التجميع ،

                                     - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                     - الإستعمال الخاص للعـدة ،

                                     - التحكم في تقنية تنفيذ التلحيم ،

                                     - الأختيار النبيه لمعدات التثبيت ،

                                     - صلابة التثبيت .
	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تجميع الأنابيب الفولاذية :

 - التجميع بالوصلات القابلة للفك :

            * التعييــــن  .

            * الأنـواع .

            * المواد .

 - تجميع الأنابيب النحاسية :

            * التجميع بالوصلات الميكانيكية :

            - الوصلات ذات انضغاط .

            - الوصلات ذات أطواق مطروقة .

            * التجميع بدون وصلات وسيطة :

            - الضم بالإدماج .

 - وصف أدوات الشـــد :

     - المفاتيح ذات مخالب ، المفاتيح ذات سلسلة ، ملقط           متعدد المسك .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

            * تمرين شد الوصلات .

            * تمرين تنفيذ الحشوات على التلولب المستقيم .

            * تمرين توصيل الأنابيب .

.
	 - الأختيار النبيه للعـــدة .

 - كتامة التجميع .


	 1 . ينفذ التجميع الكتيم بالوصلات القابلة للفك .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - التجميع بالوصلات المراد تلحيمها : 

     - تلحيم الأنابيب النحاسية .

     - تقنية تنفيذ التلحيم .

 - السلامــة والأمــــن :

     * التذكير بالاحتياطات المراد اتخاذها أثناء استعمال          المحالج .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

      * تمارين التوصيل بالإدماج :

                 * باستعمال القصدير .

                 * باستعمال لحام المونة بالفسفور .

                 * باستعمال لحام المونة بالفضة .

 ....................................................................

- أجهزة الترصيع والإنصهار الكهربائي :                  
 ،      P P R C        - تقنية تجميع الأنابيب البلاستيكية 

           والمتعددة الطبقات .

 .       P P R C          - جهاز الانصهار الكهربائي للـ

         - أنواع أجهزة الترصيع المختلفة .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

  ،       P P R C        * تمارين تجميع الأنابيب مـن الـ

           والمتعددة الطبقات .
	 - إحترام تقنية التنفيذ .

 - الإستعمال الخاص بتلحيم المونة بالقصدير والفضة .

 - الإستعمال الخاص للصاقل والأدوات .

 إحترام قواعد السلامة والأمن .

 .....................................................................
 - إحترام تقنية التنفيذ .

 - إحترام قواعد السلامة والأمـن .


	 2 . ينفذ تجميع الأنابيب النحاسية بتلحيم المونة اللينة            وتلحيم المونة القوية .

 ...................................................................

 3 . ينفذ التجميع بالإنصهار الكهربائي وبالترصيع              على الأنابيب البلاستيكية .


	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - وصف جهاز التلحيم بالأوكسي أستلين :

      - المكـونات :

           * قارورة الأكسجين ، قارورة الأستلين ، جهاز                مخفض الضغط ، دسامات الحفظ ، أنابيب ،                 وصلات ، محالج التلحيم ، رذاذات التلحيم ،                 منظفات الرذاذات ، مشعل ، عربة . 

 - السلامة والأمـــن :

           * استيداع القارورات .

           * نقل واستعمال جهاز التلحيم بالأوكسي أستلين .

           * تقنيات تركيب جهاز التلحيم بالأوكسي أستلين 

 - تقنيات فتح جهاز التلحيم بالأوكسي أستلين :

           * ضبط مخفض الضغط .

           * ضبط المحالج .

 - مبدأ التلحيم بالأوكسي أستلين المتجانس :

           * أنواع الحشوات :

              - حشوة طرف لطرف .

              - حشوة التغطية .

              - حشوة الزاوية الخارجية .

              - حشوة على شكل حرف تـي .

              - حشوة الحرف المفرط الإرتفاع .


	
 - تحضير الجهاز مطابق لإجراء التلحيم المستعمل .
 - إحترام تقنية التنفيذ .

 - غياب التجاوز .

 - معدن الإضافة موزع بطريقة صحيحة .

 - نفاذ كاف لمعد الإضافة .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
	 4 . ينفذ التجميع بتلحيم الأوكسي أستلين .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	           * تقنية تنفيذ خط الانصهار .

           * المشاكل الرئيسية .

 - فتائل التلحيم المتجانس :

           * المميزات .

           * تقنية التنفيذ المسطح على زاوية داخلية                       وخارجية 

 - تلحيم المطيلتين :

 - تقنية التلحيم المسطح لفاصل طرف لطرف بدون            ومع معدن الإضافة 

 - تلحيم أنبوبان من الفولاذ الأسود :

 - تقنيات التلحيم طرف لطرف .

 - تقنيات التلحيم بالوخز .

 - تقنيات التلحيم الغير متجانس :                          

 - مبدأ التلحيم الغير المتجانس :

           * الربط بين معدن الإضافة والقطع المراد                       تجميعها .  

           * تقنية تلحيم المونة .

           * إيجابيات وسلبيات تلحيم المونة .

           * حدود تلحيم المونة .

           * تقنيات تنفيذ تلحيم المونة . 


	
 
	 4 . ينفذ التجميع بتلحيم الأوكسي أستلين  ( تابـــع ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الحساب المهنــــي :

           * حساب القطر ومعدن الإضافة .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * تمرين خط الانصهار .  

           * تمرين استعمال معدن العينة .

           * تمرين استعمال المقص ذو عتلة .

           * تمرين التلحيم على مطيلات 15 / 10 ،                      2 ، 3 ملم .

           * تمرين سد طرف الأنبوب . 

           * تمرين تلحيم الأنابيب بالوصل .

           * تمرين تلحيم المونة .

           * توصيل المشع على طارد التوزيع .

 - تشكيل حامل دعامة القنوات على شكل شريط :

           * وضع الفتائل الضيقة المتباعدة .

           * وضع الفتائل الضيقة مع الإعادة .

           * تلحيم نسطح على زاوية داخلية ، تمريرة                     واحدة .

           * تلحيم مسطح بتأزير ، تمريرة واحدة .

           * تلحيم مسطح على زاوية خارجية  ، تمريرة                 واحدة .

           * تلحيم مسطح طرف لطرف على حافة مستقيمة


	
 
	 4 . ينفذ التجميع بتلحيم الأوكسي أستلين  ( تابـــع ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تقنية القطع بالغاز :

           * مبدأ القطع بالغاز .

           * وصف المحالج القاطعة .

           * ضبط اللهب .

           * تقنيات تنفيذ القطع بالغاز .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * القطع بالغاز مع توجيه .  

           * القطع بالغاز باليد المرفوعة .

           * التلحيم الدائري بالوصل .

* حدود تلحيم الدائري على زاوية داخلية .        

           * تلحيم الوخز المستقيم . 


	 - الأختيار الخاص للرذاذ .

 - نظافة وانتظام القطع .

 - الضغط الخاص بالغازات .

 
	 5 . ينفذ قطع الأنابيب ، المطيلات وحديد الزاوية بالغاز .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي المغلف :

           * وصف الجهاز ولواحقه .

           * الكابلات الكهربائية .

           * الوصلات .

           * حامل الأسياخ .

           * مأخذ التأريض . 

           * مطرقة الوخز .


           * فرشاة معدنية .

           * خوذة اللحام .

 - لباس الوقاية .

           * الوصف العام .  

           * مميزات الأبعاد .

           * تغليف الأسياخ .

* أنواع التغليف ومميزات التلحيم .      

           * اختيار الأسياخ . 

           * حفظ الأسياخ .

 - مبدأ التلحيم بالقوس مع سيخ مغلف .


	 - التعريف الصحيح لجهاز التلحيم مع لواحقه .

 - التعريف الصحيح للأسياخ .

 - التمهيد والتمهيد الخاص بالقوس الكهربائي .

 - انتظام الخديد .

 - العرض الخاص بالفتيل .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .


	 6 . ينفذ التجميع بتلحيم القوس الكهربائي .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - قواعد السلامة والأمن المتعلقة بالتلحيم بالقوس :

       - تقنيات : 

           * تحضير الصفيحات المراد تلحيمها .

           * التنقيط .

           * تمهيد قوس التلحيم .

           * فرشاة معدنية .

           * خوذة الوقاية . 

 - لباس الوقاية :

 - الأسياخ :

            * الوصف العام .

            * مميزات الأبعاد . 

 - تغليف الأسياخ :

            * أنواع التغليف ومميزات التلحيم .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * تمارين تشكيل المقبض ذو زمام مسطح .  

           * تلحيم مسطح على زاوية داخلية دائرية .

           * تلحيم مسطح دائري مآزر .

           * تلحيم مسطح طرف لطرف دائري .


	
 
	 6 . ينفذ التجميع بتلحيم القوس الكهربائي  ( تابـــع ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أنظمة التعليق .

 - تقنية تثبيت الأنابيب .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

 - تمارين تركيب القنوات الصاعدة والتوزيع في السقف .


	 - إحترام  تقنية تنفيذ أنظمة التعليق .

 - تثبيت صلب .

 - إحترام الميل .

 
	 7 . ينفذ تثبيت الأنابيب .




التــوصيات البيـــداغـــوجي

التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التكميلي

و . ن . ت 1 :    تركيب شبكــة التدـفئــة المـركـزيـــة الـداخليـــة .
 المقياس :    الــــرياضيات .
 رمـز المقياس :  م .تك 1 . 1 .

 المــــــدة :    48 سا .
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                   - تعريف العـد العشري .

                                   - تنفيذ عمليات الجمع .

                                   - تنفيذ عمليات الطرح .

                                   - تنفيذ عمليات الضرب .

                                   - تنفيذ عمليات الجمع .

                                   - تنفيذ عمليات على الكسور .

                                   - تنفيذ عمليات على النسبة والناسب .

                                   - تعريف المفاهيم الهندسية الأولية .

                                   - استعمال الصيغ لحساب الأقطار ، المساحات ، الأحجام والسعات .

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                      - قلم رصاص ، قلم ، مسطرة ، كوس .

             إنطـــلاقا مـــن : 

                                      - تمارين للحل .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                     - التعريف الصحيح للأعداد الصحيحة ،

                                     - التعريف الصحيح لقواعد العد العشري ،

                                     - التنفيذ الصحيح لعمليات الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمة ، العمليات على الكسور ،                                             على النسب والتناسب  ،

                                     - الإستعمال الخاص لصيغ الرياضيات ،

                                     - لايسمح بأي خطأ حسابي .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تعريف الأعداد .

 - الأعداد الصحيحة .

 - قاعدة العد العشري .

 - الأشغال الموجهة : تمرين على العـد .

 ..................................................................... 

 - تعريف الجمع .

 - خصائص الجمع .

 - الأشغال الموجهة :

 - عمليات على جمع الأعداد .

 .....................................................................

 - تعريف الطرح .

 - خصائص الطرح .

 - الأشغال الموجهة :

 - عمليات على طرح الأعداد .

 .....................................................................

 - تعريف الضرب .

 - خصائص الضرب .

 - الأشغال الموجهة :

 - عمليات على ضرب الأعداد .


	 - التعريف الصحيح للأعداد الصحيحة  .

 - التعريف الصحيح لقواعد العد العشري .

 .................................................................... 
 - التنفيذ الصحيح لعمليات الجمع .

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .
 .....................................................................
 - التنفيذ الصحيح لعمليات الطرح .

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .
 ....................................................................
 - التنفيذ الصحيح لعمليات الضرب .

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .
	 1 . يعـــرف العــــد العشـــــري .

 ....................................................................

 2 . ينفذ عمليات الجمع .

 ..................................................................

 3 . ينفد عمليات الطرح .

 ....................................................................
 4 . ينفذ عمليات الضرب .



	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تعريف القسمة .

 - خصائص القسمة .

 - عمليات على قسمة الأعداد .

 .....................................................................

 - تعريف الكسور .

 - خصائص الكسور .

 - الأشغال الموجهة :

 - عمليات على الكسور .

 .....................................................................

 - تعريف النسبة .

 - تعريف التناسب .

 - خصائص التناسب : القاعدة الثلاثية .

 - تطبيق القاعدة الثلاثية .

 - الأشغال الموجهة :

 - عمليات على النسب والتناسب .


	 - التنفيذ الصحيح لعمليات القسمة .

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .

 ................................................................... 
 - التنفيذ الصحيح لعمليات الكسور .

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .
 ....................................................................
- التنفيذ الصحيح لعمليات النسب والتناسب .               

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .
	 5 . ينفذ عمليات القسمة .

 ...................................................................

 6 . ينفذ عمليات الكسور .

 ...................................................................
 7 . ينفذ عمليات النسب والتناسب .


	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الخطوط المستقيمة .

 - نصف المستقيم .

 - قطعة المستقيم .

 - مقارنة قطعتي المستقيم .

 - عمليات على قطع المستقيم :

          * مقدار القطعتين .

          * تباين القطعتين .

          * التضاعف والتضاعف الفرعي لقطعة المستقيم

 - الخط المنكسر والخط المنحني .

 - المستوى .

 - الزوايا .

 - الدائرة .

 - الأشغال الموجهة :

        - الإنشاء الهندسي المتعلق بالزوايا .

        - قياس الزوايا .


	 - التعريف الصحيح للمفاهيم الولية الهندسية .


	 8 . يعرف المفاهيم الأولية للهنـدســة .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - محيط الدائرة .

 - محيط المربع .

 - محيط المستطيل .

 - مساحة الدائرة .

 - مساحة المربع .

 - مساحة المستطيل .

 - حجم الأسطوانة .

 - الأشغال الموجهة :

 - تمارين على حساب المحيطات ، المساحات ، الأحجام     والسيع .


	 - الإستعمال الخاص لصيغ الرياضيات .

 - لايسمح بأي خطأ حسابي .


	9 . يستعمل الصيغ لحساب المحيطات ، المساحات ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 الأحجام والسيع .     




التـوصيات البيداغوجيــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التكميلي

و . ن . ت 1 :    تركيب شبكــة التدـفئــة المـركـزيـــة الـداخليـــة .
 المقياس :    الــرسـم التقنـــــي .
 رمـز المقياس :  م .تك 1 . 2 .

 المــــــدة :    96 سا .
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                   - تعريف المفاهيم القاعدية للرسم التقني .

                                   - تنفيذ التسطير الهندسي .

                                   - رسم المساقط المختلفة للقطعة  .

                                   - رسم المقاطع المختلفة للقطعة .

                                   - تفسير معطيات المخطط العامة .

                                   - تفسير معطيات مخطط تركيب التدفئة المركزية .

                                   - حساب ، انطلاقا من المخطط ، أطوال الأنابيب وكمية التوصيل اللازمة .

                                   - تفسير حصة كشف التدفئة المركزية .

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                      - أدوات الرسم ، ورق الرسم أو الورق الشفاف .

             إنطـــلاقا مـــن : 

                                      - مخططات العمارة ، مجموعة مخططات التدفئة المركزية للبناية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                     - التعريف الصحيح للمفاهيم القاعدية للرسم التقني،

                                     - إحترام تقنيات التسطير الهندسي ،

                                     - إحترام تقنيات رسم المساقط المختلفة للقطعة ،                                             

                                     - إحترام تقنيات رسم المقاطع المختلفة للقطعة ،

                                     - التفسير الصحيح لمعطيات مخطط تركيب التدفئة المركزية ،

                                     - إستعمال المصطلحات الخاصة ،

                                     - الإستعمال الصحيح للمقاييس ،

                                     - دقة الحساب .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - المفاهيم القاعدية للرسم التقني .

 - تعريف الرسم التقني .

 - أدوات الرسم .

 -.تمثيل الرسومات :

       * المقاييس .

       * جدول التعريف .

       * الخطوط .

       *القياسات .

 - الأشغال الموجهة : 

       * تمارين .

 ....................................................................

 - التسطير الهندسي :

      * الخطوط المتعامدة .

      * الخطوط المتوازية .  

      * الزوايا .

      * الدائرات .

      * المتماسات .

      * التوصيلات .


	 - التعريف الصحيح للمفاهيم .

 ...................................................................

 - وضوح ودقة التسطير .

 - نظافة التمثيل .
	1 . يعرف المفاهيم القاعدية للرسم التقني .     

 ....................................................................

 2 . ينفذ التسطير الهنـــدســـي .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - المساقط المختلفة للقطعة :

        - ترتيب المساقط على لوحة الرسم . 

        - تركيب الصفحة .

        - تحديد الأبعاد .

 - الأشغال الموجهة :

        - تمارين رسم المساقط المختلفة للقطعة .

 ...................................................................

 - المقاطع المختلفة للقطعة :

 - هـدف القطع .

 - تعريف الطع .

 - تمثيل القطع .

 - التظليلات .

 - أنواع القطع المختلفة .

 - الأشغال الموجهة :

         - تمارين على رسم المقاطع المختلفة للقطعة .


	 - الأختيار النبيه للمساقط والمقاييس .

 - الترتيب الخاص للمساقط على الورقة .

 - دقة تحديد الأبعاد .

 - إحترام الأبعاد .

 ...................................................................
 - دقة تمثيل المساقط المقطوعة .

 - دقة تحديد الأبعاد .

 - إحترام الأبعاد .

 - إحترام تقنية تنفيذ التظليلات .
	3 . يرسم المساقط المختلفة للقطعة .     

 ...................................................................

 4 . يرسم المقاطع المختلفة للقطعة .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أهمية القراءة اليقظة للمخطط .

 - قواعد استعمال مخططات العمارة .

 - الأشكال والطرق لترتيب المخططات المألوفة .

 - عناصر مجموعة المخططات .

 ......................................................................

 - مختلف أنواع الخطوط والرموز على مخطط تركيب       التدفئة المركزية .

 - الأشغال الموجهة :

     - تمارين على رسم أجزاء من تركيب التدفئة                  المركزية .


	 - التفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في : 
        * جــدول التعريف .

        * المفاتيح .

 ....................................................................
 - التفسير الصحيح لرموز تجهيزات التدفئة المركزية .

 - ملاءمة المعطيات المجمعة .
	5 . يفسر المعطيات العامة للمخطط .     

 ....................................................................

 6 . يفسر معطيات مخطط تركيب التدفئة المركزية .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الأشغال الموجهة : 

- تمارين على حساب أطوال الأنابيب والوصلات .                        

 ....................................................................

 - أهمية الكشف في كل مشروع تركيبي .

 - الأجزاء المختلفة لكشف التدفئة المركزية .

 - الأشغال الموجهة :

 - إعداد كشف تركيب التدفئة المركزية .


	 - التفسير الصحيح للرموز .

 - الإستعمال الصحيح للمقاييس .

 - دقة الحساب .

 ....................................................................
 - التفسير الصحيح للمعطيات التقنية :

         * أنواع اللواحق والمواد .

         * المميزات التقنية .
	7 . يحسب ، إنطلاقا من المخطط ، أطوال الأنابيب وكمية                                                 التوصيلات اللازمة .     

 ................................................................... 

 8 . يفسر حصة كشف التدفئة المركزية .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة 
 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


التـــربـص التطبيقــــي فـي المؤسســـــة
	      التربص التطبيقي في المؤسسة هو نشاط مكمل لأغراض برنامج التكوين . يجرى في الوسط المهني . يسمح هذا       النشاط للمتربصين باستيعاب ممارسة المهنة .




 الأهـــــداف :
       * وضع المكتسبات في الواقع المهني ،

       * التكيف مع ممارسة المهنة وتنظيم العمل ،

       * تحديد الفروق المحتملة بين الطرق المكتسبة في التكوين والمستعملة في المؤسسة ،

       * تطوير استقلالية المتربص . 

 1 . تنظيـــم التـــربـص :
    ينظم الفريق البيداغوجي المكلف بتأطير المتربصين كالتالي :

          . تحضير التربص :

              يشتمل هذا التحضير على :

                     - ضبط طرق متابعة المتربصين ،

                     - يحدد معايير التقدير التي تسمح بالتحقق من بلوغ أغراض التربص ،

                     - إعداد تنهيج تطوير التربص ( خلال التكوين ، في نهاية التكوين ، المدة ، إلخ . ) ،

                     - إقامة الإتصالات مع المؤسسات لاستقبال المتربصين .

 2 . سيـــــر التـربـص :

       يحرس الفريق البيداغوجي على السير الحسن للتربص ولهذا يجب أن يجرى تشاور بين المتربص      والمدرس – الوصي ، لمجانسة التكوين .

3 . تقييـــم التكــويــــن :
      في نهاية التربص يجرى تقييم يسمح بالتحقق من بلوغ الأغراض المدرسة في هذا التربص . بإمكان التقييم أخذ أشكال      عديدة :

     مذكرة ، تقرير التربص ، إنجاز الأعمال ، إلخ .......

 مـلاحظــــــة :

يعد الفريق البيداغوجي المكلف بضمان تأطير المتربصين بطاقة التربص التطبيقي في المؤسسة حسب النمط التالي :
بطاقـــة التـربص التطبيقـي فـي المـؤسســـة

التخصـص :   
 المــــــدة :   
	معاييــر التقــديـر


	متابعـــة التـربص
	الأغــــــراض

	
	
	


      طـــــرق التقييـــــم :
 غـرض التربص :
  يبين في هذا العمود الأغراض المقصودة من هذا التربص التطبيقي في المؤسسة .

 متابعـــة التربـص :

 لمتابعة التربص هناك ما يدعو لتوضيح أنماط متابعة المتربص أثناء هذه المدة التطبيقية في المؤسسة ( زيارة منتظمة ، استمارة الأسئلة للملء ، تقرير التربص ، إلخ .. ) .

 معاييـــر التقـديـــر :

 مبدأ البرهنة الذي يسمح بالحكم على القيمة وأعماق أخذ القرار .

بطاقــة تقـــديـــم ( و . ن . ت )

 و . ن . ت  :  تـركيب شبكـة التدفئــة المـركزيـــة الداخليـــة .

 الـــرمــــــز :   و . ن . ت 2 .

 المـــــــدة :  564 سا .

أغــــراض الـ  و . ن . ت 

 السلــــوك المـــرتقب :

                         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

                                     - تجهيز وموضعة المراجل ، نظام إنتاج الماء الساخن الصحي وخزان المازوت .

                                     - تركيب وتوصيل الأجهزة ولواحق الأنابيب كلها .
 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                      - عدة الشد والتركيب ،                                          

                                      - الوصلات القابلة للفك ،                                         

                                      - المراجل كاملة مع المحارق ،                                         

                                      - مناطيد الماء الساخن الصحي ، خزان المازوت واللواحق المختلفة ،                          

                                      - أوعية التمدد ، المحليات والممررات ،                                          

- مجرى الدخان .                                                    
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                      - ملف التنفيــذ .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                         - القراء والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                                         - إحترام بيانات المخططات ولوحات التركيب التقنية ،

                                         - إحترام تقنيات تركيب المحارق ،

                                         - الإستعمال الخاص للأدوات ،

                                         - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                         - إحترام تقنيات التركيب وتوصيل الأجهزة المختلفة واللواحق ،

                                         - كتامة التوصيل . 
بـنـيــــــــة الـ و . ن . ت 2 

	المـــدة
	تعييـــن المقاييـس
	الـرمـــز



	144 سا
	 التجهيز وموضعة المراجل ، المحارق ، نظام إنتاج الماء الساخن        الصحي و خزان المازوت .
	م ت 2 . 1 



	120 سا
	 تركيب وتوصيل الأجهزة ولواحق الأنابيب .
	م ت 2 . 2 



	48 سا
	 الفيـــــزياء .
	م مك 2 . 1 



	60 سا
	 الكهــــرباء .
	م مك 2 . 2 



	120 سا
	 إنجاز موضع المراجل .
	م إ . 1 



	72 سا
	 تربص تطبيقي في المؤسســــة
	ت ف م . 2 




بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

و . ن . ت 2 :    تركيب شبكة التدفئة المركزية الخارجيـــة .
 المقياس :    التجهيز وموضعة وموضعة المراجل ، المحارق ، نظام إنتاج الماء الساخن الصحي 

                     وخزان المازوت .
 رمـز المقياس :  م . ت 2 .1 .

 الـمـــــــدة :      144 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - قراءة وتفسير الملف التقني ،

                                     - موضعة وتجهيز المراجل  ،

                                     - تركيب المراجل ،

                                     - موضعة وتجهيز نظام إنتاج الماء الساخن الصحي  ،

                                     - موضعة وتجهيز خزان المازوت .
 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                             - عدة الشد والتركيب ، الوصلات القابلة للفك ، مراجل كاملة مع محارق ،                                              مناطيد الماء الساخن الصحي ، خزان المازوت وللواحق المختلفة ، أوعية التمدد ، المحليات                                             والممررات ومجاري الدخان .                                                    .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - المخططات ولوحات الصانع التقنية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                                        - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                        - إحترام بيانات المخططات واللوحات التركيب التقنية ،

                                        - إحترام تقنيات تركيب المحارق ،

                                        - الإستعمال الخاص للأدوات .
	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 مـلاحظــــة :   تعالج عناصر المحتوى في مقياس الرسم

 ....................................................................

 - ترتيب المراجل .

 - أنواع المراجل المختلفة .

 - لواحق المراجل .

 - السلامة والأمن .

 - تذكير الأحتياطات المتخذة أثناء نقل المراجل .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * تمرين تركيب مرجل ذو عناصر مجزأة .

           * تمارين الموضعة وتجهيز المراجل الفولاذية .

           * تمرين تركيب المرجل الحائطي غاز وموزع                نحاسي .


	 - أنظر مقياس الرسم .

 ....................................................................
 - موضع المراجل موضوع بالتكويس وعلى مستوى .

 - التوجيه الخاص تبعا لمجرى الدخان ومساحات الطرد .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
	1 . يقرأ ويفسر الملف التقني .     

 ................................................................... 

 2 . موضعة وتجهيز موضع المراجل .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - مختلف أنواع المحارق .

 - مميزات المحارق .    

 - السلامة والأمن :

 - ليس هناك مفهوم جديد .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

          * تمارين تركيب المراجل .                    

 ....................................................................

 - أنظمة إنتاج الماء الساخن الصحي .

 - أنماط إنتاج الماء الساخن الصحي .

 - السلامة والأمن :

      * تذكير الأحتياطات المتخذة أثناء نقل مناطيد الماء           الساخن الصحي .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

      * تمارين الموضعة وتجهيز نظام إنتاج الماء الساخن          الصحي .


	 - الموضعة صحيحة للمحارق .

 - تجميع كتيم .

 ....................................................................
 - إحترام تقنية الوضع .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

         
	3 . يركب المحارق .     

 ................................................................... 

4 . يموضع ويجهز نظام إنتاج الماء الساخن الصحي .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الطرق لوضع عنابر المازوت . 

- السلامة والأمـــن :                                           

 - ليس هناك مفهوم جديد .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

      * تمارين الموضعة وتجهيز خزان المازوت .


	 - الموضعة الصحيحة لخزان المازوت ولواحقه .


	5 . يموضع ويجهز خزان المازوت .     




التـوصيات البيـداغـــوجيــــة
 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

و . ن . ت 2 :    تركيب شبكة التدفئة المركزية الخارجيـــة .
 المقياس :    تركيب وتوصيل الأجهــزة ولواحـق الأنابيب .
 رمـز المقياس :  م . ت 2 .2 .

 الـمـــــــدة :      120 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - قراءة وتفسير الملف التقني ،

                                     - تعريف الأجهزة المختلفة ولواحق الأنابيب ،

                                     - تنفيذ التركيب وتوصيل الأجهزة واللواحق .

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - الأجهزة المختلفة ولواحق الأنابيب : الوصلات ، السكور ، الممررات ،                                           وعاء التمدد ، مصفاة ذات غربال . إلخ ...... .                                                    .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - ملف التنفيــــذ .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - القراءة والتفسير الصحيح للمعطيات المحتواة في الملف التقني ،

                                        - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                        - إحترام تقنيات تركيب وتوصيل الأجهزة المختلفة واللواحق ،

                                        - الإستعمال الخاص للأدوات ،

                                        - كتامة التوصيل .
	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 مـلاحظــــة :   تعالج عناصر المحتوى في مقياس الرسم

 ....................................................................

 - الحنفيات واللواحق :
           * الحنفيات ، السكور ذات ممر مباشر .

           * الحنفية ذات صمام ، الحنفية الدوارة .

           * حنفية فراشة ، دسامات عدم الرجوع .

           * حنفية التوقيف الصحي .

 - المضخات ذات ممرات .

 - الضبط :

           * سكور بثلاثة مسالك .

           * أنواع التركيب المختلف .

 - أواني التمدد :

           * إناء التمدد ذي الهواء الحر .

           * إناء التمدد المغلق .

 - اللواحق :

           * مقبض خاص للقنوات ،



           * محرات ، مخفضات الضغط .

           * مصفاة ذات غربال ، منفسات الهواء .

           * صمامات الأمن .

 - أجهزة التمدد :

           * الكنارات ، الأغمدة ، العقفات . 

 - المحلي :

           * مبدل الأيونات وحوض الملح .


	 - أنظر مقياس الرسم .

 ....................................................................
 - التعريف الصحيح للأجهزة المختلفة ولواحق الأنابيب .


	1 . يقرأ ويفسر الملف التقني .     

 ................................................................... 

 2 . يعرف الأجهزة المختلفة ولواحق الأنابيب .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

           * تمرين تركيب وتوصيل الحنفيات .

           * تمرين التركيب وتوصيل الممررات .

           * تمرين التركيب وتوصيل أواني التمدد .

           * تمرين التركيب وتوصيل المحلي .


	 - إحترام تقنيات التركيب والتوصيل .

 - الإستعمال الخاص للعـــدة .


	3 . ينفذ التركيب وتوصيل الأجهزة واللواحق .     




التوصيات البيداغوجي

التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس المكمـــل

و . ن . ت 2 :    تركيب شبكة التدفئة المركزية الخارجيـــة .
 المقياس :    الـفـيـــــزياء .
 رمـز المقياس :  م . ت 2 .1 .

 الـمـــــــدة :      48 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تعريف المفاهيم القاعدية للكهرباء والكهرومغناطيسية ،

                                     - تعريف شبكة الكهرباء الداخلية ،

                                     - استعمال جهاز قياس الكهرباء ،

                                     - تعريف الأخطار المرتبطة باستعمال الكهرباء . 

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - أجهزة قياس الكهرباء مثل : الفولت متر ، الأمبير متر والأوم متر .                                                .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - الرسومات التخطيطية الكهربائية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - التعريف الصحيح لمقادير الكهرباء ،

                                        - التعريف الصحيح لشبكة الكهرباء الداخلية ،

                                        - الإستعمال الخاص والملائم لجهاز قياس الكهرباء .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - ظواهر الكهرباء :

           * تأثير جول .

           * تأثير الكهرو مغناطيسية .

           * التأثير الكهرو كيمائي .

           * الإنصعاق .

 - مفهوم التيار الكهربائي :

           * شدة التيار ،

           * المحاكاة مع تدفق الماء .

           * الصيغة .

           * الوحدة .

 - مفهوم الكمون الكهربائي :

           * التعريف .

           * المحاكاة مع شلال الماء .

           * الوحدة .

 - قوانين الكهرباء القاعدية :

     - الاستطاعة :

           * تعبير الاستطاعة .

           * الوحدة .

 - قانون أوم :

           * تعبير قانون أوم .

           * تعبير المقاومة .

           * الوحدة .

 - مفهوم التيار المتناوب :

        * التعريف .

 - مفهوم الكهرو مغناطيسية :

        * التعريف .
	 - التعريف الصحيح لظهور الكهرباء .

 - التعريف الصحيح لمفهوم التيار الكهربائي .

 - التعريف الصحيح لمفهوم الكمون الكهربائي .

 - التعريف الصحيح لقوانين الكهرباء القاعدية .


	1 . يعرف المفاهيم القاعدية للكهرباء والكهرو مغناطيسية  .     




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - عناصر الشبكة الكهربائية :

           * مصدر التيار .

           * الأجهزة الكهربائية .

           * القنوات الكهربائية .

           * المستقبلات .

 .....................................................................

 - جهاز قياس الكهرباء :

            * المميزات التقنية .

            * تقنيات الإستعمال .

 .....................................................................

 - أخطار الكهرباء :

 - الإنصعاق .


	 - التعريف الصحيح لعناصر الشبكة الكهربائية .

 .....................................................................
 - الإستعمال الخاص لجهاز قياس الكهرباء .
 .....................................................................
 - التعريف الصحيح للأخطار المرتبطة باستعمال             الكهرباء .
	2 . يعرف الشبكة الكهربائية الداخلية .     

 .....................................................................

 3 . يستعمل جهاز قياس الكهرباء .

 ....................................................................
 4 . يعرف الأخطار المرتبطة باستعمال الكهرباء .


التـوصيات البيـداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس الإدماج

و . ن . ت 2 :    تركيب شبكة التدفئة المركزية الخارجيـــة .
 المقياس :    إنجاز موضع المرجـــــل .
 رمـز المقياس :  م . إ  .1 .

 الـمـــــــدة :      120 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

                                     - تدعيم التدريبات المنفذة في المقاييس ،

                                     - ضمان المواضيع الجوهرية لبرنامج الـ  و . ن . ت ،

                                     - تعريف وتصحيح نواقص المتربصين ،

                                     - تنمية استقلالية المتربص ،

                                     - تحضير المتربص للتقييم النفسي . 

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - الأدوات ، المواد ، اللواحق والأجهزة .                                                .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - المخططات .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - التفسير الصحيح لمعطيات المخطط ،

                                        - إحترام مرحلة العمليات ،

                                        - الإختيار النبيه للأدوات ، المواد ، اللواحق والأجهزة ،

                                        - موضعة المرجل في المستوى ،

                                        - الإختيار الخاص للدعائم حسب الأنابيب واللواحق ،

                                        - التثبيت صلب ،

                                        - إحترام الميل ،

                                        - الموضعة مطابقة للرسم التخطيطي والتخصيص ،

                                        - التجميع مقاوم .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - نشاط التركيب :

 - الأشغال التطبيقية :

    - تمرين إنجاز تركيب كامل لموضع المرجل .

- الأختيار النبيه للأدوات ، المواد ، اللواحق والأجهزة .

 - موضعة المرجل في المستوى .

 - الأختيار الخاص للدعائم حسب الأنابيب واللواحق .

 - التثبيت صلب .

 - إحترام الميل .

 - الموضعة ملائمة للرسم التخطيطي والتخصيص .

 - التجميع مقاوم .

	 - التفسير الصحيح لمعطيات المخطط .

 - إحترام مرحلة العمليات .

	1 . يتعرف على الشغل المراد فعله وينفذ التصميم .  

                   * يفسر المخطط .

                   * يصمم تنفيذ الأشغال .

 2 . يختار الأدوات ، المواد ، اللواحق والأجهزة .

 3 . ينفذ الشغل :

                 * يموضع المرجل .

                 * يموضع منطاد الماء الساخن .

                * يثبت الدعائم .

                * يشكل ويموضع المجمع والموزع .

               * يموضع المسرعات ، أواني التمدد ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                  الحنفيات ، الأنابيب واللواحق .

               * يوصل المرجل اللواحق والأنابيب .




التـــربـص التطبيقــــي فـي المؤسســـــة
	      التربص التطبيقي في المؤسسة هو نشاط مكمل لأغراض برنامج التكوين . يجرى في الوسط المهني . يسمح هذا       النشاط للمتربصين باستيعاب ممارسة المهنة .




 الأهـــــداف :
       * وضع المكتسبات في الواقع المهني ،

       * التكيف مع ممارسة المهنة وتنظيم العمل ،

       * تحديد الفروق المحتملة بين الطرق المكتسبة في التكوين والمستعملة في المؤسسة ،

       * تطوير استقلالية المتربص . 

 1 . تنظيـــم التـــربـص :
    ينظم الفريق البيداغوجي المكلف بتأطير المتربصين كالتالي :

          . تحضير التربص :

              يشتمل هذا التحضير على :

                     - ضبط طرق متابعة المتربصين ،

                     - يحدد معايير التقدير التي تسمح بالتحقق من بلوغ أغراض التربص ،

                     - إعداد تنهيج تطوير التربص ( خلال التكوين ، في نهاية التكوين ، المدة ، إلخ . ) ،

                     - إقامة الإتصالات مع المؤسسات لاستقبال المتربصين .

 2 . سيـــــر التـربـص :

       يحرس الفريق البيداغوجي على السير الحسن للتربص ولهذا يجب أن يجرى تشاور بين المتربص      والمدرس – الوصي ، لمجانسة التكوين .

3 . تقييـــم التكــويــــن :
      في نهاية التربص يجرى تقييم يسمح بالتحقق من بلوغ الأغراض المدرسة في هذا التربص . بإمكان التقييم أخذ أشكال      عديدة :

     مذكرة ، تقرير التربص ، إنجاز الأعمال ، إلخ .......

 مـلاحظــــــة :

يعد الفريق البيداغوجي المكلف بضمان تأطير المتربصين بطاقة التربص التطبيقي في المؤسسة حسب النمط التالي :
بطاقـــة التـربص التطبيقـي فـي المـؤسســـة

التخصـص :   
 المــــــدة :   
	معاييــر التقــديـر


	متابعـــة التـربص
	الأغــــــراض

	
	
	


 غـرض التربص :
  يبين في هذا العمود الأغراض المقصودة من هذا التربص التطبيقي في المؤسسة .

 متابعـــة التربـص :

 لمتابعة التربص هناك ما يدعو لتوضيح أنماط متابعة المتربص أثناء هذه المدة التطبيقية في المؤسسة ( زيارة منتظمة ، استمارة الأسئلة للملء ، تقرير التربص ، إلخ .. ) .

 معاييـــر التقـديـــر :

 مبدأ البرهنة الذي يسمح بالحكم على القيمة وأعماق أخذ القرار .

بطاقــة تقـــديـــم ( و . ن . ت )

 و . ن . ت 3 :  تشغيل وتصليح تركيب التدفئة المركزية .

 الـــرمــــــز :   و . ن . ت 3 .
 المـــــــدة :  432 سا .

أغــــراض الـ  و . ن . ت 

 السلــــوك المـــرتقب :

                         يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة قادرا على :

                                     - توصيل وتشغيل تركيب التدفئة المركزية .

                                     - صيانة وتصليح أنظمة التدفئة المركزية .
 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                      - الدهان المضاد للصدأ ، حافظ الحرارة ، مجرى الدخان ،                                       

                                      - التجهيزات ، الأجهزة ، المواد والأدوات الخاصة ،                                         

                                      - تجهيزات الوقاية .                                                    
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                      - تركيب متمم .

                                      - الرسومات التخطيطية المبدئية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                         - إحترام تقنيات التوصيل ،

                                         - الإستعمال الخاص للأدوات ،

                                         - كتامة التوصيل ومجاري طرد مواد الإحتراق ،

                                         - إحترام تنظيم المراجل ،

                                         - إحترام إجراء تنفيذ التشغيل ،

                                         - الإستعمال الملائم لتجهيزات اختبار الكتامة ،

                                         - إحترام تقنية تصليح التسريبات ،

                                         - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                         - الإشتغال الأمثل للنظام .
بـنـيــــــــة الـ و . ن . ت 3 

	المـــدة
	تعييـــن المقاييـس
	الـرمـــز



	60 سا
	 التوصيل وتشغيل تركيب التدفئة المركزية .
	م ت 3 . 1 



	60 سا
	 صيانة وتصليح أنظمة التدفئة المركزية .
	م ت 3 . 2 



	48 سا
	 الإتصال .
	م مك 3 . 1 



	48 سا
	 المعلوماتية .
	م مك 3 . 2 



	48 سا
	 البيئة .
	م مك 3 . 3  



	96 سا
	 إنجاز تركيب التدفئة المركزية كاملا .
	م . إ . 3 



	72 سا
	 التربص التطبيقي في المؤسسة
	ت . ف . م




بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    توصيل وتشغيل تركيب التدفئة المركزية .
 رمـز المقياس :  م . ت 3 .1 .

 الـمـــــــدة :      60 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تنفيذ توصيل تركيب الشبكات المختلفة ،

                                        ( ماء ، وقود ، غاز وكهرباء ) .

                                     - ضمان طرد المواد المحروقة والتهوية  موضع المراجل ،

                                     - تنفيذ الاختبارات اللازمة : ملء التركيب بالماء ، التحقق من كتامة الشبكة ، تصليح                                                التسريبات عند اللزوم ، تشغيل النظام ، موازنة النظام ، يفرغ ، ينظف ويملأ التركيب ،

                                     - تنفيذ أشغال الدهن البسيطة ،

                                     - تنفيذ التجهيز بحافظ الحرارة للأنابيب ،

                                     - ترتيب المعدات وتنظيف الأماكن .
 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                             - الدهن المضاد للصدأ ، حافظ الحرارة ، مجرى الدخان ، عدة الشد .                                                                                             
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - تركيب متمم ، الرسومات التخطيطية المبدئية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - إحترام تقنيات التوصيل ،

                                        - الإستعمال الخاص للأدوات ،

                                        - كتامة التوصيل ،

                                        - كتامة مجاري طرد المواد المحروقة ،

                                        - إحترام تنظيم المراجل ،

                                        - إحترام إجراء تنفيذ التشغيل ،
                                        - الإستعمال الملائم لتجهيزات اختبار الكتامة ،

                                        - إحترام تقنية تصليح التسريبات .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	   احتياطات الأمن المتخذة وقت توصيل الكهرباء .

 ....................................................................

 - مواضع المراجل :

        * قواعد بناء المحل المسخن .

        * تهوية موضع المرجل .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

         * تمارين تركيب مجاري الدخان .


	 - التوصيل مطابق لمواصفات التركيب .

 ....................................................................
 - إحترام تقنيات الشغل .
 - الكتامة التامة للمجاري .
	1 . ينفذ توصيل تركيب الشبكات المختلفة .     

 ................................................................... 

 2 . يضمن طرد المواد المحترقة وتهوية المرجل .

      ( ماء ، وقود ، غاز وكهرباء ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تقنية ملء تركيب التدفئة المركزية .

 - المميزات التقنية لمضخات الاختبار .
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         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    صيانة وتصليح أنظمة التدفئة المركزية .
 رمـز المقياس :  م . ت 3 .2 .

 الـمـــــــدة :     60 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تنفيذ صيانة التركيب كله ( تنظيف المرجل ، إعادة التركيب ، تسوية اللواحق والتحقق                                             من كتامة الدائرات ، الموائع ، المدخنة ومجرى الدخان ،

                                     - تحديد طبيعة وسبب عدم الإشتغال ،

                                     - تنفيذ تصليح التدفئة المركزية ،

                                     - ضبط احتراق المحارق . 

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - التجهيزات ، الأجهزة ، المواد والأدوات الخاصة .    

                                     - تجهيزات الوقاية .                                            .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - تمارين تركيب متمم .

                                        - الرسومات التخطيطية المبدئية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                        - إحترام سيرورة العمل ،

                                        - الإشتغال الأمثل للنظام .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أهمية دهن الأنابيب :

    - تأكسد الأنابيب .

 - مفاهيم حول الـدهــن :

           * الدهان المضاد للصدأ .

 - الأشغال التطبيقية :

           * دهـن الأنابيب .

 ....................................................................

 - مواضع المراجل :عزل الأنابيب .

 - الأشغال التطبيقية :

            * تمرين تجهيز الأنابيب بحافظ الحرارة .

 .....................................................................   

 - التقنيات لترتيب المعدات .

 - أهمية تنظيف الأماكن .


	 - الإستعمال الخاص للدهـن  .

 ....................................................................
 - الاختيار النبيه لحافظ الحرارة  .
 - إحترام تقنية التجهيز بحافظ الحرارة .
 .....................................................................
 - المعدات مرتبة بطريقة صحيحة .

 - إحترام تقنية التجهيز بحافظ الحرارة .
	4 . ينفذ أشغال الدهن البسيطة .     

 ................................................................... 

 5 . ينفذ حافظ الحرارة للأنابيب  .

 .....................................................................

 6 . يرتب المعدات وينظف الأماكن .



	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - أهمية دهن الأنابيب :

    - تأكسد الأنابيب .

 - مفاهيم حول الـدهــن :

           * الدهان المضاد للصدأ .

 - الأشغال التطبيقية :

           * دهـن الأنابيب .

 ....................................................................

 - مواضع المراجل :عزل الأنابيب .

 - الأشغال التطبيقية :

            * تمرين تجهيز الأنابيب بحافظ الحرارة .

 .....................................................................   

 - التقنيات لترتيب المعدات .

 - أهمية تنظيف الأماكن .


	 - الإستعمال الخاص للدهـن  .

 ....................................................................
 - الاختيار النبيه لحافظ الحرارة  .
 - إحترام تقنية التجهيز بحافظ الحرارة .
 .....................................................................
 - المعدات مرتبة بطريقة صحيحة .

 - إحترام تقنية التجهيز بحافظ الحرارة .
	4 . ينفذ أشغال الدهن البسيطة .     

 ................................................................... 

 5 . ينفذ حافظ الحرارة للأنابيب  .

 .....................................................................

 6 . يرتب المعدات وينظف الأماكن .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس التأهيلي

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    صيانة وتصليح أنظمة التدفئة المركزية .
 رمـز المقياس :  م . ت 3 .2 .

 الـمـــــــدة :     60 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تنفيذ صيانة التركيب كله ( تنظيف المرجل ، إعادة التركيب ، تسوية اللواحق والتحقق                                             من كتامة الدائرات ، الموائع ، المدخنة ومجرى الدخان ،

                                     - تحديد طبيعة وسبب عدم الإشتغال ،

                                     - تنفيذ تصليح التدفئة المركزية ،

                                     - ضبط احتراق المحارق . 

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - التجهيزات ، الأجهزة ، المواد والأدوات الخاصة .    

                                     - تجهيزات الوقاية .                                            .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - تمارين تركيب متمم .

                                        - الرسومات التخطيطية المبدئية .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - إحترام قواعد السلامة والأمن ،

                                        - إحترام سيرورة العمل ،

                                        - الإشتغال الأمثل للنظام .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تفحص مخطط تركيب النظام .

 - مراقبة النظام بصريا ( درجة تآكل المكونات ) .

          * الأنابيب .

          * الحنفيات .

          * اللواحق .

          * المسرع .

          * المراجل .

          * أوعية التمدد .

          * المنفسات . 

          * إلخ ....

 - أهمية تنظيف النظام .

 - أهمية نظافة محيط الأشغال المنفذة عند الزبون .

 - التحقق من الضغوطات .

 - أهمية تنفيذ اختبارات الكتامة .


	 - مراقبة كاملة لأجهزة التدفئة .

 - تسوية دقيقة ومطابقة لتخصيص الشركة الصانعة .

 - إحترام طرق التحقق .

 - اشتغال نظام التدفئة عادي .

 - كتامة جيدة .

 - توصيل صلب .

 - نظافة .


	1 . ينفذ صيانة التركيب كله ( تنظيف المرجل ، إعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             التركيب ، تسوية اللواحق والتحقق من كتامة الدائرات ، الموائع ، المدخنة ومجرى الدخان ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - عناصر العرض المراد ملئه :

           * قائمة التحقيقات المنفذة .

           * الملاحظة .

           * التصحيحات المقدمة والتوصيات .

           * تاريخ بداية ونهاية الأشغال .

 - مبادئ الإحتراق .

 - مميزات غرفة الإحتراق .

 - وظيفة الأدوات ومواد التنظيف .

 - اللواحق المختلفة وأجهزة المراقبة .


	

	 1 . ينفذ صيانة التركيب كله ( تنظيف المرجل ، إعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             التركيب ، تسوية اللواحق والتحقق من كتامة الدائرات ، الموائع ، المدخنة ومجرى الدخان ) . ( تابع ) .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

         * تمارين صيانة أنظمة التدفئة :

 صيانة المراجل ، منطاد الماء الساخن ، إعادة تركيب       مجاري الدخان .

 ....................................................................

 - الحالات التي تطلب الصيانة ، تصليح شبكة التدفئة          المركزية :

            * التسريبات في الحنفيات .

            * مشاكل أجهزة التدفئة .

 - استعمال بطاقات التصليح .

 - إعداد كشف تقديري .


	
 ....................................................................
 - التحديد الصحيح للمشكلة وأسبابها  .
 - التحديد الدقيق للحل .
 - الشرح الواضح لاشتغال النظام السيئ  .

 - التقدير الصحيح للتكاليف .
	 1 . ينفذ صيانة التركيب كله ( تنظيف المرجل ، إعادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             التركيب ، تسوية اللواحق والتحقق من كتامة الدائرات ، الموائع ، المدخنة ومجرى الدخان ) .

 ................................................................... 

 2 . يحدد طبيعة وسبب عدم الإشتغال  .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تطبيق التصليح :

         * قطع مصادر الطاقة .

         * تصحيح الخلل .

         * إقامة مرجل جديد .

         * توصيل الجهاز ، الأنابيب واللواحق .

         * إرجاع التغذية بالمازوت ، الغاز والكهرباء .

         * تشغيل النظام .

         * ضبط الأجهزة واللواحق .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

         * تمارين تصليح تركيب التدفئة المركزية .

 .....................................................................

 - مميزات أنواع المحروقات .

 - وصف الأخطار المتسببة من الأكسيد الأحادي و أكسيد    الفحم .

 - تقنيات ضبط المحارق .

 - الأشغال التي تطلب التمارين التالية :

          * تمارين ضبط احتراق المحارق .


	 - إحترام مرحلة تنفيذ الأشغال حسب نوع التصليح .

 - كتامة جيدة .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
 ....................................................................
 - تحديد الإحتراق الأقصى  .
 - إحترام تخصيص الشركة الصانعة .

	 3 . ينفذ تصليح تركيب التدفئة المركزية .

 ................................................................... 

 4 . يضبط احتراق المحارق  .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس المكمـــل

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    الإتصال .
 رمـز المقياس :  م . مك 3 .1 .

 الـمـــــــدة :     48 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تحرير سندات الطلب والفواتير ،

                                     - تحرير تقارير النشاط ،

                                     - تطبيق المبادئ وتقنيات الإتصالات الخاصة في وسط العمل . 

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - الوسائل الخاصة.                                            .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

                                        - وضع العمل في حالة ودراسة حالة .
 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - التحرير الصحيح لسندات الطلب ، الفواتير وتقارير النشاط ،

                                        - التطبيق الخاص للمبادئ وتقنيات الإتصال المهني .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تقنية تحرير سندات الطلب والفواتير .

 - تقنية تحرير تقارير النشاط .

 - تفسير الرسائل ذات طبع تقني .

 - شرح شفهي للمشاكل ذات طابع تقني .

 - تحرير التقارير والمحاضر .

 - دراسة حالة .


	 - التحرير الصحيح لسندات الطلب والفواتير .

 - كتامة جيدة .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .
 - التحرير الصحيح لتقارير النشاط .

 - التطبيق الخاص للمبادئ وتقنيات الإتصال الخاص          في وسط العمل  .
 - إحترام تخصيص الشركة الصانعة .

	 1 . يحرر سندات الطلب والفواتير .

 2 . يحرر تقارير النشاط .

 3 . يطبق المبادئ وتقنيات الإتصال الخاص في وسط         العمل .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس المكمـــل

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    المعلــوماتيـــة .
 رمـز المقياس :  م . مك 3 .2 .

 الـمـــــــدة :     48 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تعريف العناصر المكونة لمحيط الحاسوب ،

                                     - تنفيذ العمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز ،

                                     - إستعمال برمجي معالجة النص . 

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - حاسوب . 

                                     - أقراص لينة .                                           .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - التعريف الكامل لعناصر الحاسوب ،

                                        - التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز ،

                                        - الإستعمال الملائم لبرمجي معالجة النص ،

                                        - إحترام قواعد استعمال الحاسوب .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - وظائف الحاسوب .

 - العناصر المكونة لمحيط الحاسوب :

          * لوحة المفاتيح .

          * الشاشة .

          * الأقراص اللينة .

          * المرنة .

          * الصلبة .

          * الطابعة .

          * الفأرة .

توصيل الأجهزة المختلفة المحيطة بالحاسوب .


	 - التعريف الكامل للعناصر المكونة لمحيط الحاسوب .

 - كتامة جيدة .

 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

	 1 . يعرف العناصر المكونة لمحيط الحاسوب .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - دور أنظمة الإستغلال .

 - مبادئ التحكم في الويندووز .

 - تنفيذ العمليات القاعدية :

        * نقل .

        * إلصاق .

        * إعادة التسمية .

        * إلغاء .

        * طباعة ، إلخ ......

 - تهيئة القرص المرن .

 - التحليل بمضاد الفيروس .


	 - التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام استغلال        الويندووز .


	 2 . ينفذ العمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	

نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس المكمـــل

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    الـبـيـئــــــة .
 رمـز المقياس :  م . مك 3 .3 .

 الـمـــــــدة :     48 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص قادرا على :

                                     - تعريف مفهوم البيئة ومكوناتها المختلفة ،

                                     - تعريف مختلف التلوثات المولدة من طرف القطاع الصناعي ،

                                     - تعريف مصادر تلوث الجو ،

                                     - تحديد فعل التحسيس والتربية البيئية .

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - التعليمات الخاصة .                                           .                                                                      
             إنطـــلاقا مـــن : 

 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - التعريف الصحيح لمفهوم البيئة ومكوناتها المختلفة ،

                                        - التعريف الصحيح لمختلف التلوثات المولدة من طرف القطاع الصناعي ،

                                        - التعريف الصحيح لمصادر تلوث الجو ،

                                        - التحديد الدقيق لفعل التحسيس والتربية البيئية .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تعريف البيئة .

 - مكونات البيئة .

 - التلوث الصناعي .

 - التلوث بالتدفق الصناعي .

 - النفايات من الأصل الصناعي .


	 - التعريف الصحيح لمفهوم البيئة ومكوناتها المختلفة .

 - التعريف الصحيح لمختلف التلوثات المولدة من طرف     القطاع الصناعي .
	1 . يعرف مفهوم البيئة ومكوناتها المختلفة .

 2 . يعرف التلوثات المختلفة المولدة من طرف القطاع         الصناعي .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - دور أنظمة الإستغلال .

 - مبادئ التحكم في الويندووز .

 - تنفيذ العمليات القاعدية :

        * نقل .

        * إلصاق .

        * إعادة التسمية .

        * إلغاء .

        * طباعة ، إلخ ......

 - تهيئة القرص المرن .

 - التحليل بمضاد الفيروس .


	 - التطبيق الخاص للعمليات إنطلاقا من نظام استغلال        الويندووز .


	 2 . ينفذ العمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - تلوث الجو .

 - طرق التحسيس والتربية البيئية ووسائل الوقاية .


	 - التعريف الصحيح لمصادر تلوث الجو .

 - التعريف الدقيق لمفهوم التحسيس والتربية البيئية            ووسائل الوقاية .
	 3 . يعرف مصادر تلوث الجو .

 4 . يحدد مفهوم التحسيس والتربية البيئية .




التــوصيات البيـــداغـــوجيــــة

 التنظيـــــم :

                 - تقدم الدروس النظرية في قاعات الدروس والأشغال التطبيقية في الورشة .
 الإستراتيجية :

       المـــرحلــــة 1 :

	         تقييــم تكوينـــي




	

نشاطات التـدريب 1



           
                                
	      التعليـم التصحيحــي


	       نشاطات التـدريب  ن

	
         تقييــم تكـوينـــــي



	      التعليـم التصحيحــي


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 المــرحلــــــة 2 :

	    نشاطات التـركيب  1


	         تقييـم تكـوينــــي




                                                                    

	     التعليـم التصحيـحـــي


	           تقييـم منح الشهادة


بطاقــــة تقــــديـم المقياس الإدماج

و . ن . ت 3 :    تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المقياس :    إنجاز تركيب التدفئة المركزية كاملا .
 رمـز المقياس :  م . إ 3 .

 الـمـــــــدة :     96 سا
الأغــــــراض النمطيــــــة

 السلــــوك المـــرتقب :

                              يجب أن يكون المتربص في نهاية هـذه الوحدة  قادرا على :

                                     - تدعيم التدريبات المنفذة في المقاييس ،

                                     - ضمان إدماج المواضيع الجوهرية لبرنامج الـ  و . ن . ت ،

                                     - تعريف وتصحيح نواقص المتربصين ،

                                     - تنمية إستقلالية المتربص ،

                                     - تحضير المتربص للتقييم الذاتي .

 شـــروط التقييـــم :

              بـــواسطـــــة :

                                                                 - السلالم ، عدة التسطير والخرق ،

                                     - وسائل الوقاية ، عدة تشكيل الأنابيب ، تجهيزات التلحيم : جهاز التلحيم بالبوتان ، مواد                                                  - أنابيب فولاذية ، نحاسية ، مواد ، مراجل كاملة ، مشعات من الفولاذ ، منطاد الماء الساخن                                                واللواحق ، مضخات المسرعات و الحنفيات .

             إنطـــلاقا مـــن : 

 المعاييــــر العامــــة للكفاءة :

                                        - التفسير الصحيح لمعطيات المخططات ،

                                        - القائمة الكاملة للمواد اللازمة والأدوات ،

                                        - المرجل موضوع في المستولى ،

                                        - إحترام مواصفات التركيب وقواعد السلامة والأمن ،

                                        - الإقامة الصحيحة للدعائم ،

                                        - التوصيل الصحيح للأجهزة ،

                                        - الكتامة الكاملة للتركيب ،

                                        - توصيل مصادر التغذية بالغاز والكهرباء مطابق للمواصفات ،

                                        - الضبط الدقيق للضغط ودرجة الحرارة ،

                                        - نظافة الأماكن .

	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 - نشاط التركيب .

 - الأشغال التطبيقية .

 - تمرين إنجاز التركيب الكامل للتدفئة المركزية .


	 - التفسير الصحيح لمعطيات :

      - المركزة الصحيحة للأنابيب واللواحق .

 - إحترام مرحلة العمليات .



 - القائمة الكاملة للمواد اللازمة  .
 - التقدير الصحيح للكميات .

 - الأختيار النبيه للأدوات .
 - المرجل موضوع في المستوى .

 - التوجيه الخاص حسب مجرى الدخان ومساحات الطرد

 - إحترام مواصفات التركيب .
 - التركيب الصحيح للدعائم .

 - إحترام مواصفات التركيب .

 - التوصيل الصحيح للأجهزة .
	 1 . يخطط للعمل :

            * يفسر المخططات .

            * يخطط لتنفيذ الأشغال .

 2 . يعد قائمة المواد ويختار الأدوات .

 3 . يركب المرجل والمشعات .

 4 . يركب الأنابيب .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	 


	 - التركيب مطابق للمخططات  .

 - كتامة التركيب .

 - توصيل مصادر التغذية بالغاز والكهرباء مطابق             للمواصفات .

 - التوصيل صحيح لمجرى الدخان .
	 5 . يركب اللواحق ( المحرات ، مخفضات الضغط ، وعاء التمدد ، أجهزة الضبط ، المسرع ، الحنفيات إلخ .

 6 . يتمم تركيب المرجل .




	العناصـــر المحتــواة


	المعاييــر الخاصـــة للكفاءة
	الأغـــــراض الـوسيطــــة

	

	 - التحقق الدقيق من كتامة التغذية بالغاز .

 - التحقق الكامل الإشتغال الجيد للنظام .

 - الضبط الدقيق للضغط  ودرجة الحرارة .

 - الترتيب عملي .

 - نظافة الأماكن .
	 7 . يشغل النظام .

 8 . يتمم الشغل .




التـــربـص التطبيقــــي فـي المؤسســـــة

	      التربص التطبيقي في المؤسسة هو نشاط مكمل لأغراض برنامج التكوين . يجرى في الوسط المهني . يسمح هذا       النشاط للمتربصين باستيعاب ممارسة المهنة .




 الأهـــــداف :
       * وضع المكتسبات في الواقع المهني ،

       * التكيف مع ممارسة المهنة وتنظيم العمل ،

       * تحديد الفروق المحتملة بين الطرق المكتسبة في التكوين والمستعملة في المؤسسة ،

       * تطوير استقلالية المتربص . 

 1 . تنظيـــم التـــربـص :
    ينظم الفريق البيداغوجي المكلف بتأطير المتربصين كالتالي :

          . تحضير التربص :

              يشتمل هذا التحضير على :

                     - ضبط طرق متابعة المتربصين ،

                     - يحدد معايير التقدير التي تسمح بالتحقق من بلوغ أغراض التربص ،

                     - إعداد تنهيج تطوير التربص ( خلال التكوين ، في نهاية التكوين ، المدة ، إلخ . ) ،

                     - إقامة الإتصالات مع المؤسسات لاستقبال المتربصين .

 2 . سيـــــر التـربـص :

       يحرس الفريق البيداغوجي على السير الحسن للتربص ولهذا يجب أن يجرى تشاور بين المتربص      والمدرس – الوصي ، لمجانسة التكوين .

3 . تقييـــم التكــويــــن :
      في نهاية التربص يجرى تقييم يسمح بالتحقق من بلوغ الأغراض المدرسة في هذا التربص . بإمكان التقييم أخذ أشكال      عديدة :

     مذكرة ، تقرير التربص ، إنجاز الأعمال ، إلخ .......

 مـلاحظــــــة :

يعد الفريق البيداغوجي المكلف بضمان تأطير المتربصين بطاقة التربص التطبيقي في المؤسسة حسب النمط التالي :
بطاقـــة التـربص التطبيقـي فـي المـؤسســـة

التخصـص :   
 المــــــدة :   
	معاييــر التقــديـر


	متابعـــة التـربص
	الأغــــــراض

	
	
	


 غـرض التربص :
  يبين في هذا العمود الأغراض المقصودة من هذا التربص التطبيقي في المؤسسة .

 متابعـــة التربـص :

 لمتابعة التربص هناك ما يدعو لتوضيح أنماط متابعة المتربص أثناء هذه المدة التطبيقية في المؤسسة ( زيارة منتظمة ، استمارة الأسئلة للملء ، تقرير التربص ، إلخ .. ) .

 معاييـــر التقـديـــر :

 مبدأ البرهنة الذي يسمح بالحكم على القيمة وأعماق أخذ القرار .

جــــدول مقاييس التكـويـــن للـ  و . ن . ت 1
 و . ن . ت 1 :   تركيب شبكـــة التدفئــة المركـزيـــة الداخليــــة .
 المــــــــدة :                 732 ساعــــة .

	م مك 1 . 2 

رسم تقنـي
	م مك 1 . 1
رياضيات


	مقاييس مكملة


	

	96 ساعة
	48 ساعة
	
	

	2
	1
	ترتيب
	المقاييس التأهيلية
	المــدة

	*
	*
	3
	 م ت 1 . 1 : أشغال التحضير                       لتركيب التجهيزات .


	60 سا



	*
	*
	4
	 م ت 1 . 2 : التجهيز وموضعة                    أجزاء التدفئة .


	120 سا

	*
	*
	5
	 م ت 1 . 3 : تشغيل أنواع                           الأنابيب المختلفة .


	120 سا

	*
	*
	6
	 م ت 1 . 4 : تجميع وتثبيت                         الأنابيب .


	216 سا


جــــدول مقاييس التكـويـــن للـ  و . ن . ت 2
 و . ن . ت 2 :   تركيب شبكـــة التدفئــة المركـزيـــة الخارجية .
 المــــــــدة :                 732 ساعــــة .

	م مك 1 . 2 

كهـــرباء
	م مك 1 . 1
فيــــزياء


	مقاييس مكملة


	

	60 ساعة
	48 ساعة
	
	

	2
	1
	ترتيب
	المقاييس التأهيلية
	المــدة

	*
	*
	3
	 م ت 2 . 1 : تجهيز وموضعة                     المراجل ، المحارق ،                نظام إنتاج الماء                      الساخن الصحي                       و خزان المازوت .


	144 سا



	*
	*
	4
	 م ت 2 . 2 : تركيب وتوصيل               الأجهزة ولواحق الأنابيب .


	120 سا


جــــدول مقاييس التكـويـــن للـ  و . ن . ت 3
 و . ن . ت 3 :   تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .
 المــــــــدة :                 432 ساعــــة .

	م مك 2 . 3 

البيئـــة
	م مك 2 . 2 

المعلوماتية
	م مك 2 . 1 

الإتصال


	المقاييس المكملة
	

	48 ساعة
	48 ساعة
	48 ساعة
	
	

	5
	4
	1
	ترتيب
	مقاييس مكملة 
	المـدة

	*
	
	*
	2
	 م ت 3 . 1 : توصيل                     وتشغيل                      تركيب التدفئة               المركزية .


	60 سا

	*
	*
	*
	3
	 م ت 3 . 2 : صيانة                        وتصليح                     أنظمة التدفئة                المركزية .
	60 سا


الـبــــرنامــــج العام
	الس48 سـداسي 2
	
	السـداسي 1
	

	مجموع

سداسي
	مجموع

أسبوعي
	أم
+

أت
	دروس
	
	مجموع

سداسي
	مجموع

أسبوعي
	أم

+

أت
	دروس
	المقاييس

	
	
	
	
	
	48 سا
	02 سا
	28 سا
	20 سا
	 مقياس 1 : رياضيات .

	
	
	
	
	
	96 سا
	04 سا
	56 سا
	40 سا
	 مقياس 2 : رسم تقني .

	
	
	
	
	
	516 سا
	26 سا
	308 سا
	208 سا
	 مقياس 3 : ( و ن ت 1 )

  تركيب شبكة التدفئة المركزية الداخلية .

	
	
	
	
	
	48 سا
	02 سا
	28 سا
	20 سا
	 مقياس 4 : فيزياء .

	
	
	
	
	
	48 سا
	02 سا
	28 سا
	20 سا
	 مقياس 5 : الإتصال .

	276 سا
	28 سا
	164 سا
	112 سا
	
	108 سا
	26 سا
	36 سا
	24 سا
	 مقياس 6 : ( و ن ت 2 )

  تركيب شبكة التدفئة المركزية الخارجية .

	216 سا
	28 سا
	140 سا
	76 سا
	
	
	
	
	
	 مقياس 7 : ( و ن ت 3 )

  تشغيل ، صيانة وتصليح تركيب التدفئة المركزية .

	60 سا
	04 سا
	36 سا
	24 سا
	
	
	
	
	
	 مقياس 8 : كهـرباء .

	48 سا
	02 سا
	28 سا
	20 سا
	
	
	
	
	
	 مقياس 9 : معلوماتية .

	48 سا
	02 سا
	28 سا
	20 سا
	
	
	
	
	
	 مقياس 10 : البيئة .

	216 سا
	
	
	
	
	
	
	
	
	 التربص في المؤسسة .


