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 المقــــدمـــــــة
 ، يقـدم المرحلة الأولى للسيرورة العامة            تحدد هـذه الوثيقة مرجع النشاطات المهنية للإختصاصي في التدفئة
              لتسيير البرامج ، فهو معد إنطلاقا من المعلومات المجمعة من التحليل المعمق للمهنة في حالة عمل حقيقية .
        يصف هـذا المرجع بوضوح المهام والعمليات الممارسة من قبل الحاصل على الشهادة في وسط العمل وكذلك                 المعارف المكملة المطلوبة التي تساعد في التحكم في المهنة . 
1 . 1 -  تقـــديـم المهنـــــة :                                                                                                                         
    - تسميـــــة التخصص :  إختصاصـــي في التــدفئــــة .
    -  تعــــريف التخصص :  
         الإختصاصي في التدفئة هـو العامل المؤهل الذي يركب الأنابيب ، أجهزة التدفئة المركزية وأجهزة إنتاج الماء           الساخن الصحي في الأماكن الأكثر ملاءمة لاستعمالها . يضمن الضبط والعناية لهذه التركيبات جميعها .  
          ينفذ كذلك الإغاثة والتصليحات العديدة في المساكن الخاصة ( الترسبات ، تبديل القطع ، إلخ ... ) .
          ينجز الإختصاصي في التدفئة التركيبات التي تسمح بجلب الرفاهية للمستعملين مع الحفاظ على البيئة                      والإقتصاد في الطاقة . 
    1 . 2 - ظـــروف العمــــل : 
              مكان العمــــــل :
                        ناذرا ما يعمل الإختصاصي في التدفئة في الورشة  . يمارس نشاطه غالبا في الورشة خاصة                  في تركيب التدفئة المنزلية الفردية ، عمارات الإسكان ، العمومية  ( المسارح ، السينما ، المكاتب ، المحال              التجارية إلخ .... ) والصناعية  ( المصانع ) .
     خصائـص وسـط العمــــل :
                                  * الإضاءة : طبيعية أو اصطناعية .
                                  * درجة الحرارة والرطوبة : يجب أن يتكيف مع ظروف الورشة .
                                  * الضجيج والأهتزازات : موجودان .
                                  * الغبار : موجـــود .
    الأخطار المهنيــــة :
                                  * الجروح ،
                                  * الحروق ،
                                  * السقوط : الكسور والتواء المفاصل ،
                                  * الإنصعاق ،
                                  * الفتق القرصي .
    الإتصالات الإجتماعيــــة :
                      -  يعمل الإختصاصي في التدفئة مستقلا أو في فريق .
                      -  يتدخل في أغلب الحالات في نفس الوقت الذي يتدخل فيه اختصاصيي العمارة الآخرين                                       ( الكهربائيين ، النائين ، الجصاصين ، الدهانين إلخ .....) .
                      - يكون أحيانا في اتصال مباشر مع الزبائن ، خاصة عندما يجري التركيبات و التصليحات                                     في المساكن .
1 . 3 - متطلبات المهنــــــة :
       الماديــــــــة :
                                  * اللياقة البدنية ،
                                  * القدرة على العمل في وضعيات صعبة وغير مريحة ،
                                  * لــه نظر جيد مع أو بدون نظارات تصحيحية ،
                                  * حديد السمع وشم جيد لاكتشاف الضجيج أو الروائح الغير عادية .
       الثقافات :
                                 * التمتع بالقوة العقلية كاملة ،
                                 * روح المبادرة والفريق ،
                                 * حس المسؤولية والتنظيم ،
                                 * القدرة على التحليل والتكيف مع المشاكل الخاصة المرتبطة بالمهنة ،
                                 * حس الملاحظة .
      المعـــوقات :
                                * كل إعاقة حركية هامة ،
                                * لــه حساسية بصرية زائدة أو عين معيبة ،
                                * أن يكون مصابا بالدوار ،
                                * مصاب بالقلب أو أمراض أخرى مزمنة ،
                                * مصاب بالصرع ،
                                * لــه فتق قرصي أو تشوه العمود الفقري .
 1 . 4 - مسؤولية الإختصاصي في التدفئة :
          * المعــــدات : الإختصاصي في التدفئة مسؤول على التجهيزات التي يركبها ، المعدات والعدة التي يستعملها ،
          * القــــراري : يجب أن يكون الإختصاصي في التدفئة قادرا على أخذ القرارات التي تسمح بنوعية العمل                                     وكذلك المبادرة للتكيف مع الظروف الخاصة بكل ورشة ،
          * الأخـــلاق : يجب أن يكون الإختصاصي في التدفئة لبق ، نظيف ومتقن لأنه يستعمل الأجهزة والعـدد الكلفة                              والهشـة ،
          * الأمن على نفسه وعلى الآخرين : بالتطبيق الملزم لتعليمات السلامة والمـن .
 1 . 5 – إمكانيـــة التـرقيـــة :
                               * بإمكان الإختصاصي في التدفئة الإرتقاء إلى مراتب مهنية مختلفة و يطور كفاءاته المهنية                                    اتجاه التحكم في الورشة .
 1 . 6 – التكـــــويــــن :
               * شـروط القبـــول :
                              * الســن الأدنـــى :  16 سنـــــة ،
                              * التاسعــة أساســــي ،
                              * مــدة التكــويــن : 12 شهــرا ( 1728 ساعـــة ) من بينها 6 أسابيع تربص تطبيقـي ،
                              * الشهادة : شهادة الكفاءة المهنيـــة ، إختصاصـي في التدفئــــة  ( ش . ك . م ) .
ІІ - تحـــــديـد مناصب العمـــــل لكـــل مؤسســــة
	المهام

	المنصب
	المـؤسسات

	 مه 1 : تنفيذ الأشغال التحضيرية               لتركيب التجهيزات .
 مه 2 : التجهيز وموضعة أجزاء                التسخين .
 مه 3 : تشغيل أنواع الأنابيب                   المختلفة .
 مه 4 : إنجاز التجميع وتثبيت                   الأنابيب .
 مه 5 : التجهيز وموضعة المراجل ،            نظام إنتاج الماء الساخن                الصحي وخزان المازوت .
 مه 6 : تركيب وتوصيل الأجهزة               واللواحـق كلها .
 مه 7 : توصيل التركيب بالشبكات             المتنوعة ( ماء ، محروقات ،           غاز وكهرباء ) .
 مه 8 : تشغيل تركيب التدفئة                   المركزية .
 مه 9 : صيانة وتصليح تركيبات               التدفئة المركزية .

	 إنجاز تركيبات التدفئــة المركزيــة .
 إنجاز تركيبات التدفئــة المركـزيـــة 
	 1 - مؤسســـة حـرفيـــة .
 2 - مـؤسســـة متـوسطـــة .
 3 - مـؤسســـة كبيـــرة .
 4 - مـؤسســـة حرفيـــة .
 5 - مؤسســـة متوسطـــة .
 6 - مؤسســـة كبيـــرة .


ІІІ – جـــــدول المهام والعمليات
	العمليات
	المهام


	 عـم 1 . 3 : يركب                         السقالات                        والسلالم .
	 عـم 1 . 2 : يحضر مادة                 العمل ، العدة ،                المعدات                        وتجهيزات                   التدفئة المركزية
 
	 عـم 1 . 1 : يقرأ ويفسر                   الملف التقني .
	 مـه 1 : تنفيذ الأشغال                 التحضيرية                    لتركيب                       التجهيزات .
 

	 عـم 1 . 5 : يثقب الجدران ، الفواصل وأرضيات البيت
	 عـم 1 . 4 : يسطر                         مسارات                      التقنية وأماكن               أجزاء التسخين 

	


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  8 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام


	 عـم 2 . 3 : ينفذ تجميع                    عناصر                        مشعات                       الزهـر .
	 عـم 2 . 2 : يحدد أنواع                   أجسام التدفئة                 المختلفة                        ولواحقها .
 
	 عـم 2 . 1 : يقرأ ويفسر                   الملف التقني .
	 مـه 2 : التجهيز وموضعة            أجزاء التسخين .
 

	 عـم 2 . 5 : يموضع ويجهز أجزاء التدفئة .
	 عـم 2 . 4 : يركب                         الـدعائــم . 

	


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  10 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام
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 عـم 3 . 3 : يقطع ، يبرد ، 
                 يجوف                الأنابيب الفولاذية .
	 عـم 3 . 2 : يحدد أنواع 
                 الأنابيب                        المختلفة
 
	 عـم 3 . 1 : يقرأ ويفسر .
                 الرسومات       التخطيطية والرسومات     الإعدادية .
	 مـه 3 : تشغيـل أنواع                الأنابيب المختلفــة .
 

	 عـم 3 . 5 : يقوس الأنابيب الفولاذيـــة .
	 عـم 3 . 4 : يلولب                   الأنابيب الفولاذية . 

	

	 عـم 3 . 7 : ينجز اندماج الأنابيب النحاسية .
	 عـم 3 . 6 : يقوس                  الأنابيب النحاسيــة .

	

	 عـم 3 . 9 : ينجز الوخز على الأنابيب النحاسية .

	 عـم 3 . 8 : ينجز                  الأطواق المطرقة         على الأنابيب النحاسية .
	


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  12 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات

	المهام

	 عـم 4 . 3 : ينفذ التجميع         بلإنصهار الكهربائي        والترصيع على              الأنابيب البلاستيكية .
	 عـم 4 . 2 : ينفذ تجميع        الأنابيب النحاسية بلحام     المونة اللينة ولحام           المونة الصلب .
 
	 عـم 4 . 1 : ينفذ التجميع      المسيك بوصلات قابلة      للفك .
	 مـه 4 : إنجاز التجميع وتثبيت الأنابيب .
 

	 عـم 4 . 5 : ينفذ تقطيع الأنابيب ، المطيلات وحديد                       الزاوية بالغاز .
	 عـم 4 . 4 : ينفذ التجميع
      بواسطة لحام الأوكسي      أستلين .

	

	 عـم 4 . 7 : ينفذ تثبيت الأنابيب .
	 عـم 4 . 6 : ينفذ التجميع     بلحام القوس الكهربائي .

	


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط 15 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام


	 عـم 5 . 3 : يركب                         المحارق .
	 عـم 5 . 2 : يموضع              ويجهز المراجل .
 
	 عـم 5 . 1 : يقرأ ويفسر                   الملف التقني .
	 مـه 5 : التجهيز وموضعة
    المراجل ، نظام إنتاج       الماء الساجن الصحي       وخزان المازوت .
 

	 عـم 1 . 5 : يموضع ويجهز خزان المازوت .
	 عـم 1 . 4 : يموضع          ويجهز نظام إنتاج الماء     الساخن الصحي .

	


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  15 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام


	 عـم 6. 3 : ينفذ التركيب 
    وتوصيل الأجهزة            واللواحـــق .
	 عـم 6 . 2 : يعرف الأجهزة
    ولواحق الأنابيب .
 
	 عـم 6 . 1 : يقرأ ويفسر                   الملف التقني .
	 مـه 6 : تركيب وتوصيل 
       الأجهزة ولواحق             الأنابيب .
 


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  10 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام


	 عـم 7 . 2 : يضمن إبعاد
   مواد الإحتراق وتهوية  موضع المرجل .   
 
	 عـم 7 . 1 : ينفذ توصيل التركيب بالشبكات المختلفة
 ( ماء ، وقود ، غاز ،       وكهرباء ) .
	 مـه 7 : توصيل التركيب بالشبكات المتنوعة ( ماء ، وقود ، غاز وكهرباء ) .


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  5 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام


	 عـم 8 . 3 : ينفذ                الاختبارات اللازمة :
 - يتحقق من مساكة الشبكة
 - يصلح التسريبات عند       الضرورة 
 - يشغل النظام
 - يوازن النظام

	 عـم 8 . 2 : ينفذ ملء                التركيب بالماء .
 
	 عـم 8 . 1 : يتحقق              من توصيل التركيب         بالشبكات المختلفة :        ( ماء ، غاز ، مازوت        وكهرباء ) .
	 مـه 8 : يشغل تركيب التدفئة المركزية .
 

	 عـم 8 . 5 : ينفذ أشغال الدهن البسيطة .
	 عـم 8 . 4 : يفرغ ينظف              ويملأ التركيب .

	

	 عـم 8 . 7 : يرتب المعدات وينظف الأماكـــن . 
	 عـم 8 . 6 : ينفذ التجهيز 
      بحافظ الحرارة . 
	 


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  7 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
	العمليات
	المهام


	 عـم 9 . 3 : ينفذ تصليح     تركيب التدفئة المركزية .
	 عـم 9 . 2 : ينفذ صيانة     التركيب كله ( تنظيف       مكان المرجل ، إعادة       التركيب ، تسوية اللواحق  والتحقق من مساكة          دائرات الموائع ، المدخنة    ومجاري الدخان ) .
 
	 عـم 9 . 1 : يحدد طبيعــة
    وأسباب عدم الإشتغال .
	 مـه 9 : تنفيذ الأشغال                 التحضيرية                    لتركيب                       التجهيزات .
 

	 عـم 9 . 4 : يضبط احتراق المحارق . 

	


  تنفذ هـذه المهمـة بطريقة دوريـة ، فهي تحتل في المتوسط  8 % من وقت العمل ويرى فيها ضرورة هامــة .
 - وصف المهامІv
المهمــــة - 1 :  تنفيــذ الأشغال التحضيـريــة لتـركيب التجهيــزات .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - القراءة والتفسير الصحيح               لمعطيات محتوى الملف التقني ،
 - التحضير النبيه لمادة العمل ،          العدة ، المعدات وتجهيزات التدفئة    المركزية ،
 - إحترام قواعد تركيب السقالات         والسلالم ،
 - إحترام تقنية التسطير ،
 - إحترام بنيات العمارة وممنوعات      الإختراق ،
 - إحترام قواعد السلامة والأمن .

	 - تنفذ هـذه المهمة فرديا أو في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * الملف التقنــي :
       - ملف التنفيذ ، الرسومات                التخطيطية ، الرسومات                 الإعدادية ، 
      * السقالــة والسلالم ،
      * العـدة والمعـدات ،
      * مادة العمـــل ،
      * وسائــل الوقايـــة .
	 مـه 1 . 1 : يقرأ ويفسر الملف                       التقني .
 مـه 1 . 2 : يحضر مادة العمل ،                    العدة ، المعدات                           وتجهيزات التدفئة                        المركزية .
 مـه 1 . 3 : يركب السقالات                          والسلالم .
 مـه 1 . 4 : يسطر مسار التقنية                      وأجزاء التسخين .
 مـه 1 . 5 : يثقب الجدران ،                       الفواصل وأرضية البيت .


المهمــــة - 2 :  التجهيز وموضعة أجزاء التسخيـــن .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - القراءة والتفسير الصحيح               لمعطيات محتوى الملف التقني ،
 - إحترام قواعـد السلامة والأمـن ،
 - إحترام بيانات المخططات               واللوحات التقنية ،
 - كتامـة التجميع ،
 - الإستعمال الخاص للأدوات .
	 - تنفذ هـذه المهمة فرديا أو في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * الملف التقنــي :
       - ملف التنفيذ ، الرسومات                التخطيطية ، الرسومات                 الإعدادية ، 
      - لوحات التركيب التقنية ،
      * التجهيـــزات ،
      - أجزاء التسخين : المشعات            الفولاذية ومشعات من الزهـر ،
      - معدات التثبيت ،
      - قضيب التركيب ،
      - مفاتيح الشـــد .
      * المـــواد ،
      * وسائــل الأمـــن .
  
	 مـه 2 . 1 : يقرأ ويفسر الملف                       التقني .
 مـه 2 . 2 : يعرف أجزاء التسخين                  المختلفة ولواحقها .
 مـه 2 . 3 : ينفـذ تجميع عناصر                     المشعات من الزهـر .
 مـه 2 . 4 : يركب الـدعائـــم .
 مـه 2 . 5 : يموضع ويجهز أجزاء                  التسخين .


المهمــــة - 3 :  تشغيـل أنـواع الأنابيب المختلفـــة .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - القراءة والتفسير الصحيح               لمعطيات محتواة في الرسومات      التخطيطية والرسومات الإعدادية ،
 - التعريف الصحيح لأنواع الأنابيب     المختلفة ،
 - الإستعمال الخاص للعـــدة ،
 - إحترام قواعـد السلامة والأمـن ،
 - إحترام تقنية تشكيل الأنابيب .
	  -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * المخططات ، الرسومات                التخطيطية ، الرسومات                 الإعدادية ،                      
         لوحات التركيب التقنية ،
      * العـدة لتشكيل الأنابيب ،
      * أنابيب فولاذية ، نحاسية                وبلاستيكية متعددة الطبقات .
      
	 مـه 3 . 1 : يقرأ ويفسر الرسومات                  التخطيطية والرسومات                 الإعدادية .
 مـه 3 . 2 : يعرف أنواع الأنابيب                   المختلفــة .
 مـه 3 . 3 : يقطع، يبـرد ويجوف                    الأنابيب الفولاذية .
 مـه 3 . 4 : يلولب الأنابيب الفولاذية
 مـه 3 . 5 : يقوس الأنابيب الفولاذية
 مـه 3 . 6 : يقوس الأنابيب النحاسية
مـه . 7 : ينجز الإدماج على الأنابيب
            النحاسية .
 مـه 3 . 8 : ينجز الأطواق المطرقة                 على الأنابيب النحاسية .
 مـه 3 . 9 : ينجز الوخز على                        الأنابيب النحاسية .
 مـه 3 . 10 : ينجز الحلزونيات              لأرضيات المساكن المسخنة .



المهمــــة - 4 :  إنجاز التجميع وتثبيت الأنابيب .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - إحترام تقنيات التجميع ،
 - كتامة التجميع ،
 - إحترام قواعد السلامة والأمـن ،
 - الإستعمال الخاص للعــدة ،
 - التحكم في تقنية تنفيذ التلحيم ،
 - الإختيار النبيه لمعدات التثبيت ،
 - الإختيار النبيه لتجهيزات                الإمتصاص ،
 - صلابة التثبيت .
	   -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * جهاز التلحيم بالبوتان ،       
      * أجهزة ترصيع الأنابيب                 البلاستيكية المتعددة الطبقات ،
      * معـدل الأنابيب ، معير ،                مزيل الزوائد ،  
      * تجهيزات التلحيم :
        - جهاز التلحيم بالقوس                    الكهربائي ،    
        - جهاز التلحيم الأوكسي                  أستلين ،
        - عـدة ومواد التلحيم .
      * الأنابيب الفولاذية ، النحاسية           والبلاستيكية المتعددة الطبقات       * لواحـــق الترصيع .
      * تجهيزات الوقايـــة . 
	 مـه 4 . 1 : ينفذ التجميع التكتيم                     بالتوصيلات القابلة للفك .
 مـه 4 . 2 : ينفذ تجميع الأنابيب           النحاسية بلحام المونة اللين ولحام      المونة الصلب .
 مـه 4 . 3 : ينفذ التجميع بالانصهار   الكهربائي وبالترصيع على الأنابيب   البلاستيكية .
 مـه 4 . 4 : ينفذ التجميع بلحام                        الأوكسي أستلين .
 مـه 4 . 5 : ينفذ تقطيع الأنابيب ،         المطيلات وحديد الزاوية بالغاز .
 مـه 4 . 6 : ينفذ التجميع بلحام                        القوس الكهربائي .
 مـه 4 . 7 : ينفذ تثبيت الأنابيب .



المهمــــة - 5 : التجهيز وموضعة المراجل ، نظام إنتاج الماء الساخن الصحي وخزان المازوت .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - القراءة والتفسير الصحيح               لمعطيات محتوى الملف التقني ،
 - إحترام قواعـد السلامة والأمـن ،
 - إحترام بيانات المخططات               ولوحات التركيب التقنية ،
 - إحترام تقنيات تركيب المحارق ،
 - الإستعمال الخاص للأدوات .
	   -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * الملف التقنـــي :                
       - التعليمات المكتوبة ، الملف         البياني ، الرسومات التخطيطية ،       الإعدادية ، لوحات التركيب            التقنية ،
      * التجهيــــزات :
       - المراجل كاملــة : مع محارق           ولواحـــق ،
       - نظام إنتاج الماء الساخن                الصحي : مولدات ، مناطيد            الماء الساخن الصحي                   واللواحــق ،
      - خزان المازوت ولواحقـــه ،
     * المواد والعـــدة اللازمــة .
      
	 مـه 5 . 1 : يقرأ ويفسر الملف                       التقني .
 مـه 5 . 2 : يموضع ويجهز                          المراجل .
 مـه 5 . 3 : يركب المحارق .
 مـه 5 . 4 : يموضع ويجهز نظام              إنتاج الماء الساخن الصحي .
 مـه 5 . 5 : يموضع ويجهز خزان                  المازوت .



المهمــــة - 6 :  تركيب وتوصيـل الأجهـزة ولواحـق الأنابيب كلها .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - القراءة والتفسير الصحيح               لمعطيات محتوى الملف التقني ،
 - إحترام قواعـد السلامة والأمـن ،
 - إحترام تقنيات التركيب وتوصيل       الأجهزة المختلفة واللواحق ،
 - الإستعمال الخاص للأدوات ،
 - كتامـة التوصيـــل .
	    -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * الأجهزة ولواحق الأنابيب :             الوصلات ، السكور ،                   المسيرات ، وعاء التمدد ،              محلية الماء ، مصفاة ذات              غربال ......
      * الأدوات الخاصـــة .

	 مـه 6 . 1 : يقرأ ويفسر الملف                       التقني .
 مـه 6 . 2 : يعرف الأجهزة المختلفة                 ولواحـق الأنابيب .
 مـه 6 . 3 : ينفذ التركيب وتوصيل                  الأجهـزة واللـواحـــق .
 


المهمــــة - 7 :  توصيل التركيب بالشبكات المتنوعـــة ( ماء ، محروقات ، غاز ) .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - إحترام قواعـد السلامة والأمـن ،
 - إحترام تقنيات التوصيل ،
 - الإستعمال الخاص للأدوات ،
 - كتامة التوصيل ،
 - كتامة مجاري إبعاد مواد                 المحروقات ،
 - إحترام نظام أماكن المراجل .
	 -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * الأدوات الخاصـــة ،
      * مجاري الـدخان .

	 مـه 7 . 1 : ينفذ توصيل التركيب           بالشبكات المختلفة ( ماء ، غاز        وكهرباء ) .
 مـه 7 . 2 : يضمـن إبعاد مواد          المحروقات وتهوية مكان المرجل .
 


المهمــــة - 8 :  تشغيـل تركيب التدفئـــة المـركـــزيـــة .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - إحترام إجراءات التشغيل ،
 - الإستعمال الملائم لتجهيزات            لاختبار الكتامة ،
 - إحترام تقنية تصليح التسريبات ، 
 - كتامة التركيب .

	 -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
       - تعليمات المسئولين .
      * اللوحات التقنية .
      * الرسومات التخطيطية المبدئية
      * الأدوات الخاصة .
      * وسائل الإتصال .
      * تركيب متمم .
	 مـه 8 . 1 : يتحقق من توصيل                التركيب بالشبكات المتنوعة :
         ( ماء ، غاز ، مازوت                     وكهرباء ) .
 مـه 8 . 2 : ينفذ ملء التركيب بالماء 
 مـه 8 . 3 : ينفذ الاختبارات                          اللازمــة :
   - يتحقق من كتامة الشبكة ،
   - يصلح التسريبات عند اللزوم ،
   - يشغل النظام ،
   - يوازن النظام .
 مـه 8 . 4 : يفرغ ، ينظف ويملأ                     التركيب .
 مـه 8 . 5 : ينفذ أشغال الدهن                         البسيطة .
 مـه 8 . 6 : ينفذ التجهيز بحافظ                      الحرارة  في الأنابيب .
 مـه 8 . 7 : يرتب المعـدات وينظف                 الأماكــــن .



المهمــــة - 9 :  صيانــة وتصليح تركيب التـدفئـــة المـركــزيــــة .
	معاييــر الكفاءة

	شـــروط الإنجاز
	العمليات

	 - إحترام قواعـد السلامة والأمـن ،
 - إحترام سيرورة العمل ،
 - الإشتغال الأمثل للنظام .

	 -  تنفذ هـذه المهمة فرديا أو               في فريق
   تحت إشراف أو بدون إشراف         بواسطة :
      * المعلــومات :
       - الشفوية ،
       - الكتابية .
      * التجهيزات ، الأجهزة ، المواد           والأدوات الخاصة .
      * تجهيزات الوقاية .
	 مـه 9 . 1 : يحدد الطبيعة وأسباب                   عدم الإشتغال .
 مـه 9 . 2 : ينفذ صيانة التركيب كله      ( تنظيف المرجل ، تسوية               اللواحق والتحقق من كتامة             الدوائر ، التسريبات ، المدخنة         ومجرى الدخان ) .
 مـه 9 . 3 : ينفذ تصليح تركيب                       التدفئة المركزية .
 مـه 9 . 4 : يضبط احتراق المحارق 
 


v - تحليــــل الأخطار المهنيـــــة
	وسائــــل الـوقايـــة

	التأثيــرات على الصحــة
	مصادر الخطــــر

	 معرفة الخطر ، تحديد صناديق        الأدوات ، نظافة الظهر بفضل تكوين  ( الحركات ووضعية الجسم - ،         تحسين وضعية الجسم في منصب     العمل زيادة على ذلك وسائل الوقاية .
	 - بإمكان حوادث الشحن والتفريغ أن     تؤدي من الأبسط إلى الكثير            بالإصابة بالفتق القرصي ، مع         ضغط عرق النساء . 
 - كذلك بالإمكان أن يؤدي                إلى جروح ، السحق تبعا لسقوط       الأشياء .
	 التجهيـــزات :
 المهام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7              8 ، 9 
 - تجهيز التدفئـــة :
 مشعات من الزهـر ، الترمو دينامي   المراجل ، مناطيد الماء الساخن الصحي .
 - صندوق الأدوات .



v - تحليــــل الأخطار المهنيـــــة ( تابــــع )
	وسائــــل الـوقايـــة

	التأثيــرات على الصحــة
	مصادر الخطــــر

	 - مكيفة مع الأخطار المختلفة .
 - بإمكاننا ذكر :
 - تهيئة المحال التقنية ( الإضاءة ،      التهوية ، حالة الأرض ) ،
 - يجب أن تكون السلالم معزولة         على مستولى الكهرباء والنوعية ،
 - إستعمال وسائل الوقاية :
   القفازات ونظارات الأمن ،
 - الالتهاب ، الانفجار .

	 - انزلاق ، سقوط من الأعلى ،
 - الإنصعاق ،
 - الحروق الحرارية ،
 - الإصابة بالقوس والوقاية                من الأجسام الغريبة في العينين ،
 - الحريق ، الانفجار .
	 التجهيـــزات :
 المهام 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7              8 ، 9 
 - السقالات والسلالم .
 - الأجهزة الكهربائية لتشكيل             الأنابيب .
 - أدوات التثقيب .
 - أجهزة التلحيم الأوكسي أستلين  ،     القوس الكهربائي .



v - تحليــــل الأخطار المهنيـــــة ( تابــــع )
	وسائــــل الـوقايـــة

	التأثيــرات على الصحــة
	مصادر الخطــــر

	 - قفازات الوقاية .
 - معرفة الأخطار .
 - إحصاء المواد المستعملة وكذلك        دراسة بطاقات معطيات الأمن         التي تسمح بتعويض المواد الأكثر      تسمما .
 - نظافة جيدة لليدين .
 - معرفة الاحتياطات المحتفظ بها        في حالة القذف في الأعين :
       * التنظيف المفرط ،
       * حوادث العمل ،
       * عيادة اختصاصي .
 لتجنب خطر المضاعفات العينية .

	 - الالتهاب .
 - الحساسية التي بإمكانها تقديم أكزما     مزمنة .
	 المـــواد :
 المهمــــة : 9 
 المحللات .
 المواد لمعالجة المياه .


 - التجهيـــزات والمـواد المستعملـــةvІ

 التجهيــــزات :
                        - ملولبة كهربائية محمولة .
                        - مقوسة المنضدة مع اللواحـق .
                        - مقوسة كهربائية وهيدروليكية .
                        - جهاز الوخز الكهربائي واليدوي .
                        - جهاز الإدماج .
                        - جهاز تطريق الأطواق .
                        - جهاز التلحيم الأوكسي أستلين .
                        - جهاز التلحيم بالقوس الكهربائي .
                        - مثقبة كهربائية .
                        - مرصعة كهربائية ويدوية .
                        - مضخة الأختبار .
                        - جهاز تحليل الدخان .
                        - ملولبة يدوية للأنابيب النحاسية .
                        - مزيتة .
                        - ملاقط لتقويس الأنابيب النحاسية .
                        - نوابض لتقويس الأنابيب النحاسية .
                        - ملاقط لتقويس الأنابيب المعدنية البلاستيكية .
                        - معدل الأنابيب .
                        - مشعل .
                        - مفاتيح .
                        - ملاقط .
                        - ملازم .
                        - رائـد .
                        - منضـدة .
                        - مفكات براغي .
                        - مثبتات الأنابيب .
                        - ملقط الإقباض .
                        - جنيحات التوسيع .
                        - منشار المعادن .
                        - قاطعات الأنابيب الفولاذية .
                        - قاطعات الأنابيب النحاسية .
                        - قاطعات الأنابيب .
                        - مجوفات .
                        - مبارد .
                        - قفازات .
                        - أكواس .
                      - صندوق الأدوات .
                      - مهـدة .
                      - مطرقة الدسر .
                      - مطرقة الزخرفة .
                      - منقط ، أجنة ، إزميل .
                      - مخرز .
                      - مقياس الإستواء .
                      - متر شريطي ، متر مطوي .
                      - مجموعة مفكات براغي .
                      - مسجة .
                      - قلم رصاص البناء .
                      - نظارات الوقاية .
                      - خيط التعليم .
                      - مـلردن .
                      - دلو الماء .
                      - مشد الأنابيب .
                      - معدل الأنابيب المعدنية البلاستيكية . 
                      - موازن .
                      - مئزر التلحيم .
 - مادة العمــــــل :
                   - أنبوب نحاسي .
                      - أنبوب معدني بلاستيكي .
                      - أنبوب فولاذي أسود مجلفن .
                      - أنواع الوصلات المختلفة القابلة للفك والتلحيم .
                      - عجينة الحشوات .
                      - مشاقة القنب .
                      - قضيبات لحام المونة 5 فضة وفوسفور .
                      - أسياخ التلحيم ( قضبان الإلكترود ومعدن الإضافة ) .
                      - الصاقلات .
                      - الإلكترودات المغلفة .
                      - زيت القطع .
                      - حشوات الألياف والمطاط .
                      - صوف الزجاج .
                      - الجص .
                      - الأسمنت . 
ІІv – المعارف المكملـــــــة
  يجب أن يكون لاختصاصي التدفئة معارف تسمح لـه بممارسة ملائمة لمهامه المهنية .
  هـذه المعارف في الجدول التالـــي باختصار .
	حـدود المعارف المطلـــوبــة

	الـــدرس / الميـــدان

	 - اتفاقيات الرسم ، التسطيرات القاعدية المألوفة ،
 - تمثيل المساقط على المستوى ومقطوعة ،
 - تفسير مخططات العمارة .
    قراءة مخططات تركيب التدفئة المركزية ،
 - قراءة الرسومات التخطيطية المبدئية لتشغيل تركيب       التدفئة المركزية .

	الـــرســم التقنــــــي


	 - المقادير الكهربائية ، الرسومات التخطيطية الكهربائية 
    عناصر الشبكة الكهربائية ، أجهزة القياس الكهربائي ،
    المستقبلات .

	الكهـــــرباء


	 - مفاهيم الثقل ، كتلة الجسم ، الكتلة الحجمية          والكثافة ،
 - مفهوم القوة ، عزم القوة ،
 - مفهوم الضغط ، مفهوم ضياع الشحن ،
 - مفاهيم درجة الحرارة والحرارة ،
 - مفاهيم تغير حالة الأجسام ، تمدد الأجسام ،
 - أنماط نقل الحرارة .

	الفيـــــزياء



ІІv – المعارف المكملـــــــة ( تابـــع )
	حـدود المعارف المطلـــوبــة

	الـــدرس / الميـــدان

	 - مفهوم الحسابــــي ،
 - المفهوم الهنـدســي .

	الــــرياضيات


	 - مبادئ الإتصال المكتوب والشفهــي .

	الإتصال


	 - العناصر المكونة لمحيط الحاسوب ،
 - العمليات إنطلاقا من نظام استغلال الويندووز ،
 - إستعمال برمجي معالجة النص ( الوورد ) .

	المعلــوماتيـــة


	 - مفهوم المحيط ومكوناته المختلفة ،
 - التلوثات العامة والمختلفة الناتجة من القطاع الصناعي 
 - مصادر التلوث الجوي .

	الـبـيـئــــــة



ІІІv اقتـــراح فيما يخـص التكـــويــــن
 - يجب أن يتمحور تكوين اختصاصي التدفئة حول التحكم في الكفاءات اللازمة لممارسة المهنة ، ومن ثم يقترح :
 - تنظيم زيارات للورشة أثناء التكوين وتربص تطبيقي في المؤسسة في نهاية التكوين لــ : 
           * لتدعيم والتحكم في التطبيق أو إتمام المعارف والمعارف الأدائية المكتسبة في مؤسسة التكوين ،
          * اكتشاف عالم الشغل مع جميع متطلباته .
- العمل على تحسيس المتربص بطريقة تسمح بالحرس على قواعد السلامة والأمن حتى تترسخ في دهنه  الوقاية           من أخطار الحوادث ، على نفسه وعلى من معه في العمل .
