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الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
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المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
و البيـداغـوجـي


[image: image3.png]


[image: image4.png]



	برنامج التكوين التحضيري

فـراشـي – سلالـة – مكـانس 
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                       برنامج التكوين التحضيري
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فراشي - سلالة - مكانس   

مقدمة

انجز هذا البرنامج في إطار النظام الجديد المعتمد في قطاع التكوين المهني قصد 
التكفل بفئة الشباب غير الحائزين على مستوى دراسي يؤهلهم للإلتحاق بالتكوين

يساعد هذا البرنامج على اكتساب مفاهيم و مهارات أولية  من شأنها أن تعد المتربص لمتابعة دورة تكوينية محددة في مدونة التخصصات 

كما يشمل هذا البرنامج المفاهيم الأولية الموحدة للإلتحاق بالتكوين الاختصاصات المتعلقة بميادين السلالة – الفرش - المكانس

بطاقة المواصفة

الفرع :
حرف الخدمات


تسمية التخصص : 



سلالة ( رمز ح خ 001 إ – ح خ 001 ت )


تعريف التخصص :

العامل في السلالة مكلف بتنفيذ كل الأعمال المرتبطة بصناعة موضوع من السوخر                                                  الروتان أو طراز آخر من المواد المستعملة في السلالة

المهام الرئيسية :

- معرفة العمليات الخاصة بجني المادة

- تحضير مادة الإنتاج

- تحضير أدوات العمل

- إنجاز مختلف المراحل لموضوع من السلالة

معايير التسجيل :

* مستوى الدخول :

التاسعة أساسي للتكوين الإقامي المستمر

السادسة أساسي للتكوين في التمهين

الكفاءات المكتسبة :

- صحة جيدة

- التحلي بالصبر

- روح المبادرة و الإبداع

مدة التكوين :

- 12 شهرا للتكوين الإقامي المستمر

- 18 شهرا للتكوين في التمهين

مستوى التأهيل و شهادة التكوين :

         
- ش . ك . م  ( عامل مؤهل )

أنماط التكوين :

- تكوين عن طريق التمهين 

- تكوين إقامي

فرص العمل :

- تحدد محليا 

بطاقة المواصفة

الفرع :
حرف الخدمات

إسم التخصص :

فراشي – مكانس

تعريف التخصص : 

العامل في الفراشي و المكانس مكلف بتنفيذ كل الأعمال اليومية ، دورية أو إتفاقية مرتبطة بانجاز تركيب صناعة المكانس ، فراشي للملابس المكوكية ، ريشة الجبس و ريشة الدهن  .

المهام الرئيسية :

- استلام و تخزين المادة الأولية

- انجاز تركيب مادة للإستعمال المنزلي

- إنجاز تركيب ريشة الجبس و الدهن

- إنجاز تغليف نعل من الخشب و من البلاستيك

- تحضير الغراء

- مراقبة نوعية المنتوج

- الحزم للتسويق

معايير التسجيل :

* مستوى الدخول :

السادسة أساسي للتكوين عن طريق التمهين

القدرات المكتسبة :

- صحة جيدة

- بصر جيد

- مهارة يدوية

- التحلي بالصبر

- ديناميكي

مدة التكوين :

- 18 شهرا تكوين عن طريق التمهين

مستوى التأهيل و شهادة التكوين :

         
- ش . ت . م . م   

أنماط التكوين :

- التكوين عن طريق التمهين 

فرص العمل :

- تحدد محليا 

التكوين التحضيري 

مستوى الدخول :

بدون مستوى دراسي – متطلبات معينة في الصنف

مدة التكوين التحضيري :

- 6 أشهر ( 22 أسبوعا ) بواقع 28 ساعة في الأسبوع أي 616 ساعة

إجازة التكوين التحضيري :

القدرة على متابعة تكوين في تخصصات السلالة – الفراشي – المكانس

طرق التقييم :

تحدد محليا

	11
	10
	09
	08
	07
	06
	05
	04
	03
	02
	01
	الرقم
	تمارين / متوالية

التكوين التحضيري
	جدول البرنامج

الفرع المهني : حرف خدمات – حرف تقليدية    - التخصص : سلالة – فراشي – مكانس



	المشاكل
	تثبيت الركيزات
	إلتواء قذاة
	إنتهاء القعر بالمص
	التقسيم
	صناعة الرباط
	   صناعة قعر مستدير 

على متقاطع
	تحضير السوخر للإستعمال
	تقديم مادة العمل 
	تقديم العدة و التجهيز
	تقديم منتوجات السلالة 
	التعيين
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المدة
	

	
	- قطع الركيزات

- تكوين القشارة
	
	
	
	
	- وصف المشذب الصغير 

- العناية بالمشذب الصغير
	- الطرازات المختلفة للسوخر
	- طبيعة المواد الأولية

- مختلف طرازات المواد الأولية

- تحضير المواد الأولية


	- تعريف أدوات العمل

- تحديد مجالات الإستعمال
	
	المفاهيم التقنية و التكنولوجية
	

	
	
	
	
	
	
	المتر و مضاعفاته الفرعية 

تحويل وحدات الطول
	
	
	
	
	الحساب
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	الرسم
	

	- الإحتياطات المتخذة خلال الإنجاز
	- الإحتياطات المتخذة خلال الإنجاز
	- الإحتياطات المتخذة خلال الإنجاز
	- الإحتياطات المتخذة خلال الإنجاز
	
	
	- الإحتياطات المتخذة أثناء  الإستعمال
	- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال
	- الإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال المادة الأولية
	- الأخطار و الحوادث المرتبطة بالمهنة

- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال
	
	السلامة و الأمان
	


بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس

تمرين رقم 1 : 


هدف التمرين

عرف المتربصين بحرفة السلالة التي توضع في خدمة القطاعات الإقتصادية الكبيرة  .

طريقة التنفيذ :

- عرف مجالات الأنشطة المرتبطة بالتخصص

- قدم للمتربصين الأعمال المهنية 

- حث المتعلمين على التعبير
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الوقت المتوقع :                                                          

04 ساعات

المعارف الوظيفية  :

- لا شيء

[image: image10.png]



بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 2 : 

عود المتعلمين على أدوات العمل المستعملة في السلالة .

طريقة التنفيذ :

- قدم و أوصف الأدوات و مادة العمل العادية

- وضح الدرس ببراهين بسيطة و حقيقية على استعمال الأدوات و مادة العمل 

- انجز أمام المتعلمين جزء صغير من العمل البسيط

الوقت المتوقع :

الأدوات و المعدات  :

الشخصية :

مقراض – متر – مطرقة – كماشة – مشذب صغير ( أ ) – قشارة ( ب ) مخرز مستقيم 

( ج ) مخرز معقوف ( د ) مدق ( ه ) حديد ذو قفل ( و ) حديد الربط ( ز ) مغلق ( ح)

شنكار السمك ( ط ) شنكاز العرض ( ي ) نماذج خشبية ( ك ) نماذج حديدية ( ل.م ) 

قوالب ( ن.س ) مفاتيح السلالة ( ع ) .

ورشة :

مشعب مع مجموعة مثاقب – مثقبة كهربائية – منشار يدوي – منشار دائري –  

منضدة النجار - حوض للسقاية – مقص – ( ش ) سكين ( ص) مطرقة كبيرة   

 ( ر ) عتلة ( ف ) مدق ( ت ) مغلقة -  شظاية – ممسك

المعارف الوظيفية :

تكنولوجيا :

- تعريف أدوات العمل

- تحديد مجالات الإستعمال

السلامة و الأمان :

- الأخطار و الحوادث المرتبطة بالحرفة

- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال 
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بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 3 : 

- تقديم مادة العمل .

        غرض التمرين : 



- عرف المتربصين بمواد العمل المختلفة 

طريقة التنفيذ :

- تقديم ووصف المواد الأولية الأكثر شيوعا :

السوخر – الروتان – الكستنة – قش – شجر البندق – الجون – السعادي – القصب – البامبو – النخل – الذرة .

- وضح الدرس بإظهار عينات حقيقية من مادة العمل المتوفرة محليا 

الوقت المتوقع :

- 56 ساعة 

الأدوات و مادة العمل  :

- المواد الأولية :  - السوخر – الروتان – الكستنة – قش – شجر البندق – الجون – السعادي – القصب – البامبو – النخل – الذرة .

- منتوجات الإنهاء : - الصباغات – الغراء – البرنيق – الكبريت 

- مواد الخردوات :  - المشابك – المسامير الدقيقة – أسلاك حديدية – و من الصفر – لواحق 

( أقفال ، دويلبات ، مخالب ، مفصلات ، مقابض ، مسامير …)

المعارف الوظيفية :

تكنولوجيا :

- طبيعة المواد الأولية 

- التمييز و ميدان الإستعمال

- مختلف طرازات المادة الأولية 

- تحضير المادة الأولية 

السلامة و الأمان :

- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال 

بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 4 : 

- تحضير السوخر للإستعمال  

        غرض التمرين :



- حضر السوخر الخام للإستعمال

طريقة التنفيذ :

- ضع المغلق في مركز التدريجات 

- ادفع المغلق اتجاه قدم القشة التي تقسم إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء حسب عدد حزات المغلق

 ملاحظة : بالإمكان عمل الشق بمساعدة المدادة

الوقت المتوقع :



- 56 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- السوخر

- المغلق

المعارف الوظيفية :

تكنولوجيا :

- مختلف طرازات السوخر
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السلامة و الأمان :
- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال 

بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 5: 

- صناعة قعر مستدير على متقاطع  

        غرض التمرين :



- اصنع قعر مستدير على متقاطع

طريقة التنفيذ :

- اختر ستة قشات من السوخر ( 1 خام بقطر 27 سنتم للطول ) 

- بمساعدة المشذب الصغير نعمل في ثلاثة من هذه القضبان و بمسافات متساوية لكل طرف ، شق طولي 

- ادخل في الشق القضبان الثلاثة الآخرى أكبرها توضع في منتصف الإثنين الآخرين ( شكل 1.5) 

الوقت المتوقع :



- 68 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- مشذب صغير

- قشات السوخر

المعارف الوظيفية :

تكنولوجيا :

- وصف المشذب الصغير

- العناية بالمشذب الصغير

        الحساب :
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- المتر و أجزائه 



- تحويل وحدات الطول



- جدول وحدات الطول

السلامة و الأمان :
- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال 

بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 6 : 

- صناعة الرباط  

        غرض التمرين :



- اصنع الرباط

طريقة التنفيذ :

- خذ قشتان مرنتان بطول 1.40 م 

- امسك المتقاطعة بين السبابة والإبهام لليد اليسرى ، الجانب المقعر متجه نحو الأرض

- باليد اليمنى إدخل قشة في التقاطع الأيسر للمتقاطعة وفي شق القضبان ( شكل 1.6 ) أجذبه إلى الأمام على الفرع 1 . نفس العمل للقشة الثانية ، لكن في الإتجاه المقابل ، تمر تحت الفرع 1

- باليد اليمنى أجذب القشة الأولى تحت الفرع 2 و مددها بقوة إلى اليمين ، قاطع القشة الثانية من الأعلى بالمرور على الفرع 2 ( شكل 2.6 )  

- أدر المتقاطعة من اليمين إلى اليسار للعمل دائما أمام النفس

- واصل الرباط لتلتقي القشات في كل التقاطعات 

- نفذ التقسيم بعد ثلاثة دورات

- بعد الدورة الأولى للرباط ابعد القضبان إلى اليمين و إلى اليسار من القضيب المركزي يبدأ التقسيم بعد الدورة الثالثة

الوقت المتوقع :



- 84 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- قشات السوخرمقطعة – متقاطعة ( تمرين رقم 5 )

السلامة و الأمان :
- الإحتياطات المتخذة أثناء الإستعمال 




بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 7 : 

- التقسيم  

        غرض التمرين :



- إجراء التقسيم

طريقة التنفيذ :

- اعزل كل قضيب من مجاوره بتقاطع القشات بين كل قضيب ( شكل 1.7 ) 

- القشة الأولى المراد استعمالها هي التي تكون موجودة يسارا ، تحت قضيب التقاطع يمر من تحت ثم بعد الإبعاد للقضيب الأول يمر من فوق 

- القشة الثانية اليمنى تمر بدورها من فوق ، ثم من تحت بإبعاد قضيب جديد للتقاطع

الوقت المتوقع :



- 56 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- عمل التمرين 6 – قشات مقطوعة

المعارف الوظيفية :



- لا شيء
بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 8 : 

- إحاطة القعر بالعلوي  

        غرض التمرين :



- يحيط القعر بالعلوي

طريقة التنفيذ :

- استبدل القشتان المستعملتان خلال التقسيم  

- اسحب اتجاه اليسار القشة المراد استبدالها 

- ادخل القشة الجديدة بين القضيب و القشة المكملة ( شكل 1.8 )

- استبدل العلامات بالعلامات و الأقدام بالأقدام 

ملاحظة : يستحسن أن تبدأ القشات و تنتهي تحت القعر 

الوقت المتوقع :



- 84 ساعة 


الأدوات و مادة العمل :

- عمل التمرين 7 – قشة مقطوعة 

المعارف الوظيفية :

 
- لا شيء

بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 9 : 

- إلتواء القش  

        غرض التمرين :



- لو القشة

طريقة التنفيذ :    ( شكل 1.9 )

- ثبت القشة المراد ليها بالقدم 

- امسك القشة عموديا باليد اليسرى بدون شدها

- شد رأس القشة بالإبهام و السبابة بمزاولة لي خفيف على هذا الرأس من اليسار إلى اليمين 

- استمر في اللي بإحداث حركة مدورية بالذراع اليمنى 

- شد القشة الملوية باليد اليسرى نحو قدم القشة بإنزالها 

- استمر في حركة اللي باليد اليمنى التي تتبع

الوقت المتوقع :



- 56 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- القشة المراد ليها مقطوعة

المعارف الوظيفية :


- لاشيء


بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 10 : 

- تثبيت الركيزات ( عمل مغروز )  

        غرض التمرين :



- ثبت الركيزات حسب طريقة العمل المغروز 

طريقة التنفيذ :

- امسك مقبض الركيزات في اليد اليسري ، القعر موضوع على الركبة ، الجانب المحدب في الأعلى 

- ادخل الركيزة ( شكل 1.10 ) على طول القضيب المتقاطع ( شكل 1.10 ) 

-كرر العملية  ، لكل الركيزات المراد تثبيتها حول القعر 

- ضع القشارة على الركيزة و قرب علوي القعر

- ارفع الركيزة و امسكها في وضعية عمودية بواسطة دائرة ( شكل 3.10 )

الوقت المتوقع :



- 56 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- قشارة

- ركيزات

المعارف الوظيفية :

تكنولوجيا :

- قطع الركيزات

- تكوين القشارة

السلامة و الأمان :
- الإحتياطات المتخذة أثناء استعمال القشارة




بطاقة التكوين التحضيري 

الفرع المهني :
حرف الخدمات .

التخصصات :

سلالة -فراشي – مكانس .

تمرين رقم 11 : 

- الظفيرات  

        غرض التمرين :

- اصنع نموذج الظفيرة ، ظفيرة ذات ثلاثة خلف واحدة في سلة مستديرة أو بيضوية في العمل المغروز 

طريقة التنفيذ :

- اختر ثلاثة قشات بنفس الحجم ، و بطول يحيط بالسلة  

- اقطع الطرف النهائي الأضعف سمكا وضع القشة الأولى للظفيرة و الرأس بين الركيزتين 1 و القشة الثانية بين الاثنتين الآتيتين على اليمين 3 و 4 ( شكل 1.11)

- مرر بعد ذلك كل قشة بانتظام كما كانت موضوعة أمام ركيزتين و خلف التالي لهذين الإثنين (شكل 2.11 )

الوقت المتوقع :



- 84 ساعة 

الأدوات و مادة العمل :

- عمل التمرين السابق ( تثبيت الركيزات ) – قشات السوخر 

المعارف الوظيفية :



- لاشيء





تكوين تحضيري 





جوان 2000





شكل 6 – 1 قشة مقطوعة





شكل 6 – 2  الرباط





شكل 6 - 3





شكل 7 - 1





شكل 8 – 1 استبدال قشة بالقمة





         شكل 8 – 3                     شكل 8 - 2        


شكل 8 – 2 و 8 – 3 : استبدال قشة بواسطة القدم





شكل 8 – 4 القدم على القمة





شكل 9 – 1 : دلي قشة





شكل 10 – 1                                 شكل 10 – 2


قطع و تثبيت الركيزات على قاع التقاطع





شكل 10 – 3


الدائرة تمسك الركيزات في الوضعية المستقيمة














ابتداء ظفيرة بثلاثة خلف واحدة (نظرة على المستوي)





ابتداء ظفيرة بثلاثة خلف واحدة 





تسطير القشة A  - الإبهام مضغوط على الرأس
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