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الجـمهوريــة الجـزائريـــة الديـمقراطيـــة الـشعبيــة

وزارة التكـويـن و التعليم المـهـنـين
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المعـهـد الوطـنـي 
للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
     و البيـداغـوجـي
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	برنامج التكوين التحضيري

التطريز التقليدي

اختيار : مجبود – فتلة – زركشة القيطاني – 

الترصيع – الدنتيلا 
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برنامج التكوين التحضيري 

الطرز التقليدي 
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اختيار :

مجبود – فتلة – زركشة القيطاني – الترصيع - الدنتيلا

المقـدمـة


انجز برنامج التكوين التحضيري هذا من أجل التكفل من طرف قطاع التكوين المهني بالشبات الذين ليس لهم مستوى دراسي مكتسب للدخول إلى التكوين المهني . 


يسمح هذا البرنامج بالعمل على اكتساب المتعلمين المستقبليين المفاهيم و الحركات الأولية حتى يحضر لمتابعة دورة تكوين عادية محددة في مدونة التخصصات 


يغطي هذا البرنامج المفاهيم الأولية المشتركة للدخول إلى التكوين في التخصصات المرتبطة بميادين الطرز التقليدي و خاصة (المجبود ، زركشة القيطاني ، الترصيع و الدنتيلا )

الـملـمـح المـهـني

 الشعبة :

. حرف تقليدية ( ح ت )


 اسم التخصص :



. طرز تقليدي / خيارات :

- مجبود – فتلة ( ح ت 016 إ – ح ت 016 ت )




- زركشة القيطاني  ( ح ت 015 إ – ح ت 015 ت )




- الترصيع بالجواهر ( ح ت 017 إ – ح ت 017 ت )




- دنتيلا  ( ح ت 018 إ – ح ت 018 ت )

 تعريف التخصص : 

. تنجز المطرزة نماذج زخرفية للطرز اليدوي أو الآلة على فرش المنزل 

( سماطات ، أطقم الجوخ ، … الخ ) 

. في ميدان زركشة القيطاني ، عليها بصناعة أعمال الخطوط المخصصة لتزيين الألبسة ، الأثاث ، البساطات 

. عناصر الزخرفة هذه متنوعة كثيرا : رباط الستائر ، الشرابات ، الشارات ، الأخمال ، أشرطة ، الأهداب الحلزونية ، الجديلات 

. يمكنها أن تتخصص في : 


- التطريز اليدوي ، التطريز الفني 


- التطريز بالآلة 


- زركشة القيطاني 


- الترصيع

- الدنتيلا 

المهام الرئيسة :

. الطرز اليدوي – زركشة القيطاني 


- استنساخ ، التكبير ، تخفيض نمادج التطريز ، إنتاج و تسطير محيطات الرسم المراد 


  تطرزه و موافقة النماذج على جزء من الثياب أو فرش البيت


- اختيار الألوان و الغرزات تبعا للباس المراد طرزه


- إنجاز غرازات التطريز بالتباع نموذج أو رسم اختراعه أو نسخة 


- إنجاز الإنهاءات للأجزاء المطرزة 

. زركشة يدوية :


- اختيار الصباغات و المادة تبعا الفرش المراد تزيينها و التشبيك فيما بينها و جدل 

           الخيوط ، الصوف ، الحرير ، الكتان لإنجاز الأشرطة ، الشارات ، الفتائل ، الأحمال 

معايير التسجيل :

. مستوى الدخول :


- إمتحان بسيكوتقني

. القدرات المكتسبة :


- حدة بصر جيدة 


- رشاقة يدوية جيدة


- غير دالتوني 


- هادئ و صبور 


- الإحساس لجمال ألوان الأشكال 


- روح الإبداع و التصور


- الدوق للعمل المتقن و جيد الإنهاء

التكوين :
. مدة التكوين :


- 24 شهرا أي 08 أسابيع تربص تطبيقي للتكوين الإقامي الأول 


- 24 شهرا للتكوين في التمهين ( ت ت ت م 864 ساعة )

. مستوى التأهيل و شهادة التكوين :


- ش ت م ( عامل عالي التأهيل )

. أنماط التكوين :


- تكوين إقامي أول 


- تكوين في التمهين 

. المنافذ المهنية :


- تحدد محليا

التكوين التحضيري : 

. شروط الدخول :


- بدون مستوى دراسي – المتطلبات محددة  في الملمح

. مدة التكوين التحضيري :


- 06 أشهر ( 22 أسبوعا ) بمعدل 28 ساعة في الأسبوع أي 616 ساعة
. شهادة التكوين التحضيري :


- القدرة على متابعة التكوين في تخصصات التطريز التقليدي 

. أنماط التقييم :

· تحدد محليا

	04
	03
	02
	01
	الرقم
	التكوين التحضيري

تمرين / متوالية
	التخصص : مجبود – زركشة – الدانتيلا – الترصيع

	الشعبة المهنية : تطريز

تقليدي 
	جــــدول الــبــرنــامـــج

	 استعمال المتر
	تسطير
	 أدوات العمل 
	استقبال : تقديم مجموعة المهن المتعلقة بالحرف التقليدية
	التعييين
	
	
	
	

	28
	28
	12
	04
	المدة
	
	
	

	- المتر الشريطي
	تكنولوجية و استعمال أدوات التسطير (قلم الرصاص ، مسطرة كوس ، فرجار ، ممحاة)
	- تقديم و تعريف أدوات العمل المختلفة
	- تعبير شفهي

- المصطلحات الخاصة بالمهنة
	مفاهيم تقنية و تكنولوجية
	
	
	

	جدول وحدات الطول
	مفاهيم الزوايا الحادة ، القائمة  المنفرجة المربع ، المستطيل ، المثلث الدائرة
	
	
	حساب
	
	
	

	
	الأشكال الهندسية البسيطة : الخط المستقيم ، الخط المنكسر ، الخط المنحني ، المربع ، المستطيل ، المثلث ، الدائرة 
	
	
	الرسم
	
	
	

	- العناية بالمتر الشريطي
	- الإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال أدوات التسطير
	- الإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال الأدوات
	
	السلامة و الأمان
	
	
	



	08
	07
	06
	05
	الرقم
	التكوين التحضيري

تمرين / متوالية
	التخصص : مجبود – زركشة – الدانتيلا – الترصيع

	الشعبة المهنية : تطريز تقليدي 
	جــــدول الــبــرنــامـــج

	الثقب – استعمال المخرز
	التغرية
	التقطيع
	استنساخ الرسم
	التعييين
	
	
	
	

	06
	12
	06
	56
	المدة
	
	
	

	تكوين المخرز

مختلف طرازات المخارز 
	أنواع الغراء المستعمل و تكنولوجيتها 
	تكنولوجية القطاعات العناية بها و الشحذ
	تكنولوجية الورق الشفاف 

 تكنولوجية الكاربون

- تكنولوجية الكارتون
	مفاهيم تقنية و تكنولوجية
	
	
	

	
	
	
	
	حساب
	
	
	

	
	
	
	الأشكال و الرسومات المألوفة المراد نسخها 
	الرسم
	
	
	

	- لإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال المخرز
	- الإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال أدوات الغراء
	- الإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال القاطعات
	- الإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال أدوات الكاربون
	السلامة و الأمان
	
	
	


	12
	11
	10
	09
	الرقم
	التكوين التحضيري

تمرين / متوالية
	التخصص : مجبود – زركشة – الدانتيلا – الترصيع

	الشعبة المهنية : تطريز تقليدي 
	جــــدول الــبــرنــامـــج

	 التدرب على التطريز التقليدي مجبود ، زركشة القيطاني ترصيع، دانتيلا (أشكال بسيطة) الخط المستقيم
	استعمال الطبلة
	 تحضير الشبكة –المخططة-
	إدخال الخيط في الإبر 
	التعييين
	
	
	
	

	112
	02
	12
	02
	المدة
	
	
	

	- وصف الإبرة

- مختلف طرازات الأبر المستعملة

- مختلف طرازات الخيوط المستعملة 

- تكنولوجية الخيوط المستعملة 
	- تكوين الطبلة 
	- تكوين شبكة التدرب 
	- تكوين الإبرة 

- مختلف طرازات الإبر و ميادين استعمالها 


	مفاهيم تقنية و تكنولوجية
	
	
	

	
	
	
	
	حساب
	
	
	

	
	
	
	
	الرسم
	
	
	

	- لإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال الإبر
	- الوضعية المراد الإحتفاظ بها أثناء استعمال الإبر 
	
	- لإحتياطات المتخذة أثناء إستعمال الإبر
	السلامة و الأمان
	
	
	

	15
	14
	13
	الرقم
	التكوين التحضيري

تمرين / متوالية
	التخصص : مجبود – زركشة – الدانتيلا – الترصيع

	الشعبة المهنية : تطريز تقليدي 
	جــــدول الــبــرنــامـــج

	ا التدرب على التطريز التقليدي مجبود، زركشة القيطاني ترصيع ، دانتيلا (أشكال بسيطة) الحلقات
	ا التدرب على التطريز التقليدي مجبود، زركشة القيطاني ترصيع ، دانتيلا (أشكال بسيطة) الأوراق
	ا التدرب على التطريز التقليدي مجبود، زركشة القيطاني ترصيع ، دانتيلا (أشكال بسيطة) الخط المستقيم
	التعييين
	
	
	
	

	112
	112
	112
	المدة
	
	
	

	
	
	
	مفاهيم تقنية و تكنولوجية
	
	
	

	
	
	
	حساب
	
	
	

	
	
	
	الرسم
	
	
	

	
	
	
	السلامة و الأمان
	
	
	


بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 
التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 1 : 


- استقبال 


- تقديم التخصصات ( مجبود ، زركشة قيطاني ، الدانتيلا ، الترصيع ) 

غرض التمرين :


- عرف المتربصين بالتخصصات المرتبطة بالتطريز التقليدي 

طريقة التنفيذ :


- قدم للمتربصين تخصصات ( مجبود ، زركشة قيطاني ، الدانتيلا ، الترصيع )


- عرف مجالات النشاطات المرتبطة بهذه التخصصات 


- قدم للمتربصين أعمال مهنية 


- حث المتمهنين على التعبير 

الوقت المتوقع :


- 04 ساعة 

مادة العمل :


- أعمال منهية 

المعارف الوظيفية :


- لا شيء

بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 2 : 

- أدوات العمل 

غرض التمرين :


- أنس المتلقنين على أدوات العمل المستعملة في التطريز التقليدي 

طريقة التنفيذ :


- قدم و واصف الأدوات و مادة العمل الأكثر شيوعا 


- وضح الدروس ببراهين بسيطة و حقيقية حول استعمال الأدوات و مادة العمل 


- انجز أمام المتلقنين جزء صغير من العمل البسيط 

الوقت المتوقع :


- 12 ساعة 

مادة العمل :


- الطلبة 




- قماش 


- القاطع 




- خيط عادي


- مخرز 





- خيط مذهب 


- مقاص 




- ورق كاربون 



- إبرة





- ورق شفاف 


- قلم رصاص 




- ورق كارتون 


- قلم سائل ، سيالة 




- غراء عادي و تقليدي 

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا : 



- تعريف أدوات العمل و مادة العمل المستعملة بكثرة 



- تحديد المجالات لإستعمال هذه الأدوات و مادة العمل 

السلامة والأمان :


- الأخطار و الحوادث المرتبطة بمهن الحرف التقليدية 


- الإحتياطات المتخذة أثناء أستعمال هذه الأدوات و مادة العمل 

[image: image9.png]g

L gl b g bt e

et b b e 8
oy el

M e in

Pl i o il bk 2 3
o i 0 by

@
5 ot b ot b
o s B g1 b0 o
Wl

®
] by sl Y
[pepe

@

e St





بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع

تمرين رقم 3 : 


- التسطير 

غرض التمرين :


- استعمل الأدوات التسطير : مسطرة ، كوس ، قلم رصاص ، فرجار 


- سطر الخطوط المستقيمة ، الخطوط المنكسرة ، الخطوط المنحنية ، الخطوط العامودية 

           الخطوط المتوازية 


- سطر الأشكال الهندسية البسيطة ( المربع ، المستطيل ، المثلث ، الدا ئرة )
طريقة التنفيذ :


- تمرن على تسيطر الخطوط المستقيمة ( الأفقية ، العمودية ، المائلة ) بالمسطرة 


- تمرن على تسطير المتوازيات 

- تمرن على تسطير الخطوط العمودية بالكوس 


- تمرن على تسطير المستطيلات بالكوس البسيط 


-تمرن على تسطير المربعات بالكوس البسيط


- تمرن على تسطير الدائرات بالفرجار 
الوقت المتوقع :


- 28 ساعة أي أربعة أسابيع 
مادة العمل :


- مسطرة مسطحة



- قلم رصاص 
 


-  كوس 




- روق عادي



- فرجار




- ورق كارتون

- قلم سائل – سيال أو سيالة -



 

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا :



- أنواع أقلام الرصاص ، شحذ قلم الرصاص ، مسطرة ، كوس ، فرجار 



  ورق عادي ، ورق كارتون أو ورق مقوى 


- حساب : 



- مفاهيم الزوايا الحادة ، القائمة المنفرجة 



- المربع و أبعاده ، المستطيل و أبعاده ، المثلث ، الدائرة ( شعاع ، القطر 



  القوس ، الوتر )


- رسم :



- تسطير الخط المستقيم ، الخط المنكسر ، الخط المنحني ، خطوط متوازية و 



   عمودية ، المربع ، المستطيل ، المثلث ، الدائرة .

السلامة والأمان :


- الحوادث المتسببة أثناء أستعمال الفرجار 


- الأثر المتبقي من رصاصة القلم أثناء استعماله 

بطاقة التكوين التحضيري

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 4 : 


- استعمال المتر 

غرض التمرين :


- استعمل المتر لتنفيذ قياس الأطوال 


- استعمل وحدات الطول و تحويلاتها 

طريقة التنفيذ :


- اكتشف المتر من طرف المتربصين 


- احص مختلف المترات المستعملة 


- الرموز : م ، سنم ، ملم 


- قدم جدول تحويل المتر و مضاعفاته الجزئية 


- تدرب على تنفيذ قياس الأطوال 


- تدرب على استعمال جدول التحويل 

الوقت المتوقع :


- 28 ساعة 

مادة العمل :


- المترات المختلفة ( المتر المطوي ، المتر المضاعف الشريطي ، … )


- بقايا القماش ، الكارتون بأطوال عروض مختلفة 

المعارف الوظيفية :

- تكنولوجيا :



- تجزيئات المتر 


- حساب : 



- المتر و مضاعفاته الجزئية 



- تحويلات وحدات الطول – جدول وحدات الطول 

السلامة والأمان :


- العناية بالمتر المضاعف الشريطي 

بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 5 : 


- استنساخ الرسم

غرض التمرين :


- استنساخ رسم معد سلفا على ورق الكارتون 

طريقة التنفيذ :


- حضر ورق الكارتون ، ورق الكاربون ، الرسم 


- ضع الكاربون بين الرسم و ورق الكارتون 


- استنسخ الرسم بتثبيته من الأطراف الأربعة 


- في حالة عدم وجود ورق الكاربون ، أعكس الكالك على الظهر و استنسخ الرسم

 
  الرسم بدقة على الخطوط المسطرة 


- باشر استنساخ عدة رسومات إلى غاية التحكم في العملية 

الوقت المتوقع :


- 56 ساعة أي 4 أسابيع

الأدوات و مادة العمل :


- قلم رصاص 




- ورق كابون 


- ممحاة 




- ورق كالك –شفاف- 


- ورق كارتون




- الرسم المراد استنساخه

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا :



- تكنولوجية الكالك –الشفاف-



- تكنولوجية الكاربون 



- تكنولوجية الكارتون 


- رسم :



- أنواع الرسومات المراد استنساخها

السلامة والأمان :


- الإحتياطات المتخذة أثناء استعمال الكاربون ( السلامة )
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بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 6 : 


- التقطيع

غرض التمرين :


- قطع بدقة نموذج الرسم 


- أمسك و استعمل المقاص و المبضع بدقة 
طريقة التنفيذ :


- ضع الرسم المرسوم على الكالك على ورق الكارتون ( تمرين رقم 05 على سبيل 


   المثال )


- بيض عند الضرورة السطح بالسمع لتسهيل القطع ( إختياري )


- اقطعه بالمبضع بعناية بالتباع المحيطات ( تجنب استعمال المقاص )


- خذ رسومات أخرى و كرر العملية إلى أن تتحكم فيها 

الوقت المتوقع :


- 06 ساعات 

الأدوات ومادة العمل :


- مقاص

- مباضع

- ورق مقوى يتضمن رسومات 

- قماش 

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا :



- تكوين المبضع – المباضع المستعملة في الطرز التقليدي 



- تكوين المقاص – المقاص المستعملة في الطرز التقليدي 

السلامة والأمان :


- الإحتياطات المتخذة أثناء استعمال المبضع و المقاص ( كن يقضا و مركزا على العمل 


   ابعد اليد اليسرى من المبضع لتجنب الجروح )
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بطاقة التكوين التحضيري

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 7 : 


- التغرية 

غرض التمرين :


- حضر الغراء التقليدي بقاعدة الدقيق ، المتكون من الفارينة 


- لصق الرسم المقطوع على القماش 

طريقة التنفيذ :


- تحضير الغراء التقليدي بقاعدة الدقيق من الفرينة 


- فرش طبقة رفيعة من الغراء على سطح النموذج كله


- مركزة النموذج جيدا على القماش أو ضع النموذج في منتصف مساحة القماش 


- اضغط بشيء ثقيل لإلصاق النموذج على القماش جيدا


- اترك يجف


- كرر العملية على أقمشة أخرى مع نماذج متنوعة إلى أن تتحكم في العملية 

الوقت المتوقع :


- 12 ساعة 

مادة العمل :


- غراء 


- نموذج مقطوع


- قماش

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا :



- الأنواع المختلفة للغراء المستعمل 



- تكوين الغراء التقليدي 



- إيجابيات و سلبيات الغراء التقليدي بالنسبة للغراء العادي 

السلامة والأمان :


- الإحياطات المتخذة أثناء استعمال الغراء 

بطاقة التكوين التحضيري

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 8 : 


- الثقب – استعمال المخرز أو الرجفة  

غرض التمرين :


- مسك و استعمال المخرز بمهارة 


- اثقب بالتباع الخطوط و الرسومات المعدة سلفا 

طريقة التنفيذ :


- اظهر للمتربصين طريقة مسك و استعمال المخرز 


- أجر برلهين على الثقب 


- تمرن على التثقيب حسب خطوط المراقبة 


- تمرن على التثقيب بفرجات منتظمة 


- كرر العملية عدة مرات إلى أن تتحكم في الحركة 

الوقت المتوقع :


- 06 ساعات 

مادة العمل :


- مخرز


- متر


- مسطرة مسطحة


- كارتون


- قماش

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا : 



- تكوين المخرز 



- ميدان استعمال المخرز 



- مختلف طرازات المخارز 

السلامة والأمان :


- الأدوات الخطرة 


- استعمال الأداة بجدر لتجنب الوخز


- اعتن و احم رأس المخرز 

بطاقة التكوين التحضيري

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 9 : 


- ادخال الخيط في الإبرة

غرض التمرين :


- ادخل الخيط في الإبرة 


- اعمل ثانية رأس الخيط الذي يكون الخيط المكسر على مستوى خرم الإبرة

طريقة التنفيذ :


- اظهر كيفية إدخال الخيط في الإبرة


- تمرن على إدخال الخيط في الإبر 


- اظهر الإدخال السيء للخيط في الإبرة 


- لاحظ المسافة بين خزم الإبرة 

الوقت المتوقع :

    
- 02 ساعتان 

مادة العمل :


- إبر 


- خيط عادي ، خيط مذهب 

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا : 



- الإبر المختلفة 



- ترتيبها



- كسور الحزم

السلامة والأمان :


- استعمل الإبرة باحتياط كبير لتجنب الوخز 

بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 10 : 


- تحضير الشبكة 

غرض التمرين :


- حضر الشبكة 

طريقة التنفيذ :


- قطع قطعة من الكارتون بشكل مستطيل ( 8 سنم X 6 سنم )


- ابسط على الكاتون نسيج ( 7 سنم X 5 سنم )


- اعمل على تنفيذ القماش على الكاتون 

- قطع أشرطة ص

- غيرة بعروض مختلفة ( 4 سنم ، 3 سنم ، 2 سنم ، 1 سنم )


- لصق الأشرطة الصغيرة في مركز القماش


- كرر العملية إلى أن تتحكم في الحركة 

الوقت المتوقع : 
- 12 ساعة 

مادة العمل :


- كارتون


- بيركال ( نسيج )


- قماش 


- غراء 

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا :



- مختلف أنواع التشريج



- أهمية التشريج 
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بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع 

تمرين رقم 11 : 


- استعمال الطبلة

غرض التمرين :


- استعمل الطبلة


- خذ وضعية ملائمة خلال تنفيذ العمل 

طريقة التنفيذ :


- وضعية الجلوس تسمح بالميل القليل للطبلة لتسهيل تنفيذ العمل 


- تمسك الطبلة بين الساقين و العمل يكون محصورا بين لوحتين عقب القدم يكون 


  مستندا على الكرسي


- تسمح هذه الوضعية برفع ركبة بالنسبة للأخرى لمسك الطبلة جيدا 

الوقت المتوقع :


- 02 ساعتان

الأدوات و مادة العمل :


- شبكة محضرة ( تمرين رقم 02 )


- طبلة 


- كرسي

المعارف الوظيفية :


- تكنولوجيا : وصف طبلة 

السلامة والأمان :


- تجنب العمل في المساء لإنعكاسات الضوء على الخيط المذهب


- اعمل بالحفاظ على الظهر مستقيما لتجنب التقوس 
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بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع
تمرين رقم 12 : 


- التدرب على التطريز التقليدي – الخطوط المستقيمة  

غرض التمرين :


- اطرز بالتباع الخط المستقيم

طريقة التنفيذ :


1- اغرز المخرز ( الرجفة ) على حافة الشريط الصغير ( شكل 1 )


2- اسحب المخرز و اخرج الإبرة ( شكل 2 )


3- اخرج الإبرة و اقلب إتجاه الأسفل . جر الخيط المذهب ( شكل 3 )


4- اخرج الإبرة مع جر الخيط المذهب ( شكل 4 )


5- اعقد الخيط المذهب مع خيط الإبرة ( شكل 5 )


6- اغرز المخرز على حافة الشريط الصغير  ( شكل 6 )


7- كرر العمل نفسه من 1 إلى 4  ( شكل 7 )


8- جذب الخيط المذهب جيدا لتفادي خروجه من تحت القماش  ( شكل 8 )


9- رص الخيوط المذهبة على الحافة  ( شكل 9 )

الوقت المتوقع :


- 56 ساعة 

العدة و مادة العمل :


- طبلة 





- إبرة 


- خيط مذهب




- شبكة 


- مخرز

المعارف الوظيفية :

· لا شيء
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بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع
تمرين رقم 13 : 


- التدرب على التطريز التقليدي – الخطوط المنكسرة  
غرض التمرين :


- اطرز بالتباع الخطوط المنكسرة 
طريقة التنفيذ :


1- اغرز المخرز على حافة الشريط الصغير ( شكل 1 )


2- اسحب المخرز و اخرج الإبرة ( شكل 2 )


3- اخرج الخيط المذهب بالإبرة ( شكل 3 )


4- اعقد الخيط المذهب مع الخيط العادي ، ثم أغرز المخرز في الجانب المقابل بتجنب


  العمل المائل ( شكل 4 )


5- اخرج الإبرة بسحب الخيط المذهب نحو الأسفل ( شكل 5 )


6- كرر العمل نفسه من 1 إلى 3 ( شكل 6 )


7- استمر في العمل إلى غاية القمة السفلى للخط المكسور ( شكل 7 )


8- على مستوى الغرزات 1 ، 2 ، 3 ، يجري العمل على مرحلتين  ( شكل 8 )


9- استمر في العمل إلى غاية القمة العليا  ( شكل 9 )


10 – وقف العمل بقطع الخيط المذهب و يسحب على ظهر العمل ( شكل 10 )

 
11 – اعمل على تمرير إبرة القمة العليا إلى غاية الجانب المقابل للقمة السفلى ، اغرز 


بالمخرز ، اخرج الإبرة و إخراجها بسحب الخيط المذهب نحو الأسفل ثم اعمل عقدة 


( شكل 11 )

 
12 – استمر في العمل كما سبق

الوقت المتوقع :


- 112 ساعة 
العدة و مادة العمل :


- طبلة 





- إبرة 


- خيط مذهب




- شبكة 


- مخرز





- خيط عادي 

المعارف الوظيفية :

· لا شيء
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بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع

تمرين رقم 14 : 


- التدرب على التطريز التقليدي – الأوراق  

غرض التمرين :


- اطرز بالتباع محيط الأوراق 

طريقة التنفيذ :


- البتلة مقسمة إلى جزئين ، ننجز شق على الجزء الأول ، للسماح بتغطية السطح 

المكور للبتلة بالخيط المذهب ، بطريقة مستمرة و منتظمة  

1- اغرز المخرز على الطرف السفلي للبتلة ( شكل 1 )


2- بعد عقد الخيط المذهب ، اخرج الإبرة وسط الشق ثم قلبها نحو الأسفل لسحب

الخيط المذهب  ( شكل 2 )


3- اغرز المخرز على الجانب الآخر للطرف السفلي للبتلة ، نجري مثل شكل 2  

لسحب الخيط المذهب نحو الأسفل ( شكل 3 )


4- استمر في العمل على مرحلتين على طول الشق إلى غاية تغطية سطح الجزء المكور 

كليا ، اقلب الإبرة على الخيط المذهب و اغرزها في المكان نفسه ( شكل 4 )

5- نعمل الجزء العلوي للبتلة بنفس الطريقة مثل قمة الخيط المنكسر ، نمرر الخيط المذهب من الناحينيين إلى غاية تغطية سطح البتلة ( شكل 5 )

الوقت المتوقع :

· 112 ساعة 

العدة و مادة العمل :


- طبلة 





- إبرة 


- خيط مذهب




- شبكة 


- مخرز





- خيط عادي 

المعارف الوظيفية :


- لا شيء
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بطاقة التكوين التحضيري 

الشعبة المهنية : حرف تقليدية 

التخصصات : مجبود – زركشة القيطاني – الدانتيلا – الترصيع
تمرين رقم 15 : 


- التدرب على التطريز التقليدي – الحلقات  
غرض التمرين :


- اطرز بالتباع محيط الحلقات 
طريقة التنفيذ :

1- اغرز المخرز على حافة المحيط الخارجي للحلقة ، اخرج الإبرة و اقلبها نحو الأسفل لسحب الخيط المذهب . اعقد الخطين  ( شكل 1 )


2- اغرز المخرز على حافة المحيط الداخلي للحلقة ( شكل 2 )


3- اقلب الإبرة على الخيط المذهب و اغرزها في المكان نفسه ( شكل 3 )


4- اغرز المخرز على حد آخر من حافة المحيط الخارجي للحلقة 

قم بنفس العمل لسحب الخيط المذهب  ( شكل 4 )

5- استمر في العمل المبين سابقا بإجراء ذهاب و إياب للخيط المذهب إلى غاية تغطية سطح الحلقة كله ( شكل 5 )

الوقت المتوقع :


- 112 ساعة 
العدة و مادة العمل :


- طبلة 





- إبرة 


- خيط مذهب




- شبكة 


- مخرز





- خيط عادي 

المعارف الوظيفية :

· لا شيء
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