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للتكــوين المـهنـي
	مديـرية الإنتـاج التقـني 
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نـجــارة مـعدنيــة   




مرجع التكوين

نـجــارة مـعـدنـيـــة

I - تقديم التخصص :
الشعبة المهنية :

البناء المعدني

عائلة المهن :

تغيير و ربط المطيلات و المجنبات  
تسمية التخصص :




نجارة معدنية 
وصف التخصص :

النجار المعدني هو العامل الذي ينجز المنشآت المعدنية في الورشة عموما انطلاقا من المجنبات و يقوم بالتركيب في الورشة. 
المهام الأساسية :
- تفسير المخططات التجميعية

- تقطيع المادة

- القيام بأعمال المداولة و الرفع

- تنفيذ التشكيل

- مراقبة نوعية التجميعات 

- تجميع العناصر ميكانيكيا

- تجميع حراري (بالتلحيم للعناصر) 

- إنجاز عمليات الإنهاء المتنوعة

- تعريف النظام لتنفيذ عمليات التشكيل 

II - التجهيزات و المواد المتنوعة :
الآلات و الأجهزة المستعملة :

· آلة التقويس ، القطع بالغاز ، مشحذة ، منشار (ميكانيكي و يدوي) ، آلة الطي ، مقاص ، مقصلة ، آلة التجنيب ، نثقبة ، آلة التعجيل (على البارد و الساخن) ، مخرزة، مقرضة.  

آلة التلحيم :

· جهاز التلحيم بالمونة ، جهاز التلحيم بالقوس ، حملاج أوكسي أستلين ، قطاع بالغاز بصري

مادة العمل و المواد المستعملة : 


المجنبات الأساسية :


· مجنبات IPE ، مجنبات IPEA  ، HEA ، HEB
· المطيلات ، الأنابيب 

· حديد زاوية 

· درفلة على البارد

· المنتوجات المسطحة

· المنتوجات المستديرة 

· مجموعة البراغي (الملولبات) ، معادن الإضافة ، الصاقل 

الأدوات و المعدات المتنوعة (اللواحق) : 

· أدوات القياس و المراقبة (قدم القياس ، بالمير) ، مشحذة ، سندان ، مفتاح انضباطي ، مشد الوصلات ، فرجار ، مطرقة الوخز ، متر شريطي ، وزرة اللحام ، قفازات ، قناع اللحام ، نظارات الوقاية ، مخارز ، مثاقب ، ملزمة ، شنكار ، كوس ذو دليل ، مسطرة معدنية ، منقط التسطير و كوس التجميع.

III – ظروف العمل :

الإضاءة :  طبيعية و اصطناعية 

درجة الحرارة و الرطوية : محيطية 

الضجيج و الاهتزازات : ضجيج الآلات قريب من الحد المسموح به

الغبار : دخان التلحيم و غبار المعادن

الاتصالات الاجتماعية : العلاقات الداخلية 

IV - المتطلبات المهنية :

الثقافة :

· المستوى الدراسي : التاسعة أساسي 

البنية البدنية : 

· مقاومة وضعية الوقوف الطويل و العياء

· مقاومة الضجيج : القدرة على العمل في الضجيج 

· حدة بصر جيدة

V - مسؤولية العامل : 

المادية :

· العناية بمنصب العمل و احترام قواعد استعمال المعدات  

الأخلاقية :

· نوعية المنتوج هام 

الأمان :

· يجب على العامل المؤهل في النجارة المعدنية أن يحرس على احترام القواعد الأمنية بصرامة إزاء نفسه ، التجهيزات و محيطه.

VI - إمكانية الترقية :

حسب قوانين المؤسسة 

الارتقاء إلى مناصب عليا :

· بالتكوين الخاص 

· بالخبرة المهنية 

  VII - التكوين : 

شروط القبول :

· السن الأدنى : 15 سنة 

مدة التكوين :

· 12 شهرا  تكوين إقامي أي 1620 ساعة من بينها 6 أسابيع تربص تطبيقي

· 18 شهرا تكوين عن طريق التمهين 

مستوى التأهيل :

· مستوى II
الشهادة :

·  ش.ك.م

تحليل المهام 

         المناصب                                                                 المهام 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : نجارة معدنية  
المنصب م 1 : تحضير المادة 

	المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.1

فك ترميز أوراق تقطيع المادة و المخططات 
	- اقرأ و فسر أوراق تقطيع المادة 

- استخرج الأشكال و أبعاد العناصر 

- عرف الرموز المختلفة (الربط الميكانيكي ، التلحيم)
	- قراءة الرسم التعريفي 

- قراءة الرسم 


	- المخططات 

- سلسلة الصنع

- مجلة O.T.U.A
- مواصفة الصنع 

	م 2.1

قص المادة
	- سطر المادة المراد تقطيعها

- انتق طريقة القص

- قص المادة بالأبعاد المحددة
	- تسطير

- انتقاء

- القطع بالغاز

- تقطيع ميكانيكي

- نشر

- تقطيع حراري
	- مقص

- مقصلة

- مقص مركب

- آلة التقطيع

- مسطرة ، منقط

- بلازما القوس

- قاطع بالغاز ، أوكسي أستيلين

- منشار (دائري-متناوب)

	م 3.1

أعمال المداولة و الرفع
	- اربط العناصر

- حول مجسر حمل العناصر أثناء الانتقال
	- التقنيات المختلفة للربط و التوجيه 

- جهاز حبل الرفع 
	- معلاق

- رافعة 

- حبال الرفع

- عربات

- الرافدات المتنقلة 


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : نجارة معدنية  
المنصب م 2 : تشكيل العناصر 

	المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.2

تعريف نظام تنفيذ عمليات التشكيل 


	- استخراج الأشكال الهندسية المختلفة للقطع

- عرف نظام التنفيذ 
	- قراءة و فك رموز الرسم 

- ترتيب و تنظيم القطع 
	

	م 2.2

التشكيل 
	- أنجز عمليات التشكيل : 

. قوس

. أطوي

. خرز

. عدل

. اثقب

. اقضم

. اشطف

. لولب
	- تقويس

- طي

- خرز

- تعديل (على البارد و على الساخن)

- تثقيب 

- تقنيات الشطف

- تقنيات اللولبة 
	- مقوسة 

- طواية 

- مخرزة

- حملاج قاطع

- قراضة

- ضاغطة

- حملاج مسخن

- شحاذة

- ملولبات داخلية 




تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : نجارة معدنية  
المنصب م 3 : تجميع المنشآت في النجارة المعدنية 

	المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 1.3

تجميع العناصر ميكانيكيا 
	- فسر الرسم التعريفي 

- موضع القطع المراد تجميعها 

- ضع اللوالب و/أو البراشيم و المشابك


	- قراءة رموز الربط الميكانيكي

- تجميع اللوالب (البرشمة و التشبيك)


	- مبرشمة

- مثبتة اللوالب

- مفتاح التثبيت

- مفك براغي

- دافعة

	م 2.3

تجميع العناصر بالتأثير الحراري


	- موضع القطع المراد تجميعها 

- نقط القطع المراد تجميعها

- لحم عناصر المنشأ

- اختر و اضبط وسائط التلحيم 


	- موضعة

- تنقيط

- تلحيم شبه آلي و تحت الفيض

- اختيار القطب الكهربائي و الضبط
	- جهاز التلحيم بالقوس

- ملزمة

- ملقط ملزمة



	م 3.3

مراقبة نوعية التجميع
	- تحقق من الأبعاد و أشكال عناصر المنشأ

- تحقق من نوعية التلحيم


	- التوافق

- القراءة البعدية

- مراقبة التلحيم (بصريا)
	- أجهزة القياس و المراقبة 

- فرشاة


تحليل المهام إلى عمليات

التخصص : نجارة معدنية  
المنصب م 3 : تجميع المنشآت في النجارة المعدنية )تــابــع(
	المهام
	العمليات 
	التقنيات العملية
	التجهيزات

	م 4.3

تنفيذ أعمال الإنهاء
	- اشحذ و ابرد الأجزاء القاطعة للقطع

- عدل القطع المشوهة

- ادهن القطع بمضاد الصدأ


	- شحذ و برادة

- تقنيات الدهن

- التعديل الميكانيكي


	- مشحذة

- دهن

- آلة التعديل

- حملاج القطع

- فرشاة معدنية

- مطرقة و كتلة



	م 5.3

تركيب و وضع المنتوجات في الورشة 
	- علم الأجزاء الأساسية 

- حضر التركيب

- ركب المنتوج

- اختر المعدات و وسائل التركيب 
	- اعتلام

- تقنيات التركيب

- سلسلة التركيب


	- مخطط التركيب

- جهاز التلحيم 

- الأمان و السلامة 

- مسدس أو مفتاح الشد

- حبال الرفع

- معايير الترسيخ 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 1 :  تحضير المادة 

المهمة م 1.1 : فك ترميز أوراق قطع المادة و المخططات 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	اقرأ و فسر أوراق تقطيع المادة 
	- عرف طبيعة المادة 

- عرف شكل المادة
	- مواصفة المعادن

- سماحة الصنع

- ترميز المجنبات و المطيلات 

- الشكل التجاري للمعادن
	- تكنولوجية المعادن



	عرف الرموز المختلفة (الربط الميكانيكي و التلحيم)
	- استخراج مختلف الرموز المستعملة 

- بمساعدة الرسم ، حدد الأنماط المختلفة للربط
	- رموز اللحام 

- الرسم الصناعي

- الربط القابل للفك و غير القابل للفك
	

	استخرج الأشكال و أبعاد العناصر 
	- ارسم شكل العناصر 

- اقرأ الأبعاد


	- رسم بيد مرفوعة

- رسم
	- الهندسة الأساسية 

- علم الحساب 

- رسم (ISO)




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 1 :  تحضير المادة 

المهمة م 2.1 : تقطيع المادة 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	سطر المادة المراد تقطيعها
	- اختر مراجع التسطير

- استعمل أدوات التسطير


	- التسطير :

   . تقنيات التسطير
	- رياضيات : 

   . علم الحساب

   . هندسة 



	انتق إجراء التقطيع
	- حدد الإجراء الأمثل 
	- إجراء التقطيع

- تكنولوجية التقطيع 


	

	قطع المادة بالأبعاد المحددة 


	- موضع المادة

- اضبط الآلة

- سير الآلة 


	- تكنولوجية التقطيع

- اختيار الآلة 

- الوسائط المختلفة للآلة 


	- السلامة و الأمان 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 1 :  تحضير المادة 

المهمة م 3.1 : إجراء أعمال المداولة و الرفع 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	اربط العناصر 
	- اختر وسيلة الرفع تبعا للثقل المراد رفعه

- عرف طراز حبل الرفع تبعا للحمولة 


	- المداولة و الرفع 

- حبال الرفع (الأجهزة و اللواحق)
	- السلامة و الأمان 

- فيزياء : 

   . الثقل

   . التوتر  

	 حول مجسر حمل العناصر أثناء الانتقال 
	- استعمل مؤشرات التوجيه
	- المداولة و الرفع 

- إشارات التوجيه
	- السلامة و الأمان 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 2 :  تشكيل العناصر 

المهمة م 1.2 : تحديد نظام تنفيذ عمليات التشكيل 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	استخرج مختلف الأشكال الهندسية للقطع 
	- عرف الأشكال الهندسية و مساحة العناصر 

- ارسم تمهيديا رسم إعدادي للعناصر 


	- تسطير :  

. الهندسة الوصفية 

. نشر الأسطح

- رسم صناعي 
	

	حدد نظام التنفيذ 


	- عرف التداخلات لتشكيل القطعة

- رتب زمنيا العمليات و نظام الاستعمال 


	- تكنولوجية آلات التشكيل 


	


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 2 :  تشكيل العناصر

المهمة م 2.2 : إجراء التشكيل 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	أنجز عمليات التشكيل : أطوي
	- اختر طريقة الطي الملائمة 

- اختر العدة ، الزاوية و وسائط الآلة 

- سير الآلة 
	- تكنولوجية التشكيل 

- علم القياس

- طريقة الطي


	- رياضيات

- السلامة و الأمان 



	قوس
	- اختر طريقة التقويس الملائمة 

- اختر العدة ، الزاوية و وسائط الآلة 

- سير الآلة 

- راقب العنصر المقوس
	- تكنولوجية التشكيل 

- علم القياس

- طريقة التقويس
	- السلامة و الأمان 

	عدل
	- اختر طريقة التعديل الملائمة 

- اختر العدة ، الزاوية و وسائط الآلة 

- سير الآلة 

- راقب العنصر المعدل
	- تكنولوجية التشكيل 

- علم القياس

- طريقة التعديل
	- السلامة و الأمان 

	لولب 
	- استعمل أدوات اللولبة 


	- تكنولوجية اللولبة 
	- السلامة و الأمان 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 2 :  تشكيل العناصر

المهمة م 2.2 : إجراء التشكيل )تــابــع(
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	خرز 
	- اختر طريقة التخريز الملائمة 

- اختر العدة ، الزاوية و وسائط الآلة 

- سير الآلة 

- راقب العنصر المخرز
	- تكنولوجية التشكيل 

- علم القياس

- طريقة التخريز 
	

	اثقب 
	- اختر طريقة التثقيب الملائمة 

- اختر العدة ، الزاوية و وسائط الآلة 

- سير الآلة 

- راقب العنصر المثقب 
	- تكنولوجية التشكيل 

- علم القياس (مراقبة و قياس)

- طريقة التثقيب
	- السلامة و الأمان

	حضر الشطف 
	- عرف الطراز و شكل الشطف

- اضبط التجهيز

- سير التجهيز
	- تكنولوجية تجهيزات التقطيع 

. شحذ

. تقطيع بالغاز يدويا و بصريا
	- حساب المثلثات : 

. هندسة 

- الضغط و التدفق

- السلامة و الأمان 

	اقضم المجنبات 
	- ركب الآلة

- سير الآلة
	- تكنولوجية القضم
	- السلامة و الأمان 

- هندسة 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 3 :  تجميع المنشآت في النجارة المعدنية 

المهمة م 1.3 : التجميع الميكانيكي للعناصر 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	فسر الرسم التعريفي
	- عرف المساقط المختلفة 

- عرف الرموز المختلفة للتجميع


	- رسم صناعي

- الإسقاط المتعامد

- رموز التجميع
	

	موضع القطع المراد تجميعها 
	- وافق القطع المراد تجميعها

- عرف احتياجات النموذج

- أعد النموذج


	- تقنيات التوافق

- تقييس اللوالب / البراشيم


	- السلامة و الأمان 

- فيزياء : 

. القوة

	- ضع اللوالب و/أو البراشيم و المشابك
	- اختر اللوالب 

- موضع اللوالب و/أو البراشيم 

- شد اللوالب بطريقة صحيحة حسب الطريقة المحتفظ بها 


	- طريقة الشد : 

. بمفتاح شوكي

. مسدس الشد
	- السلامة و الأمان 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 3 :  تجميع المنشآت في النجارة المعدنية

المهمة م 2.3 : تجميع العناصر بالتأثير الحراري
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	موضع العناصر المراد تجميعها 
	- عرف الرموز و أجهزة التلحيم 

- اختر نمط الموضعة

- راقب وضعية العناصر قبل التلحيم 

- اربط القطع
	- علم القياس


	- السلامة و الأمان 

	نقط العناصر المراد تجميعها
	- اضبط وسائط جهاز التلحيم 

- سير جهاز اللحام بالقوس
	- تكنولوجية التلحيم

- تقنيات التلحيم 

- التشوه بالتلحيم 
	- السلامة و الأمان 

	لحم عناصر المنشأ
	- توقع تشوه التلحيم 

- جمع العناصر بالتلحيم 

. في الوضع السطحي

. في الوضع فوق الرأس

. في الوضع المنحدر

. في الوضع الرأسي

- تنفيذ التلحيم الذاتي و غير المتجانس
	- تكنولوجية التلحيم :

. تلحيم ذاتي

. تلحيم غير متجانس

- إجراءات : 

. التلحيم بالأكسي أستلين

. التلحيم بالقوس (السيخ المغلق)
	- فيزياء : 

. التدفق

. الضغط

. الغاز

. كهرباء

- تكنولوجية المواد

- السلامة و الأمان 


ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 3 :  تجميع المنشآت في النجارة المعدنية

المهمة م 2.3 : تجميع العناصر بالتأثير الحراري
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	اختر و اضبط وسائط التلحيم 
	- عرف السيخ المناسب للمادة الملحمة 

- ركب لواحق جهاز التلحيم 

- حدد التوتر و التيار المناسب

- وافق الوسائط النظرية على الجهاز

- أجر اختبار فتيـل التلحيم 


	- تكنولوجية اللحام : 

. التعيين المواصف للأسياخ 

. اختيار وسائط اللحام تبعا لـ : 

    * المادة المراد تلحيمها 

    * سمك المادة

    * أبعاد الأسياخ
	- تكنولوجية المواد

- كهرباء

- السلامة و الأمان 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 3 :  تجميع المنشآت في النجارة المعدنية

المهمة م 3.3 : مراقبة نوعية التجميع
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	تحقق من أبعاد و أشكال عناصر المنشأ 
	- استعمل الأجهزة الأساسية و المراقبة 
	- علم القياس : 

. مسطرة معدنية

. قدم القياس

. منقلة الزوايا 

. جيب 


	- علم الحساب

- هندسة

	تحقق من نوعية التلحيم 
	- راقب عيوب التلحيم بصريا 
	- تكنولوجية التلحيم 

- عيوب فتائل التلحيم 
	- السلامة و الأمان 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 3 :  تجميع المنشآت في النجارة المعدنية

المهمة م 4.3 :  تنفيذ أعمال الإنهاء 
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	اشحذ و ابرد الأجزاء القاطعة للقطع 
	- استعمل المبرد و الأدوات الميكانيكية للشحذ

- نفذ أعمال الإنهاء بالشحذ و البرادة 


	- شحذ

- برادة

- تنظيف بالفرشاة


	- السلامة و الأمان 



	عدل القطع المشوهة بعد التلحيم 


	- استعمل أدوات التعديل
	- تكنولوجية التعديل 
	- السلامة و الأمان 

	ادهن القطع بمضاد الصدأ


	- اعرف الطرازات المختلفة للتغطية 
	- دهانات 

- معدات 

- عدة الدهن
	- الدهانات

- السلامة و الأمان 




ترجمة العمليات إلى مهارات مهنية و معارف 
التخصص : نجارة معدنية

المنصب م 3 :  تجميع المنشآت في النجارة المعدنية

المهمة م 5.3 :  تركيب و وضع المنشأ في الورشة
	العمليات
	الــقــدرات
	المعارف العامة 

و العلمية

	
	المهارات 
	المعارف المهنية 
	

	علم الأجزاء 

الأساسية


	- فك ترميز مخطط التركيب
	- مخطط التركيب


	- السلامة و الأمان 

	حضر التركيب


	- موضع المنشأ على بياض


	- طريقة و تقنية التركيب
	- السلامة و الأمان

	اختر المعدات ، 

اللواحق و وسائل التركيب


	- عرف معدات التركيب، اللواحق و الوسائل

- عرف وسائل الأمان 
	- تكنولوجية التركيب

- المعدات و اللواحق

- المداولة و الرفع

- تأثيرات الأمان 


	- السلامة و الأمان

	ركب المنتوج في الورشة 


	- أنجز التركيب

- ركب المنشأ
	- تكنولوجية التجميع : 

. اللوالب

. التلحيم 


	- السلامة و الأمان



البرنامج الأساسي للتخصص

المقدمة 
تعيين البرنامج :

مستوى الدخول : التاسعة أساسي

تسمية المهنة : نجارة معدنية 

مستوى التأهيل :  عامل مؤهل 

تعريف المهنة : 
النجار المعدني عامل مؤهل مكلف بتحضير و تشكيل تجميع مجنبات من المعدن و كذلك تركيب المنشآت المهنية 

مدة التكوين : 

12 شهرا أي 1620 ساعة من بينها 6 أسابيع تربص تطبيقي 

طرق اكتساب المعارف :

1. الشكل البيداغوجي : 
يتمركز التكوين حول طرازين من النشاطات : 

. العمل الفردي و إنجاز المنشآت

. العمل في مجموعة لتفضيل فكر المجموعة و الاتصال بين المهنيين 

2. طريقة مراقبة المكتسبات : 

زيادة على التقييم التكويني أثناء التكوين ، يخضع المتربص لتقييم إجمالي : 

. في نهاية مدة التربص التطبيقي في المؤسسة بتحرير تقرير مصادق عليه من طرف المكون و رئيس التربص

. في نهاية كل وحدة من الوحدات النمطية التأهيلية بواسطة تمارين

. في نهاية مدة التكوين تمنح الشهادة حسب الطرق المحددة قانونيا 

3. الوثائق البداغوجية المستعملة في التكوين :

. الرسم التقني "كومبا"

. تكنولوجية المنشآت المعدنية 

. تسطير المعادن الورقية 

تنظيم التكوين

التخصص : نجارة معدنية

المدة الإجمالية للتكوين : 1620 ساعة (من بينها 6 أسابيع تربص تطبيقي)

	تعيين المواد 
	المدة
	ملاحظات

	- رسم – تكنولوجية الإنشاءات المعدنية 

- تسطير

- تكنولوجية المعادن

- علم القياس

- رياضيات 

- فيزياء

- تكنولوجية التخصص

- تكنولوجية التلحيم 

- الأعمال التطبيقية (تلحيم)

- الأعمال التطبيقية (تكنولوجية التخصص)

- المداولة و الرفع 


	150 سا

140 سا

30 سا

24 سا

30 سا

24 سا

120 سا

96 سا

352 سا

444 سا

10 سا
	


التوزيع الأسبوعي للبرنامج 

التخصص : نجارة معدنية

	تعيين المواد 
	المدة
	ملاحظات

	- رسم + تكنولوجية الإنشاءات المعدنية 

- تسطير

- تكنولوجية المعادن

- علم القياس

- رياضيات 

- فيزياء

- تكنولوجية التخصص

- تكنولوجية التلحيم 

- الأعمال التطبيقية (تلحيم)

- الأعمال التطبيقية (تكنولوجية التخصص)

- المداولة و الرفع 


	06 سا

04 سا

02 سا

01 سا

02 سا

01 سا

04 سا

04 سا

10 سا

01 سا
	أعمال تطبيقية كل 15 يوما 




البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : رسم و تكنولوجية الإنشاء المعدني
المدة :  150 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- تقييس الرسم :

. التعريف

. الخطوط

. المقاييس

. جداول التعريف

. المقاسات 

- الإساقاطات المتعامدة :

. إسقاط المساقط

. اختيار المساقط

. تركيب الصفحة 

- تحديد الأبعاد : 

. خطوط الربط 

. أبعاد الازدحام

- سماحة الصنع 

- القطاعات :

. قطاع بمستوى متوازي

. قطاع بمستوى قاطع 

. قطاع محلي

- التمثيل المواصف للتلحيم 

. مدونة

. قراءة الرسم التجميعي 
	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : رسم و تكنولوجية الإنشاء المعدني )تــابــع(
المدة :  150 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- نماذج التجميع :

. دراسة الأشكال الهندسية

. أسطح الارتكاز

. موضعة و شد

1. التثقيب : 

. آلات التثقيب

. أدوات التثقيب

. أداة (تسنين)

2. الشحذ : 

. الطرازات المختلفة للمشحذات

. تطبيقات المشحذات 

. تقنيات الشحذ

3. التجميع الميكانيكي القابل للفك : 

. تعريف البراغي ، الصامولات ، اللوالب

. الطرازات المختلفة للوالب ، البراغي ، الصامولات ،  الحلقات

.التعيينات المواصفة 

4. أسنان اللوالب : 

. تعيين مواصف

. الطرازات المختلفة للملولبات 

. تقنيات اللولبة الداخلية 
	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : رسم و تكنولوجية الإنشاء المعدني )تــابــع(
المدة :  150 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	. الملولبات المختلفة

. تقنيات اللولبة الخارجية

. تقنيات الشد 

. تقنيات ازدواجية الشد 

5. التجميع : 

. إجراءات البرشمة 

. شكل البرشمة (تعيينات)

. تشبيك (ميدان التشبيك ، تقنيات التشبيك)


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تسطير
المدة :  140 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	1. الهندسة الوصفية :

. إسقاط نقطة 

. إسقاط مستقيم 

. إسقاط سطح 

. البحث عن المقدار الحقيقي

. البحث عن دائرة 

. البحث عن الموشورات 

2. التقاطعات :

. مستقيمة 

. مستوية 

3. تقاطع مستوي و حجم بسيط :

. أسطوانة 

. مخروط مستقيم

. الهرم

. بلاعة مستقيمة 

4. النشر : 

. الأسطوانة 

. الهرم

. المخروط


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تسطير )تــابــع(
المدة :  140 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	5. تقاطع أسطوانتين :

. تقاطع أسطوانـتين بـ 90° مزيـحان على مستوي  جبهي

. أسطوانة مخروط بقاعدة مائلة 

. أسطوانة مخروط بقاعدة أسطوانية 

. الإنشاءات الهندسية 



* المتعامدات 



* تقسيم المحيط



* مماس لمحيط



* مماس لمحيطين



* التوصيل



* القطع الناقص 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية المواد 
المدة :  30 ساعة 

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- إعداد المعادن :

. معادن في الحالة الطبيعية 

. تحضير الركاز

- الفولاذ : 

. خاصيات الفولاذ 

. ترتيب الفولاذ

. تعيين الفولاذ

- الأشكال التجارية للفولاذ  :

. المجنبات 

. المطيلات 

. الأشكال المختلفة لإنتاج الفولاذ

- المعادن و المزائج غير الحديدية :

. الألومنيوم و مزائجه

. ملزمة

. النحاس و مزائجه 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية المواد )تــابــع(
المدة :  30 ساعة 

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- معادن الإضافة الأساسية المستعملة في التلحيم :

. قابلية التلحيم 

. درجة حرارة الانصهار

. الخصائص الفيزيوكيميائية لمعادن الإضافة 

. انتشار الحرارة

. التمدد الحراري

. توليد المعادن بالشحذ :

     * اللون

    * انفجار الشرارة الناتجة 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : علم القياس

المدة : 24 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- الأطوال و الزوايا :

. النظام المتري 

. وحدة الطول

. تقسيم المتر

. وحدات الزوايا 

. تقسيم الزوايا 

- قياس الأطوال : 

. أدوات قياس الأطوال (المراقبة الصناعات الملحمة)

- قياس الزوايا :

. أدوات قياس الزوايا 

. تقنية القياس بالحساب المتلثاتي

- مراقبة الأشكال و السماحات :

. سماحة القياس

. سماحة الشكل

. سماحة الوضعية 

- مواصفات صناعة الفولاذ : 

. مواصفات صناعة المنتوجات 
	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : رياضيات 
المدة :  30 ساعة 

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- علم الحساب : 

. العمليات الابتدائية 

. الكسور

. النسب المئوية 

- مفاهيم عن المساحات و الأحجام 

. النسب 

. التناسب 

. الجذر التربيعي

. القوى

- المستقيمات المتلاقية للمثلث

- الوضعيات النسبية للمستقيمات و الدائرة 

- مقارنة دائرة بوتر

- الزوايا المحيطة – قوس مكافئة

- تشابه المثلثات المماثلة 

- العلاقات المترية للمثلثات القائمة الزوايا 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : فيزياء 
المدة :  24 ساعة 

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- الكهرباء : 

. التيار المستمر 

. شدة التيار المستمر

. التوتر

- التيار المتناوب : 

. شدة التيار المتناوب

. فرق الكمون

- قانون أوم

- الاستقطابية 

- الشدة

- الاستطاعة 

- رمز الكهرباء على اللوحات البيانية للأجهزة

- الموائع : 

. الضغط

. التدفق

. السرعة

. الخصائص 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : فيزياء )تــابــع(
المدة :  24 ساعة 

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- الغازات : 

.  الضغط

. التدفق

. الحجم

. الخصائص

- درجات الحرارة : 

. المقياس

. التحويلات 

. المحرات 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية التلحيم + أعمال تطبيقية 
المدة :  448 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- التلحيم : 

1. التلحيم بالمونة :

. معدن الإضافة 

. الفيض المنظف

. تحضير الحواف

2. تلحيم بالمونة :

. تحضير الحواف

. مختلف التلحيمات بالمونة 

- التلحيم بالقصدير : 

. تحضير القطع – المنظف 

- القطع بالغاز : 

. حملاج – المقطعات 

. الغاز المستعمل – عيوب القطع

. القرض بقوس هواء

. القطع بالغاز بمسحوق

. التلحيم المتنوع بالقوس الكهربائي 

. الفولاذ الخاص ، الزهر ، النحاس ، الألومنيوم 

. التلحيم بالتنقيط

. التقطيع ببلازمة القوس
	
	


البرنامج التقني التطبيقي

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية التلحيم + أعمال تطبيقية )تــابــع(
المدة :  448 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- إجراء التلحيم ميغ/ماغ

- إجراء التلحيم الآلي

- إجراء التلحيم تيغ

- لحام أكسي أستيلين : 

. مواد تريميير للتلحيم بالأكسي أستيلين

. تركيب للتلحيم بالأكسي أستيلين

. تركيب الأجهزة لمناصب التلحيم 

. طرق التلحيم بالأكسي أستيلين

. القواعد العامة لتشغيل و غلق الجهاز الأكسي أستيلين

. تطبيق التلحيم بالأكسي أستيلين

. مجموعة الأمان في التلحيم بالأكسي أستيلين

- التلحيم بالقوس الكهربائي : 

. طراز أجهزة التلحيم بالقوس الكهربائي

. تيار التلحيم بالقوس الكهربائي

. الأسياخ المغلقة 

. اختيار الأسياخ و وسائط التلحيم 

. طرق التلحيم 

. العيوب و مراقبة التلحيمات

- عموميات : 

. التلحيم الذاتي

. التلحيم غير المتجانس
	
	


البرنامج التقني التطبيقي 

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية التخصص + أعمال تطبيقية 
المدة :  564 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- عموميات : 

. التعريف

. ترتيب الأنماط المختلفة للتقطيع 

. آلات التقطيع ، المشحذات ، المقاص اليدوية و الميكانيكية ، المناشير ، الطوايات و المقوسات 

. آلات التثقيب

. المخرزات 

. التثقيب

. اللولبة الداخلية و الخارجية 

. البرشمة

. الشحذ

. التقطيع

. التعديل

. سلسلة الصنع

. تمتير المنشأ

- الاختبارات : 

. اختبار السحب

. اختبار الصلابة

. اختبار الصدمة 


	
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية التخصص + أعمال تطبيقية )تــابــع(
المدة :  564 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- التعيين الاتفاقي للفولاذ : 

. تعيين فولاذ الاستعمال الجاري

. تعيين الفولاذ الخاص (ضعيف المزائج – قوي المزائج)

- تعيين اتفاقي للمنتوجات :

. منتوجات مدرفلة على الساخن (HEA – IPER – IPE – IPN)

. المنتوجات الزاوية 

. المنتوجات المسطحة

. المنتوجات المستديرة 

. الحساب الخاص بالجسم 

- المعالجات الحرارية : 

. السقاية 

. التصلب

. تحمية ثانية 

. الكربدة 

- الخردوات : 

. الأقفال

. المفصلات 

. السقاطات 

. الأزرار 

. قباضات الأقفال

. حدائد الأبواب الصفاقة 

. حدائد الأبواب ذات مزالق ، مغلقة جبهات جبهات الأبواب 

. مغالق
	
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية التخصص + أعمال تطبيقية )تــابــع(
المدة :  564 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- تجميع المنشآت في النجارة المعدنية :

. التجميع بالفرضات 

. نصف حديد في الطرف – في الزاوية – باللسان و النقرة – بالذيل

. تجميع المجنبات 

- الدرجة A : 

. نوافذ على الطراز الفرنسي ، الإنجليزي ، ذات منفخ

- الدرجة B : 

. النوافذ المتأرجحة 

- الدرجة C :

. النوافذ و الأبواب الزالقة 

- الدرجة D :

. نافذة ذات مقصلة 


	
	


البرنامج التقني التطبيقي  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : تكنولوجية التخصص + أعمال تطبيقية )تــابــع(
المدة :  564 ساعة

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	- الدرجة E :

. نافذة على الطراز الإيطالي 

. نافذة على الطراز الأسترالي

. نافذة على الطراز الكندي 

- إنجاز خاص 

- نجارة مضاعفة الزجاج

- نجارة شرائح الشبابيك 

- واقيات الشمس ذات شفرات ، شرقية 

- وضع مواد الزجاج قيد العمل 

. درابزين الدروج

. الشرفات 


	
	


البرنامج التقني النظري  

التخصص : نجارة معدنية
المادة : المداولة و الرفع 
المدة :  10 سا

	تعيين المواضيع 
	المدة
	الملاحظات 

	1. تجهيزات المداولة : 

. الجسور المتحركة

. عربات الرفع 

. أحادية السكة 

2. تجهيزات الرفع : 

. رافعة

. خنـزيرة 

. رافعة يدوية 

. عمود الرفع 

. ملاقط الرفع 

3. أجهزة الربط :

. الحبال

. السيور

. السلاسل

. المحاجن

. المأطورات

. حلقات الرفع

4. تقنيات الربط : 

. ربط الأمان 

5. انتقال الحمولات : 

. تقنيات التشوير 

. الأمان في الانتقال  
	
	































































































































































































































































































منصب 3





تجميع المنشآت


 في النجارة المعدنية   





منصب 2





تشكيل العناصر   





م 5.3  تركيب و وضع المنشآت في الورشة 





م 4.3  تنفيذ أعمال الإنهاء 





م 3.3  مراقبة نوعية التجميعات 





م 2.3  تجميع العناصر بالفعل الميكانيكي





م 1.3  تجميع العناصر ميكانيكيا 





م 2.2  تشكيل العناصر 





م 1.2  تعريف نظام تنفيذ عمليات التشكيل 





م 3.1  أعمال المداولة و الرفع 





ديسمبر 2000





م 2.1  قص المادة 





م 1.1  فك ترميز أوراق تقطيع المادة و المخططات 





منصب 1





تحضير المادة   





ش ك م
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