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1. PROFIL PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION


I - présentation de la Qualification

· Branche professionnelle : Bâtiment et travaux publics
· Dénomination de la qualification Montage de plafonds en plaques Alu BA13
· 
· Définition de la qualification:

Le pulvérisateur de béton et enduits aussi appelé enduiseur, est un ouvrier qui  s’occupe des travaux de finition sur un bâtiment. Il travaille, la plupart du temps, en extérieur. Il assure la préparation de l’enduit, du crépi, du béton, qu’il doit appliquer avec un pulvérisateur ou machine de projection d’enduit pour en recouvrir les façades ou les murs en maçonnerie.  


II - conditions de travail :

        Lieu de travail : 

· Chantier de bâtiments.

        Caractéristiques physiques :  

              -   Éclairage : Naturel et Artificiel ;
              -   Température et humidité : Température et humidité normale ;
              -   Bruits et vibrations : Moyennement important ;
              -   Poussière : Infime dû à la présence poussières ;
                   
         Risques et Maladies professionnelles :  

-   Allergie à la poussière et odeurs ; 
-   Mal de dos dû à la position debout ;
-   Risque de chutes de hauteur.

   Travail seul ou en équipe : 
Responsabilité hiérarchiques partagées avec l’équipe de :


       Contacts sociaux : 

· Relations fonctionnelles avec les membres de son équipe.      







III- exigences de la qualification :

          Exigences physiques :
             
· Ne présente pas d’handicap moteur ;
· Une bonne vue.

         Exigences Intellectuelles : 

· Avoir un esprit méthodique et  précis ;
· Esprit d’organisation.

         Contre indication :

· Vue insuffisante ;
· Allergie aux poussières et odeurs ;
· Handicap moteur. 
      
 
IV- responsabilités :

           Responsabilités matérielles : 

· Responsable sur le matériel mis à sa disposition.       

        Responsabilités morales : 

· Rigueur, précision et soin dans son travail ;
· Esprit logique ;
· Disponibilité ;
· Sens de l’organisation.
    
  Responsabilité décisionnelle :  

· Néant.


V- formation :

        Conditions d’admission : 
     
· CAP  Macon

        Durée de la formation : 

· Deux  (06) mois

        Sanction de la formation : 

· Certificat de Qualification Professionnelle.





2. COMPETENCES LIEES A LA QUALIFICATION 



Tableau représentatif des compétences nécessaires à la qualification


	Compétences professionnelles

	01
	Organiser son poste de travail


	02
	Préparer les matériaux et matériels de pulvérisation


	03
	Projeter ou pulvériser le béton ou enduits


	Compétences complémentaires

	01
	
Identifier les matériaux de construction liés au métier




























FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
PROFESSIONNELLE



	
Énoncé de la compétence CP1 : 

· Organiser son poste de travail


1- Éléments de la compétence :

· Préparer le chantier
· Monter et démonter des échafaudages
· Préparer le support
· Approvisionner son poste de travail et stocker les matériaux 


2-  Conditions de réalisation :

A l’aide de :
· les matériels et matériaux 
· Lieux de stockage
· personnes ressources
· Micro-ordinateur & logiciel de gestion 
· Normes et réglementations
  A partir de :
· Lieu de la réalisation de l’ouvrage
· le dossier d'exécution (plans et descriptif de l'ouvrage à réaliser, planning d’exécution)
· Les fiches techniques du matériel

3. critères de performance :
· Les problèmes d’accès sont signalés 
· Identification correcte des Supports
· Identification exacte de la planéité, la verticalité  & l’horizontalité des supports
· Traitement correct des Anomalies liées aux Supports
· Les L’échafaudage est monté est démonté  conformément aux normes et règles de sécurité
· L’agencement du poste de travail est rationnel par rapport aux tâches à réaliser
· Le respect des normes d'hygiène et de sécurité



FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
PROFESSIONNELLE



	
Énoncé de la compétence CP2 : 

Préparer les matériaux et matériels de pulvérisation


1- Éléments de la compétence :

· Préparer le béton et enduits projetés 
· Préparer et régler la machine de projection ou pulvérisateur


2- Conditions de réalisation :

A l’aide de :
· Machine et outillages de pulvérisation et projection
· Instruments de mesures 
· Matériaux (béton, enduit plâtre, ciment,  granulats, sable  etc.…)
· Fiches techniques
· Normes et réglementation
  A partir de :
· Supports à traiter 
· consignes
 
3. critères de performance :

· Les matériaux sont recensés et vérifiés  
· Utilisation adéquate de l'outillage & équipements
· Les conditions de stockage des matériaux sont respectées
· Réglage correct de la machine
· Choix & Utilisation adéquats de l'outillage 
· Respect des consignes d'hygiène & de sécurité.




FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
PROFESSIONNELLE

	
Énoncé de la compétence CP3 : 

Projeter ou pulvériser le béton ou enduits


1- Éléments de la compétence :

· Projeter la couche d’accrochage
·  Dresser et finir l’enduit de plâtre
·  Réaliser des raccords en plâtre 
·  Nettoyer la machine à projeter

2- Conditions de réalisation :

A l’aide de :
· Matériaux à projeter
· Machine à projeter
· matériel, outillage, guides et règles
· fiches techniques de mise en œuvre des matériaux
· instruments de mesure
· échafaudages
· Normes et réglementations
  A partir de :
· support à traiter
· consignes
· Modèle décoratif

3. critères de performance :
· Utilisation rationnelle de la  machine
· Choix & Utilisation adéquats de l'outillage 
· L’enduit réalisé est conforme aux cahiers de charge et aux règles de mise en œuvre 
· Respect de : l’épaisseur de l'enduit, planéité locale et générale, verticalité, dureté
· L’aspect de surface est régulier et lisse
· La coloration est constante
· Respect du temps alloué
· Le raccord affleure l’enduit existant
· Respect des normes d'hygiène & de sécurité
· Le poste de travail, machine  et outillages  sont propres après les travaux.




FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
COMPLEMENTAIRE




	
Énoncé de la compétence CC1: 

· Identifier les matériaux de construction liés au métier



1- Éléments de la compétence :

· Identifier les agrégats 
· Identifier les liants 
· Déterminer la composition d’un mortier 
· Déterminer la composition du béton


2- Conditions de réalisation :

             A l’aide :

· Prescriptions et normes 
             A partir :

· matériaux.




3- Critères généraux de performance :

· Les agrégats sont clairement identifiés
· Les liants et mortiers sont clairement identifiés
· Le béton est ses principales caractéristiques sont clairement identifiés
· La composition d’un mortier  ou béton est exactement déterminée







3. CONTENUS DE LA FORMATION

Structure de la formation


Intitulé de la Qualification : Pulvérisateur de béton et enduits
Durée : 216  H


	Code
	Désignation des modules
	Durée

	MQ1
	Organisation du poste de travail

	30 H 

	MQ2
	Préparation des matériaux et matériels de projection

	50 H 

	MQ3
	Projetions ou pulvérisation du béton ou enduits
	240 H

	MC1
	Identifier les matériaux de construction liés au métier

	20 H 















Répartition trimestrielle des modules 



	Intitulés des modules
	Durée de la formation 

	
	Cours
	TP
	Total hebdo
	Total 

	MQ1
	01
	01
	02
	30 H

	MQ2
	02
	02
	04
	50 H

	MQ3
	02
	12
	14
	240 H

	MC1
	01
	01
	02
	20 H

	TOTAUX
	06
	14
	20 heures
	216 heures
























FICHE DE PRESENTATION DES MODULES


Module : Organiser son poste de travail
Code : MQ1
Durée : 30  H

Objectif modulaire


Comportement attendu :

·  A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable d’organiser son poste de travail. 

Conditions d’évaluation :

A l’aide de :
· les matériels et matériaux 
· Lieux de stockage
· personnes ressources
· Micro-ordinateur & logiciel de gestion 
· Normes et réglementations
  A partir de :
· Lieu de la réalisation de l’ouvrage
· le dossier d'exécution (plans et descriptif de l'ouvrage à réaliser, planning d’exécution)
· Les fiches techniques du matériel

4. critères de performance :
· Les problèmes d’accès sont signalés 
· Identification correcte des Supports
· Identification exacte de la planéité, la verticalité  & l’horizontalité des supports
· Traitement correct des Anomalies liées aux Supports
· Les L’échafaudage est monté est démonté  conformément aux normes et règles de sécurité
· L’agencement du poste de travail est rationnel par rapport aux tâches à réaliser
· Le respect des normes d'hygiène et de sécurité



	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Préparer le chantier
	· La préparation du chantier est rationnelle
	· Les différents problèmes d’accès et, circulation
· Les points d’alimentation, les réseaux dans un chantier et leurs caractéristiques.
· Repérages des sources d’énergies dans un chantier
· protection du poste de travail 
( signalisation, blindage.)


	· Monter et démonter des échafaudages

	· Les problèmes d’accès sont signalés 
· Les L’échafaudage est monté est démonté  conformément aux normes et règles de sécurité
· L’agencement du poste de travail est rationnel par rapport aux tâches à réaliser
· Le respect des normes d'hygiène et de sécurité


	· Description et caractéristiques des échafaudages
· Différents types d’échafaudage
· Choix d’un échafaudage
· Conception et montage d’un échafaudage
· Imperfections de montage
· Vérification des structures d'échafaudage

	· Préparer le support

	· Identification correcte des supports
· Identification exacte de la planéité, la verticalité  et l’horizontalité des supports
· Traitement correct des Anomalies liées aux Supports

	Les différents types de supports
· Maçonnerie traditionnelle, 
briques, béton 
Conditions et prescription d'un support pour enduit (supports continus)
· Planéité, verticalité et horizontalité. 
· Conditions de propreté d’un support
Défauts des supports à réparer
· Défaut d’aspect (inégalités et bosses)
· Défaut de planimétrie  
· Défaut d’aplomb 
· surfaces lisses
· défauts de remplissage des joints
· Fissures

	· Approvisionner son poste de travail et stocker les matériaux 

	· L’approvisionnement de son poste de travail et le stockage des  matériaux est correcte et conforme au règles et prescriptions

	Approvisionnement et stockage des matériaux

· Procédures d'établissement d'une commande (bon de commande)
· Procédures de réception des matériaux (bon de livraison et de réception)
· Contrôle de la qualité, conformité et quantité des matériaux livrés
· Conditions de stockage (planéité, horizontalité, charges admissibles, encombrement….)
· Conditions de stockage et sensibilité des matériaux (humidité, ventilation, gel, chaleur….)
· Technique de manipuler des charges lourdes ou encombrantes (gestes et postures)





























FICHE DE PRESENTATION DES MODULES

Module : Préparation des matériaux et matériels
Code : MQ2
Durée : 50 H

Objectif modulaire


Comportement attendu :

          A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de préparer des matériaux et matériels


3- Conditions d’évaluation:

A l’aide de :
· Machine et outillages de pulvérisation et projection
· Instruments de mesures 
· Matériaux (béton, enduit plâtre, ciment,  granulats, sable  etc.…)
· Fiches techniques
· Normes et réglementation
  A partir de :
· Supports à traiter 
· consignes
 
4. critères de performance :
· Les matériaux sont correctement identifiés
· L’Identification du produit par sa dénomination normalisée est juste
· Les règles de mise en œuvre des matériaux est claires
· Les matériaux sont recensés et vérifiés  
· Utilisation adéquate de l'outillage & équipements
· Les conditions de stockage des matériaux sont respectées
· Réglage correct de la machine
· Choix & Utilisation adéquats de l'outillage 
· Respect des consignes d'hygiène & de sécurité.





Les matériaux sont correctement identifiés
Identification du produit par sa dénomination normalisée 
Les règles de mise en œuvre des matériaux
Les caractéristiques physiques,
     mécaniques, thermiques, acoustiques,
     et réaction au feu.
· Domaines d’emploi

Enduits & mortiers adhésifs à base de plâtre
· Enduits pour traitement des joints sur plaques
· carreaux de plâtre
· Enduits décoratifs


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	
· Préparer le béton et enduits projetés 

	
· Les matériaux sont correctement identifiés
· L’Identification du produit par sa dénomination normalisée est juste
· Les règles de mise en œuvre des matériaux est claires
· Les matériaux sont recensés et vérifiés  

	· Enduits & mortiers 
· Enduits pour projections
· Enduits décoratifs
· Les caractéristiques physiques,
· mécaniques, des enduits et bétons
· Les règles de mise en œuvre des matériaux dosage et malaxage
· Domaines d’emploi


	
· Préparer et régler la machine de projection ou pulvérisateur

	
· Utilisation adéquate de l'outillage et équipements
· Réglage correct de la machine
· Choix & Utilisation adéquats de l'outillage 
· Respect des consignes d'hygiène & de sécurité.


	Machine à projeter avec accessoire
· Le principe de fonctionnement et règles d'utilisation.
· Les différents organes, leurs fonctions et leurs modes d’utilisation.
· Alimentation, consommation et rendement.
· Installation de  la machine à projeter (raccordement eau - électricité et tuyaux de
· projections) suivant les prescriptions du fabricant.
· les éléments de l'électricité en rapports avec les besoins immédiats de la profession.
· Les règles de sécurité relatives à l’utilisation
· Réglages
· Mise en service
- Transport de la machine

Outillages

1 - Outillage de mesure, de vérification et de traçage
 (Double mètre, équerre, niveau, laser….Etc.)
2 - Outils d’exécution du plâtrier par projection
(La règle en H, la règle en trapèze, les couteaux de fermeture et de finition, la taloche éponge, éponge, le peigne à raccords, les truelles d'angle rentrant et saillant, cisaille pour tôle.. etc.)
* Dépouillement des relevés












FICHE DE PRESENTATION DES MODULES


Module : Projetions ou pulvérisation du béton ou enduits
Code : MQ3
Durée : 240 H

Objectif modulaire

1. Comportement attendu :

          A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de projeter ou pulvériser le béton ou enduits 

2. Conditions d’évaluation :
A l’aide de :
· Matériaux (enduit ou béton) 
· Machine à projeter
· matériel, outillage, guides et règles
· fiches techniques de mise en œuvre des matériaux
· instruments de mesure
· échafaudages
· personnes ressources
· Normes et réglementations
  A partir de :
· support à traiter
· projet décoratif

CRITÈRES DE PERFORMANCE :
· Réglage correct de la machine
· Utilisation rationnelle de la  machine
· Respect de : l’épaisseur de l'enduit, planéité locale et générale, verticalité, dureté
· Le raccord affleure l’enduit existant
· L’aspect de surface est régulier et lisse
· La coloration est constante
· Respect du temps alloué
· Respect des normes d'hygiène & de sécurité
· Le poste de travail, machine  et outillages  sont propres après les travaux.



	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	· Projeter la couche d’accrochage

	· Réglage correct de la 
· machine
· Utilisation rationnelle de la  machine
· Respect de : l’épaisseur de l'enduit, planéité, verticalité, dureté
	Gâchage de l’enduit 
· Les proportions recommandées.
· Réglage de la machine (pompe de mélange, débit d'eau …).
· Consistance dur mortier / lances de projection et gicleurs/ Interruptions momentanées de travail 
Projection de la couche d’accrochage 
- Pose des repères
· Dosage de l’enduit ou béton
- Technique de projections
- Epaisseur de la couche


	· Dresser et finir l’enduit  ou béton

	· 
· L’aspect de surface est régulier et lisse
· La coloration est constante
· Respect du temps alloué
· Respect des normes d'hygiène & de sécurité


	Application de l’enduit
· - Préparation et pose des repères
· - Technique de projections
· - Epaisseur de la couche
· - Cas d’application forte épaisseur (plus de 25 mm)
· - Etalage du plâtre sur le support,
·  - Dressage à la règle
· -  Serrage et lissage
· 
Solutions et problèmes dans l’utilisation de la machine à projeter
· Mesures à prendre en cas de bouchons 
· - Mesures à prendre en cas de pannes de    courant et de manque d'eau
· Mesures à prendre en cas de gel 


	· Réaliser des raccords de béton ou enduit
	· Le raccord affleure l’enduit existant
	· Technique de mise en œuvre raccords de béton ou enduit

	· Nettoyer la machine à projeter
	· Le poste de travail, machine  et outillages  sont propres après les travaux.


	La maintenance du matériel et de l’outillage.
· Mesures à prendre sen fin de travail et de nettoyage 
· La maintenance courante de l’outillage
· La maintenance courante de la machine (nettoyage et ou remplacement du filtre, nettoyage du mélangeur et tuyaux, changement du manteau).
· Les dépannages courants (changement de fusibles / sens de rotation d'un moteur triphasé,.....).









































Module : Matériaux de construction
Code : MC1
Durée : 20 H

Objectif modulaire

1. Comportement attendu :
      
·     A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable d’identifier les matériaux de construction liés au métier


2- Conditions d’évaluation :

             A l’aide :

· Prescriptions et normes 
             A partir :

· matériaux.



3- Critères généraux de performance :

· Les agrégats sont clairement identifiés
· Les liants et mortiers sont clairement identifiés
· Le béton est ses principales caractéristiques sont clairement identifiés
· La composition d’un mortier  ou béton est exactement déterminée













	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	· Identifier les agrégats 




	· Les agrégats sont clairement identifiés

	
· Les sables 
· Les graviers




	
· Identifier les liants 

	
· Les liants et mortiers sont clairement identifiés


	
· Les ciments 
· Les plâtres 
· Les enduits et mortiers prêts à l'emploi


	· Déterminer la composition d’un mortier 

	· La composition d’un mortier  est exactement déterminée

	· Les caractéristiques principales d’un mortier
· Composition est dosage d’un mortier à projeté

	· Déterminer la composition du béton

	· Le béton est ses principales caractéristiques sont clairement identifiés
· La composition  du béton est exactement déterminée

	· Les caractéristiques principales du béton
· Composition est dosage d’un du béton à projeté
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