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1. PROFIL PROFESSIONNEL DE LA QUALIFICATION


I - présentation de la Qualification

· Branche professionnelle : Bâtiment et travaux publics
· Dénomination de la qualification : Montage de panneaux en aluminium alucoband
· Définition de la qualification:

L’agent  de montage de panneaux en aluminium alucoband intervient sur l’enveloppe du bâtiment, en général sur un échafaudage, réalisant des bardages en alucoband, en utilisant les techniques d’agrafage, d’attache ou vissage avec ou sans incorporation d’isolant. 
Il peut intervenir sur un chantier de travaux neufs ou en rénovation.
.              


II - conditions de travail :

        Lieu de travail : 

· Chantier de façades.

        Caractéristiques physiques :  

              -   Éclairage : Naturel et Artificiel ;
              -   Température et humidité : Température et humidité normale ;
              -   Bruits et vibrations : Moyennement important ;
              -   Poussière : Infime dû à la présence poussières ;
                   
         Risques et Maladies professionnelles :  

-   Allergie à la poussière et odeurs ; 
-   Mal de dos dû à la position debout ;
-   Risque de chutes de hauteur.

   Travail seul ou en équipe : 
Responsabilité hiérarchiques partagées avec l’équipe de :


       Contacts sociaux : 

· Relations fonctionnelles avec les membres de son équipe.      







III- exigences de la qualification :

          Exigences physiques :
             
· Ne présente pas d’handicap moteur ;
· Une bonne vue.

         Exigences Intellectuelles : 

· Avoir un esprit méthodique et  précis ;
· Esprit d’organisation.

         Contre indication :

· Vue insuffisante ;
· Allergie aux poussières et odeurs ;
· Handicap moteur. 
      
 
IV- responsabilités :

           Responsabilités matérielles : 

· Responsable sur le matériel mis à sa disposition.       

        Responsabilités morales : 

· Rigueur, précision et soin dans son travail ;
· Esprit logique ;
· Disponibilité ;
· Sens de l’organisation.
    
  Responsabilité décisionnelle :  

· Néant.


V- formation :

        Conditions d’admission : 
     
· CMP  Façadier

        Durée de la formation : 

· Deux  (06) mois

        Sanction de la formation : 

· Certificat de Qualification Professionnelle.





2. COMPETENCES LIEES A LA QUALIFICATION 



Tableau représentatif des compétences nécessaires à la qualification


	Compétences professionnelles

	01
	Effectuer des travaux préparatoires en chantier

	02
	Réaliser des façades en panneaux d’alucoband préfabriqués en atelier 


	03
	Poser de façades simples en alucoband 

	Compétences complémentaires

	01
	Appliquer les notions de base de calcul arithmétique




























FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
PROFESSIONNELLE



	
Énoncé de la compétence CP1 : 

· Effectuer des travaux préparatoires en chantier. 



1- Éléments de la compétence :

· Identifier les composants du système alucoband
· Identifier les règles de réception et préparation de la structure porteuse
· Identifier  les documents liés à la fabrication et à la pose  et leurs modes d’exploitation



2-  Conditions de réalisation :

         A l’aide :
 
· Matériau alucoband  
· Equipements et matériels d’usinage : sciage, cintrage;
· Equipements et matériels de pliage et finition (machines, outils)
· Equipements et matériels de d’assemblage : Perçage, Rivetage, Vissage, Collage, Serrage

         A partir :
                   
· Plan de pose, schéma ;
· Structure de la façade

                  


3-  Critères généraux de performance :

· Description et identification correcte du système alucoband ;
· Description et identification correcte les règles de réception et préparation de la structure porteuse;
· Identification correcte les documents liés à la fabrication et à la pose  et leurs modes d’exploitation



FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
PROFESSIONNELLE



	
Énoncé de la compétence CP2 : 

· Réaliser des façades en panneaux d’alucoband préfabriqués en atelier 


1- Éléments de la compétence :

Identifier les procédures de traçage et de repérage
Appréhender les techniques et règles de mise en œuvre des profilés d’ossature
Appréhender Techniques de pose et fixations des systèmes de parements d’alucoband usinés
Identifier les techniques d’Installation des équipements complémentaires ou annexes 


2- Conditions de réalisation :

            A l’aide :

· Matériau alucoband  
· Equipements et matériels d’usinage : sciage, cintrage;
· Equipements et matériels de pliage et finition (machines, outils)
· Equipements et matériels de d’assemblage : Perçage, Rivetage, Vissage, Collage, Serrage

             A partir :

· Plan de pose, schéma ;
· Structure de la façade


3- Critères généraux de performance :

· Identification correcte des procédures de traçage et de repérage
· La mise en œuvre des profilés d’ossature est conforme aux prescriptions techniques
· La  pose et les fixations des systèmes de parements d’alucoband usinés sont justes et précis
· L’Installation des équipements complémentaires ou annexes est juste et adéquate






FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
PROFESSIONNELLE




	
Énoncé de la compétence CP3 : 

· Poser de façades simples en alucoband.

1- Éléments de la compétence :

· Appréhender les techniques de traçage et le repérage
· Identifier la procédure de fabrication de l’ossature en acier inoxydable pour façade
· Identifier les techniques de débitage des panneaux en alucoband avec des outils manuels
· Identifier les techniques de traçage d’usinage, et pliage 
· Identifier les techniques d’assemblage et de façonnage des éléments en alucoband
· Identifier les techniques de pose et fixation des parements d’alucoband et finition 


2- Conditions de réalisation :

              A l’aide :

· Matériau alucoband  
· Equipements et matériels d’usinage : sciage, cintrage;
· Equipements et matériels de pliage et finition (machines, outils)
· Equipements et matériels de d’assemblage : Perçage, Rivetage, Vissage, Collage, Serrage

             A partir :

· Plan de pose, schéma ;
· Structure de la façade


3- Critères généraux de performance :

· Le traçage et le repérage sont justes et précis
· La  fabrication de l’ossature en acier inoxydable pour façade est correcte
· Le  de débitage des panneaux en alucoband avec des outils manuels est correcte est précis
· Le traçage d’usinage, et de pliage sont précis et justes
· L’assemblage et de façonnage des éléments en alucoband est correcte
· La pose et la fixation des parements d’alucoband et finition est conforme aux prescriptions techniques


FICHE DESCRIPTIVE DE LA COMPETENCE 
COMPLEMENTAIRE




	
Énoncé de la compétence CC1: 

· Appliquer les notions de base du calcul arithmétique.



1- Éléments de la compétence :

· Effectuer les opérations élémentaires du calcul arithmétique ;
· Utiliser les unités de mesure et de conversion des temps.


2- Conditions de réalisation :

             A l’aide :

· Outillage pédagogique.

             A partir :

· Manuel.



3- Critères généraux de performance :

· Exactitude des calculs ;
· Etapes de progression logique ;
· Conversion juste  des valeurs.








3. CONTENUS DE LA FORMATION

Structure de la formation


Intitulé de la Qualification : Montage de panneaux en aluminium alucoband
Durée : 340  H


	Code
	Désignation des modules
	Durée

	MQ1
	Préparation de chantier
	50 H 

	MQ2
	Réalisation de façades en panneaux d’alucoband préfabriqués en atelier 

	150 H 

	MQ3
	Pose de façades simples en alucoband 
	120 H

	MC1
	Calcul arithmétique
	20 H 















Répartition trimestrielle des modules 



	Intitulés des modules
	Durée de la formation 

	
	Cours
	TP
	Total hebdo
	Total 

	MQ1
	01
	01
	02
	50 H

	MQ2
	03
	05
	08
	150 H

	MQ3
	03
	05
	08
	120 H

	MC1
	01
	01
	02
	20 H

	TOTAUX
	08
	12
	20 heures
	340 heures



























FICHE DE PRESENTATION DES MODULES



Module : Préparation de chantier
Code : MQ1
Durée : 50 H

Objectif modulaire


Comportement attendu :

·  A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de préparer le chantier. 

Conditions d’évaluation :

         A l’aide :
 
· Matériau alucoband  
· Equipements et matériels d’usinage : sciage, cintrage;
· Equipements et matériels de pliage et finition (machines, outils)
· Equipements et matériels de d’assemblage : Perçage, Rivetage, Vissage, Collage, Serrage

         A partir :
                   
· Plan de pose, schéma ;
· Structure de la façade

                  


4-  Critères généraux de performance :

· Description et identification correcte du système alucoband ;
· Description et identification correcte les règles de réception et préparation de la structure porteuse;
· Identification correcte les documents liés à la fabrication et à la pose  et leurs modes d’exploitation






	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	
· Identifier les composants du système alucoband
· 
	· Description et identification correcte du système alucoband ;

	· Les composants du système alucoband
· Les caractéristiques dimensionnelles de l’alucoband
· Matériaux et produits de la profession (définition simple)
· Métaux ferreux, (acier, inox...).
· Aluminium.
· Caoutchouc de synthèse.
· Mastics et fonds de joints.
· Quincailleries.
· Produits de fixations.
· Les différents documents liés à la fabrication et/ou à la pose



	· Identifier les règles de réception et préparation de la structure porteuse

	· Description et identification correcte les règles de réception et préparation de la structure porteuse;

	· Les différents supports de façades lourds et légères (nature et caractéristiques)
· Le mode de réception du support de façade (matériaux, dimensions, aplomb
·  Procédure de réception des structures porteuses anciennes ou neuves




	· Identifier  les documents liés à la fabrication et à la pose  et leurs modes d’exploitation

	· Identification correcte les documents liés à la fabrication et à la pose  et leurs modes d’exploitation

	· plan de calepinage des parements
· Plan de pose (entraxe des ossatures -
positionnement des menuiseries extérieures...)
· Schéma de détails







FICHE DE PRESENTATION DES MODULES



Module : Réalisation de façades en panneaux d’alucoband préfabriqués en atelier 

Code : MQ2
Durée : 150 H

Objectif modulaire


Comportement attendu :

          A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable Réalisation de façades en panneaux d’alucoband préfabriqués en atelier 



Conditions d’évaluation :
            A l’aide :

· Matériau alucoband  
· Equipements et matériels d’usinage : sciage, cintrage;
· Equipements et matériels de pliage et finition (machines, outils)
· Equipements et matériels de d’assemblage : Perçage, Rivetage, Vissage, Collage, Serrage

             A partir :

· Plan de pose, schéma ;
· Structure de la façade


4- Critères généraux de performance :

· Identification correcte des procédures de traçage et de repérage
· La mise en œuvre des profilés d’ossature est conforme aux prescriptions techniques
· La  pose et les fixations des systèmes de parements d’alucoband usinés sont justes et précis
· L’Installation des équipements complémentaires ou annexes est juste et adéquate


	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	Identifier les procédures de traçage et de repérage

	
· Identification correcte des procédures de traçage et de repérage

	
· Procédure de traçage et de repérage






	Appréhender les techniques et règles de mise en œuvre des profilés d’ossature

	· La mise en œuvre des profilés d’ossature est conforme aux prescriptions techniques

	· Techniques et règles de mise en œuvre des profilés d’ossature








	Appréhender Techniques de pose et fixations des systèmes de parements d’alucoband usinés

	· La  pose et les fixations des systèmes de parements d’alucoband usinés sont justes et précis

	· Techniques de pose et fixations des 
des systèmes de parements d’alucoband usinés








	Identifier les techniques d’Installation des équipements complémentaires ou annexes 

	· L’Installation des équipements complémentaires ou annexes est juste et adéquate

	· Techniques d’Installation des équipements complémentaires ou annexes 














FICHE DE PRESENTATION DES MODULES



Module : Pose de façades simples en alucoband 
Code : MQ3
Durée : 120 H

Objectif modulaire


Comportement attendu :

          A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable de poser des façades simples en alucoband

Conditions d’évaluation :

              A l’aide :

· Matériau alucoband  
· Equipements et matériels d’usinage : sciage, cintrage;
· Equipements et matériels de pliage et finition (machines, outils)
· Equipements et matériels de d’assemblage : Perçage, Rivetage, Vissage, Collage, Serrage

             A partir :

· Plan de pose, schéma ;
· Structure de la façade


4- Critères généraux de performance :

· Le traçage et le repérage sont justes et précis
· La  fabrication de l’ossature en acier inoxydable pour façade est correcte
· Le  de débitage des panneaux en alucoband avec des outils manuels est correcte est précis
· Le traçage d’usinage, et de pliage sont précis et justes
· L’assemblage et de façonnage des éléments en alucoband est correcte
· La pose et la fixation des parements d’alucoband et finition est conforme aux prescriptions techniques

	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	
· Identifier la procédure de fabrication de l’ossature en acier inoxydable pour façade

	· Le traçage et le repérage sont justes et précis
· La  fabrication de l’ossature en acier inoxydable pour façade est correcte

	· Techniques de traçage et le repérage
· Mode de réalisation de l’ossature en acier inoxydable pour façade







	· Identifier les techniques de façonnage des panneaux en alucoband avec des outils manuels

	· Le  de débitage des panneaux en alucoband avec des outils manuels est correcte est précis
· Le traçage d’usinage, et de pliage sont précis et justes
· L’assemblage et de façonnage des éléments en alucoband est correcte

	· Techniques de débitage des panneaux en alucobond avec des outils manuels
· Techniques de tracé d’usinage, et pliage 
· Techniques d’assemblage et de façonnage des éléments en alucobond








	· Identifier les techniques de pose et fixation des parements d’alucoband et finition 

	· La pose et la fixation des parements d’alucoband et finition est conforme aux prescriptions techniques

	· Techniques de pose et fixation des parements d’alucobond et finition 























FICHE DE PRESENTATION DES MODULES


Module : Calcul Arithmétique
Code : MC1
Durée : 20 H

Objectif modulaire

Comportement attendu :
      
    A l’issue de ce module, le stagiaire doit être capable d’appliquer les notions de base du calcul arithmétique.


Conditions d’évaluation :

            A l’aide :

· Outillage pédagogique.

             A partir :

· Manuel.

  
Critères généraux de performance :

· Exactitude des calculs ;
· Etapes de progression logique ;
· Conversion juste  des valeurs.











	Objectifs intermédiaires
	Critères particuliers de performance
	Eléments contenus

	
Effectuer les opérations élémentaires de calcul arithmétique



	
· Exactitude des calculs 

· Etapes de progression logique

	
· Les opérations arithmétiques

· Les nombres simples et complexes

· Les rapports

· Les proportions






	
Utiliser les unités de mesure et de conversion
	
· Exactitude des calculs 

· Etapes de progression logique 

· Conversion juste  des valeurs


	
· Les unités de mesure de temps

· Les conversions des unités de temps
* Cercle de conversion des unités
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