
                            صفات وخصائص مواد البناء

الصفات الميكانيكية


1- المتانة: مقاومة انهيار أو انكسار المادة تحت إجهادات مختلفة ( ضغط, شد)
2- الصلادة: مقاومة الخدش و التآكل في سطح المادة.
3- المقاومة: أعظم إجهاد يمكن للمادة أن تتحمله دون انهيارها أو تشوهها أو تشققها.
4- التحمل: مقاومة الاجهادات المختلفة و المتكررة دون انهيار للمادة.
5- الصلابة: قدرة المادة على مقاومة التشكل ( معامل المرونة e )
6- المرونة: قدرة المادة على استرجاع شكلها الأولي بعد نزع الإجهاد الذي طبق عليها.
7- اللدونة: قدرة المادة على الاحتفاظ بشكلها الناتج بعد نزع الإجهاد الذي طبق عليها.
8- الرجوعية: قدرة المادة على امتصاص الطاقة دون حدوث أي تشكل دائم.
9- الاسترخاء: قابلية المادة لحدوث تغير لدن كبير دون تشقق بسبب الشد ( القابلية للسحب ).
10- الزحف: زيادة التشوهات اللدنة مع الزمن، وذلك بثبات الإجهادات المطبقة على المادة.
11- التقصف: انهيار المادة تحت تأثير قوى طارئة مع عدم ظهور تشوهات لدنة.
12- الاهتراء : تآكل الطبقات السطحية للمادة بسبب الاحتكاك .
13- نسبة يواسون : نسبة انفعال الجانبي إلى الانفعال الطولي في المادة بتأثير حمولات معينة .

الصفات الفيزيائية

1- الوزن الحجمي: نسبة الوزن الطبيعي للمادة إلى حجمها الكلي الطبيعي لها ( مع فراغات أو مسامات)
2- الوزن النوعي: نسبة وزن الحبيبات الصلبة في المادة إلى حجمها المطلق ( بدون مسامات أو فراغات )
3- المسامية: نسبة حجم الفراغات أو المسامات إلى الحجم الكلي الطبيعي للمادة
4- الكثافة: نسبة المواد الصلبة في المادة ( نسبة الوزن الحجمي إلى الوزن النوعي)
5- التقلص أو الانكماش: نسبة نقصان حجم المادة إلى حجمها الطبيعي بسبب نقصان الرطوبة فيها.
6- الكتامة أو النفاذية: قدرة المادة على تمرير الماء من خلالها تحت ضغط ثابت و خلال زمن معين.
7- درجة امتصاص الماء: نسبة امتصاص الماء أو بخاره و الاحتفاظ بها إلى وزن المادة الجافة.
8- درجة فقدان الماء: نسبة سرعة تخلص المادة من الماء أو من الرطوبة في الهواء العادي.
9- الناقلية الحرارية: قدرة المادة على نقل الحرارة عبرها.
10- السعة الحرارية: قدرة المادة على امتصاص الحرارة بالتسخين دون تشوه.
11- مقاومة الحرارة: قدرة المادة على تحمل درجات الحرارة من التسخين دون تشوه.
12- مقاومة الحريق : قدرة المادة على تحمل النار لفترة معينة دون أن تضعف مقاومتها الميكانيكية.
13- مقاومة الضوء : قدرة المادة على عدم تغيير لونها تحت تأثير الظروف المحيطة .
14- مقاومة الكهرباء : قدرة المادة على عزل الكهرباء .
15- مقاومة الصقيع : قدرة تحمل المادة المشبعة بالماء لتناوب التجمد و الذوبان دون أن تضعف مقاومتها .
16- مقاومة النفاذ الاشعاعي : قدرة المادة على مقاومة مختلف الإشعاعات الذرية .

الصفات الكيماوية

1- الإسقاء: خاصية تتعلق بالفولاذ لزيادة متانته وتغيير خواصه التشغيلية عند معاملته بالحرارة
2- مقاومة التآكل : ثبات خواص المادة المختلفة تحت تأثير التآكل الكيماوي .
3- مقاومة عوامل الطقس: ثبات خواص المادة المختلفة وشكلها تحت تأثير العوامل الجوية المختلفة.
4- الحرارة الكيماوية : قابلية و مقدار اكتساب الحرارة ونشرها بفعل التفاعلات الكيماوية .
5- التبلور : تشكيل بلورات من المادة عندما تتحول من الحالة الغازية أو السائلة إلى الحالة الصلبة .
6- التصلب : زيادة مقاومة المادة للوسط المحيط أو مقاومتها الميكانيكية من خلال عمليات فيزيائية أو كيماوية .
7- الانحلال : قدرة المادة على تشكيل محاليل كيماوية متجانسة مع الماء ( أوأي محلول آخر )
8- الترابط : متانة المادة الناجمة عن قوى الترابط الداخلي بين جزيئاتها.
9- الالتصاق : قدرة فصل المادة عن مادة أخرى عندما تلتصق بها .
10- الشيخوخة : تغير خواص المادة بسبب الزمن , وفقدان مزياها.
11- مقاومة التعفن : خاصة تتعلق بالخشب لمقاومته للتعفن بفعل الرطوبة أو العوامل البيولوجية أو غيرها.





الاختبارات على أحجار البناء

الوزن النوعي – الوزن الحجمي– مقاومة الانعطاف– الاهتراء– الخواص الضوئية – التقلص بالجفاف– الاختبارات الكيماوية– مقاومة الضغط                – مقاومة التآكل– المتانة– الامتصاص- النفاذية.

الاختبارات على التربة

الوزن النوعي – الوزن الحجمي – الانضغاط- القص البسيط- الكثافة النسبية – الضغط على محور واحد – الضغط على ثلاثة محاور                                      – الارتصاص  – التحليل الحبيبي – حد الانكماش – محتوى الرطوبة – قرينة تحمل كاليفورنيا- النفاذية.

الاختبارات على حصويات الخلطة الخرسانية 

الوزن النوعي – الوزن الحجمي – التحليل الحبي- المتانة – انتفاخ الرمل – السطح النوعي للرمل - مقاومة الضغط – المسامية                                   – قابلية الانحلال بالماء.


الاختبارات على خواص الإسمنت

مقاومة الضغط – مقاومة الشد- ثبات حجم الاسمنت – النعومة – التماسك.


الاختبارات على الخرسانة

مقاومة الضغط – مقاومة الشد – الشد بالانعطاف- قوام الخرسانة - كمية الإسمنت في الخرسانة الرطبة- كمية الماء – محتوى الهواء                               – زمن الشك.


الاختبارات على فولاذ التسليح

الشد – الثني – مساحة المقطع – القطر


الاختبارات على أخشاب البناء

الانكماش القطري و المماسي – الانتفاخ من الامتصاص بالماء- محتوى الرطوبة – الضغط في اتجاه الألياف و في الاتجاه المتعامد لها                          – الضغط في اتجاه الألياف و في الاتجاه المتعامد لها- القص في اتجاه الألياف و في الاتجاه المتعامد لها – الانعطاف في اتجاه الألياف                                  و في الاتجاه المتعامد لها – الفلق في اتجاه الألياف و في الاتجاه المتعامد لها – الصلادة – مقاومة الصدم – التشقق - القساوة.َ

