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سلم القياس
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اعداد و تقديم
جلاجل يمينة



     





 (
المقدمة
)

إن آباؤنا وأجدادنا منذ القدم لم يعرفوا الخياطة بالطرق الآلية الحديثة لأن ماكينة الخياطة عمرها تقريباً 90 سنة . فكانت اليد هي الآداة الأساسية للخياطة ومع التقدم التكنولوجي تم اختراع ماكينةالخياطة

	رقــم الدّرس :04
	الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
	التّخصّـص: الخيــــــاطة

	
	سلم القياس
	المـــــــــــادّة : الرسم التقني


 (
الأغـــــــــراض
 التّعليميّـــــــة
)






الغــــــــرض العـــــام :
                   فـــي نهــــاية الدّرس تكــون كــلّ متربّــصة قـادرة علــي أن   تتعرف على  سلم القياس  واستعمالها دون  الرجوع إلي دفتر الملخصات في        ظرف زمني لا يتعدى 10 دقائق.
الأغــــراض الإجـــــرائيّــــــــة :
· أن تتعرف على سلم القياس.  
· ان تتعرف على  انواع سلالم القياس.
· أن تتعرف علي الخانة التي يسجل فيها القياس.
	   المدة الزمنية: 02سا
 (
الأدوات و المعــدات المستعملـــة
)
  
	المكـــــــوّن
	المتكـــــــــــوّن

	

	





                     






وسائل الايضاح:

 (
المـــراحل الأســاسيّـة لسيـــــر الدّـــرس
)

	المتكـــــــــــوّن
	المكـــــــــــــــــــوّن

	
	مراجعة:

	
	ماهي وظيفة الخرطوشة؟


	الخرطوشة مخصص لتلقى التسجيلات للعناوين لتعريف أواستغلال مستند ما . المخصصة
إجابات مختلفة.
	
خلق مركز اهتمام:                
ماهي التسجيلات التي يحتوي عليها الخرطوشة؟
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	سلم القياس



	
	تبليـــغ الأغـــراض التّعليميّـــــــة :

	
	المطــالبـة مـن متربصيـن أو ثـلاثـة بإ عــادة قـــراءة الأغــراض التّعليميّــــــة.

	يعيـد قـراءة الأغراض التّعليميّـــة متــربصتين أو ثلاثــة.
	

	
	الوضعيّــة الصّعبــة الأولـــى:

	
	في رايكن القياس عبارة عن ماذا

	إجابات مختلفة.
	
الشرح والتوضيح:
سلم القياس لرسمة ما هو العلاقة بين أبعاد الرسم و الأبعاد الحقيقية لموضوع الرسم.

	
يستمعون ،يسألون.
	





	
	التقويم الجزئي الاول:

	
	ماذا يمثل سلم القياس؟

	إجابات صحيحة
	

	 
	الوضعية الصعبة الثانية:

	
	من تستطيع أن تبين لنا كيف يتم تعين سلم القيلس؟

	إجــــابات مختلفة.
	         

	






يستمعون ،يلاحظون،يسألون.
	الشرح والتوضيح:
ان التعين الكامل لسلم قياس على رسم تقني لفظ  سلم قياس متبوعا بتعين العلامة المختارة.
سلم قياس 1:1 الحجم الطبيعي .
سلم قياس س:1 للتكبير.
سلم قياس1:س للتصغير.




	

	
التّقـــويمالجزئي 2 :
ماهى أنواع سلالم القياس؟

	إجـــــابات صحيحــــة





إجابات مختلفة.




يسألون ،يستمعون.




إجابات صحيحة.
	

الوضعية الصعبة الثالثة:
في رايكن أين يتم تسجيل سلم القياس؟


الشرح والتوضيح:
سلم القياس للرسمة يسجل في خانة معينة في ذاخل الخرطوشة.

التقويم الجزئي الثالث:
ماهي الخانة التي تسجيل فيها سلم القياس؟


التقويم النهائي:
تطبيق:





	المحتوى	
سلم القياس

تعريفه
سلم القياس لرسمة ما هو العلاقة بين أبعاد الرسم و الأبعاد الحقيقية لموضوع الرسم.
سلم قياس بالحجم الحقيقي .
سلم قياس مكبر.
سلم قياس مصغر.
التعين:إن التعين الكامل لسلم قياس على رسم تقني يتضمن لفظ سلم القياس متبوعا بتعين العلامة المختارة.
سلم قياس1:1 للحجم الطبيعي.
سلم قياس س:1للتكبير.
سلم قياس1:س للتصغير.
التسجيل : سلم القياس للرسمة يسجل في خانة معينة في داخل الخرطوشة واذاكانت هناك عدة قطاعات لرسم احد الالبسة ،رسمت بمقايس رسم مختلفة فإن سلالم القياس للقطاعات يمكن أن تظهر في خانة خرطوشة التسجيل. 
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