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اعداد و تقديم
جلاجل يمينة



     





 (
المقدمة
)

إن آباؤنا وأجدادنا منذ القدم لم يعرفوا الخياطة بالطرق الآلية الحديثة لأن ماكينة الخياطة عمرها تقريباً 90 سنة . فكانت اليد هي الآداة الأساسية للخياطة ومع التقدم التكنولوجي تم اختراع ماكينةالخياطة


	رقــم الدّرس :04
	الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
	التّخصّـص: الخيــــــاطة

	
	صدارة الرضيع
	المـــــــــــادّة : الرسم التقني


 (
الأغـــــــــراض
 التّعليميّـــــــة
)


الغــــــــرض العـــــام :
                   فـــي نهــــاية الدّرس تكــون كــلّ متربّــصة قـادرة علــي أن    ترسم صدارة الرضيع و أشكاله المختلفة على الورق المقوي بدقة في        ظرف زمني لا يتعدى 30دقيقة.
الأغــــراض الإجـــــرائيّــــــــة :
· أن ترسم الخطوط الأساسية لصدارة الرضيع.

· ان ترسم مختلف  أنواع الصدراة الرضيع.
   	المدة الزمنية: 06سا

 (
الأدوات و المعــدات المستعملـــة
)  
	المكـــــــوّن
	المتكـــــــــــوّن

	

	





                     







وسائل الإيضاح: باترون جاهز لصدارة الرضيع

 (
المـــراحل الأســاسيّـة لسيـــــر الدّـــرس
)


	المتكـــــــــــوّن
	المكـــــــــــــــــــوّن

	
	خلق مركز اهتمام:
للمحافظة على لباس الرضيع أثناء ماذا يجب  الأكل استعمال؟


	
	

	إجابات مختلفة
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	صدارة الرضيع


	
	تبليـــغ الأغـــراض التّعليميّـــــــة :

	
	المطــالبـة مـن متربصيـن أو ثـلاثـة بإ عــادة قـــراءة الأغــراض التّعليميّــــــة.

	يعيـد قـراءة الأغراض التّعليميّـــة متــربصتين أو ثلاثــة.
	

	
	الوضعيّــة الصّعبــة الأولـــى:

	
	في رايكن كيف يتم رسم الخطوط  الأساسية لصدارة الرضيع.

	
	


	إجــــابات مختلفـــــة.

	


	
	الشرح و التنفيذ:

	
	رسم مستطيل طوله سم و عرضه5 ـ9 سم بخط  رفيع مزدوج الذى يمثل منتصف الأمام.نقسم المستطيل إلى 6 أجزاء متساوية أفقيا بقيمة5 ـ4 سم مع إعطاء الأسماء التاليةلكل خط:
-خط الرقبة الظهر
-خط الكتف
-خط رقبة الأمام
-خط عرض الكتفين
-خط الصدر
-آخر خط يمثل خط الخصر


	يستمعون ،يلاحظون،يناقشون.
	

	 
	التقويم الجزئي1.

	
	مطالبة المتربصات بإعادة الشرح.

	إجــــابات صحيحة
	         

	



إجابات مختلفة.
	الوضعية الصعبة الثانية:
من تستطيع ان تعطينا كيف يتم رسم صدراة الرضيع على الورق المقوي؟




	




تمسعون ،يسألون.


إجابات صحيحة.


إجابات مختلفة



يلاحظون، يستمعون. 
	الشرح والتنفيذ:
في الأصل تتشكل فتحة الرقبة نصف دائرة كاملة بحيث يوجد مركزها في نقطة التقاء الكتف وخط الرأس في الوسط ولكن اذا احتفظنا بالدائرة كاملة في فتحة العنق يصبح الصدارة أفقي على الأكتاف ويكون مرفوعا يجب اذن الغاء مثلث صغير في وسط الظهر حتى يكون للأكتاف انحدار.
-خذ ¼ شعاع (أي سم) وضعه على خط ظهر فتحة الرقبة لتحديد الرقبة للصدار.
أرسم منحنى يبدأ من مركز فتحة الرقبة حتى الأطار مارا بالنقطة التي تحدد فتحة الرقبة وبذلك نتحصل على منتصف الصدار 

التقويم الجزئي 2:
مطالبة المتربصات بإعادة الشرح؟

الوضعية الصعبة الثالثة:
في رايكن كميف يتم تشكيل صدارة ذات الشكل المربع؟

الشرح و التنفيذ:
الصدارة تحاذى الإطار من نهاية خط الكتف و تنتهي ،سواء على خط الصدارة أو 2 سم أو أبعد منه.

 التقويم الجزئى 3:
مطالبة المتربصات بإعادة الشرح.


الوضعية الصعبة 4:
كيف يتم رسم صدارة الرضيع ذات الشكل الذبب؟

الشرح والتنفيذ:
يقع أسفل الصدارة على بعد 2 سم أسفل خط الصدار و خط الكتف يتسع ب 2 سم  ومنتصف الظهر تمتد 1 سم.
التقويم الجزئى:
مطالبة المتربصات بإعادة الشرح.
الوضعية الصعبة الخامسة:
كيف نشكل صدارة الرضيع ذو الشكل المستدير؟

الشرح والتنفيذ:
ينتهى الصدار ةعند خط الصدر أو أسفله ب2 سم.

التقميم الجزئي5:
مطالبة المتربصات بإعادة الشرح.

الوضعية الصعبة السادسة:
كيف يتم رسم صدار ة الرضيع ذو الشكل الامريكى.

الشحرح والتنفيذ:
يمد خطوط الخصر للحصول على حزام  يميز هذا الصدارة ،واخراج 1 سم بميل من منتصف الأمام الى الاطار وطالما نريد حزاما كاملا نعطيه كطول نصف دائرة خصر الطفل 30 سم تقريبا مع التقاطع.

التقويم الجزئى6:
مطالبة المتربصات بإعادة الشرح.

التقويم النهائى:
مطالبة المتربصات بتنفيذرسم صدارة الرضيع.



	 

	



	

	

	



	




	







	








المحتوى
تعريفه
هو أخد قياسات  لشخص ما و تطبيقها علي مسافة مسطحة باستعمال قواعد معينة  ثم قصها علي القماش بعد تجميعها تتحصل علي نموذج قميص فستان تنور
أدوات التفصيل
-الورق المقوي
-الشريط المتري
-مسطرة مسطحة 50 سم أو ما فوق
-مسطرة منحنية
-كوس
-منقلة
-مقص خاص بالورق
-الدبابيس
مراحل التفصيل
-أخذ القياسات
-نرسم الاساس علي الورق بخطوط رفيعة 
-نموذج التفصيل  نتحصل عليه برسم الاساس ثم القيام ببعض التحويلات للحصول علي النمدج المطلوب
-أخذ نموذج التفصيل وضعه علي القماش مع زيادة قيمة الخياطةالتي تتراوح من 1 الى 2 سم
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