	


	رقم التمرين
	عنوا ن التمريــــــــــــــــن
	المدة

	
01 
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

17
	
اتجاهات القماش
تصنيف الأنسجة
القطن(أصله,زراعته,استخداماته).
القطن(البلدان المنتجة له. خصائصه).
الكتان(أصله, استخداماته,استخلاصه).
الكتان – خصائصه –
الجوت(أصله, استخداماته,استخلاصه).
الجوت.خصائصه
الصوف.أصله,استخلاصه,استعمالاته.
الصوف -خصائصه.
الصوف-غزله-البلدان المنتجة له.
الحرير,أصله.دورة حياة الدودة القزيه.
الحرير,خصائصه.
الأنسجة التركيبية.
النيلون.
الترقال.
الدليل العالمي للصيانة.
	
 02 سا
 02 سا
02 سا
02 سا
02 سا
02 سا
02 سا
02 سا
02 سا
02 سا
02سا
02سا
02سا
02سا
02سا
02سا



   الاختصاص:البسة جاهزة                                               السداســــــي :       الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة:   تكنولوجيــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:       01     
                                                                                  الوقت المحدد:01  ســــــــــــا
العنوان:
 (
اتجاهات
 القماش
)                                       



    قبل تعلم جميع اشغال الخياطة..من الضروري أن نتعرف بالتأكيد علي اتجاه السدة و اللحمة ,الوجه و الظهر...

الاتجاهــــات:
01- خيوط السدة:هي مجموعة من الخيوط مشدودة اتجاه طول القطعة-قطعة القماش-و تسمي باختصار خيوط السدة.
02- خيوط اللحمة هي مجموعة من الخيوط مشدودة اتجاه عرض القطعة-قطعة القماش-و تسمي باختصار خيوط اللحمة.
03- القطر المائل:هو اتجاه غير محدود لا طولا ولا عرضا,لكنه يميل بواسطة القطر المائل لمربع و تكون جوانبه مقدرة بزاوية تقدر ب 45°.
04- الطية التجارية:غالبا ما تكون الطية التجارية متوازية مع طرفيّ القماش و تعين منتصف القماش طالما هذا القماش يباع مطويا علي اتجاه الطول,وتكون غالبا :
-علي ظهر الأقمشة الصوفية.
-علي وجه الأقمشة القطنية.
  05-الوجه و الظهر:يمكن تمييزه من عدة طرق,اللون,الصبغة,الرسومات,الملمس...                             



  الاختصاص:البسة  جاهزة                                               السداســــــي :       الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة:   تكنولوجــــيا   
                                                                                  رقم الـــدرس:       01     
                                                                                  الوقت المحدد:01  ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي 
                       اتجاهات القماش بذكر أسامها معتمدين علي قطع مختلفة من القماش 
                       علي أن لا يقل عن أربعة عناصر .   
                       
العنوان:
 (
اتجاهات
 القماش
)                                       
                                     
 
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:


-أقمشة مختلفة  من قطنية و صوفية.

  -قماش طويل بالطيه التجارية.
            


	المتكون:

  -أقمشة مختلفة  من قطنية و صوفية.

  -قماش طويل بالطيه التجارية.

  -أدوات مدرسية




  

الوسائل البيداغوجية:
   
   *مخطط ورقي لاتجاهات القماش.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعلم

	

مدخل الي التكنولوجيا النسيجية

   *التعريف بالتكنولوجيا النسيجية.
   
   *أهميتها.
  
   *مواضيعها




-خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض قطع من الأقمشة  علي المتربصين.
   *ما نوع هذه الأقمشة؟

   * ما مميزاتها؟



-استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
اتجاهات القماش
كتابة العنوان علي السبورة.


- تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي





01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:                                                          
*ما هي خيوط السدة؟ 
خيوط السدة:هي مجموعة من الخيوط مشدودة اتجاه طول القطعة-قطعة القماش-و تسمي باختصار خيوط السدة.
*أعادة.

*تطبيق.




02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي خيوط اللحمة؟
خيوط اللحمة: هي مجموعة من الخيوط مشدودة اتجاه عرض القطعة-قطعة القماش-و تسمي باختصار خيوط اللحمة.
*أعادة.

*تطبيق.





03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهو القطر المائل؟
القطر المائل:هو اتجاه غير محدود لا طولا ولا عرضا,لكنه يميل بواسطة القطر المائل لمربع و تكون جوانبه مقدرة بزاوية تقدر ب 45°.
*أعادة.


*تطبيق.





04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي الطية التجارية؟
الطية التجارية:غالبا ما تكون الطية التجارية متوازية مع طرفيّ القماش و تعين منتصف القماش طالما هذا القماش يباع مطويا علي اتجاه الطول,وتكون غالبا :
-علي ظهر الأقمشة الصوفية.
-علي وجه الأقمشة القطنية.
*أعادة.


*تطبيق.








05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
 *كيف نميز الوجه و الظهر؟
الوجه و الظهر:يمكن تمييزه من عدة طرق,اللون,الصبغة,الرسومات,الملمس               
*أعادة.


*تطبيق.





- التقويم الشامل:
*ماهي خيوط السدة؟
*ما هي خيوط اللحمة؟ 
*ماهو اتجاه القطر المائل؟
*ما هي الطيه التجارية؟
*ما هو ظهر و وجه القماش؟
	








- إجابة المتربــص.






- إجابة المتربــص.

- المتربص يبحث.










· قراءة الغرض البيداغوجي.









*أعاده .

خيوط السدة:هي مجموعة من الخيوط مشدودة اتجاه طول القطعة-قطعة القماش-و تسمي باختصار خيوط السدة.







*أعاده .

خيوط اللحمة هي مجموعة من الخيوط مشدودة اتجاه عرض القطعة-قطعة القماش-و تسمي باختصار خيوط اللحمة.









*أعاده .


القطر المائل:هو اتجاه غير محدود لا طولا ولا عرضا,لكنه يميل بواسطة القطر المائل لمربع و تكون جوانبه مقدرة بزاوية تقدر ب 45°.











*أعاده .

الطية التجارية:غالبا ما تكون الطية التجارية متوازية مع طرفيّ القماش و تعين منتصف القماش طالما هذا القماش يباع مطويا علي اتجاه الطول,وتكون غالبا :
-علي ظهر الأقمشة الصوفية.
-علي وجه الأقمشة القطنية.






*أعاده .


الوجه و الظهر:يمكن تمييزه من عدة طرق,اللون,الصبغة,الرسومات,الملمس               



 (
0
1
:
رقم
 
الدرس
)






-ملاحظــــــــــــــــــــه:
















     





                                                                                               اتجاه السده
                                               القطر المائل                                 خيوط الطول






                                               اتجاه اللحمة
                                               خيوط العرض








            -قماش قطني-                                                              -قماش صوفي-
   الاختصاص:البسة  جاهزة                                              السداســــــي :       الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة:   تكنولوجيــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:       02     
                                                                                  الوقت المحدد:02  ســــــــــــا
 (
تصنيف
 الأنسجة
)العنوان:
                                       

تعريف:عطي إسم النسيج الي كل مادة قادرة أن تتحول الي خيط ,ثم نسيج.
         يتم الحصول حينها علي أنسيجة حيوانية أو نباتية أو حتي أوراق   
         معدنية علي شكل أو أشكال مختلفة. 

تصنيف الأنسجة:يكون حسب مصدرها 
                                   أوتارنسيجية


            أوتارطبيعية                                   أوتار كيمياوية

	أوتارنباتية
	أوتارحيوانية
	أوتار معدنية
	أوتارإصطناعية
	أوتار تركيبية

	-القطن
-الكتان
-القنب
-الجوت
	-الصوف
-الحرير
-شعر الأرنب
-شعرة العنزة
	-ألياف زجاجية
-النحاس
-الفضة
-الذهب
	-الأستات

	-النيلون
-الترقال






  الاختصاص:البسة  جاهزة                                               السداســــــي :       الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة:   تكنولوجــــيا   
                                                                                  رقم الـــدرس:       02     
                                                                                  الوقت المحدد:02  ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي تصنيف مختلف 
                        الأنسجة حسب طبيعتها بالإعتماد علي قطع من القماش علي أن 
                        يشمل كل الأصناف.   
                       
العنوان:
 (
تصنيف
 الأنسجة
)                                       
                                     
 
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:


-أقمشة مختلفة :
* قطنية .
* صوفية.
*معدنية.
*كيماوية

  
          

	المتكون:

  -أقمشة مختلفة :
* قطنية .
* صوفية.
*معدنية.
*كيماوية

  -أدوات مدرسية




  
الوسائل البيداغوجية:  
   *مخطط ورقي لجدول تصنيف الانسجة.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعلم

	
-مراجعـــــــــــــــــــــــــة:
اتجاهات القماش
الدرس رقم:01
*ماهي خيوط السدة؟
*ما هي خيوط اللحمة؟ 
*ماهو اتجاه القطر المائل؟
*ما هي الطيه التجارية؟
*ما هو ظهر و وجه القماش؟




-خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض قطع من الأقمشة  علي المتربصين.
   *ما نوع هذه الأقمشة؟


   * ما مميزاتها؟




-استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
تصنيف الأنسجـــــة
كتابة العنوان علي السبورة.


- تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:                                                          
*ما هو النسيج؟ 
عطي إسم النسيج الي كل مادة قادرة أن تتحول الي خيط ,ثم نسيج. يتم الحصول حينها علي أنسيجة حيوانية أو نباتية أو حتي أوراق   معدنية علي شكل أو أشكال مختلفة. 
*أعادة.

*تطبيق.







02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف تصنف الأنسجة؟أنظر الي مخطط الجدول.
-أوتار نباتية:القطن,الكتان,القنب,الجوت.
-أوتار حيوانية:الصوف,الحرير,شعر الماعز و الأرنب.
-أوتار معدنية:ألياف زجاجية,نحاس,حديد,ذهب,فضة.
-أوتار اصطناعية:أستات.البولياميد
-أوتار تركيبية:النيلون,الترقال.
*أعادة.





*تطبيق.











- التقويم الشامل:
*عرف النسيج؟
*كيف يصنف النسيج؟

	








- إجابة المتربــص.






-  المتربــص يكتشف.



- المتربص يبحث.










· قراءة الغرض البيداغوجي.











*أعاده .

-قم ب :إعطاء إسم النسيج الي كل مادة قادرة أن تتحول الي خيط ,ثم نسيج. يتم الحصول حينها علي أنسيجة حيوانية أو نباتية أو حتي أوراق معدنية علي شكل أو أشكال مختلفة. 













*أعاده .



قم ب ذكر الأوتار النسيجية.
-أوتار نباتية:القطن,الكتان,القنب,الجوت.
-أوتار حيوانية:الصوف,الحرير,شعر الماعز و الأرنب.
-أوتار معدنية:ألياف زجاجية,نحاس,حديد,ذهب,فضة.
-أوتار اصطناعية:أستات.البولياميد
-أوتار تركيبية:النيلون,الترقال.



 (
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)







-ملاحظـــــــــــــة:
                                          









الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      03
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا

 (
القطن 
–
 
أصله,استخلاصه.
)العنوان:


01-أصل القطن: نباتي و هو عبارة  عن شجيرة صغيرة  يبلغ طولها حوالي 1م الي1.5
تتكون نبتة القطن من أغصان,أوراق  و  أزهار و زغب حريري و هو القطن الذي ينمو داخل لوزة القطن.

02-جني نبتة القطن: بعد فترة تتراوح ما بين 6 و10 أشهر من تاريخ زراعته، حينما 
تنشق لوزة القطن البنية وتتفتح بحيث تظهر أليافها البيضاء. يبدأ حصاد القطن و يكون:
01- باليــــــــــــد : (جني القطن يدوياً ).
02-بالآلة.

03-شروط زراعة القطن: وينمو نبات القطن بصورة جيدة في:
-  الأراضي الخصبة الجيدة الصرف .
- توافر كميات كافية من ماء الري خلال موسم النمو.
-  ويحتاج نبات القطن إلى جو دافئ حار لفترة لا تقل عن 180 يوما. خلال فصل الربيع.
-  تقوم آلة زراعة البذور بوضع بذور القطن في حفر صغيرة وإضافة الأسمدة وتغطية الحفر يبعد بعضها عن بعض مسافة 15 إلى 25 سم. 

04- استعمالات القطن:
   -  علي شكل حشو.ك...وسائد,أغطية...
   -  علي شكل استعمالات طبية.ك...ضمادات,قطن معقم...
   -  علي شكل ملابس.ك...ملابس داخلية,شتوية,أحذية أطفال...




الاختصاص:البســــــة جاهزة                                               المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                    رقم الــــدرس:       03     
                                                                                    الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي القطن مع ذكر
                           مكوناته , طرق الجنيه, شروط زراعته,و استخداماته علي أن لا يقل عن  
                           ثلاثة عناصر.                                
                 

 (
القطن 
–
 
أصله,استخلاصه.
)العنوان:



	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من القطن
· القليل من القطن الملون.
    - قطع من أقمشة قطنية مختلفة.  
	المتكون:

· القليل من القطن
· القليل من القطن الملون.
    - قطع من أقمشة قطنية مختلفة. 
    -  أدوات مدرسية.




الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.
   *diapositives.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة الدرس السابق:
تصنيف الأنسجة
الدرس رقم:02
 *عرف النسيج؟
*كيف يصنف النسيج؟


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج مختلف لقطع من أقمشة. 
   *ما نوع هذه الأقمشة؟

   * ماهية الأقمشة الملائمة لرضيع؟

   *لماذا ؟



· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
القطــــــــــــــن.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.





01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هو أصل القطن ؟   (عرض صورة)
   - القطن من أصل نباتي.
   - القطن عبارة عن شجيرة صغيرة طولها من 01م إلي 1.50م.حسب أصلها و جودتها.
*إعادة.

*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي مكونات نبتة القطن ؟(عرض صورة تخطيطية)
   -أغصان.
   -أوراق
   -أزهار.
   -زغب القطن
   -اللوزة.
*إعادة.
*تقويم.


03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نجني محصول القطن؟(عرض صور توضيحية).
   -باليد.
   -بالآلة
*أعادة .

*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي شروط زراعة القطن ؟
- ينمو القطن في الأراضي الخصبة. 
- توافر كميات كافية من ماء الري. 
- يحتاج القطن إلى جو دافئ حار لفترة لا تقل عن 180 يوما. خلال فصل الربيع.
- تقوم آلة زراعة البذور بوضع بذور القطن في حفر صغيرة وإضافة الأسمدة وتغطية الحفر يبعد بعضها عن بعض مسافة 15 إلى 25 سم. 
*أعادة .
*تقويم.


05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استعمالات القطن؟
   -  علي شكل حشو.
   -  علي شكل خيط.
   -  علي شكل استعمالات طبية.
   -  علي شكل ملابس.
*أعادة .
*تقويم.

·  التقويم الشامل:
*ما هو أصل القطن ؟   
*ماهي مكونات نبتة القطن؟
*كيف نجني محصول القطن؟
*ماهي شروط زراعة القطن ؟
*ماهي استعمالات القطن؟
	

 



-اجابة المتربص




- المتربص يبحث.

- إجابة المتربــص.

- إجابة المتربــص.





 





· قراءة الغرض البيداغوجي.










- إعادة.

- حدد أصل القطن.طوله. و جودته.










- إعادة.
- حدد مكونات نبتة القطن.







· أعادة.


· عين طرق جني محصول القطن.














· أعادة.
· حدد شروط زراعة القطن.








· أعادة.
·  (
ال
درس
 رقم:0
3
)حدد  استعمالات القطن.


ملاحظــــــــــــة:
   

الاختصاص:خياطة جاهزة                                                  السداســــــي :    الأول 
                                                                                   المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                   رقم الــــدرس:      04     
                                                                                   الوقت المحدد:02ســــــــــــا
 (
القطن 
 
خصائص
)العنوان:
                                                                          

01-التركيبة و الشكل:ليفة القطن عبارة عن شعرة من الوبر وحيدة الخلية,و هذه الخلية جيدة 
                          الانبساط.
02-الطول: يختلف الطول تبعا لاختلاف الأنواع أي من 01سم إلي 04سم و يكون لونه إما أبيض
               أو كريم أو مصفر.
03-اللمس: القطن لين الملمس و حريري و اتصال القطن بالبشرة لا يسبب الحساسية أو التهاب
         
04-قابلية حمل الحرارة و التسخين:إن هذه القابلية هي وسيلة يمكن تنميتها بالاحتكاك به , 
                                             فالقطن ناقل جيد للحرارة.
05-قدرة الإمتصاص:يمتص القطن من 30 % من وزنه ماءا ,غير أن تركيبة الخيوط و الأقمشة 
                          هي التي تتدخل في ضبط سرعته الامتصاص أ و التبخر أو التجفيف.
06-قابلية الإحتراق: يحترق القطن بسرعة ,له شعلة زرقاء و حمراء و يترك رماد خفيف.
07-قابلية الصباغة:له قابلية كبيرة علي الصباغة...يتحمل كل الألوان.
08-فعل الحوامض: تتلف الحوامض المركزة و القوية القطن حتي و إن كانت باردة و إذا كانت 
                         ممزوجة و ساخنة,فإنها ستتلفه بشدة.
09-فعل الكلور: 
01-مركزة:يحرق الليفة ببطيء ويتلفها.
02-مخفف:ينظف و يستعمل في تبييض الخيوط و الأقمشة .
البلدان المنتجه للقطن:
قاره آسيا:تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للقطن إذ أنها تنتج ربع الإنتاج العالمي ، كذلك يزرع القطن في دول أخرى في قارة آسيا، مثل أفغانستان وبورما والهند وإيران وفلسطين المحتلّة وباكستان وتركمانستان وسوريا وتايلاند وتركيا وأوزبكستان.
الولايات المتحدة :تنتج 1/5 الإنتاج العالمي، أما في أمريكا الجنوبية فيزرع القطن في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وباراجواي وبيرو.
قارة أفريقيا: فإن الدول الرئيسية المنتجة للقطن هي: تشاد ومصر ومالي وجنوب أفريقيا والسودان وتنزانيا وزمبابوي
أوروبا: يزرع القطن في اليونان وأسبانيا، وتعتبر استراليا دولة مهمة في إنتاج القطن
الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســــــي :    الأول 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                 رقم الــــدرس:      04     
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي خصائص 
                         القطن علي أن لا يقل عن خمسة خصائص.                                
                 

 (
القطن 
 
خصائص
)العنوان:



	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من القطن
· القليل من القطن الملون.
    -  القليل من الماء. 
    -  القليل من ماء جافيل.
    -  لهب. 
	المتكون:

· القليل من القطن
· القليل من القطن الملون.
    -  القليل من الماء. 
    -  القليل من ماء جافيل.
    -  لهب. 
    -  أدوات مدرسية.




الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.
   *diapositives.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
أصل القطن.
الدرس رقم :03
*ما هو أصل القطن ؟   
*ماهي مكونات نبتة القطن؟
*كيف نجني محصول القطن؟
*ماهي شروط زراعة القطن ؟
*ماهي استعمالات القطن؟


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض قطعة  من كرة قطنية  . 
   *ما نوع هذه الليفة؟

   * ما مزاياها؟

   *لماذا ؟



· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
خصائص القطــــــــــــــن.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما شكل ليفة القطن,طول,ملمس ؟   (عرض صورة)
- ليفة القطن عبارة عن شعرة من الوبر
-  وحيدة الخلية.
- هذه الخلية جيدة الانبساط.
- يختلف الطول تبعا لاختلاف الأنواع أي من 01سم إلي 04سم.
- و يكون لونه إما أبيض أو كريم أو مصفر.
-القطن لين الملمس و حريري .
- و اتصال القطن بالبشرة لا يسبب الحساسية أو التهاب
*إعادة.
*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
* كيف هي قابلية حمل الحرارة و التسخين عند ليفة القطن؟    تجربة
- إن هذه القابلية هي وسيلة يمكن تنميتها بالاحتكاك به 
- فالقطن ناقل جيد للحرارة.
*إعادة.
*تقويم.



03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي قدرة ليفة القطن علي الإمتصاص؟
تجربة
 - يمتص القطن من 30 % من وزنه ماءا 
-غير أن تركيبة الخيوط و الأقمشة هي التي تتدخل في ضبط:
   * سرعته الامتصاص.
 
 
 * أ و التبخر.
   * أو التجفيف.
*أعادة .
*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي قابلية الاحتراق؟ تجربة
- يحترق القطن بسرعة .
- له شعلة زرقاء و حمراء.
- يترك رماد خفيف.
*أعادة .
*تقويم.


05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي قابلية الصباغة؟ تجربة
- له قابلية كبيرة علي الصباغة.
- يتحمل كل الألوان.
*أعادة .
*تقويم.


06-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهو تأثير فعل الحوامض؟ تجربة
- تتلف الحوامض المركزة و القوية القطن حتي و إن كانت باردة .
- إذا كانت ممزوجة و ساخنة,فإنها ستتلفه بشدة.
*إعادة.
*تقويم.


07-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهو تأثير فعل الكلور؟ تجربة
 -مركزة:يحرق الليفة ببطيء ويتلفها
-مخفف:ينظف و يستعمل في تبييض الخيوط و الأقمشة .
*إعادة.
*تقويم.

08-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي  البلدان المنتجة للقطن؟
قاره آسيا:تتصدر الصين قائمة الدول المنتجة للقطن إذ أنها تنتج ربع الإنتاج العالمي ، كذلك يزرع القطن في دول أخرى في قارة آسيا، مثل أفغانستان وبورما والهند وإيران وفلسطين المحتلّة وباكستان وتركمانستان وسوريا وتايلاند وتركيا وأوزبكستان.
الولايات المتحدة :تنتج 1/5 الإنتاج العالمي، أما في أمريكا الجنوبية فيزرع القطن في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وباراجواي وبيرو.
قارة أفريقيا: فإن الدول الرئيسية المنتجة للقطن هي: تشاد ومصر ومالي وجنوب أفريقيا والسودان وتنزانيا وزمبابوي
أوروبا: يزرع القطن في اليونان وأسبانيا، وتعتبر استراليا دولة مهمة في إنتاج القطن

اعادة

تقويم




·  التقويم الشامل:
*ما هوتركيبة,شكل,طول,ملمس القطن ؟   
*ماهي قابلية حمل الحرارة في القطن؟
 (
ال
درس
 رقم:0
4
)*كيف هي قدرة إمتصاص القطن؟
*ماهي قابلية إحتراق القطن ؟
*ما هو تأثير الحوامض القطن؟
*ما هو تأثير الكلور؟
*ما هي البلدان المنتجه له؟
	

 







- المتربص يبحث.



- إجابة المتربــص.
- المتربص يبحث.

-إجابة المتربــص.





 




· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.
- حدد شكل ليفه القطن,الطول,الملمس .








- إعادة.
- حدد  قابلية حمل الحرارة و التسخين عند ليفة القطن .













· أعادة.
· عين قدرة ليفه القطن علي الامتصاص؟.








· أعادة.
· أذكر مخلفات الاحتراق .






· أعادة.
· ماهي قابلية الصباغة .






· أعادة.
·  (
ال
درس
 رقم:01
)حدد  تأثير فعل الحوامض علي القطن.







· أعادة.
· حدد  تأثير الكلور علي القطن.



















· اعاده.

· حدد البلدان المنتجه للقطن


ملاحظــــــــــــة:


























                                    [image: ]
   
                                                    نبتة القطن








الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      05
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي نبتة الكتان 
                          ذكر استعمالاته,و زراعته علي أن لا يقل علي عنصرين.
         
        
 (
الكتان
 
نشأته,
جني
,زراعته
 و
 
استعمالات
) العنوان:       
                                       



	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من قماش الكتان.
    - ألبسة كتانية مختلفة.  
	المتكون:

· القليل من قماش الكتان.
    - ألبسة كتانية مختلفة.  
    -  أدوات مدرسية.






الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.    
   *diapositives.

	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
خصائص القطن...
الدرس رقم 04
  - ما أصل القطن؟
  - جنيه.زراعته.إستعمالاته.
  - البلدان المنتجة له.
   


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج مختلف لقطع من أقمشة. 
   *ما نوع هذه الأقمشة؟
   * ماهية الأقمشة الملائمة لفصل الصيف؟
   *لماذا ؟



· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
الكتان.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.





01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي نشأة الكتان ؟   (عرض صورة) - الكتان ذو نشأة طبيعية نباتية من عهد مصر القديمة.
- مستخرج من نبتة ارتفاعها يتراوح ما بين 0.5 م الي01.20 م.
- تحمل هذه النبتة أوراقا زرقاء و بيضاء.
- الزرقاء هي الأكثر جودة و استعمالا .كما أن جذورها أكثر ارتفاعا. 
 *إعادة.
*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نجني محصول الكتان؟(عرض صور توضيحية).
   -باليد.
   -بالآلة
- أما التفكيك فيكون علي شكل حزم منزوعة البذور ملقاة علي الأرض.
*أعادة .
*تقويم.

03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي شروط زراعة الكتان ؟
          عرض صورة
-ينمو كتان الألياف في الجو البارد الرطب مع سقوط أمطار صيفية. يزرع في شهر فيفري و مايو.
- ثم يحصد في جوان.
*إعادة.
*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استعمالات الكتان ؟(عرض صورة تخطيطية)
- يستعمل الكتان في خياطة الملابس.
- و أقمشة قلوع المراكب و خراطيم الحريق.
- أوراق الطباعة ..
- يستعمل الكتان كذلك لصنع قطع قماش رفيعة للفرشة.
- وكذلك كمزيج  مع القطن لصناعة أقمشة كالدونتال و الميتييس. 
- وتحتوي البذور على زيت بذرة الكتان، الذي يستعمل أساسًا في الطلاء والورنيش، كما أن له بعض الاستعمالات الطبية.
 *إعادة.
 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما هو أصل الكتان ؟   
*كيف نجني محصول الكتان؟
*ماهي شروط زراعة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟


	







· إجابة المتربص.





· المتربص يكتشف.


· المتربص يبحث.
· المتربص يجيب.












· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.
- حدد نشأة الكتان القطن.طوله. و جودته.









-إعادة.
-أذكر طريقة جني الكتان.









-إعادة.
- حدد شروط زراعة الكتان.

















- إعادة.
 (
ال
درس
 رقم:0
5
)- حدد استعمالات نبتة الكتان.



ملاحظـــــــــــــة:


الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      05
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا
 (
الكتان
 ,نشأته,
جنيه, 
زراعته 
,استعمالاته.
) العنوان:       
                                       

01-أصل الكتان:الكتان ذو نشأة طبيعية نباتية من عهد مصر القديمة.مستخرج من نبتة 
              ارتفاعها يتراوح ما بين 0.5 م الي01.20 م.سمكه من 1,5-3مم.
- تحمل هذه النبتة أوراقا زرقاء و بيضاء.الزرقاء هي الأكثر جودة و استعمالا .كما أن جذورها أكثر ارتفاعا.رغم و جود نحو 230 نوعًا من الكتان.

02- جني محصول الكتان:
01-  باليد:بنزع النبتة بأكملها.
02- بالآلة:وذلك لخفض تكاليف الإنتاج خاصة في زراعة المساحات الكبيرة. 
- ضمان توزيع البذور بالحقل توزيع جيد. 
-توفير غطاء مناسب للبذور مما يؤدى إلي ارتفاع نسبة تجانس في النمو. 
-سهولة نقاوة الحشائش عنه في حالة الزراعة البدور.
- أما التفكيك فيكون علي شكل حزم منزوعة البذور ملقاة علي الأرض.

 03- شروط زراعة الكتان:
ينمو كتان الألياف في الجو البارد الرطب مع سقوط أمطار صيفية. يزرع في شهر فيفري و مايو.
- ثم يحصد في جوان.

04- استعمالات الكتان:
- يستعمل الكتان في خياطة الملابس.
- و أقمشة قلوع المراكب و خراطيم الحريق.
- أوراق الطباعة ..
- يستعمل الكتان كذلك لصنع قطع قماش رفيعة للفرشة.
- وكذلك كمزيج  مع القطن لصناعة أقمشة كالدونتال و الميتييس. 
- وتحتوي البذور على زيت بذرة الكتان، الذي يستعمل أساسًا في الطلاء والورنيش، كما أن له بعض الاستعمالات الطبية.









                                       [image: F:\71[1].jpg]

                                                نبتة الكتان





الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســـــي :    الأول 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       06  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا

العنوان:
خصائـــــــــــــص الكتان
      


الكتان من أقدم المنسوجات التي عرفها الإنسان و قد استعمله قدامي المصريين في لف موتاهم..هو نسيج نباتي نحصل عليه من ساق نبتة الكتان.
خصائص ألياف الكتان:
-لا يقل طول اليفه الواحدة عن  60 سم.
-تمنع الجسم البروده في الصيف و الدفئ في الشتاء فهو عازل للحرارة.
-مريحة للجسم كونها تمتص الرطوبة-العرق-بسهولة.
-تكون الألياف طويلة مع وجود رائحة طبيعية و لون طبيعي و الذي هو من اللون الأصفر الشاحب.
-الثمن الزهيد.
-حاجتها للعناية من حيث الغسل و الكيّ أكثر من الأنسجة الأخري.
-قوي و يتحمل طويلا.
-لا يتأثر بالمواد الكيمياوية.
-يتأثر بالعثة.
-يتجعد بسهولة.
-تظهر عليه البقع من العفن إذا تم حفظه رطبا.


الانتاج:

   يبلغ الإنتاج العالمي من ألياف الكتان حوالي 600,000 طن متري كل سنة. وتتصدر الصين الدول الرائدة في إنتاج ألياف الكتان. ومن أهم البلاد الأخرى التي تزرع الكتان فرنسا ورومانيا وروسيا البيضاء وهولندا بهذا الترتيب نفسه. ويبلغ الإنتاج العالمي من بذرة الكتان حوالي 2,500,000 طن متري كل سنة. ومن أهم البلاد المنتجة لبذرة الكتان كندا والصين والهند وأوكرانيا والأرجنتين

الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      06
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي تعداد خصائص  نبتة الكتان 
                         ، ذكر استعمالاته,و زراعته علي أن لا يقل علي عنصرين.
         
        
 (
الكتان
 
خصـــــــــائص 
) العنوان:       
                                       



	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من قماش الكتان.
    - ألبسة كتانية مختلفة.  
	المتكون:

· القليل من قماش الكتان.
    - ألبسة كتانية مختلفة.  
    -  أدوات مدرسية.






الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.    
   *diapositives.

	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
الكـــــــــــــــــتان
الدرس رقم :05
*ما هو أصل الكتان ؟   
*كيف نجني محصول الكتان؟
*ماهي شروط زراعة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟
   


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج مختلف لقطع من أقمشة. 
   *ما نوع هذه الأقمشة؟
   * ماهية الأقمشة الملائمة لفصل الصيف؟
   *لماذا ؟



· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
خصائص الكتان.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.





01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي خصائص الكتان ؟   
- الكتان ذو نشأة طبيعية نباتية من عهد مصر القديمة.
- مستخرج من نبتة ارتفاعها يتراوح ما بين 0.5 م الي01.20 م.
- تحمل هذه النبتة أوراقا زرقاء و بيضاء.
- الزرقاء هي الأكثر جودة و استعمالا .كما أن جذورها أكثر ارتفاعا. 
 *إعادة.
*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نجني محصول الكتان؟(عرض صور توضيحية).
   -باليد.
   -بالآلة
- أما التفكيك فيكون علي شكل حزم منزوعة البذور ملقاة علي الأرض.
*أعادة .
*تقويم.

03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي شروط زراعة الكتان ؟
          عرض صورة
-ينمو كتان الألياف في الجو البارد الرطب مع سقوط أمطار صيفية. يزرع في شهر فيفري و مايو.
- ثم يحصد في جوان.
*إعادة.
*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استعمالات الكتان ؟(عرض صورة تخطيطية)
- يستعمل الكتان في خياطة الملابس.
- و أقمشة قلوع المراكب و خراطيم الحريق.
- أوراق الطباعة ..
- يستعمل الكتان كذلك لصنع قطع قماش رفيعة للفرشة.
- وكذلك كمزيج  مع القطن لصناعة أقمشة كالدونتال و الميتييس. 
- وتحتوي البذور على زيت بذرة الكتان، الذي يستعمل أساسًا في الطلاء والورنيش، كما أن له بعض الاستعمالات الطبية.
 *إعادة.
 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما هو أصل الكتان ؟   
*كيف نجني محصول الكتان؟
*ماهي شروط زراعة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟


	








· إجابة المتربص.





· المتربص يكتشف.


· المتربص يبحث.
· المتربص يجيب.













· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.
- حدد نشأة الكتان القطن.طوله. و جودته.









-إعادة.
-أذكر طريقة جني الكتان.









-إعادة.
- حدد شروط زراعة الكتان.

















- إعادة.
 (
ال
درس
 رقم:0
5
)- حدد استعمالات نبتة الكتان.



ملاحظـــــــــــــة:


الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      07
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا

 (
الجـــــــــــــوت
 
) العنوان:       
                                       



النشأةالجوت:
01:هو نسيج ذو نشأة نباتية مستخرج من ساق نباتي الجوت  هو ذو نشأ نباتية مستخرج
من ساق نبتة طولها بين متر واحد و 4,5م. ينمو في المناطق الاستوائية والموسمية .
ويكون لون الألياف بين الأبيض والبني حسب نوعية النبتة لونها وقوتها وطول
أليافها. زراعة الجوت:لزراعة الجوت يقوم المزارعون بتشتيت بذوره في التربة
المحروثة في شهر ماي.

02:بعد 03 أشهر و يصل طول النباتات إلى نحو 15سم يُقطع بعضها بهدف ترقيقها.
عندما تبلغ الشجرة عمر سنتين تقريبا وتصل لطول مناسب يتم قطعها وتجريدها
من الأوراق وتؤخذ الأغصان و تطمر في الطين مدة 20يوم
للحصول علي الألياف:تربط السيقان في حزم وتغمر بالماء حتى يتعفّن اللحاء الخارجي.

03:العملية  التعطين حتي تجعل الأنسجة ناعمة وتسمح بانفصال. وبعد ذلك
تُسلَخ الألياف من السيقان في شكل خيوط طويلة، وتُغْسَل في مياه نظيفة
جارية، ثُم تُعلَّق أو تُنْشَر لتجف.

04:وبعد يومين أو ثلاثة أيام من التجفيف، تؤخذ الألياف وتربط في حزم.
وعندما يُعَد الجوت للتصدير يُضْغَط في بالات تزن الواحدة منها 180كجم



الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      07
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي نبتة الجوت 
                          ذكر استعمالاته,و زراعته علي أن لا يقل علي ثلاث عناصر.
         
        
 (
الجـــــــــــــوت
) العنوان:       
                                       



	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من قماش الكتان.
    - ألبسة كتانية مختلفة.  
	المتكون:

· القليل من قماش الكتان.
    - ألبسة كتانية مختلفة.  
    -  أدوات مدرسية.






الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.    
   *diapositives.

	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
خصائص الكتان
الدرس رقم: 06
  - ما أصل القطن؟
  - جنيه.زراعته.إستعمالاته.
  - البلدان المنتجة له.
   


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج مختلف لقطع من أقمشة. 
   *ما نوع هذه الأقمشة؟
   * ماهية الأقمشة الملائمة لفصل الصيف؟
   *لماذا ؟



· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
الكتان.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.





01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي نشأة الكتان ؟   (عرض صورة) - الكتان ذو نشأة طبيعية نباتية من عهد مصر القديمة.
- مستخرج من نبتة ارتفاعها يتراوح ما بين 0.5 م الي01.20 م.
- تحمل هذه النبتة أوراقا زرقاء و بيضاء.
- الزرقاء هي الأكثر جودة و استعمالا .كما أن جذورها أكثر ارتفاعا. 
 *إعادة.
*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نجني محصول الكتان؟(عرض صور توضيحية).
   -باليد.
   -بالآلة
- أما التفكيك فيكون علي شكل حزم منزوعة البذور ملقاة علي الأرض.
*أعادة .
*تقويم.

03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي شروط زراعة الكتان ؟
          عرض صورة
-ينمو كتان الألياف في الجو البارد الرطب مع سقوط أمطار صيفية. يزرع في شهر فيفري و مايو.
- ثم يحصد في جوان.
*إعادة.
*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استعمالات الكتان ؟(عرض صورة تخطيطية)
- يستعمل الكتان في خياطة الملابس.
- و أقمشة قلوع المراكب و خراطيم الحريق.
- أوراق الطباعة ..
- يستعمل الكتان كذلك لصنع قطع قماش رفيعة للفرشة.
- وكذلك كمزيج  مع القطن لصناعة أقمشة كالدونتال و الميتييس. 
- وتحتوي البذور على زيت بذرة الكتان، الذي يستعمل أساسًا في الطلاء والورنيش، كما أن له بعض الاستعمالات الطبية.
 *إعادة.
 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما هو أصل الكتان ؟   
*كيف نجني محصول الكتان؟
*ماهي شروط زراعة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟


	







· إجابة المتربص.





· المتربص يكتشف.


· المتربص يبحث.
· المتربص يجيب.












· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.
- حدد نشأة الكتان القطن.طوله. و جودته.









-إعادة.
-أذكر طريقة جني الكتان.









-إعادة.
- حدد شروط زراعة الكتان.

















- إعادة.
 (
ال
درس
 رقم:0
5
)- حدد استعمالات نبتة الكتان.



ملاحظـــــــــــــة:


الاختصاص:خياطة جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      06
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا

 (
خصائـــــــــــــص الكتان
 
)العنوان:             


01-مميزاتــــه:
يساعد على تلطيف درجة حرارة الجسم لكونه موصل جيد للحرارة، لذلك يتخلص من حرارة الجسم. كما أنه مريح، لكنه يتجعد بسهولة، ومع أنه بالإمكان معالجة تجعده بالراتينج المقاوم للتجعد، فإن ذلك يجعله أقل راحة.سهل الخياطه أكثر من غيره من الأقمشة الأخرى.


02-طريقة لقياس مدى جودته:
عند قياس مدى جودته نقوم بعمل اختبار الاحتراق في جزء صغير من القماش فنجد أن الجيد منه يحترق مصحوبة برائحة الورق المحترق مخلف بقايا رمادية اللون ناعمة الملمس .وذلك لكون خيوط الرايون التي به مكونه من مادة اللسليلوز



03-التصاميم الملائمة معه:
يعد الكتان خامة ملائمة للتنوره والجاكيت الصيفي، حيث أن خامته خفيفة وهناك أيضا أنواع خفيفة من الكتان المنقوش والسادة التي قد تصلح للكنزات والبدل الفورمال إذا اخترت لها موديل مناسب



04-استخدامات أخرى:
ويستعمل في منتجات متنوعة تحتاج إلى قوة عالية كاستخدامه في تصنيع خيوط الحياكة، وشباك صيد السمك، وخراطيم إطفاء الحريق، وأغطية الفراش، كما يستخدم في صناعة أغطية ومناديل موائد الطعام، ومناشف الصحون، والمناديل الأخرى لأنه جيد التحمل وعالي الامتصاص.



الاختصاص:خياطة جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      06
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا



الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي تعداد خصائص  نبتة الكتان 
                         بالاعتماد علي تجارب علمية  , البلدان المنتجه له علي أن لا يقل علي 
                         عنصرين.
         
        
 (
خصائـــــــــــــص الكتان
 
) العنوان:       
                                       




	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:


· القليل من قماش الكتان.
     
	المتكون:

· القليل من قماش الكتان.
   
    -  أدوات مدرسية.





الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.    
   *diapositives.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
الكتــــــان.
 الـــــدرس رقم :05
*ما هو أصل الكتان ؟   
*كيف نجني محصول الكتان؟
*ماهي شروط زراعة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟

   


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نموذج لقماش الجوت 
   *ما نوع هذا القماش؟

   *ما شكله؟




· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
خصائص الكتان
كتابة العنوان علي السبورة.


· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.



01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي مميزات الكتان ؟    
يساعد على تلطيف درجة حرارة الجسم لكونه موصل جيد للحرارة، لذلك يتخلص من حرارة الجسم. كما أنه مريح، لكنه يتجعد بسهولة، ومع أنه بالإمكان معالجة تجعده بالراتينج المقاوم للتجعد، فإن ذلك يجعله أقل راحة.سهل الخياطه أكثر من غيره من الأقمشة الأخرى.
 *إعادة.

*تقويم.




02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف تكون طريقة قياس جوده الكتان؟ 
عند قياس مدى جودته نقوم بعمل اختبار الاحتراق في جزء صغير من القماش فنجد أن الجيد منه يحترق مصحوبة برائحة الورق المحترق مخلف بقايا رمادية اللون ناعمة الملمس .وذلك لكون خيوط الرايون التي به مكونه من مادة اللسليلوز 
*أعادة .

*تقويم.


03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماالتصاميم الملائمة للكتان؟
يعد الكتان خامة ملائمة للتنوره والجاكيت الصيفي، حيث أن خامته خفيفة وهناك أيضا أنواع خفيفة من الكتان المنقوش والسادة التي قد تصلح للكنزات والبدل الفورمال إذا اخترت لها موديل مناسب

*إعادة.

*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استعمالات الكتان ؟
ويستعمل في منتجات متنوعة تحتاج إلى قوة عالية كاستخدامه في تصنيع خيوط الحياكة، وشباك صيد السمك، وخراطيم إطفاء الحريق، وأغطية الفراش، كما يستخدم في صناعة أغطية ومناديل موائد الطعام، ومناشف الصحون، والمناديل الأخرى لأنه جيد التحمل وعالي الامتصاص. 
*إعادة.

 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما هي مميزات الكتان ؟   
*كيف نقيس جوده الكتان؟
*ماهي التصاميم المناسبة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟


	








· إجابة المتربص.







· المتربص يكتشف.


· المتربص يبحث.












· قراءة الغرض البيداغوجي.










- إعادة.

- حدد مميزات الكتان القطن.طوله. و جودته.










-إعادة.

-أذكر طريقة قياس جوده الكتان.









-إعادة.

- ما التصاميم المناسبة للكتان.












- إعادة.

 (
ال
درس
 رقم:0
6
)- حدد استعمالات نبتة الكتان.



ملاحظـــــــــــــة:



الاختصاص:خياطة جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      07
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا       
 (
الجـــــــــــــوت
) العنوان:       
                                       
01-النشـــــأة:
   هي شجيرة صغيرة يبلغ طولها ما بين 02الي 04.5م,تستخرج من المناطقالاستوائية والتي تكون بأمطار موسمية . 
الجُوت نسيج طويل، وناعم، ولمَّاع،ما بين اللون البني و الابيض. يمكن غزله ليصبح جدلات قوية. وهو من أرخص أرخص الاقمشة بعد القطن. من حيث الكمية المنتجة وتعدد استخداماته.

02-الزراعه:
-تزرع البزور بالتربة.
-بعد بلوغها 15يوم نقوم بعملية تقليم الأوراق.نزع الاوراق.
-بعد عامين,تكتمل النمو,تنزع من الارض.
-توضع بالماء لتطمر به .
-تغسل بالماء مده 03الي 04 ايام للسماح للمادة اللزجة بالانفصال عن اليف.
-تنشر.تجمع.عن طريق حزم.
-ثم تصدر علي شكل بالات وزن الواحده 180كلغ.

03-الاستخدامات:
يستخدم الجوت وفي صناعة الجوالات. ويحاك هذا النسيج أيضًا لتصنع منه الستائر، وأغطية الكراسي،والسجاد، والخيش. إلا أن المواد الصناعية قد حلت محل الجوت في كثير من هذه الاستخدامات.
 وتستخدم جدلات رقيقة من الجوت لتصنيع مادة شبيهة بالحرير. وتُستخدم الأنسجة وحدها أو مخلوطة مع أنواع أخرى من الأنسجة لعمل خيط أو حبل الجوت. وتُستخدم أعقاب الجوت وهي الأطراف الخشنة من النبتة لصناعة نوع رخيص من القماش.
فرش الأرض بحصائر الجوت يستخدم لمنع تآكل التربة
04-البلدان المنتجه للجوت:
الهند.الصين.البنقلاداش.
الاختصاص:خياطة جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      07
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا



الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي نبتة الجوت 
                          ذكر استعمالاته,و زراعته علي أن لا يقل علي عنصرين.
         
        
 (
الجـــــــــــــوت
 نشأته,جني,زراعته و استعمالات
) العنوان:       
                                       




	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:


· القليل من قماش الجوت.
     
	المتكون:

· القليل من قماش الجوت.
   
    -  أدوات مدرسية.






الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.    
   *diapositives.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
خصائص الكتــــــان.
 الـــــدرس رقم :06
*ما هي مميزات الكتان ؟   
*كيف نقيس جوده الكتان؟
*ماهي التصاميم المناسبة الكتان؟
*ماهي استعمالات الكتان ؟
   


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نموذج لقماش الجوت 
   *ما نوع هذا القماش؟

   *ما شكله؟




· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
الجوت.
كتابة العنوان علي السبورة.


· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي نشأة الكتان ؟   (عرض صورة)  هي شجيرة صغيرة يبلغ طولها ما بين 02الي 04.5م,تستخرج من المناطقالاستوائية والتي تكون بأمطار موسمية . 
الجُوت نسيج طويل، وناعم، ولمَّاع،ما بين اللون البني و الابيض. يمكن غزله ليصبح جدلات قوية. وهو من أرخص أرخص الاقمشة بعد القطن. من حيث الكمية المنتجة وتعدد استخداماته.
 *إعادة.
*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نزرع محصول الجوت؟(عرض -تزرع البزور بالتربة.
-بعد بلوغها 15يوم نقوم بعملية تقليم الأوراق.نزع الاوراق.
-بعد عامين,تكتمل النمو,تنزع من الارض.
-توضع بالماء لتطمر به .
-تغسل بالماء مده 03الي 04 ايام للسماح للمادة اللزجة بالانفصال عن اليف.
-تنشر.تجمع.عن طريق حزم.
-ثم تصدر علي شكل بالات وزن الواحده 180كلغ.
*أعادة .
*تقويم.


03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استخدامات الجوت ؟
يستخدم الجوت وفي صناعة الجوالات. ويحاك هذا النسيج أيضًا لتصنع منه الستائر، وأغطية الكراسي،والسجاد، والخيش. إلا أن المواد الصناعية قد حلت محل الجوت في كثير من هذه الاستخدامات.
 وتستخدم جدلات رقيقة من الجوت لتصنيع مادة شبيهة بالحرير. وتُستخدم الأنسجة وحدها أو مخلوطة مع أنواع أخرى من الأنسجة لعمل خيط أو حبل الجوت. وتُستخدم أعقاب الجوت وهي الأطراف الخشنة من النبتة لصناعة نوع رخيص من القماش.
فرش الأرض بحصائر الجوت يستخدم لمنع تآكل التربة
*إعادة.
*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي البلدان المنتجة له؟
  الهند.الصين.البنقلاداش.
 *إعادة.
 *تقويم.


·  التقويم الشامل:
*ما هو أصل الجوت ؟   
*كيف نزرع الجوت؟
*ماهي استعمالات الجوت ؟
*ماهي البلدان المنتجه له؟


	








· إجابة المتربص.






· المتربص يكتشف.


· المتربص يبحث.











· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.
- حدد نشأة الجوت القطن.طوله. و جودته.















-إعادة.
-أذكر طريقة زراعة الجوت.

















-إعادة.
- حدد استخدامات الجوت.







- إعادة.
 (
ال
درس
 رقم:0
7
)- حدد البلدان المنتجة له.


ملاحظـــــــــــــة:

الاختصاص:خياطة جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      08
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا       
 (
الجـــــــــــــوت
 
خصائص
 
) العنوان:       
                                       
  
 يتمتع الجوت بالخواص التالية :
1- متانة الجوت أقل من متانة الكتان و القنب و مقاومته للاستهلاك ضعيفة و تختلف المتانة بين شعيرة و أخرى لعدم انتظام سمك جدران الخلية . 
2- ألياف الجوت غير قابلة للاستطالة بدرجة محسوسة ، و تبلغ الاستطالة عند القطع حوالي 1.7% و هي تعتبر صغيرة جداً بالنسبة لاستطالة باقي الألياف النسيجية .
3- ألياف الجوت ليست سهلة في الثني و يعود ذلك إلى المادة الصمغية التي تلصق الخلايا ببعضها البعض . وهذه الخاصية سبباً يجعل ألياف الجوت ذات مقدرة ضعيفة لاسترجاع شكلها أو استرجاع أي تجعدات تحدث فيها عند تعرضها للاستطالة أثناء الاستعمال في الأقمشة . 
4- الكثافة النوعية للجوت تقدر بـ 1.5 .
5- يمتص الجوت الرطوبة بدرجة أعلى من الألياف الأخرى و تصل نسبة اكتساب الرطوبة إلى 13.75% في الجو القياسي ، أما تحت ظروف أكثر رطوبة فقد تصل نسبة الامتصاص إلى 23% .
6- مقاومة الجوت للحموض و القلويات ضعيفة و لا يمكن قصره بالمواد المؤكسدة و يمكن صباغته و نستخدم لذلك الأصبغة القلوية و المباشرة و الكبريتية والحامضية .
7- إذا خزن الجوت في حالة جفاف فإنه لا يتأثر بالرغم من أن المواد الغير سللوزية التي يحتويها تعمل على جعله حساساً للتأثيرات الكيميائية .
8- الجوت له مقاومة أعلى للتعفن من القطن و الكتان الخام قبل الغسيل أما بعد الغسيل فإن مقاومته للتعفن تصبح ممتازة بسبب التأثير الواقي لمادة اللجنين الموجودة به .
9-لون الجوت التجاري بين الأصفر والبني والرمادي الداكن مع وجود لمعة طبيعي







الاختصاص:خياطة جاهزة                                                 السداســــــي :    الأول 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــا
                                                                                  رقم الــــدرس:      08
                                                                                  الوقت المحدد:02ســــــــــــا



الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي تمييز خواص نبتة الجوت 
                          بالاعتماد علي تجارب علمية علي أن لا يقل علي خمسة عناصر.
         
        
 (
خصائــــــــص الجوت
 
) العنوان:       
                                       




	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:


· القليل من قماش الجوت.
     
	المتكون:

· القليل من قماش الجوت.
   
    -  أدوات مدرسية.






الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.    
   *diapositives.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
الجـــــــــــــــوت.
 الـــــدرس رقم :07
*ما هو أصل الجوت ؟   
*كيف نزرع الجوت؟
*ماهي استعمالات الجوت ؟
*ماهي البلدان المنتجه له؟
   


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نموذج لقماش الجوت 
   *ما نوع هذا القماش؟

   *ما شكله؟




· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
خصائص الجوت.
كتابة العنوان علي السبورة.


· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي خواص الجوت ؟  
 هي شجيرة 1- متانة الجوت أقل من متانة الكتان و القنب و مقاومته للاستهلاك ضعيفة و تختلف المتانة بين شعيرة و أخرى لعدم انتظام سمك جدران الخلية . 
2- ألياف الجوت غير قابلة للاستطالة بدرجة محسوسة ، و تبلغ الاستطالة عند القطع حوالي 1.7% و هي تعتبر صغيرة جداً بالنسبة لاستطالة باقي الألياف النسيجية .
3- ألياف الجوت ليست سهلة في الثني و يعود ذلك إلى المادة الصمغية التي تلصق الخلايا ببعضها البعض . وهذه الخاصية سبباً يجعل ألياف الجوت ذات مقدرة ضعيفة لاسترجاع شكلها أو استرجاع أي تجعدات تحدث فيها عند تعرضها للاستطالة أثناء الاستعمال في الأقمشة . 
4- الكثافة النوعية للجوت تقدر بـ 1.5 .
5- يمتص الجوت الرطوبة بدرجة أعلى من الألياف الأخرى و تصل نسبة اكتساب الرطوبة إلى 13.75% في الجو القياسي ، أما تحت ظروف أكثر رطوبة فقد تصل نسبة الامتصاص إلى 23% .
6- مقاومة الجوت للحموض و القلويات ضعيفة و لا يمكن قصره بالمواد المؤكسدة و يمكن صباغته و نستخدم لذلك الأصبغة القلوية و المباشرة و الكبريتية والحامضية .
7- إذا خزن الجوت في حالة جفاف فإنه لا يتأثر بالرغم من أن المواد الغير سللوزية التي يحتويها تعمل على جعله حساساً للتأثيرات الكيميائية .
8- الجوت له مقاومة أعلى للتعفن من القطن و الكتان الخام قبل الغسيل أما بعد الغسيل فإن مقاومته للتعفن تصبح ممتازة بسبب التأثير الواقي لمادة اللجنين الموجودة به .
9-لون الجوت التجاري بين الأصفر والبني والرمادي الداكن مع وجود لمعة طبيعي  *إعادة.

 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما هي خواص الجوت؟


	








· إجابة المتربص.






· المتربص يكتشف.


· المتربص يبحث.











· قراءة الغرض البيداغوجي.






































- إعادة.

- حدد خواص الجوت.


 (
ال
درس
 رقم:0
8
)





ملاحظـــــــــــــة:

























الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       09  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا

العنوان:
أصل الصوف origine de la laine
      

01-أصل الصوف: نحصل على ألياف الصوف من جزه صوف الخراف والحملان أو من شعر 
الأرانب ,ماعز الأنغورا أو الكشمير (ويمكن أن يتضمن ما يسمى ألياف خاصة فريدة الخواص تأتي من شعر الجمل، و الألبكة، واللاما، الفكونة.

02-لون الصوف: قد يكون لون الصوف حسب الأصل:
· أبيض مصفر...ك الخراف.
· بني فاتح و داكن ...ك ماعز الأنغورا أو الكشمير.
· أبيض ناصع...ك شعر الجمل.
· أسود...ك  الألبكة، واللاما، الفكونة.

03-طريقة جز الصوف:يجرى الجز بطريقتين:
1ـ الجز اليدوي:تستخدم فيها مقصات مختلفة الأنواع، وتتطلب وقتاً طويلاً وعدداً كبيراً من العمال، وقد تسبب جروحاً وأذى للحيوانات، إلى جانب عدم انتظام جزة الصوف. 
2ـ الجز الآلي:ويجرى بآلات كهربائية، وقد عم انتشارها في دول عديدة لما تمتاز به من توفير للوقت والجهد، إلى جانب الحصول على جزات جيدة النوعية، ولاتسبب أي جروح أوأذى للأغنام حينما ينفذها العمال.

04-استعمالات الصوف:
· كخيط:خيط صوف حياكة مختلف الأغراض...أكسسورات,حقائب...
· كحشو:للوسائد,البطانيات,الأغطية...
· كنسيج:زرابي,أفرشة متنوعة...
· كملابس متنوعة:ملابس شتوية,عباءات,برانس...

الاختصاص:البسة جاهزة                                                  السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       09  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي الصوف مع 
                          ذكر لونها , استخلاصها,و استخداماتها علي أن لا يقل عن ثلاثة عناصر.                                
                 

العنوان:
أصل الصوف origine de la laine
      


	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من الصوف
· القليل من الصوف الملونة.
    - قطع من أقمشة صوفية مختلفة.  



	المتكون:

· القليل من الصوف
· القليل من الصوف الملونة.
    - قطع من أقمشة صوفية مختلفة.  
    -  أدوات مدرسية.





الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.
   *diapositives.
   
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
خصائص الجوت. 
الدرس رقم:08

   *أذكر آخر درس في المادة.
- الجوت.

   *أعط بعض خاصياته.
- الجُوت نسيج طويل. 
- وناعم ، ولمَّاع، 
- يمكن غزله ليصبح جدلات قوية. 
- وهو من أرخص الألياف الطبيعية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد القطن من حيث الكمية المنتجة .


· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لقطع من أقمشة الصوفية. 
   *ما نوع هذه الأقمشة؟
   * ماهية الأقمشة الملائمة للشتاء؟
   *لماذا ؟


· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
الصوف.
كتابة العنوان علي السبورة.

· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.



01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هو أصل الصوف ؟ (عرض صورة)
- نحصل على ألياف الصوف من جزه صوف الخراف والحملان.
-  من شعر الأرانب .
- ماعز الأنغورا أو الكشمير. 
- من شعر الجمل.
-  و الألبكة.
-  واللاما.
-  الفكونة.
*إعادة.
*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هو لون الصوف؟ (عرض صورة )
· أبيض مصفر...ك الخراف.
· بني فاتح و داكن ...ك ماعز الأنغورا أو الكشمير.
· أبيض ناصع...ك شعر الجمل.
· أسود...ك  الألبكة، واللاما، الفكونة.
*إعادة.
*تقويم.


03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نجز الصوف؟(عرض صورة )
 1ـ الجز اليدوي:تستخدم فيها مقصات مختلفة الأنواع، وتتطلب:
- وقتاً طويلاً .
- عدداً كبيراً من العمال.
-  وقد تسبب جروحاً وأذى للحيوانات.
- جانب عدم انتظام جزة الصوف. 

2ـ الجز الآلي:ويجرى بآلات كهربائية، وقد عم انتشارها في دول عديدة لما تمتاز به من:
- توفير للوقت والجهد.
- إلى جانب الحصول على جزات جيدة النوعية.
- ولاتسبب أي جروح أوأذى للأغنام حينما ينفذها العمال.
*أعادة .
*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي استعمالات الصوف ؟
-  كخيط:خيط صوف حياكة مختلف الأغراض...أكسسورات,حقائب...
- كحشو:للوسائد,البطانيات,الأغطية...
- كنسيج:زرابي,أفرشة متنوعة...
- كملابس متنوعة:ملابس شتوية,عباءات,برانس...
*أعادة .
*تقويم.


·  التقويم الشامل:
*ما هو أصل الصوف ؟   
*ماهي ألوان الصوف الأصلية؟
*كيف نجز الصوف؟
*ماهي استعمالات الصوف؟
	

 












- إجابة المتربــص.



- إجابة المتربــص.
- المتربص يبحث.
-إجابة المتربــص.





 

· قراءة الغرض البيداغوجي.












- إعادة.
- حدد أصل الصوف بتحديد بعض الحيوانات المنتجة له .








- إعادة.
- حدد مكونات نبتة القطن.

















· أعادة.
· عين طرق جز الصوف.









· أعادة.
· حدد استعمالات الصوف.



 (
ال
درس
 رقم:0
9
)




ملاحظــــــــــــة:
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                                           الخروف

                                 [image: http://www.alhadafa.com/uploadedfiles/images/9879.gif]
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                                 [image: EnglishAngoraRabbit]
                                         الأرنب
الاختصاص:البسة جاهزة                                                 السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       10  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا

العنوان:
خـــــصائص الصوف 
      

خصائص الصوف:يجمع الصوف الكثير من الخصائص النسيجيه.حيث ان الألياف تعد 
                    أكثر تمطيطا و ذات عزله كبيره.و هي واقيه ضد البرودة.كما 
                     تتميز بالمرونه و الرفاعه.و في بعض الاحيان تكون ناعمه..و لكن 
                     مقاومه هذه الالياف اقل من كثير من الألياف.


الاحتراق:الصوف يحترق و احتراقه يكون بطئ. يكون ذا لهب. و له رائحه مميزه 
           تشبه رائحه القرن المحروق.كما يترك رواسب فحميه..
           الاحتراق يميز الصوف و يساعد في تمييز مصدر الالياف حيوانيه او نباتيه.
الصيانه:الأقمشه الصوفيه تغسل دائما بالماء الدافئ  و الصابون الابيض. ماء جافيل 
         يصفر الصوف.

الاحتياطات التي يجب إتخاذها أثناء عمليه الكيّ:
يمكن للصوف ان يصفر و يتفحم عند إجراءعمليه الكيّ.إستعمل دائما قطعه قماش مبلله بين القماش و المكواه.كل الأقمشه الصوفيه معرضه للتآكل من طرف العثه..لذلك تحفظ الصوف بعنايه بعد تنظيفها بالفرشات و غستعمال الكافور.

الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       10  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي تمييز ليفه الصوف .عمليه 
                          إحتراقها.صيانتها و الاحتياطات التي يجب إتخاذها اثناء الكيّ بالاعتماد علي 
                         تجارب علميه علي أن لا يقل عن ثلاثة عناصر الخاصيه الواحده.                                
                 

العنوان:
خـــــصائص الصوف 
      
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من الصوف الخام.
· القليل من الصوف الملونة.
    - قطع من أقمشة صوفية مختلفة.
    - لهب للتجربه.
    - ماء الكلور.
    - مكواه للكيّ . 



	المتكون:

· القليل من الصوف الخام.
· القليل من الصوف الملونة.
    - قطع من أقمشة صوفية مختلفة.
    - لهب للتجربه.
    - ماء الكلور.
    - مكواه للكيّ . 
    -  أدوات مدرسية.




الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.
   *تجربه علميه.   
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
أصل الصوف. 
الدرس رقم:09
*ما هو أصل الصوف ؟   
*ماهي ألوان الصوف الأصلية؟
*كيف نجز الصوف؟
*ماهي استعمالات الصوف؟



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج ألبسه  صوفيه. 

   *ما نوع هذه الأقمشة؟

   * كيف نستطيع الجزم بأنها صوف؟



· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
خصائص الصوف.
كتابة العنوان علي السبورة.


· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما خصائص الصوف ؟ (عرض ليفه الصوف)
- يجمع الصوف الكثير من الخصائص النسيجيه.حيث ان الألياف تعد أكثر تمطيطا و ذات عززله كبيره.و هي واقيه ضد البرودة.كما  تتميز بالمرونه و الرفاعه.و في بعض الاحيان تكون ناعمه..و لكن مقاومه هذه الالياف اقل من كثير من الألياف.

*إعادة.


*تقويم.





02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف يكون إحتراق الصوف؟ (عرض تجربه علميه )
الصوف يحترق و احتراقه يكون بطئ. يكون ذا لهب. و له رائحه مميزه 
 تشبه رائحه القرن المحروق.كما يترك رواسب فحميه..الاحتراق يميز الصوف و يساعد في تمييز مصدر الالياف حيوانيه او نباتيه.

*إعادة.


*تقويم.





03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف يمكن صيانه  الصوف؟(عرض تجربه )
الأقمشه الصوفيه تغسل دائما بالماء الدافئ  و الصابون الابيض. ماء جافيل  يصفر الصوف.

*أعادة .

*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي الاحتياطات التي يجب إتخاذها أثناء عمليه كيّ الصوف؟تجربه
يمكن للصوف ان يصفر و يتفحم عند إجراءعمليه الكيّ.إستعمل دائما قطعه قماش مبلله بين القماش و المكواه.كل الأقمشه الصوفيه معرضه للتآكل من طرف العثه..لذلك تحفظ الصوف بعنايه بعد تنظيفها بالفرشات و غستعمال الكافور.
*أعادة .

*تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما خصائص الصوف ؟
*كيف يكون إحتراق الصوف؟
*كيف يمكن صيانه  الصوف؟
*ما هي الاحتياطات التي يجب إتخاذها أثناء عمليه كيّ الصوف؟

	

 





- إجابة المتربــص.





- المتربــص يكتشف.

-إجابة المتربــص.









 

· قراءة الغرض البيداغوجي.













* إعادة.


- حدد خصائص الصوف بالاعتماد علي ليفه صوفيه.















* إعادة.



- حدد رواسب إحتراق الصوف.











* إعادة.


· عين كيفيه صيانه الصوف.












* إعادة.

· كيف تكون عمليه كيّ الصوف.





 (
ال
درس
 رقم:
10
)


ملاحظــــــــــــة:
















الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       11  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


العنوان:
غزل الصوف 
      


ترتب الصوف الي شكلين :
01-الصوف الطويلة:لصناعه الاقمشة الطويلة.
02-الصوف القصيرة:تستعمل في خياطة الآغطية الموبرة.
بعد التخلص من الممالة .تخضع الصوف لمعالجات ميكانيكية عديده لكي تكون جاهزة للغزل.

مراحل الغزل:
01-التزييت:رش خفيف لمادة دسمة تسمح بتسهيل عمليات الموالية.

02-الخلع cardage:تخضع الي حركة الابرة معدنية التي تنتج طراز غير متقن و تبعد الالياف القصيرة.

03-السحبétirage:عندما تخضع المشاقة لضغط المنشار و الاسطوانة  المتعددة ..فإننا نحصل علي شريط منتظم.

04-المشط peignage :التمشيط يزيل جميع الاوساخ و تجعل الآلياف متوازية.

05-السحب الثاني étirage:سحب الشريط المتحصل  بهدف تنظيمه.

06-التضعيف. doublage :مضاعفة الشريط و تمرير ألوان الغزل





الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       11  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي ذكر مراحل غزل الصوف 
                               بالاعتماد علي صور علي أن لا يقل عن ثلاثة مراحل.                                                 

العنوان:
غزل الصوف 
      
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

· القليل من الصوف الخام.
· القليل من الصوف الملونة.
    - قطع من أقمشة صوفية مختلفة.
   



	المتكون:

· القليل من الصوف الخام.
· القليل من الصوف الملونة.
    - قطع من أقمشة صوفية مختلفة.
    -  أدوات مدرسية.





الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow.
   *تجربه علميه.   

  
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
أصل الصوف. 
الدرس رقم:09
*ما هو أصل الصوف ؟   
*ماهي ألوان الصوف الأصلية؟
*كيف نجز الصوف؟
*ماهي استعمالات الصوف؟



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج ألبسه  صوفيه. 

   *ما نوع هذه الأقمشة؟

   * كيف نستطيع الجزم بأنها صوف؟
   *ما الفرق بين الصوف الخام و الصوف علي شكل خيط.


· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
غــــــــــــــــــــــــــزل الصوف.
كتابة العنوان علي السبورة.


· تبليغ الغرض البيداغوجي:
   كتابة الغرض البيداغوجي.




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف نرتب أو نصنف  الصوف ؟ (عرض ليفه الصوف)
01-الصوف الطويلة:لصناعه الاقمشة الطويلة.
02-الصوف القصيرة:تستعمل في خياطة الآغطية الموبرة.
بعد التخلص من الممالة .تخضع الصوف لمعالجات ميكانيكية عديده لكي تكون جاهزة للغزل.
*إعادة.


*تقويم.


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما مراحل عملية الغزل؟ 
01-التزييت:رش خفيف لمادة دسمة تسمح بتسهيل عمليات الموالية.
02-الخلع cardage:تخضع الي حركة الابرة معدنية التي تنتج طراز غير متقن و تبعد الالياف القصيرة.
03-السحبétirage:عندما تخضع المشاقة لضغط المنشار و الاسطوانة  المتعددة ..فإننا نحصل علي شريط منتظم.
04-المشط peignage :التمشيط يزيل جميع الاوساخ و تجعل الآلياف متوازية.
05-السحب الثاني étirage:سحب الشريط المتحصل  بهدف تنظيمه.
06-التضعيف. doublage :مضاعفة الشريط و تمرير ألوان الغزل

*أعادة .


*تقويم.




·  التقويم الشامل:
*ماتصنيف ليفات الصوف ؟
*ما وراحل غزل  الصوف؟

	

 





- إجابة المتربــص.





- المتربــص يكتشف.


-إجابة المتربــص.









· قراءة الغرض البيداغوجي.











* إعادة.


- حدد نوعي ليفه الصوف.


















* إعادة.



- حدد مراحل غزل الصوف.


 (
ال
درس
 رقم:
11
)




ملاحظــــــــــــة:
















الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الثاني 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:       12  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة علي التعرف علي أصل الحرير
                            و دورة حياة الدودة القزية بالإعتماد علي المخطط علي أن لا يقل عن 
                           ثلاث مراحل .


العنوان:
أصل الحرير origine de la soie
      

	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

        -أقمشة حريرية مختلفة .
        - لباس حريري. 
        -خيط حريري.
	المتكون:

    -أقمشة حريرية مختلفة  
    - لباس حريري. 
    - خيط حريري.
    - أدوات مدرسية




الوسائل البيداغوجية:
   *رسم تخطيطي لدورة حياة الدودة القزية.
   *data Chow. Diapositives.  

 
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
غزل الصوف...
الدرس رقم11.
  - ما تصنيف الصوف؟
  - كيف يتم غزله
   



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لمختلف أقمشة الحريرية. 
   *ما نوع هذه الأقمشة؟
   * كيف هو شكلها ؟
   *عرض كبة الخيط...ما هو ملمسه؟




· استخراج عنـــــــــــــــــوان الدرس:
أصل الحرير.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
كتابة الغرض البيداغوجي.





01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هو أصل الحرير؟   (عرض صورة)
 - الحرير هو من أصل حيواني.
 - و هو عبارة عن إفرازات اليسار يع في الغالب ما تكون دودة الحرير(الدودة القزية).
 - يستطيع العيش في الحالة البرية أو المتوحشة. 
 *إعادة.
 *تقويم.

02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما شكل فراشة الحرير؟(عرض صورة)
- عثة كبيرة بيضاء ذات أجنحة مخططة بالسواد.
- ويبلغ قياس العثة من نهايتي 
الجناحين 5سم.
- جسم العثة قصير وأرجلها ضخمة نسبيًا.
*أعادة .
*تقويم.


03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما عدد و شكل بيض الفراشة؟(عرض صورة)
- تقوم أنثى دودة القز في بداية الصيف بوضع ما بين 300 و 500بيضة.
- وتموت الفراشات سريعًا بعد وضع البيض.
- يوضع البيض في مكان بارد. 
- ومع بداية الربيع و يكون لونه أسود يبلغ 01ملغ.
*إعادة.
*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهية ديدان الحرير؟(عرض صورة)
- بعد 20 يومًا، يفقس البيض وتخرج منه ديدان تبلغ 2.5سم .
 -يوضع دود الحرير على مسطحات نظيفة. 
- تأكل الديدان بصفة مستمرة أوراق التوت  كل ساعتين أو ثلاث ساعات.
- تنمو إلى حوالي سبعين ضعف حجمها الأصلي.
 *إعادة.
 *تقويم.


05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما معني انسلاخ الدودة؟ (عرض صورة)
- تغير الديدان جلدها أربع مرات. 
- وبعد فترة ما بين أربعة وخمسة أسابيع يصل طول دودة الحرير إلى حوالي 8سم.
- ويصل قطر جسمها إلى 2سم. 
- بعد اكتمال النمو، تتوقف دودة الحرير عن الأكل .
*إعادة.
 *تقويم.



06-الوضع في تفكيـــــــــــــــر: 
*كيف تنسج الدودة الشرنقة؟(عرض صورة)
- تزحف الدودة إلى -الشجرة-. وتقوم بنسج شبكة نسيج لتمسك بنفسها وتُكوِّن بذلك الشرنقة.
-  تستمر دودة الحرير في نسج الحرير حول جسمها .
- تقوم غدتان بالقرب من الفك السفلي للدودة بإفراز سائل يتجمد على شكل خيوط حريرية رفيعة عند ملامسته للهواء بإفراز مادة صمغية تسمى سرسيون
 - وبعد حوالي ثلاثة أيام من النسج، تكتمل الشرنقة. 
- عند تحول اليرقة إلى عثة، فإنها تخرق الشرنقة وتقطع خيوط الحرير الطويلة إلى قطع قصيرة وكثيرة.
- ولهذا السبب فإن منتج الحرير يسمح لنسبة صغيرة من اليرقات بالتحول إلى فراشات.
- وبذلك تكتمل دورة حياتها.
*إعادة.
 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما شكل فراشة الحرير؟
*ما عدد و شكل بيض الفراشة؟
*ماهية ديدان الحرير؟
*ما معني انسلاخ الدودة؟ 
*ما معني انسلاخ الدودة؟ 
*كيف تنسج الدودة الشرنقة؟

	






· إجابة المتربص.






· المتربص يكتشف.
· المتربص يبحث.

· المتربص يجيب.













· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.
- أذكر أصل الحرير.








-إعادة.
-أذكر مواصفات فراشة الحرير.










-إعادة.
- حدد عدد و شكل بيض الفراشة.










-إعادة.
- حدد طول,أكل,و نمو دودة الحرير. 










-إعادة.
- أذكر عدد انسلاخ الدودة.طولها,قطر جسمها.




















- إعادة.
- حدد كيفية نسج الشرنقة,شكل خيط الحرير,خروج العثة.


 (
ال
درس
 رقم:
12
)


ملاحظـــــــــــــة:










الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       12  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا
العنوان:
أصل الحرير origine de la soie
      
01-أصل الحرير:هو من أصل حيواني و هو عبارة عن إفرازات اليسار يع في الغالب ما 
                      تكون دودة الحرير(الدودة القزية).يستطيع العيش في الحالة البرية أو 
                      المتوحشة. 

02-دورة حياة دودة الحرير:
    فراشة:عثة كبيرة بيضاء ذات أجنحة مخططة بالسواد، ويبلغ قياس العثة من نهايتي 
الجناحين 5سم، كما أن جسم العثة قصير وأرجلها ضخمة نسبيًا.

    البيض:تقوم أنثى دودة القز في بداية الصيف بوضع ما بين 300 و 500بيضة.وتموت الفراشات سريعًا بعد وضع البيض. يوضع البيض في مكان بارد. ومع بداية الربيع و يكون لونه أسود يبلغ 01ملغ.

    ديدان: يفقس البيض وتخرج منه ديدان تبلغ 2.5سم . يوضع دود الحرير على مسطحات نظيفة. تأكل الديدان بصفة مستمرة أوراق التوت  كل ساعتين أو ثلاث ساعات.تنمو إلى حوالي سبع اضعاف حجمها الأصلي.

    الإنسلاخات:تغير الديدان جلدها أربع مرات. وبعد فترة ما بين أربعة وخمسة أسابيع يصل طول دودة الحرير إلى حوالي 8سم، ويصل قطر جسمها إلى 2سم. بعد اكتمال النمو، تتوقف دودة الحرير عن الأكل .

     الشرنقة: تزحف الدودة إلى -الشجرة-. وتقوم بنسج شبكة نسيج لتمسك بنفسها وتُكوِّن بذلك الشرنقة.  تستمر دودة الحرير في نسج الحرير حول جسمها حيث تقوم غدتان بالقرب من الفك السفلي للدودة بإفراز سائل يتجمد على شكل خيوط حريرية رفيعة عند ملامسته للهواء بإفراز مادة صمغية تسمى سرسيون.
 - وبعد حوالي ثلاثة أيام من النسج، تكتمل الشرنقة. عند تحول اليرقة إلى عثة، فإنها تخرق الشرنقة وتقطع خيوط الحرير الطويلة إلى قطع قصيرة وكثيرة، ولهذا السبب فإن منتج الحرير يسمح لنسبة صغيرة من اليرقات بالتحول إلى فراشات.
- وبذلك تكتمل دورة حياتها.


دورة حياة الدودة القزية- دودة الحرير-


	

	الاختصاص:البسة  جاهزة                                                السداســـــي :    الثاني 
                                                                                 المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                 رقم الـــدرس:       13 
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


العنوان:
خصائص الحرير

      
مميزات الخيط الحرير : يسمى الحرير ملك الألياف لان بريقه الطبيعي لا يتوافر إلا في القليل من الألياف الأخرى.
01-الخفة: الملابس الحريرية خفيفة الوزن جدا وأكثر دفئا من الملابس المصنوعة من القطن أو الكتان أو الحرير الصناعي
02-  المتانة:خيط متين جدا وقوي ويصعب قصة او قطعه,كلما لامس الماء كلما زاد قوة وصلابة .
03-الصلابة:  الخيوط الحرير تختلف في قوة تحملها فمنها من يرفع فقط 20 كيلوا ومنها ما يرفع لغاية 70 كيلوا .
04-سماكة:خيوط رفيعة وبذلك فأنه يمكنك ربط لفه كامله 300 متر على مكنة واحدة. 
مميزاته
05- قدرة الإمتصاص:يمتص الحرير الرطوبة ويحتفظ بمقدار 30% رطوبة بدون أن يبدو عليه البلل. 
06-قابلية الإحتمال:و له القدرة على احتمال درجات الحرارة العالية فيمكن تسخينه حتى درجة حرارة 140 درجة مئوية بدون أن يتحلل حيث انه يبدأ يتحلل عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.
07-العرق المتكرر يتلفه,إضافة الي الكلور.
08- كيفية غسله :غالباً ما يمكن الاكتفاء باستخدام النظافة الجافة للملابس الحريرية إذا دلت البطاقة الإرشادية على ذلك.
09- كيفية كيه :مقاوم للإنكماش.يكوى الحرير وهو قريب إلى الجفاف بمكواة هادئة ، أما الملابس الحريرية الملونة فتكوى على الظهر حتى لا تترك أثراً أو لمعاناً . 
أما إذا كان الملابس الحريرية جافة فيجب تنديتها بالتساوي عن طريق استخدام فوطة حتى لا يبقع، حيث أن الحرير خالي من الشعيرات التي تمنع انتشار الماء بالتساوي. 


الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الثاني 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:       11  
                                                                                 الوقت المحدد:02ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة عليّ ذكر خصائص الحرير 
                           بالإعتماد علي التجارب في قطع من القماش علي أن لا يقل عن 
                           ثلاث مراحل .


العنوان:
خصائص الحرير
      

	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

        -أقمشة حريرية مختلفة .
        - لباس حريري. 
        -خيط حريري.
	المتكون:

    -أقمشة حريرية مختلفة  
    - لباس حريري. 
    - خيط حريري.
    - أدوات مدرسية





الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow. Diapositives.  

	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة:
اصل الحرير...الدرس رقم 12.
  - ما أصل الحرير؟
  -ما هي دورة حياة دودة القز الحريرية.
*إعادة مشاهدة فيديو دورة حياة دودة القز.
   



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لمختلف أقمشة الحريرية علي المتربصين. 
   *ما الذي يميز الحرير عن باقي الأقمشة الأخرى؟




· استخراج عنــــــــوان الدرس:
خصائص الحرير.
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
كتابة الغرض البيداغوجي.



01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما ملمس الحرير؟   
 -الخفة: الملابس الحريرية خفيفة الوزن جدا وأكثر دفئا من الملابس المصنوعة من القطن أو الكتان أو الحرير الصناعي
المتانة:خيط متين جدا وقوي ويصعب قصة او قطعه,كلما لامس الماء كلما زاد قوة وصلابة.
-الصلابة:  الخيوط الحرير تختلف في قوة تحملها فمنها من يرفع فقط 20 كيلوا ومنها ما يرفع لغاية 70 كيلوا .
-سماكة:خيوط رفيعة وبذلك فأنه يمكنك ربط لفه كامله 300 متر على مكنة واحدة. 
 *إعادة.

 *تقويم.



02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي قدرة امتصاص و احتمال  قماش الحرير؟
- قدرة الإمتصاص:يمتص الحرير الرطوبة ويحتفظ بمقدار 30% رطوبة بدون أن يبدو عليه البلل. 
-قابلية الإحتمال:و له القدرة على احتمال درجات الحرارة العالية فيمكن تسخينه حتى درجة حرارة 140 درجة مئوية بدون أن يتحلل حيث انه يبدأ يتحلل عند درجة حرارة 170 درجة مئوية.
*أعادة .

*تقويم.



03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هو تأثير ماء جافيل؟تجربة
العرق المتكرر يتلفه,إضافة الي الكلور. 
*إعادة.

*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف يمكن غسل الحرير؟
-غالباً ما يمكن الاكتفاء باستخدام النظافة الجافة للملابس الحريرية إذا دلت البطاقة الإرشادية على ذلك.
*إعادة.

 *تقويم.



05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف تتم عملية كي قماش من الحرير؟
- مقاوم للإنكماش.
-يكوى الحرير وهو قريب إلى الجفاف بمكواة هادئة .
- أما الملابس الحريرية الملونة فتكوى على الظهر حتى لا تترك أثراً أو لمعاناً . 
- أما إذا كان الملابس الحريرية جافة فيجب تنديتها بالتساوي عن طريق استخدام فوطة حتى لا يبقع.
- حيث أن الحرير خالي من الشعيرات التي تمنع انتشار الماء بالتساوي. 

*إعادة.

 *تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ما ملمس الحرير؟   
*ما هي قدرة امتصاص و احتمال  قماش الحرير؟
*ما هو تأثير ماء جافيل؟
*كيف يمكن غسل الحرير؟
*كيف تتم عملية كي قماش من الحرير؟

	







· إجابة المتربص.









· المتربص يكتشف.














· قراءة الغرض البيداغوجي.














- إعادة.

- أذكر ملمس الحرير.















-إعادة.

-أذكر قدرات قماش الحرير.





-إعادة.

- حدد تأثير ماء جافيل.








-إعادة.

- حدد طول,أكل,و نمو دودة الحرير. 















-إعادة.

- أذكر كيفية كي الحرير.




 (
ال
درس
 رقم:
13
)







ملاحظـــــــــــــــــة:












الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      14  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا

العنوان:
الانسجه التركيبيه
      

النسج المختلط:هو خلط الانسجه إما في الحاله الخام أم الي خيوط مستقيمه و موزعه الواحده 
                    في السده و الأخري في اللحمه.
امتياز الخلط:
· انخفاض السعر الداخلي:عند خلط القطن و الحرير أو القطن والصوف و الكتان.
· ارتفاع المقاومه:خلط الصوف و الترقال.أو الصوف و النايلون.
· اكتساب مقاومه:ادخال خيوط مطاطيه.
· تحسين القدره علي الحفاظ علي الحراره..الصوف و الياف الستان.
· تحسين استقرار القياسات:الصوف و ليفه القطن.
· الحصول علي نتائج الألوان:اختيار ليفات لها مفاعيل مختلفه للتلوين.
· تحقيق الطبوع و النقوش:تتعقب الخطوط المستمره في طولها و خيوط قابله الي السحب في الهواء الساخن مثل النيلون.
· الحصول علي ألياف محصوره جدا :خلائط الخيوط المتينه و القابله للسحب مستعمله الواحده في السده  و الاخري في اللحمه...و ذلك للحصول علي ألياف محصوره جدا.




الاختصاص:خياطة جاهزة (ت.متواصل)                               السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      14  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة عليّ التعرف علي الانسجه 
                          المختلطه. ذكر خصائصها. بالإعتماد علي قطع من الاقمشه المختلفه 
                          للتجارب  العلمية علي أن لا يقل عن خمسة عناصر .


العنوان:
الانسجه التركيبيه
      
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

      

-أقمشة مختلطه .
       
        
        
	المتكون:


        -أقمشة مختلطه .
        - أدوات مدرسية




الوسائل البيداغوجية:
   *-أقمشة مختلطه .



	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة الدرس السابق:
خصائص الحرير
...الدرس رقم 13.
*ما ملمس الحرير؟   
*ما هي قدرة امتصاص و احتمال  قماش الحرير؟
*ما هو تأثير ماء جافيل؟
*كيف يمكن غسل الحرير؟
*كيف تتم عملية كي قماش من الحرير؟
   



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لمختلف الاقمشة المصنوعه عن طريق الخلط علي المتربصين. 
   *ما نوع هذا القماش ؟
   *ما اصله؟



· استخراج عنـــــــــــوان الدرس:
الانسجه المخلوطه
كتابة العنوان علي السبورة.

· تبليغ الغرض البيداغوجي:
كتابة الغرض البيداغوجي.




01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما معني نسيج مختلط؟   
   هو خلط الانسجه إما في الحاله الخام أم الي خيوط مستقيمه و موزعه الواحده 
  في السده و الأخري في اللحمه.
* إعادة.

* تقويم.



02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما امتيازات النسيج المخلوط؟
· انخفاض السعر الداخلي:عند خلط القطن و الحرير أو القطن والصوف و الكتان.
· ارتفاع المقاومه:خلط الصوف و الترقال.أو الصوف و النايلون.
· اكتساب مقاومه:ادخال خيوط مطاطيه.
· تحسين القدره علي الحفاظ علي الحراره..الصوف و الياف الستان.
· تحسين استقرار القياسات:الصوف و ليفه القطن.
· الحصول علي نتائج الألوان:اختيار ليفات لها مفاعيل مختلفه للتلوين.
· تحقيق الطبوع و النقوش:تتعقب الخطوط المستمره في طولها و خيوط قابله الي السحب في الهواء الساخن مثل النيلون.
· الحصول علي ألياف محصوره جدا :خلائط الخيوط المتينه و القابله للسحب مستعمله الواحده في السده  و الاخري في اللحمه...و ذلك للحصول علي ألياف محصوره جدا.
· 

*إعادة.

 *تقويم.




·  التقويم الشامل:
*عرف النسيج المخلوط؟   
*ما امتيازات النسيج المخلوط؟

	










· إجابة المتربص.








· المتربص يكتشف.

· المتربص يجيب.











· قراءة الغرض البيداغوجي.








* إعادة.

- حدد مفهوم النسيج المخلوط .

























*إعادة.

-أذكر امتيزات النسيج المخلوط.



 (
ال
درس
 رقم:
14
)

























الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      15  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا

العنوان:
النيــــــــــــلون


تاريخ النايلون:01-
مخترع النايلون هو والاس كاروثرز. في عام 1928.بالولايات الأمريكية.
- وتم إطلاق اسم پولي أميد قبل أن يتم إيجاد اسم النايلون .
- إستخدم في عام 1938 عندما تم استخدامه في صناعة شعيرات فرشات الأسنان. إلا أنه وجد تطبيقا ًكبيراً له عندما استخدم في صناعة الجوارب النسائية وذلك بسبب مشابهته لملمس الحرير ولرخص ثمنه.

02-تركيبه النايلون:
· النايلون هه عبارة عن بلمره ذرتين غضويتين.
· 01-محلول مائي به:
*1.6من محلول أكسيد الدينامين.
*هيدروكسيد الصوديوم.
· 02-كلورايد أديبوي مذاب في هيكسين.
· 03-خصائص النايلون: 
· الشكل سلس و لماع.

· مقاومته تقارن بالفولاذ اللين.

· المرونه كبيره جدا قد تصل الي 8/10من طوله و رجوعه الي طوله الأصلي.
· يغسل بالماء البارد و الدافئ و الصابون.يجف بسرعه و لا يستلزم الكيّ
· قابلية الامتصاص ضعيفه جدا.




· يذوب النايلون بسرعه تاركا وراءه رائحه البلاستيك و رماده صلب.
· يقبل كل الالوان بسهوله.
· لا يفقد قوتة مع الربط والعقد الكثيرة .
· يمكن توصيلة مع خيوط اخرى بكل سهولة.
· عديم التمدد.
· السعر المنخفض (رخيص السعر).
· لا يتاثر النايلون بعامل الماء والملوحة في حاله الصيد .
· 04-بعض الألياف من نفس النوع:
· الرايون.
· الألكريليك.
· الداكرون*الترقال*
· البوليستير.
05-بعض استعمالات النايلون:
· الجوارب النسائيه.
· الالبسه الداخليه.
· أقمصه الرجاليه.
· الزرابي و الضمادات.
· شباك الصيد البحري.







الاختصاص:خياطة جاهزة (ت.متواصل)                               السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      15  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة عليّ التعرف علي النايلون.تركيبته 
                          الكيميائيه. خصائصه. بعض من اليافه و إستعمالاته  بالإعتماد علي قطعة 
                          من نفس القماش  علي أن لا يقل عن ثلاثه عناصر من كل خاصيه .

العنوان:
النيــــــــــــلون
      
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

        -أقمشة من النيلون .
        - ألبسه من النيلون.
        - لهب للتجربه الإحتراق.
        - مكواه. 
        

	المتكون:

        --أقمشة من النيلون .
        - ألبسه من النيلون.
        - لهب للتجربه الإحتراق.
        - مكواه.
        - ادوات مدرسيه. 
        




الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow. Diapositives
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعةالدرس السابق:
الانسجه التركيبيه
الدرس رقم 14.
  - عرف الأنسجه التركيبيه*المختلطه*
  - عدد امتيازات الخلط؟
   



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لمختلف الاقمشة المصنوعه من النايلون علي المتربصين. 
   *ما نوع هذا القماش ؟

   *ما أستغلالاته؟




· استخراج عنـــــــــــوان الدرس:
النيلــــــــــــــون
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
كتابة الغرض البيداغوجي.



01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*من مخترع النايلون؟ صور للنيلون  
- مخترع النايلون هو والاس كاروثرز. في عام 1928.بالولايات الأمريكية.
- وتم إطلاق اسم پولي أميد قبل أن يتم إيجاد اسم النايلون .
- إستخدم في عام 1938 عندما تم استخدامه في صناعة شعيرات فرشات الأسنان. إلا أنه وجد تطبيقا ًكبيراً له عندما استخدم في صناعة الجوارب النسائية وذلك بسبب مشابهته لملمس الحرير ولرخص ثمنه.
* إعادة.


* تقويم

 

02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما هي تركيبه النايلون؟عرض فيديو.
· النايلون هه عبارة عن بلمره ذرتين غضويتين.
· 01-محلول مائي به:
*1.6من محلول أكسيد الدينامين.
*هيدروكسيد الصوديوم.
· 02-كلورايد أديبوي مذاب في هيكسين.
*أعادة .


*تقويم.





03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ماهي خصائص النايلون؟ تجربه
· الشكل سلس و لماع.

· مقاومته تقارن بالفولاذ اللين.

· المرونه كبيره جدا قد تصل الي 8/10من طوله و رجوعه الي طوله الأصلي.
· يغسل بالماء البارد و الدافئ و الصابون.يجف بسرعه و لا يستلزم الكيّ
· قابلية الامتصاص ضعيفه جدا.
· يذوب النايلون بسرعه تاركا وراءه رائحه البلاستيك و رماده صلب.
· يقبل كل الالوان بسهوله.
· لا يفقد قوتة مع الربط والعقد الكثيرة .
· يمكن توصيلة مع خيوط اخرى بكل سهولة.
· عديم التمدد.
· السعر المنخفض (رخيص السعر).
لا يتاثر النايلون بعامل الماء والملوحة في حاله الصيد 
*إعادة.


*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*أذكر بعض الاقمشه النيلونيه.عرض صور
· الرايون.
· الألكريليك.
· الداكرون*الترقال*
· البوليستير.

*إعادة.

 *تقويم.



05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*أذكر بعض إستعمالات النايلون.
· الجوارب النسائيه.
· الالبسه الداخليه.
· أقمصه الرجاليه.
· الزرابي و الضمادات.
· شباك الصيد البحري.. 

  *إعادة.

*تقويم.



·  التقويم الشامل:
*من مخترع النايلون؟ 
*هي تركيبه النايلون؟ 
*ماهي استعمالات النايلون؟ 
*أذكر بعض الاقمشه النيلونيه.
*أذكر بعض إستعمالات النايلون
	






· إجابة المتربص.








· المتربص يكتشف.

· المتربص يجيب.














· قراءة الغرض البيداغوجي.













* إعادة.


- من مخترع النايلون؟ 











*إعادة.

-أذكر تركيبه النايلون.


























*إعادة.

- حدد خصائص النايلون.










*إعادة.

- أعط بعض أنواع أقمشه النايلون. 













*إعادة.

-عدد استعمالات النايلون.



 (
ال
درس
 رقم:
15
)






ملاحظــــــــه:



الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      16  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا
العنوان:
التـــــــــــــــــــــــرقال
      

الاصل:يتم تصنيع الترقال من عناصر كيمياوية مثل الكربون والهدروجين والنتروجين والأكسجين،    
        وبعض مشتقات البترول الأخرى، وتشكيلها على هيئة مركبات ذوات جزيئات ضخمة.
           يمكن التمييز بينها سواء بالحرق و ملاحظة الرائحة والرماد أو بالملمس والنعومة.
 
خصائص الياف الترقال:
-إنعدام قابلية التجعد فيه.
-مقاومه كبيرة ضد التآكل و التمزق.
-لا يهاجم من طرف العثه.
-غير قابل للفساد.
-يقبل كل الوان الصباغه.  
-الاحتراق:تحترق اليافها و تذوب ما دامت في اللهب فرائحته بلاستيكية كيماويه ورماده علي      
              شكل كره صلبه.

إستعمالات الترقال:
للستائر.الألبسة.القمصان.و الفساتين.للمفروشات.لشراع البواخر.
و كقماش ممزوج:للصناعات الخاصة بالذكور و الإناث و صناعة أنسجة للحياكه.

الصيانه:
-ينظف بالماء البارد و الصابون.
-يجف بسرعه و لا يتطلب أيّ كي  بالمكواة مثل القماش  الطبيعي.   

الاختصاص:خياطة جاهزة (ت.متواصل)                               السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      16  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة عليّ التعرف علي الترقال 
                          .ذكر خصائصه. إستعمالاته  و صيانته بالإعتماد علي قطعة من نفس القماش 
                          للتجارب العلميه علي أن لا يقل عن ثلاثه عناصر .


العنوان:
التـــــــــــــــــــــــرقال
      
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:

        -أقمشة من الترقال .
        - ألبسه من الترقال.
        - لهب للتجربه الإحتراق.
        - مكواه. 
        

	المتكون:

        -أقمشة من الترقال .
        - ألبسه من الترقال. 
        - لهب للتجربه الإحتراق.
        - مكواه. 
        




الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow. Diapositives


	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعة الدرس السابق:
النايلون...
الدرس رقم 15.
*من مخترع النايلون؟ 
*هي تركيبه النايلون؟ 
*ماهي استعمالات النايلون؟ 
*أذكر بعض الاقمشه النيلونيه.
*أذكر بعض إستعمالات النايلون.
   



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لمختلف الاقمشة المصنوعه من الترقال علي المتربصين. 
   *ما نوع هذا القماش ؟




· استخراج عنـــــــــــوان الدرس:
الترقال
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
كتابة الغرض البيداغوجي.



01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*من أين يستخرج الترقال؟   
-يتم تصنيع الترقال من عناصر كيمياوية مثل الكربون والهدروجين والنتروجين والأكسجين،    
        وبعض مشتقات البترول الأخرى، وتشكيلها على هيئة مركبات ذوات جزيئات ضخمة.
           يمكن التمييز بينها سواء بالحرق و ملاحظة الرائحة والرماد أو بالملمس والنعومة.
*إعادة.

 *تقويم.



02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*ما خصائص الترقال؟تجربه علميه
-إنعدام قابلية التجعد فيه.
-مقاومه كبيرة ضد التآكل و التمزق.
-لا يهاجم من طرف العثه.
-غير قابل للفساد.
-يقبل كل الوان الصباغه.  
-الاحتراق:تحترق اليافها و تذوب ما دامت في اللهب فرائحته بلاستيكية كيماويه ورماده علي  شكل كره صلبه.
*أعادة .

*تقويم.


03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*حدد إستعمالات الترقال؟
للستائر.الألبسة.القمصان.و الفساتين.للمفروشات.لشراع البواخر.
و كقماش ممزوج:للصناعات الخاصة بالذكور و الإناث و صناعة أنسجة للحياكه.
*إعادة.

*تقويم.



04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*كيف يمكن صيانه الترقال؟
-ينظف بالماء البارد و الصابون.
-يجف بسرعه و لا يتطلب أيّ كي  بالمكواة مثل القماش  الطبيعي.   
*إعادة.

 *تقويم.


·  التقويم الشامل:
*عرف الترقال؟   
*ما هي خاصيات الترقال؟
*ما هي إستعمالات الترقال؟
*كيف يمكن صيانه الترقال؟
	









· إجابة المتربص.








· المتربص يكتشف.













· قراءة الغرض البيداغوجي.













- إعادة.

- أذكر إستخراج النايلون .















-إعادة.

-أذكر أصل الترقال.









-إعادة.

- حدد إستعمالات الترقال.








-إعادة.

- حدد كيفيه صيانه الترقال. 


 (
ال
درس
 رقم:
16
)






ملاحظه:



الاختصاص:البسة جاهزة                                                  السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                   رقم الـــدرس:      17  
                                                                                  الوقت المحدد:02  ســــــــــــا

العنوان:
الدليل العالمي للصيانه


تعريف: الدليل العالمي لصيانه الاصناف النسيجيه هو مجموعه من الرموز أو الحروف تتلخص 
          فيما يلي:
	


	وعا مملوء بالماء يشير الي درجه حراره حمام الغسيل.إذا كان الوعاء مشطوب..فالعمليه ممنوعه.

	 (
   
cl
)


	مثلث يشير الي إستعمال ماء جافيل. مشطوب..فالعمليه ممنوعه.

	


	الكيّ..مكواه ثشير الي درجه الحراره التي يجب أن تحترم اثناء عمليه الكيّ لطبيعه القماش.. مشطوب..فالعمليه ممنوعه.

	


	.  الكي يكون ناعم للوازم الرهيفه.
.. الكي متوسط لوازم الحرير و الصوف.
... الكي القويّ للوازم القطن.

	


	التنظيف الجاف...دائره تحمل بداخلها حرف كبير تعطي غشارات للتنظيف الجاف و إزاله البقع.

	 (
F
) (
P
) (
A
)


	A:المادة تتحمل كل المزيلات.
P:الأزاله تكون بالبنزين او البروكلين.
F:الإزاله تكون إلا بالبنزين المعدني.

	


	
غساله.. مشطوب..فالعمليه ممنوعه.




الاختصاص:البسة  جاهزة                                                 السداســــــي :    الثانــــــــــي 
                                                                                  المــــــــــــادة: تكنولوجيـــــــا
                                                                                  رقم الـــدرس:      17  
                                                                                 الوقت المحدد:02  ســــــــــــا


الغرض البيداغوجي:في نهاية الدرس تكون كل متربصة قادرة عليّ التعرف كل رموز الدليل 
                           العالمي لصيانه الألبسه الموجوده علي بطاقات الملابس الجاهزه بالإعتماد 
                          علي الملصقات المعتمده علي أن لا يقل عن خمسه عناصر.

العنوان:
الدليل العالمي للصيانه
	مواد أولية       -       الأدوات       -       المعدات

	المكون:



-لاصقات ملابس جاهزه.
        

	المتكون:



        -لاصقات ملابس جاهزه.
        
        



      

الوسائل البيداغوجية:
   *data Chow. Diapositives.
   * لاصقات الملابس.
	المراحل الأساسية  للـــــــــــدرس

	نشاطات التعليم
	نشاطات التعليم

	
· مراجـــــــــــعةالدرس السابق:
الترقـــــــــــــال
الدرس رقم 61.
  *عرف الترقال؟   
*ما هي خاصيات الترقال؟
*ما هي إستعمالات الترقال؟
*كيف يمكن صيانه الترقال؟   



· خلق مركز الاهتمـــــــــام:
عرض نماذج لمختلف الملصقا ت و الرموزعلي المتربصين. 
   *ما نوع هذا الملصقات ؟

   *أين يمكن إيجاد هذه الرموز؟




· استخراج عنـــــــــــوان الدرس:
الدليل العالمي للصيانه
كتابة العنوان علي السبورة.



· تبليغ الغرض البيداغوجي:
كتابة الغرض البيداغوجي.



01-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*الي ماذا يرمز هذا الشكل؟ صور ه
وعاء مملوء بالماء يشير الي درجه حراره حمام الغسيل.إذا كان الوعاء مشطوب..فالعمليه ممنوعه.
* إعادة.


* تقويم


02-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*الي ماذا يرمز هذا الشكل؟ صور ه
المعالجه بماء الكلور..مثلث يسجل عليه ماء الكلور.يعطي اشاره السماح به. مشطوب..فالعمليه ممنوعه.
*أعادة .


*تقويم.



03-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*الي ماذا يرمز هذا الشكل؟ صور ه
الكيّ..مكواه ثشير الي درجه الحراره التي يجب أن تحترم اثناء عمليه الكيّ لطبيعه القماش.. مشطوب..فالعمليه ممنوعه.
*إعادة.


*تقويم.


04-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*الي ماذا يرمز هذا الشكل؟ صور ه
A:المادة تتحمل كل المزيلات.
P:الأزاله تكون بالبنزين او البروكلين.
F:الإزاله تكون إلا بالبنزين المعدني.
*إعادة.

 *تقويم.



05-الوضع في تفكيـــــــــــــــر:
*الي ماذا يرمز هذا الشكل؟ صور ه
غساله.. مشطوب..فالعمليه ممنوعه.
  *إعادة.

*تقويم.



·  التقويم الشامل:
*ماذا تمثل كل الرموز الموجوه؟كل رمز علي حدي...
	








· إجابة المتربص.







· المتربص يكتشف.

· المتربص يجيب.














· قراءة الغرض البيداغوجي.







* إعادة.


- ماذا يمثل الرمز ؟ 







*إعادة.


- ماذا يمثل الرمز ؟ 








*إعادة.

- ماذا يمثل الرمز ؟ 








*إعادة.

- ماذا يمثل الرمز ؟ 






*إعادة.

- ماذا يمثل الرمز ؟ 



 (
ال
درس
 رقم:
17
)






ملاحظــــــــه:








فراشة تبيض 300الي500  بيضة تبلغ 01ملغ.


يفقس البيض بعد 20يوم تبلغ 2.5سم طولا.


بعد 05أسابيع تنمو الديدان لتصبح يرقات تتعرض الي 04انسلاخات حتي تصل الي 08سم. تبدأ في نسج الشرنقة


بعد 03ايام من النسيج  تكتمل الشرنقة


تتحول اليرقة الي عثة  داخل الشرنقة  في     03اسابيع ثم تثقب الشرنقة و تفر.
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