	الإختصاص:عامل في  الميكرومعلومتية
المـادة: المحافظة الفيزيائية والمنطقية للحاسوب.
	عنوان الدرس:
"إقلاع الحاسب"
	رقم الدرس: 
04


الأغــــــراض التعــليميــــة
  الغرض العـــــام: 
 في نهاية الدرس يكون كل متربص قادرا على أن يشرح مراحل اقلاع الحاسوب  بدون ارتكاب خطأ. 
الأغراض الجزئــيـــة:   
1) أن  يعرف اقلاع الحاسب .
2) أن يوضح  المراحل الأساسية لاقلاع الحاسب.  
المـــــــــــــــدة:  02 ساعات 
الأدوات ومادة العمـــــل:
	المتكوّن
	المكوّن

	/

	/


الوسـائــــل التعليميـــة: جهاز حاسوب .
"المراحــل الرئيسية لسير الـــدرس"
	المكوّن 
	المتكوّن

	المراجعة:
س: ماهو المكون الأساسي في جهاز الحاسوب ؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	- خلق مركز الاهتمام : 
لاحظ معي ماذا يحدث عند الضغط على زر التشغيل .

أطلب من المتربصين الانتباه أضغط على الزر ،  ثم اطرح السؤال : 

س: ماذا نسمي هذه العملية؟

س:كم أخذت عملية تشغيل الحاسب من الوقت؟

س:ماذا حدث خلال هذه الفترة؟
	

	
	إجابات متعددة ومختلفة

	استخراج العنوان:  
" إقلاع الحاسوب "
	

	- تبليغ و شرح الأغراض التعليمية:  
مطالبة 2او3 من المتربصين بقراءة الأغراض.                                               
	

	
	يعيدون قراءة الأغراض 

	الوضع في صعوبة رقم 01:
 س: من يعرّف  عملية اقلاع الحاسوب؟                                                                               
	

	
	إجابات متعددة ومختلفة

	الشرح والتوضيح:  
ج: هو عملية ألية يقوم بها جهاز الحاسوب لبدء تشغيليه و ذلك بعد الضغط على زر التشغيل حيث لا يستغرق ذلك إلا بضعة ثوان.
	ينتبهون ويستفسرون

	التقويم الجزئي 01: 
س: من يعرّف إقلاع الحاسوب؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	الوضع في صعوبة رقم 02:
 س: من يستطيع أن يوضح مراحل اقلاع الحاسوب؟                                                                               
	

	
	إجابات متعددة ومختلفة

	الشرح والتوضيح:
	

	تمر عملية اقلاع الحاسوب بمرحلتين أساسيتين هما:
1)المرحلة التمهيدية(الأولية)    2) مرحلة إقلاع النظام 
	ينتبهون ويستفسرون

	التقويم الجزئي 02: 
س: من يوضح مراحل إقلاع الحاسوب؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	التقويم الكلي:
· س:من يشرح عملية إقلاع الحاسوب.؟
	

	
	إجابات صحيحة


الملاحظــــــــــــــــــــة:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الاختصاص : عامل في الميكرومعلومتية 
عنوان الدرس:
إقلاع الحاسوب

1/-تعريف إقلاع الحاسوب : هي عملية آلية يقوم بها جهاز الحاسوب لبدء تشغيليه و ذلك بعد وصله بالكهرباء والضغط على زر االتشغيل حيث لا يستغرق ذلك إلا بضعة ثوان.
2/- المراحل الأساسية لإقلاع الحاسوب :

 تمر عملية إقلاع الحاسب بمرحلتين رئيسيتين هما:
· الإقلاع الأولي أو التمهيدي (البيوس BIOS )
· إقلاع النظام (نظام تشغيل القرص)
1) الإقلاع الأولي أو التمهيدي (البيوس BIOS ) :  

عند تشغيل الجهاز (وصله بالكهرباء والضغط على زر التشغيل) يقوم الجهاز باستدعاء برامج تم تخزينها على الذاكرة  ROM الميتة ومن أهم هذه البرامج برنامج موجود في نظام الادخال والاخراج القاعدي          BIOS يدعى برنامج الفحص الذاتي . POST
· نظام الادخال والاخراج القاعدي (BIOS):
هو مجموع البرامج القاعدية التي تراقب الجانب المادي للحاسوب. يحتوي على ملفات التشغيل التي تساعد النظام في توفير واسطة بين مختلف الاجهزة. يحتوي البيوس في أغلب الحواسيب على العناصر التالية:

· Post (Power-on self test):
هو برنامج الاختبار الذاتي الذي يدقق في المعالج، الذاكرة، بطاقة الفيديو (محول العرض)، مراقب محركات الاقراص، والمحركات، ولوحة المفاتيح....، وكذلك مكونات اخرى هامة لتشغيل الحاسوب.
· Setup Bios:

هو برنامج تنصيب واعداد النظام يتم التحكم فيه عن طريق قوائم ويتم تنشيطه بالضغط على مفتاح خاص اثناء الاختبار الذاتي (Post) مثل  Suppr أو F2 يسمح بإعداد خيارات لوحة الام ، التاريخ والساعة، وكلمات المرور، اختيار وحدة الاقلاع......الخ

الوظائف الأساسية لهذه البرامج هي :  


1) التأكد من تواجد وقابلية الوصول الى أجزاء الجهاز الأساسية مثل ذاكرة RAM  ، لوحة المفاتيح،  محركات الأقراص، وأي أجزاء أخرى مثل الفأرة و البطاقات الإضافية, وملحقات الكمبيوتر.

2) تنفيذ كافة خيارات واعدادات البيوس.

3) البحث عن أي أداة تخزين تحتوي على نظام تشغيل عالي المستوى وتشغيله.
2)   اقلاع النظام (نظام تشغيل القرص):

بعد الإنتهاء من الإقلاع الأولي يقوم البيوس بالبحث عن أي قرص او اداة تخزين تحوي نظام تشغيل عالي المستوى وعند تواجده يقوم البيوس بتحميل سجل التشغيل الرئيسي  MBR (MASTER BOOT RECORD)من اداة التخزين (كالقرص الصلب) الى الذاكره  وال MBR يحتوي بدوره على سجل الإقلاع الرئيسي الذي يقوم بقراءة جدول الأقسام والبحث عن القسم الفعال الذي يحتوي على المحرك الرئيسي لنظام التشغيل والذي يقوم بعدها بتشغيل الملفات الأساسية وربطها مع بعضها البعض ومع الذاكرة وكامل قطع وملحقات الجهاز وخاصة بطاقة الشاشة VGA وكل ذلك تحت اشراف نواة نظام التشغيل الرئيسية .
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