	الإختصاص:عون حفظ البيانات
المـادة: المحافظة الفيزيائية والمنطقية للحاسوب.
	عنوان الدرس:
"رسائل خطأ الحاسوب"
	رقم الدرس: 
05


الأغــــــراض التعــليميــــة
  الغرض العـــــام: 
 في نهاية الدرس يكون كل متربص قادرا على أن يميَز  رسائل خطأ الحاسوب حسب النوع 

و بطريقة صحيحة.
الأغراض الجزئــيـــة:   
1) أن  يعرِف رسائل خطأ الحاسب.
2) أن يحدد أنواع رسائل الخطأ.   
المـــــــــــــــدة:  03 ساعات 
الأدوات ومادة العمـــــل:
	المتكوّن
	المكوّن

	/

	/


الوسـائــــل التعليميـــة: جهاز حاسوب. 
"المراحــل الرئيسية لسير الـــدرس"
	المكوّن 
	المتكوّن

	المراجعة:
س: ماهي مراحل اقلاع  الحاسوب ؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	- خلق مركز الاهتمام : 
لاحظ معي ماذا يحدث عند الضغط على زر التشغيل .(حاسوب في حالة عطل)
أطلب من المتربصين الانتباه أضغط على الزر ،  ثم اطرح السؤال : 

س: ما هذا الصوت ؟ ، ماذا نعتبره؟
	

	
	إجابات متعددة ومختلفة

	استخراج العنوان:  
" رسائل خطأ الحاسوب "
	

	- تبليغ و شرح الأغراض التعليمية:  
مطالبة 2او3 من المتربصين بقراءة الأغراض.                                               
	

	
	يعيدون قراءة الأغراض 

	الوضع في صعوبة رقم 01:
 س: من يعرّف  رسالة الخطأ؟                                                                               
	

	
	إجابات متعددة ومختلفة

	الشرح والتوضيح:  
ج: هي إشارة مرئية أو صوتية تعلم  على وجود خطأ مادي أو برامجي أو دخول بيانات غير مرغوبة لجهاز الحاسوب.
	ينتبهون ويستفسرون

	التقويم الجزئي 01: 
س: من يعرّف رسالة الخطأ؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	الوضع في صعوبة رقم 02:
 س: من يستطيع أن يحدد أنواع رسائل خطأ الحاسوب؟                                                                               
	

	
	إجابات متعددة ومختلفة

	الشرح والتوضيح:
	

	 يوجد نوعين من رسائل الخطأ:

· رسائل الخطأ الصوتية: يعبر عنها بعدد من النغماتbips التي تحدد الجزء العاطل, أما في حالة عدم وجود أي عطل فستسمع إشارة صوتية قصيرة. وشفرات الأعطال عبارة عن توليفة من النغمات القصيرة والطويلة. واختلاف التوليفة من جهاز لآخر يعتمد علي اختلاف نوعBIOS الموجود في الكمبيوتر.
· رسائل الأعطال المرئية: تكون عادة مكتوبة على شكل نص أو أرقام تلخص سبب المشكل فعلى المستخدم قراءتها بدقة و محاولة التعامل معها بشكل صحيح .

	ينتبهون ويستفسرون

	التقويم الجزئي 02: 
س: من يحدد أنواع رسائل خطأ الحاسوب؟  
	

	
	إجابات صحيحة

	التقويم الكلي:
· س:من يعرفنا على رسائل خطأ الحاسوب؟

	

	
	إجابات صحيحة


الملاحظــــــــــــــــــــة:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

الإختصاص:عون حفظ البيانات
عنوان الدرس:
"رسائل خطأ الحاسوب "
1/-تعريف رسالة الخطأ : هي إشارة مرئية أو صوتية تعلم  على وجود خطأ مادي أو برامجي أو دخول بيانات غير مرغوبة لجهاز الحاسوب.تستخدم عند تحتم تدخل المستخدم أو إعطاء تحذيرات هامة له. 
2/- أنواع رسائل الخطأ : يوجد نوعين من رسائل الخطأ:
· رسائل الخطأ الصوتية: يعبر عنها بعدد من الصفارات أو النغماتbips التي تحدد الجزء العاطل, أما في حالة عدم وجود أي عطل فستسمع إشارة صوتية قصيرة. وشفرات الأعطال عبارة عن مجموعة من الصفارات القصيرة والطويلة. واختلافها من جهاز لآخر يعتمد علي اختلاف نوعBIOS الموجود في الكمبيوتر.
مثال: 
	عدد الصفارات المتتالية Bips
	الخطأ

	01  Bip
	خطأ أثناء تنشيط الذاكرة . ويجب ازالة شريحة الذاكرة

	02  Bips
	وجود خطأ أثناء فحص الذاكرة 

	  Bips 03
	تعنى وجود خطأ فى اول 64 كيلو بايت من الذاكرة

	04 Bips
	خطأ فى Timer اللوحة الام 


· رسائل الأعطال المرئية: تكون عادة مكتوبة على شكل نص أو أرقام تظهر في علبة حوارية تلخص سبب المشكل فعلى المستخدم قراءتها بدقة و محاولة التعامل معها بشكل صحيح .
مثال: خلال القيام بتثبيت برنامج الويندوز يكون هناك ملف مخرب أو لا يعمل بشكل صحيح فالجهاز يقوم باظهار رسالة خطأ تنبهه إلى ذلك و تعطيه رمز الخطأ بالأرقام 
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