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1- هيكلة البرنامج 


التخصص: نجارة التنضيد                                  
مدة التكوين: 18 شهرًا
( 1836 ساعة تشمل  08 أسابيع (أو 288 ساعة) من التكوين التطبيقي في المؤسسة. 
	الرمز
	تعيين (و.ن.ت.أ - و.ن.ت.ك)
	المدة (ساعة)

	و.ن.ت.أ1
و.ن.ت.أ2
و.ن.ت.أ2
ت. تط
	التحضير لبناء الأعمال 
تصنيع التركيبات
التنفيذ في الموقع
تربص تطبيقي في المؤسسة
	612 ساعة
612 ساعة
324 ساعة
288 ساعة



الحجم الساعي الكلي للتكوين : 1836 ساعة
الحجم الساعي للوحدات النمطية للتأهيل (و.ن.ت.أ) : 1548 ساعة
الحجم الساعي الكلي للتربص التطبيقي :    288 ساعة
























2- بطاقة تقديم الوحدة النمطية للتأهيل

	و.ن.ت.أ: التحضير لإنجاز الأعمال
الرمز: و.ن.ت.أ. 1
المدة : 612 ساعة 
غرض الوحدة النمطية للتأهيل
السلوك المنتظر : 
 في نهاية الوحدة النمطية للتأهيل، يكون المتربص قادرا على:  ضمان التحضير لانجاز الأعمال 

شروط التقييم : 
 انطلاقا من : 
· بطاقة الخصم ، التسمية
· خطة القطع والملف الفني للأعمال والمنتجات 
· الأوراق الفنية والإشعارات الفنية ،
· خطط التصنيع والتجميع والتركيب أو التخطيط أو خطط الأثاث ، 
· الرسم.ت.أات العامة والتعريفية وسجل القياس وصحيفة التدفق ووضع التشغيل
· جدول العمل ، تعليمات السلامة ، 
كمية المواد ، 

 باستعمال : 
· معدات وآلات الخصم اليدوي أو الآلي 
· وسائل القياس والتحكم ، 
· المواد والأجزاء المصنعة والمنتجات المختلفة والأجهزة والملحقات ،
· معدات الحماية والرقائق والموديلات …….
 
المعايير العامة للأداء:
· القراءة الصحيحة للوثائق الفنية
· التفسير الصحيح للوثائق الفنية
· التسجيل الصحيح للمعلم.ت.أات الخاصة بالمنتجات والأعمال المراد تصنيعها 
· تتبع التحسين هو وقابل للاستغلال
· قطع الأراضي الاحترافية دقيقة وكاملة وقابلة للاستخدام ،
· الأجزاء موجهة بشكل صحيح م.ت.أثبتة م.ت.أعلمة 
· تم وضع التركيبات والأجهزة والأعمال بشكل صحيح
· يمكن استخدام جميع قيم القراءات ،
· تتبع القوالب متوافق 
· الإعداد الدقيق والمتوافق للوثائق الفنية
· التحضير المناسب لمواد العمل والأدوات والأدوات الآلية
· جميع الوثائق الفنية المعدة قابلة للاستخدام م.ت.أتوافقة 






هيكلة الوحدة النمطية للتأهيل


و.ن.ت.أ: التحضير لبناء الأعمال
الرمز: و.ن.ت.أ1
المدة : 612 ساعة

	الرمز 
	تعيين المقاييس  
	مدة

	85 ساعة
85 ساعة
102 ساعة
68 ساعة
85 ساعة
85 ساعة
102 ساعة
	قراءة وتفسير الوثائق الفنية 
قائمة المعلم. الخاصة بالمنتجات والأعمال التي سيتم تصنيعها 
إعداد الوثائق الفنية 
تحضير مواد العمل والآلات والأدوات
الرياضيات.
رسم تقني
إعداد الوثائق الفنية لإنجاز العمل المناسب 
	م.ت.أ.1
م.ت.أ.2
م.ت.أ.3
م.ت.أ .4
م. تك 1
م.تك 2
م. إ. 1







بطاقة تقديم المقياس التأهيلي


	
و.ن.ت.أ1: التحضير لبناء الأعمال
المقياس: قراءة وتفسير الوثائق الفنية 
الرمز: م.ت.أ.1
المدة: 85 ساعة 

غرض المقياس
السلوك المنتظر :
 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: قراءة وتفسير الوثائق الفنية
 
شروط التقويم :

 انطلاقا من :
· ملف تقني،
· الخطط العامة والشكل والبناء
· نموذج ثلاثي الأبعاد ، نموذج ، صور ، كتالوج ، أوراق فنية
· تقدير أخذ العينات وتقدير الطريق

 باستعمال : 
· وسائل القياس والتعقب
· وسائل الإدخال 

المعايير العامة للأداء:

· التحديد الصحيح لمختلف الرسم.ت.أات المعمارية والشاملة 
· التمييز بين الخطط حسب استخداماتها 
· التمايز المناسب لأشكال التصميم المستخدمة
· تحديد الاصطلاحات المستخدمة في الرسم الفني ،
· التمايز الدقيق لأنواع الرسم.ت.أات الفنية حسب نوع تمثيل الأشياء أو أعمال الترتيب 
· التمايز الملائم لرموز القطع التي تمثل المواد المختلفة: المعادن الحديدية وسبائكها ، والمعادن غير الحديدية وسبائكها ، والمواد الاصطناعية ، والخشب ، والمنتجات الخشبية م.ت.أا إلى ذلك ،
· التفسير الصحيح لعلاقات العناصر المختلفة لعمل التخطيط 
· القراءة الدقيقة لرسم التجميع من خلال تفسير العناصر المكونة له ،
· التحديد المناسب للعناصر على الرسم.ت.أات المختلفة أو على المستندات الفنية ،
· توطين دقيق للعناصر على الرسم.ت.أات المختلفة أو على المستندات الفنية ،
· التحديد الدقيق للأشكال الهندسية للأسطح والأحجام التي تشكل عناصر الأعمال م.ت.أنتجات التركيب ،
· ربط المعلم.ت.أات المعدل بين المستندات المكتوبة والرسم.ت.أات ،
· التحديد المناسب للأحجام في مساحة البناء ،
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة 

	
- وثائق تقنية: 

1. المخططات المعمارية:
· الخطة الأساسية،
· خطة الموقع

2. ملف البناء: 
· وصف، 
· تعريف وخطة تفصيلية ، 
· تحديد،
 

3. ملف التنفيذ: 
· التصنيع والرسم التفصيلي
· تخطيط،
· تطبيقية الإدراك 

- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد وتسمية المخططات المعمارية المختلفة ،
· تحديد تكوين ملف البناء.
·  قائمة عناصر ملف التنفيذ؟
· تحديد الرسم.ت.أات المختلفة (بشكل عام ، تعريف وتصنيع ، إلخ.)





	
- التحديد الصحيح لمختلف الرسم.ت.أات المعمارية والشاملة ، 























	
 تحديد مختلف الرسم.ت.أات المعمارية والشاملة ، 


	









	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة 

	

- اصطلاحات م.ت.أعايير التمثيل الجرافيكي: 

1. التمثيل القياسي للأعمال:
·  عناصر،
·  منتجات 
·  روابط،
· محل بيع الاجهزة الالكترونية، ...

2. مستندات إضافية: 
· اسكتشات
·  المخططات 
· رسم،

3. المستندات الفنية: التسميات والكتالوجات والملفات التقنية ،

- دروس وعمل تطبيقي:

· ترجمة واستخدام الاصطلاحات والتمثيلات والرموز ،
· استخدام الوثائق الفنية والمعيارية والتكميلية ،
· تحديد وتفسير مواصفات هذه الأنواع من التتبع ،
· فك شفرة واستخدام الوثائق المعيارية ، 
تحديد واستخدام رموز ولغات التصاميم المختلفة.





	
- التحديد الصحيح لعناصر العمل على الرسم.ت.أات المختلفة أو على المستندات الفنية 

- توطين دقيق لعناصر العمل على رسم.ت.أات مختلفة أو على وثائق فنية 






	· 

O1.1.2: تحديدوتحديد العناصر في الرسم.ت.أات المختلفة أو على المستندات الفنية ،

	

































	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- الاعمال :

1. أنواع الهياكل:

- نجارة خارجية:

· الفتحات: الإطارات ، أبواب المدخل ، النوافذ الفرنسية ، النوافذ ، واجهات النجارة الزخرفية ،

· تطبيقيات الإغلاق: مصاريع أو مصاريع ، أبواب المخازن ، بوابات وبوابات ، 

- نجارة داخلية: 

· الفواصل الخشبية ، الأبواب الداخلية ، الخزائن ، الأرضيات الخشبية ، الألواح ، 
· الكسوة ، الباركيه والألواح ، كسوة السقف الخشبي ، السلالم ،


- التصميم والأثاث: 

· السقف الخشبي المزخرف ، العدادات ، العرض ،
· تأثيث الأثاث والأثاث الجماعي ،
· واجهات الجدران ، تكسية الجدران ،




	
- التحديد الصحيح لأنواع الأعمال والأشكال الهندسية للعناصر المكونة لمنتجات التركيب ،







 


	

O1.1.3: تحديد أنواع الهياكل والأشكال الهندسية لمكونات منتجات التركيب ،

.









	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة 

	
2. تصميم البنية ونظام البناء:

· معايير البناء و DTUs: التصنيف ، الموافقة ، الشهادة ، إلخ.
· المصطلحات وتسمية العناصر 

3. الروابط :
· أنواع الروابط وعائلاتها
· خصائص م.ت.أعايير اختيار التوصيلات: الجدوى ، المقام.ت.أة ، القابلية للفك والتكلفة ، إلخ ...

- خصائص الهياكل:
· الخصائص الهندسية
· خصائص الأبعاد
· التثبيتات والتنقل ،

- دروس وعمل تطبيقي:

· عين وتحديد الأنواع المختلفة من الهياكل والمنتجات المستخدمة ،
· تحديد الخصائص الوظيفية ووجهة الأعمال والمنتجات ، 
· انفصال الأعمال حسب بنيةها في: 
· المجموعات،
· المجموعات فرعية ،
عناصر،

	
	·  
O1.1.3: تحديدأنواع الهياكل والأشكال الهندسية لمكونات منتجات التركيب ،
، التالية …
· 








	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة 

	
- دروس وعمل تطبيقي (تابع):

· لوصف البنية والتشغيل الشامل للأعمال ،
· تحديد التصنيف الوظيفي وأداء الهياكل ،
· لوصف التطبيقية وظروفها (الأبعاد ، الأوضاع ، الألعاب ، الأشكال ، إلخ).
· عين البنية وعناصره ،
· تحديد وتحديد أنواع وأشكال الروابط المختلفة ،
· تصنيف الروابط العائلية (الاجتماع ، التوسيع ، التنقل ، إلخ.)
· تحديد الضغوط التي تواجهها الاتصالات ،
· لوصف التوافق بين الرابط والجانب الجمالي المرتبط ببيئته.


	
	
O1.1.3: تحديدأنواع الهياكل والأشكال الهندسية لمكونات منتجات التركيب ،
، التالية …



	
المستندات الفنية المكتوبة:
· التسمية والكتالوجات والملفات الفنية والوثائق المعيارية ، 


- وثائق بيانية: 
المخططات المعمارية ، ملف التصنيع ، رسم التصنيع ، نطاقات التصنيع وأوراق التدفق ، أسعار التصنيع ،





	
- ربط المعلم.ت.أات بشكل مناسب بين الوثائق المكتوبة والرسم.ت.أات ،







	
O1.1.4: ضعفيما يتعلق بالمعلم.ت.أات بين المستندات المكتوبة والرسم.ت.أات ،







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- الخصائص الرئيسية للهياكل:
· هندسي،
· الأبعاد
· التوصيلات والتثبيتات والتنقل ، ...

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد رسم.ت.أات التجميع والتعريف والتفاصيل والتصنيع المختلفة ،
· تحديد وتسمية الأجزاء المكونة المختلفة للعمل من المستندات المكتوبة والمستندات الرسم.ت.أية ،
· تحديد الخصائص الرئيسية للبنية فيما يتعلق بالأبعاد والأشكال والتنقل ،
· تحديد وتحديد الوظائف والعلاقات بين الوثائق المختلفة ،


	
















	O1.1.4: ضعفيما يتعلق بالمعلم.ت.أات بين الوثائق المكتوبة والرسم.ت.أات ، استمرار….


	
الى - دراسة موجزة مبسطة للبناء: 
1. الجدران والفواصل
2. واجهات المبنى
3. الفتحات في الجدران
4. الغطاء،
5. الطوابق
6. السقوف

ب- التصميم والبناء:
· المصطلحات وتسمية المصنفات ،

	
- التحديد المناسب للأحجام والمساحات التي سيتم بناؤها ،

	
O1.1.5: تحديدالأحجام والمساحات التي سيتم بناؤها ،
· 






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
ب - التصميم والبناء تابع):

· قيود الأبعاد والهندسية والحجم ،
· ظروف العمل،
· التصميم والخصوصية المهنية
	
	
- دروس وعمل تطبيقي:

· اسم مراحل البناء ،
· تحديد وتسمية العناصر المبنية للمبنى ،
· وصف تطبيقية وفائدة كل عنصر من عناصر المبنى ،
· تحديد خصائص الأبعاد والحجم للمساحات التي سيتم بناؤها ،
· وصف التطبيقية والشروط (الأبعاد والمواقف والمسافات والأشكال م.ت.أا إلى ذلك)
· التفريق بين التصميم المعروف باسم "نوع الخزانة" والتصميم المعروف باسم "نوع النجارة" 

	

	
O1.1.5: تحديدالأحجام والمساحات التي سيتم بناؤها ، تابع 
· 
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ1: التحضير لبناء الأعمال
المقياس: جمع المعلم.ت.أات عن المنتجات والأعمال المراد تصنيعها 
الرمز: م.ت.أ.2
المدة: 85 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 

· رفع معلم.ت.أات عن المنتجات والأعمال التي سيتم تصنيعها

شروط التقييم :

 انطلاقا من :
· مخططات المهندس المعماري وخطة التصنيع ورسم التعريف 
· الخطط العامة والشكل والبناء
· نموذج ثلاثي الأبعاد ، نموذج ، صور ، كتالوج ، أوراق فنية
· تقدير أخذ العينات وتقدير الطريق

 باستعمال : 
· وسائل القياس والتعقب


المعايير العامة للأداء:
· 
· تمييز دقيق للأدوات المستخدمة لتسجيل ونقل المعلم.ت.أات وفقًا للأشكال المختلفة المراد إعادة إنتاجها
· وصف مناسب لاستخدام أدوات قياس القراءة المباشرة ،
· الاختيار الصحيح والمبرر لأدوات القياس المستخدمة لتسجيل ونقل المعلم.ت.أات
· التفسير الصحيح لقراءات الأبعاد والأشكال والخصائص ...
· التمايز الدقيق بين تقنيات تسجيل المعلم.ت.أات المختلفة
· القراءة الصحيحة لأبعاد الأعمال المراد تصنيعها م.ت.أنتجات التركيب ،
· القراءة الدقيقة لمواضع ارتفاع الهياكل المراد تصنيعها م.ت.أنتجات التركيب ،
· البيان الصحيح للأشكال حسب القوالب ،
· يمكن استخدام قيم المواسير والمستويات والحجوزات ،
· يتم التعبير عن المواقف فيما يتعلق بالإشارة ،
· يتم تحديد الخصائص بشكل صحيح ، 
· يمكن استخدام جميع قيم القراءات ،
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	عناصر المحتوى	
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
1- أهم الوثائق التحضيرية للكشوف:
· الخطط المعمارية
· ملف تقني،

2- القياس في الموقع

3 - وسائل القياس والتعقب 

4- مسوح العمل الرئيسية:
· الأشكال ، الأبعاد ، التربيع ، الزوايا ، الأقواس ،

5- أهم المستندات المعدة للقوائم: 
· اسكتشات ورسم.ت.أات بيانية ورسم.ت.أات مرفوعة ...

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد الوثائق الرئيسية التي يجب على العامل أخذ بيانات الأعمال التي سيتم تنفيذها ،
· وصف الوثائق الفنية المختلفة المطلوب استخدامها ،
· تسمية الوسائل التقنية المختلفة للمسوحات ،
· وصف الخصائص الرئيسية للهياكل ،
· إجراء مسوحات المستندات والمسوحات في الموقع للأعمال التي سيتم إجراؤها ،

	
	
O1.2.1: سجلأبعاد الأعمال / المنتجات المراد تصنيعها







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- المواقف الرئيسية بالنسبة للطائرات الثلاث (المستويات المرجعية):
· طائرة طولية
· مستعرض أو مقطع مستوي
· المستوى الأفقي،

- وسائل القياس ،
- خطوط المستوى بالنسبة للأرضية النهائية ،
 
- إنشاء مكونات البنية:

1. استخدام علامات التأسيس 
· عمودي (يسار / يمين)
· أعمدة وسيطة (يسار / وسط / يمين)
· ينامون (مرتفع / متوسط ​​/ منخفض ؛ ...

2. اختيار التبليط

-الأعمال التي تتطلب التكوينات التالية:
· تحديد وتسمية المناصب الرئيسية فيما يتعلق بالطائرات المرجعية ،
· تحديد وسائل القياس
· للتعريف خطوط المستوى ،
· لشرح أهمية إنشاء الهياكل ،
· تحديد علامات إنشاء الخشب ،
ليحقق قراءات لمواضع ارتفاع الهياكل التي يتعين القيام بها

	
- قراءة دقيقة لمواضع ارتفاع الهياكل المراد تصنيعها
	
· .
O 1.2.2: سجل مواقع ارتفاع الهياكل المراد تصنيعها ،









	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- فائدة القوالب 
- اعداد القوالب والكوادر.
- بيانات الأشكال المختلفة بالقوالب ،
- تقنيات القياس ،
- تقنيات استخدام قوالب التتبع ،
- تقنيات الإبلاغ عن المعلم.ت.أات عن طريق التتبع على أجزاء


- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· يشرح فائدة استخدام أجهزة القياس أو أجهزة القياس ،
· تحديد الأشكال المختلفة للقوالب ،
· عين القراءات الرئيسية لعمل التركيب ،
· تحديد تقنيات القياس ،
· لشرح تقنيات تأجيل القياسات ،
· ليحقق بعض استطلاعات العمل.

	
- التسجيل الصحيح للأشكال بالقوالب

	

O 1.2.3: سجل الأشكال حسب القوالب ، 


	
أ - أنواع المواد والمنتجات: 

1. 1 المواد الخشبية: 
· الخشب الصلب (الخشب اللين والخشب الصلب) 
· خشب مصفح ، خشب معاد تشكيله ، ...


	
- التحديد المناسب والصحيح للمنتجات والمواد حسب وجهتها
	
التحديد المنتجات والمواد حسب وجهتها.







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
2. المواد م.ت.أنتجات الألواح:
· خشب رقائقي ، عوارض ، قشرة ، ...
· لوحات الجسيمات ،
· ألواح الألياف
· الألواح المصفحة وألواح الميلامين ،
· منتجات وأوراق الديكور
· منتجات الزجاج

3. منتجات الوصل: 
· المواد المانعة للتسرب في حبة مسبقة التشكيل أو بالبثق ،
·  رغاوي خلية مفتوحة أو مغلقة ،
·  الملامح المعدنية والبلاستيكية ،

4. منتجات التثبيت والتجميع:
· المنتجات اللاصقة ،
· الأجهزة والإكسسوارات ،
· أجهزة التنقل والتناوب والترجمة ،

5. منتجات المعالجة والحفظ والتشطيب:
· مبيدات الفطريات والحشرات ،
· منتجات التشطيب: الدهانات والورنيشات والزيوت والشموع ،

	
	
التحديد استمرت المنتجات والمواد حسب وجهتها







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	

ب- الخصائص الفيزيائية للمواد والمنتجات: 

1. خصائص المادة الخشبية:
· البعد والكثافة
· المظهر ، اللون ، الملمس ، ...
· توازن استرطابي ، قابلية الانكماش ، ...
تأثير التجفيف ،

2. طرق ووسائل تجفيف الخشب:
· تجفيف الخشب بالهواء ،
· تجفيف الخشب بالهواء ،
· التجفيف الاصطناعي ،
· تخزين الأخشاب ،….

3. لصق الأخشاب:
· نظرية التصاق المواد اللاصقة.
· تصنيف موجز للمواد اللاصقة ،
· العوامل المؤثرة في الترابط ،
· أسباب الارتباط المعيب ، ...

4. العيوب والتعديلات في الخشب: 
· العقد ، الطبقات السنوية ، ظهور ألياف الخشب ، التشققات والشيكات في الخشب ، 
· التغيرات البيولوجية (الفطريات ، إلخ) ،
· هجمات الحشرات (الحشرات xylophagous ، النمل الأبيض ، إلخ)

- العمل الخاص والعمل التطبيقي:
يقتبس أنواع الأخشاب الشائعة وأصولها ، ...
	
	· 
· O 1.2.4: التحديد استمرت المنتجات والمواد حسب وجهتها



	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- دروس وعمل تطبيقي (تابع): 
· يقتبس أنواع الأخشاب الشائعة وأصولها ،
· عين وتصنيف المواد والمنتجات المختلفة حسب الأسرة أو بالتنوع ،
· لشرح تطبيقيات وإجراءات الحصول على المواد والمنتجات ،
· ولاية الخصائص التجارية أو القياسية لمختلف المواد والمنتجات الشائعة الاستخدام ،
· اقرأ واستخدام الملفات والرسم.ت.أ البيانية الفنية المتعلقة بالخصائص الفيزيائية للمواد والمنتجات ،
· تحديد المواد والمنتجات على الخطط و / أو في مواقع التثبيت ،
· تحديد وشرح العلاقات بين خصائص المادة و / أو المنتج وقيود الاستخدام (وظيفة الاستخدام) ،
· تحديد وتسمية الخصائص المختلفة لمادة واحدة ،
· يقيس محتوى الرطوبة للمادة ،
· تحديد واستغلال ظاهرة الانكماش
· ولاية وشرح طرق ووسائل تجفيف الأخشاب المختلفة.
· لتحديد شروط التنفيذ ،
· اقرأ واستخدام الملفات الفنية المتعلقة بالخصائص المادية للمنتجات ،
· يقتبس الشذوذ والتعديلات الخشبية ،
· لتقدير أهمية هذه التدهور ،
تقييم عواقب استخدام هذه المواد ،

	
	· O 1.2.4: التحديد استمرت المنتجات والمواد حسب وجهتها
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ1: التحضير لبناء الأعمال
المقياس: إنشاء الوثائق الفنية 
الرمز: م.ت.أ.3
المدة: 102 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: إنشاء وثائق تقنية 



شروط التقييم :


 انطلاقا من :
· الملف الفني: الرسم العام ، الرسم التعريفي ، الرسم التصنيعي
· تخطيط وخطة الأثاث ، وسجل القياس ،
· كتالوج المنتجات ، الأوراق الفنية ، بطاقة إخراج المواد ،
· التصنيف القياسي للمنتجات والمواد
· التسمية ، بطاقة التدفق ، قائمة الوسائل المتاحة: الآلات ، الأدوات ، 


 باستعمال : 
· معدات التتبع والرسم والنقل 


المعايير العامة للأداء:

· القياس الصحيح للمواد اللازمة لإنجاز أعمال التركيب ،
· يتم جرد الخصائص المختلفة دون أخطاء ،
· البيانات التي تم جمعها موثوقة ،
· البيانات المقارنة ذات صلة وقابلة للاستخدام ،
· النتيجة متوافقة مع بيانات القيود الفنية ،
·  يتم سرد المكونات وتحديدها بشكل صحيح ،
· يتم إكمال بطاقة التدفق بشكل صحيح من حيث أشكال وأبعاد التدفق
· التنفيذ الدقيق والمتوافق لجميع الرسم.ت.أات والمخططات لعناصر العمل ،
· الإدراك العقلاني للتخطيطات الاحترافية: رسم.ت.أات كاملة الحجم ، وخطط على المساطر والرسم ،
· يمكن استخدام المستندات الفنية والامتثال للتوحيد القياسي
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	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- بطاقة التدفق 
- إنشاء الجدول - المواد:
· (المواد والمعدات والمكونات والملحقات) من التصنيع ،
· قائمة مفصلة بالمواد ، 
· قائمة مفصلة بالمنتجات ،
· قائمة مفصلة بالمواد ،
· قائمة مفصلة بالمكونات ،
· قائمة مفصلة من الملحقات ،

- صياغة قسيمة الإنتاج.
- تقنيات الكتابة 
- وسائل الاتصال الفنية

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد الخصم ،
· إنشاء مادة التصنيع المنزلق 
· تحديد وقياس المواد والمكونات والملحقات للتصنيع ،
· حدد مجال استخدام المكون أو الجهاز ،
· قائمة وقياس المواد والمكونات م.ت.أستلزمات التصنيع ،
· اكتب قسيمة الإنتاج ،
· استخدام تقنيات الكتابة ووسائل الاتصال المناسبة ؛ 
















	
- التحديد الكمي الدقيق للمواد اللازمة لإنجاز الأعمال أو المنتجات
	
1.3.1: تحديد الكمية المواد اللازمة لإنجاز الأعمال أو المنتجات ،


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- الوثائق التكميلية لمعايير التمثيل: 

· اسكتشات
· المخططات
· رسم،

- وسائل التتبع والقياس 

- تقنيات تنفيذ المستندات الإضافية


- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد وشرح الوثائق الإضافية ،
· لوصف خصائص ووظيفة وطريقة استخدام معدات التعقب ،
· لوصف العناصر الأساسية للرسم.ت.أات والمخططات ،
· تحديد وسائل التتبع والقياس 
· تحديد التقنيات الأساسية المتعلقة بتتبع الرسم.ت.أات والمخططات ،
· ليحقق جميع الرسم.ت.أات والرسم.ت.أ البيانية لعناصر العمل

	
- التنفيذ الصحيح لجميع الرسم.ت.أات والمخططات لعناصر العمل أو المنتج ،	
	· 
O 1.3.2: التنفيذ جميع الرسم.ت.أات والرسم.ت.أ البيانية لعناصر العمل  أو منتج ،	

...






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	اتفاقيات م.ت.أعايير التمثيل:
1. الطرق المهنية:
· اسكتشات
· الطرق المهنية ،
· علامات التعقب ،
· ثلاث وجهات نظر رئيسية للرسم ،
2. خطط القواعد ،
3. المحاذاة ،


- دروس وعمل تطبيقي:
· ترجمة واستخدام الاصطلاحات والتمثيلات والرموز ،
· التعرف على خصائص الهياكل: الأبعاد ، والهندسة ، والتوصيلات ، والتثبيتات ، والتنقل ، 
· صقل وترجم مواصفات التخطيط
· فك واستخدام التسميات والوثائق التقنية 
· تفسير التعيين القياسي المتعلق بالكميات الخطية أو الزاوية أو الهندسية أو حالة السطح ،
· استخدام وسائل التمثيل البياني ،
· قم بعمل رسم أو رسم تخطيطي أو رسم تخطيطي لجزء بسيط ،
· قم بتنفيذ رسم.ت.أات تخطيطية كاملة الحجم وخطط عن المساطر والرسم


	
- إنتاج مناسب وصحيح للتخطيطات الاحترافية: رسم.ت.أات كاملة الحجم ، وخطط على المساطر والرسم
	- 
O 1.3.3: تحقيق آثار احترافية: اسكتشات بالحجم الكامل ، مخططات للحكام والرسم ،
· 
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ1: التحضير لبناء الأعمال
المقياس: تحضير مواد العمل والآلات والأدوات
الرمز: م.ت.أ1.4.5
المدة: 68 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: تحضير مواد العمل والآلات - الأدوات والأدوات


شروط التقييم :
 
 انطلاقا من :
· التعليمات الشفوية والمكتوبة ،
· الملف الفني: الرسم العام ، الرسم التعريفي ، الرسم التصنيعي
· كتالوج المنتجات ، الأوراق الفنية ، 
· بطاقة مخرجات المواد ، الكمية والنوعية ، ...
· التسمية ، بطاقة التدفق ، بطاقة التصنيع ، التخطيط وخطة الأثاث
· تطبيقية التصنيع ، سجل القياس ، 
· تعليمات السلامة ، جدول التصنيع 
· قائمة بالوسائل المتاحة: الآلات والأدوات والمواد ، إلخ.

 باستعمال : 
· وسائل القياس والتعقب ،
· المواد وقطع العمل والمنتجات والأجهزة والملحقات ، ...
· الآلات والأدوات والمواد المستخدمة وأجهزة القياس والتحكم وغيرها.

المعايير العامة للأداء:
· رقابة صارمة على الأخشاب م.ت.أشتقاتها م.ت.ألحقاتها م.ت.أنتجاتها ،
· التحقق العقلاني من مطابقة الأخشاب والمشتقات والاكسسوارات والمنتجات ،
· الاختيار المناسب للأجزاء المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها ،
· التخطيط المعدل للعناصر المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها ، 
· الوضع الصحيح للعناصر المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها ، 
· الضبط الصحيح والتحكم في الآلات والأدوات ،
· يتم تحديد المخاطر وتوطينها ،
· يتم تكييف التدابير الوقائية المقابلة لمنطقة مسؤولية المشغل مع المخاطر المحددة ،
· الأدوات والملحقات المعدة تتوافق مع بيانات التشغيل ،
·  احترام قواعد بيئة العمل 
· احترام قواعد الوقاية والسلامة ،
· الإمدادات مطابقة من حيث الكمية والنوعية 
· يحترم تنظيم محطة العمل قواعد الراحة والسلامة
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
1 - مفهم.ت.أ الجودة: 
· مفهم.ت.أ مؤشر الجودة 
· معايير تقييم الجودة:
1.1 - نوعي: المادة ، الأبعاد ، الهندسة ، حالة السطح ، إلخ.
1.2 - الكمي: العدد ...

2- أنواع الرقابة والتحقق: 
· وثائق تعريف المنتج ،
· مفاهيم التحكم في التحقق: الأبعاد ، والهندسة ، والرطوبة ،
· منطقة فاصل التسامح 

3 - وسائل المكافحة:
· أجهزة ووسائل التحكم المختلفة ،
· الأوراق الفنية وإجراءات التشغيل 

4 - إجراءات المراقبة:
· طرق التحكم: الأبعاد و الرطوبة ،
· إجراءات التنفيذ 
· تفسير نتائج القياس
· الإخطار أو إدخال النتائج 

- دروس وعمل تطبيقي:
· اذكر عواقب عدم الجودة (التكلفة والتأخيرات ورضا العملاء ، م.ت.أا إلى ذلك)
· ربط المعايير النوعية والكمية بخصائص مادة أو منتج ،








	
- رقابة صارمة والتحقق من الأخشاب والمشتقات والملحقات م.ت.أنتجات التشطيب ،




	O 1.4.1: فحص والتحقق من الأخشاب والمشتقات والاكسسوارات م.ت.أنتجات التشطيب ،
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- العمل الموجه والتطبيقي 
 (التالية):
· ضع قائمة بأسباب عدم الجودة 
· فك ترميز وثائق التعريف
· يميز بين مفهم.ت.أ القياس م.ت.أفهم.ت.أ التحكم ،
· اذكر أنواع الضوابط التي يتعين القيام بها قبل التحقيق لضمان الجودة
· اختر الأجهزة أو الأدوات المناسبة لإجراء الفحوصات 
· فك وتفسير الطريقة ، إجراء التحكم ،
· تحديد سطح مرجعي ، سطح دعم ،
· حدد نقاط القياس 
· قم بإجراء القياسات
· كشف العيوب أو سوء الصنعة ،
· املأ بطاقة التحكم.


	
	O 1.4.1: فحص والتحقق من الأخشاب والمشتقات والاكسسوارات م.ت.أنتجات التشطيب ، تابع 


	
- معيار الاختيار : 
· الاختيار البصري واللمسي 
· الاختيار عن طريق التحكم أو التحقق التحليلي 
· الاختيار عن طريق مقارنة أوراق البيانات الفنية 

- دروس وعمل تطبيقي:
· ضع قائمة بمعايير الاختيار 
· اشرح أهمية معايير الاختيار هذه ،
· قم بالاختيار بطرق مختلفة اعتمادًا على المادة أو المنتج المراد استخدامه.





	
- الاختيار الدقيق للأجزاء التي سيتم تشكيلها أو تجميعها أو إنهائها 
	O 1.4.2: اختر الأجزاء المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها ،
· ….

	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	1- تجهيز القطع الخشبية: 
· اختيار قطع الخشب 
· أبعاد الأجزاء المراد تشكيلها أو تجميعها أو إنهائها 

2- اقتفاء أثر قطع الخشب:
· مبادئ اقتفاء أثر قطع الخشب ،
· تقنيات البحث عن المفقودين 
· أبعاد البناء
· علامات تنفيذ الروابط أو التجميعات أثناء التخطيط 

3 - تتبع وصلات الانشاءات ذات الحواف الحادة 

4 - تتبع وصلات الإطارات ذات الحواف الجانبية 

5 - القياس والتعقب: قلم رصاص ، مسطرة ، قالب أو غيرها ،….

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها عند تتبع قطع الخشب ،
· اشرح مبادئ اختيار قطع الخشب ،
· تحديد مبادئ تخطيط الجزء
· تحديد التقنيات المستخدمة لتخطيط الجزء
اشرح أهمية مراعاة علامات تكوّن الأخشاب أثناء التعقب

	
- التخطيط المعدل للعناصر المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها ،

- تحديد المواقع الصحيحة للعناصر التي سيتم تشكيلها وتجميعها وإنهائها ،


	 O 1.4.3: رسم ووضع العناصر المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها ،
· 
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	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- العمل الخاص والعمل التطبيقي (تابع):

· حدد نوع التتبع الذي تريد استخدامه 
 الانشاءات الحادة و 
 إطارات ذات حواف جانبية ،
· تحديد وسائل تتبع الأجزاء المراد تشكيلها 
· تتبع وتحديد موضع قطع العمل على قطع العمل الفعلية أو على المخططات أو الرسم.ت.أات.


	
	
O 1.4.3: رسم واستمر في وضع العناصر المراد تشكيلها وتجميعها وإنهائها


	
التعديل والتنفيذ:
1. المنهجية:
· إجراءات إنشاء وإنشاء نظام الإنتاج ،
· تعليمات السلامة الدائمة ،

2. التموضع والدعم:
· الدعامات: مستوي خطي ، دقيق
· إطارات مرجعية هندسية: مستوي ، خط مستقيم ،

3. تقنيات الترتيب العقلاني للمواد والأدوات المستخدمة

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد واستخدام إجراءات تعديل تنفيذ نظام الإنتاج ،
· فك تشفير واستخدم تعليمات السلامة الدائمة ،








	
- يتوافق الإعداد المعدل مع بيانات المؤسسة المصنعة وتعليمات السلامة القياسية 
	
O 1.4.4: ضبط الآلات والأدوات ،
· 

	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	
- دروس وعمل تطبيقي (تابع):

· فك تشفير واستخدام الإرشادات الفنية للشركة المصنعة أو المُنشئ ،
· ولاية شروط تعديل وتنفيذ نظام الإنتاج ،
· حدد وتحديد الدعامات والأطر المرجعية الهندسية ،
· ليحقق التثبيت الصحيح للأعضاء وأدوات القطع على الآلات الثابتة أو المحمولة ،
· تنفيذ تعديل الآلات الثابتة أو الآلات المحمولة أو الأدوات المحمولة ،



	

	
O 1.4.4: ضبط الآلات والأدوات ، تابع
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	بطاقة عرض المقياس التكميلي

	
و.ن.ت.أ1: التحضير لبناء الأعمال
المقياس: الرياضيات
الرمز: م. تك 1
المدة: 85 ساعة
غرض المقياس 


السلوك المنتظر : في نهاية هذه المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 
·        تقديم المفاهيم الرئيسية للرياضيات المتعلقة بالمهنة


	
شروط التقويم:

انطلاقا من :

· إرشادات التعليم الفني

باستعمال :

· آلة حاسبة 


	
المعايير العامة للأداء:

· التطوير الكافي لمفاهيم الحساب الحسابي المتعلقة بالتجارة 
· دقة تحليل المسائل الرياضية التطبيقية.
· التحويل الصحيح لوحدات القياس
·  التنفيذ الدقيق لتطبيقيات الجمع والطرح والضرب والقسمة ،
· التنفيذ الدقيق للتطبيقيات على الكسور ،
· الحل الصحيح للتمارين والمشكلات على الكميات المتناسبة ،
· التحديد الدقيق للكميات المتناسبة 
· الاختيار المناسب لصيغ الحساب المهنية.
· التطبيق الصحيح لهذه الصيغ الرياضية.
· التحقق الكافي من النتائج التي تم الحصول عليها.
· التمثيل الدقيق للأشكال الهندسية المستوية والصلبة
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	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- التطبيقيات الأربع:
· الجمع والطرح والضرب والقسمة

- دروس وعمل تطبيقي:
· حل تمارين للتطبيقيات الأربع
· إجراء تطبيقيات جمع وطرح وضرب وقسمة مختلفة ،


	
- التطبيق الصحيح لحساب التطبيقيات الأربع


	
1- نفذ تطبيقيات الجمع والطرح والضرب والقسمة


	
تطبيقيات الكسر:
· الجمع والطرح والضرب والقسمة ،

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد الكسور ،
·  جمع وطرح وضرب وقسم الكسور ،
· تبسيط الكسور
· قارن بين كسرين
· حل التطبيقيات المختلفة للكسور 

	
- يتم تنفيذ التطبيقيات على الكسور بدون أخطاء 


	
2 - أداء التطبيقيات على الكسور ،


	
- الكميات المتناسبة:
· نسبة رقمين ، 
· نسبة حجمين ،
· النسب ،
· كميات متناسبة مباشرة ،
· 

	
- دقة التمارين والمشاكل على الكميات المتناسبة ،

	
3 - حل تمارين م.ت.أسائل على الكميات المتناسبة


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	· كميات متناسبة عكسيا ،
· أقسام في أجزاء تتناسب مع أرقام معينة ،
· النسب المئوية ،
· المنحدر والاستدقاق ،


- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد الكميات المتناسبة ،
· تحديد النسب بين عددين ، بحجمين ،
· تحديد النسب ،
· حساب الكميات بشكل مباشر م.ت.أتناسب عكسيا ،
· تنفيذ الأقسام بأجزاء متساوية م.ت.أتناسبة ،
· أداء تمارين النسبة المئوية ،
· يحل التمارين والمشكلات على الكميات المتناسبة

	

	
3 - حل تمارين م.ت.أشكلات على الكميات المتناسبة المزيد ...


	
- العلاقات بين أضلاع المثلث القائم: 
· نظرية فيثاغور ،
· الحسابات المتعلقة بالمربع ،
· الحسابات المتعلقة بالمثلث متساوي الأضلاع ،
· الحسابات المتعلقة بأوتار الدائرة ،
· الحسابات المتعلقة بظلال الدائرة ،
· محيط الدائرة
· طول قوس الدائرة ، 





	
- التطبيق الصحيح لنظرية فيثاغورس ،

	
4 - تطبيق نظرية فيثاغورس


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة 

	
- دروس وعمل تطبيقي:

· قم بإجراء التطبيقيات الحسابية المتعلقة بأضلاع المثلث القائم ،
· قم بإجراء التطبيقيات الحسابية المتعلقة بالمربع والمثلث المتساوي الأضلاع ،
· قم بإجراء التطبيقيات الحسابية المتعلقة بأوتار الدائرة ، بظل الدائرة ،
· قم بإجراء حسابات لمحيط الدائرة وطول قوس الدائرة ، 

	
	
4 - تطبيق نظرية فيثاغورس


	
محيطات م.ت.أناطق الأشكال التالية: 
· مربع ، مستطيل ، مثلث ، معين ، شبه منحرف ، أشكال منتظمة وغير منتظمة ،

- أحجام المواد الصلبة العادية وغير المنتظمة


- دروس وعمل تطبيقي:
-حسب محيط الأسطح المستوية باستخدام الصيغ المناسبة لكل شكل هندسي ،
-حسب الأسطح الهندسية المسطحة باستخدام الصيغ المناسبة لكل شكل هندسي ،
-حسب الأشكال الهندسية الصلبة باستخدام الصيغ المناسبة لكل شكل هندسي ،


	
- الاستخدام المناسب للصيغ الرياضية ،
- لا يتم التسامح مع أي خطأ في الحساب ،



	
-
5 - التوظيف الصيغ لحساب المحيطات والمساحات والأحجام ،
 (أشكال منتظمة وغير منتظمة) 
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	بطاقة عرض المقياس التكميلي

	و.ن.ت.أ1: التحضير لبناء الأعمال
المقياس: رسم تقني
الرمز: م. تك 2
المدة: 85 ساعة

غرض المقياس 

السلوك المنتظر : في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 
· تمثيل الإنشاءات الهندسية والأشكال المحددة في الإسقاطات المتعامدة والمنظورات ؛



	
شروط التقييم :

انطلاقا من :

· خطة البناء ، مخطط التخطيط ، نموذج ثلاثي الأبعاد ، نموذج بالحجم الطبيعي
· رسم رسم بالفعل

باستعمال :

· أدوات الرسم والمواد


	المعايير العامة للأداء:

· تنظيم وظيفي م.ت.أريح لمحطة العمل.
· الاستخدام المناسب لأدوات التعقب م.ت.أواد الرسم.
· احترام تقنيات تتبع الأشكال والمواد الصلبة الهندسية.
· الامتثال لمعايير التوحيد.
· دقة المؤامرات.
· الرسم الصحيح للتركيبات والأقواس المماسية 
· شرح نموذجي لتقنية الرسم الإسقاط المتعامد
· الرسم المعدل للمناظر الخارجية 
· الأبعاد الصحيحة والمتوافقة للتخفيضات والأقسام
· الرسم الصحيح للأشكال الممثلة في المنظور 
· تصحيح وتطابق أبعاد الأشكال الممثلة في المنظور 
· الترتيب المناسب للآراء.
· الترتيب المناسب للكائن في المنظور فيما يتعلق بمستوى الإسقاط
· تطابق تام في وجهات النظر والنقاط والخطوط والمناطق
· احترام تقنيات البناء: 
· محاور متساوية القياس ، خطوط ، أقواس ، دوائر ، أشكال بيضاوية ، منحنيات وزوايا غير منتظمة
· وضوح الاقتباس.
· معلم.ت.أات كاملة م.ت.أقروءة.
· عرض بياني أنيق.
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- أدوات الرسم ،
- خصائص م.ت.أعايير الاختيار ، 


- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد الأدوات المستخدمة لتسجيل ونقل الأبعاد وللتتبع وفقًا للأشكال المختلفة المراد إعادة إنتاجها ،
· حدد أدوات الرسم والمواد حسب شكل الغرفة ، 
تحديد طريقة الاستخدام م.ت.أعايير الدقة


	
- الاختيار المناسب للأدوات م.ت.أواد الرسم ،


	· ،
1- اختر أدوات الرسم والمواد


	- تحضير أدوات الرسم.

- استخدام أدوات الرسم والتعامل معها ؛

- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد أداء أداة الرسم ،
· قراءة وتفسير أدوات الرسم ،
· استخدم أدوات الرسم ،
· إجراء اختبارات التعقب على الدعم ، 










	
- إتقان التعامل مع أدوات الرسم 



	
2- مقبض أدوات الرسم


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- المسارات الأساسية: 
· الحروف والأرقام ، الأسطر القياسية ،
· المقاطع والزوايا
· العناصر الهندسية: تقسيم الخط إلى أجزاء متساوية ، جزئيًا متناسبًا م.ت.أقطعًا ، ...
· استخدام البوصلات والمربعات والمساطر المتدرجة ...
· عناصر الدائرة: نصف القطر ، القطر ، المحيط ، القوس ، الوتر ، المقطع ، القطاع ، القاطع ، الظل ،
الخطوط المنحنية: القطع الناقص ، القطع المكافئ ، القطع الزائد ، الحلزون الحلزوني والأسطواني
- الأشكال الهندسية المستوية:
· المثلثات ، الرباعية الأضلاع ، المضلعات المنتظمة وغير المنتظمة ،
- أشكال هندسية صلبة: 
· مكعب ، اسطوانة ، هرم ، كرة ، مخروط ، منشور ، 

- دروس وعمل تطبيقي:

· ارسم الحروف والأرقام ،
· تنفيذ مخططات معيارية ، 
· قم بتربص التتبع على الأشكال المستوية: مقاطع مستقيمة ، من زوايا مختلفة ، 
·  ارسم عناصر دائرة: نصف قطر ، قطر ، محيط ، قوس ، وتر ، ...
· ارسم أشكال هندسية مستوية وصلبة ،
· استخدم الأدوات 
	- يتم تنفيذ قطع الأرض المعيارية بشكل صحيح ،


	. 3- نفذ المؤامرات الأساسية القياسية (الأشكال المستوية والمواد الصلبة الهندسية) 


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- مفهم.ت.أ الإسقاط المتعامد 

- تعريف المصطلحات مثل: 
· خطة الإسقاط ،
· الإسقاط ، ...

- وصف موضع الكائن بالنسبة إلى مستوى الإسقاط ، 

- التمييز بين الإسقاطات المتعامدة الأوروبية والأمريكية ، 

- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد مفهم.ت.أ الإسقاط المتعامد ،
· تحديد مستوى الإسقاط ، الإسقاط
· وصف موضع كائن فيما يتعلق بمستوى الإسقاط ، 
· قارن التوقعات الأوروبية والأمريكية ،
· تحديد تقنية الإسقاط المتعامد 

	
- شرح دقيق لتقنيات الرسم الإسقاط المتعامد.


	
4- استخدام تقنيات الرسم الإسقاط المتعامد


	
تحديد المناظر الخارجية: أمامي ، علوي ، يسار ، يمين ،….
- اختيار المقاييس ،
- تمثيل الحياة المعتادة والخاصة ، 
- تخطيط وجهات النظر




	
- التتبع الدقيق للمناظر الخارجية ،

 - الأبعاد الدقيقة للمناظر الخارجية



	
،5- تتبع والأبعاد الخارجية


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- تخطيط وجهات النظر ،
- تقنيات الرسم وتوجيه عناصر الأبعاد ،
- استخدام خطوط موحدة ،

- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد وجهات النظر التقليدية ،
· استخدام أنظمة الإسقاط: الإسقاط الأمريكي أو الأوروبي ، 
· تدرب على الإسقاطات على مستويات مختلفة ، أو منظر أمامي أو ارتفاع ، أو منظر خلفي ،
· تحديد اتفاقيات التمثيل ، والاتفاقيات التكميلية ، وترتيب وجهات النظر
· تحديد طرق الأبعاد المستخدمة في الرسم الفني ، 
· خلق أبعاد وجهات النظر الخارجية 


	
	
5- تتبع والأبعاد الخارجية ، تابع 
· 

	
- أهداف م.ت.أبادئ الكؤوس والأقسام.
- اختيار قسم المشاهدات ، 
- تمثيل لتتبع مستوى القطع ،
- اختيار نوع القطع: كامل ، نصف - قص ، جزئي ، أقسام ،
- تخطيط الأقسام ، 
- تطبيق تقنية التصنيف





	
- الرسم الدقيق للقطع والأقسام ،
- قياس أبعاد القطع والأقسام ،

	

. 6- رسم والأبعاد والأقسام


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد طائرات القطع ، 
· اختر أنواع الأقسام وأنواع الأقسام وطرق عرض الأقسام
· تمثيل الأقسام المختلفة المستخدمة في الرسم الفني ،
· رسم التخفيضات والمقاطع ،
· تخفيضات وأقسام الأبعاد ،


	


	
-
6- ارسم وبعد التخفيضات والأقسام ، تابع….


	- الأنواع المختلفة للمنظور ،
- وجهات النظر المختلفة: 
· محوري: متساوي القياس ، ثنائي الأبعاد ، ثلاثي ،
· مائل: متعجرف ،
· طبيعي: عند 1 أو 2 أو 3 نقاط تلاشي ؛
- مبادئ وتقنيات بناء:
· محاور متساوية القياس ، خطوط ، أقواس ، دوائر ، أشكال بيضاوية ، منحنيات غير منتظمة ، زوايا ،

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد الأنواع المختلفة للمنظور ،
· تحديد مبادئ وتقنيات بناء وجهات النظر ،
· رسم أشكال هندسية بمنظور متساوي القياس م.ت.أائل وطبيعي ، 
· أبعاد الأشكال الهندسية في المنظور ،

	
- الرسم الدقيق للأشكال الممثلة
 في المنظور،
- أبعاد الأشكال الممثلة
 في المنظور،

	. 
7- رسم وأبعاد الأشكال الممثلة في المنظور (متساوي القياس ، مائل ، طبيعي) ، 


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- تقنيات الرسم اليدوي وتحديد الأبعاد للمنظورات: متساوي القياس ، مائل ، 

- دروس وعمل تطبيقي:

· تحديد المعوقات الرئيسية المتعلقة بإنتاج الرسم.ت.أات ،
· تحديد المفاهيم الأساسية للرسم حسب تمثيلهم ،
· قم بتسمية العناصر الهندسية الرئيسية المستخدمة في عمل الرسم التخطيطي ،
· قم بتمييز الخطوات المتبعة أثناء إنتاج الرسم التخطيطي: دراسة الكائن المراد إنتاجه ، وتحديد وضع التمثيل الرسم.ت.أي ، واختيار المقياس ، والتخطيط ، والأبعاد ، إلخ.

	
- الرسم الصحيح للرسم.ت.أات ،
- الأبعاد الصحيحة للرسم.ت.أات ،

	
8- ارسم ورسم.ت.أات البعد ،


	- أشكال الأعمال:
· مناشير مستقيمة أو مائلة
· اسطوانات مستقيمة أو مائلة
· الأقماع المستقيمة والمائلة
· الأهرامات المستقيمة أو المائلة أو المقطوعة
- طرق بناء الخط: 
· خطوط مستقيمة م.ت.أتوازية وشعاعية م.ت.أثلثة 
- تقنيات م.ت.أبادئ بناء الأسطح الهندسية الصلبة

- دروس وعمل تطبيقي:


	
- التطوير الصحيح لأسطح مادة صلبة هندسية ،



	
. 9- تطوير أسطح مادة صلبة هندسية ،


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- دروس وعمل تطبيقي:

· حدد طريقة إيجاد تقاطع الخطوط أو المستويات
· ارسم خطوط البناء التي تحدد ملامح تطور الأعمال أو أشكال الحجم ،
· مشروع أو حمل خطوط البناء
ارسم تطور كائن أو مجلد

	

	9- تطوير أسطح صلبة هندسية ، تابع 
· 

	طرق البحث عن الكميات الحقيقية: 
· طريقة السحب ،
· طريقة تغيير الخطة ،
· طريقة الدوران ،
- دروس وعمل تطبيقي:

-تحديد العناصر الهندسية للصلب أو البنية المراد إنتاجه ، 
-اختر المقاييس المختلفة وفقًا للتمثيلات الرسم.ت.أية ،
- تحديد طرق البحث عن الكميات الحقيقية: طريقة الطي ، طريقة تغيير المستوي وطريقة الدوران ،
- تمثيل الأشكال الهندسية بأحجام حقيقية وفق الطريقة المناسبة.
- إدراك إنشاءات الأشكال الهندسية بأحجام حقيقية.

	
- البحث المناسب عن عناصر المادة الصلبة بكميات صحيحة

 - البناء الصحيح والملائم لعناصر صلب بأحجام حقيقية

	-
10- بحث وبناء عناصر صلبة بأحجام حقيقية
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	بطاقة تقديم مقياس الإدماج

	و.ن.ت.أ : التحضير لبناء الأعمال
المقياس : إعداد المستندات الفنية للعمل
الرمز : .م.إ.1 
المدة:   102 ساعة

غرض المقياس 

السلوك المنتظر : انطلاقا  من البيانات التقنية والموارد المادية ،من المعارف التطبيقية و الشخصية ، يجب على كل متربص ، مع المجموعة بأكملها ، أن يكون قادرا على : 
· للبحث، وجمع الوثائق والمعلم.ت.أات من عمل …… ،
· تحديد وفك تشفير المستندات الفنية (خطط القراءة ، ...)
· تحديد خصائص البنية أو حالة الموقع
· تفسير حل تقني ،
· تنفيذ الخيارات التكنولوجية لبناء البنية ،
· إنشاء وثائق التنفيذ
 


	
شروط التقييم : 


انطلاقا من : 

· الخطط الشاملة وتفاصيل العمل الذي يتعين القيام به ،
· المعايير التكميلية والتوثيق ،
· البيانات والتعليمات الخاصة بهذا الإنجاز ،

باستعمال :

· مساحة العمل
· وسائل إنتاج تمثيلات بيانية ،


	المعايير العامة للأداء:
· البحث الإيجابي لجمع الوثائق والمعلم.ت.أات من العمل المناسب ،
· قراءة تحليلية للوثائق الفنية ،
· التفسير الصحيح للوثائق الفنية
· بيان مناسب لخصائص البنية أو حالة الموقع 
· الاختيار المناسب للحلول التكنولوجية لبناء البنية ،
· التأسيس الصحيح لخطط التنفيذ البسيطة ،
· التكامل الكافي لخطط التنفيذ البسيطة ،
· جرد صحيح للمواد والمعدات واللوازم 
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
الأنشطة التوليفية:

- أعمال تطبيقية :

تمرين التحضير الفني لأعمال التخطيط ،

	
- البيان الدقيق للمعلم.ت.أات من… .. ،


- البيان الدقيق لخصائص أبعاد البنية ، 


- البيان الدقيق للمعلم.ت.أات المتعلقة بطريقة البناء ، 


- البيان الدقيق لمعلم.ت.أات أخذ العينات المتعلقة بالوسائل المادية للتحقيق ،


- التحديد الدقيق لعناصر التجميع والتثبيت
 

- التحديد الكمي الدقيق للمواد والمنتجات والمواد المختلفة 
- القائمة الصحيحة للمواد والمنتجات والمواد المختلفة 


- وضع خطط تنفيذ بسيطة بشكل مناسب ،
- تكامل ملائم لخطط التنفيذ البسيطة
	
 
- رفع المعلم.ت.أات …..،


- رفع الخصائص البعدية للبنية ،


- رفع المعلم.ت.أات المتعلقة بطريقة البناء ،


- رفع معلم.ت.أات أخذ العينات ،
الخشب والمواد والمنتجات والمواد



- تحديد التوصيلات: التجميع والتثبيت ،


- تحديد وإدراج المواد المختلفة والمنتجات المختلفة والمواد المختلفة 



- التأسيس الكامل  خطط تنفيذ بسيطة ،
· 
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بطاقة عرض و.ن.ت.أ2

	
و.ن.ت.أ: تصنيع المنتجات والتجهيزات
الرمز: و.ن.ت.أ2
مدة : 612 ساعة

الهدف من و.ن.ت.أ2

السلوك المنتظر:

 في نهاية الوحدة النمطية للتأهيل، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: يجعل العمل مناسبا

شروط التقييم :

 انطلاقا من : 
· بطاقة الخصم ، التسمية ، خطة القطع ، 
· تخطيط القواعد والرسم والتخطيط والتصنيع والتجميع والتشطيب ، 
· إجراءات التشغيل وتعليمات السلامة الدائمة ،

 باستعمال : 
· الرقصات والنماذج والمعدات والآلات والأدوات المرتبطة بها 
· وسائل القياس والتحكم ، ووسائل الشد والتأمين ،
· وسائل تنفيذ منتجات التزجيج ، والأجهزة ، والمواد اللاصقة ، م.ت.أنتجات الوصل والختم ، ووسائل تطبيق منتجات التشطيب. 
· معدات الحماية الفردية والجماعية

المعايير العامة للأداء: : المجموعة المهارات 

· تفسير البيانات بشكل صحيح ،
· التحضير المناسب لبناء الهياكل الخشبية ،
· مراسلات متسقة وكافية للأدوات والتجمعات والملحقات للاحتياجات المعبر عنها ، 
· امتثال الآلات لمتطلبات التحمل التصنيعي وتعليمات السلامة الدائمة ،
· يتوافق الطلاء مع الأسطح والحواف ، مع متطلبات الجودة ، 
· تأكيد الامتثال لإجراءات الرقابة ، 
· الهياكل المقامة والمجمعة والمزججة والمجهزة وفقًا لخطط التصنيع ،
· تم تنفيذ حالة الأسطح بشكل صحيح وجاهزة لاستقبال المنتجات المراد تطبيقها ، 
· تطبيق منتجات التشطيب والمعالجة وفق الوصفات والتعليمات. 
· تحقيق الأسطح النهائية والخالية من التلف ،
· الاحترام الكامل لقواعد المشغل وحماية البيئة.
·  





هيكلة الوحدة النمطية للتأهيل2

و.ن.ت.أ: تصنيع المنتجات والتجهيزات
الرمز: و.ن.ت.أ2
المدة: 612 ساعة 

	المدة
	تعيين المقاييس
	الرمز 

	102 ساعة
85 ساعة
85 ساعة
85 ساعة
85 ساعة
34 ساعة
136 ساعة

	تصنيع وتشكيل الأجزاء 
تجميع وتجميع الأجزاء الآلية 
التشطيب م.ت.أعالجة الاعمال 
الصحة و السلامة
أنماط الأثاث وأنواع التخطيط 
اتصال
صنع عمل تركيب 
	م.ت.أ.5
م.ت.أ.6
م.ت.أ.7
م.ت.ك.3
م.ت.ك.4
م.ت.ك.5
م.إ. 2





	
612 ساعة
	
المجموع













بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ2: تصنيع المنتجات والتجهيزات
المقياس: تصنيع وتشكيل الأجزاء
الرمز: م.ت.أ.5
المدة: 102 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: قيادة بالقطع وتشكيل الأجزاء 


شروط التقييم :
 
 انطلاقا من :
· البيانات المكتوبة والشفوية ، الرسم التصنيعي ، طريقة التصنيع
· بطاقة التدفق ، خطة التشغيل ، عقد المرحلة ، ملف الآلة
· وثائق التصنيع ، بطاقة التجميع ، إجراء التعديل ،
· تعليمات السلامة الدائمة ، 

 باستعمال : 
· المعدات والآلات الثابتة
· أدوات وآلات كهربائية ، أدوات يدوية ،
· وسائل القياس والتحكم ،
· معدات الحماية الفردية والجماعية 

المعايير العامة للأداء:

· الاستخدام الرشيد لوثائق التصنيع ، 
· الاختيار المناسب للمواد والآلات والأدوات يتوافق مع العمل الذي يتعين القيام به ،
· يتوافق تجميع أدوات القطع مع خطة التعريف المقدمة ،
· التركيب الصحيح لأجهزة السلامة ، 
· الضبط الصحيح لأجهزة السلامة ،
· إجراء المعالجة المناسبة وفقًا للتسلسل الزمني للتطبيقيات ،
· التصنيع وفقًا للوائح ويلتزم بتعليمات السلامة ،
· تم تنفيذ رقابة صارمة على الآلات ،
· الامتثال الحقيقي لإجراءات الرقابة ، 
· النتيجة وفقا للمواصفات ،
· احترام ارتداء معدات الحماية الشخصية ،
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
أ- مستندات التصنيع
والتثبيت:
1. الوصف والتعريف والخطة التفصيلية ، رسم الإنتاج ، إلخ.
2. نطاقات التخطيط وتطبيقية الإنتاج والتشغيل الآلي والتجميع والتشطيب 

ب - المسارات التي تمت: 
1. وثائق إضافية: اسكتشات ، رسم.ت.أ بيانية ، إلخ.

2. التخطيطات المهنية: الرسم.ت.أات التخطيطية ، والرسم والتخطيط على أساس القاعدة ، ...

- دروس وعمل تطبيقي: 

· تحديد خطط التصنيع المختلفة
· تحديد الرسم.ت.أات الشاملة والتعريفية والتفصيلية المختلفة ،
· تحديد وتحديد وتسمية الأجزاء المكونة المختلفة للبنية من الخطط المختلفة ،
· حدد الخصائص الرئيسية: الأبعاد ، الأشكال ، الحركة أو المثبتات ، إلخ.
· ترجمة واستخدام الاصطلاحات والتمثيلات والرموز والتسميات والوثائق الفنية الأخرى


	
- التفسير الدقيق لوثائق التصنيع والقوالب ،

- الاستخدام الدقيق لوثائق التصنيع والقوالب ، 

	
1: التشغيلوثائق التصنيع وقطع الأراضي المصنوعة ،
· 







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	أ- أدوات القطع الميكانيكية م.ت.ألحقاتها : 

1 - أدوات النشر وحوامل الأدوات ،
2 - أدوات وحوامل أدوات للوصل والتخطيط ،
3 - أدوات وحوامل أدوات التنغيم والتنقيب 
4 - أدوات التنميط وحوامل الأدوات ،
5 - أدوات وحوامل أدوات لتشكيل الوصلات أو التجميعات ،
6- أدوات الحفر والخراطة وحوامل العدد 

ب- تقنيات تجميع الأدوات م.ت.ألحقاتها

ج- إجراءات الضبط والتنفيذ 
د- وضع أدوات القطع م.ت.ألحقاتها وصيانتها 

هـ- خصائص أدوات القطع: 
· الأبعاد
· هندسي: شكل ، زوايا مميزة ، 
· الميكانيكية والمعدنية: نوع الفولاذ ، الصف ، السحابات ، إلخ.
· طبيعة وشكل الطليعة 

و- حركيات القطع: 
العوامل المؤثرة في القطع (التشغيل الآلي):  

	
- التجميع الصحيح لأدوات القطع م.ت.ألحقاتها 
	1-  
: اصعدالأدوات اللازمة (التجميعات والملحقات) ، 







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
1- العوامل المؤثرة في القطع (التشغيل الآلي):  
1.1  - ميزات نظام التشغيل الآلي:
· سرعة القطع م.ت.أعدل التغذية وتردد الدوران والطاقة المتاحة 

- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد وتسمية الأدوات وأصحاب الأدوات المختلفة ،
· تحديد وتصنيف الأدوات حسب وجهتها وشكلها ،
· تحديد الأجزاء المختلفة للأداة ،
· وصف عناصر الجزء النشط ،
· حدد طريقة العمل (شعاعي أو مماسي ، إلخ.)
· قائمة المواد الرئيسية المستخدمة للجزء النشط ،
· حدد شروط تثبيت الأدوات (التثبيت ، السرعة ، إلخ)
· تحديد وتيرة دوران أداة عن طريق الحساب و / أو على العداد ،
· اختر طبيعة الطليعة
· اختر و / أو اضبط سرعة القطع من الجداول و / أو الرسم.ت.أ البيانية ، 
· قم بتجميع الأدوات المختلفة أو حاملات أدوات القطع
· نفذت ضبط وضبط التجمع 











	
	. اصعدالأدوات اللازمة (التجميعات والملحقات) ، تابع 


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- تطبيقيات التصنيع عن طريق إزالة المواد:

1- تقنية القطع عن طريق: 
· إزالة رقاقة ،
· تآكل 

2 - إن (الآلات الثابتة: 
· مناشير الفرقة
· مناشير دائرية
· نجارون ،
· المقويات ،
· آلات نقر 
· قمم الغزل،
· الموجهات ،
· مناشير شعاعية
· Corroyeuses 
· آلات تشكيل اللف ،
· مقويات - بروفيلات ،
· آلة تشكيل لفة - آلات تأطير ،
· قوالب
· ساندرز ،
· تربصات ،
· جولات،
· ممهدات ، ممهدات - ساندرز ،
· الموزعات ،
· المبروزون ،
· آلات شحذ ،
· … ..



	
- التنفيذ الحقيقي والصحيح للآلات سواء يدويًا أو ميكانيكيًا 
	نفذ يدويا أو ميكانيكيا بالقطع ، 



	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	3 - تقنيات التصنيع: 
· نشر،
· التمويج (التخطيط والتخطيط)
· التنميط ،
· حفر
· التنغيم والتنغيم 
· التوجيه ،
· تصوير سينمائي 

4 - تعظيم القص:
· العلاقات بين خصائص المواد المراد تشكيلها وخصائص أداة القطع ،

- دروس وعمل تطبيقي: 
· اذكر مبدأ تطبيقيات التصنيع الرئيسية ،
· تحديد خصائص وخصوصيات كل تطبيقية من التطبيقيات ،
· تحديد وشرح التقنيات الرئيسية المقابلة لكل من هذه التطبيقيات والمعدات المرتبطة بها (الجانب التكنولوجي والوظيفي لكل آلة تصنيع) ، 
·  صنف تقنيات المعالجة الرئيسية والأدوات المرتبطة بها فيما يتعلق بالأشكال التي سيتم إنتاجها (الأسطح المستوية ، الأسطح المنحنية أو الدوارة ، إلخ.)
· قم بمعالجة الأجزاء ميكانيكيًا أو يدويًا ، ...


	
	: نفذ يدويًا أو ميكانيكيًا ، تابع ...
· 
.






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	الطلاء م.ت.أشتقاته: 

1- قطع الألواح المشتقة والقشرة 
2- التجميع ، تقليم القشرة ،
 
- تقنيات صنع الأسطح المكسوة بالقشرة وأحجام التخطيط 

- أنواع الآلات المستخدمة لتحضير الأسطح المكسوة بالقشرة وأحجام الترتيب 

· الدروس والعمل التطبيقي: 

· التعرف على الخصائص المحددة للقشرة م.ت.أشتقاتها 
· شرح كيفية سحب الألواح والقشرة
· حدد طريقة تجميع العناصر وأحجام التخطيط وطردها 
· تحديد وتسمية تقنيات صنع الأسطح المكسوة بالقشرة وأحجام التخطيط 
· التعرف على أنواع الآلات المستخدمة في صنع الأسطح وأحجام التخطيط
· تنفيذ الطلاء وتشذيب العناصر وأحجام التخطيط 

 

	
- التنسيب الصحيح للعناصر وأحجام التخطيط 

- تقليم معدل 
	- التدخل وتتدفق مع عناصر وأحجام التخطيطات ،






	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	- التحكم بالقطع: 
· التحكم في السطح: الاستقامة ، التسطيح
·  فحص الأبعاد وزوايا العمل: أقسام وأطوال الأجزاء ،
· التحكم في التجميع: أطوال التسوية ، وسمك وعرض النتوءات ، والأخاديد ، وتنفيذ الخيوط المتشابكة ، وتسوية التجميعات ،
· مراقبة جودة العمل: حالة أسطح الوجوه ، التنميط ، المعايرة ، إلخ.

- تقنيات التحكم: 
· تحكم بصري،
· التحكم باللمس،
· مراقبة القياس 

- أدوات التحكم والقياس 

- دروس وعمل تطبيقي: 

· التعرف على أنواع الضوابط المختلفة
· التعرف على تقنيات التحكم 
· تطبيق تقنيات التحكم والتحقق المختلفة ،
· تحديد وتسمية أدوات التحكم والقياس 
· قم بإجراء الفحوصات المختلفة على الماكينة التي تم الحصول عليها.

 


	
- نفذت رقابة صارمة على الآلات
- تم تنفيذ القياس الصحيح للآلات
	· تحقق وقياس الآلات المنفذة ،
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ2: تصنيع المنتجات والتجهيزات
المقياس: تجميع وتجميع الأجزاء الآلية 
الرمز: م.ت.أ.6
المدة: 85 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: تجميع الأجزاء الآلية


شروط التقييم :
 
 انطلاقا من :
· البيانات المكتوبة والشفوية ، 
· الرسم العام ، تعليمات التجميع ، بطاقة التعديل ، 
· خطة التصنيع والتجميع ، 
· المستندات الخاصة بالأدوات وآلات المصنّعين
· تعليمات السلامة المكتوبة والشفوية

 باستعمال : 
· قطع غيار وإكسسوارات ، أجهزة ، منتجات زجاجية ، 
· آلات م.ت.أعدات التأطير واللصق والضغط ،
· أدوات كهربائية للثقب والشد و ....
· أدوات يدوية مختلفة ،

المعايير العامة للأداء:

 
· جرد وتجميع صحيح للأجزاء والمكونات والمنتجات الضرورية ، 
· الوضع المعدل لأنظمة التثبيت والضغط والتجميع ، 
· الضبط المعدل لأنظمة التثبيت والضغط والتجميع ،
· الإلتصاق الصحيح لأجزاء التجميع ،
· تم تركيب الطاقم بشكل صحيح على الأجزاء ،
· التأطير المعدل والضغط للأجزاء ،
· تم دمج عناصر البنية بشكل صحيح ،
·  تم تركيب الطاقم بشكل صحيح في الأجهزة والملحقات ،
· التصحيحات التي تم إجراؤها ذات صلة م.ت.أوثوق بها ،
·  التجميع وفقا للمواصفات والمواصفات الفنية ،
· يتم تجميع العناصر وتثبيتها وتثبيتها وتزجيجها وتجهيزها وفقًا لخطط التصنيع ،
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- تنظيم محطة العمل:

1. اختيار وإعداد المعدات وأدوات الشد: الحامل ، والطاولات ، وأجهزة التجميع ، والمشابك ،
2. يعني التجمع والتجميع:
3. فحص الأسطح المراد لصقها: الدقة والنظافة ،
4. ترتيب الأجزاء المراد تجميعها والقشرة والألواح المراد تجميعها
5. تجميع الأجهزة ، والزجاج ، والمرايا ، والرخام ، والمواد اللاصقة ، والإكسسوارات ، إلخ.


- دروس وعمل تطبيقي: 
· اشرح أهمية تجهيز محطة التجميع والتجميع 
· قم بتسمية المعدات المختلفة لتحديد المواقع والحفاظ عليها ،
· تحقق من جميع العناصر المراد تجميعها أو تجميعها ، والأجهزة ، والزجاج ، والمرايا ، والعناصر الرخامية ، والمواد اللاصقة والإكسسوارات ،
· حدد وأدرج الأجزاء المختلفة أو عناصر التخطيط المراد تجميعها 
· تحديد عناصر الأجهزة المختلفة والملحقات والتزجيج والمرايا.،
 قم بتجميع المكونات المختلفة في محطة التجميع وفقًا لطبيعتها ووجهتها













	
- التجمع المناسب في محطة التجميع مكونات مختلفة: أجزاء ، قشرة ، أجهزة ، زجاج ، غراء وإكسسوارات


	إعادة التجميع في محطة التجميع ، المكونات المختلفة: الأجزاء ، القشرة ، الأجهزة ، التزجيج ، الغراء والإكسسوارات ،
· 

	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- تجميع وتجميع الأجزاء أو عناصر التخطيط: 

1. تصاعد:
تشابك أجزاء أو عناصر تخطيط العمل
2. شد الأجزاء المجمعة:
·  صيانة الأجزاء باستخدام الأوتاد ،
· مواضع الأجزاء باستخدام المشابك - مرفقة؟
3. تقنيات وخصائص مكونات التجميع والتجميع ،
4. تقنيات وضع العناصر أو التجميعات الفرعية والحفاظ عليها في موضعها (الحجب ، والتضييق ، والتوصيل المؤقت ، م.ت.أا إلى ذلك)
5. تقنيات استخدام منتجات الألواح (الألواح والقشرة والرقائق ، إلخ)
6. تنفيذ وتعديل:
· عناصر التثبيت (البرغي ، التدبيس ، المسامير ، اللصق ، إلخ)
· أجهزة التنقل (الدوران ، الترجمة ، إلخ)
· الهيئات القضائية والأمنية ،
· العناصر الزخرفية
· التزجيج والمرايا.

- دروس وعمل تطبيقي: 
تحديد المكونات المختلفة (الأجهزة والتزجيج والغراء والملحقات)
 

	
- الوضع المناسب لأنظمة التثبيت والضغط والتجميع والتأطير ، 

- الضبط المعدل لأنظمة التثبيت والضغط والتجميع والتأطير ، 

	
· المركز وضبط أنظمة التثبيت والضغط والتجميع والتأطير ،






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- دروس وعمل تطبيقي: 

· قم بتسمية المعدات المستخدمة لتركيب وشد العناصر ،
· اذكر مبادئ تحديد المواقع والحفاظ عليها ،
· اشرح فائدة كل وسيلة من وسائل التنفيذ ،
· تحديد خصائصها م.ت.أجالات استخدامها ،
· استفد من التعليمات وتعليمات التجميع 
· ضع قائمة بالوسائل المناسبة لتركيب وتعديل المكونات المختلفة ، 
صف الأساليب المستخدمة
	
	
المركز واستمر في ضبط أنظمة التثبيت والضغط والتجميع والتأطير 
· 


	
O2.2.3: صمغوتجهيز الأجزاء

	
- لصق مناسب للأجزاء المراد تجميعها ،

- طاقم ملائم للأجزاء المطلوب تجميعها ،

	
- لصق القطع: 
· اختيار الغراء ،
· تقنيات تطبيق الغراء (الفرشاة ، الأسطوانة ، الملعقة ، آلة اللصق ، إلخ)
·  معدات وأدوات الإلتصاق،

- العمل الموجه أو التطبيقي (بحدود المتطلبات): 
· تحديد أنواع الغراء المختلفة وفقًا لاستخدامها ،
· 






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- العمل الموجه أو التطبيقي (بحدود المتطلبات): 
· التمييز بين العوامل المؤثرة في اختيار المواد اللاصقة حسب ظروف التعرض ،
· تحديد أنواع الغراء التي يجب استخدامها ، مع مراعاة المواد المراد تجميعها ،
· إجراء اللصق عن طريق تجهيز الأجزاء 

	
	
صمغوتجهيز الأجزاء ، تابع


	
- تقنيات التأطير والضغط 
- الوسائل المادية للتأطير والضغط ،

- تقنيات التضامن:
1. تسمير: وضع النقاط ،
2. الشد: تركيب البراغي ،
3. البراغي: وضع البراغي ،
4. الوتد: وضع الأوتاد ،
5. الوتد: نصب الزوايا 
6. التدبيس: وضع الدبابيس

العمل الموجه أو التطبيقي (بحدود المتطلبات): 

· تحديد المكونات المختلفة للبنية المراد تأطيره ، ليتم توحيده...







	
- التأطير الصحيح للأجزاء ،

- الضغط الكافي للأجزاء 

- الدمج المناسب لأجزاء م.ت.أكونات البنية 
	
الإطار ، اضغط وتوحيد الأجزاء والمكونات ، مع احترام الوقت المخصص وقواعد الوقاية والسلامة ، 
· 

	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
العمل الموجه أو التطبيقي (بحدود المتطلبات) ، (تابع): 
· التعرف على المكونات المختلفة
· تحديد تقنيات التأطير والضغط ،
· تحديد وسائل التأطير والضغط ،
· التعرف على التقنيات المختلفة لدمج الأجزاء 
· اشرح كل تقنية مستخدمة للتوحيد ،
· تنفيذ التأطير والضغط ودمج الأجزاء والمكونات.
· التربيع الصحيح والتسطيح 
· قم بإزالة الصمغ الزائد بعد التجفيف

	
	
الإطار ، اضغطوتوحيد الأجزاء والمكونات ، مع احترام الوقت المخصص وقواعد الوقاية والسلامة ، واستمر 


	،
- الأنواع الرئيسية للأجهزة المستخدمة في صناعة الوصلات 
- اختيار التركيبات أو عناصر الأجهزة ،
- اختيار مكان التركيب ،
- الادوات و المعدات 
- تشكيل التجاويف 
- طرق تثبيت عناصر الأجهزة ،
- عناصر زخرفية ،
- زجاج م.ت.أرايا 

	
- المعدات والاكسسوارات المناسبة 
	
تجهيز في الأجهزة والإكسسوارات
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ2: تصنيع المنتجات والتجهيزات
المقياس: التشطيب م.ت.أعالجة الأعمال
الرمز: م.ت.أ.7
المدة: 85 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: ينهي وتطبيقية تجميع الأعمال


شروط التقييم :
 
 انطلاقا من :
· البيانات الشفوية والمكتوبة: بطاقة المنتج والعينات ، 
· الأوراق الفنية ، طريقة التشغيل ،
· النصوص التنظيمية النافذة ، 


 باستعمال : 
· معدات الصنفرة م.ت.أعدات التعبئة م.ت.أعدات التنظيف ، 
· وسائل التطبيق: يدوي أو ميكانيكي (مسدس رش) ، 
· منتجات المعالجة والتشطيب ، 
· كابينة التشطيب م.ت.أعدات الحماية الفردية والجماعية ، 


المعايير العامة للأداء:

· صنفرة مناسبة لأسطح الأعمال ، 
· حالة الأسطح مطابقة للمتطلبات الفنية ، 
· يحترم تحضير المنتجات تعليمات المؤسسة المصنعة: الكمية والجرعة واللون والصبغة واللزوجة ، إلخ. 
· التحضير الصحيح للمواد وأدوات التطبيق 
· الاستخدام الصحيح للمنتجات وفقًا لتعليمات الشركات المصنعة ،
·  تنظيف وتلميع الأسطح النهائية بشكل صحيح ،
· تحكم صارم في المدد وأوقات الاستجابة ،
· التكييف المناسب للأعمال المنجزة حسب التعليمات المطلوبة ،
· يتم احترام الوقت المخصص
· الاستخدام المناسب لوسائل الحماية الفردية والجماعية 
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- المواد الأولية المستخدمة أثناء تحضير أسطح التشطيب: 
· المواد الكاشطة م.ت.أعاجين الخشب والمعجون وأعواد اللبان وأقلام الشمع 

- عيوب السطح المختلفة:
· الثقوب والثقوب الخدوش والخدوش وعيوب الآلات ،
 
- تقنيات تحضير الأسطح للصنفرة:
· رملي
·  حشوة، 

- أدوات الصنفرة اليدوية ، 

- ماكينات صنفرة محمولة

- خصائص الأسطح المراد صنفرتها: 
· شكل السطح: مسطح ، محدب أو مقعر ، 

- أنواع الكاشطة حسب استعمالها ،

- تقنيات الصنفرة اليدوية 

- تقنيات الصنفرة الميكانيكية











	
- صنفرة مناسبة لأسطح الأعمال










	
ترطيب أسطح الأعمال


	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	
- دروس وعمل تطبيقي: 

· التعرف على المواد الخام المستخدمة أثناء تحضير الأسطح المراد صنفرتها ،
· قم بتسمية عيوب السطح المختلفة قبل الصنفرة ،
· تحديد تقنيات تحضير الأسطح ،
· التعرف على الأدوات اليدوية المستخدمة في الصنفرة ،
· التعرف على ماكينات الصنفرة المحمولة والثابتة
· التعرف على خصائص الأسطح المراد صنفرتها.
· تقنيات الصنفرة اليدوية أو الميكانيكية الحكم.ت.أية ،
· سطوح سنفرة 

	
	
ترطيب أسطح الأعمال
· 


	
أدوات التطبيق اليدوي ، 

- معدات التطبيق 

- بنادق الرش 

- أكشاك التطبيق 

- تقنيات التطبيق للتشطيب أو معالجة المنتجات ،









	
- التطبيق الصحيح والمتوافق للمنتجات وفق الطريقة المحددة من قبل المؤسسة المصنعة.
	
تطبيق المنتجات حسب الطريقة المحددة من قبل المؤسسة المصنعة ، 



	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- دروس وعمل تطبيقي: 
· استخدم أوصاف المنتج ،
· التعرف على خصائص منتجات التشطيب أو المعالجة 
· تحديد الأدوات اليدوية م.ت.أعدات التطبيق ،
· وصف مسدس الرش
· اشرح دور مقصورة التشطيب أو المعالجة 
· اذكر ووصف تقنيات:
· تحضير الدعم ،
· تطبيق المنتج النهائي
· تطبيق العلاج م.ت.أنتجات التشطيب ،


	
	
تطبيق المنتجات وفقا للطريقة التي حددتها المؤسسة المصنعة ، واصلت 


	تقنيات تنظيف الأسطح الخشبية الجاهزة 

- تقنيات تلميع الأسطح الخشبية الجاهزة.

- أدوات م.ت.أعدات التنظيف

- مستحضرات تنظيف 

- منتجات تلميع الأسطح الخشبية الجاهزة

- معدات وأدوات التلميع











	
- تنظيف وتلميع الأسطح النهائية بالشكل المناسب 
	
نظيف وتلميع الأسطح النهائية ،



	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	الدروس والعمل التطبيقي: 
· استخدم الأوراق الوصفية لمنتجات تلميع الأسطح النهائية ،
· التعرف على تقنيات تنظيف الأسطح الجاهزة ، 
· تحديد منتجات التنظيف وأدوات التنظيف
· اشرح أهمية تلميع الأسطح النهائية 
· التعرف على تقنيات التلميع 
· حدد وسائل التلميع 
· القيام بتنظيف الأسطح الجاهزة.
تلميع الأسطح النهائية

	
	، تنظيف وتلميع الأسطح النهائية ، 
· 

	
- تغليف المنتجات أو الأعمال المصنعة
- تقنيات تكييف الأعمال المصنعة.
- الوسائل المستعملة في التغليف 
منتجات التصنيع 

- دروس وعمل تطبيقي: 
· شرح أهمية منتجات التعبئة والتغليف وأعمال التصنيع
· التعرف على تقنيات التعبئة والتغليف للمنتجات المصنعة
· تحديد وسائل تكييف المصنفات 
قم بتعبئة المنتجات المصنعة

	
- التكييف المناسب للأصناف المصنعة 
	
 معايرة الأعمال المصنعة ، 
· 
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	بطاقة عرض المقياس التكميلي

	و.ن.ت.أ : صنع الأشغال
المقياس: الصحة و السلامة
الرمز: م.تك 3
المدة: 85 ساعة

غرض المقياس 


السلوك المنتظر : في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: ضمان صحة وسلامة الناس في العمل


	
شروط التقييم :

انطلاقا من :

· اللوائح الداخلية 
· النصوص الرئيسية للقانون والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمخاطر المهنية 
· الخطة التنظيمية لسلامة الورش أو مواقع العمل والأجهزة الموصولة بمحطات العمل الخاصة بهم 

باستعمال :

· وسائل الحماية الفردية والجماعية


	
المعايير العامة للأداء:: *
· تحليل ودراسة الحوادث المهنية ذات الصلة 
· التحديد الدقيق للأمراض المهنية
· التطبيق الصارم لتقنيات الإسعافات الأولية
· الاستخدام المناسب والمعقول لوسائل الحماية الفردية والجماعية من حوادث العمل
· الاستخدام المناسب والمعقول لوسائل الحماية من الحرائق 
· الامتثال الكامل لقواعد الصحة والسلامة
· منع حقيقي للحوادث في جميع الأوقات 
· الاستخدام المناسب لأساليب العمل 
· الضبط الدقيق للأدوات الآلية 
· التحقق الدقيق من وسائل الإنتاج قبل الاستخدام
· الصيانة الدورية للآلات والأدوات والمعدات 
· إخلاء المناطق المرورية 
· العرض الصحيح لقواعد السلامة الواجب مراعاتها بالقرب من الآلات والمعدات و 
· 
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- المبادئ العامة للصحة والسلامة في مكان العمل: 
· لاعبو الوقاية في المؤسسة: مدير المؤسسة ، ممثلوه ، لجنة الصحة والسلامة لظروف العمل ، منسق السلامة ،

· المنظمات الخارجية: صندوق التأمين الصحي والتفتيش والطب المهني ،

· أنظمة،

· أهم القوانين والقرارات التنفيذية المتعلقة بالمخاطر المهنية ،

· الخطة التنظيمية لسلامة الورشة أو الموقع والأحكام الخاصة بمحطة العمل الخاصة به ،


- دروس وعمل تطبيقي: 

· اذكر المهام العامة لهذه الجهات الفاعلة ،
· تحديد جهة الاتصال المناسبة لمشكلة أمنية ،
· تحديد الخطة المنظمة لسلامة الورشة ، 


	
- التحديد الدقيق للمبادئ العامة للصحة والسلامة في مكان العمل ،


	
1 - تحديد المبادئ العامة للصحة والسلامة في مكان العمل ،







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- المخاطر الرئيسية:

1 - المخاطر المصاحبة للعمل في العلو: 
· مواقف محفوفة بالمخاطر ،
· معدات الحماية المناسبة (السقالات المتحركة والأقدام ، وحواجز الحماية ، والمهدات ، م.ت.أا إلى ذلك)

2- المخاطر الكهربائية: 
· مواقف الحي المباشر (صناديق إمداد الطاقة ، الخطوط الهوائية ، المداخل أو فجوات ، عناصر العزل المعيبة ، إلخ.)

3 - الخطر الكيميائي: 
· المنتجات المختلفة التي يجب استخدامها: (منتجات التشطيب والمعالجة ، الغراء ، الورنيش ، إلخ.)
· ترميز المخاطر
· أوراق بيانات السلامة

4 - المخاطر المصاحبة لغبار الخشب
· أجهزة شفط ،
· معدات الحماية المناسبة (الأقنعة والنظارات م.ت.أا إلى ذلك)

5- المخاطر المصاحبة لاستخدام الآلات الكهربائية و / أو الهوائية المحمولة مع الأجهزة الحية 






	
- التحليل المناسب ودراسة مخاطر الحوادث المهنية.

	. 2 - تحليل ودراسة مخاطر حوادث العمل.


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	· المخاطر الكهربائية:
·  مواقف الحي المباشر (صناديق إمداد الطاقة ، الخطوط العلوية ، المدفونة أو المضمنة ، العناصر المعزولة المعيبة ، إلخ.)
· استخدام المعدات الكهربائية في الماء وفي البيئات الرطبة ،

- العمل الموجه والتطبيقي (بحدود المتطلبات: 

· تحديد معدات الحماية المناسبة لنشاط يتم القيام به على ارتفاع ،
· الإبلاغ عن المواقف غير المحمية أو المعدات غير المناسبة
· تحديد مخاطر ملامسة المكونات الحية ،
· تحديد المنتجات السامة أو الخطرة ،
· ضع قائمة بإرشادات الاستخدام ،
· استخدم معدات الحماية المناسبة
· استخدم أجهزة الشفط ،
· استخدم قناعًا مناسبًا إذا لم يكن هناك شفاط للغبار











	





















	
2 - تحليل ودراسة مخاطر حوادث العمل








	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- أهم أمراض المهنة المعترف بها في المهن يشرب :
· الحساسية والقرص المنفتق والربو.

- العمل الموجه والتطبيقي (بحدود المتطلبات: 
· التعرف على الأمراض المهنية العامة لمهنة النجارة الداخلية حسب حالة العمل ،
· تحديد الأمراض المهنية الخاصة بالمهن في فرع بام 
· تحديد الأسباب الرئيسية لهذه الأمراض المهنية 
· - بيان الوسائل والمواقف للحد من خطورة هذه الأمراض المهنية ، 



	
- التحديد الصحيح للأمراض المهنية ،


	
3 - التعرف على الأمراض المهنية ،
· 
· 

	
- تقنيات الإسعافات الأولية: 

1. حقيبة إسعاف أولي : المطهرات والضمادات والمثبتات والأدوات ،

2. إجراءات الإسعافات الأولية: 
· علاج الحالات المستعجلة ،
· تهجير الجرحى ،
· تنظيم إغاثة الضحايا ،


	
- التطبيق الصحيح لتقنيات الإسعافات الأولية


	4 - تطبيق تقنيات الإسعافات الأولية ،











	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
3. الإسعافات الأولية حسب طبيعة الإصابات: 
· إصابات الرأس ، الحروق ، الصدمات ، الكسور ، النزف ، ،،،، 

4. نقل المصاب إلى مكان آمن ، 

- دروس وعمل تطبيقي: 

· صف محتويات حقيبة الإسعافات الأولية ،
· تحديد طبيعة حادث العمل.
· التعرف على الأعراض التي يعاني منها المصاب.
·  كشف أي شذوذ في الموضوع ،
· ضع الإجراء الذي يجب اتباعه في تطبيقية الإسعافات الأولية ،
· قدم الإسعافات الأولية عن طريق تطبيق تقنيات الإسعافات الأولية ، 

	
	
4 - تطبيق تقنيات الإسعافات الأولية 


	 - وسائل الحماية الفردية والجماعية في محطة العمل

- حماية محطة العمل: 
لافتات السلامة للورش م.ت.أواقع البناء (علامات ، حماية ، حواجز ، إلخ
	
- الاستخدام الملائم لوسائل الحماية الفردية والجماعية 

- التطبيق الصحيح لقواعد الصحة والسلامة في محطة العمل ،


	
) 
· 5 - الاستخدام وسائل الحماية الفردية والجماعية في محطة العمل









	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
· معدات الحماية الشخصية
· تعليمات السلامة الدائمة ،

- إجراءات وتعليمات السلامة:

· تعليمات السلامة الدائمة ،
· الأجهزة الأمنية،
· معدات الحماية الشخصية (الأقنعة والنظارات والقفازات م.ت.أا إلى ذلك)
·  أجهزة شفط وتفريغ

- دروس وعمل تطبيقي: 

· تحديد لافتات السلامة الخاصة بالورشة أو الموقع (ارتداء خوذة ، حركة المرور ، إلخ.)
· تحديد والتحقق من عناصر الحماية لمحطة العمل ،
· قارن بين وسائل الحماية الجماعية والفردية ،
· استخدام وسائل الحماية الجماعية والفردية ،

	
	

5 - الاستخدام استمرار وسائل الحماية الفردية والجماعية في محطة العمل











.
	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	حماية بيئة العمل : 

1- المخلفات :
· طبيعة وتصنيف النفايات: 
· المنتجات المراد ترقيتها ،
· المنتجات التي سيتم إتلافها ،
· المنتجات التي سيتم جمعها وتخزينها ،

2-  التخلص من النفايات:
· الفرز والمخزون والتخلص والإخلاء في الموقع م.ت.أا إلى ذلك)

3- التلوث الضوضائي والدخان 

 4 - تنظيف وترميم المباني.

توجيه العمل والعمل التطبيقي في حدود المتطلبات التالية :

· التعرف على طبيعة المخلفات
· تصنيف النفايات حسب طريقة التخلص منها أو إعادة التدوير أو التخزين
· تحديد دوائر التخلص من النفايات من الورشة أو الموقع
· التعرف على التلوث الضوضائي والدخان 
· اشرح أهمية تنظيف وترميم المباني ،
· ضمان حماية مكان العمل



	
1) - الحماية الملائمة لبيئة العمل ،
	
6 - حماية بيئة مكان العمل 



 برنامج الدراسات                                      		    نجارة التنضيد             					   ش.م.م CMP

74


بطاقة عرض المقياس التكميلي
	
	
و.ن.ت.أ2: تصنيع المنتجات والتجهيزات
المقياس: أنماط الأثاث وأنواع التخطيط 
الرمز: م.تك 4
المدة: 85 ساعة 

غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على أن: يدرس أنماط الأثاث وأنواع التخطيط

شروط التقييم :
 
 انطلاقا من :
· البيانات الشفوية والمكتوبة: بطاقة المنتج والعينات ، 
· الوثائق المتخصصة ذات الصلة ،
· كتالوجات أنماط الأثاث والمفروشات ، 
· كتالوجات لأنواع مختلفة من التصميمات الداخلية والتجهيزات ،
· مراجع النمط من فترات تاريخية مختلفة ، 

 باستعمال : 
· وسائل عرض الوسائط المتعددة ،
· زيارات للعمل الداخلي ، 
· زيارات للمعارض بأنماط مختلفة من الأثاث والمفروشات ؛

المعايير العامة للأداء:

· التمييز الصحيح والمبرر لأنماط الأثاث وأنواع الترتيب المستخدمة ،
· التحديد الصحيح لمصادر المعلم.ت.أات لأنماط الأثاث وأنواع الترتيب ،
· التحديد الصحيح للفترات التاريخية الهامة المختلفة في تطور أنماط الأثاث ، 
· التحديد الصحيح للفترة وأصل أنماط الأثاث المختلفة ،
· التعريف المناسب للفنون المختلفة عبر العصور التاريخية المختلفة 
· التمييز المناسب بين الفنون المختلفة في العالم 
· التمييز المناسب بين الزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي وفقًا لعهودها التاريخية.
· التحديد الصحيح للأنماط الرئيسية وفقًا للفترات التاريخية وخصائصها ،
· التحديد الصحيح للأنواع المختلفة من التصميمات والتجهيزات الداخلية والخارجية 
· التفريق المبرر للإنشاءات فيما يتعلق بأنماط مختلفة من الأثاث والمفروشات والإنشاءات المعمارية الداخلية للترتيب والترتيب ، 
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- مصادر المعلم.ت.أات المتعلقة بأنماط وأنواع التخطيط المختلفة:

· متاحف الأثاث والأثاث ، 
· قصر المعارض
· ورش التصنيع
· كتالوجات 
· كتب ، ...

- العمل الموجه والعمل التطبيقي:

· تحديد طبيعة المعلم.ت.أات ،
· وصف المعلم.ت.أات المحددة لنمط أو نوع التخطيط 
· ابحث عن مصدر المعلم.ت.أات المتعلقة بأسلوب ونوع أعمال التركيب 
· التفريق بين خصائص المتحف والأثاث والمفروشات.
· اشرح دور قاعة المعرض فيما يتعلق بأنماط الأثاث والمفروشات 
· تحديد مصادر المعلم.ت.أات المتعلقة بأنماط التأثيث وبناء التركيبات ،

	
- التحديد الصحيح لمصادر المعلم.ت.أات لأنماط التأثيث وأنواع الترتيب 

	
· 
1 - تحديد الموقع مصادر المعلم.ت.أات لأنماط الأثاث وأنواع التخطيط 









	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- أهم الفترات التاريخية للأنماط والفنون في العالم:

- الفن القديم.
- الفنون: الرم.ت.أانية ، البيزنطية ، الإسلامية ، فن النهضة ، الفن المعاصر ،
 
- الأنماط التقليدية.
- الأساليب الحديثة أو المعاصرة.

- الفترة: الأنماط القديمة ، 
- أنماط منتصف العمر: القرن السادس عشر ، القرن السابع عشر ،
القرن الثامن عشر ، القرن التاسع عشر ، القرن العشرين ؛
- الأصول: أمازيغية ، عربية - مسلمة ، فرنسية أو غيرها ، ...

- تطور أنماط التأثيث عبر العصور التاريخية 

- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد مختلف الفترات التاريخية الهامة في تطور الفنون والحرف الزخرفية في جميع أنحاء العالم (انظر الوثائق ، والملحق ، م.ت.أوسوعة الفنون ، م.ت.أا إلى ذلك)
· تصنيف الأنماط حسب عصرها.
· تحديد الفترة وأصل أنماط الأثاث المختلفة.


	
 - التحديد المناسب للفترات التاريخية الهامة المختلفة في تطور أنماط التأثيث ، 

- يتم تصنيف الأنماط متمايزة حسب عصرها.


- التحديد الصحيح للفترة وأصل الأنماط المختلفة.
	2 - تحديد  الفترات التاريخية الهامة المختلفة في تطور أنماط التأثيث ، 








	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- تصنيف أنماط الأثاث حسب مدتها ،

- وقت وأصل أنماط الأثاث المختلفة:
1 - الفترات: 
· الأنماط القديمة ، القرن السادس عشر ، القرن السابع عشر ، القرن الثامن عشر ، القرن التاسع عشر ، ...

2 - الأصول: 
· اليونانية الرم.ت.أانية ،
· Arabomusulman ،
· الأنجلو سكسونية
· الفن الفرنسي: العصور الوسطى ، النهضة ، القرن السابع عشر - القرن العشرين ،
· آحرون، ….
 
- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد العصور المختلفة
· حدد كل عصر
· تميز العصر وأسلوبه من الأثاث والمنشأ
 التعرف على عصر وأصل أنماط الأثاث المختلفة

	
- التحديد المبرر لوقت م.ت.أنشأ الأنماط المختلفة للأثاث والمفروشات ،

	
3 - تحديد وقت وأصل أنماط الأثاث والمفروشات المختلفة ،
· 


	
. - الزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب فتراتها التاريخية:
1 - أسلوب لويس الثالث عشر: 
القوالب الخشبية المخروطة ، الخرطوش ، الألواح الماسية ، نقاط الماس ...

	
- التمييز الملائم بين الزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب فتراتها التاريخية.

	· 4 - تميز الزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب عصورها التاريخية







	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	لأساسيات الزخارف التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب فتراتها التاريخية (تابع):

1 - أسلوب لويس الثالث عشر: 
· القوالب الخشبية المخروطة ، الخرطوش ، الألواح الماسية ، النقاط الماسية ، الأكاليل ، القواعد المختلفة

2 - أسلوب لويس الرابع عشر: الشمس ، سلال العنب ، سعف النخيل ، أوراق الأقنثة ، الأصداف ، القواعد ، ...

3  نمط ريجنسي: فلورون ، سعيفات ، أصداف مخرمة ، كيميرا ، تنين ، رؤوس حيوانات ، أوراق الأقنثة ، قواعد ، ...
 
4 - نمط لويس الخامس عشر: الأصداف المجنحة أو المؤجلة ، الجنائن ، المواد الغذائية الأساسية ، الزخارف ، الزهريات ، الحيوانات الرائعة ، التنانين ، مطعمة الفسيفساء ، الأرجل الصدفيّة أو المنحنية والمنسدّة ، إلخ.

5 - أسلوب لويس السادس عشر: شرائط من القلوب ، وبيض ، وأوراق الشجر ، ولآلئ ، وشرائط ملفوفة ، متشابكة مع وريدات أو أوراق ، ورؤوس نسر ، ورؤوس كبش ، وقواعد بأعمدة مخروطة أو لولبية أو مربعة ،….


	

	
ا
4 – تميز الزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب عصورها التاريخية. التالية











	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
6 - أسلوب Directoire: أبو الهول اليوناني ، والنساء المجنحات ، وحوش البحر ، والكيميرات ، والسعيفات ، والمراوح ، والحواف ، وأعمدة القلب ، والميداليات الدائرية أو الثماني ، والنسر الإمبراطوري ، وتيجان الإكليل ، والقرون ، والمغلفة ، والقواعد المقلوبة أو المقنّعة ، ..

7 - نمط الإمبراطورية: النسر الإمبراطوري ، الأفاريز ، أعناق البجعة ، النحل ، أبو الهول المصري ، الكارياتيدات ، الغريفين ، النصر المجنح ، قواعد غمد الرمال ، قواعد الأعمدة الدرابزين ، قواعد المخالب ،

8 - ترميم أو نمط تشارلز العاشر: سعف النخيل ، أوراق الشجر ، أوراق الشجر ، أكاليل ، الوفرة ، الوردة ، أعناق البجعة ، الخيول ، الكيميرات ، الحوريات ، الأرجل (المستقيمة ، المقوسة ، المخلب ، رأس الكبش ،
 
9 - أسلوب لويس - فيليب: قرون الكبش ، العصي ، لفات مزدوجة ، حثالة ، قواعد مستقيمة مع الدرابزينات ،

10 - نمط الإمبراطورية الثانية: زخارف على طراز لويس الخامس عشر ، وأوراق الأقنثة ، والمباني الصينية ، والجنائن ، وزهور الباقة ، والزهور في السلال ، والأقواس ، والشرائط ، والخيوط الذهبية ، والميداليات ، ورؤوس النساء ، إلخ.


	

	
. 4 - تميزالزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب عصورها التاريخية. التالية











	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
11 - نمط 1900 ، المعروف بالنمط الحديث: مناظر طبيعية مستوحاة من الشرق ، تصاميم هندسية ، حيوانات ، برونزيات ، أرجل مستقيمة: (مدور على شكل غصن ، مدور على شكل زهرة منمقة (زنبق الماء) 

 - دروس وعمل تطبيقي: 

· تصنيف أنماط الأثاث حسب مدتها ،
· التعرف على عصر وأصل أنماط الأثاث المختلفة 
· فرق بين العصور والفنون المتميزة 
· تميز الفنون: يوناني - رم.ت.أاني ، عربي مسلم ، بربر مغربي 
· تحديد عصور الفن الفرنسي 
· ميّز بين الزخارف المختلفة التي تميز الأساليب التقليدية لأثاث Françaix من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين.
· التفريق بين الأنماط الأنجلو ساكسونية حسب تأثيرها على تطور الأثاث الأوروبي ،
· تمييز وتمييز جوانب خياطة اللحف على تركيبات النمط
تحديد العناصر المميزة لنمط الأثاث: الشكل الهندسي ، ترتيب تطبيقيات التصنيع للعناصر ،



	

	4 - تميزالزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب عصورها التاريخية. التالية
· 





	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- دروس وعمل تطبيقي (تابع): 
· تحديد العناصر المميزة لنمط الأثاث: الشكل الهندسي ، ترتيب تطبيقيات التصنيع للعناصر ، ترتيب العناصر الزخرفية ، كمية وشكل الأنماط ، ظهور المنحنيات ، طبيعة المواد ، طبيعة الأجهزة ، طبيعة المفاصل. نوع مواد التنجيد ، نوع الأقمشة والأنماط ، إلخ.
· إن التفريق بين المعايير الرئيسية وتمييزها يجعل من الممكن التعرف على قطعة أثاث قديمة أو كلاسيكية ، ...
· التعرف على أصناف الأثاث المختلفة حسب خصائصها واستخداماتها الانتقالية:
1. الأثاث المستخدم لاحتواء الكتان والملابس والأشياء الثمينة: ​​الخزائن والألواح الجانبية والخزائن ،
2. الأثاث المستخدم لاحتواء الأواني الفخارية والمؤن والطعام: خزائن جانبية بجسمان وأربعة أبواب وألواح جانبية مع أرفف وألواح جانبية مع أرفف وألواح جانبية بواجهة زجاجية ،
3. أسرة مفردة ، أسرة مزدوجة ، مهود ،
المقاعد: الكراسي والمقاعد والكراسي بذراعين….



	
	
4 - تميزالزخارف الرئيسية التي تميز أنماط الفن الفرنسي حسب عصورها التاريخية. التالية
4. 





	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- الأنماط الرئيسية حسب العصور التاريخية حول العالم ،

- الخصائص الرئيسية للأنماط الرئيسية حول العالم

- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد الأنماط والأنواع الرئيسية للعناصر والمنتجات 
· التعرف على خصائص هذه الهياكل.


	
- التحديد الصحيح للأنماط الرئيسية حسب الفترات التاريخية وخصائصها ،

	
5 - تحديد الأنماط الرئيسية حسب الفترات التاريخية وخصائصها ، 


	
أنواع التركيبات الداخلية المختلفة ،

- التركيبات والتجهيزات الداخلية المختلفة 

- الخصائص المختلفة للإنشاءات والتجهيزات الداخلية والتركيبات: التشكيلات ، الألواح ، التجاويف (لوحة المرآة ، لوحة التدفق ، لوحة طاولة العرض ، لوحة الشريط ، إلخ) ، مفاصل الأصابع (في منتصف الطريق من خلال الأخشاب ، والمداعبات ، والمرتفعات ، م.ت.أيزات كوكب المشتري 

- دروس وعمل تطبيقي: 
تسمية التخطيط الرئيسي وأعمال التصميم الداخلي


	
- التحديد الصحيح للأنواع المختلفة من التصميمات الداخلية والتجهيزات ، 

	
- 
· ، 6 - تحديد أنواع مختلفة من التصميمات الداخلية والتجهيزات





	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- دروس وعمل تطبيقي (التالي): 
· تسمية التخطيط الرئيسي وأعمال التصميم الداخلي ، 
· قائمة التركيبات والتجهيزات الداخلية الرئيسية ،
· تميز هذه التركيبات والتجهيزات الداخلية المختلفة ،

	
	
6 - تحديد أنواع مختلفة من التصميمات الداخلية والتجهيزات ، واصلت 
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	بطاقة عرض المقياس التكميلي

	و.ن.ت.أ : تصنيع المنتجات والأعمال
المقياس: اتصـــال
الرمز: م.تك 5
المدة: 34 ساعة

غرض المقياس 


السلوك المنتظر : في نهاية المقياس، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 
· استخدام التعبيرات الكتابية أو اللفظية ووسائل الاتصال التقنية


	
شروط التحقيق :


انطلاقا من :

. وثائق مرجعية

باستعمال : 

. أدوات الاتصال: الهاتف والفاكس والحاسوب الصغير ...


	
المعايير العامة للأداء:

· التواصل اللفظي والفهمي.
· كتابة التواصل مقروء ودقيق.
· الاختيار المناسب للمصطلحات الفنية.
· دقة ووضوح التقارير.
· الاستخدام المناسب لوسائل الاتصال.
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- أنواع الاتصال:
· الاتصال الشفوي والوسائل المستخدمة ،
· الاتصال الكتابي والوسائل المستخدمة ،
- تقنيات الاتصال والمقابلة

- العمل الخاص والعمل التطبيقي:
· تحديد أنواع الاتصال 
· شرح التقنيات المستخدمة في الاتصال اللفظي والكتابي ،
· قم بتمييز الاتصالين
تحديد وشرح تقنيات المقابلة
	
- تحقيق التواصل مع المعنيين 
- الاستخدام المناسب لوسائل الاتصال
	1- التواصل شفهيا وخطيا مع المتضررين.
· 


	
- تقنيات الكتابة من أجل: 
· نماذج الطلبات، 
· تقارير 
· التقارير الفنية ،
- أخذ ملاحظات،
- طلبات الشراء،
- معلم.ت.أات مكتوبة:
· المذكرة
· المراجعات،
· تقرير 

- دروس وعمل تطبيقي:
	
- الاختيار المناسب للمصطلحات الفنية ،
- دقة ووضوح التقارير المنتجة ،



	
2 - إنتاج تقارير موجزة م.ت.أوجزة. سندات النظام والتقارير الفنية








	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- العمل الموجه والتطبيقي 
 (التالية) : 
·  إجراء اختبارات تدوين الملاحظات ، 
· استخدام لغة إدارية واضحة م.ت.أختصرة ، وجمل شاملة م.ت.أوضوعية ، 
· القيام بأنواع الكتابة المتعلقة بتقرير نشاط مهني ، محاضر ، 
صياغة نماذج الطلبات والتقارير الفنية ،


	
- التحقيق المبرر لسندات الأمر والتقارير الفنية ،
 

	2 - إنتاج تقارير موجزة م.ت.أوجزة. ملاحظات الطلب والتقارير الفنية ، تابع
· 


	تقنيات الاتصال ،
- وسائل الوسائط المتعددة ، 

- دروس وعمل تطبيقي: 

· اختيار الوسائل والأساليب المناسبة للتواصل مع المعنيين ،
إبلاغ إدارته أو العميل أو المهن الأخرى باستخدام الوسائل الشفوية أو التخطيطية أو المكتوبة بالمشاكل التي واجهتها أثناء إنجاز العمل أو أثناء التثبيت
	
الإدراك الحقيقي للتواصل ،
- الاستخدام المناسب للتقنيات المناسبة لوسائل الاتصال
	،3 - التواصل باستخدام الوسائل المناسبة: الهاتف والفاكس والفاكس والبريد الإلكتروني.
· 
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	بطاقة عرض مقياس الادماج 

	و.ن.ت.أ : تصنيع المنتجات والتجهيزات
المقياس : صنع جزء من العمل أو عنصر تخطيط مناسب
الرمز : .م.إ.2 
المدة : 136 ساعة

غرض المقياس 

السلوك المنتظر : انطلاقا من البيانات التقنية والمعارف الأدائية والشخصية ، يجب على كل متربص ، مع المجموعة ، قادرا على: 
· للبحث، وجمع الوثائق والمعلم.ت.أات من عمل …… ،
· اقرأ وتفسير الوثائق الفنية المختلفة 
· اختيار الحلول التقنية وتكييفها وتبريرها ،
· إنشاء خطط تنفيذ بسيطة لجزء من بنية أو جزء من بنية ،
·  تحديد كميات المواد والمكونات. 


	
شروط التقييم : 

انطلاقا من : 
· وثائق التصنيع: مسح الموقع ، التسمية ، خطة التصنيع
· المعايير التكميلية والتوثيق ،
· إجراءات التشغيل وتعليمات السلامة القياسية

باستعمال :

· مساحة العمل
· الآلات التقليدية الثابتة أو المحمولة والأدوات المرتبطة بها
· وسائل القياس والتحكم ، 
· معدات الحماية الفردية والجماعية 


	
المعايير العامة للأداء:

· البحث الإيجابي لجمع الوثائق والمعلم.ت.أات من العمل المناسب ،
· قراءة تحليلية لوثائق التعريف ،
· التفسير الصحيح لوثائق التعريف ،
· الاختيار المناسب للحلول التكنولوجية لبناء البنية ،
· التأسيس الصحيح لخطط التنفيذ البسيطة ،
· التكامل الكافي لخطط التنفيذ البسيطة ،
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- ملخص أنشطة وحدة التكامل:

تحقيق جزء من بنية أو عنصر تخطيط مناسب









	
- التحديد المناسب للوثائق الفنية (قراءة الخطط ، إلخ) ،
- فك تشفير صحيح م.ت.أبرر للوثائق الفنية (قراءة المخططات ، إلخ) ،
يتم تنفيذ التفسير بدون خطأ. 

- قراءة دقيقة وخالية من الأخطاء لخصائص البنية أو حالة الموقع ،
- الأضلاع والتجمعات والأشكال محددة بشكل صحيح
- يمكن استخدام قيم القراءة

- التفسير الصحيح لحل تقني
- ترجمة البيان أو الرسم بشكل صحيح 
 الشكل.
- يعكس الرسم بشكل صحيح الحاجة المعلنة


- التحديد المناسب للكميات: ((جرد المواد ، المعدات ، المستلزمات ، إلخ.
- تم سرد العناصر وتحديدها بشكل صحيح 
الكميات دقيقة وتسمح بتحقيق جزء من العمل أو المجموعة فرعية من العمل ،
جرد الاحتياجات كاملة.
قابلة للاستخدام في التصنيع أو الطلب.

	
1 - التعرف على المستندات الفنية وفك تشفيرها (خطط القراءة ، إلخ) ،







2 - التعرف على خصائص بنية أو حالة موقع ،





3 - تفسير حل تقني ،






4 - تحديد الكميات: (جرد المواد - المعدات - التوريدات ... الخ)
· 






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	



	
- ترجمة صحيحة م.ت.أبررة لحل تقني 

- التأسيس الصحيح لخطط التنفيذ البسيطة ، إلخ.)

- الوثيقة التي تم إعدادها موثوقة م.ت.أقروءة.

العروض ذات صلة وقابلة للاستخدام في التصنيع أو إطلاق الطلب.

- المستندات المختلفة المنفذة لا تحتوي على أي أخطاء للعمل.




- التركيب الصحيح لمحطة العمل ،

- توافق سلامة محطة العمل مع اللوائح 

- المواد والآلات المعدة تتوافق مع الاحتياجات

- تم تجهيز الالمجموعة بدون أخطاء



	5 - ترجمة حل تقني بيانياً (إنشاء خطط تنفيذ بسيطة ، إلخ)















6 - تثبيت وتأمين محطة العمل الخاصة بك







	عناصر المحتوى 
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	








...
	
- التحقق الدقيق من مطابقة المواد والمنتجات ،

- مطابقة خصائص المنتجات والأعمال لمتطلبات التصنيع ،

- إجراءات استلام المنتج موثوقة

- تم الإبلاغ عن العيوب.





- إطلاق حقيقي لورشة تصنيع التجميعات الفرعية البسيطة وعناصر التكيف

- الخطوط دقيقة وقابلة للاستخدام.

- يتوافق الشكل أو التشغيل الآلي مع قوالب الموقع والمسوحات

- الأبعاد المنفذة صحيحة

- المنتج النهائي مطابق لمعايير الجودة المطلوبة.

- احترام المواعيد المخصصة.

	
7- التأكد من مطابقة المواد والمنتجات 













8 - في ورشة العمل ، يتم تصنيع التجميعات الفرعية البسيطة وعناصر التكيف
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بطاقة عرض و.ن.ت.أ3

	
و.ن.ت.أ: التنفيذ في الموقع
الرمز: و.ن.ت.أ3
المدة : 324 ساعة

الهدف من و.ن.ت.أ3

السلوك المنتظر:

 في نهاية الوحدة النمطية للتأهيل، يجب أن يكون المتربص قادرًا على:التطبيق  في الموقع 

شروط التقييم :

 انطلاقا من : 
· التعليمات الشفوية والمكتوبة للتغليف والتحميل والتفريغ ، 
· تعليمات شفوية أو مكتوبة للتثبيت والتثبيت ، 
· التسمية والقائمة ، مذكرة التسليم ، 
· النصوص التنظيمية المعمول بها ، تعليمات السلامة الدائمة ، 

 باستعمال : 
· معدات التعبئة والتغليف م.ت.أعدات المناولة والتحميل ، 
· خطط التخطيط ، مسح الموقع ، إجراءات التثبيت ، 
· معدات وأدوات التثبيت والتشطيب والتعديل المحمولة ، 
· المنتجات والأعمال المراد تركيبها ، وسائل النقل ، 
· أجهزة م.ت.ألحقات للتثبيت والتثبيت ، 
· وسائل القياس والتحكم ، 
· معدات الحماية الفردية والجماعية ، معدات التنظيف ، 
· صناديق وأكياس بألوان مختلفة ، نظام فرز انتقائي ، 

المعايير العامة للأداء::

· التحضير المناسب للمعدات والمواد والمنتجات والأعمال ، 
 





	
المعايير العامة للأداء: (تابع) :

· التحضير المناسب للمعدات والمواد والمنتجات والأعمال ،
· يتم التحميل والتحميل وفقًا لأمر التسليم وقواعد السلامة ،
· التخزين والترتيب الرشيد للمعدات والمواد والمنتجات في الموقع ،
· تعديل وضع البنية المعدل فيما يتعلق بالتخطيط والمستوى والشاقول ،
· الإعداد والصيانة المؤقتة للعناصر المكونة للجمعية ،
· القطع والتعديل المناسب والصحيح للعناصر المختلفة التي يتكون منها أثاث التخطيط ،
· التعديل المعدل لتشغيل البنية (الترجمة ، الدوران واللعب ، إلخ) ؛
· تنفيذ أدوات التثبيت المناسبة: هيدروليكية م.ت.أيكانيكية وكيميائية ؛
· التثبيت الصحيح والمعدّل للقطع والملحقات وعناصر التشطيب ؛
· تنفيذ مرايا رخام على المفروشات
· الانتهاء بشكل كاف من التعديلات ،
· التحقق الصارم من أداء الهياكل المقامة أو المثبتة ،
· إجراء الفرز الانتقائي المناسب لمختلف أنواع النفايات: المنتجات المعاد تدويرها ، والمنتجات المستعادة ، والمنتجات التالفة ،
· التخلص المناسب من النفايات خارج الموقع ،
· تخزين وصيانة المعدات والأدوات ، 












	


هيكلة الوحدة النمطية للتأهيل3
و.ن.ت.أ: التنفيذ في الموقع
الرمز: و.ن.ت.أ3
المدة: 324 ساعة 

	المدة
	تعيين المقاييس
	الرمز 

	34 ساعة
68 ساعة
34 ساعة
51 ساعة
34 ساعة
51 ساعة
52 ساعة


	توريد المواد والمنتجات في الموقع ، 
تجميع وتركيب العناصر والتجهيزات ،
إدارة محطة العمل وبيئتها 
صيانة وصيانة المعدات والأدوات
اعلام آلي
تسيير المؤسسة
أعمال التركيب 

	م.ت.أ.8
م.ت.أ.9
م.ت.أ.10
م.ت.أ.11
م.تك 6
م.تك 7
م.إ 3



	
324 ساعة
	
المجموع  مقاييس و.ن.ت.أ3:

	
288 ساعة
	
تربص  تطبيقي في المؤسسة 
	
ت. تط

	
612 ساعة
	
المجموع
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ3: التنفيذ في الموقع
المقياس: إمداد الموقع بالمواد والمنتجات
الرمز: م.ت.أ.8
المدة: 34 ساعة 
غرض المقياس

 في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 

· تمويل الموقع بالمواد والمنتجات 

شروط التقييم :

 انطلاقا من :
· الوثائق الفنية والنصوص التنظيمية سارية المفعول.
· تعليمات شفوية و / أو مكتوبة ، 
· جرد المواد المطلوبة للتركيب ،
· جرد المواد والمنتجات والأعمال المراد تركيبها 
· مذكرة التسليم والإدراج ، وخطة التحميل ، والنصوص التنظيمية المعمول بها 


 باستعمال : 
· معدات التعبئة والتغليف اليدوية أو الميكانيكية ،
· وسائل التوسيم حسب القائمة ،
· وسائل المناولة والتحميل 
· المواد والمنتجات والأعمال 
· مساحة التخزين 
· وسيلة نقل


المعايير العامة للأداء::

· جرد عادل وكامل للمواد والمنتجات والأعمال ،
· التعبئة والتغليف وفقا لقيود التعبئة والتغليف ،
· وسائل المناولة تتكيف مع العمل ،
· تحترم المناولة والتحميل ترتيب التسليم وقواعد السلامة
· احترام قواعد الوقاية والسلامة.
· يتم التعامل مع المعدات والمواد وتخزينها حسب التعليمات ،
· المنتجات ليست تالفة بعد المناولة 
· ……
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
 - تحضير وسائل المناولة والتعبئة:

- تصنيف وسائل المناولة والرفع ،

- تصنيف المنتجات والاعمال المراد تعبئتها:
· خصائص الهياكل المراد نقلها (الكتلة ، الحجم ، شروط التوازن).

- وسائل الحماية والتعبئة والتخزين 

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد وسائل المناولة والرفع اليدوية أو الميكانيكية ،
· اختر معايير معينة ، م.ت.أعدات رفع م.ت.أناولة قابلة للتكيف ،
· تحديد خصائص المنتجات أو الأعمال المراد نقلها أو نقلها ،
· حبال المنتجات أو الأعمال المراد نقلها باستخدام الكابلات أو السلاسل ،
· تطبيق قواعد السلامة المتعلقة بالتعامل مع المنتجات أو الأعمال المراد رفعها أو نقلها ، 
· تحديد وسائل الحماية والتكييف
· تجهيز المعدات والمواد والمنتجات والأعمال ؛ 

	
- التحضير المناسب للمعدات والمواد والمنتجات والأعمال
	
1 - استعد المعدات والمواد والمنتجات والأعمال ؛











	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- تقنيات المناولة والرفع والتخزين: 

2 - وسائل المناولة والرفع اليدوية والميكانيكية.
2 - أسس وقواعد تخزين المواد والمنتجات. 
3 - خصائص الهياكل المراد تحريكها (الكتلة ، الحجم ، شروط التوازن).
4- تحميل وتفريغالمواد والمنتجات والأعمال:
· تقنيات الإزاحة حسب خصائص الحمولة ،
· وضع البضائع 
· حماية البضائع ،
· الامتثال لقواعد السلامة 

الدروس والعمل التطبيقي:
· تحديد معدات الرفع القابلة للتكيف وفقًا للمنتجات أو الأعمال التي سيتم نقلها ؛
· تحديد الخصائص الرئيسية للمنتجات أو المواد أو الأعمال التي سيتم نقلها ؛
· تحديد وتطبيق مبادئ التكييف والتخزين ،
· اختر ، وفقًا لمعايير معينة ، تقنيات التحميل ،
· إجراء التحميل وفقًا لقواعد السلامة ،

	
- التحميل والتفريغ المناسب للمنتجات والأعمال 
	
2 - تحميل وتفريغ المواد والمنتجات والأعمال ، مع احترام قواعد الوقاية والسلامة ؛ 







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	

- تنظيم وتحسين محطة العمل في الموقع:

1- مبادئ تخزين وتعبئة المعدات والمواد والمنتجات في الموقع ،

2- تقنيات التخزين والترتيب للمعدات والمواد والمنتجات في الموقع 

3 - الترتيب العقلاني للمعدات ، مواد التنفيذ ، 

4- دائرة الحركة في موقع التركيب 

الدروس والعمل التطبيقي:
· اشرح أهمية تنظيم وتحسين محطة العمل في الموقع
· اذكر مبادئ التخزين وترتيب المعدات والمواد والمنتجات في الموقع ،
· التعرف على تقنيات تخزين وترتيب وسائل التركيب في الموقع ،
· اشرح دور دائرة الحركة في موقع التركيب ،
· تخزين وتخزين المعدات والمواد والمنتجات بطريقة منطقية في الموقع ، 

	
- التخزين والترتيب الرشيد للمعدات والمواد والمنتجات في الموقع 
	3 - مخزن وتخزين المعدات والمواد والمنتجات في الموقع بشكل عقلاني ،
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ3: التنفيذ في الموقع
المقياس: تجميع وتركيب العناصر والتجهيزات
الرمز: م.ت.أ.9
المدة: 68 ساعة 

غرض المقياس

السلوك المنتظر :  في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 

· تمويل الموقع بالمواد والمنتجات 

شروط التقييم :
 
 انطلاقا من :
· خطط التخطيط ، مسح الموقع ، إجراءات التثبيت 
· تعليمات شفوية م.ت.أكتوبة للتثبيت 
· مستندات المتابعة المراد استكمالها (الوقت المنقضي ، الشيكات المنجزة ، إلخ) 


 باستعمال : 
· معدات وأدوات محمولة للتعديل والتثبيت والتشطيب
· أجهزة م.ت.ألحقات للتثبيت والتثبيت ،
· المنتجات والأعمال المراد تركيبها ،
· وسائل الوصول وأجهزة الأمان
· وسائل القياس والتحكم 


المعايير العامة للأداء:

· تأمين محطة العمل ،
· التحقق الدقيق من مطابقة الدعامات والهياكل ،
· الإعداد الصحيح والتكيف مع المنتجات أو الهياكل لحالة التثبيت 
· التركيب الصحيح للتركيبات والمفروشات الداخلية ،
· التثبيت المؤقت للتركيبات ،
· التجميع المعدل للمكونات والملحقات ،
· الضبط الصارم للتسوية ، والسير ، والقياس ،
· الضبط الصحيح وإعادة صياغة المجموعة العناصر 
· التثبيت المناسب وتأمين الدعامات
· التركيب الصحيح والمعدّل للمعدات والأجهزة والملحقات 
· التحقق الدقيق من سير العمل والانتهاء التام من الأعمال ،
· إجراء تطبيقيات التشطيب والتنقيح في الموقع ،
· نقل محطة العمل مع احترام المباني والممتلكات والبيئة 
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	تقنيات التركيب: 

1. تقنيات الزرع: 
· المراجع (الأصل ، المستوى ، التناظر ، إلخ.)
· إنشاء مرجع: الطريقة والوسائل (المستوى ، الليزر ، إلخ)

2. تقنيات تحديد المواقع المؤقت: 
· أنظمة تحديد المواقع (رفع الألواح ، غابة قابلة للتعديل ، قضبان ربط ، أسافين ، إلخ)
· وسائل التنفيذ (الأدوات)

- دروس وعمل تطبيقي:

· التعرف على تقنيات الزرع
· تحديد المراجع الموجودة (الأصل ، المستوى ، التناظر ، إلخ.)
· إنشاء المراجع المفقودة على وسيط موجود ،
· قراءة وتفسير الوثائق المعيارية أو الخطط اللازمة
· تحديد تقنيات الوضع المؤقت ،
· التعرف على أنظمة تحديد المواقع 
· تحديد الوسائل الموضوعة في وضع مؤقت ،
تحضير وصيانة مكونات البنية في الوضع المؤقت1
	
- الإعداد المناسب للعناصر المكونة للجمعية ؛

- الصيانة المعدلة والمناسبة للعناصر المكونة للكل ؛

	
-
 - استعد والحفاظ في وضع مؤقت على العناصر المكونة للجمعية ؛
· 
 ….














	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	؛- تقنيات تحديد موضع البنية: 

1. تعديل العمل:
· المستوى الأفقي،
· الطائرة العمودية

2. أدوات التعديل:
· المسطرة ، مستوى الفقاعة ، خط مطلي بالمسحوق الملون ، 
· جهاز مغزل ضوء الليزر

3. تتبع المستوى:

4. العمودي: 
· تعديل المستويات العمودية باستخدام عمود ربط مدبب ،
· تحديد المحاور باستخدام شاقول أسطواني ، 

5. استقامة الدعامات 
 
- دروس وعمل تطبيقي:
· اشرح تقنيات تحديد موضع البنية ،
· التعرف على تقنيات تحديد موضع البنية ،
· تحديد خطط تعديل العمل ،
· قم بتسمية أدوات التعديل ،
· اشرح مبدأ تتبع المستوى وعمودية البنية واستقامة الدعامات 
ضبط موضع البنية (التخطيط والمستوى والشاقول)

	
	· ؛2 - ضبط تحديد موقع البنية (التخطيط والمستوى والشاقول)







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- وسائل التنفيذ: 

1- أدوات القطع اليدوية 

2- ماكينات القطع المحمولة 

3- مواد التركيب. 

- تقنيات قص وتعديل العناصر المكونة لترتيب الأثاث ،

 

- دروس وعمل تطبيقي:
· تحديد وسائل التنفيذ 
· قم بتسمية أدوات القطع اليدوية ،
· قم بتسمية الأجهزة المحمولة المستخدمة 
· اشرح دور استخدام مواد التثبيت
· قم بتسمية مواد القطع المختلفة 
· اشرح تقنيات القطع المختلفة المستخدمة 
· القيام بقطع وتعديل المكونات المختلفة لأثاث التخطيط ؛

	
	
· 
3 - قص وضبط المكونات المختلفة لترتيب الأثاث ؛










	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- مبدأ تعديل أوضاع التركيبات والمفروشات الداخلية:

1. تعديل المواضع: المستوى ، الشاقول ، المحاذاة ، الخلوص والسماكات ؛

2. تعديل التنقل م.ت.أكونات التشغيل: الترجمة والتناوب واللعب ، إلخ.

3. وسائل تعديل المواقف للأعمال الموضوعة أو المثبتة ؛

4. تقنيات التعديل 


الدروس والعمل التطبيقي:
· شرح مبدأ تعديل الموقف 
· التعرف على تقنية تعديل الأوضاع المختلفة ،
· شرح تعديل الحركة وأجهزة التشغيل: الترجمة والتناوب واللعب ، إلخ.
· تحديد وسائل تعديل الأوضاع للأعمال الموضوعة أو المثبتة ؛
· إجراء تعديلات على المواقف المختلفة للأعمال الموضوعة أو المثبتة ؛


	
- تعديل تم ضبطه والتحقق منه لتشغيل البنية (الترجمة والتناوب واللعب ، إلخ)
- تموضع البنية يتوافق مع المخططات والتعليمات
- الإعدادات تحترم الشروط الوظيفية للبنية.

	
4 - ضبط تشغيل البنية (الترجمة والتناوب واللعب م.ت.أا إلى ذلك)
· 











	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- تقنيات الصيانة والتثبيت: 

· وسائل التثبيت (المكونات ، المنتجات)
· تقنيات وطرق شد وتثبيت الأعمال والمنتجات ،
· وسائل التنفيذ (أدوات ... الخ)
· العلاقة بين الدعامات ووسائل التثبيت (التوافق ، المقام.ت.أة ، إلخ).
· تقنيات التثبيت الجافة والرطبة ،
· تقنيات الترابط السريع ، ...

الدروس والعمل التطبيقي:
· اشرح مبدأ الإمساك والتثبيت ،
· تحديد أنواع السحابات المناسبة للدعامات ،
· تحديد فحوصات التنفيذ المطلوب إجراؤها (عمودي ، أفقي ، تصاريح ، 
· اختيار وتبرير وسيلة التنفيذ لاستخدام المثبتات المناسبة ،
· قم بتسمية الوسائل المختلفة المنفذة للمثبتات المناسبة 
·  عمل المثبتات المناسبة 

	
- التنفيذ المناسب للتركيبات المناسبة: هيدروليكية م.ت.أيكانيكية وكيميائية ؛

	
5 - ضع استخدام أدوات التثبيت المناسبة: هيدروليكية م.ت.أيكانيكية وكيميائية ؛


	
- الديكور في المفروشات والتجهيزات:
	
- التركيب الصحيح والصحيح للتركيبات والإكسسوارات وعناصر التشطيب
	
6 - التثبيت تقليم والاكسسوارات وعناصر التشطيب ؛
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
الديكور في المفروشات والتجهيزات:

1. التطعيم: 
· قشرة في التركيبات والأفاريز والشبكات والفسيفساء والأنماط ؛

2. صب: 
· ربع دائري ، تجويف ، طارة أو نقانق ، أخدود ، سكوتي ، أوجي ، كعب ، لينستيل أو فيليه ، شطب أو منحدر ، شطب مزدوج أو حبوب الشعير ، ...

3. النحت والتصوير:
· عناصر منحوتة أو مقلوبة حسب الأنماط المختلفة ،

4. البرونز والعناصر الزخرفية:
· أحذية تو ، خواتم ، مقابض ، مقابض ، ثقوب مفاتيح ، حلقات مفاتيح ، مقابض وسدادات ، 
 
5. إمدادات مواد أخرى:
· حواف الطاولات ، أسطح البوفيهات ، الأرفف ، ...
عداء للأبواب والمرايا ، وأحذية القدم ، م.ت.ألامح ربط للألواح الزخرفية والمصفحة ، م.ت.ألامح مختلفة لتغطية الأجزاء الخشبية ، والقواعد ، والمفصلات ، والقوالب ، والورد ، إلخ.
	
	
- 
6 - التثبيت تقليم والاكسسوارات وعناصر التشطيب ؛ التالية
· 
.













	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	طرق التثبيت والتركيب والتركيبات والإكسسوارات وعناصر التشطيب

- تقنيات التثبيت والتركيب التجهيزات والاكسسوارات وعناصر التشطيب ،

- دروس وعمل تطبيقي:
· التعرف على الديكورات أو الزخارف الرئيسية المستخدمة في المفروشات والتجهيزات
·  تحديد المواد المستخدمة في التطعيم 
· تحديد وتسمية الأنواع المختلفة من القوالب المستخدمة في الأثاث 
· تحديد وتسمية مختلف العناصر البرونزية والزخرفية في متاجر الأجهزة ،
· التفريق بين التركيبات الرئيسية المستخدمة في صناعة الأثاث ،
·  تحديد طرق التثبيت للتركيبات المختلفة ،
تركيب وتركيب القطع والاكسسوارات وعناصر الديكور والتشطيب

	
	
- 
،6 - التثبيت تقليم والاكسسوارات وعناصر التشطيب ؛ التالية
· 

	
- التزجيج والمرايا: 

A. المرايا: 
1. تركيب المرآة 

	
- تنفيذ ملائم م.ت.أناسب للمرايا والرخام على المفروشات 


	
7 - ضع تنفيذ مرايا رخام على المفروشات.











	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
2. تقنيات تركيب المرايا 

ب- وضع الكرات:
1. تقنيات وضع الكرات 

- دروس وعمل تطبيقي:

· اشرح مبدأ تنفيذ تجهيزات الأثاث وعناصر التخطيط 
· التعرف على المواد الخام التي تتكون منها المرايا
· حدد مادة الرخام 
· التعرف على تقنيات تركيب تموج في النسيج على الأثاث أو المفروشات 
·  التعرف على تقنيات تركيب قطع الرخام على الأثاث أو الأثاث 
ضع المرايا والرخام على المفروشات7

	



	- ضع تنفيذ مرايا رخام على المفروشات. التالية
· 
· 

	
- تطبيقيات التشطيب والتنقيح على الهياكل القائمة أو المركبة:
1. تلطيخ ، تجريد الورق من الأسطح 
2. رش أسطح الهياكل المركبة
3. آلة الصنفرة بالحزام 
4. تلميع باستخدام آلة تلميع ،
تلميع يدوي بالقطن ، ...
	
- تنفيذ اللمسات الأخيرة بشكل صحيح م.ت.أناسب على الهياكل المجمعة ،

- التحقق الصارم من أداء الهياكل المجمعة أو المركبة ،
	
8 - أدرك التعديلات والتحقق من أداء الهياكل المقامة أو المثبتة ، 
5. 












	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- طرق التطبيق ،
- وسائل التطبيق 
- تقنيات التحقق من الهياكل المقامة أو المثبتة 
- وسائل التحقق والتحكم في الهياكل المقامة أو المثبتة 

· الدروس والعمل التطبيقي:
· فك ترميز وثائق التعريف ،
· التعرف على خصائص الدعامات
· اذكر ووصف تقنيات: 
· إعداد الدعامات ، 
· تطبيق منتجات التشطيب ،
· حلج وتلميع الأسطح ،
· اذكر أنواع التحقق التي يتعين إجراؤها أثناء التنفيذ لضمان الجودة ،
· اختر أنواع التنميق أو الإنهاء الذي سيتم تنفيذه على الأعمال المجمعة 
· قطع المعدات أو الأدوات المناسبة لإجراء الفحوصات ،
· القيام بأعمال التنميق والتشطيب المناسب للأعمال المجمعة أو المركبة ،
· فحص والتحكم في أداء الهياكل المجمعة أو المثبتة ، 


	
	
8 - أدرك التعديلات والتحقق من أداء الهياكل المجمعة أو المثبتة ، تابع….
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ3: التنفيذ في الموقع
المقياس: إدارة محطة العمل  
الرمز: م.ت.أ.10
المدة: 34 ساعة 

غرض المقياس

 السلوك المنتظر: في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 
· إدارة محطة العمل وبيئتها 

شروط التقييم :

 انطلاقا من :
· تعليمات شفوية م.ت.أكتوبة للتثبيت ، 
· خطة محددة للسلامة والوقاية الصحية ،


 باستعمال : 
· الموارد المادية ؛ حاويات وأكياس وصناديق
· وسيلة النقل ، الناقل المعتمد ، 
· الوسائل المادية للحماية ،
· سقالات ودرابزين ، منصة ،
· معدات البناء والآلات المحمولة والأدوات المكيفة 


المعايير العامة للأداء:

· الاستخدام الملائم لوسائل الحماية الفردية والجماعية ،
· الفرز الانتقائي المناسب لمختلف أنواع النفايات: المنتجات المعاد تدويرها ، والمنتجات المستعادة ، والمنتجات التالفة ،
· التخلص من النفايات بطريقة عقلانية حسب ظروف الموقع ،
· يتم الإخلاء بالوسائل المناسبة ،
· يتم احترام التعليمات ،	
· حماية صارمة للمباني والممتلكات يتوافق مع التعليمات ،
· إزالة مناسبة لمحطة العمل في نهاية العمل ،
· تخزين وصيانة المعدات والأدوات ،
· يتم تخزين المواد والآلات والأدوات وهي جاهزة لإعادة الاستخدام. 
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة للأشخاص والأماكن والبضائع
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- أنواع النفايات أو المنتجات المختلفة: 
· منتجات مطورة ،
· المنتجات التالفة ،
· استرجاع المنتجات وتخزينها 

- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد طبيعة النفايات ،
· تصنيف النفايات حسب طريقة التخلص منها أو إعادة التدوير أو التخزين.
· تخزين النفايات المعاد تدويرها أو المستعادة بشكل منفصل حسب التصنيف ،
دمر باقي النفايات


	
- يتم التحديد والفرز بدون أخطاء ،
- احترام التعليمات.


	1 - أداء الفرز الانتقائي لأنواع مختلفة من النفايات: المنتجات المعاد تدويرها ، والمنتجات المستردة والمنتجات التالفة
· 


	
- وسائل النقل حسب ظروف الموقع.
- النقل المعتمد ،	


- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد دوائر التخلص من النفايات من الورشة أو الموقع ،
· تجهيز وسيلة النقل
· قم بإخلاء النفايات وفقًا لظروف الموقع ،

	
- التخلص المناسب من النفايات حسب ظروف الموقع أو الموقع


	
2 - إخلاء وفقًا لظروف الموقع أو الموقع







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- وسائل الحماية المادية ،
- التعليمات الشفوية والمكتوبة لحماية أماكن العمل ،

- دروس وعمل تطبيقي: 

· تحديد والتحقق من عناصر الحماية لمحطة عمله للحماية الجماعية والفردية ،
· حدد موقع لافتات الموقع ،
· تنفيذ نظام العلامات والحواجز ،
تطبيق التعليمات الشفوية والمكتوبة لحماية أماكن العمل ،	


	
- حماية مضمونة للأماكن والسلع والقوارب من التلف المحتمل ،


	
- 
3 - حماية الأماكن والممتلكات والقوارب من أي ضرر ،
· 


	
- تقنيات إلغاء التثبيت لمحطة العمل: 
· السقالات والدرابزين ،
· برنامج، ...

- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد جميع المعدات المثبتة أو الموجودة في الموقع ،
· جدولة المواد المراد إزالتها (السقالات وحواجز الحماية أو المنصة أو التركيبات الأخرى) ، 
· فرض قواعد السلامة 
قم بإلغاء تثبيت محطة العمل4
	
- إلغاء تركيب محطة العمل بدون أخطاء وبدون حوادث ، 


	
- إلغاء التثبيت محطة العمل في نهاية العمل
· 






	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	
- مواد الموقع ،
- الآلات المحمولة ،
- أدوات تتلاءم مع الموقع

- دروس وعمل تطبيقي: 

· تحديد والتحقق من جميع المعدات غير المثبتة ،
· تصنيف أنواع المعدات والآلات المحمولة والأدوات الأخرى القابلة للتكيف مع الموقع ،
تنظيم المعدات والآلات المحمولة والأدوات الأخرى القابلة للتكيف مع الموقع

	
- فحص المواد والأدوات وتخزينها بشكل صحيح ،
- المواد والآلات والأدوات مخزنة وجاهزة لإعادة الاستخدام ،

	
،5 - الشيك وترتيب المواد والأدوات.
· 
· 
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بطاقة تقديم المقياس التأهيلي

	
و.ن.ت.أ3: التنفيذ في الموقع
المقياس: صيانة المعدات والأدوات وصيانتها 
الرمز: م.ت.أ.11
المدة: 51 ساعة 

غرض المقياس

السلوك المنتظر:  في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 

ضمان صيانة المعدات والأدوات 


شروط التقييم :

 انطلاقا من :
· البيانات المكتوبة والشفوية ، ووثائق الصيانة ،
· الأوراق الفنية ، تعليمات الصيانة ، ملف الآلة ، 
· تعليمات السلامة ، تعليمات السلامة الدائمة ، 

 باستعمال : 
· أدوات يدوية م.ت.أعدات صيانة وصيانة ، 
· معدات الشحذ ، 
· أدوات التحكم والقياس ، 
· أدوات احتياطية ، وسادات يمكن التخلص منها ، وشفرات يمكن إعادة النظر فيها ، 
· المواد الاستهلاكية م.ت.أواد التشحيم وقطع الغيار للآلات الثابتة أو المحمولة ، 

المعايير العامة للأداء:

· ملء مناسب لوثائق الصيانة ، 
· معلم.ت.أات الصيانة المبلغ عنها دقيقة ، 
· احترام جدول التدخل ،
· الصيانة الفعلية بالطريقة المقررة ، 
· الإجراءات والتطبيقات تتوافق مع بيانات المؤسسة المصنعة ، 
· الإبلاغ الصحيح عن عطل حقيقي ، 
· شحذ الأدوات اليدوية وصيانتها بشكل صحيح ، 
· الصيانة الصحيحة لأدوات القطع (التبادل أو التعاقد من الباطن) ،
· التغيير المناسب للأدوات والقطع على الآلات الثابتة أو المحمولة ، 
· المعدات والأدوات في حالة عمل جيدة ، 
· الارتداء الفعلي للمعدات الفردية ، 
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- تفسير الوثائق المرجعية:

1 - أنواع المستندات الفنية المختلفة التي يقدمها المصنع: 
· أدلة التعليمات والصيانة ،
· أدلة الجزء ،

2 - أدلة التعليمات والصيانة: 
· خصائص عامة،
· المخططات الكهربائية
· برمجة،
· الرسم.ت.أات وأرقام الأجزاء ،
· شروط م.ت.أتطلبات: التصنيع والصيانة والاستخدام والتركيب ،
· تعليمات من أجل: التجميع ، التفكيك ، التركيب ، الصيانة ، العناية والاستخدام 

3 - دلائل الجزء: 
· مؤشر التحديد والتعديل ،
· شرح الإعدادات ،
· تطبيقية التجميع والتفكيك ،
· دليل التشحيم ،
· نقاط فحص الآلية ،

4 - وثائق التمثيل الرسم.ت.أي:
· الإسقاطات المتعامدة
الرسم العام
	
- معلم.ت.أات مناسبة وصحيحة لوثائق الصيانة ،

	
،1 - إعلام مستندات الصيانة ،
· 







	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
4 - وثائق التمثيل البياني (تابع):
· الرسم.ت.أات الشاملة أو التفصيلية ،
· خوارزمية لاستكشاف أخطاء المكونات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية ،
· المخططات والرسم.ت.أ البيانية الكهربائية والإلكترونية ،

5- مراجع أخرى: 
· بصلح،
· تسيير،
· ركز،
·  الصيانة الوقائية
· خصائص تقنية،
· تطبيق الضمان ،


- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد الوثائق الفنية المختلفة (التعليمات وأدلة الصيانة وأدلة الأجزاء) ،
· تفسير المعلم.ت.أات الواردة في أدلة المؤسسة المصنعة وأدلة الأجزاء ،
· تسمية وثائق التمثيل البياني المختلفة ،
استخدم المعلم.ت.أات الفنية المختلفة المتعلقة بالصيانة الوقائية من المستوى الأول








	
	
- لكي يعلم مستندات الصيانة ، تابع 
· 
· 

	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	
- الصيانة الوقائية للآلات والأدوات: 

1. - أجهزة التشحيم م.ت.ألحقاتها ،
1 - أدوات التشحيم ، 

3 - تعديل أجزاء أو مكونات الآلات ،
· المحامل ، التروس ، المحاور ، المسارات المنزلقة ، الأسطوانات ، السلاسل والأحزمة ، ...
· آلات التزييت والتشحيم ،
· تنظيف المعدات ،

4- طرق التشحيم والتزييت

5- طرق تجميع وتفكيك مختلف عناصر الآلة أو المعدات

6 - معايير التشغيل للتجميع الميكانيكي ،

7 - العوامل الرئيسية للتآكل أو الشذوذ في آلة أو مادة

8 - أنواع آليات آلة التنظيم ،
 
- دروس وعمل تطبيقي:
تحديد العوامل الرئيسية للتآكل أو الشذوذ في أي آلة أو معدات
	
- التنفيذ المناسب والمبرر لصيانة المستوى الأول على الآلات 
	
· ،
2 - أداء صيانة من المستوى الأول على الآلات 
· 
















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	
الدروس والعمل التطبيقي (تابع):
· التفريق بين أنواع الآليات التي يجب ضبطها على الجهاز ،
· استخدام وتفسير المستندات الفنية للشركة المصنعة من أجل تصحيح العيوب في بعض المعدات أو الآلات ،
· التعرف على تقنيات آلات التزييت أو التشحيم أو التشحيم ،
· التعرف على معدات التشحيم م.ت.ألحقاتها
· الصيانة اليم.ت.أية والوقائية للآلات المختلفة المستخدمة ،

	
	
2 - أداء استمرت صيانة المستوى الأول على الآلات والأدوات 
· 

	
- المعايير المختلفة لخلل التجميع الميكانيكي ، 
- العوامل الرئيسية للتآكل أو الضوضاء أو الشذوذ في أي آلة أو معدات ، 

- أعمال موجهة :
· تحديد معايير مختلفة 
 خلل في التجميع الميكانيكي ، 
· تحديد العوامل الرئيسية للتآكل أو الضوضاء أو العيوب في أي آلة أو معدات ، 
تحديد والإبلاغ عن عطل












	
- الموقع الدقيق للخلل ،
- دلالة دقيقة على عطل ،
- تحديد موقع العنصر المسبب للخلل وتحديده بشكل صحيح


	3 - تحديد الموقع والتقرير خلل وظيفي ،
· 


	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- تطبيقية شحذ الادوات اليدوية: 
· طحن شطبة ، شحذ ، تلميع ، ...

- تقنيات شحذ أدوات القطع ،
- معدات شحذ مناسبة

- أعمال موجهة :
· تحديد خطوات تطبيقية شحذ أداة القطع ،
· التفريق بين الأجزاء المكونة الرئيسية للآلات المستخدمة لشحذ أدوات القطع اليدوية ، 
·  تحقق من حالة القطع ،
· تحديد زوايا القطع ،
· اختر وضع الشحذ حسب المعدات التي يمكن استخدامها ،
· اضبط ملحقات دعم الأداة ،
· شحذ الأدوات والأدوات اليدوية بشفرات مستقيمة ،
· التحكم في مسار الأداة ،
· قم بتبريد الأدوات أثناء الشحذ ،
·  تحقق بصريًا من الشحذ الذي تم إجراؤه ،
تطبيق تدابير أمنية



	
	
،4 - شحذ الأدوات اليدوية (الأسنان والشفرات المستقيمة) والأدوات الميكانيكية بشفرة مستقيمة ،
· 

	
- تقنيات استبدال أدوات القطع على الآلات الثابتة والمحمولة ،

	
- التغيير الصحيح والمناسب لأدوات القطع في الآلات الثابتة والمحمولة
.
	
5 - التغيير أدوات القطع على الآلات الثابتة والمحمولة ،









	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	
- استبدال أدوات القطع المختلفة 
على الآلات الثابتة والمحمولة ؛
 
- العمل الموجه والعمل التطبيقي:
· التعرف على تقنيات استبدال أدوات القطع على الآلات الثابتة وعلى آلات الطاقة المحمولة ،
· التفريق بين أدوات القطع المختلفة التي سيتم استبدالها على الآلات الثابتة والمحمولة 
· استبدال أدوات القطع على الآلات الثابتة والمحمولة ،

	
	
5 - التغيير أدوات القطع على الآلات الثابتة والمحمولة ، واصلت 
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	بطاقة عرض المقياس التكميلي

	
و.ن.ت.أ : التنفيذ في الموقع
المقياس: اتصال
الرمز: م.تك 5
المدة: 34 ساعة

غرض المقياس 


السلوك المنتظر : في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على أن: 
· يستخدم التعبيرات الكتابية أو اللفظية ووسائل الاتصال التقنية


	
شروط التقييم :


انطلاقا من :

. وثائق مرجعية

باستعمال : 

. أدوات الاتصال: الهاتف والفاكس والحاسوب الصغير ...


	
المعايير العامة للأداء::

· التواصل اللفظي والفهمي.
· كتابة التواصل مقروء ودقيق.
· الاختيار المناسب للمصطلحات الفنية.
· دقة ووضوح التقارير.
· الاستخدام المناسب لوسائل الاتصال.
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.
	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

		
- أنواع الاتصال:
· الاتصال الشفوي والوسائل المستخدمة ،
· الاتصال الكتابي والوسائل المستخدمة ،
- تقنيات الصيانة

- دروس وعمل تطبيقي: 
· تحديد أنواع الاتصال ، 
· تحديد وسائل الاتصال الشفوي والكتابي.
· تحديد وشرح تقنيات المقابلة 

	
- الاستخدام المناسب لوسائل الاتصال 

- التحديد الصحيح لتقنيات التعبير الكتابي أو الشفوي
	
1 - التعرف على أنواع التعبير الاتصالي

	
- أخذ ملاحظات،
- طلب الوظيفة ،
- معلم.ت.أات مكتوبة:
· المذكرة
· المراجعات،
· تقرير 
- تقنيات الكتابة ، 

- دروس وعمل تطبيقي: 
·  إجراء اختبارات تدوين الملاحظات ، 
استخدام لغة إدارية واضحة م.ت.أختصرة ، وجمل شاملة م.ت.أوضوعية ،

	
- التحقيق المبرر لسندات الأمر والتقارير الفنية ،
 

	
2 - إنتاج تقارير فنية وتقارير موجزة ودقيقة.
· 






	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

		
- تقنيات الاتصال ،
- وسائل الوسائط المتعددة ، 

- دروس وعمل تطبيقي: 
· اختيار الوسائل والأساليب المناسبة للتواصل مع المعنيين ،
· إبلاغ إدارته أو العميل أو المهن الأخرى باستخدام الوسائل الشفوية أو التخطيطية أو المكتوبة بالمشاكل التي واجهتها أثناء إنجاز العمل أو أثناء التثبيت ،

	
- تحقيق التواصل ،
- الاستخدام المناسب للتقنيات المناسبة لوسائل الاتصال
	
3 - التواصل باستخدام الوسائل المناسبة: الهاتف والفاكس والفاكس والبريد الإلكتروني.
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	بطاقة تقديم المقياس التكميلي

	و.ن.ت.أ : التنفيذ في الموقع
المقياس: اعلام آلي
الرمز: م.تك 6
المدة: 34 ساعة

غرض المقياس 


السلوك المنتظر : في نهاية المقياس، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 

· يستخدم الحاسوب وعناصرها المحيطية


	
شروط التقييم :


انطلاقا من :

· البرامج التطبيقية والبرمجيات وقواعد البيانات 

باستعمال : 

· نظام الحواسيب الصغيرة والعناصر المحيطية


	
المعايير العامة للأداء::

الاستخدام المناسب لجميع الأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير.
الاستخدام المناسب للبرامج التطبيقية.
العرض الدقيق للوثائق المجهزة.
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- الوظائف الرئيسية للحاسوب الصغير ،
- العناصر المكونة لبيئة الحاسوب الصغير:
· لوحة المفاتيح،
· شاشة العرض،
· الأقراص المرنة، 
· طابعة،
· الفأر، 


- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد العناصر المكونة لبيئة جهاز الكمبيوتر ، 
تحديد الوظائف الرئيسية للحاسوب الصغير


	
- التحديد المناسب للعناصر المكونة لبيئة الكمبيوتر الشخصي
	
،1 - تحديد مكونات بيئة جهاز الكمبيوتر
· 


	

- توصيل العناصر المحيطية المختلفة للكمبيوتر الصغير

- تقنيات استخدام الأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير

- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد اتصال العناصر المحيطية المختلفة للكمبيوتر الصغير ،
التعرف على التقنيات المختلفة لاستخدام الأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير2








	
- الاستخدام المناسب والصحيح للأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير
- الاستخدام المناسب والصحيح للأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير

	- الاستخدام الأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير
· 

	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- دروس وعمل تطبيقي (تابع): 
· التعرف على التقنيات المختلفة لاستخدام الأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير
· استخدام الاتصالات التي هي الأجهزة الطرفية الرئيسية للكمبيوتر الصغير


	
	
2 - الاستخدام استمرت الأجهزة الطرفية الرئيسية للحاسوب الصغير 


	
- مبدأ نظام التشغيل ، 
- أوامر الويندوز الرئيسية
- التطبيقيات الأساسية:
· لنسخ،
· لمحو،
· لطباعة،
· للحفاظ على،
· تنسيق دعم تكنولوجيا المعلم.ت.أات


العمل الذي يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد مبدأ نظام التشغيل ،
· تحديد واستخدام أوامر Windows الرئيسية ،
· قم بإجراء تطبيقيات Windows الرئيسية: نسخ ، حذف ، طباعة ، حفظ ،
تنسيق وسيط الكمبيوتر3
	
- التطبيق المناسب للتطبيقيات من Windows 


	
- أداء تطبيقيات Windows
· 










	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- الاستخدامات الرئيسية لبرنامج Word (معالجة النصوص):
- بداية الكلمة ،
- تعريف المفاهيم التالية: 
· شريط العنوان ، الوصول إلى القائمة ، إغلاق القائمة ، الخروج من أمر ، أشرطة التمرير ، أوضاع العرض ، التحرك في مستند ، تحديد نص ، نسخ نص ، حذف نص ، طباعة نص ، ... 
- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد الاستخدامات الرئيسية لبرنامج Word (معالجة الكلمات) ،
· ابدأ الكلمة ،
· حدد المفاهيم التالية واستخدمها: شريط العنوان ، الوصول إلى القائمة ، إغلاق القائمة ، الخروج من أمر ، أشرطة التمرير ، أوضاع العرض ، التنقل في مستند ، تحديد نص ، نسخ نص ، حذف نص ، طباعة نص ، ... 
إجراء معالجة النصوص باستخدام Word ؛

	
- الاستخدام الصحيح لبرنامج Word (معالجة النصوص) ،


	
4- استخدمبرنامج الكلمات (معالجة الكلمات)
· 

















	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
 - المبادئ الأساسية لبرامج التنفيذ (إكسل وغيره ...)

- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· الاستخدام الفعلي لبرنامج Word ،
· الاستخدام الفعلي لبرنامج Word ،
· التطبيق الأساسي لبعض برامج التنفيذ (Excel ، Power Point ، إلخ.)
مكونات بيئة جهاز الكمبيوتر5

	
تطبيق صحيح وأساسي 
بعض برامج التنفيذ (Excel ، Power Point ، إلخ.)

	
· - تطبيق الابتدائية بعض برامج التنفيذ (Excel وغيرها ...)
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	بطاقة تقديم المقياس التكميلي

	و.ن.ت.أ : التنفيذ في الموقع
المقياس: تسيير المؤسسة
الرمز: م.تك 7
المدة: 51 ساعة

غرض المقياس 


السلوك المنتظر : في نهاية المقياس ، يجب أن يكون المتربص قادرًا على: 
· إدارة  المؤسسة وبيئتها


	
شروط التقييم :


انطلاقا من :

· الوضع القانوني القياسي للشركة ،

باستعمال : 

· …… ..


	
المعايير العامة للأداء::

· التحديد الصحيح لأصحاب المصلحة ،
· التمايز الملائم في العلاقات بين أصحاب المصلحة ،
· التعريف الدقيق للوضع القانوني للشركات ،
· التحديد الدقيق للضمانات والمسؤوليات في المؤسسة ،
· التسمية الدقيقة لأنواع السوق المختلفة ،
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
- المتدخلون : 

- العميل أو العميل 
- مدير المشروع أو المستشارون: 
· مصمم ، مهندس معماري ، مصمم ديكور ، مستشارون تقنيون ،
· المستشارون الفنيون: حراري وصوتي ، إلخ.
- العلاقات بين أصحاب المصلحة: 
· العلاقات المختلفة بين أصحاب المصلحة ،
- التنسيق الفني والأمني ​​،
- موردي المنتجات أو المكونات ،
- المقاولون من الباطن ،
- المنظمات الفنية: 
· هيئات التصديق ، الشؤون البحرية ، الجمارك ،
- الخبير البحري اتحاد الصناعات البحرية


- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد أصحاب المصلحة بين الشركات ،
· اذكر دور وحدود تدخل كل من أصحاب المصلحة هؤلاء ،
· ضع قائمة بالعلاقات المختلفة بين أصحاب المصلحة 



	
التحديد المناسب لأصحاب المصلحة 

- تحديد العلاقات بين أصحاب المصلحة
	
1 - تحديد أصحاب المصلحة والعلاقات بينهم ، 













	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	
الوضع القانوني للشركات: 
- أنواع الشركات المختلفة: 
· SARL: شركة ذات مسؤولية محدودة ،
· SA: شركة عامة محدودة ،
· EURL: ملكية فردية ذات مسؤولية محدودة ،
· EI: ملكية فردية ،

- التنظيم الداخلي للشركة ،
- قطاعات الأنشطة التدخلية 

- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· التعرف على أنواع الشركات المختلفة ،
· اشرح وظيفة م.ت.أجال التدخل م.ت.أسؤولية المتدخلين ، 
· شرح التنظيم الداخلي للشركة ،
· قم بتسمية قطاعات أنشطة التدخل ، 

	
- تحديد دقيق للوضع القانوني للشركات.

	
2 - تعريف الوضع القانوني للشركات ،


	
- حراسة المصنف حتى الاستقبال.
- عقود التأمين ،
- الخبرة البحرية ،
- الضمانات والمسؤولية المدنية ،
- مسؤوليات المؤسسة من حيث الضمان.


	
- التحديد الدقيق للضمانات والمسؤوليات في المؤسسة ،



	
4 - تحديد الضمانات والمسؤوليات في المؤسسة ،













	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى 

	- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد ضمان حضانة المصنف حتى استلامه ،
· شرح دور عقود التأمين ،
· تحديد مجال الخبرة البحرية بين أصحاب المصلحة ،
تقديم وصف بسيط لمسؤوليات المؤسسة من حيث الضمانات

	
	
· ،

4 - تحديد تابع الضمانات والمسؤوليات في المؤسسة 


	

- أنواع الأسواق المختلفة: 

- الأسواق العامة ،
- المقاول من الباطن والمقاول الشريك

- عمل يتطلب التكوينات التالية: 
· تحديد الأنواع المختلفة من الخطوات ، 
· شرح دور المشتريات العامة ،
· قم بتسمية الأنواع المختلفة من الأسواق ،
· مارليت 

	
التسمية الدقيقة لأنواع السوق المختلفة ،

	5 - الاسم أنواع السوق المختلفة
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	بطاقة تقديم مقياس الادماج

	
و.ن.ت.أ : التنفيذ في الموقع
المقياس: أعمال التركيب
الرمز: م.إ .3
المدة: 52 ساعة

غرض المقياس 

السلوك المنتظر : من البيانات الفنية والموارد المادية ، والدراية - والمعرفة الشخصية المكتسبة ، سيتعين على كل زوج أو كل المجموعة من المتربصين: 

· التحضير ، وتكييف المنتج مع حالة التثبيت ،
· تجميع المكونات والملحقات ،
· ضبط التسوية والراسيا والقياس ،
· ضبط وتنقيح وتعديل العمل بأكمله ،
· آمن وآمن للدعامات ،
· تركيب المعدات والأجهزة والملحقات ،
· تحقق من التشغيل والانتهاء التام من العمل ،


	
شروط التقييم : 

انطلاقا من : 

· عناصر الملف الفني المختارة لتوصيف هذا الوضع ،
· الأوراق الفنية ، خطط الموقع * ، مسح الموقع ، إجراءات التثبيت ،
· تعليمات شفوية م.ت.أكتوبة للتثبيت ،
· استكمال مستندات المتابعة (الوقت المستغرق ، الشيكات المنجزة) ، 
 
باستعمال :

· المعدات والأدوات المحمولة للتعديل والتثبيت والتشطيب ،
· أجهزة م.ت.ألحقات للتثبيت والتثبيت ،
· المنتجات والأعمال المراد تركيبها ووسائل الوصول وأجهزة الأمان
· وسائل القياس والتحكم 


	
المعايير العامة للأداء:

· إعداد المنتجات وتكييفها مع حالة التثبيت ،
· التجميع الصحيح للمكونات والملحقات
· الضبط المعدل والمتوافق للتسوية والسباكة والقياس ،
· الضبط والتنقيح والتعديل المناسب للعناصر البنيةية ،
· التثبيت المناسب والصحيح وتأمين العناصر أو الهياكل للدعامات ،
· تعديل تركيب وتركيب المعدات والأجهزة والملحقات
· التحقق الدقيق من التطبيقية والانتهاء التام من العمل 
·  
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	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	

- الأنشطة التجميعية (وحدة التكامل): 

- مشروع مصغر لدراسة تنظيم التنفيذ بالموقع. تركيب وتركيب العناصر أو التركيبات بالموقع .....



 
	
- يتم تحديد العناصر م.ت.أوقعها دون أخطاء.


- يعكس الرسم بشكل صحيح الاحتياجات التي تم التعبير عنها.
- التمثيل الرسم.ت.أي قابل للاستخدام


- يتم تكييف وسائل الوصول (السقالات ، والسلم ، م.ت.أا إلى ذلك) مع حالة الموقع.
- استخدام معدات الحماية الشخصية.
- تتكيف المواد حسب الحاجة.


- الإبلاغ عن عيوب و / أو شذوذ في الأعمال أو المنتجات.
- احترام تصاريح التشغيل للمنشآت التي سيتم تركيبها.


- تم تحديد المحاور والمحاور والعلامات بدون أخطاء.
- التوريد عادل وكامل - يتم أخذ مخاطر التشوه أو التدهور في الاعتبار أثناء التخزين المؤقت.


	- تحديد وفك تشفير الوثائق الفنية ،


- ترجمة حل تقني بيانياً ،



- تثبيت وتأمين محطة العمل ،





- التحقق من مطابقة الدعامات والهياكل
 



 - إيداع وتوزيع الأعمال بالموقع










	عناصر المحتوى
	المعايير الخاصة للاداء
	الاغراض الوسيطة

	- استمرت الأنشطة التجميعية (وحدة التكامل): 

	
- الوضع الصحيح وطريقة التشغيل صحيحة 

- يتوافق الوضع مع القيود والمواصفات



- احترام مراجع المستوى والشاقول والمحاذاة والتسطيح.
- السحابات تتكيف مع الدعامة.
- تحترم المنتجات المثبتة الجودة الزخرفية للعمل.
- يتم قص المنتجات أو تعديلها بشكل صحيح.



- تفريغ وتعبئة وتحميل وتخزين المواد والمنتجات والمعدات والأدوات بشكل ملائم وأنسب
- يتم تجميع المعدات والمواد والأعمال معًا حسب الحاجة.
- احترام قواعد الوقاية والسلامة.




	

	
- تركيب وتركيب التركيبات والمفروشات الداخلية المختلفة.
 




- أغطية الأرضيات وأرضيات الباركيه والألواح والأسقف 









- تفريغ وحالة وتحميل وتخزين المواد والمنتجات والمعدات والأدوات











مصفوفة مقاييس التكوين 
	المدة (ساعة)
	 
	85 ساعة
	85 ساعة
	85 ساعة
	85 ساعة
	34 ساعة
	34 ساعة
	51 ساعة

	
	                     م.ت.ك
       م.ت.أ
	
 
	م.ت.ك.1
	م.ت.ك.2
	م.ت.ك.3
	م.ت.ك.4
	م.ت.ك.5
	م.ت.ك.6
	م.ت.ك.7

	
	
	الترتيب
	1
	2
	8
	9
	10
	15
	16

	و.ن.ت.أ 1

	85 ساعة
	م.ت.أ.1: قراءة وتفسير الوثائق الفنية
	3
	-
	-
	
	-
	
	
	

	85 ساعة
	م.ت.أ.2: سجل المعلم.ت.أات عن المنتجات والمصنفات التي سيتم تصنيعها
	4
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	102 ساعة
	م.ت.أ.3: إعداد الوثائق الفنية
	5
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	68 ساعة
	م.ت.أ.4: تحضير مواد العمل والأدوات الآلية 
	6
	- 
	-
	-
	-
	
	
	

	102 ساعة
	م..إ.1: إعداد الوثائق الفنية
	7
	
	
	
	
	
	
	

	و.ن.ت.أ 2

	102 ساعة
	م.ت.أ.5: تصنيع وتشكيل العناصر الإنشائية
	11
	
	-
	-
	
	
	
	

	85 ساعة
	م.ت.أ.6: تجميع وتجميع الأجزاء الآلية
	12
	
	-
	-
	
	
	
	

	85 ساعة
	م.ت.أ.7: تشطيب م.ت.أعالجة البنية
	13
	
	-
	-
	
	
	
	

		136 ساعة
	م.إ.2: صنع عمل تركيب
	14
	
	
	
	
	
	
	

	و.ن.ت.أ 3

	34 ساعة
	م.ت.أ.8: التركيبات في الموقع
	17
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	68 ساعة
	م.ت.أ.9: : تجميع وتركيب العناصر والتجهيزات
	18
	
	
	-
	
	-
	
	-

	34 ساعة
	م.ت.أ.10: إدارة محطة العمل وبيئتها
	19
	
	
	
	
	
	
	

	51 ساعة
	م.ت.أ.11: صيانة المعدات وأدوات القطع
	20
	
	
	
	
	
	
	

	52 ساعة
	م.إ.3: التركيبات في الموقع
	21
	-
	-
	-
	
	-
	
	-
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	البرنامج العام

	
	السداسي 1
	السداسي 2

	
مقاييس السداسي الأول

	

درس نظري
	
أ. تو
 + 
أ. تط
	
المجموع
أسبوعي.
	
إجمالي الأسبوع
	
مسار
	
TD 
+ 
TP
	
المجموع
أسبوعي.
	
المجموع الفصل الدراسي

	1. م.ت.أ1.1: قراءة وتفسير الوثائق الفنية
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة
	
	
	
	

	2.م.ت.أ1.2: قائمة المعلم.ت.أات عن المنتجات والأعمال التي سيتم تصنيعها 
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة
	
	
	
	

	3.م.ت.أ1.3: إعداد الوثائق الفنية
	30 ساعة
	72 ساعة
	6 ساعات
	102 ساعة
	
	
	
	

	4.م.ت.أ1.4: تحضير مواد العمل والأدوات والأدوات الآلية
	8 مساءً
	48 ساعة
	5 ساعات
	68 ساعة
	
	
	
	

	5. MC.1: الرياضيات
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة
	
	
	
	

	6.MC.2: الرسم
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة
	
	
	
	

	7.MI1: إعداد الوثائق الفنية للعمل
	
	31 ساعة
	102 ساعة
	
	
	
	

	
المجموع

	
	
612 ساعة
	
	
	
	

	مقاييس السداسي الثاني
	
	
	
	

	09. م.ت.أ2.1: تصنيع وتشكيل العناصر الإنشائية
	30 ساعة
	72 ساعة
	6 ساعات
	102 ساعة

	10. م.ت.أ2.2: تجميع وتركيب البنية
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة

	11. م.ت.أ2.6: التشطيب والمعالجة والعزل المائي للبنية
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة

	11.MC3: الصحة والسلامة 
	25 ساعة
	60 ساعة
	6 ساعات
	85 ساعة

	11.MC4: أنماط الأثاث وأنواع التخطيط
	25 ساعة
	60 ساعة
	5 ساعات
	85 ساعة

	11.MC5: الاتصالات 
	10 صباحا
	24 ساعة
	2 ساعة
	34 ساعة

	13.M.I2: صنع عمل تركيب
	
	
	30 ساعة
	136 ساعة

	
المجموع

	
	
612 ساعة
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البرنامج العام

	
	الفصل 3

	
الوحدات

	
مسار
	
TD + TP
	
المجموع
أسبوعي
	
المجموع الفصل الدراسي


	7. م.ت.أ3.1: توريد الموقع للمواد والمنتجات ،
	10 صباحا
	24 ساعة
	2 ساعة
	34 ساعة

	8. م.ت.أ3.2: تجميع وتركيب العناصر والتجهيزات ،
	8 مساءً
	48 ساعة
	4 ساعات
	68 ساعة

	9. م.ت.أ3.3: إدارة محطة العمل وبيئتها 
	10 صباحا
	24 ساعة
	2 ساعة
	34 ساعة

	10. م.ت.أ3.4: صيانة المعدات وصيانتها
 والأدوات
	3 م
	36 ساعة
	3 ساعات
	51 ساعة

	11.MC6: الحوسبة
	10 صباحا
	24 ساعة
	2 ساعة 
	34 ساعة

	11.MC7: إدارة الأعمال 
	3 م
	36 ساعة
	3 ساعات 
	51 ساعة

	MI3 تركيب وتركيب العناصر أو التركيبات في الموقع
	52 ساعة

	
تربص تطبيقي في شركة 

	
288 ساعة

	
المجموع 

	
612 ساعة
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التربص التطبيقي في مؤسسة

 التربص التطبيقي هو نشاط مكمل لأهداف البرنامج التكويني ، ويتم في البيئة المهنية.
 يتيح هذا النشاط للمتربصين التعرف على ممارسة المهنة.







الأهداف:
· تطبيق المعرفة المكتسبة في الواقع المهني ؛
· التكيف مع شروط ممارسة المهنة وتنظيم العمل ؛
· تحديد أي اختلافات بين الأساليب المكتسبة في التكوين وتلك المستخدمة في المؤسسة ؛
· تطوير الاستقلالية لدى المتربص.

تنظيم التربص:
ينظم الفريق التربوي المسؤول عن تعليم المتربصين التربص على النحو التالي:

1. التحضير للتربص:
 يتكون هذا التحضير من:
· تحديد إجراءات مراقبة المتربصين.
· وضع معايير التقييم التي تجعل من الممكن التحقق من تحقيق أهداف التربص ؛
·  وضع جدول زمني لدورة التربص (أثناء التربص ، في نهاية التربص ، المدة م.ت.أا إلى ذلك) ؛
·  إقامة اتصالات مع الشركات للترحيب بالمتربصين.

2. تقدم التربص:
 يضمن فريق التدريس حسن سير التربص. لهذا ، يجب إنشاء مفهم.ت.أ دائم بين المتربص - المعلم - المعلم لتنسيق التربص.


3. تقييم التربص:
 في نهاية التربص ، يجب جدولة تقييم للتحقق من توقع الأهداف المخصصة لهذا التربص .يمكن أن تأخذ طريقة التقييم عدة أشكال: أطروحة ، تقرير التربص ، تحقيق الأشياء ، إلخ. ، ...
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ملحوظة
 يرسم فريق التدريس المشرف على المتربصين استمارة طلب التكوين في شركة وفق النموذج التالي:

التخصص: النجارة البحرية 

فترة: (المدة: 08 أسبوعًا من 36 ساعة / أسبوع ؛ أي 288 ساعة)

	
معايير التقييم

	
متابعة التربص
	
أهداف التربص

	· اكتساب المعرفة والمهارات والمواقف بشكل حقيقي وقابل للقياس ، 
· التكامل الفعال والملحوظ للمعرفة والمهارات والمواقف ، بالإضافة إلى تكامل التكوين والمؤسسة التي تتمثل في تكييف العمالة والتكيف المستقبلي مع الحياة المهنية ، 
· الاكتشاف الملحوظ من جانب المتربص للجوانب المهنية لبيئة العمل مثل: مساحة كبيرة للشركة ، مساحة ورش الإنتاج ، تنوع التصنيع ، سلسلة الإنتاج ، خط الإنتاج ،
· اكتشاف المؤسسة في وظائفها وقيودها ،
· اكتشاف الهياكل المنظمة المخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية
….

 
	
1. تطبيق :
· لتنظيم البحث عن الشركات المضيفة ،
· للتوضيح أدوات الاتصال والتفاوض والتقييم والمراقبة ،
· للتعريف الأداة أو وسيلة الاتصال ،
· للتحضير المتربصين في تربص المؤسسة ،
· للتفاوض للتربص ، 
· لتنظيم الاستقبال والأنشطة ،
· للمتابعة المتربص في شركة ،
· تقييم الإنجازات
· يقدر التصرفات،
·  لاستغلال إنجازات وعمل المتربص خلال فترة التكوين ،
· لضمان تكامل التكوين داخل المؤسسة ،
· للتحضير الوثائق المعدة للجنة التحكيم ،
· لكى يفعل نتائج الشراكة 
· 
	
يجب أن يتيح تربص المؤسسة إمكانية:
· اكتساب وإكمال وتطبيق المهارات (المعرفة والدراية م.ت.أهارات التعامل مع الآخرين) ،
· اكتشف بعض الجوانب المهنية في مكان العمل ،
· القيام بأنشطة مختلفة مع المهنيين الأكفاء ،
· التواصل مع طاقم ورشة العمل المؤهلين ،
· مراقبة بيئة العمل: التنظيم ، المعدات ، الإجراءات ، ظروف العمل ، إدارة الصحة والسلامة ،
· المشاركة في الأنشطة المختلفة للمهنة مع المهنيين ،
· سجل ملاحظاتك في دفتر تربص…. 
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