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بطاقة عرض المقياس
المادة :التحقق من الحالة العامة للمحرك و لواحقه.
الرمز: م.ت 1
المدة: 119 سا
الهــــدف
السلوك المتوقع:
في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: التحقق من الحالة العامة للمحركات وملحقاته.
شروط التقييم:
· امر العمل
الوسائل المساعدة:
· المراجع التقنية.
· الأدوات التقليدية  و المتخصصة.
·  أجهزة ومعدات قياس والتحقق من المنتجات.
· معدات الحماية الشخصية.

معايير الأداء العامة: 
· تطبيق نهج تشخيصي منطقي.
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأجهزة والأدوات.
· العمل المنهجي.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.












	














































INFEP / MME0713 - صيانة المركبات الخفيفة -

1

	اهداف وسطية
	اهدف محددة الاداء
	عناصر المحتوى

	جمع المعلومات التقنية اللازمة لفحص المحرك
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب نوع المركبة.
تفسير واقعي للخطط ،المخططات والتمثيلات الرسومات.التحديد الصحيح للمعلومات.
	- التشغيل الشامل للمركبة.
- ترتيب الأعضاء.
- نوع السيارة.
- مختلف اشكال المركبات. 
- ترتيب الاسطوانات.
- أنظمة التبريد.
- نظام تشحيم.
- مكون المحرك الخارجي.
- بدء تشغيل النظام.
- نظام الإشعال.
- الأحزمة.
- نظام الوقود.
- نظام مضاد للتلوث.
- نظام القابض.
- علبة التروس اليدوية.
- محول عزم الدوران.
-  إنتقال تلقائي

	اجراء تدقيق الفحوصات
	
الاختيار الحكيم للأدوات ومعدات التحقق.
الفحص البصري الدقيق لـلمحرك.
احترام تسلسل الفحوصات.
الامتثال لقواعد الصحة، والسلامة وحماية البيئة.

	- المرجع الفني:
* كتيبات جزء.
* قائمة الاختصارات.
- استشارة مرجعية فنية: تحديد
مخططات الدوائر الهيدروليكية للمركبة.
- جدول الأعراض.
- التعليق الخلفي.
إنتقال تلقائي.
مكون لوحة القيادة.
موقع الحقن والمكون المضاد للتلوث.
- محركات الاحتراق الداخلي:
النوع والتشغيل والمكونات.
- أوقات المحرك.




	
	
	
	· الخصائص الفيزيائية.
· كتلة الاسطوانات و مكوناتها
· مجموعة ادرع التوصيل و المكبس وحلقات المكبس.
· راس كتلة الاسطونات و عمود الكامات.
· ضبط التوزيع.
· نظام التزييت.
· التسلسل الزمني للتحقق الموصى به من قبل الصانع.
· اجهزة قياس مختلفة ، أجهزة مراقبة التسربات، منظم الضغط، السماعة، ملونات، مصباح دي اشعة تحت البنفسجية.
· المعايرة، التعديل، طريقة الاستخدام و الصيانة.
· تسلسل زمني لحصص المراقبة الموصى به من قبل المصنع. 

	3. ضبط تقيم الحالة
	التصديق الكامل للقياسات الماخودة بمواصفات الصانع.
اهمية النتائج
	· مراجع لجداول الاعراض.
· بيانات الفروقات.
· تسجيل و تجميع المعطيات خلال كل مراحل العملية
· العناصر الاساسية للاندماج
· تنسيق المعلومات.
· تقرير المعطيات الاخيرة.
· المصطلحات التقنية بلغتين.
· خلاصة.   



بطاقة عرض المقياس
مقياس: اصلاح المحركات دات الاحتراق الداخلي
رمز: MQ2
الوقت : 110 ساعة
هدف المقياس
السلوك المتوقع:
في نهاية هذه الوحدة، يكون المتربص قادرا: على اصلاح المحركات دات الاحتراق الداخلي.
شروط التقييم:
انطلاق من:
· أمر العمل
بمساعدة:
· أدوات ومعدات التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· المراجع التقنية.
· معدات الحماية الفردية
معايير الأداء العامة

· الامتثال لقواعد الصحة و السلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للمعدات و الأدوات والأجهزة.
· التعديل المناسب للأدوات.
· التعامل الدقيق مع المكونات.
· سجل واضح للعمل المنجز.
· عمل نظيف ومنظم ودقيق.
· تطور الشعور بالمراقبة.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
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	عناصر المحتوى
	معايير الأداء
	اهداف وسطية

	المراجع التقنية (مختلف المنتجين)
استعمال الادوات
تقنيات التخطيط
	 التحديد المناسب لوسائل التدخل اعتمادًا على طبيعة الإصلاح.

قائمة الأساليب والمواصفات ذات الصلة في الوثائق الفنية.  
	خطة العمل الـــذي يتوجب القيام به

	عمليات لابد منها قبل التفكي
رافعة متحركة
منضدة متحركة لنقل  المحرك
فصل المحرك عن علبة السرعة
تفكيك عناصر المحرك
· حلقة فاصلة مثبتة على الجدع المعقوف
· إزالة مخمد الاهتزاز
· تثبيت الدولاب بواسطة الأداة المخصصة
· فحص نفاذ الحدافة فحص نفاذ الحدافة تركيب الحدافة على الجدع المعقوف 
· فك رأس الأسطوانة
· فك عمود الكامات
· تركيب وعاء الزيت
· المكونات الداخلية لكتلة الاسطوانات الكبس و دراع التوصيل 
· تأثير الفلنجة على قاطع شفة جديد إزالة شفة الأسطوانة
	· احترام الطرق الموصى بها من قبل المصنع من اجل تفكيك المحرك
· التنظيف المناسب لمختلف القطع.
· احترام تقنيات التفكيك.
· التحديد الدقيق للقطع وفقا لمكانها.
· الترتيب المنظم للقطع.
· احترام قواعد الصحة، الامن و حماية البيئة. 
	

تفكيك محرك الاحتراق الداخلي


	
	· وضعية المكبس و دراع التوصيل.
· تحديد ذراع التوصيل.
· وضعية ذراع التوصيل بالنسبة للمكبس.
· امثلة عن وسائل تعيين الذراع و غطاء الذراع.
· الانابيب المطاطية التي تغطي براغي راس الذراع.
· العمود المعقوف و مكوناته.
· تعليم اغطية المحمل.
· نزع و وضع براغي المحامل.
	
	

	· تنظيف كتلة الأسطوانة ومكوناتها
· خزان الغسيل وإزالة الشحوم باستخدام مذيب
· فرش معدنية 
· مزيلات الفحم 
· كاشطات نصل صلبة وشبه مرنة 
· كماشة حلقة المكبس
· كيفية إزالة حلقات مكشطة الزيت
· مؤشر الطلب وقياس الاسطوانة
· ظهور دبوس المكبس الصحيح لإزالة الجليد
· المحور لا يتجزأ مع قضيب التوصيل أو مستخرج دبوس المكبس شبه العائم
· ربط قضيب مدعوم من النازع
· الموضع في اسطوانة المكبس الذي يكون قضيب التوصيل منه مثنيًا
· التحقق من استقامة قضيب التوصيل يتم إجراء الفحوصات على قضيب التوصيل
· 
	· المعاينة البصرية الدقيقة لكل القطع 
· احترام طرق المعاينة الموصى بها لكل المكونات.
· الاختيار المناسب لاجهزة و ادوات الفحص.
· الكشف الدقيق لقياس كل المركبات
· التفسير الصحيح للقيم المتحصل عليها من وجهة نظر المصنع
· تحديد الطريقة الملائمة للتصليح المراد القيام به .
· احترام قواعد الصحة و السلامة و حماية البيئة
	التحقق من حالة مكونات كتلة المحرك ورأس كتلة الاسطونات



- فحص وتصليح رأس الاسطوانة
ومكوناتها: صمام رافع
فرشاة دوارة مثبتة على محرك كهربائي
فرشاة دوارة مدارة بمثقاب. 
فرش خاصة لتنظيف دليل الصمام
كاشف التشققات
وضعيات مسطرة المراقبة
 قياس تسطيح رأس الأسطوانة 
جهاز مقارنة سطح رأس الأسطوانة
 حد التصحيح
تمزق الفاصل
مناطق التآكل
التحقق من تلف موجه الصمام
  قياس دليل ثلاث نقاط صمام
مراقبة من الارتفاع الحر ، والاستقامة ، وتوتر النابض ،
 تآكل ساق الصمام ،
 أجزاء الصمام
تصحيح مقعد الصمام 
تصحيح الصمامات
فحص عرض وتركيز المقاعد زوايا المقاعد المختلفة المواصفات النموذجية طحن المقاعد
عرض المدى وقياس المقعد التحقق من امتداد صمام على مقعده
فحص تآكل الغمازات استبدال محامل عمود الكامات
	
	





	محرك حراري. الغلاف العلوي. أحرف صغيرة. الشرائح.
العمود المرفقي. الفوط. رأس الاسطوانة.
	· التطبيق الصحيح للطرق الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
· مطابقة تشطيب الأسطح التي تم إصلاحها مع المتطلبات.
· التوافق مع المواصفات.
· الامتثال للمدى وضيق
الصمامات مع المتطلبات.
	إصلاح واستبدال كتلة المحرك ومكونات رأس الأسطوانة

	تركيب المحرك و مكوناته:
· مزدوجة و تسلسل الشد
· السمحات و الضبط
· تحديد قياسات بلاستكية
· اتجاه تركيب حلقات الضغط
· مثال على التفريق بين مقاطع الحلقات
· تركيب الطوق الحلقة
· و ضع الانابيب المطاطية على براغي الذراع
· تركيب المكابس في الاسطونة
· التوزيع
· توتر القضيب
· ضبط الصمام
· تعديل الخلوصات عن طريق تبديل
	· احترام الطرق و الخصوصيات الموصى بها من قبل المصنع
· تمام التجميعات
· الاختيار الدقيق لمانعات التسرب
· التركيب الدقيق للجونات و حلقات السماحة
· 
	تناسب محرك الاحتراق الداخلي






	


	تحقق من حالة المحرك بعد التجميع.
	التطبيق الصحيح لطرق التحقق الموصى بها من قبل الشركة المصنعة من أجل:
أهمية التصحيحات التي تم إجراؤها. الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
	بدء وفحص المحرك إجراء نموذجي لفحص ضغط الزيت
· ابتداء من العام الدراسي؛
· حالة المكونات الخارجية والملحقات ؛
التسريبات الخارجية ... الخ



بطاقة عرض المقياس
المقياس: التحقق من أنظمة بدء تشغيل المحرك و الشحن و اللواحق الكهرومغناطيسية
الرمـــز: MQ3
المـــدة: 110 ساعة
هدف المقياس
السلوك المتوقع:
في نهاية الوحدة يكون المتربص قادرا على التحقق من عمل انظمة التشغيل و الشحن و الملحقات الالكترومغنطيسية.
شروط التقييم:
ابتــداء من:
· امر العمل.
·  عند بدء التشغيل وأنظمة الشحن بما في ذلك التحكم في الكمبيوتر والبطارية.
· على الملحقات الكهرومغناطيسية التقليدية والتي يتحكم فيها الكمبيوتر مثل:
· ماسحات الزجاج الأمامي؛
· النوافذ والأقفال الكهربائية
· مؤشرات لوحة القيادة
· إنذار؛
· مزيل الصقيع عن النافذة الخلفية.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· توثيق تقني.

معايير الأداء العامة:
· تطبيق نهج التشخيص المنطقي.
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· عمل منهجي ومنظم.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· نظافة المبنى ومنطقة العمل



	اهداف وسطية 
	معايير اداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتدقيق
أنظمة التشغيل والشحن وكذلك الملحقات الكهرومغناطيسية.
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب النوع
السيارة والنظام المراد فحصه.

تفسير واقعي للخطط والرسوم البيانية
	قوانين الفيزياء على المغناطيسية والكهرومغناطيسية.
مبادئ الكهرباء والكيمياء المرتبطة ببطارية المجمع. مبادئ تشغيل النظام. المكونات الرئيسية
طبول
المراكم ، المبدئ ، الملفات اللولبية ، اللفات ، خصائصها ، الخاصة بهم
الوظائف وعلاقاتها المتبادلة. مواد تصنيع المكونات. دوائر نظام البادئ والتوصيلات وعناصر الأمان.
المصارف الطفيلية.

	قم بإجراء فحوصات التحكم في أنظمة التشغيل والشحن وكذلك على الملحقات الكهرومغناطيسية
	التحديد المناسب للفحوصات التي يتعين إجراؤها اعتمادًا على: الأنظمة أو الملحقات
الاستخدام المناسب لجداول الأعراض والتشخيص.
الاختيار الدقيق للأدوات والأدوات ومعدات الاختبار.
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية والمكونات المرتبطة بها.
التسجيل المنهجي لنتائج القياس في أمر العمل.
	
نظام الشحن: المكونات الرئيسية للمولد وعلاقاتها المتبادلة.
دوائر الشحن والتنظيم وخصائصها ووظائفها ومبادئ عملها.
النظام الكهرومغناطيسي: مبادئ الحث ،
الكهرومغناطيسية ، والمغناطيسية ، والمقاومة الحرارية ، إلخ. مبادئ تشغيل الأدوات التناظرية والرقمية على لوحة العدادات أو المرسلات أو الضوء أو الإبرة أو المؤشرات المسموعة ، إلخ.
مبادئ التشغيل الكهربائي و ميكانيكا المحركات والمحركات والآليات المرتبطة بمختلف الملحقات






	
إنشاء النتائج
	
التحقق الكامل من صحة النتائج مع مواصفات الشركة المصنعة.

أهمية النتائج
حالة جيدة من الدوائر والأنظمة ومكوناتها
	
طريقة تحديد المعلومات حسب طبيعة المصدر.
كتالوجات قطع الغيار أو كتيبات الشركة المصنعة أو الأدلة الفنية أو المخططات أو الرسومات الفنية. مفردات تقنية ثنائية اللغة ، بمعنى عام
النص والكلمات الرئيسية مأخوذة من الجمل. تحديد نوع المركبة.
تحديد أنظمة التشغيل أو الشحن أو الملحقات الكهرومغناطيسية.
تطابق بطارية المجمع
بالمعايير والتدوين. مواقع المركبات من المكونات والأنظمة ومن الدوائر الكهربائية الموضحة في الوثائق

	
اشرح نتيجة التحقق
	
حساب واضح لطبيعة المشكلة (المشاكل).
استنتاج واقعي للتداعيات المحتملة على تشغيل الأنظمة المعنية.
التبرير المناسب للنتائج.
اقتراح الحلول ذات الصلة
	
مراجع الأعراض وجداول التشخيص.
سجل الانحرافات. الاستنتاجات.
أوراق التفتيش وأمر العمل. تجميع الأساسيات



ورقــــة عـــرض المقياس

المقياس:البحث عن المعلومة التقنية حول السيارات
الرمـــز: MC1
المــــدة: 51 ساعة
هدف معياري
سلوك متوقع:
	في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: البحث عن المعلومات الفنية الخاصة بالمركبات

شروط التقييم:

ابتداءا :

· من السيارة

بمساعدة :

· التوثيق الفني على الورق وعلى دعم الكمبيوتر.

معايير الأداء العامة

· التطبيق المناسب لطريقة البحث.
· الاستخدام الصحيح لأجهزة الكمبيوتر والوثائق الورقية.
· التسجيل المنهجي للمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزي







	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	
حدد المصادر المرجعية للتشاور
	
التحديد الدقيق للمعلومات

تحديد مصادر المعلومات ذات الصلة حسب نوع السيارة.
	
التوثيق على الورق وعلى دعم الكمبيوتر.
كتيبات وأدلة وصحائف فنية وكتالوجات ، إلخ.
تحديد حالة البحث ونطاقه.
تخطيط العمل البحثي. جمع المعلومات أو البيانات
. تحليل البيانات وفرزها. تسجيل المعلومات الأساسية.

	
جمع المعلومات في الكتيبات الفنية
	
المطلوب تحديد موقع المعلومات بكفاءة.

التفسير المناسب للمعلومات المستخرجة.

التحديد المناسب للبيانات المطلوب الاحتفاظ بها.
	
إجراءات استيراد البيانات ،
النسخ الاحتياطي والطباعة والأرشفة والنقل وما إلى ذلك. قواعد بيئة العمل.
مجموعات معينة مثل فئات الأجزاء والمواد وما إلى ذلك. الترتيب الأبجدي والعددي. أقسام خاصة
في المستندات.

	
جمع المعلومات الفنية حول دعم الكمبيوتر.
	
احترام طريقة استيراد الملفات.
التفسير المناسب للمعلومات المستخرجة.
الاستخدام الفعال للبرامج المتخصصة.
	
المصطلحات التقنية الإنجليزية والفرنسية. كلمات النص والمعنى العام للجمل. -CD-
برنامج السيارة.

	
ابحث عن الطريق السريع الإلكتروني. أو الإنترنت.
	
الاستخدام الصحيح لمحرك البحث.
احترام الإجراءات
للاحتفاظ بالبيانات ونقلها
	
العلامة التجارية والطراز والرقم التسلسلي. الخصائص الرئيسية. قوي؛ مرجع خارجي كود المحرك….


	

 .5 تحديد الخصائص العامة للمركبة في الوثائق
	


· تحديد دقيق للمركبة.
التعرف المناسب على الأجزاء والأنظمة الرئيسية للمركبة.
	
الخصائص العامة للسيارة.
كود ونوع المحرك. ماركة.
البيانات التقنية.






ورقة عرض المقياس


المقياس: تطبيق تقنيات التعبير والتواصل
الرمــز: MC2
المدة : 51 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: تطبيق تقنيات التعبير والتواصل


شروط التحقيق:

ابتداءا :

· المواقف التمثيلية في مكان العمل أو لعب الأدوار

بمساعدة :

· الوثائق المطلوبة.
· تقنيات الاتصال داخل المجموعة.
· اللباس والنظافة والمظهر العام.
· هيكل التقرير وكذلك الدعم التحريري.

معايير الأداء:

· الاستشارة الصحيحة لمصادر المعلومات المتاحة لهم.
· احترام تقنيات الاتصال.
· تقرير متوافق.


	

	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	
تحديد مبادئ الاتصال
	
التحديد الصحيح لمبادئ الاتصال
	
أنواع الأسئلة للحصول على المعلومات.
إعادة صياغة نقاط الالتقاء والاختلاف أثناء المناقشات. إعادة صياغة وانعكاس الرسالة. ردود الفعل البناءة.
التعبير عن وجهة نظره.
أنواع مقاربات السلوكيات العاطفية ، إلخ.

	
التواصل في حالة معينة في مجال ميكانيكا السيارات.
	
الاستخدام العادل لوسائل الاتصال
المعالجة المنهجية للمعلومات.
	
بروتوكول الهاتف: التنغيم ، والنطق ، وإيجاز المعلومات ودقتها.
ردود الفعل للعمل تحت الضغط والمهيجات. التعامل مع الشكاوى والطلبات أو المتطلبات الخاصة وحل المشكلات وما إلى ذلك.
ضبط النفس ، الثقة في النهج ، الترحيب بالآراء المتباينة ، قبول النقد ، الانفتاح ، إلخ.
الرد على الأسئلة: شرح وتبرير التدخلات التي تم إجراؤها أو التي سيتم تنفيذها ، والمعلومات والنصائح العملية بشأن تسليم السيارة ، وما إلى ذلك. الترويج للمعلومات وإيجازها. أمن العميل.




	
إنشاء روابط تعاونية داخل فريق العمل.
	
	
التعبير عن الأسئلة ذات الصلة. تدوين الملاحظات دون خطأ.
تقرير متوافق.
	
أسلوب النهج والترحيب. أنواع الأسئلة وإعادة الصياغة. الاستماع الفعال.
مناخ الثقة والأدب واللباقة. العملاء والموردين والمقاولين من الباطن والزملاء
الموظفين أو الرؤساء أو الرؤساء ، إلخ.
أنواع الشخصيات الموجودة.

	
كن على دراية بنقاط القوة والقيود الخاصة بهم من حيث قدرتهم على التواصل.
	
وضوح التعبير
فك دقيق للمعلومات.
	
الأهداف والغايات المشتركة. التشاور والتواطؤ.
السلوكيات المواتية: روح التعاون ، والاستماع ، والانفتاح ، والإيثار ، والاحترام ، والمشاركة الفعالة ، إلخ.
السلوكيات الضارة: المنافسة ، الفردية ، التحيزات ، الذاتية ، المواجهة ، إلخ.
اللغة اللفظية وغير اللفظية. تصور وتفسير الرسالة.
السلوكيات المواتية: الثقة بالنفس ، الاستماع ،
الانفتاح والتقبل.
السلوك الضار: نقص
الاستماع ، الاحترام أو اللباقة ، الأفكار المسبقة ، العدوانية ، المواجهة ، الدفاعية ، اللغة غير الملائمة ، إلخ.
من وجهة نظر المرسل: أنواع اللغة ، والرسالة ، وتكوينها ، ومعناها ، وأكواد إرسالها.
من وجهة نظر المتلقي: فك تشفير الرسائل ، إدراك الكود وتفسيره ، التغذية الراجعة.



ورقة عرض المقياس

مقياس: تطبيق مفاهيم الصحة و السلامة اثناء العمل
الرمــز: 03MC 
المـــدة: 34 ساعة
هدف معياري

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: منع المخاطر من حيث الصحة والسلامة في العمل وحماية البيئة.

شروط التقييم:

انطلاقا من :

· الوضع الحقيقي.

بمساعدة :

· الوثائق اللازمة.

معايير الأداء العامة

· اعتماد السلوك الآمن في جميع الظروف.
· استخدام المصطلحات المناسبة.





	

	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحتك وسلامتك وسلامة الآخرين
	التعرف على المواقف الخطرة في بيئة العمل.

تحديد تدابير الوقاية المناسبة
	قانون تعويض العمال.
· تصميم ورشة العمل.
· أساليب العمل؛
· 	التدخلات التي أجريت على أنظمة المركبات المختلفة ؛
· 	استخدام الأدوات والمعدات الكهربائية والهوائية ؛
· مناولة الأحمال
· مناولة المنتجات
· صيانة وتخزين
الأدوات والمعدات ومكان العمل ؛
· 	ارتداء معدات الحماية الشخصية.
القوانين التي يخضع لها المصنعون. طريقة التشاور مع الوثائق.
تحديد المسؤولين ودورهم. حقوق ومسؤوليات صاحب العمل. حقوق وواجبات الموظف.
استنشاق المواد السامة ، الحروق ، الآفات ، قضمة الصقيع والأمراض المهنية. التأثيرات المحتملة على الصحة النفسية أو التوازن النفسي.

	
اتخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على جودة البيئة.
	
التعرف على المواقف الخطرة.
	
منع السقوط ، وإمكانية الاصطدام بالعقبات ، وقلب المعدات أو إسقاط الأدوات ، وانسكاب المنتجات الخطرة ، وما إلى ذلك.



	
	
تحديد وسائل الرقابة المناسبة ذات الصلة
استخدام المنتجات السامة والخطرة ؛
	
التدابير الوقائية المتعلقة بما يلي:
· 	آثار المواد الكيميائية على الصحة والسلامة ؛
· استخدام الهواء المضغوط
· 	استخدام القوة والأدوات الهوائية ؛
· 	استخدام معدات الرفع والمناولة ؛
· 	عمليات اللحام والقطع باللهب والتسخين ؛
· صيانة بطاريات المركب.
· أي نوع من التدخل.
تحديد مخارج الطوارئ. موقع مجموعة الإسعافات الأولية ، ومعدات الإطفاء والحماية من الحرائق ، ومصادر المياه (دش إزالة التلوث ، وحمامات العين ، وما إلى ذلك) ، والتحكم
نظام التهوية ، إلخ.

	
التدخل في حالة وقوع حادث أو طارئ.
	
الاعتراف بحدود التدخل.

التحديد المناسب لطريقة فعالة للاتصال بخدمات الطوارئ ؛
	
معدات الحماية الجماعية. ملابس وإكسسوارات الحماية الشخصية.
الموارد: الطاقم الطبي ، المسعفون الطبيون ،
رجال الإطفاء والشرطة والمنظمات المجتمعية ، إلخ.




ورقة عرض المقياس

المقياس: تطبيق قواعد القياس والتشغيل الآلي.
الرمز: 4MC 
المدة : 85 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: تطبيق قواعد القياس والتشغيل الآلي.

شروط التقييم:

ابتداءا :

· تعليمات

بمساعدة :

· الادوات و المعدات
· مخطط التصنيع
· أدوات القياس.

معايير الأداء العامة

· الاستخدام الصحيح للأدوات
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة
· دقة القياسات
· الاهتمام بالدقة والشمول




	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	تفكيك وتجميع تجميع ميكانيكي بسيط.
	التحديد الكامل للأدوات المشتركة. التحديد الصحيح لأدوات محددة.
الاختيار الصحيح واستخدام الأدوات. رعاية المناولة.
الامتثال لتدابير الصحة والسلامة
	أدوات في صندوق الأدوات. القياس الإمبراطوري والمتري. الجودة المعروضة في السوق. تكلفة الشراء.
الشدات عزم الدوران.
الساحبات: المخلب ، القصور الذاتي ، العتاد ، الشفة ، المحامل ، أطراف البطارية ، عجلة القيادة ، وغيرها ...
الحالة العامة للأداة. النظارات الأمنية.
تنظيف. تخزين. السمة والدور. اختيار الأدوات.
تقنية صيانة الأداة. تقنية استخدام أدوات أدوات صندوق الأدوات.
ادوات خاصة:
أدوات طحن وقطع الأنبوب ساحبات الترباس المكسورة

	وصف دور وخصائص أدوات القياس.
	الوصف الصحيح للأدوات. الاستخدام الصحيح للأدوات.
	المميزات والدور: مساطر متدرجة ، مساطر مصححة ، بوصلات داخلية وخارجية ، منقلة ، ملاقط ، مؤشرات قرص.
خصائص ودور الميكرومتر: داخلي ؛ في الخارج؛ عمق. نظام القياس الدولي: العمق ، السماكة ، الخيط ، التلسكوبي ، القطر الصغير ، المقاييس البلاستيكية.




	معايرة أدوات القياس.
	معايرة بدقة.
	إجراء ضبط الميكرومتر: داخلي ، خارجي ، عمق.

	قياس المكونات باستخدام الأدوات
	تقنية القياس الصحيحة. دقة قراءة القيم المقاسة
	تقنية أخذ القياسات. قراءة القياسات.
تفسير القراءات. أنظمة القياس الدولية.

	وصف مكونات التجميع.
	وصف دقيق لعناصر التجميع
	البراغي ، البراغي ، الصواميل ، المسامير: أنواع البراغي ، الأبعاد ، الخيوط ، المقاومة.
غسالات ، مفاتيح ، دبابيس ، حلقات دائرية ، مفاتيح.

	وصف الأنواع المختلفة من التركيبات والوصلات والمحولات
	الوصف الدقيق للتجهيزات.
	مواسير جامدة وخراطيم مرنة وأنابيب نحاسية وألمنيوم
أنواع خيوط التوصيل: المحولات:
لأنبوب متوهج بدون حلقة ؛ للأنبوب المتوهج مع المقبس ؛ للأنبوب غير المشتعل مع الطويق

	تصنيف البراغي والصواميل
	التصنيف الصحيح حسب النوع والحجم.
	مجموعة متنوعة من البراغي والصواميل. حكام متخرجين.
مقاييس الخيط.

	تصنيف التركيبات والمحولات للأنابيب والخراطيم والأنابيب.
	التصنيف الصحيح حسب النوع والحجم
	مجموعة متنوعة من التركيبات والمحولات. قطر وزاوية ونوع الخيط.




	وصف دور وخصائص أدوات التصنيع.
	الوصف الصحيح لأدوات التصنيع.
	الدور والمميزة: منشارا. الأزاميل واللكمات. قطع الكعكة؛ الملفات. صنابير ويموت مستخرج المسمار المكسور أدوات حرق قاطع الأنابيب؛ غابة ؛ مخرطة الثقوب والأزاميل.

	حافظ على أدوات التصنيع
	الامتثال لتعليمات السلامة. احترام التقنيات.
عمل متوافق.
	استبدال شفرة المنشار. الشحذ: الأزاميل ، اللكمات ، مثقاب الحفر ، الإزميل البارد ، مفك البراغي.
تنظيف الملفات والتعامل مع التثبيت

	وصف دور وخصائص أجهزة التصنيع
	شرح موجز للعملية.
	الدور والخصائص:
المثاقب المحمولة ، المثاقب الحساسة ، البراميل ، المطاحن.

	الحفاظ على معدات التصنيع
	احترام التقنية (إزالة عجلة الطحن وإعادة تجهيزها).
	استبدال عجلات الطحن. تلبيس عجلة الطحن.

	آلة جزء.
	احترام مراحل التحقيق. الامتثال لمعايير السلامة. عمل نظيف ومتوافق
	استخدام أدوات القياس. تقنية استخدام أدوات التصنيع. تقنية البحث عن المفقودين.
اختيار واستخدام الأدوات للعمليات: النشر ؛ الصورة ؛ اقتفاء أثر؛ حفر؛ طحن؛ التنصت. مسلك؛ اشتعال.

	صيانة معدات العمل وأجهزة الورشة.
	الصيانة والاستخدام الصحيح للأجهزة. شرح موجز للصيانة الروتينية. نظافة بيئة العمل.
الامتثال لمعايير السلامة.
	معدات الرفع والمناولة: التحقق ؛ تنظيف؛ تشحيم؛ حشوة.
رذائل مقاعد البدلاء: فحص التشحيم. مكبس هيدروليكي: فحص المستوى
مائع؛ تنظيف.








	
اشرح الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام معدات العمل.
	
وصف كامل للاحتياطات.
	
الاحتياطات لاتخاذ:
في طريقة رفع أو نقل الحمولة يدويًا ؛
في اختيار أجهزة الرفع ؛ في اختيار الرافعات.
في اختيار الأقواس. في اختيار المفاتيح.
الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام أجهزة التنظيف: البخار ، ضغط الماء ؛ مع حوض استحمام ساخن ؛ مع حوض بارد ؛ طائرة جلخ.
يجب أخذ الحيطة عند الاستخدام ؛
مكبس هيدروليكي ؛ مفاتيح ربط.

	
استخدم معدات العمل في الورشة
	
الاستخدام الصحيح للأجهزة.
	
تقنية استخدام الرافعات والرافعات ؛ المصاعد والرافعات المتحركة. الرافعات ومعدات التنظيف والضغط الهيدروليكي ؛ رذائل منضدة ، حاملات ، أخرى ... ابحث عن معلومات الشركة المصنعة.
الصحة والأمن.



ورقة عرض وحدة التكامل

مقياس: إصلاح المحرك الحراري
الرمــز: MI1
المدة : 34 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: استعادة المحرك الحراري

شروط التقييم:

ابتداءا :

· عمل جيد.

بمساعدة :

· أدوات ومعدات القياس والتحقق.
· الأدوات التقليدية.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.
معيار التقييم:

· الامتثال لتدابير الصحة والسلامة.
· احترام التقنيات
· تخزين محطة العمل.






	عنصر الكفاءة
	معيار الأداء المحدد
	عنصر المحتوى

	إصلاح واستبدال كتلة المحرك ومكونات رأس الأسطوانة.
	التطبيق الصحيح للطرق الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
مطابقة تشطيب الأسطح التي تم إصلاحها مع المتطلبات.
التوافق مع المواصفات.
توافق وضيق وضيق الصمام مع المتطلبات.
	محرك حراري. الغلاف العلوي. أحرف صغيرة. الشرائح.
العمود المرفقي. الفوط. رأس الاسطوانة.

	تناسب محرك الاحتراق الداخلي.
	الامتثال للطرق والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة
سلامة التجمعات. التطبيق الصحيح لمانعات التسرب.
التركيب السليم للحشيات وحلقات الختم
	تجميع المحرك ومكوناته
· تسلسل عزم الدوران وتشديد ؛
· الألعاب والإعدادات. تحديد مقاييس البلاستيك النموذجية
اتجاه تركيب حلقات الضغط
تركيب الطوق الحلقي تركيب المكبس في الاسطوانة. تركيب المكبس
تثبيت حلقة الختم
توقيت الصمام الشد الجذعي ضبط الصمام ضبط الصمام

	تحقق من حالة المحرك بعد التجميع.
	التطبيق الصحيح لطرق التحقق الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
أهمية التصحيحات التي تم إجراؤها.
	- بدء وفحص المحرك إجراء نموذجي لفحص ضغط الزيت
· مستوى السوائل
· حالة المكونات الخارجية والملحقات ؛
· التسريبات الخارجية وما إلى ذلك.









	
	
	
	المعلومات الفنية للمركبة
	
تقنيات التعبير والاتصال
	الصحة والسلامة في العمل.
	تطبيق قواعد القياس والتشغيل الآلي.

	طلب رقم
	
	1-01
	2-02
	3-03
	4-04

	
	
	صعب
	60
	60
	30
	90

	إصلاح أنظمة الإنارة.
	8-04
	
80
	
x
	
x
	x
	x

	تحقق من أنظمة المناولة.
	
9-05
	60
	
x
	
x
	x
	x

	صيانة وإصلاح الأنظمة المتعلقة بدرجة حرارة المحرك ومقصورة الركاب.
	10-06
	
100
	

x
	

x
	x
	x

	افحص أنظمة نقل الطاقة.
	07-11
	60
	
x
	
x
	x
	x

	إصلاح الأنظمة المتعلقة بالمناولة
	
13-08
	
100
	
x
	
x
	x
	x

	تحقق من الأنظمة الأساسية التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر.
	14-09
	80
	
x
	
x
	x
	x

	إصلاح أنظمة نقل الطاقة.
	15-10
	
100
	
x
	
x
	x
	x

	إجراء الصيانة العامة للمركبة.
	Mi02
	30
	
	
	
	



ورقة عرض المقياس

المقياس: إصلاح نظام الإنارة.
الرمــز MQ 04
المدة : 102 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: إصلاح أنظمة الإضاءة.

شروط التقييم:

من :
· شكوى وأمر عمل.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات ومعدات التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للمعدات والأدوات والأدوات.
· مسح سجل العمل المنجز في أمر العمل.
· تطور الشعور بالمراقبة.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· التشغيل الصحيح لنظام الإضاءة.



	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص.
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب النظام ونوع السيارة.

تحديد المعلومات ذات الصلة المطلوب البحث عنها بناءً على الشكوى.
· قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
· التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية و
تمثيلات بيانية.
	هيكل المادة. الموصلات وأشباه الموصلات والعوازل. مصادر الكهرباء.
طبيعة الكهرباء وسرعة الحركة.
قانون أوم وقوانين القوة والمغناطيسية والكهرومغناطيسية. تطبيقات السيارات للكهرباء.
دوائر التيار المباشر والمتسلسلة والمتوازية والمختلطة.
المكونات وخصائصها ووظائفها ومبادئ التشغيل والظواهر ذات الصلة.
تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية.
الروابط بين عيار الموصل وشدة التيار وحرارة الموصل.
طرق استرجاع المعلومات حسب النوع
من المصدر.
كتيبات الشركة المصنعة أو الرسوم البيانية أو الرسوم البيانية.
المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر. مفردات تقنية ثنائية اللغة ، بمعنى عام
النص والكلمات الرئيسية مأخوذة من الجمل. استراتيجيات التواصل مع العملاء وفريق العمل.
التشاور من أجل العمل. تحديد السيناريوهات المتعلقة بالعيوب المحتملة.
اتجاه البحث عن المعلومات حسب السيناريوهات المختارة.







	
	
	التشاور مع مصادر المعلومات الفنية المختلفة.
قائمة الخصائص حسب نوع نظام الإضاءة.
تحديد نوع المركبة.
تفسير المعلومات التي تم جمعها. التحويل في الوضع الحقيقي للبيانات القادمة من المخططات والمخططات الكهربائية.
موقع الأجزاء الرئيسية للدائرة على المركبة.

	حدد موقع المشكلة على السيارة.
	توطين دقيق للدائرة أو المكون
موضوع الشكوى.
الامتثال لطرق التحقق الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
الفحص البصري الدقيق للنظام
الإضاءة ومكوناتها. الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
قراءة دقيقة للقياسات.
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية والإلكترونية المرتبطة بها.
· التحديد الصحيح للمشكلة.
	التدفق الحالي في الدائرة.
تعليمات الإستشارة والتفسير. الترميز والتدوين.
تمثيل المكونات الكهربائية والإلكترونية.
نقل البيانات من الخطط والرسوم البيانية إلى الدوائر الحقيقية المقابلة. توقع الحالات الشاذة المحتملة.
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
تعديلات طفيفة بسبب القيود. حدود التدخل.
استخدام الخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية وتسلسل التحقق.
تحديد موقع المكونات ، ومجموعات الأسلاك ، إلخ.
أنواع الدوائر والشيكات. المتر المتعدد ، مقياس التيار الكهربائي ، مقياس الأومتر ، مصباح الطيار ، الخيوط الطائرة ، إلخ.
الأجهزة التناظرية والرقمية.








	
	
	المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام.
الاحتياطات والصيانة.
قياس المقاومة الساكنة والديناميكية للدائرة.
تطبيق لإمدادات الطاقة ودوائر التأريض.
عيار السائق وتدوينه.
تحديد واختيار المعلومات الفنية.
التمثيل الوظيفي للنظام المعني ومكوناته الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.

	جدولة أعمال الإصلاح.
	تحديد التدخل المطلوب تنفيذه.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والأدوات والمواد. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	الأدوات التقليدية والأدوات المتخصصة المستخدمة لنوع التدخل المطلوب القيام به. جهاز يستخدم لفحص ضبط المصابيح الأمامية والكمية.
طرق الاستخدام والتعديلات والصيانة.

	استبدل مكونات نظام الإضاءة.
	التطبيق الصحيح لطرق الإزالة والتثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
احترام سلامة النظام والمركبة.
	التسلسلات الموصى بها. المخططات والرسوم البيانية.
الموضع الأصلي للمكونات. تعديلات وتشديد عزم الدوران. مناولة المكونات.
تقنيات لحام القصدير. أوضاع عزل لصق.
تركيب أغلفة واقية. تقنية العقص.











	إصلاح الأجهزة الكهربائية والكابلات ومكوناتها.
	التطبيق الصحيح لتقنيات الإصلاح.
الاستخدام الصحيح للأدوات المتخصصة.
التنظيف المناسب لنقاط الاتصال.
	المكونات الكهربائية المصابيح والمصابيح الأمامية
إصلاح الأجهزة الكهربائية الفحوصات الكهربائية

	تحقق من عمل النظام
	أهمية التصحيحات التي تم إجراؤها.
	تقنية الاختبار النظام. فحص اتجاه المصابيح الأمامية




















ورقة عرض المقياس

المقياس: اصلاح المنظومة المرتبطة بالحرارة في المحرك و مقصورة الركاب.
الرمـــز:MQ 05
مدة : 68 ساعة

هدف معياري

سلوك متوقع :
في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: التحقق من تشغيل الأنظمة المتعلقة بحيازة الطريق.
شروط التقييم:
في ورشة ميكانيكية.
من :
· عمل جيد.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· على أنظمة الكبح باستثناء الفرامل المانعة للانغلاق.
· على أنواع مختلفة من أنظمة التعليق والتوجيه باستثناء أنظمة التحكم بالكمبيوتر.

بمساعدة :
· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات ومعدات التحقق.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية

معايير الأداء العامة

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام الصحيح للأدوات وأجهزة الاختبار.
· التسجيل المنهجي لنتائج القياس في أمر العمل.
· الحرص على سلامة الركاب.
· نظافة المبنى ومنطقة العمل.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.



	أهداف وسيطة
	معايير محددة أداء
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات الفنية اللازمة للتحقق من أنظمة الفرامل والتعليق والتوجيه
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب نوع السيارة والنظام الخاضع للتدخل.
	السيارة والنظام الذي سيخضع للتدخل.
الخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية. •
ترجمة
· توصيات الشركة المصنعة.
· الخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.

	قم بفحص الفرامل.
- سمك البطانات وحالتها.
	التحديد المناسب للشيكات
الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية المرتبطة
الفرامل.
	مبادئ الكبح.
قرص الفرامل ، طبل الفرامل. فرملة اليد.
دائره هيدروليكيه. المكابح المدعومة.
فحص الكبح. يزن :
· مستوى ونوعية سائل الفرامل.
تحرك دواسة الفرامل ورافعة فرامل اليد ؛
سماكة التوازي وتغطية الفرامل ؛
· لقطر الاسطوانات

	3. قم بإجراء فحوصات التحكم في أنظمة التعليق والتوجيه.
	التحديد المناسب للشيكات لتكون نفذ وفقًا أنظمة التعليق والتوجيه.
	عنصر التعليق. الإطار ، الربيع ، ممتص الصدمات. وظيفة التعليق.
تعليق المحور شبه التلقائي.






	
	الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
	تعليق عجلة مستقل. الاتجاه: المبدأ.
صندوق التوجيه الكروي. مقياس توجيه الرف والجناح:
-الى	 الارتفاع الواضح للمركبة ؛
ارتداء أجزاء التعليق والتوجيه.

	إنشاء النتائج.
	التحقق الكامل من صحة النتائج مع مواصفات الشركة المصنعة.
أهمية النتائج:
	الموجودات:
· حالة جيدة للأنظمة
· وجود مشاكل تتطلب الصيانة أو الإصلاح

	اشرح نتيجة التقسيم.
	حساب واضح لطبيعة المشكلة (المشاكل).
استنتاج واقعي للتداعيات المحتملة على عمل الأنظمة المعنية.
التبرير المناسب للنتائج.
اقتراح الحلول ذات الصلة.
	أوراق التفتيش وأوامر العمل. تجميع الأساسيات.
تنسيق المعلومات والخط. مفردات تقنية ثنائية اللغة وتدوينها. الأخطار المحتملة بسبب العمليات غير الصحيحة أو المحذوفة.
ظروف القيادة العادية والقاسية. متطلبات جودة العمل.
النظر في المعايير. الوعي المهني.








ورقة عرض الوحدة النمطية

وحدة: إصلاح الأنظمة المتعلقة بالمناولة.
مشفرة: MQ6
مدة : 68 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: إصلاح الأنظمة المتعلقة بالتعامل مع الطرق.

شروط التقييم : في ورشة ميكانيكية. من
· شكوى وأمر عمل.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· على أنظمة الكبح باستثناء الفرامل المانعة للانغلاق.
· على أنواع مختلفة من التعليق والتوجيه باستثناء أنظمة التحكم بالكمبيوتر.
 بمساعدة:

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات ومعدات التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للمعدات والأدوات والأدوات.
· مسح سجل العمل المنجز في أمر العمل.
· عمل نظيف ومنظم ودقيق.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· التشغيل الصحيح للنظام الذي تم إصلاحه.



	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص.
	تحديد المعلومات ذات الصلة المطلوب البحث عنها بناءً على الشكوى.
قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.
	استراتيجيات التواصل مع العملاء وفريق العمل.
التشاور من أجل العمل. تحديد السيناريوهات المتعلقة بالعيوب المحتملة.
اتجاه البحث عن المعلومات حسب السيناريوهات المختارة.
التشاور مع مصادر المعلومات المختلفة
تقني.
قائمة الخصائص حسب النظام.

	حدد موقع المشكلة على السيارة
	الموقع الدقيق للنظام (الأنظمة) المتأثر بالشكوى.
الفحص البصري الدقيق للنظام (الأنظمة).
الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
قراءة دقيقة للقياسات. مقارنة نتائج الفحص بجداول الأعراض والتشخيص.
التحديد الدقيق للمشكلة (المشاكل).
	تحديد نوع المركبة ونظامها.
استخدام المعلومات التي تم جمعها. التحويل إلى الوضع الحقيقي للبيانات من المخططات والرسومات الفنية.
موقع الأجزاء الرئيسية للنظام على السيارة.

	خطط لأعمال الإصلاح
	تحديد وسائل التدخل المناسبة.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والأدوات والمنتجات.
	تحديد واختيار المعلومات الفنية.
تحويل التسلسل إلى عمل النظام المعني ، من مكوناته
الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.







	
	التحضير المناسب للمادة. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	نهج مستقل.
جداول الأعراض والخوارزميات. الطريقة الاستنتاجية للبحث عن الشذوذ: الفرضيات المعقولة ، التحقيق ، روابط السبب والنتيجة والنتائج.
الاستنتاج المنطقي للمشاكل الخفية من القرائن المرئية.

	إجراء عمليات الصيانة والإصلاح على الأنظمة:

· المستعلق؛
· الإدارة.
· الكبح.
	التطبيق الصحيح لطرق نزيف الفرامل ونظام التوجيه المعزز. الاستخدام المناسب لوسائل إحكام إغلاق المكونات وخطوط الأنابيب.
عمليات الضبط والتعديل الملائمة تزييت مناسب لكل نظام.
إعادة التصنيع الدقيق لمكونات نظام الفرامل.
التنظيف المناسب لنظام الفرامل.
	طبيعة المشاكل المكتشفة. نوع ومدى الإصلاحات.
العواقب اللاحقة. نظرة عامة على التكاليف للنظر فيها.
الجدل ومبررات الإصلاحات.
نصيحة.
تعميم المعلومات. تقنيات الضبط والتعديل
· لكل نظام ؛
· محامل العجلات.

	استبدال مكونات الأنظمة المختلفة.
	التطبيق الصحيح لطرق الإزالة والتثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
الإعدادات حسب المتطلبات. تزييت مناسب.
	جهاز لنزيف الفرامل. أدوات آلية لتصنيع الدوارات وبراميل المكابح.
أدوات لإشعال الأنابيب وفحص زوايا التوجيه والتوجيه.
المستعلق.
محطة أوكسي أسيتيلين.
أدوات القياس الهيدروليكية والميكانيكية المرتبطة بالأنظمة في




	
	
	موجه.
أدوات الإصلاح التقليدية. طرق الاستخدام والإعدادات.
زيوت التشحيم وسوائل الفرامل وسوائل التوجيه المعزز ومنتجات التنظيف والصيانة.
الميزات والتطبيقات وطرق الاستخدام.
غبار الفرامل والجزيئات المعدنية والاسترخاء التلقائي في الربيع. استخدام الحوامل والدعامات.

	إصلاح المكونات.
	التطبيق الصحيح لطرق التفكيك والتجميع الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التنظيف السليم للأجزاء. الامتثال لطرق التحقق. الكشف الصحيح عن الجزء المعيب. الاستبدال المناسب للأجزاء المعيبة.
إعدادات دقيقة. احترام الازواج.
	التسلسلات الموصى بها. المخططات والرسوم البيانية.
المواقف الأصلية للمكونات. شد عزم الدوران والتعديلات.
تحديد الملوثات المحتملة. التسلسلات الموصى بها.
المخططات والرسوم البيانية. المناصب
قطع غيار أصلية. شد عزم الدوران والتعديلات.
تحديد الملوثات المحتملة

	تحقق من عمل النظام.
	الاختبار المناسب للأنظمة. مراقبة جودة العمل.
	تقنية الاختبار. جودة العمل.

	رتب منطقة العمل.
	التخزين المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
نظافة المبنى.
المناولة والمعالجة المناسبة للمنتجات المعدة لإعادة التدوير.
	احتياطات بخصوص الغبار والشحوم والسوائل وما إلى ذلك.
سلامة الركاب ومتعة القيادة وكفاءة السيارة وطول عمرها ، تؤثر على الأداء.






ورقة عرض المقياس

مقياس صيانة وإصلاح الأنظمة المتعلقة بدرجة حرارة المحرك ومقصورة الركاب

الرمـــز MQ 07
المدة : 68 ساعة
هدف معياري 

سلوك متوقع :
في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: إجراء صيانة وإصلاح الأنظمة المرتبطة بدرجة حرارة المحرك ومقصورة الركاب.

شروط التقييم:
من :
· عمل جيد.
· للعمل على أنظمة التبريد والتدفئة والأنظمة الفرعية.
· للتدخلات التي تقتصر على مشاكل الختم على نظام تكييف الهواء.

بمساعدة :
· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية

معايير الأداء العامة

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للمعدات والأدوات والأدوات.
· مراعاة إحكام عزم الدوران.
· مسح سجل العمل المنجز في أمر العمل.
· العناية بالسيارة والمعدات.
· تطور الشعور بالمراقبة.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الإنجليزية والفرنسية.
· التشغيل الصحيح للنظام الذي تم إصلاحه.




	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص
	التعامل المناسب مع الشكوى. تحديد المعلومات ذات الصلة المطلوب البحث عنها
قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.
	عملية التبخير والتبخير والإسالة.
تأثير الضغط على درجة حرارة سائل أو غاز. المكونات الرئيسية وخصائصها ووظائفها وعلاقاتها المتبادلة والمواد المكونة لها.
ضوابط النظام.
المبادئ الفيزيائية المتعلقة بحركة السوائل الساخنة والباردة.
طرق انتقال الحرارة من المحرك إلى نظام التبريد.
أنظمة الهواء والتقليدية والمقلوبة. مبادئ تشغيل الأنظمة. المكونات الرئيسية وخصائصها
وظائفها وعلاقاتها المتبادلة والمواد المكونة لها. ضوابط النظام. طرق استرجاع المعلومات حسب النوع
من المصدر.
كتيبات الشركة الصانعة أو أدلة فنية أو مخططات أو رسومات فنية.
المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر. المفردات التقنية ثنائية اللغة ، الكلمات الرئيسية مأخوذة من
الجمل والمعنى العام للنص. استراتيجيات التواصل مع العملاء وفريق العمل.
التشاور من أجل العمل.
تحديد السيناريوهات المتعلقة بالعيوب المحتملة.



	
	
	اتجاه البحث عن المعلومات حسب السيناريوهات المختارة.
التشاور مع مصادر المعلومات الفنية المختلفة.
قائمة الخصائص حسب نوع النظام.

	حدد موقع المشكلة على السيارة.
	الموقع الدقيق للنظام (الأنظمة)
الفحص البصري الدقيق للنظام (الأنظمة).
الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
قراءة دقيقة للقياسات.
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية والإلكترونية المرتبطة بها.
مقارنة نتائج الفحص بجداول الأعراض والتشخيص.
التحديد الصحيح للمشكلة
	التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
تعديلات طفيفة بسبب القيود. حدود التدخل. المحاليل الحمضية والتآكل الإلكتروليتي. تكوين القشور والأكسدة.
أنواع مضادات التجمد وضوابط كثافتها. الملوثات.
استعادة وإعادة تدوير مضاد التجمد. شرح النتائج.
جهاز لتحديد المبردات ،
إعادة تدوير مانع التجمد والمبردات وكشف التسرب.
أدوات التشخيص.
المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام. الاحتياطات والصيانة. الأهداف التنظيمية وقواعد الممارسة.
الخصائص الفيزيائية والكيميائية للهالوكربونات من النوع R-12 و R-134. خطر على الناس والبيئة.
الملوثات.
استعادة وإعادة تدوير



	
	
	غاز. المعايير.
سجل التحكم في المبردات. أنواع المزلقات.
الخصائص والخصائص والتصنيف. التوافق. استرطاب زيوت التشحيم.

تحديد نوع المركبة ونظامها. تفسير المعلومات التي تم جمعها.
التحويل في الوضع الحقيقي للبيانات القادمة من المخططات والرسومات الفنية. موقع الأجزاء الرئيسية في السيارة.
تحديد واختيار المعلومات الفنية.
تبديل التسلسل على سير عمل
النظام المستهدف ومكوناته الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
نهج مستقل.

	جدولة أعمال الصيانة و للإصلاح.
	تحديد وسائل التدخل ملائم.
شرح واضح لطبيعة
العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
التحضير المناسب للمواد والمنتجات.
تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	جداول الأعراض والخوارزميات.
طريقة البحث الاستنتاجي
الشذوذ: فرضيات معقولة ،
التحقيق والروابط السببية و
الموجودات.
الاستنتاج المنطقي للمشاكل المخفية من
القرائن المرئية.
طبيعة المشاكل المكتشفة. نوع ومدى الإصلاحات. عواقب
لاحق.
التكاليف المتوقعة
. الجدل ومبررات الإصلاحات. نصيحة






	إصلاح أنظمة التبريد والتدفئة.
	اتبع طرق استبدال المكونات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التطبيق الصحيح لتقنيات الإصلاح.
الامتثال للتسامح.
تم تنفيذ جودة التجميعات. التطبيق الصحيح للوسائل لتصحيح مشاكل الختم. الاستخدام الصحيح للأدوات.
	أدوات للتحقق من كثافة وحموضة مانع التجمد بالإضافة إلى ضيق
أنظمة.
أدوات للتحقق من كفاءة نظام التبريد والتدفئة. جهاز يستخدم للتعرف على المبردات. أجهزة قياس للمكونات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
معدات لتصريف المبردات وغازات التبريد واستعادتها وإعادة تدويرها وتسويتها. أدوات الإصلاح التقليدية.

	الحفاظ على أنظمة التبريد والتدفئة.
	مطابقة ضبط الحزام مع المواصفات.
احترم نسب الماء ومضاد التجمد في الخليط.
الاستخدام الصحيح لأجهزة التنظيف وإعادة التدوير.
	طرق الاستخدام والإعدادات. الاحتياطات والصيانة.
منتجات التنظيف ومواد التشحيم ومضادات التجمد والمنتجات المستخدمة لأنظمة الختم. خصائص المنتج والتطبيقات. طرق الاستخدام.

	إصلاح التسربات في نظام التكييف.
	الكشف الدقيق عن تسربات المبردات.
الاستخدام الصحيح للأجهزة المخصصة لإصلاح التكييف.
اتباع طرق استعادة المبرد وإعادة التدوير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
الاستبدال المناسب للأجزاء. ضيق النظام.
الامتثال لطرق الإخلاء والتعبئة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة
	اللوائح المتعلقة بالهالوكربونات والمركبات العضوية المتطايرة
الاحتفاظ بالسجل فيما يتعلق بالهالوكربونات. التسلسلات الموصى بها.
المواقف الأصلية للمكونات. شد عزم الدوران والتعديلات.
تحديد الملوثات المحتملة.







	تحقق من تشغيل النظام (الأنظمة) التي تم إصلاحها.
	الاختبار المناسب.
نفذت مراقبة جودة العمل.
	النظافة والأسلوب والدقة. صفات المركبة الكاملة بعد التدخل

	رتب منطقة العمل.
	التخزين المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
نظافة المبنى.
المناولة والمعالجة المناسبة للمنتجات المعدة لإعادة التدوير.
	تكامل إجراءات السلامة وحماية البيئة في أساليب التدخل وعادات العمل.















ورقة عرض المقياس

المقياس: التحقق من تشغيل الأنظمة الأساسية التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر
الرمـــز: MQ 08
المدة : 102 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :
في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: التحقق من تشغيل الأنظمة الأساسية التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر

شروط التقييم:

من :
· عمل جيد.

بمساعدة :

· أدوات.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية

معايير الأداء العامة:

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· الاستخدام المناسب لجداول الأعراض والتشخيص.
· التسجيل المنهجي لنتائج القياس في أمر العمل.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· نظافة المبنى ومنطقة العمل.





	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	جمع المعلومات اللازمة للتحقق من الأنظمة.
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب نوع السيارة والنظام المستهدف.
تفسير واقعي لتوصيات الشركة المصنعة ؛
	التاريخ والتشغيل العام وظائف الحواسيب الصغيرة في السيارة
مجموعة أجهزة يتحكم فيها معالج دقيق
الضوابط الإلكترونية تدار بواسطة الحواسيب الصغيرة
الحقن الالكتروني
مكونات نظام المكابح المانعة للانغلاق
نظام التوجيه المتغير بمساعدة السرعة والجريدة المسننة ونظام التعليق القابل للضبط تلقائيًا. المغناطيسية.
راسم الذبذبات. المستشعر.
دورة موحدة
أخذ التشخيص.

	خطط لأعمال المراجعة
	تحديد الشيكات ذات الصلة التي يتعين إجراؤها على:
الاختيار المناسب للأدوات والأدوات للتحقق والاتصال.
	طرق استرجاع المعلومات حسب طبيعة المصدر.
كتيبات الشركة الصانعة أو أدلة فنية أو مخططات أو رسومات فنية.
· النظام وأجهزة الاستشعار الخاصة به ؛
· الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
· الحواسيب؛
· المحركات.

المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر. المفردات الفنية





	
	
	ثنائي اللغة ، معنى عام للنص والكلمات الرئيسية مأخوذة من الجمل.
تحديد نوع المركبة. تحديد العناصر المرتبطة بالنظم الأساسية التي يتحكم فيها الحاسب الآلي.
موقع العناصر المختلفة على المركبة.
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق.
تعديلات طفيفة بسبب القيود.
حدود التدخل بالمتر.
أجهزة الاتصال والتشخيص. راسم الذبذبات التناظرية والرقمية. المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام.
روابط.

	قم بإجراء فحوصات على أجهزة الاستشعار.
	التوطين المناسب لموقع أجهزة الاستشعار.
الفحص البصري الدقيق للنظام. قراءة دقيقة للقياسات
	أنواع المستشعرات ومبادئ تشغيلها والظواهر المرتبطة بها. المكونات وخصائصها ووظائفها والعلاقات المتبادلة.
مواد تصنيع المجسات. خصوصيات الإشارات وأشكال الموجة المتولدة.
· الفولتية والمقاومات.
· الألعاب والتباعد.
· أنواع الإشارات المولدة ؛
-الى	 إشارات التوقيع









	إجراء الفحوصات على الدوائر الكهربائية والإلكترونية.
	التحديد الدقيق لنوع الدائرة. الموقع الدقيق للدائرة المراد فحصها ومكوناتها.
قراءة دقيقة للقياسات
	تصنيف أنواع الدوائر فيما يتعلق بوظائفها.
مقياس الأسلاك والمحطات والموصلات والموصلات الدقيقة. موقف الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
انخفاض الفولتية والجهد: المقاومة ؛ الاستمرارية.

	قم بإجراء فحوصات على أجهزة الكمبيوتر في السيارة (ECU).
	الموقع الدقيق للحاسب المراد فحصه ودوائره.
قراءة دقيقة لرموز الخطأ. التحقق المنهجي من معلمات الإدخال والإخراج.
	مكونات الحاسوب وخصائصها
ووظائفها (المعالج الدقيق ، المحول التناظري / الرقمي ، الذكريات المختلفة ، الساعة الداخلية ، إلخ).
مبادئ وطرق معالجة البيانات. طرق الاتصال. خطأ رموز.

	تحقق من المشغلات.
	الموقع الدقيق للنظام ومشغلاته.
الفحص البصري الدقيق للنظام. قراءة دقيقة للقياسات
	أنواع المحركات ومبادئ تشغيلها والظواهر المرتبطة بها. المحرك والمكونات وخصائصها ووظائفها. مواد تصنيع المحركات. خصوصيات الإشارات وأشكال الموجة التي تغذيها. الفولتية وقطرات الجهد.
· مقاومة؛
· إلى الاستمرارية
· لأنواع الإشارات













	إنشاء النتائج.
	التحقق الكامل من صحة النتائج مع مواصفات الشركة المصنعة.
أهمية النتائج
	الاحتياطات والصيانة. معايير التشغيل. توقيع الإشارة.
حالة الدوائر والاتصالات ، إلخ.

	ثنية نتيجة التقسيم.
	حساب واضح لطبيعة المشكلة (المشاكل).
استنتاج واقعي للتداعيات المحتملة على تشغيل الأنظمة المعنية.
	استخدام أجهزة التشخيص. تقنية تفسير القيم.
تقنيات تفسير المخططات.
تقرير.




















ورقة عرض الوحدة النمطية

وحدة: تحقق من عمل أنظمة نقل الطاقة. الكود: MQ9.5
مدة : 102 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :
في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: التحقق من تشغيل أنظمة نقل الطاقة.

شروط التقييم:

من :
· عمل جيد.
· على القوابض التقليدية ، ناقل الحركة اليدوي والآلي ، التروس التفاضلية ، علب النقل وأعمدة التحكم.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة:

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· الاستخدام المناسب لجداول الأعراض والتشخيص الخاصة بكل نظام.
· التسجيل المنهجي لنتائج القياس في أمر العمل.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· نظافة المبنى ومنطقة العمل.





	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	جمع المعلومات اللازمة للتحقق من هيئات نقل الطاقة.
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب نوع السيارة والنظام الخاضع للتدخل.
تفسير واقعي للخطط والرسوم البيانية
	قوانين الفيزياء التي تتعامل مع القصور الذاتي والعزم والقص والاحتكاك والحرارة وقوة الطرد المركزي والرافعات.
السلسلة الحركية للطاقة المنقولة والشذوذ المتوقع. خصائص السوائل المستخدمة.
تلوث المكونات.

	قم بإجراء فحوصات التحكم على:
· أنظمة القابض
· علب التروس اليدوية
· الفروق.
· حالات النقل
· مهاوي التحكم.
	تحديد الشيكات ذات الصلة التي يتعين إجراؤها حسب النوع
عنصر نقل الطاقة. الفحص البصري الدقيق للأعضاء. الاختيار المناسب لأدوات وأدوات التحقق.
قراءة دقيقة للقياسات. الاستخدام المناسب لجداول الأعراض والتشخيص.
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية أو الإلكترونية أو الهيدروليكية أو الهوائية المصاحبة.
	قوانين الفيزياء المتعلقة بالزوجين
الدوران ، الأحمال الشعاعية ، الأحمال المحورية ، نسب السرعة والقوى الناتجة عن العمل.
مبادئ تشغيل أنظمة القابض وضوابطها.
المكونات وخصائصها ووظائفها والعلاقات المتبادلة.
أنواع علب التروس اليدوية.
مبادئ تشغيل علب التروس اليدوية وضوابطها.
المكونات وخصائصها ووظائفها









	
	
	
وعلاقاتهم المتبادلة. عملية اختيار التروس والمزامنة وخفض السرعة.
تصنيف وخصائص ووظيفة مواد التشحيم.
السلسلة الحركية للطاقة المنقولة و
الشذوذ المتوقع.
أنواع حالات التحويل. مبادئ تشغيل الصناديق وضوابطها.
المكونات وخصائصها ووظائفها والعلاقات المتبادلة.
تصنيف وخصائص ووظائف السوائل.
السلسلة الحركية للطاقة المنقولة و
الشذوذ المتوقع.
أنواع أشجار الأمر.
مبادئ تشغيل أعمدة التحكم.
المكونات وخصائصها ووظائفها والعلاقات المتبادلة.
تصنيف وميزات ووظائف
زيوت التشحيم.
السلسلة الحركية للطاقة المنقولة عبر أنواع الأعمدة المختلفة وتأثيراتها على الأنظمة الأخرى.
تأثير حركة التعليق والتوجيه زوايا عمل الأعمدة والمفاصل.








	قم بإجراء فحوصات التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي.
	التحديد المناسب للفحوصات التي سيتم إجراؤها اعتمادًا على نوع علبة التروس الأوتوماتيكية.
قراءة دقيقة لرموز الخطأ.
فحص بصري دقيق لعلبة التروس.
	أنواع علب التروس الأوتوماتيكية.
مبادئ تشغيل علب التروس الأوتوماتيكية وضوابطها.
المكونات وخصائصها ووظائفها والعلاقات المتبادلة.
تصنيف وميزات ووظائف
السوائل.
السلسلة الحركية للطاقة المنقولة والشذوذ المتوقع. المبادئ الهيدروليكية المتعلقة بالأنظمة.

	إنشاء النتائج.
	التحقق الكامل من صحة النتائج مع مواصفات الشركة المصنعة.
أهمية النتائج
	طرق استرجاع المعلومات حسب طبيعة المصدر.
كتيبات الشركة الصانعة أو أدلة فنية أو مخططات أو رسومات فنية.







	
	
	المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر.
مفردات تقنية ثنائية اللغة ، بمعنى عام
النص والكلمات الرئيسية مأخوذة من الجمل.
تحديد نوع المركبة. تحديد العناصر المرتبطة بنقل الطاقة ومكوناتها وضوابطها. الموقع على المركبة للمكونات ومكوناتها في المخططات والرسوم البيانية
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق.
تعديلات طفيفة بسبب القيود.
حدود التدخل.

	
	
	تكوين وترميز السوائل. الميزات والخصائص والوظائف.
تلوث السوائل المستخدمة.
أنواع وتصنيف مواد التشحيم والمواد المضافة. بحث استنتاجي عن مصدر وتأثيرات
تلوث السوائل. المقياس المتعدد.
أدوات فحص زوايا الأعمدة

	
	
	التحكم ، للضغوط الهيدروليكية ، إلخ. جهاز التشخيص.
المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام.
الاحتياطات والصيانة.
حدة حاسة الشم والبصرية والسمعية واللمسية.
مراقبة السوائل (المستوى ، التلوث ، الروائح) وكذلك حالة الدوائر الكهربية والهيدروليكية والفراغية. كشف التسربات وعلامات التآكل والكسر. تصور ضوضاء غير عادية.
توقع العيوب غير المرئية ، إلخ.
أوراق التفتيش وأمر العمل.
تجميع الأساسيات.
تنسيق المعلومات والخط.
مفردات تقنية ثنائية اللغة وتدوينها.
المسؤوليات فيما يتعلق بارتفاع تكلفة التدخلات	





ورقة عرض المقياس

مقياس: إصلاح عناصر نقل الطاقة
الرمــز MQ10
المـــدة: 68 ح
هدف معياري 
سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: إصلاح أنظمة نقل الطاقة.

شروط التقييم:

انطلاقا من :

· شكوى وأمر عمل.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· على القوابض التقليدية.
· في علب التروس اليدوية والأوتوماتيكية ، وحالات النقل ، والتفاضلات وأعمدة الإدارة.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· معدات إعادة التدوير والاسترداد.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة:

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام الصحيح للمعدات والأدوات والأدوات.
· مراعاة إحكام عزم الدوران.
· تطور الشعور بالمراقبة.
· عمل نظيف ومنظم ودقيق.
· مسح سجل العمل المنجز في أمر العمل.
· التبرير المناسب للتدخلات المنفذة.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.


	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص.
	استراتيجيات التواصل مع العملاء وفريق العمل.
التشاور من أجل العمل. تحديد السيناريوهات المتعلقة بالعيوب المحتملة.
اتجاه البحث عن المعلومات حسب السيناريوهات المختارة.
	التعامل المناسب مع الشكوى. قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.

	حدد موقع المشكلة:
· على القابض
· على علبة التروس اليدوية
· في حالات النقل ؛
· على الفروق
· على أعمدة النقل.
	التشاور مع مصادر المعلومات الفنية المختلفة.
تحديد النظام المعيب وبيان خصائصه تحديد نوع السيارة أو النظام أو
جهاز الإرسال. التحويل في الوضع الحقيقي للبيانات القادمة من المخططات والرسومات الفنية.
موقع الأجزاء الرئيسية في السيارة وعلى نظام النقل.
	توطين دقيق للعضو (الأعضاء)
الفحص البصري الدقيق للمكونات وأجهزة التحكم الخاصة بها.
الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق
قراءة دقيقة للقياسات. مقارنة نتائج الفحص بجداول الأعراض والتشخيص.
التحديد الصحيح للمشكلة (المشاكل).

	جدولة أعمال الإصلاح.
	تحديد واختيار المعلومات الفنية.
تحويل التسلسل إلى تشغيل النظام المعني ومكوناته الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
جداول الأعراض و
	تحديد وسائل التدخل المناسبة.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات
الأدوات والمنتجات.









	
	التحضير المناسب للمادة. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	الخوارزميات.
الطريقة الاستنتاجية للبحث عن الشذوذ: الفرضيات المعقولة ، التحقيق ، روابط السبب والنتيجة والنتائج.
الاستنتاج المنطقي للمشاكل الخفية من القرائن المرئية. طبيعة المشاكل المكتشفة. نوع ومدى الإصلاحات. العواقب اللاحقة.
نظرة عامة على التكاليف للنظر فيها. الجدل ومبررات الإصلاحات.
تعميم المعلومات. أدوات القياس الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية.
جهاز إعادة تدوير واستعادة واستبدال السوائل.
أدوات الإصلاح التقليدية. طرق الاستخدام والإعدادات.
قدرة الشفاطات والضغط الهيدروليكي.
مواد التشحيم والإضافات ومنتجات التنظيف والصيانة والمنتجات المستخدمة في الختم.
خصائص واستخدامات المنتجات.

	استبدال مكونات أنظمة النقل المختلفة
	التطبيق الصحيح لطرق الإزالة والتثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
تعديل مناسب ودقيق.
	التسلسلات الموصى بها. طرق العمل المقابلة للمعدات.
الموضع الأصلي للمكونات.







	
	تزييت مناسب.
	شد عزم الدوران والتعديلات. تحديد الملوثات المحتملة.

	تفكيك المكونات.
	أوصت الشركة المصنعة باتباع طرق التفكيك.
التنظيف السليم للأجزاء. تخزين الأجزاء بشكل منظم. الامتثال لطرق التحقق. الكشف الصحيح عن الجزء المعيب.
	طرق التفكيك التي أوصت بها الشركة المصنعة. تقنية التحقق.

	إجراء عمليات الصيانة والإصلاح.
	التطبيق الصحيح لطريقة نزيف القابض الهيدروليكي.
الضبط والتعديل المناسب لكل مكون.
تزييت مناسب لكل مكون.
الاستبدال الصحيح للأجزاء أو المكونات.
	طريقة نزف القابض الهيدروليكي.

تقنية الاستبدال. مستوى السائل.
المعايير البيئية.

	اجمع المكونات
	مراعاة طرق إعادة التجميع الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
ضبط دقيق. تزييت مناسب.
	تقنية اللف. تعديل المكون. نوع مختلف من مواد التشحيم.

	أداء العمل على علبة التروس الأوتوماتيكية
	التحقق المناسب من وجود ملوثات في الزيت.
مراعاة طرق الإزالة والتركيب.
الختم الصحيح لعلبة التروس وأنابيبها. الضبط الدقيق للضوابط
خارجي.
	الزيوت.
تقنية التثبيت والإزالة. ختم.
يضخ.
تقنية الفحص والتعديل






	تحقق من تشغيل وسلامة الأنظمة.
	الاختبار المناسب للأعضاء. مراقبة جودة العمل
	تقنية اختبار علبة التروس حسب وصفة الشركة المصنعة.

	رتب منطقة العمل
	التخزين المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
نظافة المبنى.
المناولة والمعالجة المناسبة للمنتجات المعدة لإعادة التدوير.
	تصنيف الأدوات والمنتجات. بيئة العمل.
منتجات إعادة التدوير.
















ورقة عرض المقياس

المقياس: الصيانة العامة للمركبة.
الرمـــز: MI 02 
المـــــدة : 34 ساعة
هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: إجراء الصيانة العامة للمركبة.

شروط التقييم:

من
ورقة التفتيش أو أمر العمل.
على مركبات الأسطول الحالي. لفحص جميع أنظمة المركبات.
للعمل على نظام العادم والبطارية والإطارات والأحزمة والسوائل وأجزاء الجسم.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية

معايير الأداء العامة:

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للمعدات والأدوات والأدوات.
· التطبيق الصحيح لعمليات الصيانة.
· الاختبارات المناسبة للعمل المنجز.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· احترام قواعد آداب المهنة






	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة لصيانة السيارة.
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب نوع السيارة.
تحديد دقيق لطرق الصيانة الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للمعلومات الواردة في الرسوم التخطيطية للسلامة.
	تحديد نوع المركبة. الرسوم التوضيحية المتعلقة بتدابير السلامة والتحذيرات والاهتمام الواجب تقديمها. تسلسل التحقق من الشركة المصنعة.
توصيات الشركة المصنعة للترقية
السوائل والتشحيم والتعديلات ، إلخ.

	جدولة أعمال الصيانة.
	التحديد المناسب لتسلسل الصيانة الذي سيتم تنفيذه. شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والأدوات والمنتجات حسب نوع الصيانة المراد إجراؤها.
	الرفع والمناولة.
التدخلات في الأكياس الهوائية ، والمكابح المانعة للانغلاق ، ونظام تكييف الهواء ، والمحول الحفاز ، والبطارية ، إلخ. مناولة وتفكيك وتركيب الإطارات. موازنة العجلات.
استخدام المنتجات الخطرة والسامة.
الرفع ، الرافعات الأرضية ، الحوامل ، الدعامات ، الأداة المستخدمة لنقل البطاريات ، إلخ.

	تجهيز السيارة للصيانة.
	الموقع الدقيق لنقاط الرفع.
التركيب الصحيح للمركبة على المصعد.
التصريف المناسب للسوائل. الإزالة السليمة للمكونات الملوثة.
الاسترداد الآمن للسوائل والمكونات الملوثة.
	حدة البصر والسمع والشم واللمس. مشاكل الختم ، فشل المكونات ، تآكل المكونات ، نقص التشحيم ، الحالة والمستوى
السوائل المختلفة ، مشاكل التشغيل مع التعليق ، التوجيه ، الفرامل ، العادم ، التبريد ، نقل الطاقة وأنظمة الإضاءة ، حالة البطارية ، الكابلات والمحطات ، إلخ.








	كشف الشذوذ أثناء الصيانة عام السيارة.
	الفحص البصري الدقيق للمركبة.
قياس وقراءات دقيقة في حالة الصيانة.
إبلاغ العميل بنتائج الفحص بشكل واضح.
	أوراق التحقق. التمثيل العقلي لعمليات التحقق المختارة.
القياسات والقراءات الخاصة بمختلف أنظمة ومكونات السيارة.
أجزاء من نظام العادم والبطارية والمرشحات وخصائصها وترميزها.

	أداء أعمال التشحيم.
	التطبيق الصحيح لطرق التفريغ.
الاستبدال المناسب لمرشحات الزيت.
تسوية دقيقة للسوائل. التشحيم المناسب لمكونات هيكل السيارة.
إصلاحات طفيفة متعلقة بتسربات زيوت التشحيم.
	تصنيف الزيوت والدهون. خصائص وتدوين وتوافق مواد التشحيم.

	القيام بأعمال الصيانة للمركبة بالكامل.
	الاستبدال والضبط الصحيحين لأحزمة القيادة.
الاستبدال الصحيح لمكونات نظام العادم.
ضبط دقيق لمكونات هيكل السيارة.
التنظيف المناسب للمحطات والعروات والمبيت.
التحقق المناسب من حالة الشحن.
استبدال البطارية حسب توصيات الشركة الصانعة
	خصائص وتصنيف الإطارات. أنظمة العادم.
أنظمة القبول.
موصلات كهربائية. الجسم.









	القيام بأعمال الصيانة على العجلات
	الإصلاح الصحيح لضيق الإطار.
التقليب وفقا للتوصيات.
موازنة دقيقة للعجلة. التركيب الصحيح للعجلات في المركبة.
	كيفية استخدام معدات التشحيم والصرف وإعادة التدوير. أنواع العجلات والأحزمة وأجزاء النظام والبطارية.
الموضع الأصلي للمكونات. تسلسل التفكيك وإعادة التجميع. تنظيف.
شد عزم الدوران والتعديلات. عمليات اللحام بالأوكسي أسيتيلين. معدات تفكيك وإعادة تجميع الإطارات ؛ تسلسل التقليب أن تأمر و
إلى شد براغي العجلات ؛ موازنة العجلات.
إصلاح ثقوب الإطارات. الميزات الخاصة لموازنة الأوزان.
المنتجات التي تضمن إحكام إغلاق الإطارات.

	أكمل أوراق الصيانة.
	ملصق الصيانة مكتمل حسب الأصول ولصق بالمركبة.
إبلاغ واضح ودقيق لنتائج التفتيش و
أعمال صيانة.
التوصيات ذات الصلة بمتابعة الصيانة والعمل الذي يتعين القيام به.
	طبيعة المشاكل المكتشفة. نوع ومدى أعمال الصيانة أو الإصلاح.
التكاليف المتوقعة.
الجدل ومبررات التشخيص. منع المشاكل المحتملة.
نصيحة.
غطاء محرك السيارة ، الأبواب ، النوافذ ، الجذع ، الباب الخلفي ، ممسحة ،
إلخ.





	رتب منطقة العمل
	تخزين كامل لمنطقة العمل.
الاسترداد المناسب للمنتجات لإعادة التدوير
	سلامة الركاب في المركبة ،
متعة القيادة والأداء وطول عمر السيارة.
الكفاءة والاستقلالية والاهتمام بعمل جيد.
نظافة المركبة عند الاستلام. اللغة واللباس والتواصل مع العملاء
الاحتراف والصدق وما إلى ذلك.
















ورقة عرض المقياس
المقياس إصلاح نظام الشحن وبدء التشغيل.
الرمـــز:  13 MQ
المــدة : 102 ساعة
هدف معياري
سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: إصلاح أنظمة البدء والشحن والملحقات الكهرومغناطيسية.

شروط التقييم:
انطلاقا من :
· شكوى وأمر عمل.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· في أنظمة التشغيل والشحن بما في ذلك أدوات التحكم في الكمبيوتر.
· على أنظمة الملحقات الكهرومغناطيسية التقليدية والتي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر مثل:
· ماسحات الزجاج الأمامي؛
· النوافذ والأقفال الكهربائية
· مؤشرات لوحة القيادة
· إنذار؛
· مزيل الصقيع عن النافذة الخلفية.
بمساعدة :
· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.
· بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.

معايير الأداء العامة:
· • الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام الصحيح للمعدات والأدوات والأدوات.
· تطور الشعور بالمراقبة.
· عمل نظيف ودقيق ومنظم.
· مسح سجل العمل المنجز في أمر العمل.
· استخدام دقيق للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
· التشغيل الصحيح للنظام الذي تم إصلاحه.


	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتحقق من الأنظمة والملحقات.
	تحديد المعلومات ذات الصلة المطلوب البحث عنها بناءً على الشكوى.
قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.
	استراتيجيات التواصل مع العملاء وفريق العمل.
التشاور من أجل العمل. تحديد السيناريوهات المتعلقة بالعيوب المحتملة.
اتجاه البحث عن المعلومات حسب السيناريوهات المختارة.
التشاور مع مصادر المعلومات المختلفة
تقني.
قائمة خصائص الأنظمة والمكونات.

	حدد مكان المشكلة في السيارة أو في الجهاز.
	الفحص البصري الدقيق للمكونات والدوائر.
الاختيار المناسب لأدوات القياس وأجهزة التحقق. قراءة دقيقة للقياسات.
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية والإلكترونية المرتبطة بها.
مقارنة نتائج الفحص بجداول الأعراض والتشخيص.
التحديد الدقيق للمشكلة (المشاكل).
	تحديد نوع المركبة ونظامها.
التحويل في الوضع الحقيقي للبيانات القادمة من المخططات والرسومات الفنية. موقع كل جزء من الأجزاء الرئيسية في السيارة وعلى الأنظمة المختلفة.

	جدولة أعمال الإصلاح.
	تحديد التدخل المطلوب تنفيذه.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
	تحديد واختيار المعلومات الفنية.
تبديل التسلسل على تشغيل النظام المستهدف ومكوناته الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.





	
	التحضير المناسب للمادة. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	

	استبدل المكونات.
	التطبيق الصحيح لطرق الإزالة و
من يطرح الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
الإعدادات والتعديلات حسب المتطلبات.
	الأدوات التقليدية الخاصة بأنواع المركبات.
محلل تحكم وأجهزة قياس كهربائية وإلكترونية وميكانيكية.
الإعدادات وطرق الاستخدام. التسلسلات الموصى بها.
طرق العمل حسب الأدوات المستخدمة. الموضع الأصلي للمكونات.
شد عزم الدوران والتعديلات.

	القيام بعمليات الإصلاح:
· على الأنظمة
· على مكونات النظام
· على الملحقات الكهرومغناطيسية.
	التطبيق الصحيح لطرق التفكيك وإعادة التجميع الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
اتباع طرق الإصلاح التي أوصت بها الشركة المصنعة.
التطبيق الدقيق لتقنيات الإصلاح للأدوات الكهربائية والكابلات والمحطات.
عمليات الضبط والتعديلات والشد وفقًا لتوصيات الشركة الصانعة.
الوضع المناسب لأدوات توصيل الأسلاك ومحطاتها.
	التسلسلات الموصى بها. طرق العمل حسب الأدوات المستخدمة. الموضع الأصلي للمكونات.
شد عزم الدوران والتعديلات. تحديد الملوثات المحتملة.







	تحقق من عمل النظام (الأنظمة) بعد التدخل.
	الاختبار المناسب للنظام. مراقبة جودة العمل.
	تقنيات التحقق

	رتب منطقة العمل.
	التخزين المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
نظافة المبنى.
المناولة والمعالجة المناسبة للمنتجات المعدة لإعادة التدوير.
	إتقان ودقة ونظافة.















ورقة عرض المقياس

المقياس: اصلاح انظمة الحماية الفعالة و الفعالة والمجمدة.
الرمـــز:     14MQ  
المدة: 68 ح

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: التحقق من عمل أنظمة الأمان النشطة والسلبية.
شروط التقييم:

في ورشة ميكانيكية.
انطلاقا من :
· عمل جيد.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· على الأنظمة النشطة والسلبية التي تقتصر على:
· الفرامل المانعة للانغلاق وأنظمة التحكم في الجر ؛
· أعمدة توجيه قابلة للسحب
· الوسائد وأحزمة المقاعد.
· أنظمة منع السرقة ومنع الحركة الأصلية.

بمساعدة :
· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية

معايير الأداء العامة:
· تطبيق نهج التشخيص المنطقي.
· 	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· الالتزام الصارم بتعليمات الشركة المصنعة بخصوص وسائد الأمان.
· عمل منهجي ومنظم.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية

	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	جمع المعلومات اللازمة للتحقق من أنظمة الأمن النشطة والسلبية.
	المبادئ المتعلقة بالقصور الذاتي والطاقة الحركية والاحتكاك على الأرض وعلى الأرصفة المختلفة.
أنظمة مانعة للانغلاق والانزلاق والانزلاق ومبادئ تشغيلها.
توجيه وإفراط في قيادة المركبات. المكونات وخصائصها ووظائفها والعلاقات المتبادلة.
إدارة الكمبيوتر وسياساته. أنظمة متكاملة أو مضافة.
فئات الأنظمة الفعالة أو السلبية. الأضواء والضوابط.
القوة والاتجاه والسرعة والأصل وتأثير الاصطدامات.
المكونات الرئيسية والمواد المكونة لها وخصائصها ووظائفها ومبادئ التشغيل والعلاقات المتبادلة.
فئات وموقع وسرعة نشر أكياس الأمان. تصميم وبناء وموقع مكونات عمود التوجيه.
نقاط التثبيت ، البكرات ، آليات القفل الذاتي أو الشد ، الحلقات والدوائر الكهربائية أو الإلكترونية. الأضواء والضوابط.
المكونات الرئيسية وخصائصها
وظائفها ومبادئ عملها وعلاقاتها المتبادلة.
	اختيار المعلومات ذات الصلة حسب النظام ونوع السيارة. ترجمةواقعي	 توصيات الشركة المصنعة





	
	تصميم أنظمة الحماية من السرقة أو منع الحركة وموقع المكونات.
المؤشرات والضوابط والدوائر وإدارة الكمبيوتر.
طرق استرجاع المعلومات حسب طبيعة المصدر.
كتيبات الشركة المصنعة ، وأدلة فنية ، ومخططات أو رسومات فنية ، إلخ.
المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر. مفردات تقنية ثنائية اللغة ، بمعنى عام
النص والكلمات الرئيسية مأخوذة من الجمل.
	

	إجراء فحوصات التحكم على أنظمة الأمان النشطة والسلبية.
	تحديد نوع المركبة وأنظمة السلامة المثبتة بالمركبة ومكوناتها وضوابطها.
الموقع على المركبة للمكونات والأنظمة المختلفة الموضحة بالمخططات والرسومات الفنية.
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
تعديلات طفيفة بسبب القيود. حدود التدخل. إزالة فتيلة الأنظمة ، وإزالة الضغط من المراكم عالية الضغط ، والاحتياطات لمواجهة التفريغ الكهروستاتيكي ، إلخ.
المقياس المتعدد.
الأدوات المتخصصة بما في ذلك أدوات التحكم لمحاكاة البالون أو
	التحديد المناسب للشيكات
توطين دقيق للمكونات والموصلات والأدوات على السيارة.
الفحص البصري الدقيق للأنظمة.
الاختيار الدقيق للأدوات والأدوات ومعدات الاختبار.
قراءات القياس وفقًا لتوصيات الشركة الصانعة:
قراءة دقيقة للمعلومات التي يتم تسليمها بواسطة وحدة تحكم المحلل.
التسجيل المنهجي لنتائج القياس في أمر العمل.







	
	الأحزمة ومقاييس الضغط الهيدروليكي.
معدات التشخيص التكنولوجيا الجديدة. المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام. الاحتياطات والصيانة أحزمة المقاعد وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق والتحكم في الجر وأنظمة منع الحركة.
	

	إنشاء النتائج.
	مراجع الأعراض وجداول التشخيص.
بيانات التباين. الاستنتاجات.
شرح النتائج.
	التحقق الكامل من صحة النتائج مع مواصفات الشركة المصنعة.
أهمية النتائج:
حالة جيدة لمكونات النظام ؛

	اشرح نتيجة التحقق.
	تسجيل وتجميع البيانات طوال العملية.
العناصر الأساسية للتكامل. تنسيق وخط المعلومات.
تقرير البيانات النهائية. مفردات تقنية ثنائية اللغة.
	حساب واضح لطبيعة المشكلة (المشاكل).
الاستدلال الواقعي على الانعكاسات المحتملة على تشغيل الأنظمة المعنية والأنظمة الأخرى.
التبرير المناسب للنتائج. اقتراح الحلول ذات الصلة









ورقة عرض الوحدة النمطية

وحدة: إصلاح النظام النشط والسلبي.
مشفرة:MQ 14
مدة :120 ساعة

هدف معياري 
سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: إصلاح أنظمة الأمان النشطة والسلبية.

شروط التقييم: من:

· شكوى وأمر عمل.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· على الأنظمة النشطة والسلبية التي تقتصر على:
· الفرامل المانعة للانغلاق وأنظمة التحكم في الجر ؛
· أعمدة توجيه قابلة للسحب
· الوسائد وأحزمة المقاعد.
· أنظمة منع السرقة ومنع الحركة الأصلية.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة القياس والتحقق بما في ذلك المعدات التكنولوجية الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة:

· تطبيق نهج التشخيص المنطقي.
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· الالتزام الصارم بتعليمات الشركة المصنعة بخصوص وسائد الأمان.
· عمل منهجي ومنظم.



	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص.
	تحديد المعلومات ذات الصلة المطلوب البحث عنها بناءً على الشكوى.
قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.
	تحديد نوع المركبة وأنظمة السلامة المثبتة بالمركبة ومكوناتها وضوابطها.

	حدد موقع المشكلة على السيارة.
	الفحص البصري الدقيق لمكونات النظام (الأنظمة) المتأثر.
الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
	الموقع على المركبة للمكونات والأنظمة المختلفة الموضحة بالمخططات والرسومات الفنية.
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

	جدولة أعمال الإصلاح.
	تحديد التدخل المطلوب تنفيذه.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
التحضير المناسب للمادة. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	تعديلات طفيفة بسبب القيود. حدود التدخل. إزالة فتيلة الأنظمة ، وإزالة الضغط من المراكم عالية الضغط ، والاحتياطات لمواجهة التفريغ الكهروستاتيكي ، إلخ.
المقياس المتعدد.
الأدوات المتخصصة بما في ذلك أدوات التحكم لأجهزة محاكاة البالون أو الحزام ومقاييس الضغط الهيدروليكي.
معدات التشخيص الجديدة





	استبدال مكونات الأنظمة المختلفة.
	الامتثال لأساليب نزع فتيل الوسائد وإزالة الضغط عن البطاريات.
التطبيق الصحيح لطرق الإزالة والتركيب والتطهير التي أوصت بها الشركة المصنعة.
الإعدادات حسب المتطلبات. التعامل الدقيق مع المكونات.
	تكنولوجيا. المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام.
الاحتياطات والصيانة
أحزمة المقاعد وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق والتحكم في الجر وأنظمة منع الحركة.

	دوائر الإصلاح.
	اتباع طرق الإصلاح التي أوصت بها الشركة المصنعة.
التحقق من أداء النظام ومكوناته حسب توصيات الشركة الصانعة: التحديد الدقيق للمشكلة (المشاكل). التنظيف المناسب لنقاط الاتصال الكهربائية.
	دليل الشركات المصنعة.
أنظمة السلامة السلبية والفعالة. كود خطأ.
· قراءة رموز الأخطاء
· معلمات القراءة
· قراءات القياسات.

تقنية القياس. سجل القياسات.
التحكم في الأنظمة في الدائرة. قياس المقاومة.
الموصلات.

	تحقق من عمل النظام بعد التدخل.
	الاختبار المناسب للأنظمة. مراقبة جودة العمل.
	تقنية الاختبار. تحقق بعد الاختبار. تقنية المشورة

	رتب منطقة العمل.
	التخزين السليم للمعدات والأدوات والأدوات والمنتجات. التعامل السليم مع الأجزاء
نظافة المبنى.
	تخزين المعدات والأدوات والأدوات والمنتجات.
معالجة الأجزاء التي تشكل مخاطر في ضوء:
· تخزينهم
· عودتهم إلى الشركة المصنعة ؛
· من تصرفهم.




ورقة عرض المقياس

المقياس: معلوماتية
الرمـــز:  05 MC 
المـــدة : 51 ساعة

سلوك متوقع :

يجب أن يكون المتدرب قادراً على إدارة الكمبيوتر وبيئته ، ونقل الصور ، ورقمنتها ، وتخزينها على قرص صلب ، ولاحتياجات نقل المعلومات ، ويجب أن يكون قادراً على تكوين وإدارة شبكة محلية أو بعيدة.
(إيثرنت ، الإنترنت)

شرط التقييم:
 بمساعدة :
· يتبع الدورة تمرين الاستيعاب
· عمل عملي على جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر MAC
· الدورة النظرية والتوضيح
· معمل تنفيذ تكوين الشبكة
· TP المتصل بالشبكة
· معامل إيثرنت والإنترنت

 انطلاقا من :

· كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر MAC
· نظام المرافق
· المحطات المتصلة بشبكة إيثرنت
· خدمة الإنترنت
· برامج الشبكة
· شبابيك
· وابجيم
· كبلات التوصيل

معايير الأداء العامة:

· المواد المستخدمة في تشغيل Wapgame
· الكفاءة في إدارة جهاز كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر MAC
· إجادة نقل الصور التناظرية أو الرقمية
· إجادة رقمنة الصور وتخزينها ونقلها
· التحكم في نقل المعلومات محلياً أو عن بعد




	
أهداف وسيطة
	
معايير أداء محددة
	
عناصر المحتوى

	
- وصف الحواسيب الصغيرة وبيئتها



-		يميز بين نظامي التشغيل



· استخدم برامج معالجة الكلمات


· استخدم تطبيقًا احترافيًا


· استخدم طاولة



· استشر وابحث عن المعلومات
على شبكة الانترنت
	
· التعريف الأساسي
· تاريخ ومبادئ علوم الكمبيوتر
· لغة ثنائية
· ضغط (JPRG، MPEG) فك الضغط

· وصف عام لجهاز الكمبيوتر وبيئته
· وحدة المعالجة المركزية …………………………
* لوحة المفاتيح ………………………………
· البرمجيات…………………………….

· نظام التشغيل MS - DOS
· نظام تشغيل ويندوز
· فيروسات الكمبيوتر
· كلمة
· 
· الدخول والتنسيق
· التخطيط والطباعة
· الجداول والعمود
· إنشاء جدول بيانات
· عمليات الحساب
· تمثيلات بيانية
· دراسة البرامج التطبيقية
· الإنترنت (التاريخ ، التعريف)
-Notion على الشبكة
	
-	وصف الكمبيوتر المصغر بشكل صحيح



· تمييز دقيق بين نظامي التشغيل



· الامتثال لقواعد الاستخدام



· الاستخدام الصحيح لبرامج التطبيق


· التطبيق الصحيح لوظائف
عملية حسابية


· احترام قواعد استخدام الإنترنت







	
أهداف وسيطة
	
معايير أداء محددة
	
عناصر المحتوى

	
التعرف على تحسين نظام التحرير

تحديد طريقة مخروط المكونات



التعرف على المعلمات المختلفة وتسجيلها

تحديد طريقة نقل مقاطع الفيديو للتحرير
	
كشف مشكلة الكمبيوتر تعارض الأجهزة
التعطيل على برامج معينة اختبر القرص
خيار DMA
إلغاء التجزئة والتحقق من الأخطاء على القرص الصلب
قرص المسح الضوئي
المكونات والبرمجيات

إعداد الفيديو إعداد الصوت إعداد الصورة
تسجيل المعلمات نقل الفيديو إلى القرص الصلب الحصول على صور الفيديو والصوت
	
تعرف بالضبط
تحسين نظام التجميع

التحديد الدقيق لطريقة كونيون المكون



تعرف بالضبط المعلمات المختلفة

التحديد الصحيح لطريقة نقل الفيديو










ورقة عرض المقياس

مقياس: الإشعال الإلكتروني
الرمـــز:  12 MQ
المــدة : 68 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :
في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: التحقق من عمل أنظمة الإشعال الإلكترونية.
شروط التقييم:

انطلاقا من :

· عمل جيد.
· على مركبات الأسطول الحالي.

بمساعدة من:

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات ومعدات قياس وفحص خاصة بأنظمة الإشعال.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة

· تطبيق نهج التشخيص المنطقي.
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والأجهزة والأدوات.
· عمل منهجي ومنظم.
· نظافة المبنى ومنطقة العمل.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية






	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات الفنية اللازمة للتحقق من أنظمة الإشعال الإلكترونية.
	اختيار المعلومات ذات الصلة وفقا ل
نوع النظام والمركبة.

تفسير واقعي
توصيات الشركة المصنعة.
	تكوين الجازولين الحالي وتأثيره على الاحتراق.
خصائص المواد المضافة والجواهر المعاد تكوينها.
نسبة الوقود / المؤكسد. حدود القابلية للاشتعال.
سلسلة الاحتراق الحركية. تأثير ضغط الخليط في اسطوانة.
أنواع الاحتراق (الاشتعال الذاتي ، الاشتعال المسبق ، التفجير ، إلخ).
أنظمة الإشعال: تقليدية ، إلكترونية
مع موزع أو بدون موزع ، مع ملفات على شمعات الإشعال.
الدوائر الأولية والثانوية ومبادئ تشغيلها.
دوائر التحكم والمكونات الميكانيكية والإلكترونية وخصائصها وخصائصها
وظائفها ومبادئ عملها وعلاقاتها المتبادلة.
التزامن والتوقيت الأولي وآلية الاشتعال المتقدمة. شمعات الإشعال: الخصائص والتدوين والمدى الحراري.
الفشل المحتمل.
طرق استرجاع المعلومات حسب طبيعة المصدر.
كتيبات الشركة المصنعة ، والأدلة الفنية ،




	
	
	المخططات أو الرسومات الفنية ، إلخ. المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر. المفردات التقنية ثنائية اللغة والمعنى العام للنص والكلمات الرئيسية المأخوذة من الجمل.
تحديد نوع المركبة. تحديد الأنظمة فيما يتعلق بأنظمة الإشعال ومكوناتها وضوابطها.
الموقع على السيارة للمكونات والأنظمة المختلفة الموضحة في الوثائق.

	ضإجراء فحوصات التحكم في أنظمة الإشعال الإلكترونية.
	تحديد الفحوصات ذات الصلة على أساس: الفحص البصري الدقيق للأنظمة.
الاختيار الحكيم للأدوات والأدوات ومعدات الاختبار.
التسجيل الدقيق للتدابير المتعلقة ب
:
التحكم الدقيق في مطابقة الأجزاء المطبقة مع المواصفات ؛
تسجيل دقيق لنتائج القياس في أمر العمل.
	التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
· النظام وضوابطه ؛
· توصيات الشركة المصنعة.
· توريد وتأين الفولتية.
· مقاومة المكونات
· توقيع أجهزة الاستشعار
· مدة الشرارة والجهد ؛
· تشغيل الأقطاب الكهربائية على شمعات الإشعال ؛
· توقيت الاشتعال.

حدة البصر والسمع.
مراقبة شمعات الإشعال ونقاط تسرب الجهد العالي والدوائر الكهربائية والفراغ.
كشف الضوضاء المشبوهة. المتر المتعدد ، الأضواء القوية ،
جهاز اختبار الشرارة ، راسمات الذبذبات الرقمية المحمولة والاشتعال ، والأدوات المتخصصة ، ومحلل القارئ ، إلخ.




	
	
	جهاز تشخيص التكنولوجيا الجديدة. المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام.
الاحتياطات والصيانة.

	إنشاء النتائج.
	التحقق الكامل من نتائج القياس بالمواصفات.
أهمية النتائج
	الوقاية من مخاطر الصدمات الكهربائية والحرائق.
منع تلف المكونات

	اشرح نتيجة التحقق.
	حساب واضح لطبيعة المشكلة (المشاكل).
خصم واقعي للأثر المحتمل على تشغيل المحرك.
التبرير المناسب للنتائج.
اقتراح الحلول ذات الصلة.
	مراجع الأعراض وجداول التشخيص.
سجل الانحرافات. استنتاج.
شرح النتائج. العناصر الأساسية للتكامل.
تنسيق المعلومات والخط. تقرير البيانات النهائية.
مفردات تقنية ثنائية اللغة وتدوينها. أظهر المثابرة في البحث عن الحالات الشاذة.












ورقة عرض المقياس

المقياس إصلاح أنظمة الإشعال الإلكترونية.
الرمـــز MQ 15
المــــدة: 102 ساعة

هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: إصلاح أنظمة الإشعال الإلكترونية.

شروط التقييم:

انطلاقا من :

· شكوى وأمر عمل.

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أجهزة وأدوات التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة

· تطبيق نهج التشخيص المنطقي.
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والأجهزة والأدوات.
· عمل منهجي ومنظم.
· نظافة المبنى ومنطقة العمل.





	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص.
	تحديد المعلومات ذات الصلة المطلوب البحث عنها بناءً على الشكوى.
قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للمخططات والرسوم البيانية.
	معلومات تقنية. كتيبات الشركة المصنعة.
المخططات والرسم البياني.

	حدد موقع المشكلة على السيارة.
	الموقع الدقيق للمكون (المكونات) المعنية.
الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق.
التحقق من أداء النظام ومكوناته حسب توصيات الشركة الصانعة.
	موقع المكونات.
· قراءة رموز الأخطاء
· معلمات القراءة
· قراءات القياسات.

	جدولة أعمال الإصلاح.
	تحديد التدخل المطلوب تنفيذه.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
التحضير المناسب للمواد المطلوبة. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	معلومات فنية عن كتيبات الشركات المصنعة.
العمل الذي يتعين القيام به. مراحل العمل.

	إجراء إصلاحات على النظام المعيب.
	التطبيق الصحيح لتقنيات الإصلاح:
استبدال المكونات والكابلات. إصلاح الأجهزة الكهربائية
والكابلات.
	تقنية استبدال المكونات.
استبدال المقابس. استبدال الكابلات. تقنية التحقق.






	
	إعدادات مناسبة ودقيقة. التوقيت الدقيق لموزع الإشعال ، إن أمكن.
	

	تحقق من عمل النظام (الأنظمة) بعد التدخل.
	الاختبار المناسب للأنظمة.
	تقنية التحقق الشامل. جودة العمل.

	قم بفك وتركيب المكونات والكابلات على أنظمة الإشعال الإلكترونية.
	احترام تقنيات التركيب والإزالة
	تقنية ترسيب شعاع. تقنية استراحة شعاع. المخططات الوظيفية والرسومات التخطيطية.
التسلسلات الموصى بها. الموضع الأصلي للمكونات. شد عزم الدوران والتعديلات.
تزامن المكونات ، إلخ.

	رتب منطقة العمل
	التخزين السليم للمعدات والأدوات والأدوات والمنتجات. نظافة المبنى.
	تقنية التخزين. إدارة الوقت
إدارة الأدوات والمعدات. نظافة مكان العمل.






ورقة عرض المقياس
المقياس: إصلاح أنظمة الفرامل.
الرمـــز: MI 01
المـــدة : 34 ساعة


هدف معياري 

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة يجب أن يكون المتدرب قادراً على: إصلاح أنظمة الكبح.

شروط التقييم:

انطلاقا من :

· عمل جيد.
· مكابح مانعة للانغلاق وأنظمة مانعة للانزلاق ؛

بمساعدة :

· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أدوات وأجهزة القياس والتحقق بما في ذلك المعدات التكنولوجية الجديدة.
· المواد والمنتجات.
· توثيق تقني.
· معدات الحماية الفردية.

معايير الأداء العامة:

· تطبيق نهج التشخيص المنطقي.
· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· الالتزام الصارم بتعليمات الشركة المصنعة بخصوص وسائد الأمان.
· عمل منهجي ومنظم.




	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	اجمع المعلومات اللازمة للتشخيص.
	قائمة طرق العمل والمواصفات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.
	تحديد نوع المركبة وأنظمة السلامة المثبتة بالمركبة ومكوناتها وضوابطها.

	حدد موقع المشكلة على السيارة.
	تحديد الموقع الدقيق للأنظمة الفحص البصري الدقيق لمكونات النظام (الأنظمة) المستهدفة. الاختيار المناسب للأدوات ومعدات التحقق
	الموقع على مركبة مختلفة
المكونات والأنظمة الموضحة في المخططات والرسومات الفنية.
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

	استبدال مكونات الأنظمة المختلفة.
	الامتثال لأساليب نزع فتيل الوسائد وإزالة الضغط عن البطاريات.
الإعدادات حسب المتطلبات. التعامل الدقيق مع المكونات.
	تكنولوجيا. المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام.
رعاية وصيانة أنظمة الفرامل المانعة للانغلاق

	دوائر الإصلاح.
	اتباع طرق الإصلاح التي أوصت بها الشركة المصنعة.
التحقق من أداء النظام ومكوناته
التحكم المناسب في الدوائر الكهربائية والإلكترونية المرتبطة بها. التحديد الصحيح للمشكلة (المشاكل). التنظيف المناسب لنقاط الاتصال الكهربائية.
	دليل الشركات المصنعة.
أعطال كود أنظمة الأمن.
تقنية القياس. سجل القياسات.
التحكم في الأنظمة في الدائرة. قياس المقاومة.
حسب توصيات الشركة الصانعة:
· قراءة رموز الأخطاء
· معلمات القراءة
· قراءات القياسات. الموصلات.



	تحقق من عمل النظام بعد التدخل.
	الاختبار المناسب للأنظمة. مراقبة جودة العمل.
	تقنية الاختبار. تحقق بعد الاختبار. تقنية المشورة

	رتب منطقة العمل.
	التخزين السليم للمعدات والأدوات والأدوات والمنتجات. نظافة المبنى.
	تخزين المعدات والأدوات والأدوات والمنتجات.
معالجة الأجزاء التي تشكل مخاطر في ضوء:






ورقة عرض المقياس
المقياس: اصلاح انظمة الحقن و ضد التلوت
الرمـــز:MQ 16 
المـــدة: 119 ساعة
هــــدف معيـــاري
سلوك متوقع:

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: إجراء صيانة وإصلاح أنظمة الحقن الإلكتروني ومكافحة التلوث.

شروط التقييم:

انطلاقا من :
· شكوى وأمر عمل.
· على مركبات الأسطول الحالي.
· على أنظمة الحقن الإلكترونية.
· فيما يتعلق بأنظمة التحكم في التلوث ذات الصلة:
· استعادة أبخرة البنزين.
· لإعادة تدوير غازات علبة المرافق ؛
· إعادة تدوير غازات العادم ؛
· بعد الاحتراق.

بمساعدة :
· الأدوات التقليدية والمتخصصة.
· أجهزة وأدوات التحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
· من المواد والمنتجات.
· الوثائق الفنية.
· مع معدات الحماية الشخصية.

معايير الأداء العامة:

· الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام الصحيح للمعدات والأدوات والأدوات.
· العناية بالسيارة والمعدات.
· عمل منهجي ومنظم.
· مسح سجل العمل المنجز في أمر العمل.
· استخدام دقيق للمفردات الفرنسية والإنجليزية.
· التشغيل الصحيح للنظام الذي تم إصلاحه.


INFEP / MME0713 - صيانة المركبات الخفيفة - 


برنامج الدراسة

	أهداف وسيطة
	معايير أداء محددة
	عناصر المحتوى

	جمع المعلومات اللازمة لصيانة وإصلاح أنظمة الحقن الإلكتروني ومكافحة التلوث.
	مسح كامل لأساليب العمل ومواصفات المصنع.
التفسير الصحيح للخطط والرسوم البيانية والتمثيلات الرسومية.
	أنظمة سحب هواء المحرك وإمداد البنزين.
مبادئ الفيزياء المتعلقة بالغازات والهواء الموجودة في الغلاف الجوي والسوائل ،
الانحلال والتبخير للبنزين. الشحن الفائق للمحركات.
مكونات النظام وخصائصها ووظائفها ومبادئ التشغيل
وعلاقاتهم المتبادلة.
مواد تصنيع المكونات نقل المعرفة المكتسبة المتعلقة بالتشغيل
الأنظمة الأساسية التي يتحكم فيها الكمبيوتر. طرق إدارة الحقن وأنظمة مكافحة التلوث.
الدوائر الإلكترونية وأجهزة التحكم وأجهزة الاستشعار وخصائصها ووظائفها ومبادئ التشغيل وكذلك العلاقات المتبادلة. الاستراتيجيات الأساسية لأجهزة الكمبيوتر في أوضاع الإدارة المختلفة.
مكونات غازات العادم والغازات الموجودة في علبة المرافق والغازات الناتجة عن أبخرة البترول.
استعادة أبخرة البنزين وأبخرة علبة المرافق وإعادة تدوير غاز العادم.
عملية معالجة غاز ما بعد الاحتراق.





	
	
	المبادئ الفيزيائية المتعلقة بالضغط الخلفي والضغط وسرعة الغاز
العادم. المكونات وخصائصها ووظائفها ومبادئ التشغيل وكذلك العلاقات المتبادلة.
تحديد ومصدر الغازات الملوثة. تأثير الغازات الملوثة على جودة الغلاف الجوي.
اللوائح والمعايير والقوانين الخاصة بانبعاث غازات الاحتراق من السيارات. تدابير الرقابة.
استراتيجيات التواصل مع العملاء. التشاور من أجل العمل.
التشاور مع مصادر المعلومات الفنية المختلفة.
تحديد السيناريوهات المتعلقة بالعيوب المحتملة.
اتجاه البحث عن المعلومات حسب السيناريوهات المختارة.
قائمة الخصائص حسب النظام.

	حدد موقع المشكلة على السيارة.
	الموقع الدقيق للنظام أو الأنظمة المتأثرة بالشكوى.
الفحص البصري الدقيق للمكونات وضوابطها. الاختيار المناسب للأدوات والمعدات لـ
تحقق.
التحقق من أداء المكون أو النظام وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة
	طرق استرجاع المعلومات حسب النوع
من المصدر.
كتيبات الشركة المصنعة ، وأدلة فنية ، ومخططات أو رسومات فنية ، إلخ.
المستندات على الورق أو على دعم الكمبيوتر. مفردات تقنية ثنائية اللغة ، بمعنى عام
النص والكلمات الرئيسية مأخوذة من الجمل. تحديد نوع المركبة.
تحديد نوع نظام الحقن.



	
	
	أنظمة التحكم في الانبعاثات المثبتة على السيارة ومكوناتها وأدوات التحكم.
الموقع على المركبة للمكونات والأنظمة المختلفة الموضحة بالمخططات والرسومات الفنية.
التسلسل الزمني لتسلسل التحقق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.
تعديلات طفيفة بسبب القيود. حدة البصر والسمع والشم.
كشف التسرب وعلامات التآكل. تصور ضوضاء غير طبيعية.
تصور المظاهر المجردة للظواهر الفيزيائية والميكانيكية والإلكترونية والكيميائية المرتبطة بها.
توقع العيوب المحتملة. تحديد نوع المركبة ونظامها.تفسير المعلومات التي تم جمعها.			
التحويل في الوضع الحقيقي للبيانات القادمة من المخططات والرسومات الفنية. موقع كل من الدوائر والمكونات على المركبة.

	جدولة أعمال الصيانة أو الإصلاح.
	تحديد وسائل التدخل المناسبة.
شرح واضح لطبيعة العمل الذي يتعين القيام به.
الاختيار المناسب للمعدات والأدوات والمنتجات.
التحضير المناسب للمادة. تحديد مراحل العمل بشكل منظم.
	تحديد واختيار المعلومات الفنية.
تحويل التسلسل إلى تشغيل النظام المعني ومكوناته الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية.
طرق الأعراض وأكواد العطل.






	إجراء عمليات الإصلاح
	التطبيق الصحيح لتقنيات الإصلاح:
عمليات الضبط والتعديل وشد الشد بما يتوافق مع متطلبات الشركة الصانعة.
ختم الأنظمة والأنابيب.
الوضع الصحيح للمكونات بعد إعادة التجميع
	الطريقة الاستنتاجية لإيجاد الشذوذ: الفرضيات المعقولة ، التحقيق ، الروابط
من الأسباب والآثار والنتائج.
الاستنتاج المنطقي للمشكلات الخفية من سلوكيات المحرك.
طبيعة المشاكل المكتشفة. نوع ومدى الإصلاحات. العواقب اللاحقة.
التكاليف التي سيتم تكبدها. الجدل ومبررات التشخيص. نصيحة.
تعميم المعلومات
الأدوات التقليدية والمتخصصة. مدقق تدفق الوقود والضغط. أدوات متخصصة لفحص المحاقن أو غيرها.
جهاز يستخدم لتنظيف الحقن وأنظمة سحب الهواء وكذلك لفحص أنظمة استعادة الوقود.
أبخرة البنزين.
محلل القارئ للمعلمات ورموز أعطال الأنظمة المحوسبة.
راسمات الذبذبات ، والمقاييس المتعددة ، ومقاييس الفراغ ، ومقاييس الضغط الخلفي ، ومقاييس ضغط عمود الماء ، وما إلى ذلك.
محلل غازات درجة حرارة الأشعة تحت الحمراء ومقاييس.
المعايرة والتعديل وطرق الاستخدام. الاحتياطات والصيانة.



	القيام بعمليات الصيانة.
	الاستبدال الصحيح للأجزاء والمرشحات.
التنظيف المناسب لأنظمة الحقن وسحب الهواء.
ختم الأنظمة والأنابيب
	منتجات التنظيف لأنظمة الحقن.
إضافات للبنزين ، إلخ. الميزات والتطبيقات وطرق الاستخدام.
اللوائح الخاصة بالمركبات العضوية المتطايرة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وغيرها من الملوثات
الغلاف الجوي. معايير مكافحة التلوث سارية المفعول.

	تحقق من تشغيل النظام (الأنظمة) التي تم إصلاحها.
	الاختبار المناسب.
نفذت مراقبة جودة العمل.
	التسلسل والطرق الموصى بها. المواقف الأصلية للمكونات. شد عزم الدوران والتعديلات. تحديد الملوثات المحتملة
في العمل على نظام حقن البنزين. تدابير لمواجهة أخطار الحريق أو الانفجار.
استخدام المنتجات التي تتوافق مع المعايير

	رتب منطقة العمل.
	التخزين السليم للمعدات والأدوات والأدوات والمنتجات. نظافة المبنى.
	الاهتمام بالتفاصيل وتأثيرها على الأداء
النظام.






هدف معياري

سلوك متوقع :

في نهاية الوحدة ، يجب أن يكون المتدرب قادرًا على: التحقق من تشغيل مجموعة نقل الحركة.

شروط التقييم:
· بناء على شكوى وأمر عمل.
· استخدام الأدوات التقليدية والمتخصصة.
الأدوات وأجهزة القياس والتحقق بما في ذلك معدات التكنولوجيا الجديدة.
من المواد والمنتجات.
الوثائق الفنية.
مع معدات الحماية الشخصية.

معايير الأداء العامة
· التطبيق الصحيح لعمليات التشخيص.
· 	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
· الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات والأدوات.
· عمل منهجي ومنظم.
· الحساب الكامل للعمل المنجز في أمر العمل.
· الاستخدام المناسب للمصطلحات الفرنسية والإنجليزية.
إظهار المثابرة في بحثه.
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