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مقدمة 

تم تصميم هذه الوثيقة الحالية "النظام المرجعي للأنشطة المهنية"، وفقا للمنهجية الجديدة المعروفة باسم النهج القائم على المهارات، تحتوي على بيانات عامة عن مهنة مصلح ميكانيكي لمعدات حقن الديزل، وكذلك المعلومات المتعلقة بالمواقف والمهام، العمليات وظروف تحقيقها وبيئة الأعمال بشكل عام. 
تحقيقا لهذه الغاية ، تم إجراء دراسة تفصيلية ، تتميز بتحليل مواقف العمل الحقيقية التي تنطوي على أشخاص مشاركين عن كثب في هذه المهنة.























معطيات عامة عن المهنة
1-  التعريف بالمهنة 
· تسمية المهنة 
        ميكانيكي تصليح معدات حقن الديزل. 
· تعريف المهنة 
ميكانيكي إصلاح معدات حقن الديزل هو عامل مؤهل بدرجة عالية مسؤول عن إصلاح معدات حقن الديزل وتطوير مضخات حقن الديزل على منصة اختبار مناسبة في ورشة عمل تحت مسؤولية رئيس الورشة.
2.1 ظروف العمل
 1-2-1 مكان العمل 
يعمل ميكانيكي إصلاح معدات حقن الديزل في ورشة متخصصة في إصلاح معدات حقن الديزل.
2.2.1 الخصائص الفيزيائية
 1-2-2-1  إضاءة
 ورشة عمل ذات مصدر ضوء طبيعي أو اصطناعي كافٍ.
 2.2.2.1  درجة الحرارة والرطوبة
 –  درجة حرارة الغرفة 
 -  متوسط ​​الرطوبة
 3.2.2.1 الضوضاء والاهتزازات 
البيئة بها ضوضاء واهتزازات كبيرة
 4.2.2.1 أتربة وروائح
 يمكن أن يكون الغبار مهمًا ، والروائح مهمة 
3.2.1 الأخطار والأمراض المهنية
 - مواقف حرجة
. – إصابات جسدية في اليدين والأصابع
. – الحروق
. – الحساسية
 4.2.1  جهات الاتصال الاجتماعية 
 ميكانيكي إصلاح معدات حقن الديزل لديه اتصال دائم مع العملاء ويتعاون مع مديره المباشر
5.2.1  اعمل بمفردك أو ضمن فريق
 يعمل ميكانيكي إصلاح معدات حقن الديزل بشكل عام بمفرده وأحيانًا في فريق
. 3.1 متطلبات المهنة
 1-3-1  جسدي
 - بنية جسدية جيدة
. - الشعور بالدقة ،
 2.3.1  فكري
 - الشعور بالتنظيم
 - الشعور بالتواصل
 - روح التفكير
 3.3.1  موانع
 - الحساسية
 4.1  مسؤولية المشغل
 1-4-1  الأجهزة
 ميكانيكي إصلاح معدات حقن الديزل مسؤول عن الأدوات والمعدات المخصصة للورشة. يجب أن يتأكد من استخدامها السليم وصيانتها
2.4.1 القرارات
 نظرًا لأهمية ودقة إصلاح معدات حقن الديزل ، يجب أن يكون المتخصص قادرًا على اتخاذ القرارات الصحيحة والضرورية فيما يتعلق باختيار نوع وطبيعة الإصلاح الذي سيتم اعتماده وتحديد جودة الخدمة.
3.4.1  أخلاقيا
 مرتبطة برضا العملاء والامتثال للمواعيد النهائية للإصلاح
4.4.1 الأمن
 الامتثال لمعايير الصحة والسلامة وحماية البيئة 
5.1  إمكانية الترقية
 حسب اللوائح
6.1  الوصول إلى المناصب العليا
 عن طريق الفحص المهني يليه التدريب
1.7 التدريب
 1.7.1  شروط القبول
 - السنة الرابعة متوسط 
2.7.1 مدة التدريب 
- 18 شهرًا أو (1836 ساعة (
1-6-3 دبلوم CMP) شهادة تكوين مهني(








1- تحديد مناصب العمل 

	المؤسسة
	المنصب
	المهام

	كيا موتورز الجزائر
رونو الجزائر
كوسيدار
	صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
	م 1 صيانة وإصلاح مكونات دائرة الإمداد 
م 2 صيانة وإصلاح مضخات الحقن المباشر
م 3  صيانة وإصلاح مضخات الحقن الدوارة 
م 4 صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم فيها إلكترونيًا 
م 5 صيانة وإصلاح أنظمة حقن commun  Rail.

	
	مراقبة في أنظمة حقن الديزل ضبط على جهاز الاختبار.
	م 1 فحص وضبط مضخات حقن الديزل
م 2 مراقبة مضخة نظام حقن الحديد المشترك.
م 3 مراقبة حاقن المضخة



















1 . جدول المهام والعمليات
المهمة 1: صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل 
	المهام
	العمليات

	م 1 صيانة وإصلاح مكونات دائرة الإمداد 

	ع 1 -تشخيص العيوب في دائرة إلامداد 
. ع 2 إنزال وتنظيف نظام الوقود
 ع 3 - تفكيك وتنظيف مكونات الدارة –
 ع 4 فحص مكونات دائرة إلامداد. –
 ع 5 إصلاح أو استبدال القطع التالفة. – 
ع 6 قم بتجميع مكونات الدارة. –
ع 7  تركيب نظام دائرة الوقود. –
ع 8  استنزاف دارة الإمداد
ع 9  - قم بإجراء اختبار
 ع 10- ملئ بطاقات الإصلاح والصيانة

	م 2 صيانة وإصلاح مضخات الحقن المباشر
	ع1 - تشخيص الأعطاب في مضخات الحقن الماشر
ع2- قم بإزالة وتنظيف مضخة الحقن
ع3 - تفكيك عناصر وأجهزة مضخة الحقن
ع4 - نظف وتحقق من العناصر والأجهزة
ع5 - إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة
ع6 - تناسب مكونات وأجهزة مضخة الحقن
ع7 - إجراء اختبار التشغيل
ع8 - قم بتركيب مضخة الحقن
ع9 - ملئ بطاقات الإصلاح والصيانة

	م 3  صيانة وإصلاح مضخات الحقن الدوارة 
  
	ع1 - تشخيص العيوب في مضخة الحقن الدوارة
ع2 - قم بإزالة وتنظيف مضخة الحقن
ع3 - تفكيك وتنظيف أجزاء مضخة الحقن
 ع4 - افحص مكونات مضخة الحقن
 ع5 -  إصلاح أو استبدال العناصر المعيبة
ع6 - تناسب مضخة الحقن
 ع7 -  إجراء اختبار التشغيل
ع8 -  قم بتركيب مضخة الحقن
 ع9 -  أكمل أوراق الإصلاح والصيانة

	م 4 صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم فيها إلكترونيًا 

	ع1 - تشخيص الأعطال في مضخة الحقن ذات التحكم فيها إلكترونيًا 
 ع2 -  قم بإزالة وتنظيف مضخة الحقن
 ع3 -  تفكيك الأجهزة الإلكترونية وعناصر مضخة الحقن ع4 -  إصلاح أو استبدال العناصر المعيبة
ع5 -   قم بتركيب مضخة الحقن
 ع6 -  قم بإجراء اختبار
 ع7 -  قم بتركيب مضخة الحقن
 ع8 -  أكمل أوراق الإصلاح والصيانة

	م 5 صيانة وإصلاح أنظمة حقن commun  Rail.
	ع1 - تشخيص التشوهات في نظام حقن الحديد المشترك. ع2 -  قم بإزالة وتنظيف مكونات نظام حقن الحديد المشترك
ع3 - فحص المضخات
 ع4 - استبدال عناصر النظام المعيبة
 ع5 -   إجراء اختبار 
ع6 - تثبيت عناصر النظام 
ع7 -   أكمل أوراق الإصلاح والصيانة





المهمة 2 : مراقبة في أنظمة حقن الديزل ضبط على جهاز الاختبار.
	المهام
	العمليات

	م 1 فحص وضبط مضخات حقن الديزل
	ع1 - قم بتثبيت مضخة الحقن على جهاز الاختبار
 ع2 -   تطهير الدارة
ع3 -  مراقبة وضبط المضخة على جهاز الاختبار
ع4 - حدد موقع نقطة الإعداد
ع5 -    ملء بطاقات التدخل

	م 2 مراقبة مضخة نظام حقن الحديد المشترك.
	ع1 - تركيب مضخة حقن بنظام commun rail
ع2 -    استنزاف الدارة
ع3 -  مراقبة مضخة حقن الحديد المشترك
ع4 - إجراء الاختبارات
 ع5 -     ملئ بطاقات التدخل

	م 3 مراقبة حاقن المضخة
	ع1 -  قم بتثبيت حاقن المضخة على جهاز الاختبار
ع2 -    استنزاف الدارة
ع3 -  مراقبة حاقن المضخة
 ع4 -  إجراء الاختبارات
 ع5 -    ملئ أوراق التدخل






















2-  وصف المهام
المهمة: م.1.1 صيانة وإصلاح مكونات نظام الوقود. 

	معاييرالأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
– دقة التشخيص
 - الاختيار الصحيح للأدوات وأدوات القياس والتحكم
 - احترام تسلسل التفكيك والتجميع
 -التحقق الصحيح من مانع التسرب
  - الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف
  - الاختيار الصحيح للأجزاء المطلوب استبدالها
 -  احترام عزم الربط.





	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	-تشخيص العيوب في دوائر إمداد 
- إزالة وتنظيف مكونات الدائرة
 - تفكيك وتنظيف مكونات الدائرة
 - فحص مكونات دائرة إمداد 
- تغيير أو إصلاح الأجزاء المعيبة
– قم بتجميع مكونات الدائرة
- قم بتثبيت مكونات دائرة إمداد 
- تطهير دائرة الإمداد
 -  قم بإجراء اختبار
 -  أكمل أوراق الإصلاح













المهمة: م.1.2 صيانة مضخات الحقن المباشر وإصلاحها. 
	معاييرالأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
 – دقة التشخيص
 - الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة
- احترام تسلسل التفكيك والتجميع
 - الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف
  - التحديد الدقيق للأجزاء المعيبة
  - احترم عزم الربط
  - التحقق الصحيح من الضيق.



	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	- تشخيص الاعطاب في مضخات الحقن المباشر
  - إزالة وتنظيف مضخة الحقن
  -إزالة الأجزاء والأجهزة المحددة لمضخة الحقن
  -نظف وتحقق من العناصر والأجهزة
  -إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة. – تجديد مكونات واجهزة مضخة الحقن
  - قم بإجراء اختبار
 - تركيب مضخة الحقن
. - أكمل أوراق الإصلاح


المهمة: م .1.3 صيانة وإصلاح مضخات الحقن الدوارة
	معاييرالأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- دقة التشخيص 
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- احترام تسلسل التفكيك والتجميع
- الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف.
- التحديد الدقيق للأجزاء المعيبة.
  -  احترم عزم الربط.
  - التحقق من الغلق الصحيح.





	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	- تشخيص عيوب مضخة الحقن الدوارة.
 - إزالة وتنظيف مضخة الحقن.
 - تفكيك وتنظيف أجزاء مضخة الحقن
 - فحص مكونات مضخة الحقن
 -إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة
 - إعادة تركيب مضخة الحقن
 - قم بإجراء اختبار
 - تركيب مضخة الحقن
 - أكمل أوراق الإصلاح 




المهمة: م .1.4 صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم الإلكتروني
	معايير الأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- دقة التشخيص
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- احترام تسلسل التفكيك والتجميع
- الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف.
- التحديد الدقيق للأجزاء المعيبة.
  -  احترم عزم الربط.
  - التحقق من الغلق الصحيح.




	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	- تشخيص العيوب في مضخة الحقن التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
-إزالة مضخة الحقن
- تفكيك الاجهزة الالكترونية وعناصر مضخة الحقن
- فحص العناصر والأجهزة الإلكترونية لمضخة الحقن
-إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة.
- إعادة تركيب مضخة الحقن
- قم بإجراء اختبار
- تركيب مضخة الحقن
- أكمل أوراق الإصلاح





المهمة: م .1.5 صيانة وإصلاح أنظمة الحقن COMMUN RAIL
	معايير الأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- دقة التشخيص 
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- احترام تسلسل التفكيك والتجميع
- الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف.









	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	- تشخيص العيوب في نظام حقن  المشتركة فالسكة.
-إزالة وتنظيف مكونات النظام
- عناصر نظام التحكم
-استبدال مكونات النظام المعيبة
- قم بإجراء اختبار
-تثبيت عناصر النظام
- أكمل أوراق الإصلاح



المهمة: م .2.1 مراقبة وضبط مضخات الحقن
	معايير الأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- تطبيق تقنيات التطهير
-التحقق الصحيح من الغلق.
- احترام توصيات الشركات المصنعة






	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	- قم بتثبيت مضخة الحقن على طاولة الاختبار
- تطهير الدائرة.
- معايرة طاولة الاختبار.
- افحص واضبط المضخة على طاولة الاختبار.
-البحث عن نقطة الإعداد.
- أكمل أوراق الإصلاح.





المهمة: م.2.2 مراقبة مضخة نظام حقن commun rail
	معايير الأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- تطبيق تقنيات التطهير
-التحقق الصحيح من الغلق.
- احترام توصيات الشركات المصنعة





	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	-قم بتثبيت نظام حقن المشترك السكة.
- تطهير الدائرة.
- معايرة طاولة الاختبار.
- افحص نظام حقن المشترك السكة.
- قم بإجراء الاختبارات
- أكمل أوراق الإصلاح



المهمة: م.2.3 افحص حاقن المضخة
	معايير الأداء
	شروط التحقيق
	العملية

	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- تطبيق تقنيات التطهير
-التحقق الصحيح من الغلق.
- احترام توصيات الشركات المصنعة






	تعمل هذه المهمة
 -بشكل فردي
بمساعدة:
  - كتيبات فنية
 - الأدوات والأجهزة المناسبة
 - حوض غسيل
- أدوات التحكم والقياس
. -مستحضرات تنظيف 
- قطع الغيار
- وسائل الأمن
 - النظافة وحماية البيئة مخاطر الحوادث:
* الإصابات
 * الحساسية
 مكان : 
*ورشة عمل
	- قم بتثبيت الحاقن على طاولة الاختبار.
- تطهير الدائرة.
- معايرة طاولة الاختبار.
- افحص حاقن المضخة
- قم بإجراء الاختبارات
- أكمل أوراق الإصلاح




3: تحليل المخاطرالمهنية
	وسائل الوقاية
	الآثار الصحية
	مصادر الخطر

	-نظارات واقية ، قناع ، قفازات ، أحذية أمان ، مئزر أو لباس خاص

	- الحساسية
- إصابات.

	مازوت

	-نظارات واقية ، قناع ، قفازات ، أحذية أمان ، مئزر أو لباس خاص

	- الحساسية
- إصابات.

	معايرة المحاقن

	- قفازات.
-الزي الرسمي
-توقيف الضوضاء

	- إصابة
- سحق


	طاولة العمل الاختباري

	- وسائل المناولة
- قفازات وأحذية الأمان

	- إصابة
- سحق

	تحريك الأشياء الثقيلة.

	- مئزر عازل للحام.
- لبس قفازات اللحام.
-حذاء سلامة.
- القناع.
-مستخرج دخان الحام
	- الصعق الكهربائي
- الحروق.
-التأثر البصري.



	اللحام



















4. المعدات والمواد المستخدمة
4. (أ) الآلات والأجهزة المستخدمة
- جهاز لفحص ومعايرة جميع أنواع محاقن الديزل
- جهاز معايرة النوابض.
- منصات اختبار لحقن الديزل.
- خزان الغسيل.
- عربة نقالة ، 
- ضاغط.
- مقياس ضغط محرك الديزل.
- حواقن ذات ثقوب
- حواقن.
- حاقن مضخة.
- حاقن COMMUN RAIL 
- حاسوب دقيق مع ملحقاته
- محرك ديزل على شاسيه.
- مثقاب محمول.
- مضخات الامداد وقود الديزل الميكانيكية.
- مضخات وقود الديزل الكهربائية.
- مضخات حقن على المباشر.
- مضخات الحقن المباشر المنظمة إلكترونيًا
- مضخات الحقن الدوارة.
- مضخات الحقن الدورانية المنظمة الكترونيا.
- الضغط الهيدروليكي.
- نظام سكك مشترك كامل.
4. ب أدوات ومعدات صغيرة متنوعة
- جهاز اتصال.
- فرشاة تنظيف.
- إبريق الزيت.
- حامل العصا / صندوق 20 كجم
- فرشاة غسيل
- فرشاة لحام
- خوذة لحام 
- منظف حاقن.
- نظارات واقية.
- مقياس ضغط الهواء
- قفازات جلدية
- القص اليدوي.
- أنواع مختلفة من المفاتيح
- صندوق القوالب المترية وحوامل القوالب
- مؤشر الاتصال
- بوصلة خارجية
- بوصلة داخلية
- ضاغط بالصمام للنوابض
- فوهة مكشطة
- مزيل فلاتر الزيت
- متر - مقياس ضغط
- إصبع مغناطيسي مفصلي
- إصبع مغناطيسي مرن
- إصبع مغناطيسي تلسكوبي
- مآخذ مفتاح الصدم
- حبال
- قواطع - قطع غيار
- قمع
- مربع
- مقعد للعمل
- مستخلص للدوران
- شحوم 
- ضوء توقيت محرك الديزل
- نوع محترم من الجير
- عدسة مكبرة.
- مقياس ضغط
- مقياس ضغط الزيت
- رخام مسطح
- رخام للرسم
- مطرقة ميكانيكي
- مطرقة برؤوس نحاسية
- زاوية الطحن
- ميكرومتر داخلي
- ميكرومتر خارجي
- مرآة تلسكوبية
- المقياس المتعدد
- الورنية الفرجار
- كماشة إحكام
- كماشة حلقة المكبس
- كماشة القطع
- كماشة
- مسدس هواء مضغوط
- مسدس شحم
- خرامة ميكانيكي
- مقياس المنقلة
- مسطرة
- مفك مسطح
- مفكات بزاوية
- فيليبس مفك البراغي
- مقياس
- تتبع مخروطى
4. (ج) مواد العمل والمواد المستخدمة
- مكنسة
- بطارية تراكم
- مشبك خرطوم
- القصدير للحام.
- مقطع سلك مجدول 7.5 مم 2
- مصفاة هواء
- الصمامات
- مازوت.
- الحلقات
- زيت المحرك.
- شفرة المنشار
- إطار احتياطي
- ورق زجاج
- ورق حشية.
- رصاص
 - قصدير
- مسحوق معدني
- معجون مانع للتسرب ، سيليكون.
- مجموعات حشية كاملة.
- خراطيم مطاطية (ضغط منخفض).
- مواسير معدنيه (ضغط عالى).

































5: المعارف المكملة
	حدود المعارف
	المعرفة / المجال

	- المخاطر والأخطار والأمراض المهنية.
- معدات الحماية والوقاية الجماعية والفردية.
- إسعافات أولية.
	الصحة و السلامة

	-محرك الاحتراق الداخلي
- تصنيف المحركات (محرك رباعي الأشواط وثنائي الأشواط)
- مبدأ تشغيل محرك الديزل.
- مفاهيم الديناميكا الحرارية في محرك الاحتراق الداخلي.

	تكنولوجيا محرك الديزل.

	- التفريق بين حالات الأجسام
- مفاهيم ميكانيكا المواد الصلبة
- مفاهيم الميكانيكا المطبقة على السوائل والغازات
- مفاهيم العمل والطاقة والقوة والكفاءة

	فيزياء

	- مكونات ناقل الحركة الميكانيكي (أعمدة ، مفاتيح ، براغي ، بكرات ، مسننات ، إلخ)
- خصائص المواد والسبائك الحديدية وغير الحديدية وغير المعدنية

	مكونات ومواد النقل الميكانيكي

	- أدوات الورشة الثابتة والمتنقلة
- أدوات القياس والتحكم
- أعمال التركيب واللحام.

	تقنية اللحام والتركيب

	- العناصر المكونة لحاسوب دقيق
- برامج التشغيل وبرامج معالجة النصوص وجداول البيانات
- الوثائق الالكترونية
- بحث عن الوثائق على شبكة الإنترنت

	اعلام الي

	- كتابة تقرير وتقدير
- تقنيات الاتصال الشفوي (ضمن فريق العمل ، مع المديرين)
	تقنيات التعبير

	- المبادئ الأساسية للرسم الفني.
- رسم جزء في قسم أو قسم.
- قراءة وتفسير الرسومات الفنية
	رسم تقني

	- المبادئ الأساسية للكهرباء والإلكترونيات
- قراءة وتفسير المخططات الكهربائية والإلكترونية
- مبادئ تشغيل أجهزة الاستشعار. أجهزة الكشف والمشغلات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر.
	الكهرباء وإلكترونيات السيارات.








6. اقتراح التدريب
- من الضروري توعية المتدربين للوظائف المختلفة ، أثناء الممارسة ، في المحاكاة ، كل مهمة على حدة.
- استخدام واستغلال الأداة الحاسوبية في القياس والتشخيص والبحث الوثائقي.
- تطوير درجة التحليل والتشخيص لدى المتدربين.
- تزويد المتدربين بالوثائق التقنية الحديثة أو دعم الكمبيوتر من أجل إثارة فضولهم المهني والحفاظ عليه.
- استخدام المفردات الفنية المناسبة.
- تعليم المتدربين منهجية لاتباعها لحل مشكلة - موقف.
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