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1- هيكلة البرنامج
الاختصاص :ميكانيك تصليح معدات الحقن ديزل  
مدة التكوين : 18 شهرًا (1836 ساعة)

	الرمز
	تعيين (و.ن.ت.أ - و.ن.ت.ك)
	المدة (ساعة)

	و.ن.ت.أ1


و.ن.ت.أ2



	صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل


الضبط والمراقبة  على جهاز الاختبار

	1150 س 


398 س



الحجم الساعي الكلي للتكوين :1836. ساعة
الحجم الساعي للوحدات النمطية للتأهيل (و.ن.ت.أ) : 1548 ساعة
الحجم الساعي الكلي للتربص التطبيقي :288 ساعة
























2- بطاقة تقديم الوحدة النمطية للتأهيل
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
الرمز : و.ن.ت.أ.1
المدة :1150 ساعة
غرض الوحدة النمطية للتأهيل
السلوك المنتظر :
في نهاية هذه الوحدة ، يكون المتربص قادرا على : 
صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
شروط التقويم :
· فرديا 
إنطلاقا من :
- كتيب الصيانة
- وثائق تقنية
بإستعمال :
- جدول الأعطال ،
- الحاقنات ، مضخات الحقن ، مضخات الامدام ، عناصر الترشيح ، الأنابيب ،
- أدوات وأدوات محددة
- المعدات (منصة الاختبار ، جهاز المعايرة ، أجهزة المحاكاة)
المعايير العامة للأداء:
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاستخدام المناسب للأدوات ومعدات الورش
- دقة التشخيص
- الامتثال لتوصيات الشركة المصنعة
- احترام الوقت المخصص.


















بطاقة تقديم الوحدة النمطية للتأهيل
و.ن.ت.أ : الضبط والتحكم على طاولة الاختبار.
الرمز : و.ن.ت.أ.2
المدة :398 ساعة
غرض الوحدة النمطية للتأهيل
السلوك المنتظر :
في نهاية هذه الوحدة ، يكون المتربص قادرا على : 
استخدم منضدة الاختبار وأجهزة المحاكاة لضبط مضخات الحقن ومضخات الحقن وأنظمة المشترك للسكك والتحكم فيها.
شروط التقويم :
· فرديا 
إنطلاقا من :
- كتيب الصيانة
- وثائق تقنية
بإستعمال :
- المعدات وأدوات ،
- طاولة العمل الاختباري.
المعايير العامة للأداء:
- الاستخدام المناسب للمعدات والأدوات ،
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والبيئة
- دقة الضبط والضبط والقياس ،
- دقة التحقق والقراءة ،
- احترام أسلوب العمل.



















3- هيكلة الوحدة النمطية التأهيلية
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
الرمز : و.ن.ت.أ.1
المدة :1150 ساعة

	الرمز
	تعيين المقاييس 
	المدة (ساعة)

	م.ت.أ.1
م.ت.أ.2
م.ت.أ.3
م.ت.أ.4
م.ت.أ.5
م.ت.ك.1
م.ت.ك.2
م.ت.ك.3
م.ت.ك.4
م.ت.ك.5
م.ت.ك.6
م.ت.ك.7
م.ت.ك.8
م.ت.ك.9
م.إ.1

	صيانة وإصلاح مكونات نظام الوقود
  صيانة وإصلاح مضخات الحقن المباشر
صيانة وإصلاح مضخات الحقن الدوارة
  صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم الإلكتروني
صيانة وإصلاح أنظمة حقن المشتركة السكة
الصحة و السلامة
تكنولوجيا المحرك
فيزيائيه
مكونات ومواد النقل الميكانيكي
التركيب واللحام
علوم الكمبيوتر
تقنيات التعبير
التصميم الصناعي.
الكهرباء وإلكترونيات السيارات
صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
	120 س
 120 س 
120 س 
120 س 
119 س
 48 س 
60 س
 48 س 
60 س
 60 س 
60 س 
45 س
 60 س
 65 س 
45 س





















هيكلة الوحدة النمطية التأهيلية
و.ن.ت.أ : التحكم والتعديل على طاولة الاختبار.
الرمز : و.ن.ت.أ.2
المدة :398 ساعة

	الرمز
	تعيين المقاييس 
	المدة (ساعة)

	م.ت.ك.6
م.ت.ك.7
م.ت.ك.8
م.إ.2
	التحكم في مضخات حقن الديزل و ضبطها
التحكم في أنظمة حقن commun rail
فحص حاقن المضخة
التحكم والضبط على طاولة الاختبار.







	119 س
117 س
117 س
45 س



























1- بطاقة تقديم المقياس التأهيلي
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
المقياس : صيانة وإصلاح مكونات نظام الوقود
الرمز : م.ت.ك.1
المدة :120 س
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون المتربص قادرا على :
صيانة وإصلاح المحاقن ومضخة التصفية وعناصر الترشيح وتغيير الأنابيب
شروط التقويم :
· فرديا 
· إنطلاقا من :
- وسائل الأمن
- تجهيزات الورش وملحقاتها
- أدوات الورشة المتنوعة
- وثائق تقنية
بإستعمال :
- مكونات دائرة الطاقة
- القواعد الارشادية
- المخططات والرسومات
- جدول الاعطاب.
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لتدابير الصحة والسلامة ،
- احترام سير العمل ،
- العمل بحرص ونظافة ،
- الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات.

















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	-تشخيص العيوب في دائرة إمداد الطاقة.
	- التحديد الدقيق للعناصر المختلفة لدائرة إمداد الطاقة
- استخدام أجهزة التشخيص
  - دقة التشخيص
	- مكونات ومبدأ تشغيل الدارة إمداد محرك الديزل:
- قنوات الضغط العالي.
- حاقن.
  - مضخات التغذية:
- مضخات ذات غشاء
-مضخات مكبس
- المرشحات.
تمثيل تخطيطي لدارة التغذية الطاقة
- مراقبة عمل دارة التغذية بالطاقة
- أجهزة المراقبة واستخداماتها
-ارشادات التشغيل .
- النمط العملياتي للتنفيذ
- استخدام جدول الأسباب والآثار

	- تفكيك وتنظيف مكونات الدائرة
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- احترام تقنيات الإزالة والتنظيف ،
- نظافة الأجزاء التي تم تنظيفها
  - الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف.
	- تقنية تفكيك و تركيب دارة الإمداد: الأنابيب والتجهيزات والحاقن ومضخات الإمداد والمرشحات -
أدوات
  - إجراءات وقائية خاصة
- تقنية التنظيف
- مواد التنظيف والوسائل الواجب استعمالها

	- فحص مكونات دائرة إمداد الطاقة.
	مراعاة قواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة. مراعاة تقنيات التحكم. الاستخدام المناسب للأجهزة ، وأدوات القياس والتحكم
  - التحديد الدقيق للأجزاء المعيبة
	- التحقق من حالة القنوات الضغط المنخفض والمرتفع
-مراقبة التصفية
- فحص مضخات التغذية وعناصر الحاقن
- استخدام جهاز مراقبة الحاقن الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الفحص.
- المرقبة الواجب إجراؤها على الحاقن (الشكل البخار المقذوف ، الضيق ، ضغط الفتح).

	-إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة.
	مراعاة قواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة مراعاة تقنيات الإصلاح الاستخدام المناسب لمعدات الإصلاح وأدوات القياس والتحكم
  - الامتثال لتوصيات الشركة المصنعة. الاختيار الصحيح للأجزاء المراد استبدالها
  - الاختيار المناسب لمنتجات التنظيف.
	- أعمال الصيانة على دائرة التغذية.
- استبدال القنوات والوصلات 
:
  -طريقة قطع الأنبوب
- اختيار نوعية الانبوب وابعاده
- طريقة ثني المعادن على البارد
-طريقة تركيب التركيبات واستبدالها الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استبدال المرشحات. أعمال إصلاح مضخة الوقود
- طرق تنظيف وتعديل الحقن المختلفة
-مواد التنظيف

	- تطهير دائرة الإمداد
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاستخدام الحكيم لأدوات التطهير
- احترام تقنيات التطهير
	أعطال ناتجة عن وجود الهواء في الدارة
  - تحديد دائرة الامتصاص ودائرة الضغط
  - طرق استنزاف دارة الضغط المنخفض والمرتفع
- الاستنزاف التلقائي
  - التحقق من وجود الهواء في الدارة
- استنزاف دارة الضغط المنخفض
- استنزاف دارة الضغط العالي
- إجراءات التنفيذ

	- قم بإجراء اختبار
	أهمية التصحيحات التي تم إجراؤها
  - تحقق شامل
	- مراقبة وظيفية لدارة إمداد الطاقة

	- أوراق كاملة للإصلاح والصيانة
	- ملاءمة المعلومات
	- بطاقات الإصلاح والصيانة










بطاقة تقديم المقياس التأهيلي
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
المقياس : صيانة وإصلاح مضخات الحقن الخطية
الرمز : م.ت.ك.2
المدة :120 س
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون المتربص قادرا على :
إصلاح مضخات الحقن المباشر
شروط التقويم :
· فرديا 
· إنطلاقا من :
- الآلات والأدوات ،
- وثائق تقنية
- دليل الإصلاح ،
- اختبار طاولة الاختبار
بإستعمال :
- مشكلة حقيقية أو محاكاة
- جدول الاعطاب.
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة ،
- دقة التشخيص ،
- جودة الحكم ،
- احترام إجراءات العمل.
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
- احترام تسلسل الإزالة والتفكيك وإعادة التجميع والتركيب.















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- تشخيص الاعطاب في مضخات الحقن المباشر.
	- دقة التشخيص
- الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة وأدوات التحكم.
	- مضخات الحقن على الخط: الدور والوصف والتشغيل والتصنيف والرموز
- المخططات والرسومات الفنية لمضخة الحقن على الإنترنت.
  - المنظمون ، المتغير المتقدم: الدور والوصف والتشغيل والتصنيف والرموز
  - معرفة الأنواع المختلفة للقياس والشذوذ الجزئي - استخدام جدول تشخيص الأعطال
  - إجراءات التنفيذ

	- تفكيك وتنظيف عناصر وأجهزة مضخة الحقن.
	- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة التمكن من استخدام أدوات تفكيك محددة
  - القدرة على اتباع الترتيب المنطقي لتفكيك إتقان تقنيات التنظيف.
	- أدوات ومعدات خاصة لتفكيك مضخات حقن الحقن: رؤوس هيدروليكية ، ومنظمات ، ومغيرات متقدمة
- طريقة تفكيك مضخات الحقن: رؤوس هيدروليكية ، ومنظمات ، ومغيرات متقدمة
- إجراءات التنفيذ.

	- فحص العناصر والأجهزة. من المضخات
	- دقة الفحص والمراقبة إتقان تقنيات التحكم
	- أجهزة التحكم واستخداماتها
- تقنيات التحكم

	-إصلاح أو استبدال الأجزاء التالفة.
	- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة القدرة على التعرف على العيوب في أجزاء مختلفة من مضخة الحقن المباشر
	قنيات الإصلاح والتعديل
  - تأثير الإصلاح والتعديل غير المناسبين على تشغيل المضخة

	- تركيب مكونات واجهزة مضخة الحقن.
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- إتقان التقنيات والترتيب المنطقي لإعادة التجميع
- إتقان استخدام أدوات التجميع المحددة
- احترام درجة الغلق
  -دقة التعديل
	تقنية تجميع مضخة الحقن المباشر 

	-إجراء اختبار تشغيل
	إتقان تقنيات التشغيل
	اختبار العمل

	- أوراق كاملة للإصلاح والصيانة
	- الامتثال لمعايير العرض
- كتابة صحيحة
  - معلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ
	معايير العرض لاستكمال أوراق الإصلاح والصيانة


بطاقة تقديم المقياس التأهيلي
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
المقياس : صيانة وتصليح مضخات الحقن الدوارة
الرمز : م.ت.ك.3	
المدة :120 س
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون المتربص قادرا على :
إصلاح مضخات الحقن المباشر
شروط التقويم :
· فرديا 
· إنطلاقا من :
- الآلات والأدوات ،
- وثائق تقنية
- دليل الإصلاح ،
- اختبار طاولة الاختبار
بإستعمال :
- مشكلة حقيقية أو محاكاة
- جدول الاعطاب.
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة ،
- دقة التشخيص ،
- جودة الحكم ،
- الاختيار والاستخدام الصحيحين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة
- تفسير دقيق للمعلومات من كتيبات الإصلاح
- احترام الوقت المخصص
















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- تشخيص عيوب مضخات الحقن الدوارة
	- دقة التشخيص
- الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة وأدوات التحكم.
- إتقان مبدأ تشغيل الأنواع المختلفة لمضخات الحقن الدوارة
	- مضخات الحقن الدوارة: الدور ، الوصف ، التشغيل ، التصنيف.
- قراءة وتفسير الرموز المستخدمة للتعرف على خصائص مضخات الحقن

	- فك وتفكيك أجهزة ضخ الحقن الدوارة
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
-معرفة تقنيات التنظيف
- إتقان تقنيات استخدام الأدوات اللازمة للفك والتفكيك. إتقان تقنيات التفكيك لأنواع مختلفة من مضخات الحقن الدوارة وفقًا لبيانات الشركة المصنعة
	أدوات ومعدات تفكيك محددة
- بيانات المصنع
  - تقنيات فك مضخات الحقن الدوارة

	- تنظيف وفحص عناصر الاجهزة
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة. إتقان تقنيات التنظيف دقة الفحص والمراقبة إتقان تقنيات التحكم
	أجهزة التحكم واستخدامها
- تقنيات التحكم
-معرفة أنواع القياس المختلفة والشذوذ الجزئي

	- إصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة. القدرة على التعرف على الخلل والقياسات والشذوذ في الأجزاء المختلفة لمضخة الحقن الدوارة
	- تقنيات الإصلاح وطريقة الضبط باستخدام أدوات إصلاح وتعديل محددة
- تأثير إصلاح الضبط غير الصحيح على تشغيل المحرك

	- تركيب وتثبيت مضخة الحقن
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة. - مراعاة شد التوترات - إتقان تقنيات التجميع والترتيب المنطقي للتجميع إتقان استخدام الأدوات دقة الضبط
	- عزم الربط - تقنيات التجميع - أدوات التجميع الخاصة.

	-إجراء اختبار تشغيل
	إتقان تقنيات التشغيل
	-الاختيار وظيفة













بطاقة تقديم المقياس التأهيلي
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل	
المقياس : صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم الإلكتروني
الرمز : م.ت.ك.4	
المدة :120 س
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون المتربص قادرا على :
إصلاح مضخات الحقن التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
شروط التقويم :
· فرديا 
· إنطلاقا من :
- الآلات والأدوات ،
- وثائق تقنية
- دليل الإصلاح ،
- مقعد اختبار أو جهاز محاكاة
بإستعمال :
- مشكلة حقيقية أو محاكاة
- جدول الاعطاب.
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة ،
- دقة التشخيص ،
- جودة الحكم ،
- الاختيار والاستخدام الصحيحين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة
- تفسير دقيق للمعلومات من كتيبات الإصلاح
- احترام الوقت المخصص
















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- تشخيص حالات الشذوذ في مضخة الحقن التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
	- دقة التشخيص
- الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة وأدوات التحكم.
- إتقان مبدأ تشغيل الأنواع المختلفة لمضخات الحقن التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
	- مضخات الحقن الإلكترونية: الدور ، الوصف ، التشغيل ، التصنيف.
- قراءة وتفسير الرموز المستخدمة للتعرف على خصائص مضخات الحقن
- تقنية مضخات الحقن بأنواعها المختلفة بالتنظيم الإلكتروني

	- إزالة الأجهزة الإلكترونية وأجزاء مضخة الحقن
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
-معرفة تقنيات التنظيف
- إتقان تقنيات استخدام الأدوات اللازمة.
إتقان تقنيات التفكيك لأنواع مختلفة من مضخات الحقن التي يتم التحكم فيها إلكترونيًا
	أدوات ومعدات محددة تفكيك
- تقنيات تفكيك مضخات الحقن المتحكم بها إلكترونيًا



	- فحص المكونات والأجهزة الإلكترونية لمضخة الحقن
	إتقان تقنيات استخدام أدوات التحكم اللازمة
دقة الفحص والرقابة إتقان تقنيات التحكم
	أجهزة التحكم واستخدامها
- تقنيات التحكم

	- إصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
القدرة على التعرف على العيوب والقياسات والشذوذ للأجزاء المختلفة لمضخة الحقن الدوارة دقة الضبط
	تقنيات الإصلاح والتعديل
- تأثير إصلاح الضبط غير الصحيح على تشغيل المحرك

	- تركيب وتثبيت مضخة الحقن
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
- احترام احتدام التوترات
- إتقان تقنيات التحرير والترتيب المنطقي للتحرير
إجادة استخدام أدوات معينة
	- مبدأ شد عزم الدوران وطريقة الضبط معرفة بيانات الشركة المصنعة


	- قم بإجراء اختبار
	إتقان تقنيات التشغيل
	- فحص العملية








بطاقة تقديم المقياس التأهيلي
و.ن.ت.أ : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل	
المقياس : صيانة وإصلاح أنظمة حقن commun Rail
الرمز : م.ت.ك.5	
المدة :119 س
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون المتربص قادرا على :
صيانة وإصلاح نظام حقن المشترك السكة
شروط التقويم :
· فرديا 
· إنطلاقا من :
- الآلات والأدوات ،
- وثائق تقنية
- دليل الإصلاح ،
- مقعد اختبار أو جهاز محاكاة
بإستعمال :
- مشكلة حقيقية أو محاكاة
- جدول الاعطاب.
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة ،
- دقة التشخيص ،
- جودة الحكم ،
- تفسير دقيق للمعلومات من كتيبات الإصلاح
- احترام الوقت المخصص

















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- تشخيص حالات الشذوذ في نظام حقن المشترك السكة.
	- دقة التشخيص
- الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة وأدوات التحكم.
- مبدأ تشغيل المحرك الرئيسي لنظام السكك الحديدية المشتركة
	- نظام السكك الحديدية المشتركة: الوصف والتشغيل
- تمثيل تخطيطي لنظام السكك المشتركة
- تحديد العناصر المختلفة لنظام السكك المشتركة ؛ المضخة والمراكم والحاقن والأنابيب والتجهيزات
- التحكم في تشغيل نظام السكك المشتركة
- استخدام جدول تشخيص الأعطال
- خصائص خطوط الكابلات في دوائر نظام السكك المشتركة
- التحقق من حالة الأنابيب والتجهيزات
إجراءات التنفيذ.

	- إزالة وتنظيف مكونات النظام
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
-معرفة تقنيات التنظيف
- إتقان تقنيات استخدام الأدوات اللازمة للإزالة.
	-معرفة بيانات الشركة المصنعة
- أدوات ومعدات محددة للإزالة
-منتجات التنظيف
- تقنيات إزالة نظام السكك المشتركة ؛ مضخة ، مجمع الضغط ، الحقن ، الأنابيب والتجهيزات

	- عناصر نظام التحكم
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
دقة الفحص والمراقبة
الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة وأدوات التحكم.
	-معرفة أنواع القياس المختلفة والشذوذ الجزئي

	-استبدال مكونات النظام المعيبة
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
القدرة على التعرف على العيوب والقياسات والشذوذ في أجزاء نظام السكك   المشتركة المختلفة
الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة والأدوات
القدرة على اتباع الترتيب المنطقي لإعادة التجميع
	معرفة بيانات الشركة المصنعة
معرفة قيم عزم الربط
مبدأ وطريقة الإصلاح والتعديل
أدوات ومعدات محددة للإصلاح والتعديل.

	-تثبيت النظام
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
إتقان تقنيات استخدام الأدوات اللازمة للتثبيت
	قيم عزم الربط للنظام الكامل
أدوات ومعدات تجميع محددة

	- قم بإجراء اختبار
	إتقان تقنيات التشغيل
	- فحص وظيفي
- إجراءات التنفيذ


بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2	
المقياس : الأمن و الوقاية
الرمز :.م.إ.1 
المدة : 48 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
تطبيق قواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة. 
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- وسائل الوقاية والحماية.
- وسائل مكافحة الحريق.
- سعال الاسعافات الاولية.
- دليل تعليمات قيادة المعدات.
- لوائح الصحة والسلامة وملصقات السلامة والمعايير
- أنظمة السلامة وحماية البيئة الحالية. 
باستعمال :
- التوجيهات
- سيناريو
- حالات العمل الخاصة 
المعايير العامة للأداء:
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة.
- ملاءمة التفسيرات.
- قائمة شاملة بالمخاطر الرئيسية والتدابير المطبقة.
- الامتثال للتدابير المريحة والمعايير المنصوص عليها.
- الاستخدام الصحيح لوسائل الوقاية والحماية.
- تحديد دقيق ومنظم للخطوات الواجب اتباعها في حالة وقوع حادث أو حريق.
- مراعاة ترتيب قبول الإسعافات الأولية.












	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- التعرف على مخاطر وأخطار وأمراض المهنة
	- ملاءمة التفسيرات
- الفهم الصحيح
- وصف دقيق
- الامتثال للمعايير المريحة في العمل
	- قوانين وأنظمة الصحة والسلامة المهنية المتعلقة بالميكانيكا الزراعية
- المخاطر الرئيسية ذات الصلة:
- في أعمال معينة
- في أماكن العمل
(ورشة عمل أو ميدان)
- لاستخدام الآلات والأدوات ومعدات الورش والمنتجات والمواد الزراعية
- حقوق والتزامات أصحاب العمل والعاملين
- هيكل وتنظيم الأمن
- حقوق والتزامات وأدوار ومسؤوليات مختلف الجهات الفاعلة في تنظيم وتطبيق الأمن
- الإجراءات الوقائية المعمول بها

	- استخدام وسائل الوقاية والحماية.
	- الاستخدام الصحيح لمعدات ووسائل الوقاية والحماية.
	- وسائل الوقاية والحماية الفردية والجماعية
- معايير بيئة العمل
- أوضاع العمل المناسبة
- تسلسلات التنفيذ التي يجب اتخاذها في حالة وقوع حادث أو مرض للعامل
- معدات الإطفاء واستخداماتها

	- تنفيذ أمر قبول الإسعافات الأولية.
	- مراعاة ترتيب قبول الإسعافات الأولية
- التعامل السليم مع معدات الإسعافات الأولية
- احترام حدود مجال التدخل
- ملاءمة التفسيرات
	- تعريف الإسعافات الأولية
- طبيعة وأغراض الإسعافات الأولية
مكونات حقيبة الإسعافات الأولية
- قبول الاسعافات الاولية لمتضرر حادث
- الإجراءات والمعايير الأمنية المتعلقة
- تصميم الورشة:
- إضاءة
- مخارج الطوارئ
- معايير تركيب المعدات
- وسائل مكافحة الحريق





بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : تكنولوجيا محرك الديزل
الرمز :.م.إ.2 
المدة : 60 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
تطبيق المفاهيم المتعلقة بتقنية محركات الديزل
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- الآلات والأدوات ،
- وثائق تقنية
باستعمال :
- محرك ديزل ،
- جدول الاعطاب.
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لقواعد الصحة والسلامة ،
- دقة التشخيص ،
- جودة الحكم ،
- احترام إجراءات العمل.



















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- التعرف على محرك الاحتراق الداخلي
	- التحديد الدقيق لمحرك الاحتراق الداخلي
	تاريخ المحرك
- تعريف محرك الاحتراق الداخلي
- مجالات التطبيق
- التمييز بين الوصف العضوي والوصف الوظيفي
- وصف عضوي لمحرك الاحتراق الداخلي
- الوصف الوظيفي لمحرك الاحتراق الداخلي
- تحديد مجموعات مكونات المحرك

	- تصنيف المحركات (محرك رباعي الأشواط وثنائي الأشواط)
	- التصنيف الصحيح للمحرك (محرك رباعي الأشواط وثنائي الأشواط)
	- مبدأ تشغيل محرك الديزل
- الدورة الرباعية الأشواط لمحرك الديزل
- مخطط دورة الضغط المستمر
- مخطط الدورة المختلطة
- تشغيل المحرك بعد دورة رباعية الأشواط

	- تطبيق المفاهيم الديناميكية الحرارية على محرك الاحتراق الداخلي
	- تنطبق فقط على مفاهيم الديناميكا الحرارية على محرك الاحتراق الداخلي
	القانون الأول والثاني للديناميكا الحرارية
- التحولات متساوي الحرارة ، متساوي الضغط ، متساوي الصدور ، ثابت الحرارة
- التمثيل الرسومي لكل تحويل ترموديناميكي
- تطبيق القانون الأول والثاني للديناميكا الحرارية على دورة رباعية الأشواط
- الكفاءة الديناميكية الحرارية












بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : الفزياء	
الرمز :.م.إ.3
المدة : 48 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
تطبيق مفاهيم الفيزياء الميكانيكية
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
وثائق مرجعية.
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- حالة العمل.
المعايير العامة للأداء:
- ملاءمة التفسيرات.
- دقة استخدام وحدات القياس.
- التفسير الصحيح للكميات الفيزيائية المختلفة.





















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- حصر وتمييز حالات الاجسام
	- العد الصحيح لحالة الاجسام
	- حالات الجسم:
· أجسام صلبة
· الأجسام السائلة
· جسم غازي
·  متغيرة

	-تطبيق مفاهيم ميكانيكا الجوامد
	- ملاءمة التفسيرات
	- حركيات الجسم الصلب المتغيرة:
· السرعة الخطية
· التسارع
· الإزاحة الخطية
- حركيات الجسم الصلب الدوار:
· السرعة الزاوية
· التسارع الزاوي
- ديناميكية الجسم الصلب:
· مفاهيم الكتلة والوزن
· معامل الاحتكاك
الاحتكاك والالتصاق
· القوى ، مجموع القوات ، لحظة القوة

	- تطبيق مفاهيم الميكانيكا المطبقة على السوائل والغازات
	- ملاءمة التفسيرات
	- خواص السوائل
- خواص السوائل
- مفاهيم الضغط والتدفق

	تطبيق مفاهيم العمل والطاقة والطاقة والكفاءة
	- ملاءمة التفسيرات
	- مفاهيم:
· العمل والطاقة
· القوة والكفاءة
















بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : الميكانيكا ومكونات نقل المواد	
الرمز :.م.إ.4
المدة : 60 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
بحدد مكونات ومواد الإرسال 
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- خامات متنوعة (حديد - نحاس - بلاستيك).
-  طاحونة.
- التجميعات الميكانيكية (مخفضات ، نظام الساعد ،  إلخ).
- مكونات ميكانيكية (لولب ، صمولة ، مفتاح ، نوابض ، دبابيس ، بكرات ، سلاسل).
- وسائل الأمن.
- المخططات والرسوم البيانية.
- وثائق تقنية. 
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- حالة العمل 
المعايير العامة للأداء:
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية.
- التحديد الدقيق للمعادن والسبائك ومكونات ناقل الحركة.
- ملاءمة التفسيرات.
- التفسير الصحيح للمخططات والرسوم البيانية والمعايير.
- استخدام المصطلحات المناسبة.














	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	-تحديد مكونات ناقل الحركة الميكانيكية الرئيسية

	- ملاءمة التفسيرات
-تحديد دقيق
- استخدام المصطلحات المناسبة
	أساسيات حول:
· اعمدة ومحاور
· رفوف ودعامات
عناصر لتوجيه الدوران (محامل عادية ، بطانات ، محامل متدحرجة) أنواع المحامل

	- تفسير خصائص المواد والسبائك

	- ملاءمة التفسيرات
-تفسير دقيق
- استخدام المصطلحات المناسبة
	- خام من خامات مختلفة (حديد ، نحاس ، المنيوم ... الخ)
- طريقة الحصول على الخامات الاساسية (حديد - نحاس - المنيوم)
- إجراءات الحصول على:
- سبائك الحديد الكربوني
- سبائك النحاس
- خلائط الألمنيوم
- الخصائص الرئيسية:
· فولاذ
· الخطوط
· السبائك غير الحديدية
· الموضوعات الرئيسية
غير معدني
- طرق تحديد المواد:
· بصري
· بواسطة الشرر
- استخدام طاحونة مقاعد البدلاء
- تحديد المواد

	- إجراء المعالجات الحرارية.
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة في العمل
- ملاءمة التفسيرات
	- المعالجات الحرارية للفولاذ وأغراضها (التبريد ، التقسية)
- طرق حماية المعادن والسبائك من التآكل
- الاختبارات الميكانيكية وأغراضها




بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : التركيب واللحام	
الرمز :.م.إ.5
المدة : 60 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
أداء أعمال الورشة العامة.
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- أدوات الورشة المتنوعة
- وسائل الأمن
- تجهيزات الورش وملحقاتها
- وثائق تقنية
- شحوم ومنتجات وقطع غيار.
باستعمال :
- القواعد الارشادية
- المخططات والرسومات
- جدول الاعطاب.
- أنبوب أو أنبوب.
المعايير العامة للأداء:
الامتثال لقواعد الصحة والسلامة المهنية
- الاستخدام المناسب للأدوات ومعدات الورش
- احترام تقنيات التنفيذ
- الامتثال للتسامح والمعايير
- دقة القياسات
- نظافة ودقة العمل
- احترام الوقت المخصص













	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	-اختر الأدوات والمعدات والملحقات
	- الاختيار الحكيم للأدوات والمعدات والملحقات والمواد
	- قواعد عامة داخل الورش وتتعلق باستخدام معدات وأدوات الورشة
- أنواع الملفات ، المناشير ، الناسخات ، اللكمات ، الأزاميل وكيفية استخدامها
- ملزمة ، مطرقة ، نوع المثاقب ، خراطيش ، حنفيات قوالب واستخداماتها
- اختيار سرعة دوران المثاقب حسب أقطارها والمعدن المحفور
- اختيار قطر فتحة الأمامية
- استخدام مقياس الخيط
-أنبوب أو أنبوب.
- تشغيل وخصائص معدات وأدوات الورشة واستخداماتها:
· حفر العمود
· منضدة الطحن
· ورشة عمل الصحافة
· منشار ميكانيكي
· أدوات مختلفة
- معدات المناولة واستخداماتها:
-شاحنات البليت جاك.

	- استخدام أدوات القياس والتحكم
	- الاختيار الحكيم لأدوات القياس والتحكم.
- دقة القياس
	مفاهيم علم القياس
استخدام أدوات القياس والتحكم (الفرجار ، بالمر ، تتبع الرخام ، مقياس الوسم ، إلخ.
- إحتياط الإستعمال

	- عمل تعديل الأداء ،
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة
- الاستخدام المناسب لمواد التركيب
- دقة القياسات
	تنفيذ مختلف
عمل الورشة:
تتبع ، منشار ، ملف ، طحن ، شحذ ، حفر ، خيط ، صنبور
- أداء التبريد والتلطيف
- استخراج البراغي والصنابير

	-أداء أعمال اللحام
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة
- الاستخدام المناسب لمعدات اللحام
- اتقان استعمال اللحام والشعلات
	تدابير أمنية
- عملية اللحام بالقوس الكهربائي والأكسي أسيتيلين.
- الخصائص الفنية وبناء محطات اللحام بالقوس الكهربائي والأكسي أسيتيلين
- تعديلات محطات اللحام
- اختيار حشو المعدن
- مبدأ تشغيل موقد اللحام



بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : اعلام الي	
الرمز :.م.إ.6
المدة : 60 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
استعمال الحاسوب
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- الحواسيب  وملحقاتها.
- برامج التشغيل ، البرامج القياسية.
- دعم التوثيق (قرص مضغوط ، أقراص مرنة ، إلخ).
-  إنترنت.
باستعمال :
- مهمة احترافية.
- القواعد الارشادية.
المعايير العامة للأداء:
- احترام نهج التشغيل
- التمكن من معالجة النصوص وبرامج تشغيل جداول البيانات
- الامتثال لمعايير العرض
- الاختيار المناسب للمواقع الإلكترونية
-  توقيت.
















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- التعرف على العناصر المكونة للحاسوب 
	- التحديد الدقيق لعناصر الحاسوب 
- احترام الإجراء الواجب اتباعه
- التوصيل الصحيح للأجهزة الطرفية
	- تاريخ الحوسبة والحاسوب
- المكونات العامة للحاسوب
- توصيل الأجهزة الطرفية بالوحدة المركزية للكمبيوتر

	- استخدام برامج معالجة النصوص وجداول البيانات الخاصة ببرامج التشغيل
	- إتقان برامج التشغيل
- الاستخدام المناسب لمعالجة النصوص وبرامج جداول البيانات
- توقيت
- الامتثال لمعايير العرض
	- أنظمة التشغيل (دوس ، إصدارات مختلفة من وندوز)
- ورد ، إكسل

	- استغلال الأفلام الوثائقية الإلكترونية
	- حسن استخدام المعلومات الفنية
	- استخدام وسائط التوثيق (قرص مضغوط ، قرص مرن ، قرص فلاش)

	- إجراء بحث عن الوثائق على الإنترنت
	الاختيار المناسب للمواقع
	- استخدام الإنترنت والإنترانت
- محركات البحث
-بريد الالكتروني

























بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : تقنيات التعبير	
الرمز :.م.إ.7	
المدة : 45 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
تطبيق تقنيات الاتصال الشفوي والمكتوب
شروط التقويم :
· فرديا او جماعيا
انطلاقا من :
- مبادئ وتقنيات الاتصال.
-  كمبيوتر.
-  توثيق تقني
- التقارير والاقتباسات والدقائق وتعليمات التشغيل
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- الوضع الشخصي أو المهني.
- لعب الأدوار مع الزملاء.
المعايير العامة للأداء:
- ملاءمة ودقة المعلومات المنقولة.
- لغة واضحة ومختصرة.
- استخدام المصطلحات المناسبة.
- الاختيار المناسب لوضع الاتصال.
- جودة الاتصال الشفوي والكتابي.















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- تطبيق تقنيات الاتصال الشفوي والكتابي.
	- التحديد الدقيق لمعايير وعقبات الاتصال الفعال
	مفهوم الاتصال
- أشكال الاتصال
- عناصر عملية الاتصال:
· مُصدر. تم الارسال؛
· المتلقي. وصلت الرساله ؛
· ملاحظات.
- الإطار المرجعي الشخصي:
· المعايير. القيم؛
· الصورة الذاتية
تأثير الإطار المرجعي الشخصي
- خصائص الرسالة المؤثرة
- مكان المشاعر
- أنواع الأسئلة وردود الفعل عليها
-نشاط الاستماع والتعاطف
-الصياغة ، التغذية الراجعة
- عناصر أخرى تسهل الاتصال: ألعاب ، ضحك
- مبادئ ديناميكيات المجموعة
- التواصل بين أعضاء فريق العمل الفعال

	- كتابة تقرير وتقدير
	- تفسير دقيق للتعليمات
- الاختيار الحكيم لطريقة التعبير ونقل التعليمات
- الامتثال لمعايير العرض
- كتابة صحيحة
- معلومات دقيقة وقابلة للتنفيذ
	-إرسال المعلومات
- تلقي المعلومات.
-استشارة في الموضوعات.
- إبداء رأيك في الموضوعات.
- معايير عرض التقارير والتقديرات والمحاضر















بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : رسم تقني	
الرمز :.م.إ.8		
المدة : 60 ساعة
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
على القراءة وتفسير الخطط ورسم الرسومات
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- أدوات وأدوات الرسم.
- أداة قياس ، آلة حاسبة.
- الأجزاء الميكانيكية (البكرات ، الأعمدة ، العجلة المسننة).
- مخططات وخطة.
- الكتيبات والمعايير الفنية.
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- حالة العمل
المعايير العامة للأداء:
- الالتزام بتقنيات ومعايير العمل.
- تفسير دقيق للخطط والرسوم البيانية.
- التنفيذ الصحيح للرسومات والاقتباسات.
- عمل نظيف وأنيق.
- حسن التوقيت.
















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	تطبيق المبادئ الأساسية للرسم الفني
	- الاستخدام الصحيح لمواد الرسم
- التحديد الصحيح لمعايير الرسم
- احترام تقنية وطريقة الرسم
	- مواد الرسم
- تنسيقات أوراق الرسم: A0 و A1 و A2 و A3 و A4.
- الحروف والأرقام.
- الخرطوشة
* الأحرف الكبيرة والصغيرة.
* ارتفاعات وعروض ومساحات قياسية.
* التخطيط: مستقيم ومائل.
- رسم تقنى _ رسم عن طريق الكمبيوتر
- الرسم العام
- تعريف الرسم
- أنواع الرسم المختلفة (كروكي ، كروكي ، تمثيل مفكك).
- تمثيل أنواع الخطوط مختلفة.
- وجوه هندسية

	- ارسم الأجزاء (الإسقاط المتعامد والقطاعي)
	- اختيار حكيم وجهات النظر والأقسام والمقياس
- يتوافق مع معايير الرسم
- احترم تقنيات رسم قطعة في قسم أو جزء.
	تعريف آراء:
* الجبهة ، اليسار ، اليمين ، الأعلى ، الخلف.
- إسقاط أجزاء بسيطة.
- إسقاط قطع بسيطة ذات مستويات مائلة.
- إجراء الإسقاط
- تخطيط المناظر فيما يتعلق بالمنظر الأمامي
- الإسقاط المتعامد
- وجهات النظر المختلفة (محلية ، مائلة ، إلخ.)
- المقياس ، البعد ، المحاور
- وجهات نظر منظور ،
- الاقسام
- روابط بين أبعاد العرض.
- تمثيل الملامح والخطوط المرئية والخطوط المخفية والطائرة المائلة.
التخفيضات والمعايير اللازمة.
- أنواع مختلفة من التخفيضات
- أقسام الضرورة والمعايير
- الأقسام بأنواعها المختلفة
- تمثيل أجزاء بأشكال مختلفة في أقسام
- تمثيل أقسام مختلفة
- الأجزاء (الخيوط والربط)

	- تفسير مخطط تمثيل الأجزاء الميكانيكية ، رسم تجميع ميكانيكي
	- التفسير الصحيح لترتيب التجميع والتفكيك للتركيبات الميكانيكية
	- التمثيل الرمزي للأعضاء الميكانيكية وناقلات الحركة
- رسم التجميع الميكانيكي
- ترتيب التجميع والتفكيك من الرسم


بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ : و.ن.ت.أ 1/ و.ن.ت.أ 2		
المقياس : كهرباء و الكترونيك السيارات
الرمز :.م.إ.9		
المدة : 65 ساعة	
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
تطبيق مبادئ كهرباء وإلكترونيات السيارات
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- عناصر كهربائية ومكونات الكترونية ودعامات.
- أجهزة قياس ، أدوات كهربائية محددة.
- طاولات تعليمية
- وسائل الأمن.
- لحام الحديد ، القصدير ، مضخة إزالة اللحام ، الفرشاة.
- الدوائر الكهربائية والمكونات الإلكترونية
- وثائق تقنية
- المخططات والرسوم البيانية
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- حالة العمل
المعايير العامة للأداء:
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية.
- ملاءمة التفسيرات.
- الاستخدام المناسب للأدوات وأجهزة القياس الكهربائية.
- التحقق الشامل من العناصر والمكونات الكهربائية
إلكترونيات.
- تفسير دقيق للخطط والرسوم البيانية.
- استخدام المصطلحات المناسبة.











	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	- تطبيق المبادئ الأساسية للكهرباء والإلكترونيات
	- التطبيق الصحيح للصيغ
- دقة الحسابات
	- الأنظمة والدوائر الكهربائية
- طريقة انتاج الكهرباء
- الموصلات والتوصيل
- أشباه الموصلات والعوازل
- التيار المباشر
- التيار المتناوب
- الجهد والتيار والطاقة الكهربائية والمقاومة
- المغناطيسية وتطبيقاتها
- الكهرومغناطيسية والتطبيقات

	التعرف على المكونات الكهربائية والإلكترونية المختلفة
	- التحديد الدقيق للمكونات
- استخدام المصطلحات الصحيحة
	- مبادئ تشغيل المكونات الكهربائية المتعلقة بالكهرومغناطيسية:
موصل الملف اللولبي ، التتابع ، ملف الإشعال ، محرك DC ، المولد
- أشباه الموصلات: مكثف ، مقاومات
- المكونات الكهربائية:
جهاز الحماية
أجهزة التحكم
أرضي
- بطاريات بطاريات

	استخدام أجهزة القياس الكهربائية والإلكترونية
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة
- الاستخدام المناسب لأجهزة القياس
	- إجراء أمني خاص
- التشغيل والاستخدام
اجهزة القياس
الكهرباء:
الفولتميتر
جهاز قياس المقاومة
مقياس التيار الكهربائي
متعدد التناظرية والرقمية

	- قراءة وتفسير المخططات الكهربائية والإلكترونية
	- دقة القراءات والتفسير
	- الرموز التي تمثل المكونات الكهربائية
- الخطط الكهربائية








بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ 1: صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل		
المقياس : صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل	
الرمز :.م.إ.1		
المدة : 65 ساعة	
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- كتيب الصيانة
- وثائق تقنية
باستعمال :
- جدول الأعطال ،
- الحاقنات ، مضخات الحقن ، مضخات التغذية ، عناصر التصفية ،
خطوط الأنابيب ،
- أدوات وأدوات محددة
- المعدات (منصة الاختبار ، جهاز المعايرة ، أجهزة المحاكاة)
المعايير العامة للأداء:
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاستخدام المناسب للأدوات ومعدات الورش
- دقة التشخيص
- الامتثال لتوصيات الشركة المصنعة
-  توقيت.
- احترام الوقت المخصص.















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	تشخيص دائرة حقن الديزل على المحرك.
	- دقة التشخيص
- الاختيار الصحيح للأدوات والأجهزة وأدوات التحكم.
	- يتحقق من عمل دائرة إمداد الطاقة
- استخدام جدول تشخيص الأعطال

	إصلاح مضخة الوقود واستبدال المرشحات والأنابيب وضبط الحاقنات
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
إتقان استخدام أدوات تفكيك محددة
- دقة الفحص والرقابة و التحكم بتقنيات المراقبة
	- توصيل الأنابيب
- فحص عناصر الحاقن
- استبدال العناصر المعيبة
- استخدام جهاز اختبار الحقن المناسب
- أوضاع ضبط الحاقن المختلفة
- معايرة الحاقن
- إجراءات التنفيذ

	إصلاح وضبط مضخات الحقن المباشر والدوارة.
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
إتقان استخدام أدوات تفكيك محددة
- دقة الفحص والمراقبة
تقنيات التحكم الرئيسية
	- التحقق من وضبط المضخات الخطية والدوارة
- إصلاح وتعديل وتوقيت مضخات الحقن
- التحقق من وضبط وضبط المضخة الدوارة على المحرك

	تحقق من مكونات دائرة السكك المشتركة وحاقن المضخة
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
إتقان استخدام أدوات تفكيك محددة
- دقة الفحص والمراقبة
تقنيات التحكم الرئيسية
	- التحقق والتحكم في السكك المشتركة وأنظمة حاقن المضخة
- استخدام جدول تشخيص الأعطال
- التحقق من حالة الأنابيب والتجهيزات
إجراءات التنفيذ.

















بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ 2: الضبط والتحكم في مقعد الاختبار		
المقياس : التحكم وضبط مضخات حقن الديزل	
الرمز :.م.إ.6		
المدة : 119 ساعة	
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
استخدام أجهزة الكمبيوتر
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- المعدات المناسبة.
-  أداة قياس.
-  طاولة العمل الاختباري
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- مشكلة حقيقية أو محاكاة.
- وثائق تقنية
المعايير العامة للأداء:
- احترام نهج التشغيل
- التمكن من معالجة النصوص وبرامج تشغيل جداول البيانات
- الامتثال لمعايير العرض
-  توقيت.


















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	قم بتركيب مضخة الحقن على طاولة الاختبار
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
	- مفاهيم أساسية على منضدة اختبار مضخات الحقن
-دور ودستور مقعد الاختبار.
- مبدأ تشغيل الأنواع المختلفة لمنضدة الاختبار.
- إجراءات تشغيل طاولة الاختبار.
تركيب مضخات الحقن على طاولة الاختبار (تقنيات الاقتران)

	تطهير الدائرة.
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- التطبيق الصحيح لتقنيات التطهير
-التحقق الصحيح من الاغلاق.
	- التحقق من الشد.
- تقنيات التطهير

	قم بمعايرة منصة الاختبار.
	إتقان تقنيات بدء التشغيل
الاستخدام المناسب لمنصة الاختبار
إتقان تقنيات الضبط والتحكم في مضخة الحقن على طاولة الاختبار
	- طريقة البدء (قم بتشغيل طاولة الاختبار)

	قم بإجراء إعدادات المضخة والتحكم فيها.
	- دقة العمل
- الاختيار الحكيم لأدوات ومعدات الضبط والتحكم
- تفسير دقيق للمعلومات من كتيبات الشركات المصنعة
	- استخدام كتيبات الصصانع ، الأوراق الفنية
- عمليات الضبط والتحكم في مضخة الحقن على طاولة الاختبار:
التدفق (توقف ، خمول ، حمولة كاملة) الضغط.
- وضع علامات على النقاط الوتدية.
- أدوات وأجهزة محددة












بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ 2: الضبط والتحكم في مقعد الاختبار		
المقياس : مراقبة أنظمة حقن commun rail
الرمز :.م.إ.7		
المدة : 117 ساعة		
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
استخدام أجهزة الكمبيوتر
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- الادوات و المعدات،
- مقعد اختبار أو جهاز محاكاة
- أدوات القياس.
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- مشكلة حقيقية أو محاكاة.
- وثائق تقنية
المعايير العامة للأداء:
- الامتثال لتدابير الصحة والسلامة ،
- احترام سير العمل ،
- العمل بحرص ونظافة ،
- الاستخدام المناسب للأدوات والمعدات

















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	قم بتركيب نظام حقن القضيب المشترك.
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام الصحيحين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة
	أساسيات محاكاة نظام السكك الحديدية المشتركة
- دور ودستور محاكي نظام السكك الحديدية المشتركة
- مبدأ العمل لمحاكاة نظام السكك الحديدية المشتركة
- إجراءات تشغيل جهاز محاكاة نظام السكك الحديدية المشتركة
تجميع نظام السكك الحديدية المشتركة على جهاز محاكاة الاختبار (تقنيات التجميع)
استخدام أدوات وأجهزة محددة

	تطهير الدائرة.
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- تطبيق تقنيات التطهير
- التحقق الصحيح من الضيق.
	- تدبير أمني
- التحقق من الشد.
- تقنيات التطهير

	قم بمعايرة طاولة الاختبار
	إتقان تقنيات بدء التشغيل
الاستخدام السليم في جهاز المحاكاة
	- طريقة البدء (بدء منصة الاختبار)

	افحص مضخة حقن السكة المشترك.
	إتقان تقنيات الضبط والتحكم
دقة التحقق
الاختيار الحكيم للأدوات ومعدات الضبط والتحكم
- تفسير دقيق للمعلومات من كتيبات الشركات المصنعة
	-استخدام كتيبات المصنع.
- الإعدادات والتحكم.
أدوات وأجهزة محددة

















بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ 2: الضبط والتحكم في مقعد الاختبار		
المقياس : مراقبة حاقن المضخة.	
الرمز :.م.إ.8		
المدة : 117 ساعة		
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
استخدام أجهزة الكمبيوتر
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
- المعدات المناسبة.
-  أداة قياس.
- مقعد اختبار أو جهاز محاكاة
باستعمال :
- القواعد الارشادية.
- مشكلة حقيقية أو محاكاة.
- وثائق تقنية
المعايير العامة للأداء:
- احترام نهج التشغيل
- التمكن من معالجة النصوص وبرامج تشغيل جداول البيانات
- الامتثال لمعايير العرض
-  توقيت.

















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	قم بتثبيت حاقن المضخة على طاولة الاختبار.
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
	أساسيات جهاز محاكاة حاقن المضخة
- دور ودستور جهاز محاكاة حاقن المضخة
- مبدأ تشغيل جهاز محاكاة حاقن المضخة
- مبدأ تشغيل حاقن المضخة
- إجراءات تشغيل جهاز محاكاة حاقن المضخة
تجميع حاقن المضخة على جهاز محاكاة حاقن المضخة (تقنيات اقتران)
استخدام أدوات وأجهزة محددة

	تطهير الدائرة.
	الامتثال لقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- تطبيق تقنيات التطهير
- التحقق الصحيح من الغلق.
	- التحقق من الغلق.
- تقنيات التطهير

	قم بمعايرة منصة الاختبار.
	إتقان تقنيات بدء التشغيل
الاستخدام المناسب لمحاكي حاقن المضخة
	- بدء محاكاة حاقن المضخة

	افحص حاقن المضخة
	إتقان تقنيات الضبط والتحكم
دقة التحقق
الاختيار الحكيم للأدوات ومعدات الضبط والتحكم
- تفسير دقيق للمعلومات من كتيبات الشركات المصنعة
	- الإعدادات والتحكم
- أدوات وأجهزة محددة

















بطاقة تقديم المقياس الإدماج
و.ن.ت.أ 2: الضبط والتحكم في مقعد الاختبار		
المقياس : الضبط و المراقبة على جهاز الاختبار	
الرمز :.م.إ.2		
المدة : 45 ساعة		
غرض المقياس
السلوك المنتظر :
في نهاية المقياس، يكون كل متربص قادرا على :
استخدم منضدة الاختبار وأجهزة المحاكاة لضبط مضخات الحقن ومضخات الحقن وأنظمة السكة المشترك والتحكم فيها. 
شروط التقويم :
· فرديا 
انطلاقا من :
-  كتيب الصيانة
- وثائق تقنية 
باستعمال :
- أدوات وأدوات ،
- محاكيات مقاعد البدلاء 
المعايير العامة للأداء:
- الاستخدام المناسب للمعدات والأدوات ،
- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والبيئة
- دقة الضبط والضبط والقياس ،
- دقة التحقق والقراءة ،
- احترام أسلوب العمل.
















	الاغراض الوسيطة
	المعايير الخاصة للاداء
	عناصر المحتوى

	قم بالتثبيت على مقعد الاختبار أو جهاز المحاكاة
	- الالتزام بقواعد الصحة والسلامة وحماية البيئة
- الاختيار والاستخدام المناسبين للأدوات وأدوات القياس والأجهزة.
	مفاهيم أساسية عن مقاعد الاختبار ومحاكاة حقن الديزل
- الدور والدستور مبدأ تشغيل الأنواع المختلفة من مقاعد الاختبار وأجهزة المحاكاة
- إجراءات التشغيل لمنضدات الاختبار وأجهزة المحاكاة
- طريقة التجميع على طاولة الاختبار - طريقة التجميع على أجهزة المحاكاة (تقنيات الاقتران)

	قم بإجراء الإعدادات والتحكم.
	إتقان تقنيات الضبط والتحكم
- دقة التحقق الاختيار الحكيم للأدوات ومعدات الضبط والتحكم
	- تقنيات الاندفاع والتحقق من الضيق.
- طرق البدء
- الإعدادات والتحكم
- أدوات ومعدات تحكم محددة
تحديد نقاط التثبيت.




7-التربص التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية
التربص التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية يعتبر نشاط تكميلي لأغراض برنامج الدراسات، ويتم على مستوى المؤسسات الاقتصادية.
هذا النشاط يتيح للمتربص البدء في عملية تعلم ممارسة المهنة 
· الأهداف:
· تطبيق مكتسبات التكوين في الواقع المهني.
· التأقلم مع ظروف العمل وتنظيمه.
· تحديد الفوارق الممكنة بين طرق العمل المكتسبة في التكوين و المستعملة في المؤسسات الاقتصادية.
· تنمية القدرة على الاستقلالية في العمل.

· تنظيم التربص:
الفريق البيداغوجي المكلف بتأطير المتربصين ينظم التربص وفق مايلي :
· تحضير التربص :
هذا التحضير يشمل :
· تحديد أشكال متابعة المتربصين
· تحديد معايير التقييم التي تتيح التأكد من مدى تحقيق أغراض التربص.
· انجاز مخطط سيرورة التربص التطبيقي (أثناء التكوين، في نهاية التكوين، المدة، الخ).
· الاتصالبمسئولي المؤسسات الاقتصادية لضمان استقبال المتربصين 





· إجراء التربص التطبيقي:
يسهر الفريق البيداغوجي على السير الحسن للتربص التطبيقي لهذا من الضروري ترسيخ توافق مستمر بين: المتربص- المكون المكلف بالمتابعة – معلم التمهين
كل هذا من أجل الانسجام في العملية التكوينية.

· تقويم التربص :
	في نهاية التربص، يكون هناك تقويم لمعرفة مدى تحقيق الاغراض المسطرة من خلال هذا التربص.
يمكن لاساليب التقويم أن تأخذ اشكال متعددة : مذكرة، تقرير عن التربص، انجاز اعمال، الخ...

ملاحظة : الفريق البيداغوجي الذي يؤطر المتربصين ينجز بطاقة التربص التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية حسب المنوذج التالي :



بطاقة التربص التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية
الاختصاص :ميكانيك تصليح معدات الحقن ديزل 
الفترة :08(اسبوع من التربص التطبيقي (                 ساعة))

	الاغراض
	متابعة التربص
	معايير التقدير

	- جعل المتدرب كفؤاً في إصلاح المحور ،
- ضمان اندماج المتدرب في الحياة المهنية.
- تعزيز تطور الشخص وتعميق المعرفة المهنية ،
- ضمان التنقل المهني للفرد.

	زيارة منتظمة
	- ينفذ الإصلاح بشكل صحيح ،
- معرفة حقوق ومسؤوليات العامل ،
- عادة التقييم الذاتي لتدخلاته ،
- زيادة قدرتهم على التعلم والحصول على المعلومات وتوثيق أنفسهم.











8- مصفوفة مقاييس التكوين


	المدة (ساعة)
	
	48 س
	60 س
	48س
	60س
	60 س
	60س
	45 س
	60 س
	65 س

	
	                    م.ت.ك

       م.ت.أ
	

	الصحة و السلامة
	تكنولوجيا المحرك
	الفيزياء
	اجهزة النقل الميكانيكي والمواد
	التركيب واللحام
	اعلام الي
	تقنيات التعبير

	التصميم الصناعي

	الكهرباء وإلكترونيات السيارات


	
	
	الترتيب
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	1 2

	120 س
	صيانة وإصلاح مكونات نظام الوقود 

	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	120 س
	صيانة وإصلاح مضخات الحقن المباشر 

	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	120 س
	صيانة وتصليح مضخات الحقن الدوارة
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	

	120 س
	صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم الإلكتروني
	13
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	119 س
	صيانة وإصلاح نظام حقن السكة المشترك
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	45 س
	صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
	15
	وحدة الاندماج

	119 س
	التحكم وضبط مضخات حقن الديزل
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	117 س
	ضبط أنظمة حقن السكك المشتركة.
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	117 س
	فحص حاقن المضخة 

	18
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	45 س
	التحكم والضبط على طاولة الاختبار. 

	19
	وحدة الاندماج




9- جدول التوزيع الزمن الأسبوعي و السداسي

	
	السداسي الأول
	
	السداسي الثاني
	
	السداسي الثالث

	
	نضري
	اعمال تطبيقية + اعمال موجهة
	المجموع الأسبوعي
	المجموع الكلي  للسداسي
	
	نضري
	اعمال تطبيقية + اعمال موجهة
	المجموع الأسبوعي
	المجموع الكلي  للسداسي
	
	نضري
	اعمال تطبيقية + اعمال موجهة
	المجموع الأسبوعي
	المجموع الكلي  للسداسي

	م 1 :الصحة و السلامة
	18 س
	30 س
	08
	48 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 2 :تكنولوجيا المحرك
	20 س
	40 س
	10
	60 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 3 :الفيزياء
	18 س
	30 س
	08
	48 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 4 :اجهزة النقل الميكانيكي والمواد
	20 س
	40 س
	10
	60 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 5 :التركيب واللحام
	20 س
	40 س
	10
	60 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 6 : اعلام الي
	20 س
	40 س
	10
	60 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 7 :تقنيات التعبير
	15 س
	30 س
	7.5
	45 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 8 : التصميم الصناعي
	20 س
	40 س
	10
	60 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 9 :صيانة وإصلاح مكونات نظام الوقود 
	50 س
	70 س
	24
	120 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 10 :الكهرباء وإلكترونيات السيارات
	20 س
	45 س
	13
	65 س
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	م 11 :صيانة وإصلاح مضخات الحقن المباشر 

	
	
	
	
	
	50 س
	70 س
	12
	120 س
	
	
	
	
	

	م 12 :صيانة وتصليح مضخات الحقن الدوارة
	
	
	
	
	
	50 س
	70 س
	12
	120 س
	
	
	
	
	

	م 13 :صيانة وإصلاح مضخات الحقن ذات التحكم الإلكتروني
	
	
	
	
	
	50 س
	70 س
	12
	120 س
	
	
	
	
	

	م 14 :صيانة وإصلاح نظام حقن السكة المشترك
	
	
	
	
	
	49 س
	70 س
	17
	119 س
	
	
	
	
	

	م 15 :صيانة وإصلاح أنظمة حقن الديزل
	
	
	
	
	
	49 س
	70 س
	17
	119 س
	
	
	
	
	

	م 16 :التحكم وضبط مضخات حقن الديزل
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 س
	30 س
	5
	45 س

	م 17 : ضبط أنظمة حقن السكك المشتركة.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 س
	70 س
	13
	117 س

	م 18 : فحص حاقن المضخة 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	47 س
	47 س
	13
	117 س

	م 19 : التحكم والضبط على طاولة الاختبار. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 س
	15 س
	5
	45 س

	التربص التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية
	
	288 س





