الطبلية أو المنصة النقالة هي عبارة عن منصة تستخدم لحمل المواد والبضائع باستخدام الرافعة شوكية. الطبلية هو الأساس الهيكلي لوحدة تحميل الذي يسمح المناولة والتخزين.[1][2][3] يتم وضع البضائع أو حاويات الشحن في كثير من الأحيان على طبلية مربوطة بإحكام ومن ثم تشحن. منذ اختراع الطبلية في القرن العشرين، استخدامت بشكل كبير وتركت الأشكال القديمة من الصناديق مثل صندوق خشبي و برميل خشبي ، كما أنها تعمل بشكل جيد مع التعبئة والتغليف الحديثة مثل صناديق الورق المقوىو حاويات النقل المتعدد الوسائط التي تستخدم عادة للشحن بالجملة.
معظم الطبليات عادةً تكون مصنوعة من خشب، ويوجد أيضاً طبليات مصنوعة من حديد و لدائن والمواد المعاد تدويرها، وكل مادة لها مزايا وعيوب.
المواد المستخدمة في صنعها[عدل]
أرخص الطبليات عادة تكون مصنوعة من الخشب اللين، وترمى في القمامة بعد إستخدامها في نقل البضائع أو إستخدامها كحطب.
طبليات للدائن وتصنع من اللدائن الجديد أو المعاد تدويره حيث إن طبليات اللدائن قابلة لإعادة التدوير والصنع من جديد، وهي طبليات مكلفة حيث يتم إستإجارها ومن ثم إعادتها إلى المرسل الأصلي، عادة ما تكون دائمة للغاية، وتستمر لمدة مائة رحلة أو أكثر.
طبليات المعادن شبيهة بأختها من اللدائن حيث انها مكلفة، وتستمر لمدة طويلة قبل تلفها، ومن ثم يعاد تدويرها.
التقييس والتنظيم[عدل]
المنصات الخشبية تتكون عادة من ثلاثة أو أربعة ألواح خشبية، وعلى رأسها يتم وضع الحمولة.
الطبليات تخضع لتوحيد مقاستها ليسهل نقله بالرافعة الشوكية وتسعى منظمات دولية لتنظيم هذه المقاسات.
جدول يوضح طبليات المنظة الدولية للمعايير (إيزو) يتكون من ستة مقاسات.
	الأبعاد بالميل متر
	المناطق الأكثر استخداماً

	1016 × 1219
	أمريكا الشمالية

	1000 × 1200
	أوروبا، آسيا

	1165 × 1165
	أستراليا

	1067 × 1067
	أمريكا الشمالية والجنوبية ، أوروبا

	1100 × 1100
	آسيا

	800 × 1200
	أوروبا، يناسب العديد من المداخل


مخاطر الحريق
رافعة شوكية
اذهب إلى التنقلاذهب إلى البحث

أحد العمال يستخدم رافعة شوكة لنقل حمولة كبيرة وثقيلة

رافعة شوكية وتظهر فيها بوضوح أذرع الرفع والتي تُشبه شوكة الطعام إلى حد كبير
الرافعة الشوكية (بالإنجليزية: Fork-lift) هي شاحنة صناعية تستخدم لرفع ونقل الحمولات الثقيلة والكبيرة نسبيا.[1][2][3] سُميت بهذا الاسم لأن أذرع الرفع فيها تُشبه إلى حد كبير شوكة الطعام، كما يظهر بوضوح في الصورة الثانية.
تم تطوير رافعة الشوكة الحديثة عام 1960 بواسطة عدة شركات منها شركة كلارك. ومنذ ذاك الحين، أصبحت رافعات الشوكة جزء أساسي في المصانع والمخازن. كانت تعتمد بالبداية على استخدام بطاريات ثم زودت بمحركات لتزويدها بالطاقة.
انظر أيضاً
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