



الاختصــــاص :   أمين مخــــــــــزن                                                      رقم الدرس : 04
المــــــــــــــادة : تفريغ ومراقبة البضاعة 
عنوان الدرس  : التجهيزات المخزنية 

                                             الغرض البيداغوجي                
	
في نهاية الحصة يصبح المتربص قادرا على ذكر أنواع التجهيزات المخزنية  بدون خطأ




الوقت :  04ساعة                                               الطريقة : استفهامية إلقائية 
                                  المعدات البيداغوجية :
	الأستاذ
	المتربص

	
السبورة +قلم السبورة


	
الكراس +القلم



الوسائل البيداغوجية : 
عناصر الدرس :
1/ أنواع التجهيزات المخزنية 
       1-1: القواعد الخشبية والتجهيزات البلاستيكية
       2-2: الصناديق
       1-3: الدواليب والأدراج
       1-4: الأرفف
       1-5:البراميل والخزانات الصهاريج والاسطوانات
       1-6: تجهيزات أخرى
       1-7: الميزان
       1-8:المحرار
       1-9: ميزان الحرارة المعكوس
       1-10: الفرجار 


                              المراحـــل الأساسيـــة للــــــــــدرس
	            الأستــــــــــــــــــــــــاذ
	           المتربـــــــــص

	  مراجعة حول الدرس الماضي 
· مركز الاهتمــــــــــــــام:
  من اجل التخزين السليم للبضاعة وكذا سهولة الوصول إليها مالعمل المطلوب  ؟
· كتابة العنوان على السبورة
                 عنوان درسنا اليوم هو : تحديد المساحات المخزنية 
· كتابة الغرض البيداغوجي على السبورة 
-----------------------------------------------------------------------..............
ـ  وضع قي صعوبة 1:
· ماهي الاعتبارات الواجب مراعاتها عند تحديد مساحات المخزن ؟
ـ  الشرح والبرهنـة: انظر محتوى الدرس 
ـ الإعادة :
ـ  مـــراقبة جزئيــة :
-----------------------------------------------------------------...............
ـ وضع قي صعوبة2:
1. ماهي أنواع المساحات التي يجب توفرها المخزن  ؟
ـ الشرح والبرهنـة:انظر محتوى الدرس 
ـ  الإعادة :
ـ  مـــراقبة جزئيــة
……………………………………………………………………………………................
ـ وضع قي صعوبة3:
1. ماهي أنواع المساحات التي يجب توفرها المخزن  ؟
ـ  الشرح والبرهنـة:انظر محتوى الدرس 
ـ الإعادة :
ـ مـــراقبة جزئيــة
..................................................................................................

  المراقبة العــــــــــــامة:ماهي انواع التجهيزات المخزنية ؟
  الخلاصــــــــــــةّ: 
ملاحظة :.....................................................................................

.............................................................................................

..............................................................................................

  ................................................................................................
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7 / الميزان ّ
جهاز قياس الوزن يُعرف باللغة الإنجليزية بمصطلح (Weighting device)، ويعرف باللغة العربية باسم الميزان، وهو أداةٌ تستخدم لتحديد وقياس الوزن المرتبطة بحجم الكُتلة، ويعرف أيضاً بأنه جهازٌ أو آلة تُحدّد مقدار كتلة الجسم، ويُستخدم في قياس وزن الإنسان من خلال الوقوف عليه بكلا القدمين مع ارتباطه بتأثير الجاذبية الأرضية، وحجم كتلة الجسم عندها يتمكّن من تحديد المقدار الصحيح للوزن. لا يقتصر استخدام قياس الوزن على تحديد وزن الإنسان فقط؛ بل يستخدم في العديد من الأعمال التجارية، والصناعية من أجل معرفة وزن العديد من الآلات، والأجهزة التي تستخدم في الصناعات المختلفة، ومن الأمثلة على ذلك تحديد وزن المركبات عند تصنيعها للتعرّف على قدرتها الحركية، وطبيعة سيرها في مختلف أنواع الطرق، كما أنّ الميزان يُستخدم في المحال التجارية، مثل: البقالات من أجل تحديد وزن الفواكه، 
8/ المحرار 
وهو جهاز قياس درجة الحرارة( الترمومتر) يُعرف أيضاً بميزان الحرارة أو المحرار الطبي، وهو عبارة عن أداة صغيرة الحجم، تتمثل وظيفتها في قياس درجات حرارة المواد بمختلف أشكالها الغازية أو السائلة أو الصلبة، وغالباً ما يستخدم في المجال الطبي لقياس درجة حرارة المريض ومتابعة حالته الصحية، كما يمكن استخدامه أيضاً في قياس درجة حرارة الطقس من خلال وضعه على النوافذ أو الأبواب.
9/ ميزان الحرارة المعكوس :
هو عبارة عن مقياس حرارة زئبقي يستخدم لغايات قياس درجة حرارة أعماق الماء، ويرجع استخدامه من قِبل العلماء بين 1900-1970م. البيروسكوب يُعرف أيضاً بمقياس الإشعاع الحراري ومقياس كثافة الحرارة المبنعثة، حيث يعتبر وسيلة لقياس كثافة الحرارة المنبثقة من مصدر حراري ومدى تأثيرها في الأجسام من حيث التبريد؛ وتعتبر هذه الأداة ميزان حرارة تفاضلي مع لمبة مطلية بماء الفضة أو الذهب، كما يستخدم أيضاً بتحديد درجة حرارة مصهر أو فرن. الرطوبة يشير مصطلح الرطوبة إلى كمية السوائل الموجودة داخل جسم ما بغض النظر عن حالته غازية كانت أو صلبة، ويأتي التعبير غالباً لوصف نسبة الماء الموجودة في الجسم، وتتعدد الرطوبة إلى عدة أنواع بين رطوبة جوية ورطوبة التربة، إلا أنّها في النهاية رطوبة مع اختلاف ماهية الجسم الموجودة فيه. أجهزة قياس درجة الحرارة والرطوبة الهايكرومتر يتألف من جهاز له محراران أحدهما محرار جاف ويعرف بالاعتيادي أما المحرار الآخر فإنّ بوصلته تُلّف بدءاً من الشاشة وصولاً إلى خزان صغير يحتوي على ماء مقطر ويُعرف باسم المحرار المبلل. جهاز الهايكروبراف هو عبارة عن أداة تتألف من خصلة من شعر الإنسان يتم تثبيت أحد أطرافها بعنلات لها نهاية ترتبط بذراع يشير إلى إسطوانة دوارة تُثبت عليها ورقة بيانية لقياس مقدار الرطوبة النسبية، إذ ترتخي شعرة الإنسان عند ارتفاع كمية الرطوبة في الهواء.

10/ الفِرْجار أو البِرْكار أو البَرْجَل
وهي كلمة  (معرّبة من پرگار الفارسية) ويُسمى كذلك المِدْوَر وهو أداة رسم هندسي تستخدم في رسم الدوائر والأقواس الدائرية. كما قد تستخدم كأداة لقياس المسافات بشكل خاص على الخرائط. يستخدم الفرجار عادة في الرسم الهندسي، الملاحة والعديد من التطبيقات الأخرى.
عادة مايصنع الفرجار من المعدن، ويتألف من جزئين يتصلان بواسطة مفصل من الممكن التحكم بها لتحديد قياس الفتحة. بشكل عام يكون لإحدى القطعتين بروز مدبب في نهايتها وفي نهاية القطعة الأخرى يوجد قلم رصاص أوقلم.
يتم رسم الدوائر بتثبيت الرأس المدبب للفرجار في الورقة ووضع رأس قلم الرصاص على الورقة وتدويره حول القطعة المثبتة للحصول على رسم دائرة. من الممكن التحكم بقياس نصف قطر الدائرة عن طريق تعديل قياس الفتحة بين القطعتين باستخدام المفصل العلوي للفرجار.
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