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1) التعريف: نسمي مقاومات على التفرع، ربط مقاومتين أو أكثر من كلتا الطرفين لنحصل على مقاومة واحدة.
2) المعادلة: نقوم بتجربة ربط مقاومتين (R1 , R2) نقيس بالأوم ميتر قيمة كل واحدة منها ثم نربطهما من كلا الطرفين و نقيس المقاومة (Req) أو المكافئة  نلاحظ أنها أصغر من المقاومتين (R1 , R2) I1
R1

 ومن تطبيق قانون أوم نجد أن: 	I
I

 	U= R1.I1= R2.I2=Req.I                I2
R2

                     U

      I=I1+I2                                    
إذن المعادلة العامة هي : 
	
n  : عدد المقاومات
ملاحضة : ربط مقاومتين أو أكثر على التفرع يعطينا مقاومة مكافئة أصغر من قيمة المقاومات
المربوطة. و الهدف منها استخراج قيمة مقاومة لم نجدها متوفرة في السوق.
3)مثال:  أحسب المقاومة المكافئة R لمقاومتين على التفرع ، R1= 500Ω  و R2= 180Ω
- الإجابة:
علما أن : R1= 680Ω  و R2= 47Ω و أن 
  إذن       Req =  =132,35 Ω           = 				   
تمارين
التمرين الأول: ماهي المقاومة المكافئة لدارة كهربائية تحتوي على ثلاث مقاومات على التفرع 
R1= 20 Ω ، R2= 30 Ω و R3= 24 Ω
التمرين الثاني: دارة كهربائية تحتوي على مقاومتين على التفرع R1= 6 Ω ، R2= ? مع العلم أن  U= 12V و I=3A أحسب المقاومة R1 و I1,I2
الإجابة
1) مع العلم أن: R1= 20 Ω ، R2= 30 Ω و R3= 24 Ω
و أن   =  = =      
 =   =  =   
إذن Req =   = 8 Ω            
2) علما أن :    U= R1.I1  ومنه =  = 2A I1= 
إذن: I2 = I- I1 = 3-2 =1A
و منه:=12 Ω        R2= 
 Req=  = 4 Ω   ou Req=   =  4 Ω                                    
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