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1) التعريف: نسمي مقاومات على التسلسل ، ربط مقاومتين أو أكثر من طرف واحد لنحصل على مقاومة واحدة.
2) المعادلة: نقوم بتجربة ربط مقاومتين (R1 , R2) نقيس بالأوم ميتر قيمة كل واحدة منها ثم نربط بينهما و نقيس المقاومة (Req) أو المكافئة ، نلاحظ أن Req=R1+R2
إذن المعادلة لمقاومات على التسلسل هي :

	Req= R1+R2+……..Rn

ملاحضة : ربط مقاومتين أو أكثر على التسلسل يعطينا مقاومة مكافئة تساوي مجموع قيم كل المقاومات و الهدف منها استخراج قيمة مقاومة لم نجدها متوفرة في السوق.
3)مثال:  أحسب المقاومة المكافئة R لمقاومتين على التسلسل ، R1= 680Ω  و R2= 47Ω

- الحل:R2
R1

علما أن : R1= 680Ω  و R2= 47Ω إذن: 
R = R1+R2= 680+47= 727Ω				   
                                    R= 727Ω


تمـاريـــن
التمرين الأول: دارة كهربائية تحتوي على ثلاث مقاومات  R1= 6 Ω ، R2=7 Ω  و R3  مجهولة ، مع العلم أن المقاومة المكافئة Req=25 Ω . أوجد قيمة المقاومة R3 
التمرين الثاني: ما  هي المقاومة المكافئة لثلاث مقاومات R1= 75 Ω ، R2= 100 Ω و R3= 3R1
الإجابة
1) مع العلم أن: R1= 6 Ω ،  R2=7 Ω و Req=25 Ω
و أن           Req= R1+R2+R3 إذن      Ω  Req- R2- R3= 25-7-6=12 R1=
R1= 12 Ω                       
2) علما أن :
R1=75Ω ،  R2=100Ω  و R3=3R1  وأن Req= R1+R2+R3
إذن: Req= R1+R2+3R1= 75+100+3.75=400 Ω            
Req= 400 Ω                  
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