إلكترو تقني 

محتوى الدرس (الوشيعة La bobine)

1) التعريف: الوشيعة أو الملف Bobine (inductance) هي عبارة عن سلك ناقل ملفوف بشكل دائري. رمزها L و وحدتها H هنري Henry . و تستعمل في المحركات و المحولات الكهربائية...الخ.
2) المعادلة علما أن الوشيعة هي عبارة عن سلك اذن به مقاومة و تستعمل في التيار المتناوب.
 من هذا:          XL=L.ω و L=XL/ω
مع العلم أن:
الوشيعة رمزها L و وحدتها H
السرعة الزاوية رمزها ω و وحدتها rd/s
مقاومة الوشيعة رياك تنس   رمزها XL و وحدتها Ω
مثال:  ماهي مقاومة وشيعة قيمتها 5mH علما أن التردد f=50Hz؟
الإجابة
علما أن: =5mH=5.10-3H L ، f=50Hz 
و أن: ω =2πf=2*3,14*50=314rd/s  
اذن:           XL=L*ω =5 10-3*314 =1,57Ω 
3) ربط الوشيعات: كما في المقاومات و المكثفات يمكن ربط الوشيعات على التسلسل و التفرع.
ب) وشيعات على التتفرع: مثلها مثل المقاومة ربط وشيعتين أو أكثر على التسلسل يعطينا واحدة مكافئة تساوي المجموع.

U= XL*I= L*ω*I =U1+U2=XL1.I+XL2.I= (L1*ω+ L2*ω)*I
منه: L=L1+L2
اذن:  L=L1+L2+……Ln
أ) وشيعات على التفرع: رب وشيعات على التفرع يعطينا مكافئة عكسها يساوى مجموع عكس الوشيعات مثل المقاومات.
1/L= 1/L1+1/L2+…..1/Lm
 4) تمارين: ما قيمة وشيعة L علما ان مقاومتها XL=2Ω   و دورة التيار T=10ms؟
الحل: T=10ms=0,01s اذن f=1/T=1/0,01=100Hz علما أن XL=L*ω 
اذن:  L=XL/2πf=2/6,28*100=0.0032H=3,2mH
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