إلكترو تقني الدرس رقم08
محتوى الدرس (التأثير الحراري للتيار الكهربائي)

1) التعريف:
مرور التيار الكهربائي في جسم موصل (سلك) يحدث انبعاث حرارة منه. هاذه الحرارة المنبعثة ترتكز على ثلاث عوامل هي: فرق الجهد، شدة التيار و الزمن أو كمية الكهرباء المارة في الموصل و فرق الجهد. تسمى بالطاقة الحرارية رمزها W و وحدتها الجول J .
2) المعادلة
[bookmark: _GoBack]نستنتج من التعريف المعادلة التالية:	
مع العلم أن كمية الكهرباء Q= I.t ، و أن   W= Q.U
إذن W= U.I.t           

           W=U.I.t

مع العلم أن:
فرق الجهد رمزه U ووحدته V
الطاقة الحرارية رمزها W  ووحدته J
شدة التيار رمزها I  ووحدته A
الزمن و رمزه t ووحدته s
3) مثال:  ماهي الطاقة الحرارية المنبعثة من مدفئة كهربائية استهلكت شدة تيار قيمتها 3A تحت فرق جهد U=220v  في ساعة من الزمن؟
الإجابة
علما أن: =220v U ، t=1h=3600s و I= 3A
و أن: W=U.I.t     إذن  W= 220. 3. 3600= 2376000 J= 2376kJ=2.37MJ



تمارين 
التمرين الأول: ما هو التوتر الازم لانبعاث طاقة حرارية قيمتها 3,6kJ من مقاومة كهربائية خلال دقيقة من الزمن واستهلكت تيار شدته 5A ؟
التمرين الثاني: مكواة كهربائية استهلكت تيار قيمته 1,24A  و انبعثت منها طاقة 161kJ خلال 10mn ماهي مقاومتها؟
التمرين الثالث: ما هو التيار الذي يمر في مدفئة كهربائية تستهلك   8kJ في 10s علما أن مقاومتها R=50Ω؟ 
الإجابة:
التمرين الأول:
علما أن: W=3,6kJ ، I=5A و t=1mn=60s
إذن: =  = 12v                                                    
التمرين الثاني:
علما أن: W=161kJ ، I=1,24A و t=10mn=600s
و أن: =  = 216,4v                                         
إذن: =174,5Ω                  
التمرين الثالث:
علما أن: W=8kJ ، R=50Ω  و t=10s
و أن:     W=U.I.t= R.I2.t       منه I2=    =   =16   
إذن:  =4A   I=   أو    I2=  ومنه = 4A             =    I=
/22

