الرسم الكهربائي الدرس رقم 02

محتوى الدرس ( إنارة بسيطة)
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1) تعريف: نسمي إنارة بسيطة (simple allumage) كل دارة تحكم في مصباح أو أكثر من مكان واحد بقاطعة فردية (N° 1).  و تستعمل هذه الدارة غالبا في: مطبخ، قاعة، غرفة أو حمام.
2) المخطط النضري:
Ph, N   = خط التغذية (source de tension)

Q   = قاطعة بسيطة   (interrupteur simple allumage)

E1, E2   = مصباح الإضاءة (lampes d’éclairage)  
2) المخطط الهندسي:    (Schéma architectural)
3) المخطط التطبيقي:   Schéma multifilaire

4) المخطط أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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