الأستاذ :بن عبد المالك محمد
	التخصص: الكهرباء المعمارية
المادة: تطبيق
	إنارة مزدوجة
Double allumage
	التمرين
رقم: 10





الأهداف التعليمية
الهدف الخاص
في نهاية التطبيق يكون كل متربص قادرا على تركيب إنارة مزدوجة بالاستعانة بالمخطط التطبيقي و بدون خطأ.
الأهداف الإجرائية:
1) أن يرسم المخطط التطبيقي للدارة.
2) أن يركب إنارة مزدوجة بأجهزة بيداغوجية.
3) أن يركب إنارة مزدوجة بأجهزة حقيقية.

المدة الزمنية: 6 ساعات.

أدوات و معدات العمل
	المكون
	المتكون

	-أسلاك 1.5mm2
- قاطعة مزدوجة
- كماشة قص و تقشير
- مفك براغي
- متر
- سكين الكهربائي
	- أسلاك   1.5mm2
- قاطعة مزدوجة
- كماشة قص و تقشير
- مفك براغي
- متر
- سكين الكهربائي



الوسائل التعليمية: 
- مركز تركيب الأسلاك (م.ت.أ)
- جهاز قاطعة مزدوجة
- جهاز مصباح
- اسلاك توصيل																																																																																																																																																																																																																			



المراحل الأساسية للتطبيق
	المكون
	المتكون

	- مراجعة: ما هو عنوان التطبيق الماضي؟
ج) إنارة بسيطة + مأخذ تيار
- مركز الاهتمام : 
س- نريد تركيب انارة في غرفة كبيرة كيف يتم ذلك؟
س- ماذا نستعمل للتحكم في الدارة؟
- عنوان التطبيق:
إنارة مزدوجة
تبليغ الأهداف التعليمية
- مطالبة بعض المتربصين  لقراءة الأهداف
- وضع في صعوبة رقم 01
س- من يحاول رسم المخطط التطبيقي انطلاقا من المخطط النضري الذي امامكم ؟ (الشكل 1 في محتوى التطبيق)
- شرح و توضيح:
- الرسم في محتوى التطبيق (الشكل 2)
التقويم الجزئي رقم 01
- أعيدوا رسم المخطط 
وضع في صعوبة رقم 02
س- من يحاول تركيب الدارة التي امامكم (شكل2) على مركز تركيب الأسلاك.
- شرح وتنفيد
- نثبت سلك التوصيل لون أحمر في الطور (Ph)  ل (م.ت.إ) ثم في القطب المشترك للقاطعة. نأخذ سلك ثاني أحمر من قطب القاطعة  الى جهاز المصباح الأول . ثم نرجع بسلك أسود من المصباح الى المحايد (N) ل (م.ت.إ) .بهذا أتممنا الدارة الأولى . نفس الشيء للدارة الثانية. وفي الأخير نشغل (م.ت.إ) ونجرب الدارة.
التقويم الجزئي رقم 02
- قوموا بالتركيبة كل لوحده.
الوضع في صعوبة رقم 03
- من يحاول أن يشرح لنا كيفية التركيب الدارة بالأجهزة الحقيقية التي أمامكم؟

- شرح و تنفيد
- نثبت القاطعة على (م.ت.إ) نربط  سلك بلون أحمر من القاطعة الى أداة الوصل (domino) .ثم من القاطعة بسلكين الأول للغمد الأول و الثاني إلى الغمد الثاني . ثم من الغمدين بسلكين الى أداة التوصيل في مكان واحد بلون أخضر.
بأسلاك التوصيل نمد الدارة بالكهرباء ونجرب بعد التأكد من صحة الدارة.
التقويم الجزئي رقم 03
- أعد شرح طريقة التركيب.
التقويم الشامل
- ركبوا الدارة الكهربائية كل لوحده .

	
- إجابات صحيحة.



- إجابات مختلفة.

- إجابات مختلفة.





- متربصان أو ثلاثة يعيدون قراءة الأهداف.


[bookmark: _GoBack]- بعض المتربصون يحاولون الرسم.



- المتربصون يشاهدون و يستمعون



- المتربصون يجيدون العملية


- متربصان أو ثلاثة يحاولون تركيب الدارة.




- المتربصون يشاهدون و يستمعون.







- المتربصون يجيدون التركيبة.


- بعض المتربصون يحاولون العملية



- المتربصون يشاهدون و يستمعون











- إعادة صحيحة للتركيبة.


- المتربصون يجيدون التركيبة.


ملاحظات

		



















						







									
