الرسم الكهربائي 

محتوى الدرس (المؤقت الزمني Minuterie)
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1) تعريف: نسمي إنارة بمؤقت زمني كل دارة تحكم في إشعال مصباح أو أكثر من أماكن متعددة بمفاتيح ضاغطة لكن ينطفئ تلقائيا بعد زمن، عن طريق جهاز كهرومغناطيسي ، و تستعمل هذه الدارة غالبا في (رواق، قفص سلم...)
2) الرسم النضري: 

- مفتاح ضاغط ( B.P1, B.P2, B.P3)

 - مصباح ( E1, E2)

- علبة تفرع

- مؤقت زمني (M) (Minuterie)
   2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)

3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire










4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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