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الأهداف التعليمية
الهدف الخاص
في نهاية التطبيق يكون كل متربص قادرا على إنجاز دارة جرس طلب و إجابة بالاستعانة بالمخطط التطبيقي و بدون خطأ.
الأهداف الإجرائية:
1) أن يرسم المخطط التطبيقي للدارة.
2) أن ينجز الدارة بأجهزة بيداغوجية.
3) أن يركب الدارة بأجهزة حقيقية.

المدة الزمنية: 6 ساعات.

أدوات و معدات العمل
	المكون
	المتكون

	-أسلاك 1.5mm2
- مفتاح ضاغط
- جرس
- كماشة (قص و تقشير)
- مفك براغي
- متر
- سكين الكهربائي
	-أسلاك 1.5mm2
- مفتاح ضاغط
- جرس
- كماشة (قص و تقشير)
- مفك براغي
- متر
- سكين الكهربائي



الوسائل التعليمية: 
- مركز تركيب الأسلاك (م.ت.أ)
- جهاز مفتاح ضاغط
- جهاز جرس
- جهاز محول (220v-12v)
- اسلاك توصيل																																																																																																																																																																																																																			
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المراحل الأساسية للتطبيق
	المكون
	المتكون

	- مراجعة: ما هو عنوان التطبيق الماضي؟
ج) جرس باب
- مركز الاهتمام : 
س- في المستشفيات هناك مرضى لا يتحركون  ويحتاجون الى الممرض فكيف في نضركم يطلبونه وهو في غرفة بعيدة عنهم؟
- عنوان التطبيق:
جرس طلب و إجابة
تبليغ الأهداف التعليمية
- مطالبة بعض المتربصين  لقراءة الأهداف
- وضع في صعوبة رقم 01
س- من يحاول رسم المخطط التطبيقي انطلاقا من المخطط النضري الذي امامكم ؟ (الشكل 1 في محتوى التطبيق)
- شرح و توضيح:
- الرسم في محتوى التطبيق (الشكل 2)
التقويم الجزئي رقم 01
- أعيد رسم المخطط 
وضع في صعوبة رقم 02
س- من يحاول تركيب الدارة التي امامكم (شكل2) على مركز تركيب الأسلاك.
- شرح وتنفيد
- نثبت سلك توصيل من (م.ت.إ) (Ph) الى قطب المحول (220v) ثم من المحول الى (N) ل (م.ت.أ)،بعد ذلك نثبت سلك من مخرج المحول (12v) الى المفتاح الضاغط 1 ثم بسلك الى الجرس 2 و من الجرس2 نرجع بسلك الى المحول (12v). ونثبت سلك من مخرج المحول (12v) الى المفتاح الضاغط 2 ثم بسلك الى الجرس 1 و من الجرس1 نرجع بسلك الى المحول (12v).  وفي الأخير نتأكد من صحة الدارة و نشغل (م.ت.إ) ونجرب.
التقويم الجزئي رقم 02
- قوموا بالتركيبة كل لوحده.
الوضع في صعوبة رقم 03
- من يحاول أن يشرح لنا كيفية التركيب الدارة بالأجهزة الحقيقية التي أمامكم؟

- شرح و تنفيذ
- نثبت المفتاح الضاغط (1و2 ) و الجرس (1و2 )على (م.ت.إ) نربط  سلك بلون أحمر من المفتاح الضاغط 1 الى (Ph) ل (م.ت.أ) ،ثم من المفتاح الضاغط1 بسلك الى الجرس 2 ثم بسلك أخضر من الجرس 2 الى (N) ل (م.ت.أ) . نفس الشيء للدارة الأخرى نربط  سلك بلون أحمر من المفتاح الضاغط 2 الى (Ph) ل (م.ت.أ) ،ثم من المفتاح الضاغط2 بسلك الى الجرس 1 ثم بسلك أخضر من الجرس 1 الى (N) ل (م.ت.أ)
وفي الأخير نجرب بعد التأكد من صحة الدارة.
التقويم الشامل
- ركبوا الدارة الكهربائية كل لوحده .


	

- إجابات صحيحة.



- إجابات مختلفة.




- متربصان أو ثلاثة يعيدون قراءة الأهداف.


- بعض المتربصون يحاولون الرسم.




- المتربصون يشاهدون و يستمعون


- المتربصون يجيدون العملية


- متربصان أو ثلاثة يحاولون تركيب الدارة.


 

- المتربصون يشاهدون و يستمعون.











- المتربصون يجيدون التركيبة.



- بعض المتربصبن يحاولون العملية





- المتربصون يشاهدون و يستمعون













- المتربصون يجيدون التركيبة.



ملاحظات

		
							
