الرسم الكهربائي 

محتوى الدرس (القفل الكهربائي la serrure électrique)
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1) تعريف: القفل الكهربائي جهاز كهرومغناطيسي و ميكانيكي يستعمل لفتح الباب أوتوماتيكيا و يتكون من وشيعة تتحكم في لسان القفل،  التحكم في هذه الأخيرة يكون بمفتاح ضاغط ويستعمل في المنازل الكبيرة و العمارات.
2) الرسم النضري: 
- مفتاح ضاغط ( B.P1)

 - قفل كهربائي Y
- محول  
   2) الرسم الهندسي:    (Schéma architectural)

3) الرسم التطبيقي:   Schéma multifilaire









4) الرسم أحادي السلك:   Schéma unifilaire
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