الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم23

محتوى التطبيق (المؤقت الزمني La Minuterie)
المؤقت الزمني: هو جهاز كهرومغناطيسي للتحكم في الانارة يشغل بمفتاح ضاغط ولكن ينطفأ بعد وقت محدد لوحده.
1-1- المؤقت الزمني بدون مفعول : الضغط على أي زر من الأزرار لا يغير شيئا فالوقت يبقى ثابتا. المخطط النضري: الشكل (1)







1-2- المؤقت الزمني بدون مفعول: المخطط التطبيقي الشكل (2)


الأجهزة المستعملة
- مفتاح ضاغط ( B.P1, B.P2, B.P3)

 - مصباح ( E1, E2)

- علبة تفرع

- اسلاك (1.5mm)

- مؤقت زمني (M) (Minuterie)
2-1- المؤقت الزمني بمفعول: كلما ضغطنا على المفتاح الضاغط يعيد حساب الوقت من جديد.

 المخطط النضري: الشكل (1)







2-2- المؤقت الزمني بمفعول: المخطط التطبيقي الشكل (2)
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