الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم27

محتوى التطبيق (لوحة التفرع  Tableau de répartition)

 لوحة التفرع: تحتوي على مجموعة من الفواصل الفرعية و مفتاح فاصل رئيسي ، الكل يتحكم في فصل التيار على الدارة الكهربائية كل على حدا. و تستعمل بالقرب من منبع الطاقة في المنازل أو المؤسسات.
1-1- المخطط النضري: الشكل (1)

الأجهزة المستعملة:
( Q1, Q2, Q3, Q4) فاصل فردي
( I1, I2) قاطعة فردية
( E1, E2) مصباح
( X1, X2) مأخذ تيار
(Q) مفتاح فاصل
1-2- المخطط التطبيقي: الشكل(2)
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