الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (محرك تيار مستمر moteur  a courant continu)


1) تعريف: محرك التيار المستمر يتكون من جزئيين، ثابت inducteur و جزء متحرك دوار induit 
مثله مثل محركات التيار المتناوب الا انه يغذي بالتيار المستمر. وهناك اربعة انواع تختلف حسب عملية ربط لندوي مع لنديك تور ، و يتطلب القاعات في حالة المحركات الكبيرة.
2) محرك على التوالي Moteur série: تكون وشيعة induit على التسلسل مع inducteur يكون اقلاع هذا المحرك بإقصاء المقومات لأنه يمتص تيار كبير عند الاقلاع.
مخطط التحكم و القدرة:






3) محرك على التوازي Moteur en dérivation: تكون وشيعة induit على التفرع مع inducteur يكون اقلاع هذا المحرك بإقصاء المقومات لأنه يمتص تيار أكبر من المحرك على التوالي عند الاقلاع.

مخطط التحكم و القدرة:


4) محرك مركب Moteur composé: تكون وشيعة induit على التفرع مع وشيعة 1 من inducteur الكل على التسلسل مع الوشيعة 2 لانديكتور يكون اقلاع هذا المحرك بإقصاء المقومات لأنه يمتص تيار كبير عند الاقلاع.
- هناك حالتين لهذا المحرك توازي طويل و آخر قصير.

4-1) محرك مركب توازي طويل: وشيعة لنديك تور 1 على التسلسل مع لندوي الكل على التفرع مع الوشيعة 2 .
4-2) محرك مركب توازي قصير: وشيعة لنديك تور 1 على التفرع مع لندوي الكل على التسلسل مع الوشيعة 2 .

نفس مخطط التحكم لكن اختلاف في مخطط القدرة.

مخطط التحكم و القدرة:








5- محرك تيار مستمر اتجاهين سير: لتغير اتجاه محرك مستمر يكفي بعكس القطب الموجب و السالب

لكل أنواع المحركات في الحالات التالية:
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