الكهرباء المعمارية – تكنولوجيا الدرس رقم 04

محتوى الدرس (توليد الكهرباء)
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1)تعريف: توليد الكهرباء يكون بفعل مجموعة من الآليات و الأجهزة، مكونتا مصنع أو محطة للإنتاج الطاقة الكهربائية تتنوع حسب نوعية طاقة الطبيعية المستهلكة وهي أنواع. وتتكون أساسا من، المولد الكهربائي (Alternateur)، الزعنفة (La turbine) ، المحول الكهربائي  و عنصر الطاقة.
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2) مكونات محطة التوليد: تتكون محطات التوليد أ إنتاج الكهرباء من خمسة عناصر كما يبينه الشكل (1)

2-1) عنصر الطاقة (ماء، بخار)

2-2) محرك زعنفة (Turbine)
3-2) مولد كهربائي (منوب (Alternateur
2-4) مركز التحويل (محولات كهربائية)
(Transformateurs)
2-5) برج المراقبة (tour de contrôle)
2) محطات توليد الكهرباء: تختلف محطات توليد الكهرباء حسب اختلاف الطاقة المستهلكة أو الطاقة المستعملة التي تحرك المولد الكهربائي هي كالتالي.
  - محطة التوليد المائية Centrale Hydraulique.
  - محطة التوليد البخارية Centrale Thermique.

  - محطة التوليد النووية Centrale Nucléaire.

  - محطة التوليد بواسطة الرياح Centrale éolienne.

  - محطة التوليد بالطاقة الشمسية Centrale a énergie solaire.

2-1)محطة التوليد المائية: La centrale Hydrauliqueهي عبارة عن مصانع ذات محركات تشتغل بقوة الماء، باستعمال مخزن مائي (سد، شلال أو نهر جاري) ، أنبوب مسلح، علبة زعنفة، زعنفة، مولد كهربائي و محولات كهربائية و هي ثلاث أنواع حسب علو المسقط المائي و تصل قدرة إنتاجها الى 1800مغواط.

 أ) مسقط مائي عالي: الارتفاع h من 300م إلى 2000م مثل بحيرة في الجبال.

ب) مسقط مائي متوسط: الارتفاع h من 40م إلى 300م مثل سد مائي.

ج) مسقط مائي منخفض: الارتفاع h من 10م إلى 40م مثل نهر أ واد.
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2-2)محطة التوليد البخارية: La centrale thermique:
هي عبارة عن مصانع ذات محركات تشتغل بالطاقة المحترقة كالبنزين ، الغاز أو الفحم الحجري .تتكون من مولد، محول، زعنفة بخارية ، غرفة البخار chaudière و غرفة تبريد البخار condenseur .

و تصل قدرة إنتاجها الى 800 مغواط.
2-3)محطة التوليد النووية: La centrale nucléaire:

هي عبارة عن مصانع ذات محركات تشتغل بالطاقة المحترقة النووية كاليورانيوم uranium أو بلوتن يوم plutonium .
و تفوق قدرة إنتاجها 2000 مغواط.
2-4) محطة التوليد بواسطة الرياح: La centrale éolienne:

هي عبارة عن مصانع ذات محركات تشتغل بقوة الرياح تتكون من مولد، محول و مروحة تدور بقوة الرياح
و تصل قدرة إنتاجها الى 1800 كلواط.

2-5) محطة التوليد بالطاقة الشمسية Centrale a énergie solaire:

هي عبارة عن مصانع ذات خلاية شمسية تحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء. و قدرة إنتاجها ضئيلة مع أنها مكلفة.
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