الكهرباء المعمارية 

محتوى التطبيق (تركيب منبعين طاقة مختلفين)
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1) أهمية منبعين الطاقة: تركيب منبعين من الطاقة مختلفين هو توصيل دارة كهربائية بمصدرين من الطاقة الكهربائية مثال خط التغذية و مولد ديزل، و تكمن اهميتها في تحقيق استمرارية المد بالكهرباء، و تستعمل في الأماكن التي لا يمكن تركها بدون كهرباء (مستشفيات، مصانع....الخ) 
2) التحكم في منبعين الطاقة: يكون التحكم في منبعين الطاقة أوتوماتيكيا بجهاز ملامس و مؤقت، يضمنان تبديل مصدر الطاقة عند انقطاع التيار في احداهما.
أ) التحكم اليدوي: 
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دارة التحكم

ب) التحكم أوتوماتيكي:
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دارة القدرة
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