الكهرباء المعمارية – تطبيق رقم30

محتوى التطبيق (منشأة متوازية   Installation équilibrée)

منشأة متوازية: نسمي منشأة متوازية كل دارة كهربائية تحتوي على عدة دارات مركبة بشكل متوازي الأطوار تركب في نظام التغذية الكهربائية الثلاثية الطور.
1-منشأة متوازية المخطط النضري: الشكل (1)

2) الأجهزة المستعملة:
- (Q1,…Q8) فاصل فردي.  Disjoncteur unipolaire
- (Q) فاصل ثلاثي الطور. Disjoncteur triphasé  
- (E1,….E5) مصباح.Lampes  
- (X1,….X4) مأخذ تيار.Prise de courant   
- (I1, I2) مبدل (قاعة ذهاب و إياب) Commutateur Va et Vient 
- (I3, I4) قاطعة بسيطة.Interrupteur simple 
- (I5) قاطعة مزدوجة. Interrupteur double  
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