· Plan de coffrage et ferraillage des escaliers 

Cours N°05 : Dessin de coffrage des escaliers :

Chapitre 1 : Dessin de coffrage des escaliers : 

1-1/ Introduction : 
Le dessin de coffrage d’un escalier consiste à représenter les vues en plan des différents niveaux, et les coupes verticales tout en respectant les conventions de dessin tel que les traits, les cotations, le repérage…etc. (voir les cours précédents). 

1-2/ Eléments à représenter : 
a- En plan : 
- La structure porteuse (poteaux, poutres et voiles) ; 
- Les cotations des différents éléments (paliers de repos, paliers d’arrivés, les marches, nombre des contremarches) ; 
- Repérage des volées d’escalier (Volée 01 – Volée 02 …etc.) ; 

- Les niveaux des paliers ; 
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b- En élévation : 
Dans les coupes verticales, on représente : 
- Les épaisseurs des paillasses, les hauteurs des contremarches ; 
- Les cotations verticales ; 
- Les différents niveaux des paliers et planchers.
Rappel : 
Le contour des parties coupées se représente en trait renforcé avec les hachures en trait fin.
Les arêtes vues se dessinent en trait fort. 
Les éléments cachés en trait FIN interrompu. 
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Chapitre 2 : Dessin de ferraillage des escaliers : 

2-1/ Introduction : 
Le dessin de ferraillage des escaliers consiste à représenter le type, le façonnage et l’espacement des différentes parties d’escalier suivantes : 
- Ferraillage de la paillasse ; 
- Ferraillage des marches et contremarche ; 
- Ferraillage du palier de repos ; 
- Ferraillage de la poutre palière ; 

2-2/ Représentation du ferraillage : 
Contours du béton : En trait fin. 

Les aciers : 

[image: ][image: ]Représentés en trait renforcé pour les armatures en coupe et par un cercle noirci pour les armatures vues.
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